
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1424   Day: 0   MJD: 54212                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2873     51      85    -318   3032   3032      0   5321   5321      0    0.00
 cod |   288     0  23718    313    -615   -2247     53     81     29     91    108     80   18.60
 emr |   288     0  20033     17    6216     722     50     69     28    104    127     82   21.10
 esa |   288     0  19127    118    6300     738     66     82     51    143    155    132   14.10
 gfz |   288     0  27330     52     -99      74     29     42     21     80     75     82   32.72
 iga |    96     0   2872      0     768   -5450     73     73      0    122    122      0    0.00
 igu |    96     0   2802     51      10    -406   2052   2052      0   3328   3328      0    0.00
 jpl |   288     0  18815    135    6125     679     72    102     30    126    151    102   13.48
 ngs |    96     0   2926     51      93    -381   2864   2864      0   4814   4814      0    0.00
 usn |   288     0  30101     18    4988     517    105    125     96   1841   2952   1126    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -3095     X   -68   152     0    17 -3019   -38 -3456 -2925 |
    2 |  1876   -41    21   -91    19    75  1338    75  1446  -816 |
    3 | -6234   -21    29   105   -50   -81  -936    -4 -4479 -4053 |
    4 |  3105   142  -178   109   -55  -104 -1163   110  2762 -3289 |
    5 |  -753   -53    49    43    17    27 -2515   -90 -1055 -3505 |
    6 |  -876   -38   -41    67   -30   102 -2661   120 -1589 -4420 |
    7 |  -584  -126    72   145   -84    32   398   118  -882 -2657 |
    8 | -4207   -22    29   -81    35    75 -4910   -14 -3880 -3477 |
    9 |  -358    -6   -34     4     9  -100 -6396    34 -1613 -3263 |
   10 | -6688   -69    74  -122    84    77   496   -97 -5529 -3105 |
   11 |  5633    55   -95    67    23   -64  1323   -54  5339 -2402 |
   12 |   546     2  -150    84    15   -17   359   109   236 -1421 |
   13 |  4689    79  -141    35    24    96   889    20  4849 -3370 |
   14 |  4858    31  -120   -64    62   -55  1118    69  4806 -2990 |
   16 |  3818   -85   150   -70   -62    43  1456   106  3913 -3081 |
   17 | -5396    24  -111   203   -69  -296 -5212   110 -3999 -1265 |
   18 |  5268  -106   -81   -38    50  -133  2378   191  5177 -2696 |
   19 |  2211     1   128  -124    49    96  1216  -191  1945 -1084 |
   20 |  5124    -5    21    70    -7   -39  1144   -83  5231 -2695 |
   21 |  4786  -101   -18   -60    35    87   638   159  4388 -3184 |
   22 | -4401   -51   -91   -30    38   -50 -2020   151 -4045 -1735 |
   23 |  1693   -98    61  -171    60    98  1662    80  1663 -1249 |
   24 | -5632    93   -25   -88   -31   117  3721    79 -4776 -3585 |
   25 | -2123   -28  -193   233    36    93  2590    12 -2189 -3396 |
   26 | -1715    59  -153   291   -60  -115  1638     - -2026 -3378 |
   27 | -8001   -44    -5   107     8    63  -383   -63 -6273 -3667 |
   28 |  6111   -91    91  -139    82   -18  5413   -70  5779 -1973 |
   29 |  2520    25   -59     -   -32   -30   193   130   636 -3354 |
   30 | -6881    -3   -58   103   -64    15  2429   142 -5671 -4084 |
   31 |  3359    60  -211   260   -62    -7   431   127  2879 -1749 |
   32 |     -    -4     -     -     -     -     -     6 -1773     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    52    66  -133   -61     -     -   104     -  1365 |
 ALIC |     -    14     -     -    -8     -     -     -     -  1050 |
 ALRT |     -   -45     -     -    25     -     -     -     -  1168 |
 AMC2 |     -    18     -    16     -     -     -   -42     -  1221 |
 AREQ |     -     -     -     -   -40     -     -    97     -  1121 |
 ARTU |     -    16     -    45   -28     -     -     -     -   959 |
 BILI |     -     8     -     -    -5     -     -     -     -   981 |
 BOGT |     -    51     -  -153    37     -     -     -     -  1099 |
 BOR1 |     -   186     -     -  -106     -     -     -     -  1079 |
 BRUS |     -   -11    10     -     -     -     -     -     -  1111 |
 CAS1 |     -  -128     -    83    44     -     -   -18     -  1078 |
 CEDU |     -    12     -     -   -13     -     -    14     -  1227 |
 CHUR |     -    36    45     -   -58     -     -    22     -  1157 |
 COCO |     -    27     -  -165     -     -     -   135     -  1146 |
 CRO1 |     -     -   -30     -    20     -     -    -1     -  1015 |
 DAEJ |     -  -117   -21   186     -     -     -     -     -   637 |
 DARW |     -     -    78     -   -69     -     -    46     -  1078 |
 DGAR |     -     -     -  -111    48     -     -     -     -  1246 |
 DRAO |     -     -    74     -   -47     -     -     -     -  1306 |
 FAIR |     -     -    86    -7   -32     -     -   -52     -  1221 |
 GODE |     -   -18   -10     -    17     -     -     -     -  1156 |
 GOL2 |     -     -    -2     -     -     -     -     3     -  1148 |
 GOLD |     -     8     -   -51    65     -     -  -114     -  1109 |
 GRAZ |     -  -289     -     -   164     -     -     -     -   895 |
 GUAM |     -    87     -   -37   -19     -     -   -35     -   930 |
 HARB |     -    50     -     -   -35     -     -    17     -  1257 |
 HOB2 |     -   121    77     3  -102     -     -   -44     -  1218 |
 HOLM |     -    59     -     -     -     -     -   -81     -     - |
 JPLM |     -     -   141     -   -91     -     -     -     -  1426 |
 KARR |     -    -4     -     -     2     -     -     -     -   903 |
 KERG |     -     -  -202  -383   308     -     -     -     -   961 |
 KIT3 |     -     -     -   -90    39     -     -     -     -  1173 |
 KOKB |     -    33    -2     -   -31     -     -    34     -  1027 |
 KOUR |     -    28    84     0   -70     -     -     -     -  1078 |
 LPGS |     -     -    51    90   -19     -     -  -136     -   944 |
 MAC1 |     -    19     -    86   -51     -     -     8     -  1122 |
 MALI |     -     -     -   -34    15     -     -     -     -   879 |
 MAS1 |     -     -    77    45   -86     -     -    41     -  1370 |
 MATE |     -     -     -   -16     7     -     -     -     -  1293 |
 MCM4 |     -     -   -89   187   -33     -     -    22     -  1008 |
 MDO1 |     -    49    57     -   -65     -     -     -     -  1137 |
 MKEA |     -     -     -   -36    15     -     -     -     -  1135 |
 NICO |     -    57     -     -   -32     -     -     -     -     - |
 NISU |     -   -12    52     -   -27     -     -     -     -   898 |
 NLIB |     -   -12    37     -    -4     -     -   -30     -  1248 |
 NNOR |     -     -     5    -8     -     -     -     -     -  1192 |
 NRC1 |     -     -    67     -   -30     -     -   -33     -  1145 |
 NYA1 |     -    61     -     -     -     -     -   -84     -  1025 |
 NYAL |     -     -    46     -   -30     -     -     -     -  1053 |
 OHI2 |     -    93     -     -   -62     -     -    22     -  1112 |
 ONSA |     -     0     -  -176    76     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    -1     -    66   -28     -     -     -     -  1035 |
 PERT |     -     -   -16  -191    93     -     -     -     -  1117 |
 PIE1 |     -    35   107   -12   -84     -     -     -     -  1199 |
 PIMO |     -     -     -   -27    12     -     -     -     -  1010 |
 POL2 |     -     -     -     -    37     -     -   -90     -  1230 |
 PRDS |     -     -    21     -     -     -     -   -33     -  1219 |
 QAQ1 |     -   -79    70     -     -     -     -     -     -  1136 |
 RESO |     -    48     -     -   -27     -     -     -     -  1310 |
 REYK |     -    32     -     -     -     -     -   -44     -  1067 |
 SANT |     -   -72     -     4    39     -     -     -     -  1098 |
 SCH2 |     -     -    37     -   -24     -     -     -     -  1236 |
 SCUB |     -   -31     -     -     -     -     -    42     -  1174 |
 SYOG |     -   -27   -89  -124   157     -     -   -76     -   666 |
 THTI |     -     -   120   -94   -39     -     -     -     -  1164 |
 TIDB |     -     -   -88   190   -25     -     -     -     -  1124 |
 TIXI |     -    60     -     -    -7     -     -   -65     -  1042 |
 TOW2 |     -    44     -     -    13     -     -   -92     -  1035 |
 TSKB |     -   -26    32     -    35     -     -  -100     -  1128 |
 TWTF |     -    25   -22     -     -     -     -     -     -  1140 |
 ULAB |     -     -     -   126   -54     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -111    48     -     -     -     -  1398 |
 URUM |     -   -21     -     -    12     -     -     -     -  1340 |
 USN3 |     -   -14    13     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -     4    -5     -     -     -     -     -  1050 |
 VILL |     -     -     -   -52    23     -     -     -     -  1355 |
 WILL |     -    11   -10     -     -     -     -     -     -  1025 |
 WSRT |     -     -    83     -    25     -     -  -189     -  1019 |
 WTZR |     -    53     -     -   -30     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    78     -   -20     -     -     -   -87     -     - |
 YAR2 |     -  -100    22     -   188     -     -  -353     -  1015 |
 YELL |     -    16   134    12   -96     -     -     -     -  1026 |
 ZAMB |     -   -52     -     -    30     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  4809     X    42   152    28   180  4495   130  4635    85 |  285   4507
    2 |  1199    91    47    78    24    68   387   154  1179   163 |  288    180
    3 |  4588    59    79    85    40    50  2022    55  3217    71 |  288   2148
    4 |  1497    82    80    80    27    63  2111   119  1716   171 |  288    948
    5 |   486    38    30    64    28    35  2461    56   421    48 |  288    867
    6 |  2465    81    64    73    32    38  2475    54  2383   121 |  288    739
    7 |   875    83    69    67    38    38   604    63   905    89 |  288    641
    8 |  7247    26    27    40    31    21  3551    39  6798    89 |  288   3229
    9 |  6991    65    49    66    41    34  2683    55  6714    53 |  288   3516
   10 |  2188    39    59    67    29    42  2673    67  3161   108 |  288   2327
   11 |   906    88    79    71    42    65   300   141  1034   109 |  288    344
   12 |   972    42    52    64    22    58   446   114   746    92 |  288    248
   13 |   883    96    83   104    54    82   444   153   669   120 |  288    216
   14 |   541   100    69    63    51    75   486   151   570   124 |  288    243
   16 |   785    54    72    74    31    46   644    71   738    60 |  288    200
   17 |  3281    73    72    90    32    72  2978   128  2866   113 |  288    255
   18 |   844    84    43    83    24    64  1034   134   903   111 |  288    356
   19 |  1027    94    57    76    39    48   614   118   758    72 |  288    463
   20 |  1068    84    56    83    20    47   518    89   802   230 |  288    244
   21 |   907    85    57    90    31    62   345   133   946    71 |  288    273
   22 |  2380    87    35    67    37    40  1732    87  2612   165 |  288    365
   23 |   632   107   105    86    42    82   764   153   557    65 |  288    298
   24 |  5375    83    59    64    28    43  3796    45  5269    69 |  288   3565
   25 |  1567    78   136   107    66   169  1253    75  1429   230 |  276  23164
   26 |  2604   163    90   134   112    72   802     -  2383   171 |  287    600
   27 |  4265    44    44    65    40    21  1906    40  3995   118 |  288   2608
   28 |  1281    25    82    67    34    33  2452    52   998   115 |  288    372
   29 |  4674   129   110     -    56    83  1925    94  4960   195 |  288   2717
   30 |  2851    47    61    86    48   144  3486    66  1775    56 |  288   1884
   31 |  1427    77    57    75    47    58   437   144  1200   189 |  288    411
   32 |     -    77     -     -     -     -     -   107  2388     - |  158    632
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    21    22    60    32     -     -    24     -    66 |  287     71
 ALIC |     -    25     -     -    14     -     -     -     -    95 |  288   7752
 ALRT |     -    22     -     -    12     -     -     -     -    32 |  288   6379
 AMC2 |     -    14     -    18     -     -     -    16     -    33 |  288     29
 AREQ |     -     -     -     -    28     -     -    68     -    64 |  266 397864
 ARTU |     -    29     -    34    20     -     -     -     -   148 |  285   9361
 BILI |     -    12     -     -     7     -     -     -     -    29 |  287   8137
 BOGT |     -    19     -    32    16     -     -     -     -    96 |  288  12296
 BOR1 |     -    17     -     -    10     -     -     -     -    90 |  288    368
 BRUS |     -    23    20     -     -     -     -     -     -    63 |  288     55
 CAS1 |     -    37     -    32    19     -     -    19     -    69 |  288   8208
 CEDU |     -    18     -     -    18     -     -    23     -   113 |  288   7459
 CHUR |     -    27    24     -    26     -     -    23     -    75 |  287     72
 COCO |     -    23     -    42     -     -     -    30     -    81 |  288  12357
 CRO1 |     -     -    34     -    19     -     -    35     -    89 |  288     55
 DAEJ |     -    29    29    32     -     -     -     -     -    61 |  288   6354
 DARW |     -     -    36     -    36     -     -    35     -   148 |  288   4060
 DGAR |     -     -     -    33    14     -     -     -     -   105 |  288  13437
 DRAO |     -     -    15     -     9     -     -     -     -    44 |  288     50
 FAIR |     -     -    22    26    18     -     -    18     -    36 |  288   7290
 GODE |     -    25    15     -    18     -     -     -     -    78 |  288    196
 GOL2 |     -     -    15     -     -     -     -    24     -    52 |  288     50
 GOLD |     -    40     -    49    26     -     -    87     -    83 |  288  13438
 GRAZ |     -    24     -     -    14     -     -     -     -    56 |  288   5847
 GUAM |     -    30     -    43    25     -     -    31     -    83 |  288  26426
 HARB |     -    42     -     -    33     -     -    31     -    79 |  287  36858
 HOB2 |     -    39    45    62    21     -     -    29     -    77 |  288     66
 HOLM |     -    11     -     -     -     -     -    15     -     - |  288   8344
 JPLM |     -     -    46     -    30     -     -     -     -   147 |  265    >>>
 KARR |     -    28     -     -    16     -     -     -     -   136 |  288   8504
 KERG |     -     -    26    55    29     -     -     -     -   182 |  288    >>>
 KIT3 |     -     -     -    26    11     -     -     -     -    57 |  288  18700
 KOKB |     -    21    18     -    25     -     -    21     -    34 |  288     52
 KOUR |     -    51    42    42    36     -     -     -     -   103 |  276   1401
 LPGS |     -     -    26    40    23     -     -    29     -    57 |  288  16689
 MAC1 |     -    50     -    46    28     -     -    29     -    59 |  288   6849
 MALI |     -     -     -   146    63     -     -     -     -   195 |  287  24399
 MAS1 |     -     -    29    47    22     -     -    21     -    75 |  288  14123
 MATE |     -     -     -    27    12     -     -     -     -    95 |  288     99
 MCM4 |     -     -    16    39    14     -     -    28     -   235 |  288  47688
 MDO1 |     -    15    14     -    11     -     -     -     -    53 |  288  71210
 MKEA |     -     -     -    23    10     -     -     -     -    51 |  288  19664
 NICO |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     - |  287  11708
 NISU |     -    29    23     -    25     -     -     -     -    34 |  288     40
 NLIB |     -    28    23     -    25     -     -    22     -    44 |  288     30
 NNOR |     -     -    35    52     -     -     -     -     -   105 |  288  12006
 NRC1 |     -     -    17     -    15     -     -    21     -    71 |  288     63
 NYA1 |     -    17     -     -     -     -     -    24     -    35 |  288     98
 NYAL |     -     -    22     -    14     -     -     -     -    36 |  288     83
 OHI2 |     -    23     -     -    16     -     -    30     -    48 |  288   8984
 ONSA |     -    25     -    38    23     -     -     -     -     - |  288     56
 PDEL |     -    28     -    39    27     -     -     -     -    60 |  288  52710
 PERT |     -     -    50    49    25     -     -     -     -    74 |  288  56232
 PIE1 |     -    19    11    44    18     -     -     -     -    45 |  288     56
 PIMO |     -     -     -    55    24     -     -     -     -   359 |  288  27655
 POL2 |     -     -     -     -    10     -     -    23     -    58 |  288   8321
 PRDS |     -     -    11     -     -     -     -    17     -    41 |  288     60
 QAQ1 |     -    29    25     -     -     -     -     -     -    60 |  288   7517
 RESO |     -    23     -     -    13     -     -     -     -    31 |  288   6396
 REYK |     -    19     -     -     -     -     -    26     -    55 |  288   7407
 SANT |     -    34     -    30    17     -     -     -     -   186 |  288  10972
 SCH2 |     -     -    19     -    12     -     -     -     -    73 |  286  28503
 SCUB |     -    15     -     -     -     -     -    20     -    75 |  288  11626
 SYOG |     -    59    20    79    14     -     -    25     -    75 |  288    802
 THTI |     -     -    27    55    29     -     -     -     -    67 |  288   8228
 TIDB |     -     -    28    69    19     -     -     -     -   134 |  278    366
 TIXI |     -    18     -     -     9     -     -    18     -    48 |  287   6244
 TOW2 |     -    24     -     -    20     -     -    27     -    67 |  288   9054
 TSKB |     -    28    23     -    30     -     -    27     -    56 |  288   1249
 TWTF |     -    21    19     -     -     -     -     -     -   109 |  288     83
 ULAB |     -     -     -    19     8     -     -     -     -     - |  175  15017
 UNSA |     -     -     -    31    13     -     -     -     -    70 |  288  11645
 URUM |     -    29     -     -    16     -     -     -     -    40 |  288  15114
 USN3 |     -    17    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 USUD |     -     -    38    56     -     -     -     -     -    43 |  288     71
 VILL |     -     -     -    25    11     -     -     -     -    71 |  288  10518
 WILL |     -    15    13     -     -     -     -     -     -    36 |  288  34529
 WSRT |     -     -    24     -    17     -     -    19     -    66 |  288     46
 WTZR |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     - |  288     80
 YAKT |     -    46     -    35     -     -     -    33     -     - |  288  17976
 YAR2 |     -    63    41     -    15     -     -    27     -   120 |  288  14940
 YELL |     -    30    62   112    37     -     -     -     -    63 |  287     47
 ZAMB |     -    32     -     -    18     -     -     -     -     - |  279  38589
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3032    54    50    67    30    74  2053    72  2865   105 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   YELL  | 1424-0 21:50:00 |        -621
gfz |   KERG  | 1424-0  3:00:00 |        -815
gfz |   LPGS  | 1424-0 20:00:00 |        -568



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288    9.95   | 4.20e-14  5.40e-15  2.01e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.95   | 3.26e-14  4.89e-15  4.62e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.95   | 4.00e-14  7.71e-15  2.86e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    8.76   | 5.11e-14  1.75e-14  2.21e-15 |
 ALGO |   287     0     0   286    8.65   | 3.46e-14  9.72e-15  5.69e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.46   | 3.45e-14  1.04e-14  3.67e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    6.72   | 2.36e-14  6.26e-15  2.43e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    5.60   | 5.65e-14  8.41e-15  1.62e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.68   | 8.06e-14  8.64e-15  2.63e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    4.06   | 3.45e-14  7.75e-15  4.92e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    3.41   | 2.66e-14  6.02e-15  5.32e-15 |
 GOL2 |   288     0     0   288    2.66   | 8.38e-14  1.29e-14  3.31e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.65   | 5.58e-14  1.53e-14  9.51e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.20   | 9.91e-14  1.86e-14  5.36e-15 |
 NYAL |   288     2     0   286    1.89   | 2.90e-14  7.11e-15  5.54e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.71   | 3.03e-14  7.12e-15  8.39e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.60   | 4.67e-14  1.42e-14  8.38e-15 |
 YELL |   287     0     0   286    1.34   | 3.28e-14  6.32e-15  2.66e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.26   | 1.51e-13  1.63e-14  4.26e-15 |
 WTZR |   288     1     0   142    1.02   | 4.07e-14  1.10e-14  6.38e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.93   | 4.92e-14  1.00e-14  4.03e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.79   | 3.77e-14  8.17e-15  1.57e-14 |
 CHUR |   287     0     0   286    0.71   | 6.16e-14  1.40e-14  3.19e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.47   | 4.51e-14  1.31e-14  4.38e-15 |
 USUD |   288     0     1   143    0.29   | 2.23e-13  2.93e-14  6.98e-15 |
 G14  |   288     0     2   146    0.28   | 5.53e-13  6.29e-14  1.65e-14 |
 G13  |   288     0     0   288    0.16   | 5.36e-13  6.35e-14  2.04e-14 |
 G23  |   288     0     0   288    0.15   | 5.63e-13  6.48e-14  2.78e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.10   | 1.83e-13  5.80e-14  7.40e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.09   | 3.71e-13  1.02e-13  5.06e-14 |
 G25  |   276     0     0   275    0.07   | 4.63e-13  1.54e-13  8.38e-14 |
 G31  |   288     0     1    78    0.07   | 5.91e-13  6.16e-14  2.95e-14 |
 G26  |   287     0     0   286    0.06   | 4.16e-13  1.24e-13  7.64e-14 |
 G11  |   288     0     3   111    0.05   | 6.96e-13  7.25e-14  4.56e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 3.10e-13  9.09e-14  8.68e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   287    0.04   | 4.77e-13  1.36e-13  3.20e-14 |
 TIDB |   278     0     0   277    0.04   | 1.21e-13  4.57e-14  8.74e-15 |
 G17  |   288     0     3    59    0.03   | 6.32e-13  6.48e-14  1.45e-14 |
 G16  |   288     0     5    24    0.03   | 5.41e-13  5.08e-14  2.18e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.39e-13  1.19e-13  1.18e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 7.97e-13  2.30e-13  7.03e-14 |
 G19  |   288     0     2    30    0.01   | 6.45e-13  7.02e-14  2.97e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 8.92e-13  2.97e-13  1.48e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  4.48e-13  1.67e-13 |
 G32  |   158     0     0     6    0.01   | 2.26e-13  5.80e-14         - |
 KOUR |   276     0     0   272    0.01   | 1.46e-12  3.47e-13  1.23e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  4.25e-13  2.30e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.24e-12  3.89e-13  2.39e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.01e-14  1.02e-14  2.11e-15 |
 AREQ |   266     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G29  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.51e-13  2.13e-13 |
 G28  |   288     0     4     0    0.00   | 6.58e-13  7.87e-14  3.67e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  3.86e-13  3.30e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  4.40e-13  4.76e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.09e-12  1.02e-13  2.67e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.94e-13  1.11e-13  2.44e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 7.26e-13  9.27e-14  1.84e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.54e-13  8.41e-14  3.82e-14 |
 G12  |   288     0     5     0    0.00   | 5.56e-13  5.51e-14  1.63e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  3.12e-13  2.78e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.53e-12  4.86e-13  4.01e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.33e-13  6.03e-14  1.69e-14 |
 G01  |   285     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  8.46e-13  2.80e-13 |
 ZAMB |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   175     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.31e-13  2.10e-13  5.34e-13 |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   286     0     1     0    0.00   | 6.50e-13  1.19e-12  1.94e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.61e-13  7.72e-13  3.16e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.39e-17  1.67e-16  1.00e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      BRUS      NISU |
------------------------------------------+------------------------------+
