
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1433   Day: 4   MJD: 54279                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0     289    -663   2748   2748      0   5504   5504      0    0.00
 cod |   288     0  24953     87    -548     -89     51     80     25     99    132     75   23.44
 emr |   288     0  23428    142    3574    -784     57     86     29    147    217     85   18.92
 esa |   288     0  19134    156    3647    -811     83    103     63    168    190    150   12.12
 gfz |   288     0  28409      4     595   -1190     37     53     28     76     85     72   28.01
 iga |    96     0   2880     48     371    -802     74     74      0    132    132      0    0.00
 igu |    96     0   2762      0     210    -488   2544   2544      0   4708   4708      0    0.00
 jpl |   288     0  19701     52    3645    -769     66     91     37    124    156     91   17.52
 ngs |    96     0   2880      0     294    -666   2659   2659      0   4874   4874      0    0.00
 usn |   288     0  33029    314    2375   -1070     65     92     52   1779   3083   1006    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -5570  -110    26    47   109   187 -4646   -88 -4588 -2835 |
    2 | -1064   -55    72   -11   -68  -103    73   119 -1035 -1140 |
    3 | -8916   -10    65    39   -32    64  -132   -31 -7708 -4238 |
    4 |  -587   200  -370    95   -20    45  3019    98  -722 -3355 |
    5 |-11528   -36   138    67     1  -106-10559  -150 -8386 -3697 |
    6 | -1969    39   -49  -139    36    20 -6181    39 -2602 -4486 |
    7 | -1485  -206   184    23   133   -68  -576  -152 -1492 -2840 |
    8 | -4188   -95   -57   311   -19    44  7531   -13 -3601 -3697 |
    9 | -5115    37  -106   214   -32   -25 -2064   -48 -3789 -3483 |
   10 | -8639    93  -392   242   109   181  5918  -111 -6876 -3216 |
   11 |  5703   -54    26    26  -119   -62  1347   217  5333 -2418 |
   12 |   291   120  -316   -79     4   -11   609   230    85 -1582 |
   13 |  4995    49  -338   176   -23    58  2015   215  4603 -3277 |
   14 |  3377    83    30  -182   -30  -149 -1089    30  3557 -2921 |
   16 |  4099  -133   122    31   -11   -34   254    43  4225 -3317 |
   17 |   192    51  -293   154   -22  -125   -21   176   240 -1364 |
   18 |  3669   -24   108   -71   -34   -39   596    16  3747 -2715 |
   19 |  1087    -1   299     2  -137    45  1047  -103  1176 -1280 |
   20 |  5153  -155   211   262   -87   -46  1209   -67  5030 -2862 |
   21 |  3458   -87   170  -189    32    -3  -293    13  3277 -3254 |
   22 |  6667   -70   -45  -145    60   -38  1017   150  6508 -1747 |
   23 |  1782  -152    76    57  -102    47  1703   245  1607 -1755 |
   24 | -2481     5    15     8   -14    98  6289    -6 -3792 -3667 |
   25 |  1598   -52   -71   227   -11   -20 -5507    21   676 -3437 |
   26 |   552   151  -297   113    -4   -32 -1457    46  -468 -3435 |
   27 | -6769   -95   -25   392   -16   128 -6956   -42 -5745 -3838 |
   28 |  3403  -160    47   109    20    41 -1525    56  3231 -2139 |
   29 |  5399    36   -89     -   -25   326  4855    88  3841 -3516 |
   30 |  2785   178  -365    -9     8   -16  5369   149   517 -4062 |
   31 |  4101    65  -245    14   -34  -268   228   232  3154 -1750 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    11  -210    43     -     -    66     -  1238 |
 ALIC |     -   -59     -     -    49     -     -     -     -  1086 |
 ALRT |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -   850 |
 AMC2 |     -    51     -   -98     -     -     -     -     -  1042 |
 AREQ |     -    14     1     -   -12     -     -     0     -  1103 |
 ARTU |     -    -4     -     -     3     -     -     -     -   942 |
 BAHR |     -     -  -115     -    78     -     -     -     -   946 |
 BILI |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -   886 |
 BOGT |     -     -     -   -27    12     -     -     -     -   980 |
 BOR1 |     -   115     -     -   -96     -     -     -     -   997 |
 BREW |     -     -    70    62     -     -     -  -122     -   982 |
 BRUS |     -    79    79  -160   -50     -     -     -     -   963 |
 CAS1 |     -  -151     -    78   112     -     -   -31     -  1043 |
 CEDU |     -    26     -     -    10     -     -   -51     -  1112 |
 CHUR |     -    51   -10     -   -32     -     -    -7     -   980 |
 COCO |     -   -54     -  -107    92     -     -     -     -  1019 |
 CRO1 |     -     -    -3     -    27     -     -   -42     -   935 |
 DAEJ |     -   192     -  -203     -     -     -  -115     -  1077 |
 DARW |     -    -8   -39     -    24     -     -    16     -  1044 |
 DGAR |     -   -47     -     -    39     -     -     -     -  1077 |
 DRAO |     -     -   -39     -    26     -     -     -     -  1209 |
 DWH1 |     -    55   -68     -     -     -     -     -     -   898 |
 FAIR |     -     -    75     -   -37     -     -   -22     -  1002 |
 GLPS |     -     1     -  -206    57     -     -    50     -  1028 |
 GMAS |     -     -   120     -     -     -     -  -129     -  1027 |
 GODE |     -     -   124  -248    24     -     -     -     -  1086 |
 GOLD |     -   104     -     -     0     -     -  -139     -  1065 |
 GRAS |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -  1027 |
 GRAZ |     -  -251     -     -   210     -     -     -     -   841 |
 GUAM |     -     -     -  -117    36     -     -    24     -   855 |
 GUAT |     -   -57     -     -    48     -     -     -     -  1125 |
 HARB |     -    15   134     -  -103     -     -    -1     -   978 |
 HOB2 |     -     -   -19   -83    48     -     -     -     -   989 |
 HRAO |     -    24     -     -    -9     -     -   -17     -  1030 |
 IENG |     -   -22    28     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -61     -   -28    63     -     -     -     -   890 |
 INVK |     -    50     -     -     -     -     -   -66     -  1078 |
 JPLM |     -     -    93     -  -168     -     -   173     -  1039 |
 KERG |     -     -    79   -47   -35     -     -     -     -   976 |
 KIRU |     -     -    32     -     -     -     -   -34     -   984 |
 KIT3 |     -     -     -    -5     2     -     -     -     -  1058 |
 KOKB |     -    40    38  -109    -8     -     -    -7     -  1009 |
 KOUR |     -     -   209  -116   -13     -     -  -125     -  1062 |
 LPGS |     -    22   117  -113   -79     -     -    47     -  1050 |
 MAC1 |     -   -82     -   207     5     -     -   -42     -   976 |
 MALI |     -     7     -   -57    19     -     -     -     -   786 |
 MAS1 |     -     -   -35   113   -25     -     -     -     -   967 |
 MATE |     -     -   119     -   -80     -     -     -     -   885 |
 MCM4 |     -   -51  -131   307     4     -     -    -9     -   907 |
 MDO1 |     -     -   -19     -    13     -     -     -     -   994 |
 MIZU |     -   -18    23     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    59     -   -76   -16     -     -     -     -   910 |
 NISU |     -     8    -9     -     -     -     -     -     -   729 |
 NLIB |     -     -    42     -   -32     -     -     7     -  1182 |
 NNOR |     -     -    18   -28     -     -     -     -     -   977 |
 NRC1 |     -     -    81     -   -41     -     -   -22     -     - |
 NRIL |     -   -50     -     -    42     -     -     -     -  1089 |
 NYA1 |     -    45     -     -     -     -     -   -60     -   826 |
 NYAL |     -     -     9     -    -6     -     -     -     -   991 |
 OHI2 |     -   152     -     -   -49     -     -  -126     -   920 |
 ONSA |     -     -     -   -28    12     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    53     -   -18   -37     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -42    28    16     -     -     -     -   913 |
 PIE1 |     -    -1    55   -83     -     -     -     -     -   953 |
 PIMO |     -     -     -  -129    56     -     -     -     -   994 |
 POL2 |     -     -     -     -    11     -     -   -18     -   974 |
 PRDS |     -     -  -102     -     -     -     -   110     -   914 |
 PTBB |     -    11   -13     -     -     -     -     -     -   941 |
 SANT |     -   -15     -    12     7     -     -     -     -  1211 |
 SCH2 |     -    16    26     -   -17     -     -   -22     -  1039 |
 SCUB |     -    46     -     -     -     -     -   -61     -  1033 |
 SPT0 |     -   -25    14    25     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   110    27     -   -77     -     -   -54     -  1031 |
 STR1 |     -     -    81     -     -     -     -   -88     -  1044 |
 SUTH |     -    59     -     -   -49     -     -     -     -  1114 |
 SUTM |     -     -   -24     -    16     -     -     -     -   952 |
 SYOG |     -     -   -49     -   159     -     -  -208     -  1064 |
 THTI |     -     -   214     5  -147     -     -     -     -  1324 |
 THU3 |     -   -15     -     -    12     -     -     -     -   951 |
 TIDB |     -     -   -71   184   -32     -     -     -     -  1097 |
 TIXI |     -   -18     -     -    51     -     -   -57     -   918 |
 TOW2 |     -    17     -     -    53     -     -  -106     -   974 |
 TSKB |     -   -23    42     -    16     -     -   -42     -   921 |
 TWTF |     -    -9    11     -     -     -     -     -     -  1108 |
 UNSA |     -     -     -  -258   111     -     -     -     -   881 |
 URUM |     -   -89     -     -    74     -     -     -     -  1135 |
 USUD |     -     -    73  -114     -     -     -     -     -   828 |
 WHIT |     -    22   -28     -     -     -     -     -     -   900 |
 WILL |     -    29   -35     -     -     -     -     -     -   951 |
 WSRT |     -     -    27   -49    33     -     -   -49     -   927 |
 YAKT |     -    35     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -12    69     -   -37     -     -     -     -  1085 |
 YELL |     -    23    48   104   -97     -     -     -     -   901 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  5193    64    44    44    25    46  4373    49  4470    74 |  288   3887
    2 |   719    86    93    90    48    86   225   139   836    99 |  288    130
    3 |  1529    38    50    92    41    27  2333    52  2190    61 |  288   1962
    4 |  1913    53    71    43    20    31  2125    35  1681    64 |  288    845
    5 |  2829    59    43    80    35    30  7356    38  3242    94 |  288   1390
    6 |  2707    31    74    79    25    29  4206    42  2245    65 |  288    611
    7 |  1174    60    61    73    30    29  1039    58   868    55 |  288    769
    8 |  2259   140   107   182   110    99  2765   105  2441    94 |  288   2165
    9 |  5123   112    63   146    88   121  3053    96  4762   182 |  288   3286
   10 |  5135   153   110   165    86   115  4614   102  5483    90 |  288   2476
   11 |  1129    84    75   111    55    58   911    82   990   137 |  288    347
   12 |   713    85    77    92    43    65   505    97   499   143 |  288    283
   13 |   655    76   116    90    45    50   951   118   582    59 |  288    309
   14 |   847    93    86   123    46    53   789   109   927    91 |  288    204
   16 |   615    68    85   112    27    55   426   135   514    90 |  288    219
   17 |   551    34    92    51    14    28   487    69   383    78 |  288    371
   18 |   466    68    88    89    80    51   791   148   444    63 |  288    381
   19 |   758    37    81    59    45    47   553    75   553    66 |  288    286
   20 |   809   100   188    81    74    77   861   122   629   126 |  288    242
   21 |   541    84    73    89    48    51   700   111   529    50 |  288    398
   22 |  2621    74   105   101    78    71  1033   134  2558    90 |  288    322
   23 |   723    74    51    79    37    73  1295    96   822   182 |  288    229
   24 |  5176    59    64    53    23    65  2048    27  4213    78 |  288   2368
   25 |  2329   150   126   160    82   110  2648    68  1903    89 |  288    642
   26 |  3545    36    52    85    26    47   642    43  2865    34 |  288    733
   27 |  5557   118   109   185    64   133  3202    62  6101   104 |  288   3671
   28 |  1262    70    98   135    34    67   809    88  1363    82 |  288    356
   29 |  2847    39    52     -    30   158  2271    43  2303    48 |  288   1608
   30 |  4096    43    43    71    26    31  3937    41  4688    76 |  288   2553
   31 |  2501    46    90    80    71   136   562   145  1992   139 |  288    299
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    27    48    33     -     -    26     -    33 |  288     55
 ALIC |     -    21     -     -    18     -     -     -     -    65 |  288   7465
 ALRT |     -    21     -     -    18     -     -     -     -    26 |  288   7187
 AMC2 |     -    12     -    24     -     -     -     -     -    41 |  288     32
 AREQ |     -    19    24     -    26     -     -    17     -    28 |  288  47180
 ARTU |     -    18     -     -    15     -     -     -     -    61 |  285  13607
 BAHR |     -     -    61     -    41     -     -     -     -   112 |  208    495
 BILI |     -    11     -     -     9     -     -     -     -    40 |  287   7629
 BOGT |     -     -     -    79    34     -     -     -     -    35 |  288  10079
 BOR1 |     -    52     -     -    44     -     -     -     -    91 |  260    492
 BREW |     -     -    16    43     -     -     -    20     -    32 |  288     28
 BRUS |     -    15    18    43    21     -     -     -     -    34 |  288     46
 CAS1 |     -    33     -    34    24     -     -    14     -    27 |  288   6399
 CEDU |     -    43     -     -    34     -     -    37     -    33 |  288    201
 CHUR |     -    24    15     -    20     -     -    15     -    42 |  288    122
 COCO |     -    27     -    38    22     -     -     -     -    42 |  288   8067
 CRO1 |     -     -    19     -    20     -     -    27     -    45 |  288     55
 DAEJ |     -    24     -    50     -     -     -    21     -    40 |  288   6652
 DARW |     -    30    19     -    15     -     -    37     -    57 |  288   3353
 DGAR |     -    22     -     -    18     -     -     -     -    82 |  288  12287
 DRAO |     -     -    22     -    15     -     -     -     -    38 |  288     72
 DWH1 |     -    14    18     -     -     -     -     -     -    32 |  287    434
 FAIR |     -     -    15     -    12     -     -    12     -    39 |  288   7553
 GLPS |     -    15     -    63    26     -     -    22     -    30 |  288  13394
 GMAS |     -     -    13     -     -     -     -    14     -    38 |  280   1827
 GODE |     -     -    40    61    18     -     -     -     -    33 |  288     56
 GOLD |     -    15     -     -    14     -     -    19     -    32 |  288  14972
 GRAS |     -    27     -     -    23     -     -     -     -    39 |  288   7709
 GRAZ |     -    13     -     -    11     -     -     -     -    29 |  288   4932
 GUAM |     -     -     -    34    18     -     -    29     -    41 |  288  13434
 GUAT |     -    15     -     -    12     -     -     -     -    60 |  278    >>>
 HARB |     -    31    26     -    22     -     -    22     -    37 |  287  32889
 HOB2 |     -     -    17    30    13     -     -     -     -    35 |  288     85
 HRAO |     -    37     -     -    21     -     -    28     -    29 |  288     58
 IENG |     -    16    20     -     -     -     -     -     -     - |  288    155
 IISC |     -    33     -    73    18     -     -     -     -   106 |  287  16380
 INVK |     -    37     -     -     -     -     -    49     -    77 |  288   7401
 JPLM |     -     -    11     -    10     -     -    12     -    35 |  288   1475
 KERG |     -     -    34    47    30     -     -     -     -    87 |  288    >>>
 KIRU |     -     -    15     -     -     -     -    16     -    35 |  280  29887
 KIT3 |     -     -     -   221    95     -     -     -     -   126 |  160  37975
 KOKB |     -    21    39    36    22     -     -    23     -    30 |  288     70
 KOUR |     -     -    27    83    38     -     -    24     -    54 |  288   9568
 LPGS |     -    19    29    63    28     -     -    33     -    25 |  288  19841
 MAC1 |     -    25     -    35    17     -     -    22     -    25 |  288   6645
 MALI |     -    36     -    36    26     -     -     -     -    67 |  288  21634
 MAS1 |     -     -    20    56    14     -     -     -     -    35 |  288  10969
 MATE |     -     -    48     -    33     -     -     -     -    68 |  281     76
 MCM4 |     -    22    20    59    34     -     -    27     -    35 |  288  81514
 MDO1 |     -     -    26     -    17     -     -     -     -    48 |  288  42353
 MIZU |     -    23    29     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -    28     -    17    22     -     -     -     -    45 |  288  21419
 NISU |     -    15    18     -     -     -     -     -     -    39 |  287     33
 NLIB |     -     -    34     -    70     -     -   144     -   145 |  288  98832
 NNOR |     -     -    31    48     -     -     -     -     -    37 |  288    277
 NRC1 |     -     -    29     -    36     -     -    35     -     - |  288     70
 NRIL |     -    28     -     -    24     -     -     -     -    48 |  288   8185
 NYA1 |     -    15     -     -     -     -     -    20     -    28 |  279    276
 NYAL |     -     -    13     -     9     -     -     -     -    34 |  288    284
 OHI2 |     -    53     -     -    37     -     -    28     -    25 |  288   9205
 ONSA |     -     -     -    64    27     -     -     -     -     - |  278     81
 PDEL |     -    15     -    39    13     -     -     -     -     - |  288  54552
 PERT |     -     -    22    48    19     -     -     -     -    44 |  288  54713
 PIE1 |     -    15    25    49     -     -     -     -     -    41 |  288     51
 PIMO |     -     -     -    33    14     -     -     -     -    51 |  288  13387
 POL2 |     -     -     -     -    63     -     -   101     -    48 |  288  13663
 PRDS |     -     -    11     -     -     -     -    12     -    30 |  280    118
 PTBB |     -    11    13     -     -     -     -     -     -    28 |  288    186
 SANT |     -    29     -   180    56     -     -     -     -    46 |  288   7413
 SCH2 |     -    27    22     -    15     -     -    17     -    26 |  288   6438
 SCUB |     -    10     -     -     -     -     -    13     -    32 |  288  14016
 SPT0 |     -    20    28    24     -     -     -     -     -     - |  288     25
 STJO |     -    34    24     -    37     -     -    29     -    42 |  288     54
 STR1 |     -     -    12     -     -     -     -    13     -    35 |  288   5083
 SUTH |     -    35     -     -    29     -     -     -     -   104 |  288   7093
 SUTM |     -     -    13     -     8     -     -     -     -    74 |  288  12625
 SYOG |     -     -    22     -    11     -     -    21     -    43 |  288    794
 THTI |     -     -    59    93    38     -     -     -     -    62 |  288   5635
 THU3 |     -    18     -     -    15     -     -     -     -    31 |  288   7685
 TIDB |     -     -    23    45    11     -     -     -     -    44 |  288    186
 TIXI |     -    15     -     -    20     -     -    26     -    29 |  287   7318
 TOW2 |     -    18     -     -    16     -     -    24     -    37 |  288   6519
 TSKB |     -    32    25     -    42     -     -    31     -    37 |  288   1139
 TWTF |     -    23    28     -     -     -     -     -     -    55 |  280    192
 UNSA |     -     -     -    69    30     -     -     -     -    32 |  288   9542
 URUM |     -    16     -     -    13     -     -     -     -    53 |  287  19598
 USUD |     -     -    15    23     -     -     -     -     -   118 |  288     81
 WHIT |     -    13    16     -     -     -     -     -     -    31 |  288   1594
 WILL |     -    24    30     -     -     -     -     -     -    37 |  288  15687
 WSRT |     -     -    27    53    27     -     -    28     -    34 |  288     45
 YAKT |     -    18     -    36     -     -     -     -     -     - |  276   9111
 YAR2 |     -    25    21     -    24     -     -     -     -    63 |  288  11100
 YELL |     -    54   106    58    38     -     -     -     -    86 |  284   7979
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2749    52    57    83    38    74  2545    67  2660    65 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |     10  | 1433-4  1:45:00 |        1064
gfz |     22  | 1433-4 23:40:00 |       11245
gfz |     22  | 1433-4 23:55:00 |       -2918



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288     0     0   288   10.61   | 9.90e-14  1.18e-14  4.15e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    7.45   | 1.02e-13  1.47e-14  4.48e-15 |
 NYA1 |   279     0     0   277    6.83   | 9.79e-14  1.46e-14  1.66e-14 |
 G02  |   288     0     2   141    5.85   | 5.02e-13  5.11e-14  1.54e-14 |
 NRC1 |   288     0     0   143    4.94   | 1.14e-13  2.68e-14  6.07e-15 |
 WSRT |   288     0     0   143    4.93   | 1.03e-13  1.50e-14  5.99e-15 |
 ALGO |   288     0     0   143    4.90   | 9.90e-14  1.82e-14  6.78e-15 |
 STJO |   288     0     0   143    4.83   | 1.00e-13  1.50e-14  6.04e-15 |
 G23  |   288     0     2   191    4.79   | 4.78e-13  5.39e-14  2.21e-14 |
 PIE1 |   288     0     0   143    4.59   | 1.15e-13  1.58e-14  4.91e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    4.46   | 1.00e-13  1.27e-14  4.27e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    3.48   | 1.06e-13  1.82e-14  1.12e-14 |
 G16  |   288     0     1   167    2.95   | 5.92e-13  5.90e-14  1.87e-14 |
 G28  |   288     0     2   194    2.65   | 6.01e-13  6.53e-14  3.31e-14 |
 GODE |   288     0     0   143    2.57   | 1.05e-13  1.78e-14  6.21e-15 |
 NLIB |   288     1     0   142    2.23   | 1.06e-13  1.20e-14  4.33e-15 |
 BRUS |   288     0     1    70    2.21   | 1.00e-13  1.41e-14  3.20e-15 |
 G06  |   288     0     2   162    1.69   | 4.26e-13  1.33e-13  4.24e-14 |
 G11  |   288     0     4    79    1.52   | 6.94e-13  6.58e-14  4.53e-14 |
 G14  |   288     0     3    37    1.49   | 5.91e-13  6.53e-14  1.83e-14 |
 G13  |   288     0     3    41    1.39   | 5.64e-13  5.49e-14  3.25e-14 |
 MATE |   281     0     0   133    1.36   | 1.04e-13  1.81e-14  6.14e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    1.26   | 4.37e-13  1.16e-13  4.47e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    1.21   | 1.81e-13  3.05e-14  2.13e-14 |
 G31  |   288     0     0   169    0.98   | 5.34e-13  7.31e-14  3.23e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.86   | 2.02e-13  7.33e-14  1.24e-13 |
 HOB2 |   288     0     1   105    0.79   | 2.01e-13  2.54e-14  7.05e-15 |
 YELL |   284     0     0   138    0.77   | 9.71e-14  1.25e-14  6.65e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.75   | 4.22e-13  1.27e-13  8.19e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.75   | 2.90e-13  8.85e-14  8.36e-14 |
 ONSA |   278     0     2    39    0.75   | 1.07e-13  1.88e-14  7.26e-15 |
 NISU |   287     0     2    26    0.63   | 1.17e-13  1.62e-14  3.84e-15 |
 G20  |   288     0     0   185    0.63   | 6.99e-13  8.62e-14  1.41e-14 |
 BREW |   288     0     2    26    0.59   | 1.11e-13  1.21e-14  4.79e-15 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.57   | 9.83e-14  1.59e-14  1.63e-14 |
 IENG |   288     0     1    82    0.50   | 1.03e-13  1.45e-14  1.43e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.40   | 4.30e-13  1.41e-13  7.31e-14 |
 DRAO |   288     0     0   143    0.12   | 9.66e-14  1.35e-14  4.05e-15 |
 CRO1 |   288     0     3    11    0.12   | 1.44e-13  2.48e-14  6.16e-15 |
 G03  |   288     0     0   288    0.11   | 1.51e-12  3.95e-13  1.50e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.11   | 1.39e-12  3.58e-13  8.80e-14 |
 DWH1 |   287     0     0   141    0.09   | 3.79e-13  9.14e-14  4.10e-14 |
 BAHR |   208     0     0   128    0.09   | 3.92e-13  1.11e-13         - |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 1.40e-12  3.72e-13  3.30e-13 |
 G18  |   288     0     3    19    0.04   | 7.09e-13  7.21e-14  3.61e-14 |
 BOR1 |   260     0     0   139    0.03   | 4.33e-13  1.48e-13  4.82e-14 |
 SYOG |   288     0     0   143    0.03   | 7.02e-13  2.34e-13  7.95e-14 |
 PTBB |   288     0     1    11    0.02   | 2.93e-13  5.89e-14  1.27e-14 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.01   | 9.92e-13  2.92e-13  1.24e-13 |
 GMAS |   280     0     0   143    0.01   | 9.85e-13  4.65e-13  1.78e-13 |
 TIDB |   288     0     0   143    0.01   | 1.52e-13  3.06e-14  9.64e-15 |
 WHIT |   288     0     0   143    0.00   | 5.28e-13  3.51e-13  1.02e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 9.93e-14  1.05e-14  4.11e-15 |
 KIT3 |   160     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  4.98e-13  3.91e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.38e-13  2.82e-13 |
 G22  |   288     2     4     0    0.00   | 8.76e-13  1.30e-13  5.23e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.57e-13  1.34e-13  3.21e-14 |
 G19  |   288     0     4     0    0.00   | 5.58e-13  6.18e-14  3.11e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  6.61e-14  3.77e-14 |
 G12  |   288     0     3     0    0.00   | 5.99e-13  6.82e-14  3.28e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.84e-13  2.91e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  5.17e-13  2.77e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.83e-13  2.26e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  5.55e-13  4.37e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.44e-13  2.78e-14  1.02e-14 |
 URUM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TWTF |   280     0     2     0    0.00   | 1.23e-13  2.73e-14  8.35e-15 |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.15e-13  1.97e-13  3.74e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 6.28e-13  2.19e-13  5.85e-13 |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 2.20e-12  7.33e-13  7.53e-13 |
 PRDS |   280     0     4     0    0.00   | 1.11e-13  1.55e-14  6.68e-15 |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     5     0    0.00   | 8.30e-13  1.01e-13  2.47e-14 |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.05e-12  2.72e-13  1.67e-13 |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.69e-13  7.09e-13  4.23e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AMC2 |   288     0     4     0    0.00   | 1.01e-13  1.33e-14  4.96e-15 |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.44e-17  1.73e-16  1.03e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      HRAO      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
