
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1434   Day: 2   MJD: 54284                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118793    433     -67    -551     58     65     27    105    109     89   19.14
 emr |  2880     0 105386    443    4672    -227     61     64     43    109    109    106   17.72
 jpl |  2880     0 108413   1065    3229      73     99    108     44    136    131    156   10.98
 mit |  2880     0 116103    631     305    -416     69     78     31    142    151    111   16.02
 esa |   288     0  24528    928    4419     326     65     78     58    143    138    145   12.62
 gfz |   288     0  46575     13     558    -791     35     61     25    112    164     96   23.51
 igr |   288     0  37036    105    1329    -375     31     47     24     65     73     63    0.00
 ngs |    96     0   2784      5    -136    -446   2259   2259      0   4419   4419      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   jpl   mit   esa   gfz   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -43    34  -110    82    69    13    -8 -3994     - |
    2 |    34   153   -38  -195   144    -8   111  -598     - |
    3 |   -53    14   -15    46    79    32   -33 -4099     - |
    4 |   120   -50   -37   -46    65  -144   -39 -2509     - |
    5 |  -106    65   -34    61    74    72    -3  1131     - |
    6 |   -67   -14   -18   116    61   -88   -44  -384     - |
    7 |  -275    28   -43   323   -33    42   -52 -2731     - |
    8 |    -6    26  -106    34   -29   114    18 -4395     - |
    9 |   -14   -82     5    99   125   -31   -13  1336     - |
   10 |    49   115  -104  -130     X    89    67   -63     - |
   11 |    59   -13    82  -107   135  -110     4  5056     - |
   12 |    68   -18    60   -86   -14   -94   -23   765     - |
   13 |   147   -56    64  -131   144  -254   -20  3597     - |
   14 |    71   -18   104  -141    36    13     9  4944     - |
   16 |   -74    47     8    28    36     9    10  3971     - |
   17 |   150   -82    35  -116   224   -90    39   383     - |
   18 |   -55    93    14   -63   114    53    26  4584     - |
   19 |    -9   -36   -10    17    -8   272    32   158     - |
   20 |   -67  -151     4   216   163    86    -4  4930     - |
   21 |   -73    79   -54    20   144    23    27  3787     - |
   22 |   -32    23    76   -40    62     0   -17 -3280     - |
   23 |    59   117    96  -244   136  -221    81   754     - |
   24 |    -5     1    26   -10   129   -89    19 -2575     - |
   25 |    14    -5   -82    42    45    -3   -19 -5917     - |
   26 |   105  -111    44   -21    99  -133   -63 -3156     - |
   27 |   -30    51   -40   -12    65    92    10 -7175     - |
   28 |    40    85   -58  -122    45   117    57  9093     - |
   29 |   -88  -108   -64   254     -   -27   -86     -     - |
   30 |    53  -113    55    73   -19  -327   -67 -1185     - |
   31 |    -6  -161   175   103   -69  -225   -27 -2676     - |
   32 |   -31     -    54     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    38    78     -    30     -  -109     -     -     - |
 ALGO |    31    11    83  -120    94   -41   -33     -     - |
 ALIC |    -3     -     -    82    87  -101   -51     -     - |
 ALRT |    29     -     -   -71     -    24    34     -     - |
 AMC2 |   -31     -     -    21    37    -9   -33     -     - |
 AREQ |    43   -95   110     -   -65    21    25     -     - |
 ARTU |   -28     -  -111    -4   101    24   -22     -     - |
 ASPA |     -     -  -147     -     -    69     -     -     - |
 AUCK |  -185     -  -311  -166     -   408     -     -     - |
 BAHR |   -52   -40    20    24     -    47   -38     -     - |
 BAKO |   115     -     -  -138     -     -     -     -     - |
 BILI |   135     -   -19    13  -557   166   142     -     - |
 BJFS |   144     -     -  -486     -   140     -     -     - |
 BOGT |     -     -  -135   133     -   -28    33     -     - |
 BRAZ |  -251     -  -114   -25     -   276     -     -     - |
 BREW |     -    70     -   -37   -51     -    30     -     - |
 BRFT |    91     -  -101     -     -   -27     -     -     - |
 BRMU |     -     -    16     -     -    -8     -     -     - |
 BRUS |     8    13     -   -73    42    12    25     -     - |
 CAS1 |  -112     -    22    80    49     0   -51     -     - |
 CEDU |    78     -   109   -92     -   -51   -26     -     - |
 CHAT |   -14     -   -44   132    54   -87     -     -     - |
 CHUR |    -5    44    43   -27     -   -32     4     -     - |
 CIC1 |     -     -     8     -     -    -4     -     -     - |
 COCO |     0     -  -179    98   -17    26   -54     -     - |
 CRO1 |     3     3   -15    19   -18    -1   -21     -     - |
 DAEJ |    16     -     -  -382     -   247  -279     -     - |
 DARW |   119    46     -  -101  -106    -6    51     -     - |
 DGAR |   -11     -   -79   141   -35   -31   -31     -     - |
 DRAO |    44     0     -   -11    12   -35     7     -     - |
 DWH1 |    93   267  -292  -112     -   -24    44     -     - |
 FAIR |    86    50  -136   -53  -116    55    42     -     - |
 FLIN |    64     -     -   -89     -     8    21     -     - |
 GLPS |     3     -   -86   138  -160    30    -1     -     - |
 GMAS |     -    21     -   -23     -     -  -122     -     - |
 GODE |    26    -5     -     4    32   -38   -41     -     - |
 GOLD |    77     -     -     -   -72   -24   -89     -     - |
 GRAS |     3     -     -   -40     -    25    15     -     - |
 GRAZ |  -225   143     -  -183     -   199    43     -     - |
 GUAM |     -     -     -    13   -88    38   -46     -     - |
 GUAO |     -     -  -142    97     -     -     -     -     - |
 GUAT |    11     -    58     -     -   -36     -     -     - |
 GUUG |     -     -   125     -     -   -58     -     -     - |
 HARB |     -    10     -     -   140   -87   -39     -     - |
 HERS |    42   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    43    58     -  -153   -63    59    61     -     - |
 HOLM |    34     -     -  -264     -   152     -     -     - |
 HRAO |    51     -    45   109   -91   -88   -35     -     - |
 HYDE |    67     -   -97   -14     -     -     -     -     - |
 IENG |   -11    11     -     -     -     -   -10     -     - |
 IISC |   -41     -     -    15  -129    93    49     -     - |
 INVK |    50     -     -     -     -   -40     1     -     - |
 IRKT |     -   125    11   -36  -179    18   -11     -     - |
 JAMA |     -     -  -124     -     -    58     -     -     - |
 JOZE |     -   -32     -     -     -    24     -     -     - |
 JPLM |     -   102     -    33     -   -99   -39     -     - |
 KERG |     -  -110   -64     -     4   125    58     -     - |
 KHAJ |     -    -4   -32    26     -     -     -     -     - |
 KIRU |    12   -71     -     -     -    44   -52     -     - |
 KIT3 |     -     -    84     -   -11   -24     -     -     - |
 KOKB |     4    51     -     8     -   -47     1     -     - |
 KOUC |     -     -    98   -67     -     -     -     -     - |
 KOUR |    63   103    69   108  -144  -157   -54     -     - |
 KUNM |     -     -     -    40     -   -27     -     -     - |
 LPGS |     -   -16   -22   180     X  -100    -8     -     - |
 MAD2 |     -   147  -238     -     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -    17   -88    35   -21     -     - |
 MAS1 |     -   100   146    64  -214   -72   -22     -     - |
 MATE |     -    66     -    85   -56   -79   -16     -     - |
 MAW1 |     -     -     -   -81   164   -33     -     -     - |
 MBAR |    86     -    27   -31     -   -63     -     -     - |
 MCM4 |    54   -64  -154     -     -    76   119     -     - |
 MDO1 |    39     8     6     -     -   -41    -2     -     - |
 MDVJ |    24     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 METS |    74    -9     -   -60     -   -13     -     -     - |
 MIZU |    75     -     -     -     -   -61    74     -     - |
 MKEA |   -45     -     -   -12    52    17    34     -     - |
 NANO |    92     -     -     -     -   -75     -     -     - |
 NICO |   -43     -     -   -13     -    44     -     -     - |
 NISU |   100   201  -447     -     -   -24   141     -     - |
 NKLG |     -     -   -76     -     -    35     -     -     - |
 NLIB |   -48    77   237  -114     -   -52    22     -     - |
 NNOR |     -   -51     -    56     -     -   -80     -     - |
 NPLD |     -   -14     -     -     -    11     -     -     - |
 NRC1 |    38    65     -   -61     -   -39   -16     -     - |
 NRIL |    45     -   -29   -56     -    15    -3     -     - |
 NYA1 |   151     -     -     -     -  -123     -     -     - |
 NYAL |     -    56   -70     -     -   -10     -     -     - |
 OHI2 |    92     -     -   -18    34   -81    -6     -     - |
 ONSA |    72     -     5   -48   -46    -3   -27     -     - |
 OPMT |    -8   -70     -     -     -    60     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    93     -     -   -43     -     -     - |
 PARC |     -     -  -146     -     -    68     -     -     - |
 PDEL |   -18     -     -     -    42    -7    49     -     - |
 PERT |     -   -78  -126     -    77    76    28     -     - |
 PETP |    83     -     -    24     -   -84    19     -     - |
 PETS |     -     -  -275     -     -   128    51     -     - |
 PIE1 |    18   138     -   -67    22   -85   108     -     - |
 PIMO |     -     -    70     0  -112    27    25     -     - |
 POL2 |   -12     -     -   -13    34     -   -27     -     - |
 POTS |   -49     -     -    -7     -    44     -     -     - |
 PRDS |     9    83     -   -41     -   -42    41     -     - |
 PTBB |    59   -25     -   -43     -     -    14     -     - |
 QAQ1 |    57   126  -311   -35     -    28    79     -     - |
 QUIN |    15     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -    31     -   -21     -     -     - |
 RAMO |    34     -   233     -     -  -137     -     -     - |
 RESO |   127     -     -     -     -  -103     1     -     - |
 REYK |    27     -     -   -13     -   -13     -     -     - |
 SANT |    16     -  -190    97    64   -25   -42     -     - |
 SCH2 |   -40    73    77   -89     -     2     7     -     - |
 SCOR |     -     -  -530     -     -   247     -     -     - |
 SCUB |  -169     -     -  -136     X   231     -     -     - |
 SFER |     -     -     -    24     -   -17     -     -     - |
 SIMO |     -     -   -82     -     -    38     -     -     - |
 SPT0 |    42     -     -   -50     -     -  -141     -     - |
 SSIA |  -235     -     -   -50     -   226    35     -     - |
 STJO |    36   111    79  -100     -   -82    -2     -     - |
 STR1 |     -   -51     -    56     -     -   -30     -     - |
 SUTH |    24     -     -   171   -42  -113   -19     -     - |
 SUTM |     -    24     -     -     -   -18    46     -     - |
 SUWN |  -231    33     -     -     -   164     -     -     - |
 SYDN |    13     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -23     -   -82   -35  -104   135   -21     -     - |
 TEHN |     -     -    70     -     -   -32     -     -     - |
 THTI |     -   -17    45     X   109   -69     4     -     - |
 THU3 |    -5    34  -108     -     -    28    14     -     - |
 TIDB |    31   -15     -     2    41   -38    37     -     - |
 TIXI |    22     -   -54    28    -8    -7    33     -     - |
 TLSE |     -    45     -   106     -  -106   -10     -     - |
 TOW2 |    96     -    25   -59   -78    -8    20     -     - |
 TRO1 |   104     -     -   -91     -   -22     -     -     - |
 TSKB |    85    50   -97  -105  -167    99    46     -     - |
 TWTF |    66   -31     -     -     -   -30   -25     -     - |
 ULAB |     -     -     -  -181     -   123     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   135   -94   -44  -115     -     - |
 URUM |   -30     -     -     -   -56    55    42     -     - |
 USN3 |    -6     5     2     -     -     -     4     -     - |
 USUD |   123   -85   -15    72  -138    -4    15     -     - |
 VILL |     -    10     -    -5    77   -45   -20     -     - |
 WAB2 |   165     -     -     -     -  -134     -     -     - |
 WHIT |   -27    62     -   -30     -    -4    43     -     - |
 WILL |    -1    97     -   -44     -   -42    69     -     - |
 WSRT |   170   -17     -   -67  -107   -22    -8     -     - |
 WTZR |    85     -     -   -94     -    -6    23     -     - |
 WUHN |     -   -20   -80    32     -    31     -     -     - |
 YAKT |     X     X     -     -   125   -67   -89     -     - |
 YAR2 |   -47     1     -     -     -    38   -14     -     - |
 YELL |   140   127    20     X  -323   -47   -45     -     - |
 YIBL |     -     -     -  -314     -   214     -     -     - |
 YSSK |    61     -     -    54     -   -87   -19     -     - |
 ZIMM |     1     -     -   -10     -     6     -     -     - |
 ZWE2 |    49     -     -     -     -   -40    36     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   jpl   mit   esa   gfz   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    1 |    39    62    88    53    90    38    27  4151     - | 2880   3654
    2 |    59    70   179   119    89    44    31   526     - | 2880    252
    3 |    48    48    44    53    43    42    38  2105     - | 2880    791
    4 |    40    47    39    26    74    34    34  1860     - | 2880   1365
    5 |    38    61    59    53    93    63    29  2283     - | 2880   1052
    6 |    49    60    29    30    48    33    23   901     - | 2880    788
    7 |    22    50    29    57    49    41    29  1084     - | 2880    447
    8 |   125    61    94    63   148    97    39  5444     - | 2880   2675
    9 |    71    71    65    73    72    51    31  2340     - | 2880   2454
   10 |   123    74    59    67     X    62    55  2668     - | 2880   2191
   11 |    44    50    69    51    58    45    43   973     - | 2880    494
   12 |    79    69   152   109    42    53    26   832     - | 2880    243
   13 |    61    64   154    91    64    51    57   704     - | 2880    357
   14 |    72    62   149    71    42    36    28   937     - | 2880    256
   16 |    51    50   150    95    64    45    28   703     - | 2880    253
   17 |    55    67    60   100    57    41    40   643     - | 2880    238
   18 |    58    55   166    99    47    65    39   694     - | 2880    256
   19 |    51    58    32    75    75    68    77   423     - | 2880    191
   20 |    60    63   123    72    91    85    43   738     - | 2880    314
   21 |    59    66   150    84    47    65    37   704     - | 2880    365
   22 |    62    62   133    54    52    51    31  1798     - | 2880    277
   23 |    61    75   158   115    54    45    40   617     - | 2880    237
   24 |    62    62    67    30    88    45    16  2545     - | 2880   2388
   25 |    52    62    69    65    58    57    41  3878     - | 2880    601
   26 |    55    66    55    32   103    37    26  2077     - | 2880    754
   27 |    64    63    60    93    89    56    38  3078     - | 2880   2920
   28 |    52    71   145    94   111    68    42  1928     - | 2880    924
   29 |   120   116    94   141     -   146   136     -     - | 2880   2001
   30 |    39    55    70    75   146    83    75  4989     - | 2880   1477
   31 |    79    72   166    66    89    77    80  1717     - | 2880    185
   32 |    64     -   112     -     -     -     -     -     - | 2367    919
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |    24    36     -    26     -    14     -     -     - |  288   6021
 ALGO |    24    55    39    24    74    18    10     -     - |  288     71
 ALIC |    20     -     -    24    28    16    22     -     - |  288   5746
 ALRT |    20     -     -    21     -    12    18     -     - |  288   6409
 AMC2 |    24     -     -    35    72    26    22     -     - |  288     31
 AREQ |    20    40    44     -    39    18    13     -     - |  288  26585
 ARTU |    35     -    45    75    52    66    52     -     - |  286  11992
 ASPA |     -     -    32     -     -    15     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    47     -    37    23     -    41     -     -     - |  288   3308
 BAHR |    24    32    45    29     -    10    21     -     - |  288    513
 BAKO |    23     -     -    28     -     -     -     -     - |  287   4739
 BILI |    31     -    38    21    52    31    18     -     - |  287   6082
 BJFS |    29     -     -    34     -    29     -     -     - |  287  11659
 BOGT |     -     -    48    15     -    21    24     -     - |  288   7315
 BRAZ |    26     -    43    19     -    20     -     -     - |  288   3851
 BREW |     -    46     -    26    62     -    12     -     - |  288     55
 BRFT |    22     -    49     -     -    23     -     -     - |  288    139
 BRMU |     -     -    33     -     -    15     -     -     - |  276    >>>
 BRUS |    19    40     -    32    39    15    15     -     - |  288     24
 CAS1 |    25     -    36    27    34    14    16     -     - |  288   7179
 CEDU |    37     -    39    28     -    32    29     -     - |  288    519
 CHAT |    41     -    36    23    33    16     -     -     - |  287  10989
 CHUR |    30    45    37    28     -    12    12     -     - |  288    121
 CIC1 |     -     -    54     -     -    25     -     -     - |  288  35091
 COCO |    24     -    52    26    44    12    22     -     - |  288   7443
 CRO1 |    24    48    39    27    35    37    11     -     - |  288     49
 DAEJ |    32     -     -    27     -    27    19     -     - |  288   6041
 DARW |    45    62     -    37    24    14    16     -     - |  288   7306
 DGAR |    40     -    45    23    49    15    21     -     - |  288  11964
 DRAO |    25    58     -    30    69    17    12     -     - |  288    253
 DWH1 |    30    30    46    19     -    33    16     -     - |  288    324
 FAIR |    23    56    38    27    84    10    19     -     - |  288   7155
 FLIN |    22     -     -    29     -    11    20     -     - |  288  10860
 GLPS |    26     -    44    19    26    15    10     -     - |  288  12952
 GMAS |     -    27     -    30     -     -    28     -     - |  288   5789
 GODE |    23    28     -    28    45    21    11     -     - |  288     47
 GOLD |    18     -     -     -    19    14    21     -     - |  288  13163
 GRAS |    20     -     -    24     -    17    25     -     - |  288   7601
 GRAZ |    17    27     -    32     -    16    16     -     - |  288   4947
 GUAM |     -     -     -    31    44    18    26     -     - |  288  14333
 GUAO |     -     -    17    12     -     -     -     -     - |  288   5409
 GUAT |    38     -    51     -     -    27     -     -     - |  288    >>>
 GUUG |     -     -    33     -     -    15     -     -     - |  288    >>>
 HARB |     -   100     -     -    87    75    75     -     - |  286  31891
 HERS |    25    27     -     -     -     -     -     -     - |  241  22169
 HOB2 |    37    46     -    24    39    18    16     -     - |  288     56
 HOLM |    22     -     -    22     -    10     -     -     - |  288   7553
 HRAO |    23     -    40    22    31    12    16     -     - |  288     49
 HYDE |    28     -    33    24     -     -     -     -     - |  288  10491
 IENG |    19    20     -     -     -     -    30     -     - |  288    182
 IISC |    23     -     -    25    31    13    24     -     - |  288  16693
 INVK |    16     -     -     -     -    13    18     -     - |  288   6987
 IRKT |     -    54    42    30    21    16    20     -     - |  288    263
 JAMA |     -     -    38     -     -    18     -     -     - |  288   9622
 JOZE |     -    23     -     -     -    18     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    50     -    30     -    44    27     -     - |  288   4577
 KERG |     -    53    68     -   106    71    31     -     - |  274    >>>
 KHAJ |     -    39    35    25     -     -     -     -     - |  288    218
 KIRU |    20    22     -     -     -    16    28     -     - |  288  23260
 KIT3 |     -     -    92     -   163    90     -     -     - |  251  53653
 KOKB |    45    58     -    30     -    20    14     -     - |  288     45
 KOUC |     -     -    27    18     -     -     -     -     - |  288   3015
 KOUR |    30    52    40    27    38    35    15     -     - |  288   7642
 KUNM |     -     -     -    17     -    12     -     -     - |  288  19076
 LPGS |     -    37    37    23     X    20    24     -     - |  288  20566
 MAD2 |     -    30    48     -     -     -     -     -     - |  288     76
 MALI |     -     -     -    57    37    30    27     -     - |  288  20225
 MAS1 |     -    36    42    27    27    15    27     -     - |  288  16869
 MATE |     -    35     -    37    26    14    18     -     - |  288     70
 MAW1 |     -     -     -    17    23    15     -     -     - |  267   3645
 MBAR |    26     -    36    37     -    20     -     -     - |  217  18682
 MCM4 |    33    37    47     -     -     9    23     -     - |  288  23208
 MDO1 |    25    31    43     -     -    37    19     -     - |  288  33361
 MDVJ |    17     -     -    20     -     -     -     -     - |  288     54
 METS |    18    32     -    37     -    15     -     -     - |  287   6972
 MIZU |    32     -     -     -     -    26    12     -     - |  288    >>>
 MKEA |    31     -     -    25    41    16    15     -     - |  288  21249
 NANO |    24     -     -     -     -    20     -     -     - |  288  49432
 NICO |    19     -     -    23     -    13     -     -     - |  288  13540
 NISU |    43    24    54     -     -    45    15     -     - |  288     43
 NKLG |     -     -    33     -     -    15     -     -     - |  192    >>>
 NLIB |    23    40    38    23     -    21    16     -     - |  288     22
 NNOR |     -    39     -    43     -     -    25     -     - |  288    472
 NPLD |     -    63     -     -     -    48     -     -     - |  240    >>>
 NRC1 |    20    49     -    26     -    21    12     -     - |  288     44
 NRIL |    39     -    35    24     -    25    30     -     - |  288  10996
 NYA1 |    14     -     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    33    48     -     -     8     -     -     - |  288    153
 OHI2 |    35     -     -    27    27    30    18     -     - |  288   8635
 ONSA |    28     -    35    31    41    21    36     -     - |  288    122
 OPMT |    33    29     -     -     -    18     -     -     - |  287     36
 OUS2 |     -     -    28     -     -    13     -     -     - |  288   1973
 PARC |     -     -    33     -     -    15     -     -     - |  288   3190
 PDEL |    22     -     -     -    30    15    14     -     - |  288  50995
 PERT |     -    38    61     -    29    13    18     -     - |  288  52068
 PETP |    23     -     -    25     -    21    24     -     - |  287   8404
 PETS |     -     -    30     -     -    14    18     -     - |  288   8256
 PIE1 |    17    62     -    28    26    34    24     -     - |  288     56
 PIMO |     -     -    35    23    47    22    31     -     - |  288  10514
 POL2 |    20     -     -    21    18     -    18     -     - |  288  10775
 POTS |    20     -     -    25     -    12     -     -     - |  288  11861
 PRDS |    15    36     -    27     -    15    11     -     - |  288     59
 PTBB |    19    42     -    38     -     -    22     -     - |  288    232
 QAQ1 |    21    57    44    26     -    18    21     -     - |  288   6094
 QUIN |    28     -     -    34     -     -     -     -     - |  288   8335
 RABT |     -     -     -    22     -    15     -     -     - |  287  11620
 RAMO |    21     -    37     -     -    11     -     -     - |  288  58034
 RESO |    12     -     -     -     -    10    18     -     - |  288   6389
 REYK |    28     -     -    23     -    18     -     -     - |  288   7960
 SANT |    26     -    47    18    27    12    18     -     - |  288   5257
 SCH2 |    24    35    39    27     -    13    10     -     - |  288  10581
 SCOR |     -     -    28     -     -    13     -     -     - |  288  10351
 SCUB |    40     -     -    32     X    21     -     -     - |  288  12173
 SFER |     -     -     -    27     -    18     -     -     - |  287    831
 SIMO |     -     -    35     -     -    16     -     -     - |  288 238183
 SPT0 |    22     -     -    27     -     -    24     -     - |  288     25
 SSIA |    35     -     -    31     -    28    31     -     - |  287   5451
 STJO |    23    50    38    26     -    15    11     -     - |  288     50
 STR1 |     -    38     -    42     -     -    21     -     - |  287   3324
 SUTH |    23     -     -    22    27     6    16     -     - |  288   5664
 SUTM |     -    27     -     -     -    20    36     -     - |  288  14488
 SUWN |    26    22     -     -     -    20     -     -     - |  288   1184
 SYDN |    36     -    63     -     -     -     -     -     - |  280    872
 SYOG |    23     -    47    17    30    13    28     -     - |  288    962
 TEHN |     -     -    26     -     -    12     -     -     - |  288   8659
 THTI |     -    72    54     X   163    47    22     -     - |  276   8813
 THU3 |    19    24    41     -     -    11    13     -     - |  288   5728
 TIDB |    45    28     -    46    44    24    26     -     - |  288    142
 TIXI |    23     -    32    21    28    13    17     -     - |  287   5699
 TLSE |     -    29     -    36     -    15    22     -     - |  288    388
 TOW2 |    32     -    38    21    43    15    23     -     - |  288   5534
 TRO1 |    17     -     -    25     -    12     -     -     - |  287   7760
 TSKB |    30    40    44    31    30    20    23     -     - |  288   1064
 TWTF |    26    39     -     -     -    19    18     -     - |  288     62
 ULAB |     -     -     -    23     -    16     -     -     - |  168  13949
 UNSA |     -     -     -    24    23    20    25     -     - |  288   9813
 URUM |    55     -     -     -   179    53    44     -     - |  287  12694
 USN3 |    30    28    42     -     -     -    14     -     - |  288     36
 USUD |    44    49    44    30    28    21    13     -     - |  288     74
 VILL |     -    29     -    36    33     9    17     -     - |  288  16822
 WAB2 |    17     -     -     -     -    13     -     -     - |  285     36
 WHIT |    18    33     -    33     -    14    18     -     - |  288   3829
 WILL |    19    47     -    35     -    18    22     -     - |  288  17906
 WSRT |    22    41     -    26    43    13    10     -     - |  288     34
 WTZR |    22     -     -    28     -    11    19     -     - |  288     58
 WUHN |     -    55    41    59     -    21     -     -     - |  286  12088
 YAKT |     X     X     -     -    83    44   116     -     - |  230   7430
 YAR2 |    18    27     -     -     -    16    25     -     - |  288  10269
 YELL |    49    79   127     X    52    61    38     -     - |  283    167
 YIBL |     -     -     -   132     -    90     -     -     - |  288   5506
 YSSK |    37     -     -    23     -    23    19     -     - |  287   9106
 ZIMM |    21     -     -    24     -     8     -     -     - |  288   5212
 ZWE2 |    14     -     -     -     -    12    14     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    59    62   100    70    66    35    32  2260     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   YAKT  | 1434-2 17:25:00 |       -2852
emr |   YAKT  | 1434-2 17:25:00 |        3199
esa |   BILI  | 1434-2  2:05:00 |         865
esa |   YELL  | 1434-2  7:10:00 |         573
esa |   KERG  | 1434-2 10:20:00 |         627
esa |   YAKT  | 1434-2 17:25:00 |        2871
esa |   SYOG  | 1434-2 23:20:00 |        1744
gfz |   SCUB  | 1434-2  6:10:00 |        -625
gfz |   YAKT  | 1434-2 17:25:00 |        2852
jpl |   SYOG  | 1434-2 23:15:00 |         933
mit |   BJFS  | 1434-2  5:35:00 |         630



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288    6.96   | 3.78e-14  7.71e-15  2.37e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.48   | 3.96e-14  1.11e-14  5.47e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.18   | 4.23e-14  1.48e-14  1.96e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.79   | 5.52e-14  1.30e-14  3.89e-15 |
 WAB2 |   285     0     0   283    5.70   | 3.99e-14  1.34e-14  1.85e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.50   | 2.39e-14  5.47e-15  3.74e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    4.78   | 5.87e-14  1.62e-14  3.14e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    4.59   | 4.32e-14  1.23e-14  2.26e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    3.87   | 4.67e-14  6.65e-15  4.86e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.76   | 2.66e-14  7.38e-15  4.10e-15 |
 NPLD |   240     0     0   237    3.62   | 4.83e-14  1.37e-14         - |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.55   | 3.12e-14  8.40e-15  4.32e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    3.51   | 3.92e-14  9.64e-15  1.07e-14 |
 NISU |   288     0     0   288    3.22   | 6.40e-14  1.27e-14  4.26e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.05   | 3.09e-14  1.43e-14  2.57e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.80   | 3.68e-14  8.74e-15  2.49e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    2.70   | 9.13e-14  9.73e-15  4.92e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.60   | 5.03e-14  1.11e-14  5.88e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.32   | 4.08e-14  1.10e-14  2.31e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.31   | 5.45e-14  1.93e-14  4.63e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    2.04   | 4.59e-14  9.85e-15  5.63e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.85   | 1.08e-13  1.61e-14  4.45e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.56   | 4.44e-14  1.48e-14  7.12e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    1.32   | 2.97e-14  8.26e-15  1.37e-14 |
 PRDS |   288     1     0   287    1.28   | 4.65e-14  1.39e-14  4.27e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   143    0.85   | 5.06e-14  9.27e-15  3.64e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.64   | 2.97e-14  8.08e-15  9.24e-15 |
 G02  |   288     0     0   288    0.64   | 5.34e-13  5.47e-14  1.85e-14 |
 NYA1 |   288     1     0   287    0.60   | 2.28e-14  9.27e-15  1.12e-14 |
 KHAJ |   288     0     0   288    0.55   | 6.45e-14  1.24e-14  2.06e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.54   | 4.59e-14  1.19e-14  5.64e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.54   | 1.93e-13  1.85e-14  3.71e-15 |
 YELL |   283     0     0   282    0.53   | 3.19e-14  7.52e-15  3.06e-15 |
 G23  |   288     0     0   288    0.32   | 5.28e-13  6.43e-14  2.83e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.31   | 9.08e-14  1.91e-14  2.05e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.30   | 4.26e-14  1.48e-14  2.01e-14 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.29   | 5.71e-14  1.47e-14  1.01e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.28   | 5.96e-13  6.93e-14  1.36e-14 |
 G13  |   288     0     0   288    0.24   | 5.57e-13  6.23e-14  3.86e-14 |
 G14  |   288     0     1   249    0.20   | 5.77e-13  5.20e-14  2.20e-14 |
 G12  |   288     0     1   160    0.19   | 5.44e-13  5.78e-14  2.65e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.18   | 1.05e-13  2.80e-14  7.45e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.18   | 2.73e-13  8.07e-14  1.99e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.17   | 5.78e-13  5.74e-14  2.73e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.17   | 2.72e-13  8.84e-14  3.86e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.12   | 1.62e-13  3.76e-14  3.68e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.09   | 3.55e-13  8.48e-14  3.51e-14 |
 G20  |   288     0     0   191    0.09   | 6.53e-13  7.98e-14  2.89e-14 |
 G28  |   288     0     1   145    0.08   | 5.68e-13  6.02e-14  5.63e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.40e-13  1.01e-13  3.13e-14 |
 USUD |   288     0     3    31    0.07   | 2.36e-13  2.51e-14  6.51e-15 |
 SFER |   287     0     0   286    0.06   | 3.70e-13  9.02e-14  5.34e-14 |
 G11  |   288     0     1   100    0.05   | 5.73e-13  6.43e-14  5.33e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.05   | 2.61e-14  5.74e-15  1.44e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 3.75e-13  1.29e-13  4.84e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 1.86e-13  7.45e-14  1.18e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.02e-13  1.35e-13  1.01e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.90e-13  1.36e-13  1.37e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.02   | 4.86e-13  1.77e-13  4.83e-14 |
 BAHR |   288     0     0   228    0.02   | 3.92e-13  1.12e-13  3.20e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.09e-13  2.02e-13  9.82e-14 |
 SYDN |   280     0     0   278    0.02   | 8.76e-13  2.79e-13  5.52e-14 |
 G32  |   245     0     0   237    0.02   | 2.31e-13  1.09e-13         - |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.68e-13  1.05e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.40e-13  1.57e-13 |
 SUWN |   288     0     0   288    0.01   | 1.09e-12  2.98e-13  1.41e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.00   | 1.35e-12  4.63e-13  2.65e-13 |
 G03  |   288     0     5    61    0.00   | 1.43e-12  3.23e-13  7.75e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.36e-12  4.54e-13  3.11e-13 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.00   | 3.26e-13  1.23e-13  1.48e-13 |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 9.78e-13  3.23e-13  3.72e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.04e-13  4.91e-13  2.73e-13 |
 THTI |   276     0     0   274    0.00   | 3.67e-13  2.02e-13  5.86e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.40e-14  5.98e-15  9.38e-16 |
 ULAB |   168     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   192     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.13e-12  5.41e-13  3.24e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.86e-13  2.76e-13 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 9.10e-13  9.79e-14  3.43e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.71e-13  1.23e-13  3.34e-14 |
 G19  |   288     0     2     0    0.00   | 4.97e-13  5.46e-14  2.09e-14 |
 G18  |   288     0     4     0    0.00   | 7.79e-13  8.00e-14  2.70e-14 |
 G17  |   288     0     5     0    0.00   | 6.19e-13  5.55e-14  2.20e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.39e-13  2.34e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.26e-13  2.39e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  5.74e-13  4.41e-13 |
 ZWE2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   230     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.84e-13  2.92e-13  8.69e-13 |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 2.27e-12  5.14e-13  4.88e-13 |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PARC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 9.30e-13  1.42e-13  5.05e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     2     0    0.00   | 7.17e-13  9.58e-13  2.02e-12 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 1.04e-12  5.70e-13  1.44e-12 |
 MBAR |   217     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   251     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   274     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   288     0     5     0    0.00   | 2.22e-12  7.89e-13  3.69e-13 |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CIC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.05e-17  3.66e-16  2.20e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      STJO      WAB2 |
------------------------------------------+------------------------------+
