
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1439   Day: 0   MJD: 54317                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 119361    421    -340    -447     36     41     18     82     83     79   25.13
 emr |  2880     0 105148    206    3687   -1163     50     55     22    101    107     64   18.85
 jpl |  2880     0 108805  19504    4699    -783     65     73     27    111    103    137   13.59
 mit |  2880     0 110922   5880    -415      11     60     65     33    110    112    101   13.46
 esa |   288     0  24460    644    3742   -1041     54     73     39    132    160    115   11.00
 gfz |   285     0  45241    155    -940     438     32     57     22    145    224    120   17.97
 igr |   288     0  34446    108  -15089    -574     30     49     20     66     76     63    0.00
 ngs |    96     0   2959      7    -368    -317   2412   2412      0   4119   4119      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   jpl   mit   esa   gfz   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -41    36   -94   115   158   -33   -25  2071     - |
    2 |    18     1    14   -11   184  -457    20 -1009     - |
    3 |   -91   104   -59    80    22    26    -7 -5686     - |
    4 |    60   -68    71   -60   -70  -181   -36 -3960     - |
    5 |   -40    32     0     X   114   150     1 -2120     - |
    6 |   -67    80    52   -41     9     8    64 -4110     - |
    7 |  -122   253  -107   -48   169   122    -9 -2459     - |
    8 |    32   -73   -85    99   126   139    30 -2697     - |
    9 |    30   -65    43    -4   -20   -12    47   835     - |
   10 |   -65    78   -68    46    43   234    59 -3429     - |
   11 |   -37    34   131   -91   -17  -140   -68  3677     - |
   12 |    99  -124   -27    33  -169   -48   -58   -49     - |
   13 |   145   -94    44  -121    60  -454    -1  3312     - |
   14 |    74    31     X  -177    42   -59    52  5090     - |
   16 |  -122    27    12   147   320    85     8  2733     - |
   17 |    91  -123    62   -27   -44  -231   -13   217     - |
   18 |   -64   116     X   -51   208   -62     5  3867     - |
   19 |   -50   -65    -7   141   126   313   -60   374     - |
   20 |   -60    35     X    22   245   155    34  4817     - |
   21 |   -59    89   -29     6   121   -10    -4  3034     - |
   22 |   -68   147     X   -82    19    11   -30 -1036     - |
   23 |    15   -33     X    38    78  -204   -36  1095     - |
   24 |   -42    70    -6   -24    72    35   -13 -5045     - |
   25 |    53   -67     7   -22    -4    85    11  1793     - |
   26 |    63   -54    83  -102    -3  -171  -106 -3466     - |
   27 |     0   -84   -58   133   107   261    80  1764     - |
   28 |    31   -53   -62    43    45   210    54  8192     - |
   29 |    25   -27     0     3     -   -91   -73 -3870     - |
   30 |   128   -97   101  -198  -129  -240   -21 -2086     - |
   31 |    35  -142     X   145   -49   -63    33 -1049     - |
   32 |    14     -   -25     X     -     -     -  -855     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |   115   -53     -    88     -  -173     -     -     - |
 ALGO |   -17   -17   156   -21   -21   -48   -17     -     - |
 ALIC |  -127     -     -   103    98    41    -2     -     - |
 ALRT |   -43     -     -    19     -    47     -     -     - |
 AMC2 |    25     -   189   -12   -88  -117   -67     -     - |
 AREQ |    21   -51   -43     -   104    -6   -13     -     - |
 ARTU |   -23     -     0     -    50     2     6     -     - |
 ASPA |     -     -  -212     -     -   160   130     -     - |
 AUCK |     -     -  -364     -     -   275     -     -     - |
 BAHR |    42    50  -286   113     -    22    74     -     - |
 BAKO |     0     -     -  -244     -   205     -     -     - |
 BILI |   -13     -  -145   -51     X   167    85     -     - |
 BJFS |   -95     -   189     -     -   -11     -     -     - |
 BOR1 |  -259     -     -     -     -   363   132     -     - |
 BRAZ |  -294     -     -    64     -   367     -     -     - |
 BREW |     -   -14    32   -23    12     -   -23     -     - |
 BRFT |    88     -   -75     -     -   -67    -7     -     - |
 BRMU |     -     -    78     -     -   -59     -     -     - |
 BRUS |   -19   -26     -  -120    90    92    24     -     - |
 CAS1 |  -122     -    29   -81   214    80     5     -     - |
 CEDU |   -40     -   -16    11     -    60    43     -     - |
 CHAT |    60     -   -50     -    10   -53   -14     -     - |
 CHPI |     -     -     -    35     -   -26     -     -     - |
 CHUR |    66   -27   -27   -17     -   -31     4     -     - |
 CIC1 |     -     -    81     -     -   -61     -     -     - |
 COCO |   -10     -  -102     2    29    73    37     -     - |
 CRO1 |     -   -23   -42    22    16    30    20     -     - |
 DAEJ |     X  -106     -  -197     -   260    84     -     - |
 DARW |    56   -35     -     -   -58    -7    -2     -     - |
 DAV1 |    84     -     -   249     -  -306  -158     -     - |
 DGAR |   -29     -   -32     -    17    55    39     -     - |
 DRAO |    -1    42     -   -26    35   -44   -41     -     - |
 FAIR |    69    40   -22    82  -183   -70   -14     -     - |
 FLIN |   -74     -     -     -     -   104     -     -     - |
 GLPS |    42     -  -107     -   -76    69    67     -     - |
 GMAS |     -    29     -   -40     -     -   -35     -     - |
 GMSD |     -     -  -304     -     -   230     -     -     - |
 GODE |   -19   -10     -     -    31    19   -31     -     - |
 GOLD |     9     -     -     -   -81    37   -28     -     - |
 GOUG |     -     -   460     -     -  -348     -     -     - |
 GRAS |    23     -     -    17     -   -47     -     -     - |
 GRAZ |  -244   219     -  -192     -   256     -     -     - |
 GUAM |   -57     -     -     -     -    80   -17     -     - |
 GUAT |    38     -    52     -     -   -94     0     -     - |
 GUUG |     -     -    50     -     -   -38     -     -     - |
 HARB |    97     5     -     -     -  -143   -58     -     - |
 HERS |   -11    15     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    20     0     -   -55  -142   101    30     -     - |
 HOLM |   110     -     -  -131     -   -57     -     -     - |
 HRAO |   -42     -    55    57    20   -39   -39     -     - |
 HYDE |   -12     -    21     -     -     -     -     -     - |
 IENG |   -14    25     -    -9     -     -     -     -     - |
 IISC |  -128     -     -     -   108   113   166     -     - |
 INVK |    -6     -     -     -     -     9     -     -     - |
 IRKT |     -    -7    68  -132   -15    65     -     -     - |
 JAMA |     -     -   125    89     -  -163     -     -     - |
 JOZE |     -    28     -     -     -   -29     -     -     - |
 JPLM |     -    86     -    92     -  -168   -52     -     - |
 KARR |    87     -    47   -79   -86   -47    10     -     - |
 KERG |     -     -     -     -    22   -13  -283     -     - |
 KHAJ |     -  -107    92    57     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -18   -17     -     -    -9    49   -18     -     - |
 KOKB |    24     7     9   -58     -    -4    -6     -     - |
 KOSG |    -1     -     -     -     -     1     -     -     - |
 KOUC |     -     -   114  -116     -     -     -     -     - |
 KOUR |    73   155   118   110  -320  -242  -142     -     - |
 LPGS |     -   -53   -28     -     X    78    81     -     - |
 MAC1 |    22     -   -47    42    11   -34    -6     -     - |
 MALI |     -     -     -     -   -67    41   -14     -     - |
 MAS1 |   129    84   126     -  -152  -274  -113     -     - |
 MATE |     -    24     -    70   -18   -71    -9     -     - |
 MAW1 |     -     -     -     -    86   -53     -     -     - |
 MCM4 |    67   -45  -256     -     -   150   117     -     - |
 MDO1 |    -3    37     -     -     -   -35    24     -     - |
 MDVJ |    30     -     -   -57     -     -     -     -     - |
 METS |     8    55     -   -21     -   -53     -     -     - |
 MKEA |    23     -     -     -   -88    22    37     -     - |
 NANO |    81     -     -     -     -  -113     -     -     - |
 NISU |    60   119     -  -119     -  -120     -     -     - |
 NKLG |     -     -    28     -     -   -21     -     -     - |
 NLIB |     -   -56    43     -     -    26     5     -     - |
 NNOR |     -    35     -   -49     -     -   -25     -     - |
 NRC1 |    21    16     -   -56     -    -4     7     -     - |
 NRIL |   -34     -    21    18     -    18   -25     -     - |
 NSSP |   -12     -     -    22     -     -     -     -     - |
 NTUS |    63     -     -    76   -72  -103    -4     -     - |
 NYA1 |   132     -  -126   -45     -   -57     -     -     - |
 NYAL |     -    46     -     5     -   -53     -     -     - |
 OHI2 |    74     -  -110    97   -29   -76     0     -     - |
 ONSA |     0   -26     2   -81   103    18     1     -     - |
 OPMT |   118    87     -     -     -  -258     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    83     -   -62     -     -     - |
 PDEL |    -8     -     -     -     -    11     -     -     - |
 PERT |     -    53   -10     -   -78    -1    -4     -     - |
 PETP |   -20     -     -     -     -    29     9     -     - |
 PETS |     -     -     6     -     -    -4     -     -     - |
 PIE1 |    31    80     -   -64   -20   -68    63     -     - |
 PIMO |     -     -    87     -  -157    31     5     -     - |
 POL2 |   -16     -    25     -     5     -   -13     -     - |
 POTS |    33     -     -     -     -   -46     -     -     - |
 PRDS |    22   -21     -     -     -    -9     1     -     - |
 PTBB |     2    51     -   -75     -     -    50     -     - |
 QAQ1 |   -31    87  -290     -     -   172    40     -     - |
 RAMO |  -101     -   284     -     -   -76     -     -     - |
 RESO |     4     -     -     -     -    -6   -18     -     - |
 REYK |    59     -     -   -36     -   -57     -     -     - |
 SANT |    46     -  -199   146    -2   -22    27     -     - |
 SCH2 |   -46    46   142  -243     -    67    50     -     - |
 SCOR |     -     -     X   -48     -    36     -     -     - |
 SCUB |    21     -     -     -   -77    17     -     -     - |
 SEY1 |   -13     -    94    -9     -   -47   -56     -     - |
 SFER |     -     -     -    53     -   -40     -     -     - |
 SIMO |     -     -   -57     -     -    43     -     -     - |
 SPT0 |    61   -11     -  -100     -     -   -17     -     - |
 SSIA |     -     -     -  -180     -   135   -97     -     - |
 STJO |    48    32    72   -74     -  -101   -29     -     - |
 STR1 |     -    37     -   -52     -     -     -     -     - |
 SUTM |     -     8     -     -     -    -8     -     -     - |
 SUWN |  -241    48     -     -     -   290     -     -     - |
 SYDN |    33     -   -60     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |    55     -   -41  -100  -255   186    81     -     - |
 TEHN |     -     -   172     -     -  -130     -     -     - |
 THTI |     -   -51   -16     -    43    40    15     -     - |
 THU3 |  -111    48   -25     -     -   125    27     -     - |
 TIDB |    -2    22     -   132  -138   -35    18     -     - |
 TIXI |    35     -  -114     -   -11    45    18     -     - |
 TLSE |    60    52     -    74     -  -196     -     -     - |
 TOW2 |     8     -   -38    -2    52   -13    16     -     - |
 TRO1 |    91     -     -   -70     -   -76     -     -     - |
 TSKB |    64   -54   130   -93  -177    47    71     -     - |
 TWTF |     -   -21    30     X     -     X   -36     -     - |
 UNSA |     -     -     4     -   -53    28   -34     -     - |
 URUM |   -77     -   165     -   -26    -1    18     -     - |
 USN3 |    40   -27    16   -53     -     -   -16     -     - |
 USNO |    32   -58     -    22     -     -   -24     -     - |
 USUD |    91   -69     -     -  -111    12  -107     -     - |
 VILL |    65   -58    84     -   -48   -65   -55     -     - |
 WAB2 |     -     -     -   -11     -     8     -     -     - |
 WHIT |   -65    54     -     -     -    35    64     -     - |
 WILL |    -4     6     -     -     -    -1    -6     -     - |
 WSRT |    95   -10     -   -39   -66   -54   -32     -     - |
 WTZA |    11     -     -   -20     -     -     -     -     - |
 WTZR |     5    -3     -   -19     -    10    26     -     - |
 YAKT |   -26   -12   -40    45    28    29   -49     -     - |
 YAR2 |    15    16     -     -     -   -39   -10     -     - |
 YELL |    23    85    57   -34  -260    21    10     -     - |
 YSSK |   -53     -     -     -     -    75     -     -     - |
 ZAMB |     -     -  -172     -   108    64     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -   -97     -    72     -     -     - |
 ZWE2 |    17     -     -     -     -   -24     2     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   jpl   mit   esa   gfz   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    1 |    39    62    90    52    79    46    26  6702     - | 2880   5120
    2 |    23    47    54    80    92    77    53  1098     - | 2880    165
    3 |    30    45    39    44    81    20    22  4276     - | 2880   2265
    4 |    31    24    73    35    78    55    42  1221     - | 2880   1089
    5 |    95   100    72     X   109   100   117   696     - | 2860    742
    6 |    15    30    29    40    53    34    19  1048     - | 2880    675
    7 |    23    37    30    28    63    44    42   965     - | 2880    686
    8 |    27    39    37    39    61    43    37  1604     - | 2880   1730
    9 |    21    35    44    55    54    32    22  2888     - | 2880   2806
   10 |    62    49    83    83    87    60    47  3410     - | 2880   2986
   11 |    30    45    39    62    48    36    42   708     - | 2880    242
   12 |    66    51   141    54    96    74    34   444     - | 2880    221
   13 |    50    58   123    72   103    82    74  1237     - | 2880    322
   14 |    35    48     X    46    69    48    45   419     - | 2880    197
   16 |    53    57   119    82    86    88    56   628     - | 2880    328
   17 |    28    47    75   109    77    65    51  1582     - | 2880    316
   18 |    30    64     X    63    67    39    30   694     - | 2880    280
   19 |    32    44    98   100    69    74    70   358     - | 2880    341
   20 |    46    67     X    42    85    69    72  1198     - | 2880    296
   21 |    24    49    75   116    35    48    25   482     - | 2880    308
   22 |    26    52     X    56    49    40    37  3903     - | 2880   1900
   23 |    35    80     X    79    50    55    44   577     - | 2880    377
   24 |    39    31    46    50    50    53    16  2800     - | 2880   1879
   25 |    23    32    30    28    66    32    23  3502     - | 2880    707
   26 |    35    57    39    60    87    33    34  1888     - | 2880    667
   27 |    26    28    36    27    81    60    57  4237     - | 2880   2719
   28 |    67    62   119    60    78    91    71  2237     - | 2880    228
   29 |    36    64    49    44     -    27    26  2239     - | 2880   1748
   30 |    43    98    52   111    83    64    75  4048     - | 2880   1816
   31 |    31    65     X    56    56    57    50   940     - | 2880    295
   32 |    55     -   101     X     -     -     -  1156     - | 2426    940
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |    12    15     -    22     -    12     -     -     - |  288   5482
 ALGO |    17    15    22    30    14    14    11     -     - |  288    101
 ALIC |    18     -     -    26    29    14    11     -     - |  288   6339
 ALRT |    12     -     -    21     -    21     -     -     - |  288   5841
 AMC2 |    16     -    23    23    27    11    23     -     - |  288     15
 AREQ |    30    19    27     -    71    33    15     -     - |  288    >>>
 ARTU |    22     -    34     -    35    24    42     -     - |  285  13088
 ASPA |     -     -    23     -     -    17    37     -     - |  285    >>>
 AUCK |     -     -    24     -     -    18     -     -     - |  280    >>>
 BAHR |    15    16    22    24     -    29    10     -     - |  288    628
 BAKO |    26     -     -    45     -    20     -     -     - |  287   4015
 BILI |    11     -    15    28     X    15    15     -     - |  287   7120
 BJFS |    10     -    20     -     -    22     -     -     - |  287   9872
 BOR1 |     6     -     -     -     -     9     9     -     - |  285   9559
 BRAZ |    13     -     -    22     -    13     -     -     - |  287   3736
 BREW |     -    17    16    19    25     -     9     -     - |  288     39
 BRFT |    11     -    50     -     -    42    18     -     - |  288    463
 BRMU |     -     -    19     -     -    14     -     -     - |  273    >>>
 BRUS |    16    19     -    34    31    11    14     -     - |  288     21
 CAS1 |    16     -    16    56    29    16    12     -     - |  288   5122
 CEDU |    11     -    18    19     -    16    14     -     - |  288    112
 CHAT |    19     -    18     -    28    17    21     -     - |  287  10967
 CHPI |     -     -     -    19     -    15     -     -     - |  284   8183
 CHUR |    10    22    23    49     -    17    23     -     - |  288    168
 CIC1 |     -     -    23     -     -    18     -     -     - |  244  39878
 COCO |    28     -    33    28    41    22    14     -     - |  288   7091
 CRO1 |     -    25    30    31    29    19    17     -     - |  288     50
 DAEJ |     X    52     -   106     -    32    27     -     - |  275   4970
 DARW |    12    17     -     -    21    18    10     -     - |  288  10554
 DAV1 |    14     -     -    35     -    14    12     -     - |  288   2479
 DGAR |    23     -    21     -    55    34    32     -     - |  288   8998
 DRAO |    10    23     -    30    28    25    25     -     - |  288   2307
 FAIR |    13    21    13    31    22    16    16     -     - |  288   6814
 FLIN |    28     -     -     -     -    39     -     -     - |  283  11170
 GLPS |    14     -    23     -    29    22    12     -     - |  288  13877
 GMAS |     -    26     -    36     -     -    16     -     - |  286   1181
 GMSD |     -     -    40     -     -    30     -     -     - |  285    856
 GODE |    23    28     -     -    51    30    22     -     - |  288    >>>
 GOLD |    20     -     -     -    26    17    16     -     - |  288  14848
 GOUG |     -     -    30     -     -    23     -     -     - |  118    >>>
 GRAS |    15     -     -    24     -    17     -     -     - |  288   5510
 GRAZ |     9    14     -    31     -    24     -     -     - |  288   3989
 GUAM |    21     -     -     -     -    30    31     -     - |  285  16866
 GUAT |    22     -    20     -     -    23    36     -     - |  288    >>>
 GUUG |     -     -    30     -     -    23     -     -     - |  285    >>>
 HARB |    13    11     -     -     -    22    19     -     - |  287  31750
 HERS |    12    17     -     -     -     -     -     -     - |  241  12244
 HOB2 |    20    30     -    33    24    22    19     -     - |  288     93
 HOLM |    14     -     -    26     -    14     -     -     - |  288   7737
 HRAO |    13     -    17    20    24    19    15     -     - |  288     85
 HYDE |    11     -    20     -     -     -     -     -     - |  288   9624
 IENG |     8    16     -    23     -     -     -     -     - |  288     58
 IISC |    10     -     -     -    33    27    12     -     - |  244  15155
 INVK |    10     -     -     -     -    14     -     -     - |  285   6666
 IRKT |     -    17    20    27    17    18     -     -     - |  288    146
 JAMA |     -     -    38    39     -    28     -     -     - |  288   8493
 JOZE |     -     9     -     -     -     9     -     -     - |  285    >>>
 JPLM |     -    34     -    49     -    18    25     -     - |  288   1623
 KARR |    21     -    25    53    22    19    14     -     - |  288   5465
 KERG |     -     -     -     -    19    12    16     -     - |  164 425318
 KHAJ |     -    10    18    27     -     -     -     -     - |  216    112
 KIRU |    19    13     -     -    44    19    14     -     - |  288  26601
 KOKB |    27    32    36    33     -    17    27     -     - |  288     35
 KOSG |     8     -     -     -     -    12     -     -     - |  285 748763
 KOUC |     -     -    22    22     -     -     -     -     - |  286   3493
 KOUR |    25    19    30    35    40    21    17     -     - |  288   6249
 LPGS |     -    24    16     -     X    32    15     -     - |  288  21355
 MAC1 |     9     -    18    22    14    18    11     -     - |  288   5296
 MALI |     -     -     -     -    24    15    28     -     - |  285  15802
 MAS1 |    17    11    13     -    25    14    14     -     - |  288  16275
 MATE |     -    25     -    23    36    12    24     -     - |  288     75
 MAW1 |     -     -     -     -   154    94     -     -     - |  277   3925
 MCM4 |    18    16    17     -     -    14    14     -     - |  288  42454
 MDO1 |    21    11     -     -     -    24    25     -     - |  288  13645
 MDVJ |    10     -     -    20     -     -     -     -     - |  287     37
 METS |    20    14     -    29     -    16     -     -     - |  287   6840
 MKEA |    12     -     -     -    30     9    18     -     - |  288  21646
 NANO |    13     -     -     -     -    18     -     -     - |  285  47519
 NISU |    25    22     -    28     -    31     -     -     - |  288     37
 NKLG |     -     -    16     -     -    12     -     -     - |  201    >>>
 NLIB |     -    25    59     -     -    35    30     -     - |  285  27376
 NNOR |     -    26     -    36     -     -    33     -     - |  287    482
 NRC1 |     8    21     -    33     -    12    12     -     - |  288     27
 NRIL |     9     -    16    29     -    15    13     -     - |  288   7859
 NSSP |    13     -     -    24     -     -     -     -     - |  287   8622
 NTUS |    13     -     -    20    19    15    27     -     - |  288   3383
 NYA1 |    13     -    13    30     -    16     -     -     - |  288     80
 NYAL |     -    15     -    29     -    16     -     -     - |  288     52
 OHI2 |    16     -    55    28    85    18    27     -     - |  288   7888
 ONSA |    13    22    20    31    38    18    16     -     - |  288     44
 OPMT |    25    24     -     -     -    23     -     -     - |  287     38
 OUS2 |     -     -     -    15     -    12     -     -     - |  284   3009
 PDEL |     9     -     -     -     -    12     -     -     - |  285  53321
 PERT |     -    16    23     -    28    24    18     -     - |  288  56714
 PETP |     7     -     -     -     -    10    23     -     - |  284   9209
 PETS |     -     -    54     -     -    41     -     -     - |  285   9872
 PIE1 |    19    22     -    35    27    11    22     -     - |  288     43
 PIMO |     -     -    27     -    17    21    21     -     - |  288  14235
 POL2 |    11     -    19     -    33     -    32     -     - |  288  11776
 POTS |    11     -     -     -     -    16     -     -     - |  285  10285
 PRDS |     9    13     -     -     -    12    20     -     - |  288 722346
 PTBB |    10    25     -    31     -     -     9     -     - |  288    366
 QAQ1 |    14    20    23     -     -    22    31     -     - |  288   6084
 RAMO |    11     -    16     -     -    15     -     -     - |  288  53043
 RESO |    10     -     -     -     -    14    16     -     - |  285   8070
 REYK |    14     -     -    41     -    18     -     -     - |  288   7442
 SANT |    11     -    46    39    27    16    20     -     - |  288   4137
 SCH2 |    63    27    46    30     -    47    28     -     - |  284   3080
 SCOR |     -     -     X    17     -    13     -     -     - |  284   6318
 SCUB |    32     -     -     -    52    36     -     -     - |  288  14879
 SEY1 |    19     -    18    50     -    19    18     -     - |  288   8697
 SFER |     -     -     -    49     -    37     -     -     - |  284    762
 SIMO |     -     -    17     -     -    13     -     -     - |  285 171749
 SPT0 |    34    63     -    43     -     -    35     -     - |  252     42
 SSIA |     -     -     -    22     -    16    24     -     - |  283   6882
 STJO |    16    17    24    40     -    19    16     -     - |  288     35
 STR1 |     -    20     -    27     -     -     -     -     - |  287   1101
 SUTM |     -    14     -     -     -    15     -     -     - |  281  12688
 SUWN |    26    35     -     -     -    30     -     -     - |  288   2022
 SYDN |    16     -    30     -     -     -     -     -     - |  271   1278
 SYOG |    18     -    18    40    26    11     8     -     - |  288   1013
 TEHN |     -     -    12     -     -     9     -     -     - |  275   8253
 THTI |     -    29    24     -    49    20    19     -     - |  288  11327
 THU3 |    10    12    15     -     -    13    11     -     - |  288   7040
 TIDB |    13    16     -    30    23    17    18     -     - |  288     71
 TIXI |    26     -    26     -    17    48    20     -     - |  263   6956
 TLSE |    22    16     -    32     -    40     -     -     - |  288    732
 TOW2 |    15     -    34    25    29    16    21     -     - |  288   6077
 TRO1 |    16     -     -    31     -    23     -     -     - |  288   6783
 TSKB |    39    23    42    41    52    31    14     -     - |  288   1512
 TWTF |     -    19    27     X     -     X    36     -     - |    4     31
 UNSA |     -     -    25     -    32    33    16     -     - |  288  12538
 URUM |    16     -    34     -    18    35    22     -     - |  288  12177
 USN3 |    15    22    20    31     -     -    20     -     - |  288     39
 USNO |    17    17     -    37     -     -    16     -     - |  288     46
 USUD |    31    29     -     -    21    26    27     -     - |  288     92
 VILL |    17    18    19     -    48    20    15     -     - |  288  14509
 WAB2 |     -     -     -    17     -    12     -     -     - |  284     37
 WHIT |    20    22     -     -     -    11    18     -     - |  288  12017
 WILL |    10    13     -     -     -     8    16     -     - |  288  22881
 WSRT |    15    18     -    28    26     7    10     -     - |  288    431
 WTZA |    20     -     -    38     -     -     -     -     - |  287    389
 WTZR |    16    19     -    40     -    18    20     -     - |  288    129
 YAKT |    14    34    23    33    26    20    14     -     - |  288   7606
 YAR2 |    20    15     -     -     -    25    20     -     - |  288  14826
 YELL |    14    14    15    25    31    14    11     -     - |  288     42
 YSSK |    13     -     -     -     -    19     -     -     - |  284  10074
 ZAMB |     -     -    19     -    16    18     -     -     - |  288  20646
 ZIMM |     -     -     -    17     -    13     -     -     - |  284   3661
 ZWE2 |    11     -     -     -     -    16    15     -     - |  285    >>>
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    37    51    66    60    54    32    31  2412     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   BILI  | 1439-0  0:35:00 |         956
esa |   SYOG  | 1439-0 19:05:00 |        1379
mit |      2  | 1439-0  6:40:00 |       -2203
mit |      3  | 1439-0  6:40:00 |       -2224
mit |      4  | 1439-0  6:40:00 |       -2140
mit |      5  | 1439-0  6:40:00 |       -2136
mit |      6  | 1439-0  6:40:00 |       -2187
mit |      7  | 1439-0  6:40:00 |       -2155
mit |      8  | 1439-0  6:40:00 |       -2178
mit |      9  | 1439-0  6:40:00 |       -2172
mit |     10  | 1439-0  6:40:00 |       -2147
mit |     11  | 1439-0  6:40:00 |       -2173
mit |     12  | 1439-0  6:40:00 |       -2135
mit |     13  | 1439-0  6:40:00 |       -2170
mit |     14  | 1439-0  6:40:00 |       -2152
mit |     16  | 1439-0  6:40:00 |       -2172
mit |     17  | 1439-0  6:40:00 |       -2159
mit |     18  | 1439-0  6:40:00 |       -2209
mit |     19  | 1439-0  6:40:00 |       -2152
mit |     20  | 1439-0  6:40:00 |       -2169
mit |     21  | 1439-0  6:40:00 |       -2235
mit |     22  | 1439-0  6:40:00 |       -2173
mit |     23  | 1439-0  6:40:00 |       -2182
mit |     24  | 1439-0  6:40:00 |       -2144
mit |     25  | 1439-0  6:40:00 |       -2232
mit |     26  | 1439-0  6:40:00 |       -2169
mit |     27  | 1439-0  6:40:00 |       -2158
mit |     28  | 1439-0  6:40:00 |       -2138
mit |     29  | 1439-0  6:40:00 |       -2180
mit |     30  | 1439-0  6:40:00 |       -2124
mit |     31  | 1439-0  6:40:00 |       -2171
mit |     32  | 1439-0  6:40:00 |       -2175
mit |      1  | 1439-0  6:40:00 |       -2159
mit |     12  | 1439-0  6:44:30 |       -1662
mit |      5  | 1439-0  6:44:30 |       -1649
mit |     13  | 1439-0  6:44:30 |       -1658
mit |     14  | 1439-0  6:44:30 |       -1658
mit |     16  | 1439-0  6:44:30 |       -1665
mit |      6  | 1439-0  6:44:30 |       -1655
mit |     17  | 1439-0  6:44:30 |       -1642
mit |     18  | 1439-0  6:44:30 |       -1672
mit |      3  | 1439-0  6:44:30 |       -1657
mit |     19  | 1439-0  6:44:30 |       -1658
mit |      7  | 1439-0  6:44:30 |       -1664
mit |     20  | 1439-0  6:44:30 |       -1657
mit |     21  | 1439-0  6:44:30 |       -1670
mit |     22  | 1439-0  6:44:30 |       -1653
mit |      8  | 1439-0  6:44:30 |       -1625
mit |     23  | 1439-0  6:44:30 |       -1658
mit |     24  | 1439-0  6:44:30 |       -1653
mit |      2  | 1439-0  6:44:30 |       -1655
mit |     25  | 1439-0  6:44:30 |       -1666
mit |      9  | 1439-0  6:44:30 |       -1651
mit |     26  | 1439-0  6:44:30 |       -1649
mit |     27  | 1439-0  6:44:30 |       -1660
mit |      4  | 1439-0  6:44:30 |       -1660
mit |     28  | 1439-0  6:44:30 |       -1639
mit |     10  | 1439-0  6:44:30 |       -1657
mit |     29  | 1439-0  6:44:30 |       -1647
mit |     30  | 1439-0  6:44:30 |       -1651
mit |     31  | 1439-0  6:44:30 |       -1666
mit |     11  | 1439-0  6:44:30 |       -1637
mit |     32  | 1439-0  6:44:30 |       -1659
mit |      1  | 1439-0  6:44:30 |       -1660
mit |      6  | 1439-0  6:45:00 |        3771
mit |     23  | 1439-0  6:45:00 |        3781
mit |      8  | 1439-0  6:45:00 |        3774
mit |      2  | 1439-0  6:45:00 |        3794
mit |     24  | 1439-0  6:45:00 |        3728
mit |     18  | 1439-0  6:45:00 |        3775
mit |     14  | 1439-0  6:45:00 |        3723
mit |     25  | 1439-0  6:45:00 |        3841
mit |      1  | 1439-0  6:45:00 |        3747
mit |     19  | 1439-0  6:45:00 |        3721
mit |     26  | 1439-0  6:45:00 |        3790
mit |      9  | 1439-0  6:45:00 |        3733
mit |     12  | 1439-0  6:45:00 |        3726
mit |     27  | 1439-0  6:45:00 |        3770
mit |     16  | 1439-0  6:45:00 |        3758
mit |     20  | 1439-0  6:45:00 |        3767
mit |     28  | 1439-0  6:45:00 |        3721
mit |      7  | 1439-0  6:45:00 |        3756
mit |     13  | 1439-0  6:45:00 |        3771
mit |     29  | 1439-0  6:45:00 |        3747
mit |     10  | 1439-0  6:45:00 |        3736
mit |     21  | 1439-0  6:45:00 |        3824
mit |     30  | 1439-0  6:45:00 |        3716
mit |      4  | 1439-0  6:45:00 |        3726
mit |      3  | 1439-0  6:45:00 |        3801
mit |     31  | 1439-0  6:45:00 |        3759
mit |      5  | 1439-0  6:45:00 |        3722
mit |     22  | 1439-0  6:45:00 |        3741
mit |     32  | 1439-0  6:45:00 |        3766
mit |     11  | 1439-0  6:45:00 |        3756
mit |     17  | 1439-0  6:45:00 |        3744
mit |     32  | 1439-0 10:44:30 |        1497
mit |     32  | 1439-0 10:45:30 |       -1515
mit |     32  | 1439-0 11:53:00 |        -997
mit |     32  | 1439-0 12:24:00 |        1138
mit |     32  | 1439-0 12:26:00 |       -1140
mit |     32  | 1439-0 12:33:30 |        1113
mit |     32  | 1439-0 12:40:00 |       -1154
mit |     32  | 1439-0 12:53:30 |        1192



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288     0     0   288    8.76   | 5.35e-14  7.42e-15  1.81e-15 |
 WAB2 |   284     1     0   281    7.06   | 3.43e-14  8.31e-15  2.33e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.59   | 3.67e-14  7.99e-15  1.83e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    6.15   | 5.29e-14  9.38e-15  2.70e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.28   | 4.22e-14  1.22e-14  2.65e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.88   | 4.62e-14  1.26e-14  2.60e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.85   | 2.89e-14  5.84e-15  7.62e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.74   | 6.04e-14  1.24e-14  3.07e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    4.63   | 2.50e-14  5.07e-15  2.30e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    4.59   | 5.25e-14  1.08e-14  2.19e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.34   | 3.31e-14  1.17e-14  2.80e-15 |
 GODE |   288     1     0   287    4.25   | 4.85e-14  1.49e-14  3.83e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    3.87   | 3.55e-14  8.28e-15  1.10e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.06   | 3.38e-14  9.54e-15  2.43e-15 |
 MDVJ |   287     1     0   285    3.05   | 4.73e-14  9.30e-15  3.26e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    2.99   | 3.56e-14  1.04e-14  2.52e-15 |
 SPT0 |   252     0     0   252    2.99   | 8.05e-14  1.39e-14         - |
 KOKB |   288     0     0   288    2.79   | 5.16e-14  1.27e-14  3.05e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.75   | 3.15e-14  7.24e-15  2.50e-15 |
 NLIB |   285     0     0   284    2.47   | 5.24e-14  1.36e-14  3.20e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.61   | 1.07e-13  1.41e-14  4.63e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.14   | 3.56e-14  1.20e-14  6.97e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.01   | 1.53e-13  2.86e-14  1.18e-14 |
 MATE |   288     0     0   288    0.99   | 5.50e-14  1.68e-14  6.67e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    0.93   | 3.37e-14  8.96e-15  1.48e-14 |
 BRFT |   288     0     0   288    0.55   | 4.01e-14  1.14e-14  3.30e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.50   | 6.75e-14  1.72e-14  1.48e-14 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.47   | 4.35e-14  1.11e-14  4.63e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    0.36   | 3.86e-14  2.01e-14  6.21e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.34   | 4.58e-14  9.64e-15  6.80e-15 |
 KHAJ |   216     0     0   216    0.32   | 5.91e-14  1.57e-14         - |
 TIDB |   288     0     0   288    0.28   | 1.11e-13  1.63e-14  5.04e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.20   | 2.75e-13  5.23e-14  4.27e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.19   | 1.94e-13  4.82e-14  8.95e-15 |
 G12  |   288     0     0   288    0.14   | 6.16e-13  6.43e-14  2.00e-14 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.10   | 5.06e-14  1.52e-14  1.78e-14 |
 WTZA |   287     0     0   286    0.09   | 3.95e-13  9.71e-14  3.40e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.08   | 6.46e-13  7.73e-14  3.03e-14 |
 SFER |   284     0     0   282    0.07   | 3.73e-13  8.68e-14  8.57e-14 |
 G17  |   288     0     1   125    0.07   | 6.25e-13  6.48e-14  3.50e-14 |
 G13  |   288     0     0   194    0.07   | 5.18e-13  8.91e-14  2.69e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.07   | 3.45e-13  1.05e-13  4.41e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.04   | 3.60e-13  9.41e-14  4.92e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 3.03e-13  8.15e-14  8.58e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.04   | 3.79e-13  1.30e-13  4.39e-14 |
 G05  |   287     0     0   286    0.03   | 2.30e-13  9.74e-14  8.32e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 3.51e-13  1.17e-13  7.51e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 4.12e-13  1.34e-13  7.68e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 8.33e-13  2.39e-13  1.23e-13 |
 GMAS |   286     0     0   284    0.02   | 7.53e-13  2.29e-13  8.51e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.64e-13  1.33e-13  1.31e-13 |
 STR1 |   287     0     0   286    0.01   | 6.89e-13  2.36e-13  7.07e-14 |
 G32  |   242     0     0   239    0.01   | 2.18e-13  1.05e-13         - |
 G22  |   288     0     1   143    0.01   | 8.09e-13  1.22e-13  1.36e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  3.31e-13  2.30e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.10e-12  2.59e-13  1.65e-13 |
 SYDN |   271     0     0   267    0.01   | 9.00e-13  2.20e-13  7.90e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  4.30e-13  1.16e-13 |
 GMSD |   285     0     0   143    0.01   | 7.76e-13  2.37e-13  4.89e-14 |
 G03  |   288     0     4   126    0.01   | 1.32e-12  3.15e-13  1.53e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.03e-13  1.95e-13 |
 DAV1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.96e-13  7.08e-13  1.89e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 7.26e-14  2.75e-13  3.05e-13 |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 8.74e-13  2.36e-13  1.26e-13 |
 OUS2 |   284     0     0   282    0.00   | 3.23e-13  2.17e-13  2.63e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.26e-14  4.65e-15  1.61e-15 |
 IISC |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CIC1 |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TWTF |     4     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   201     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   164     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.80e-13  6.67e-14  2.47e-14 |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 7.89e-13  6.93e-14  2.10e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  3.22e-13  3.30e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.15e-13  6.09e-14  2.78e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.63e-13  1.28e-13  3.39e-14 |
 G20  |   288     0     4     0    0.00   | 7.06e-13  7.78e-14  2.93e-14 |
 G19  |   288     0     4     0    0.00   | 6.06e-13  5.64e-14  3.44e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.34e-13  8.64e-14  3.29e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.28e-13  6.85e-14  2.01e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.31e-13  6.72e-14  2.78e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.05e-13  4.08e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.41e-13  3.79e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.43e-13  1.38e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.62e-13  5.04e-14  1.21e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  7.36e-13  4.87e-13 |
 ZWE2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.21e-13  5.37e-13  6.54e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     3     0    0.00   | 2.41e-13  3.31e-14  5.27e-15 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.96e-13  1.91e-13  7.49e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   | 1.06e-12  2.81e-13  2.16e-13 |
 SUTM |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SIMO |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCOR |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   284     0     0     0    0.00   | 5.68e-13  2.33e-13  3.17e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   287     0     6     0    0.00   | 9.31e-13  1.12e-13  4.39e-14 |
 NANO |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |   118     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     1     2     0    0.00   | 1.69e-12  6.05e-13  1.49e-12 |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.61e-17  3.13e-16  1.88e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
