
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1439   Day: 6   MJD: 54323                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2879     0 119023    909   -1064    -949     37     41     18     78     80     70   24.59
 emr |  2880     0 106231    614    1030     251     48     51     26     99    102     81   19.33
 jpl |  2880     0 109616  22797    2382     278     66     73     36    120    117    128   12.41
 mit |  2880     0 113153   4285     -50    -526     52     57     24     98    101     87   17.05
 esa |   288     0  24322    710    1130     262     56     77     41    132    161    116    9.84
 gfz |   288     0  46644     84      -2    -487     34     58     26    128    174    115   16.78
 igr |   288     0  35474     51  -14404    1117     31     49     23     64     71     62    0.00
 ngs |    96     0   2971     10   -1148    -917   2355   2355      0   4412   4412      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   jpl   mit   esa   gfz   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |     4   -38  -137   129   114    10   -30  -920     - |
    2 |     6    31    40   -86   106    61    45  -473     - |
    3 |   -93   104   -80    59   205    33    10 -6692     - |
    4 |   102  -128    74   -38   -94  -135   -35 -2852     - |
    5 |   -53    20   -83    84     X   162    73 -4312     - |
    6 |   -34    40   -36    39   -89   -40   -17 -2946     - |
    7 |   -95   218  -185    -7   286   148    24 -3206     - |
    8 |    -2     7   -13   -10   131    75    68  3061     - |
    9 |   -16   -62    54    54    92   -47    19 -2562     - |
   10 |   -45   109   -44   -41    23   132    21 -2144     - |
   11 |   -26    41   139  -101     1  -114    -7  7459     - |
   12 |   142  -124     X   -49  -125   -74   -21   109     - |
   13 |    89   -27    18   -86   -21  -212   -22  5208     - |
   14 |    97   -66     X   -70     0    55    64  2566     - |
   16 |  -139    31     X   156   183   -15    -7  4460     - |
   17 |    58  -120    83    18   -78  -161   -17    52     - |
   18 |    17   105     X  -143   -31    16    42  4608     - |
   19 |    -7    41    51  -105    50   288    29  1219     - |
   20 |   -32    36    70   -68   273   159     6  5414     - |
   21 |   -70    84  -112    79   -21    80   -16  3785     - |
   22 |   -16    67     X   -48    35   -76    10  -704     - |
   23 |   -20   -54     X   116    39  -297   -46   477     - |
   24 |   -41   -16    -8    78    20    34   -24 -3763     - |
   25 |    55   -17    28   -73   -41   -45    -3 -2463     - |
   26 |    73   -69    90   -77   -33  -159   -37 -2585     - |
   27 |   -65    67    -8     5   161    95    49 -3364     - |
   28 |   -59    -3   -13    89    69    36   -58  8165     - |
   29 |   -48    19    62     X     -   -13    11 -5031     - |
   30 |    98  -136    75    -4     X  -273   -13   787     - |
   31 |    63  -184     X   142  -106  -178     9 -1992     - |
   32 |    33     -    15   -71     -     -  -133 -1484     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    83   -44     -    65     -  -136     -     -     - |
 ALGO |   -71    -5   164   -30    41    -5   -59     -     - |
 ALIC |    -8     -     -   169  -108   -97   -53     -     - |
 ALRT |     5     -   -93    38     -    22    39     -     - |
 AMC2 |   -14     -   154    68   -77  -117   -97     -     - |
 AREQ |     -    47    35     -  -149     7    54     -     - |
 ARTU |     2     -   -57     -     -    39     7     -     - |
 ASPA |     -     -  -236     -     -   174    85     -     - |
 AUCK |     -     -  -379     -     -   281     -     -     - |
 BAHR |   -40    43    37   -22     -     4     1     -     - |
 BAKO |    93     -     -    -4     -  -131     -     -     - |
 BILI |    15     -  -118    35     7    26    13     -     - |
 BJFS |     8     -    61     -     -   -57     -     -     - |
 BOR1 |  -200     -     -     -     -   293    99     -     - |
 BRAZ |  -299     -     -   106     -   330     -     -     - |
 BREW |     -    54    -6    -7   -87     -    -6     -     - |
 BRFT |    72     -   -81     -     -   -45     1     -     - |
 BRMU |     -     -    74     -     -   -55     -     -     - |
 BRUS |   -36   -58     -   -58   156    91   -16     -     - |
 CAS1 |   -95     -     8    16   109    53   -33     -     - |
 CEDU |   -13     -    52    43     -   -64   -33     -     - |
 CHAT |    52     -   -28     -     7   -60     -     -     - |
 CHUR |    59   -37   -83    43     -   -34    61     -     - |
 CIC1 |     -     -    54     -     -   -40     -     -     - |
 COCO |    -1     -  -141     -    99    48    50     -     - |
 CRO1 |    28    -8   -82    23   -61    41    12     -     - |
 DAEJ |     -     -  -224  -144     -   395     -     -     - |
 DARW |     2   -63     -   -33     0   104    -1     -     - |
 DAV1 |  -119     -     -   -72     -   249    21     -     - |
 DGAR |   -66     -     4     -    62    57    28     -     - |
 DRAO |    30    -9     -    25    71  -101   -13     -     - |
 FAIR |     -    84   -92   138  -268   -12    37     -     - |
 FLIN |    28     -     -     -     -   -41   -29     -     - |
 GLPS |    40     -   -62     -   -98    46    35     -     - |
 GMAS |     -   -24     -    27     -     -  -121     -     - |
 GODE |    81   -27     -    48   -73   -93   -24     -     - |
 GOLD |    51     -     -     -  -116    -7   -14     -     - |
 GOUG |     -     -   456     -     -  -337     -     -     - |
 GRAS |   -23     -     -    22     -    12     -     -     - |
 GRAZ |  -188   173     -  -125     -   204     -     -     - |
 GUAM |   -45     -     -     -     -    66   -51     -     - |
 GUAO |     -     -    31   -22     -     -     -     -     - |
 GUAT |    55     -    15     -     -   -91    39     -     - |
 GUUG |     -     -    96     -     -   -71     -     -     - |
 HARB |     -    63     -     -     -   -73   -25     -     - |
 HERS |     9   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    19    70     -  -259   193    41    71     -     - |
 HOLM |    69     -     -   -45     -   -55     -     -     - |
 HRAO |   -51     -    61   129  -117   -33   -51     -     - |
 HYDE |    -7     -    13     -     -     -     -     -     - |
 IENG |   -42    70     -   -18     -     -     -     -     - |
 IISC |   -54     -     -     -    55    47    -9     -     - |
 INVK |    11     -     -     -     -   -17     -     -     - |
 IRKT |    81   -88   -81   -53   124    24   -30     -     - |
 JAMA |     -     -    19     -     -   -14     -     -     - |
 JOZE |     -   -71     -     -     -    81     -     -     - |
 JPLM |     -   165     -     -     -  -190   -58     -     - |
 KARR |    38     -     1   -26   -87    21   -12     -     - |
 KELY |     -     -     -   -39     -    40     -     -     - |
 KERG |     -     X     -     -    85   -50    48     -     - |
 KHAJ |     -   -49  -142   158     -     -     -     -     - |
 KIRU |    54   -44     -     -    -3   -26   -33     -     - |
 KIT3 |     -     -   146     -     -  -108     -     -     - |
 KOKB |    38   -18   -40   -42     -    37     1     -     - |
 KOUC |     -     -   127   -93     -     -     -     -     - |
 KOUR |    15    63    84    86  -158  -151   -72     -     - |
 LPGS |     -    -8   -20     -   -51    52    76     -     - |
 MAC1 |    15     -   -96   -12   177   -43    30     -     - |
 MADR |     -     -     7     -     -    -5     -     -     - |
 MALI |     -     -     -     -  -178   105    37     -     - |
 MAS1 |     -   -52    23     -    85    -6    38     -     - |
 MATE |     -    94     -    49   -84  -112   -11     -     - |
 MAW1 |     -     -     -   -36   -79    74     -     -     - |
 MCM4 |   118   -72  -254     -     -    98   106     -     - |
 MDO1 |    32    47     -     -     -  -100    -6     -     - |
 MDVJ |   -32     -     -    46     -     -     -     -     - |
 METS |   -18     2     -   -12     -    36     -     -     - |
 MIZU |    35     -     -     -     -   -52     -     -     - |
 MKEA |    32     -     -     -   -58   -13   -52     -     - |
 NANO |    91     -     -     -     -  -133     -     -     - |
 NISU |    53    57     -   -22     -  -120    29     -     - |
 NKLG |     -     -   -35     -     -    26     -     -     - |
 NLIB |   -55    -2   257  -134     -    30    48     -     - |
 NNOR |     -    96     -  -109     -     -    10     -     - |
 NOT1 |   106     -  -226    12     -     -     -     -     - |
 NPLD |    52    54     -   -17     -  -120     -     -     - |
 NRC1 |    15   -13     -    15     -   -22   -12     -     - |
 NRIL |     -     -     -   -18     -    18     -     -     - |
 NSSP |    15     -     -   -22     -     -     -     -     - |
 NTUS |    55     -     -    -7    20   -84   -64     -     - |
 NYA1 |   106     -  -152    54     -   -98    65     -     - |
 NYAL |     -     4     -    28     -   -34   -30     -     - |
 OHI2 |   -29     -  -103   211   -19   -85    -2     -     - |
 ONSA |     0    43   -37    12   -41    -7   -38     -     - |
 OPMT |    34    23     -     -     -   -76     -     -     - |
 PDEL |   -15     -     -     -   -76    67    64     -     - |
 PERT |     -   -13   -30     -    27    21    14     -     - |
 PETS |     -     -  -171     -     -   127     -     -     - |
 PIE1 |    27   121     -     2  -121  -110    54     -     - |
 PIMO |     -     -    73     -  -138    27    29     -     - |
 POL2 |   -38     -     -     -    95     -     8     -     - |
 POTS |   -19     -     -     -     -    29     -     -     - |
 PRDS |   -15    12     -    85     -   -79    13     -     - |
 PTBB |    37    15     -   -69     -     -    72     -     - |
 QIKI |     -     -   -75     -     -    55     -     -     - |
 RAMO |   -27     -   228     -     -  -129     -     -     - |
 RESO |     2     -  -179     -     -   130     -     -     - |
 REYK |    28     -     -   -32     -    -9     -     -     - |
 REYZ |     -     -  -208     -     -   154     -     -     - |
 SANT |    13     -  -161     -    38    81   112     -     - |
 SCH2 |   -62    26   100     -     -   -13   -12     -     - |
 SCOR |     -     -     -    16     -   -16     -     -     - |
 SCUB |    55     -     -     -   -93   -27     -     -     - |
 SEY1 |     -     -    53     -     -   -39     -     -     - |
 SFER |     -     -     -    62     -   -63     -     -     - |
 SIMO |     -     -   -10     -     -     8     -     -     - |
 SPT0 |   -12   195     -  -150     -     -  -315     -     - |
 SSIA |  -188     -     -     8     -   267    43     -     - |
 STJO |    54    25    38    -7     -  -128   -74     -     - |
 STR1 |     -   -34     -    39     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -42     -     -    99     -   -39     -     -     - |
 SUTM |     -     9     -     -     -   -10     -     -     - |
 SUWN |     -  -241     -     -     -   278     -     -     - |
 SYDN |    95     -   -40  -113     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -26     -   -32   -86   -15   158   -33     -     - |
 THTI |     -    59   123     -  -104  -100   -48     -     - |
 THU3 |  -128    44     -     -     -   137    17     -     - |
 TIDB |     1    42     -    79   -84   -81   -11     -     - |
 TIXI |    27     -  -144   -26     8    88    30     -     - |
 TLSE |     -    65     -    65     -  -140    42     -     - |
 TNML |     -   -89     -   101     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     0     -   -44    92  -108     3   -37     -     - |
 TRAB |     -     -    20     -     -   -15     -     -     - |
 TRO1 |   148     -     -     -     -  -216     -     -     - |
 TSKB |    61   -60   -15    34   -72    -1    -9     -     - |
 TWTF |    36   -30    -2     5     -   -22   -12     -     - |
 UNSA |     -     -   -91     -   110     6   -25     -     - |
 URUM |    -7     -     -     -     -    10    67     -     - |
 USN3 |    50   -14   -13   -47     -     -    12     -     - |
 USNO |    73   -86     -    -8     -     -   -30     -     - |
 USUD |     -   -39     -     -    67     6   -42     -     - |
 VILL |    62    16     -     -   -70   -68   -57     -     - |
 WAB2 |    34     -     X    53     -  -103     -     -     - |
 WHIT |   -11    38     -     -     -   -29   104     -     - |
 WILL |    48     0     -     -     -   -71     3     -     - |
 WROC |     -   232     -  -263     -     -     -     -     - |
 WSRT |   101   -22     -   -73   -58   -19   -35     -     - |
 WTZA |     5     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 WTZR |    23    27     -   -16     -   -44    -2     -     - |
 WUHN |     -   -37     -     -     -    42     -     -     - |
 YAKT |   -25   -49   -33   -40   164    62   -39     -     - |
 YAR2 |   -46   -11     -     -     -    80    33     -     - |
 YELL |    50    53     X   -65   -91   -13     4     -     - |
 YIBL |     -     -     -   425     -  -432     -     -     - |
 YSSK |   -38     -     -     -     -    56     -     -     - |
 ZAMB |     -     -  -233     -    43   147     -     -     - |
 ZIMM |   -26     -     -     8     -    32     -     -     - |
 ZWE2 |    15     -     -     -     -   -21    16     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   jpl   mit   esa   gfz   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    1 |    44    61   100    47    78    39    46  5675     - | 2880   6171
    2 |    15    46    59    82    98    37    50   542     - | 2880    158
    3 |    35    50    48    49    78    35    50  3697     - | 2880   2582
    4 |    19    39    66    31   128    41    42   920     - | 2880    704
    5 |    91    76    69    97     X    68    79  1227     - | 2880    931
    6 |    20    30    31    33    62    43    23   701     - | 2880    762
    7 |    27    29    34    28    68    66    51  1494     - | 2880    555
    8 |    22    36    35    28    63    33    35  2529     - | 2880   1450
    9 |    18    33    49    31    87    29    22  5203     - | 2880   3765
   10 |    39    40    76    70    71    39    35  2565     - | 2880   2688
   11 |    31    63    51    59    46    35    38  1595     - | 2880    342
   12 |    38    63     X    50    65    92    31   523     - | 2880    201
   13 |    44    48   126    52    61    64    51   843     - | 2880    278
   14 |    37    68     X    51    65    58    41   759     - | 2880    419
   16 |    44    66     X    62    48    81    42   435     - | 2880    346
   17 |    52    65    96    99   123    58    65  2008     - | 2880    584
   18 |    29    55     X    45    58    57    37   535     - | 2880    246
   19 |    36    32    92    57    79    66    57   515     - | 2880    167
   20 |    60    62   121    58    62    76    59   745     - | 2880    251
   21 |    28    24    80    89    88    86    28   756     - | 2880    271
   22 |    30    55     X    57    80    53    37   809     - | 2880    322
   23 |    27    51     X    58    79    67    56   470     - | 2880    182
   24 |    28    39    54    50    58    52    29  2273     - | 2880   1695
   25 |    20    28    36    33    93    28    24  2615     - | 2880   1241
   26 |    28    56    59    41    71    41    43  1346     - | 2880    656
   27 |    38    41    33    18    76    35    34  3624     - | 2880   3666
   28 |    34    38    94    59    81    60    35  1931     - | 2880    497
   29 |    72    68    81     X     -    86    79  5698     - | 2880   2851
   30 |    92    73    81    88     X    81    75  2095     - | 2880   2121
   31 |    25    61     X    59    74    72    56  1206     - | 2880    217
   32 |    54     -    98    46     -     -   102  2348     - | 2662    624
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |    14    15     -    14     -    10     -     -     - |  288   5875
 ALGO |    15    17    30    21    38    29    14     -     - |  288     63
 ALIC |    15     -     -    35    23    12    15     -     - |  288   6245
 ALRT |    20     -    27    21     -    22    20     -     - |  288   5149
 AMC2 |    16     -    30    22    24    14    22     -     - |  288     31
 AREQ |     -    27    46     -    29    70    15     -     - |  288  25969
 ARTU |    18     -    54     -     -    47    48     -     - |  285  12480
 ASPA |     -     -    32     -     -    24    29     -     - |  288    >>>
 AUCK |     -     -    45     -     -    34     -     -     - |  275    >>>
 BAHR |    12    14    33    18     -    18    17     -     - |  288    413
 BAKO |     9     -     -    36     -    34     -     -     - |  288   4294
 BILI |    17     -    28    18    33    23    15     -     - |  287   6464
 BJFS |    20     -    32     -     -    37     -     -     - |  287   9353
 BOR1 |    10     -     -     -     -    15    15     -     - |  288  10253
 BRAZ |    35     -     -    31     -    79     -     -     - |  288   4184
 BREW |     -    20    34    14    20     -    13     -     - |  288     45
 BRFT |    20     -    57     -     -    25    14     -     - |  288     79
 BRMU |     -     -    26     -     -    19     -     -     - |  276    >>>
 BRUS |    13     9     -    15    33    15    11     -     - |  288     30
 CAS1 |    17     -    28    15    18    11    19     -     - |  288   5480
 CEDU |    10     -    28    16     -    12    30     -     - |  288    236
 CHAT |    19     -    41     -    28    22     -     -     - |  287  12793
 CHUR |    46    91    58    47     -    31    21     -     - |  288    340
 CIC1 |     -     -    93     -     -    68     -     -     - |  288  44465
 COCO |    24     -    32     -    38    18    23     -     - |  288   9447
 CRO1 |    22    16    36    23    42    25    23     -     - |  288     33
 DAEJ |     -     -    44    67     -    57     -     -     - |  288   5516
 DARW |    27    22     -    41    33    17    14     -     - |  288   4572
 DAV1 |    11     -     -    33     -    36    30     -     - |  288   1590
 DGAR |    19     -    31     -    44    23    25     -     - |  288   9124
 DRAO |    14    20     -    25    26    11    15     -     - |  288   2573
 FAIR |     -    31    29    14    47    18    17     -     - |  288   6613
 FLIN |    13     -     -     -     -    19    20     -     - |  288   9187
 GLPS |    25     -    43     -    31    64    23     -     - |  288  15790
 GMAS |     -    15     -    17     -     -    17     -     - |  288    667
 GODE |    23    14     -    17    32    21    13     -     - |  288    120
 GOLD |    16     -     -     -    19    17    15     -     - |  288  12705
 GOUG |     -     -    72     -     -    53     -     -     - |   14    >>>
 GRAS |    12     -     -    11     -    14     -     -     - |  288   5298
 GRAZ |    15    38     -    24     -    26     -     -     - |  288   3262
 GUAM |    12     -     -     -     -    17    45     -     - |  286  17051
 GUAO |     -     -    22    16     -     -     -     -     - |  288   5330
 GUAT |    29     -    36     -     -    23    27     -     - |  288    >>>
 GUUG |     -     -    22     -     -    16     -     -     - |  288    >>>
 HARB |     -    21     -     -     -    24    18     -     - |  275  35610
 HERS |    15    19     -     -     -     -     -     -     - |  241   8622
 HOB2 |    21    35     -    25    36    12    17     -     - |  288    108
 HOLM |    12     -     -    13     -    17     -     -     - |  288   6478
 HRAO |    12     -    38    22    82    23    19     -     - |  288     41
 HYDE |    14     -    28     -     -     -     -     -     - |  288   9185
 IENG |    13    27     -    24     -     -     -     -     - |  288     90
 IISC |    19     -     -     -    28    18    12     -     - |  288  14714
 INVK |    11     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   6801
 IRKT |    17    32    31    24    37    29    18     -     - |  288    205
 JAMA |     -     -    20     -     -    15     -     -     - |  288   9539
 JOZE |     -    10     -     -     -    12     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    60     -     -     -    69    21     -     - |  286    >>>
 KARR |    15     -    30    30    18    10    12     -     - |  288   7435
 KELY |     -     -     -    22     -    22     -     -     - |  271   5945
 KERG |     -     X     -     -    30    17    32     -     - |  275 423460
 KHAJ |     -    25    29    34     -     -     -     -     - |  288    137
 KIRU |    18    11     -     -    29    20    25     -     - |  288  26521
 KIT3 |     -     -    17     -     -    13     -     -     - |    3   2702
 KOKB |    16    24    35    20     -    17    14     -     - |  288     60
 KOUC |     -     -    27    20     -     -     -     -     - |  286   5256
 KOUR |    29    18    39    21    44    25    22     -     - |  288   7836
 LPGS |     -    29    41     -   151    35    62     -     - |  288  23891
 MAC1 |    15     -    29    21    34    13    24     -     - |  288   5520
 MADR |     -     -    19     -     -    14     -     -     - |  288  12998
 MALI |     -     -     -     -    38    22    32     -     - |  288  14165
 MAS1 |     -    21    28     -    23    18    20     -     - |  288  14087
 MATE |     -    15     -    14    22    20    17     -     - |  288     61
 MAW1 |     -     -     -    26    35    18     -     -     - |  288   3707
 MCM4 |    13    15    27     -     -    10    12     -     - |  288 120227
 MDO1 |    16    11     -     -     -    17    31     -     - |  288  11083
 MDVJ |    14     -     -    21     -     -     -     -     - |  288     65
 METS |    19    31     -    30     -    30     -     -     - |  287   7591
 MIZU |    21     -     -     -     -    31     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |    18     -     -     -    50     9    12     -     - |  288  20955
 NANO |     8     -     -     -     -    11     -     -     - |  288  45383
 NISU |    19    23     -    20     -    20    16     -     - |  288     40
 NKLG |     -     -    18     -     -    14     -     -     - |  287    >>>
 NLIB |    26    17    30    16     -    25    29     -     - |  288     24
 NNOR |     -    24     -    27     -     -    26     -     - |  288    363
 NOT1 |    16     -    38    17     -     -     -     -     - |  288    156
 NPLD |    15    20     -    25     -    13     -     -     - |  287     23
 NRC1 |    14    20     -    15     -    25    20     -     - |  288     66
 NRIL |     -     -     -    14     -    14     -     -     - |  288   8059
 NSSP |    15     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   7926
 NTUS |    17     -     -    19    29    18    33     -     - |  288   3622
 NYA1 |    10     -    30    15     -    10    13     -     - |  288    127
 NYAL |     -    13     -    17     -    13    13     -     - |  288    149
 OHI2 |    14     -    35    38    25    15    18     -     - |  288   7890
 ONSA |    23    58    34    41    43    23    28     -     - |  288     40
 OPMT |    10    17     -     -     -     9     -     -     - |  287     20
 PDEL |    17     -     -     -    34    17    17     -     - |  288  55683
 PERT |     -    17    29     -    19    13    13     -     - |  288  61697
 PETS |     -     -    26     -     -    19     -     -     - |  288  14853
 PIE1 |    18    11     -    18    22    11    18     -     - |  288     35
 PIMO |     -     -    25     -    36    15    26     -     - |  288  15010
 POL2 |    10     -     -     -    25     -    26     -     - |  288  12208
 POTS |     8     -     -     -     -    11     -     -     - |  288  10231
 PRDS |    21    12     -    23     -    12    19     -     - |  288     33
 PTBB |    13    19     -    27     -     -    29     -     - |  288    180
 QIKI |     -     -    19     -     -    14     -     -     - |  288   6878
 RAMO |    11     -    25     -     -    11     -     -     - |  288  54015
 RESO |    15     -    26     -     -    21     -     -     - |  288   6230
 REYK |    10     -     -     9     -    13     -     -     - |  288   8096
 REYZ |     -     -    22     -     -    16     -     -     - |  288    >>>
 SANT |    51     -    46     -    54    66    54     -     - |  252 127304
 SCH2 |    14    14    28     -     -    11    10     -     - |  288   9089
 SCOR |     -     -     -    10     -    11     -     -     - |  288   6275
 SCUB |    17     -     -     -    43    20     -     -     - |  288  16356
 SEY1 |     -     -    26     -     -    19     -     -     - |  288   8293
 SFER |     -     -     -    16     -    17     -     -     - |  288    635
 SIMO |     -     -    87     -     -    64     -     -     - |  165    >>>
 SPT0 |    15    19     -    24     -     -    18     -     - |  288     51
 SSIA |    14     -     -    24     -    17    42     -     - |  288   7153
 STJO |    15    17    41    27     -    18    17     -     - |  288     21
 STR1 |     -    13     -    15     -     -     -     -     - |  288   1065
 SUTH |    15     -     -    24     -    17     -     -     - |  288   6473
 SUTM |     -    17     -     -     -    19     -     -     - |  285  14488
 SUWN |     -    66     -     -     -    76     -     -     - |  288   1003
 SYDN |    21     -    37    22     -     -     -     -     - |  275    605
 SYOG |    20     -    30    37    21    21    13     -     - |  288    801
 THTI |     -    17    33     -    27    12    25     -     - |  288  49729
 THU3 |    13    12     -     -     -    11    16     -     - |  288   5651
 TIDB |    12    19     -    22    21    20    18     -     - |  288     61
 TIXI |    15     -    28    25    97    25    15     -     - |  287   5417
 TLSE |     -    17     -    15     -    26    29     -     - |  288    503
 TNML |     -    25     -    28     -     -     -     -     - |  288    827
 TOW2 |    13     -    40    32    33    13    13     -     - |  288   5825
 TRAB |     -     -    21     -     -    15     -     -     - |  288  12577
 TRO1 |    10     -     -     -     -    14     -     -     - |  229   6707
 TSKB |    21    16    32    22    22    23    16     -     - |  288   1337
 TWTF |    20    17    31    32     -    51    13     -     - |  288    128
 UNSA |     -     -    55     -    46    59    26     -     - |  288  12018
 URUM |    19     -     -     -     -    27    30     -     - |  288  42200
 USN3 |    12    18    32    14     -     -    16     -     - |  288     28
 USNO |    15    14     -    20     -     -    10     -     - |  288     29
 USUD |     -    35     -     -    31    31    16     -     - |  288     81
 VILL |    20    24     -     -    28    21    22     -     - |  288  12873
 WAB2 |    18     -     X    27     -    17     -     -     - |  288     21
 WHIT |    16    20     -     -     -    10    20     -     - |  288   1418
 WILL |    10    16     -     -     -    10    28     -     - |  288  22698
 WROC |     -    46     -    52     -     -     -     -     - |  108   3349
 WSRT |    15    18     -    18    35    18    22     -     - |  288     24
 WTZA |    14     -     -    21     -     -     -     -     - |  288    345
 WTZR |    13    23     -    13     -    16    18     -     - |  288     21
 WUHN |     -    18     -     -     -    21     -     -     - |  287  12013
 YAKT |    25    44    42    17    25    20    20     -     - |  288   6551
 YAR2 |    11    14     -     -     -    11    16     -     - |  288  13577
 YELL |    30    29     X    15    47    13    17     -     - |  288     24
 YIBL |     -     -     -    27     -    27     -     -     - |  117   3183
 YSSK |    28     -     -     -     -    41     -     -     - |  287   8640
 ZAMB |     -     -    42     -    56    17     -     -     - |  288  33317
 ZIMM |     7     -     -    13     -     8     -     -     - |  288   3220
 ZWE2 |     5     -     -     -     -     7    34     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    37    48    67    52    56    35    32  2356     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   SANT  | 1439-6 18:20:00 |       -1516
emr |   KERG  | 1439-6  7:20:00 |         680
esa |   KIT3  | 1439-6  3:10:00 |       27671
esa |   KIT3  | 1439-6  4:05:00 |       -7247
esa |   KIT3  | 1439-6  5:00:00 |       -9127
esa |   LPGS  | 1439-6 17:05:00 |         892
esa |   SANT  | 1439-6 21:10:00 |       -1366
jpl |   YELL  | 1439-6  4:50:00 |        -649



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WAB2 |   288     0     0   288    9.57   | 2.96e-14  4.42e-15  1.18e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    8.00   | 2.35e-14  6.76e-15  1.50e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    7.11   | 5.68e-14  7.96e-15  3.42e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.92   | 3.26e-14  7.01e-15  1.63e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    5.92   | 4.49e-14  6.13e-15  1.20e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.80   | 4.23e-14  7.00e-15  2.42e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.14   | 4.91e-14  6.84e-15  3.56e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    3.99   | 3.80e-14  1.16e-14  2.37e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    3.98   | 3.86e-14  8.43e-15  2.57e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.78   | 2.67e-14  1.10e-14  4.56e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.56   | 5.14e-14  9.03e-15  2.17e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    3.49   | 3.99e-14  8.69e-15  2.24e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.30   | 3.47e-14  1.12e-14  4.57e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.91   | 2.83e-14  6.19e-15  1.63e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.59   | 5.13e-14  1.64e-14  3.04e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.54   | 4.84e-14  1.59e-14  4.39e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   287    2.24   | 5.00e-14  7.74e-15  5.61e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    2.13   | 3.38e-14  1.04e-14  9.92e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.05   | 2.91e-14  5.00e-15  1.37e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    2.00   | 4.87e-14  9.30e-15  2.53e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.79   | 4.92e-14  8.15e-15  6.72e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    1.77   | 3.90e-14  5.79e-15  4.93e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.75   | 1.15e-13  1.34e-14  2.81e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.25   | 4.24e-14  1.36e-14  2.35e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    0.86   | 1.59e-13  1.80e-14  4.87e-15 |
 NPLD |   287     0     0   140    0.86   | 4.57e-14  6.61e-15  2.36e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.78   | 3.91e-14  1.20e-14  5.14e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.72   | 6.28e-14  2.02e-14  9.44e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    0.57   | 4.06e-14  1.60e-14  1.10e-14 |
 KHAJ |   288     0     0   288    0.53   | 6.52e-14  1.97e-14  1.20e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.40   | 5.11e-14  1.49e-14  1.27e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.38   | 2.45e-14  6.34e-15  7.66e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.35   | 9.74e-14  1.27e-14  3.59e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    0.34   | 3.67e-14  7.76e-15  8.44e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.30   | 3.07e-14  6.35e-15  9.15e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.14   | 6.22e-14  1.98e-14  2.28e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.13   | 2.61e-13  5.48e-14  1.36e-14 |
 G12  |   288     0     2   189    0.11   | 6.03e-13  6.13e-14  1.50e-14 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.09   | 5.03e-14  9.98e-15  2.96e-15 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.08   | 4.13e-13  9.98e-14  2.37e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.08   | 5.56e-13  8.36e-14  3.50e-14 |
 G17  |   288     0     2   127    0.07   | 6.14e-13  6.48e-14  3.18e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.06   | 5.23e-13  1.97e-13  8.74e-14 |
 G14  |   288     0     1   143    0.06   | 5.29e-13  6.26e-14  3.84e-14 |
 SFER |   288     0     0   288    0.05   | 3.55e-13  1.18e-13  6.76e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.05   | 3.59e-13  8.49e-14  6.15e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.95e-13  1.00e-13  6.96e-14 |
 G32  |   270     0     0   264    0.04   | 2.59e-13  8.24e-14  7.94e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 4.08e-13  1.16e-13  7.51e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.68e-13  1.57e-13  6.62e-14 |
 USUD |   288     0     3    21    0.04   | 2.68e-13  3.17e-14  6.79e-15 |
 G23  |   288     0     4    38    0.03   | 5.09e-13  5.89e-14  1.99e-14 |
 G19  |   288     0     3    28    0.03   | 5.53e-13  5.90e-14  1.14e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.19e-13  1.39e-13  6.91e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 2.47e-13  1.00e-13  1.00e-13 |
 BAHR |   288     1     0   287    0.02   | 4.03e-13  1.49e-13  3.68e-14 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.02   | 7.40e-13  1.78e-13  6.38e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 7.46e-13  2.23e-13  5.56e-14 |
 SYDN |   275     0     0   273    0.01   | 8.56e-13  2.07e-13  4.61e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.54e-13  1.31e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.01   | 7.81e-13  1.99e-13  1.36e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.17e-13  2.45e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  5.13e-13  1.54e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.38e-12  3.75e-13  1.93e-13 |
 TNML |   288     0     0   288    0.00   | 5.16e-13  1.74e-13  5.68e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 9.04e-14  2.97e-13  3.19e-13 |
 DAV1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.83e-13  4.43e-13  1.26e-13 |
 NNOR |   288     0     4    34    0.00   | 8.32e-13  1.12e-13  3.16e-14 |
 SUWN |   288     0     0   288    0.00   | 1.06e-12  2.73e-13  1.11e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.73e-13  2.04e-13  9.05e-14 |
 CEDU |   288     0     0   163    0.00   | 1.83e-13  5.20e-14  2.37e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.03e-14  4.36e-15  9.45e-16 |
 KIT3 |     3     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   108     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SIMO |   165     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |    14     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   117     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     4     0    0.00   | 5.18e-13  5.57e-14  2.42e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  4.98e-13  1.71e-13 |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 5.62e-13  5.66e-14  4.19e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  3.82e-13  4.96e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.84e-13  9.05e-14  3.11e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 1.02e-12  1.50e-13  4.65e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.46e-13  8.60e-14  2.03e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.05e-13  7.12e-14  2.94e-14 |
 G13  |   288     0     3     0    0.00   | 5.37e-13  9.98e-14  2.25e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.29e-13  7.04e-14  2.89e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.46e-13  3.66e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  4.41e-13  3.95e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.58e-13  9.91e-14 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.50e-13  5.90e-14  1.19e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  7.46e-13  7.48e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 5.00e-13  2.76e-13  9.75e-13 |
 SANT |   252     1     0     0    0.00   | 2.02e-12  6.75e-13         - |
 REYZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 7.24e-13  1.01e-12  7.64e-13 |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   286     0     0     0    0.00   | 9.60e-13  3.43e-13  3.31e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 3.21e-13  9.29e-13  5.34e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CIC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.72e-17  3.27e-16  1.96e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WAB2      WAB2 |
------------------------------------------+------------------------------+
