
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1481   Day: 4   MJD: 54615                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2933      0     936   -1729   2395   2395      0   5162   5162      0    0.00
 cod |   288     0  24814    590     587   -1559     24     25     23     81     92     75   14.26
 emr |   288     0  24865     49    2660     194     16     15     17     82    105     66   23.43
 esa |   288     0  29860   1721   -8195    -965     20     19     20     92    119     79   17.82
 gfz |   288     0  29614   1832     641   -1135     19     14     20     85    107     75   20.79
 iga |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00
 igu |    96     0   2933      0    1118   -2236   3068   3068      0   6496   6496      0    0.00
 jpl |   288     0  20321   2139    4459     -54     15     14     16    122    156     81   23.69
 ngs |    96     0   2933      3     831   -1499   2156   2156      0   4244   4244      0    0.00
 usn |   288     0  32160    291    3510     -54     76    121     49   1739   2910   1004    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  1886  -169    47    80    54     - -3648   -52  1806 -1026 |
    3 | -8260    21    97   -74   -86     - -5276    23 -8388 -4185 |
    4 | -1679   -23    14    79    22     - -2509   -79 -1670 -3134 |
    5 | -3011  -151  -143   -36    88     -   811   183 -2972 -3903 |
    6 | -1403    88    42   -26   -42     - -8774   -38 -1913 -4480 |
    7 |  -190   124    53    -4     X     - -2072  -124    96 -1876 |
    8 |   -22   -25   -97    54     X     - -1218    66 -1281 -3585 |
    9 | -4175     X    13     X   -15     - -9801     X -3142 -3443 |
   10 | -2987   -90  -168   -31   -50     - -3919   287 -3643 -3576 |
   11 |  4328     8    55    -6    34     -   741   -85  4502 -2188 |
   12 | -1106   -39   -16    58    47     -  1042   -46  -833 -1294 |
   13 |  1356   206   -60   294   -10     - -1165  -277  1682 -2939 |
   14 |  3511    10  -140   -12    65     -  1392    84  3568 -3038 |
   15 |    84   101    84   -44    94     -   -59  -194   332 -1173 |
   16 |  3427    48   -11  -148    27     -   678    69  3581 -3448 |
   17 |    80    39    93   -62    90     -   702  -148   375 -1038 |
   18 |  2522    24   -56  -259   163     -  1188    92  3100 -2810 |
   19 |   353    30  -223   -11  -212     -    55   396   474 -1557 |
   20 |  4506    55   -65  -155   -76     -   806   214  4737 -2948 |
   21 |  3426   -54   -76  -222   110     -  -151   176  3538 -3468 |
   22 |  6370   -55    -7   -80   194     - 12749   -69  3788 -1647 |
   23 |  -848    99   -44   102   105     -   669  -186  -153 -1005 |
   24 |  1584    10   -53  -130   -25     -   222   165  1702 -3816 |
   25 |-14348     X    31     X    35     --11913   -64 -8933 -3118 |
   26 | -4725    11    16   -22    98     -  2650   -91 -3858 -3243 |
   27 |  8855   -57    36   -55   -95     - 22186    97  1924 -3795 |
   28 | 10417   -98    17   183     6     -  9399  -102  8518 -2072 |
   29 | -2184    44   329   -76  -244     -  -836   -80 -1530 -1387 |
   30 |  -369    90    46   -43    90     -  4892  -146  -612 -3664 |
   31 | -2249   163   -20    26     X     - -1774   -98 -1528 -1429 |
   32 | -3686   -40   -98  -164   106     - -1496   152 -3486 -4020 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    36     3   -44     -     -     -     -  1083 |
 ALRT |     -    -2     -     -     1     -     -     -     -   961 |
 AMC2 |     -    42     -   -34     -     -     -     -     -   963 |
 AREQ |     -     -   -89    44     1     -     -    54     -   938 |
 ARTU |     -    57     -    -7    45     -     -   -69     -   990 |
 AUCK |     -  -273     -     -   187     -     -     -     -  1109 |
 BAHR |     -    45    22     -   -56     -     -     -     -  1056 |
 BILI |     -   -21     -    54   -28     -     -     -     -   921 |
 BOR1 |     -    13     -   -10     X     -     -     -     -     X |
 BRUS |     -     3    -2     -     -     -     -     -     -   959 |
 CAS1 |     -  -119     -    -5    85     -     -     -     -   986 |
 CEDU |     -    11     -    62   -39     -     -   -18     -  1075 |
 CHAT |     -   -53     -     -    32     -     -     4     -  1041 |
 CHUR |     -     -    74   -31   -56     -     -     -     -  1127 |
 COCO |     -    64     -     X   -44     -     -     -     -  1065 |
 CONZ |     -     -     -  -160     -     -     -   120     -     - |
 CRO1 |     -    62     9   -66  -108     -     -    98     -   914 |
 DAEJ |     -   -45   -37    83     -     -     -     X     -   970 |
 DARW |     -     -     -     -   183     -     -  -161     -     - |
 DAV1 |     -   -57     -    45     X     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     6   -62     -     -    48     -  1030 |
 DRAO |     -    56   -13    35   -52     -     -     -     -  1076 |
 FAA1 |     -   -51     -   -45    72     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    41     -   -47     -     -     1     -   988 |
 FLIN |     -   -15     -    -1    11     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    46     -   -70    26     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    -6     8     -     -     -     -     -  1078 |
 GOL2 |     -     -    -4     -     -     -     -     4     -   992 |
 GRAS |     -     -     -   -44    37     -     -     -     -   952 |
 GUAM |     -     -     -    21   -35     -     -    15     -   519 |
 HARB |     -    -9    33   -37     -     -     -     X     -  1128 |
 HLFX |     -     -   -78   102     -     -     -     -     -   927 |
 HOB2 |     -     -    72  -104     5     -     -     -     -  1094 |
 HOFN |     -   -28     -   -48     X     -     -    53     -     - |
 HRAO |     -     -     -    44   -38     -     -     -     -  1119 |
 IENG |     -   -65    40     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    30     -   -34     -     -     -     -  1229 |
 ISPA |     -     -     -   -78   -12     -     -    67     -  1001 |
 JOZE |     -     -   -74     X    84     -     -     -     -   773 |
 JPLM |     -     -   117     -  -132     -     -     -     -  1062 |
 KARR |     -     -     -   147   -97     -     -   -21     -   932 |
 KELY |     -     -     -   -60    51     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -     -   -71    94     -     -     -     -     -   997 |
 KOKB |     -     -    17   -22     0     -     -     -     -   951 |
 KOUR |     -   -83    61   167  -150     -     -     -     -  1032 |
 LAMA |     -  -119     -     -    82     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -77     -     -     -    58     -     - |
 LPGS |     -     -    15     1   -18     -     -     -     -   924 |
 MAC1 |     -    24     -   -78   -12     -     -    52     -  1062 |
 MAD2 |     -     -    95     -     -     -     -   -94     -  1113 |
 MALI |     -     -     -   -45     -     -     -    34     -   788 |
 MAS1 |     -     -   -27   105  -101     -     -    36     -   939 |
 MATE |     -     -    59     -   -66     -     -     -     -   968 |
 MAW1 |     -    19     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -    18   -66    36     -     -     -     -   963 |
 MDO1 |     -    12    -7    82   -87     -     -    18     -  1104 |
 METS |     -    10     -    -8     -     -     -     X     -   915 |
 MIZU |     -   -30    18     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    92   -63     -     -   -14     -  1006 |
 NICO |     -     -     -   -16    14     -     -     X     -     - |
 NISU |     -    45   -27     -     -     -     -     -     -   888 |
 NLIB |     -     -  -233   217    77     -     -     -     -   818 |
 NNOR |     -     -   -13    17     -     -     -     -     -  1122 |
 NOT1 |     -     -     -  -276     -     -     -   208     -   878 |
 NRC1 |     -     -    10     0   -12     -     -     -     -   981 |
 NRIL |     -   164     -    -9   -64     -     -   -37     -  1070 |
 NYAL |     -     -   106     -  -120     -     -     -     -   880 |
 ONSA |     -   -22    13     X     X     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    42     -   -16   -17     -     -     X     -     - |
 PERT |     -     -   -69   162     -     -     -   -54     -   976 |
 PETP |     -     -     -   158  -136     -     -     -     -  1192 |
 PIE1 |     -     -    18   -23     -     -     -     -     -   961 |
 POL2 |     -    -9     -     0     3     -     -     3     -  1076 |
 PTBB |     -   -18    11     -     -     -     -     -     -  1078 |
 QAQ1 |     -   -43     2    31     -     -     -     -     -   966 |
 QUIN |     -    -3     -     3     -     -     -     -     -   969 |
 RESO |     -   -19     -     -    13     -     -     -     -   899 |
 SANT |     -     -     -    60   -52     -     -     -     -   918 |
 SCH2 |     -     -    24   -33     1     -     -     -     -  1058 |
 SCUB |     -    -6     -    50     -     -     -   -29     -   959 |
 SEY1 |     -     -     -    10    56     -     -   -57     -  1027 |
 SPT0 |     -   155   -94     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    25    14   -40     -     -     X     -  1094 |
 SUTH |     -    16     -   -47     -     -     -    24     -  1046 |
 SUTM |     -     -   -46     -    52     -     -     -     -  1086 |
 SYOG |     -  -107     9     -    63     -     -     -     -   973 |
 THTI |     -     -   134  -106   -63     -     -     X     -  1012 |
 THU3 |     -    42    72    83   122     -     -  -266     -  1006 |
 TIDB |     -     -   -21    28   -20     -     -    17     -  1053 |
 TIXI |     -    -5     -     -     3     -     -     -     -   956 |
 TOW2 |     -    34     -    13   -92     -     -    51     -   918 |
 TSKB |     -   -68    17     X    13     -     -    13     -   888 |
 TWTF |     -    49   -30     -     -     -     -     -     -  1025 |
 UNSA |     -     -     -   155    18     -     -  -133     -   829 |
 URUM |     -   -28     -     -    20     -     -     -     -  1154 |
 USN3 |     -    -5     3     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    10   -46    28     -     -     -     -  1021 |
 WHIT |     -    -2   -17    24     -     -     -     -     -  1001 |
 WILL |     -   -15    -4    28     -     -     -    -7     -  1042 |
 WSRT |     -    78   -23     -   -27     -     -     -     -  1018 |
 WTZR |     -   -15    11    15   -16     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -51    39   -36     -     -     -    18     -     - |
 YAR2 |     -  -138    62     -    25     -     -     -     -  1084 |
 YELL |     -     2     0    17   -16     -     -     -     -   956 |
 YSSK |     -     -     -     5    -4     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    59     -     -   -40     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |  1090    30    13    15    20     -  2339    19   869   196 |  288    426
    3 |  2797    23    15    19    11     -  2809    12  2520    59 |  288   1229
    4 |   835    15    13    21    21     -  1087    11   717   245 |  288    729
    5 |   672    27    12    23    16     -   881    12   660   112 |  288    614
    6 |  2582    22    18    21    10     -  5027    10  2831    84 |  288    647
    7 |   553    16    11    11     X     -  1542    10   558   170 |  288    468
    8 |  4599    19    33    19     X     -  4656    26  3908   120 |  288   2789
    9 |  3904     X    24     X    26     -  3204     X  4214   170 |  271   2638
   10 |  3776    27    10    36    23     -  2439    13  3499   105 |  288   1441
   11 |   701    24    12    15    15     -  1049    14   527   154 |  288    402
   12 |   892    23    14    22    12     -  1079     8   744    73 |  288    187
   13 |   328    17    16    22    10     -   752    11   568   124 |  288    376
   14 |   925    19    14    13    14     -  1423    14   725   112 |  288    238
   15 |   416    24    21    21    12     -   577    13   415   140 |  288    187
   16 |   831    30    14    20    13     -   834    15   725    59 |  288    332
   17 |  1143    46    13    17    11     -  1224    17  1117   181 |  288    245
   18 |  1317    16    11    17    15     -  1168    14  1023    87 |  288    233
   19 |   764    35    15    21    12     -   770    11   638   109 |  288    145
   20 |   425    29    14    10    12     -   818    16   397    88 |  288    199
   21 |   974    20    13    12    12     -   979     9   884    98 |  288    355
   22 |  4049    18    12    20    15     -  6920    14  2924   145 |  288    517
   23 |  2033    20    12    16    10     -  1345    18  1991   125 |  288    413
   24 |  2212    15    10    13    15     -  1467     7  3020    55 |  288   2187
   25 |  3401     X    20     X    15     -  8753    27  4043    50 |  273   1372
   26 |  2924    27    10     9    14     -  2025     9  2678    99 |  288    798
   27 |  7215    41    12    23    17     -  6191    16  4635   103 |  199   3355
   28 |  3104    31    14    19    10     -  4786    22  3020   139 |  288   1049
   29 |  1169    30    15    24    17     -   662    10   949    80 |  288    246
   30 |  2893    30    12    28    14     -  4595    12  2540    56 |  288   2127
   31 |  1363    25    13    16     X     -  1007    11  1370   106 |  288    365
   32 |   973    24    13    28    16     -   921    17   752   157 |  288    720
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     8     8     8     -     -     -     -    30 |  288     89
 ALRT |     -    10     -     -     7     -     -     -     -    40 |  288   6545
 AMC2 |     -    14     -    11     -     -     -     -     -    52 |  288     32
 AREQ |     -     -    13    18    10     -     -    10     -    45 |  288   7999
 ARTU |     -    23     -    12    28     -     -    11     -    51 |  288   9853
 AUCK |     -    19     -     -    13     -     -     -     -    52 |  288   2940
 BAHR |     -    14    13     -    19     -     -     -     -    31 |  288    492
 BILI |     -    20     -    11    16     -     -     -     -    49 |  287   7012
 BOR1 |     -     7     -     5     X     -     -     -     -     X |   93   6092
 BRUS |     -    14     9     -     -     -     -     -     -    26 |  288     33
 CAS1 |     -    31     -    11    20     -     -     -     -    36 |  288   5975
 CEDU |     -    20     -    11    10     -     -     9     -    43 |  288    230
 CHAT |     -    34     -     -    10     -     -    15     -    46 |  287  11827
 CHUR |     -     -    10     9    12     -     -     -     -    32 |  288   8575
 COCO |     -    23     -     X    16     -     -     -     -    60 |  286   9937
 CONZ |     -     -     -    16     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    27    16    17    26     -     -    12     -    39 |  288    149
 DAEJ |     -    45    29    42     -     -     -     X     -    28 |  201   4757
 DARW |     -     -     -     -    10     -     -     9     -     - |  288   4092
 DAV1 |     -    11     -     9     X     -     -     -     -     - |  276   3349
 DGAR |     -     -     -    27    44     -     -    24     -    38 |  288  11426
 DRAO |     -    13    12    15    14     -     -     -     -    47 |  288    779
 FAA1 |     -    29     -    21    25     -     -     -     -     - |  277   5068
 FAIR |     -     -     9     -    10     -     -     8     -    44 |  288   5763
 FLIN |     -    16     -    11    13     -     -     -     -     - |  288  10527
 GLSV |     -    18     -     9    14     -     -     -     -     - |  288  10223
 GODE |     -     -     9    12     -     -     -     -     -    32 |  288    144
 GOL2 |     -     -    21     -     -     -     -    21     -    43 |  288   8149
 GRAS |     -     -     -    26    22     -     -     -     -    34 |  288   5449
 GUAM |     -     -     -    18    20     -     -    18     -    57 |  288  11916
 HARB |     -    18    11    13     -     -     -     X     -    96 |  288   6980
 HLFX |     -     -    10    13     -     -     -     -     -    27 |  288  10951
 HOB2 |     -     -    27    26    28     -     -     -     -    44 |  288    113
 HOFN |     -    21     -    12     X     -     -    11     -     - |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -    10     9     -     -     -     -    55 |  288     43
 IENG |     -    21    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     62
 IRKT |     -     -    11     -    12     -     -     -     -    37 |  288    280
 ISPA |     -     -     -    14    18     -     -    14     -    38 |  288   9537
 JOZE |     -     -    15     X    17     -     -     -     -    35 |  276    >>>
 JPLM |     -     -    10     -    11     -     -     -     -    40 |  288  14083
 KARR |     -     -     -    16    11     -     -    10     -    44 |  288   6181
 KELY |     -     -     -    21    18     -     -     -     -     - |  288   6127
 KIRU |     -     -     7     9     -     -     -     -     -    34 |  288  26904
 KOKB |     -     -    15    16    20     -     -     -     -    58 |  288     47
 KOUR |     -    22    48    29    33     -     -     -     -    56 |  288   1054
 LAMA |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3143
 LHAZ |     -     -     -    12     -     -     -     9     -     - |  268    >>>
 LPGS |     -     -    13    16    14     -     -     -     -    37 |  288  22757
 MAC1 |     -    25     -    14    26     -     -    13     -    44 |  288   5516
 MAD2 |     -     -    10     -     -     -     -    10     -    33 |  225     31
 MALI |     -     -     -    31     -     -     -    23     -    94 |  176  13347
 MAS1 |     -     -    10    17    15     -     -    10     -    35 |  288  13525
 MATE |     -     -    26     -    29     -     -     -     -    38 |  223    199
 MAW1 |     -    35     -    28     -     -     -     -     -     - |  258   4937
 MCM4 |     -     -    11    14    10     -     -     -     -    44 |  288  11262
 MDO1 |     -    16    11    18    24     -     -    11     -    47 |  288   7966
 METS |     -    25     -    20     -     -     -     X     -    41 |  287    563
 MIZU |     -    21    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    11    13     -     -     9     -    60 |  288  16196
 NICO |     -     -     -    35    30     -     -     X     -     - |  258   9873
 NISU |     -    16    10     -     -     -     -     -     -    44 |  288     39
 NLIB |     -     -    16    23    24     -     -     -     -    45 |  288     49
 NNOR |     -     -    12    16     -     -     -     -     -    35 |  288    460
 NOT1 |     -     -     -    23     -     -     -    17     -    22 |  113     46
 NRC1 |     -     -     8    12    13     -     -     -     -    32 |  288     27
 NRIL |     -    24     -    44    20     -     -    16     -    47 |  288   6601
 NYAL |     -     -    12     -    14     -     -     -     -    30 |  288    107
 ONSA |     -     8     5     X     X     -     -     -     -     - |  275     26
 PDEL |     -    29     -    20    29     -     -     X     -     - |  287   3484
 PERT |     -     -    16    22     -     -     -    11     -    45 |  288  56042
 PETP |     -     -     -    41    35     -     -     -     -   166 |  247   9464
 PIE1 |     -     -     6     8     -     -     -     -     -    46 |  288     21
 POL2 |     -    20     -    11    22     -     -    10     -    32 |  288  10265
 PTBB |     -    22    13     -     -     -     -     -     -    48 |  288    275
 QAQ1 |     -    22    14    23     -     -     -     -     -    29 |  288   5393
 QUIN |     -    16     -    13     -     -     -     -     -    55 |  288   7709
 RESO |     -    20     -     -    14     -     -     -     -    31 |  288   5614
 SANT |     -     -     -    10     9     -     -     -     -    58 |  288   1093
 SCH2 |     -     -    17    12    15     -     -     -     -    33 |  288   5609
 SCUB |     -    23     -    68     -     -     -    39     -    69 |  286  12042
 SEY1 |     -     -     -    23    34     -     -    19     -    40 |  288  11988
 SPT0 |     -    21    13     -     -     -     -     -     -     - |  247     51
 STJO |     -     -     9     9    11     -     -     X     -    29 |  288     23
 SUTH |     -    33     -    10     -     -     -    21     -    70 |  288   7172
 SUTM |     -     -    43     -    48     -     -     -     -    69 |  259  11603
 SYOG |     -    28    11     -    13     -     -     -     -    41 |  288   1150
 THTI |     -     -    29    57    30     -     -     X     -    54 |  276  10601
 THU3 |     -    17    11    11    13     -     -    19     -    36 |  288   3836
 TIDB |     -     -    10    10    11     -     -     8     -    35 |  288   9731
 TIXI |     -    25     -     -    17     -     -     -     -    55 |  283   6361
 TOW2 |     -    26     -    14    27     -     -    18     -    47 |  288   5134
 TSKB |     -    21    18     X    28     -     -    16     -    69 |  288   1206
 TWTF |     -    24    15     -     -     -     -     -     -    81 |  288     78
 UNSA |     -     -     -    16    15     -     -    12     -    56 |  288   9380
 URUM |     -    50     -     -    35     -     -     -     -    67 |  287  11629
 USN3 |     -    16    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 VILL |     -     -    19    17    23     -     -     -     -    32 |  288  11595
 WHIT |     -    14     5    12     -     -     -     -     -    42 |  288   5496
 WILL |     -    16    13    10     -     -     -     9     -    35 |  288  12986
 WSRT |     -    22    22     -    21     -     -     -     -    29 |  288     36
 WTZR |     -    20    20    16    33     -     -     -     -     - |  285   3268
 YAKT |     -    37    37    26     -     -     -    38     -     - |  288   6730
 YAR2 |     -    26    18     -    20     -     -     -     -    34 |  288   6567
 YELL |     -    22    31    20    24     -     -     -     -    61 |  288     58
 YSSK |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     - |  275   6573
 ZWE2 |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2396    24    17    20    19     -  3068    16  2156    76 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   JOZE  | 1481-4  1:00:00 |         598
esa |   NRIL  | 1481-4  2:10:00 |        7636
esa |   NRIL  | 1481-4  2:15:00 |       -7533
esa |   JOZE  | 1481-4  5:00:00 |        -796
esa |   JOZE  | 1481-4  6:00:00 |       -1240
esa |   JOZE  | 1481-4  8:00:00 |       -1080
esa |   BOR1  | 1481-4  9:00:00 |         936
esa |   JOZE  | 1481-4 14:00:00 |         840
esa |   JOZE  | 1481-4 15:00:00 |        1052
jpl |   METS  | 1481-4  5:10:00 |        2748
jpl |   PDEL  | 1481-4  6:55:00 |         937
jpl |   PDEL  | 1481-4  8:00:00 |        -913
jpl |   PDEL  | 1481-4  8:25:00 |         915
jpl |   THU3  | 1481-4 16:55:00 |        1138
jpl |   METS  | 1481-4 18:25:00 |       -1727



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288   10.36   | 3.28e-14  6.49e-15  2.32e-15 |
 ONSA |   275     0     0   269    9.68   | 3.40e-14  5.69e-15  2.14e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.73   | 3.83e-14  7.33e-15  2.02e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    6.67   | 3.28e-14  7.63e-15  1.86e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    6.27   | 3.95e-14  6.86e-15  3.40e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.58   | 5.47e-14  6.23e-15  1.40e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.46   | 3.08e-14  7.02e-15  3.16e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    5.39   | 5.47e-14  1.16e-14  5.79e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    5.14   | 2.66e-14  1.04e-14  1.93e-15 |
 MAD2 |   225     0     0   225    4.97   | 4.43e-14  1.43e-14         - |
 KOKB |   288     0     0   288    3.75   | 8.73e-14  1.05e-14  4.42e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    3.51   | 6.24e-14  1.24e-14  2.46e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.19   | 3.43e-14  6.81e-15  2.33e-15 |
 SPT0 |   247     0     0   246    2.85   | 3.70e-14  6.97e-15         - |
 NLIB |   288     0     0   288    2.80   | 4.12e-14  1.31e-14  4.13e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    2.51   | 4.73e-14  7.37e-15  1.12e-14 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.37   | 2.55e-14  6.41e-15  5.98e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.08   | 9.45e-14  1.38e-14  1.38e-14 |
 NYAL |   288     1     0   287    2.01   | 3.08e-14  8.50e-15  1.05e-14 |
 AMC2 |   288     0     0   143    1.78   | 5.55e-14  1.77e-14  2.45e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.59   | 4.28e-14  1.18e-14  6.06e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.88   | 1.87e-13  2.16e-14  7.16e-15 |
 MATE |   223     0     0   222    0.75   | 5.21e-14  1.99e-14         - |
 IRKT |   288     0     0   288    0.50   | 5.47e-14  2.95e-14  3.64e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.35   | 1.84e-13  4.81e-14  2.42e-14 |
 NOT1 |   113     0     0    28    0.21   | 4.59e-14  1.25e-14         - |
 PTBB |   288     0     0   143    0.15   | 2.62e-13  5.89e-14  2.97e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.07   | 3.83e-13  1.32e-13  3.78e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.05   | 1.95e-13  6.80e-14  7.78e-14 |
 G25  |   273     0     0   270    0.05   | 2.81e-13  8.44e-14  8.92e-14 |
 G28  |   288     0     1   143    0.04   | 5.68e-13  7.12e-14  5.62e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.28e-13  1.13e-13  8.07e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 3.88e-13  1.61e-13  3.76e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 3.98e-13  1.02e-13  1.04e-13 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.53e-13  8.75e-14  9.40e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.03   | 6.96e-13  1.90e-13  7.76e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.03   | 1.50e-13  2.68e-13  1.08e-13 |
 G22  |   288     2     6    19    0.02   | 7.61e-13  1.10e-13  5.16e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  2.57e-13  1.01e-13 |
 SYOG |   288     0     0   143    0.01   | 9.63e-13  3.46e-13  1.09e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.01   | 3.34e-13  9.35e-14  6.18e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  5.02e-13  1.27e-13 |
 G09  |   271     0     0   265    0.01   | 1.43e-12  5.27e-13  2.32e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.20e-12  3.10e-13  2.61e-13 |
 G03  |   288     0     4    92    0.00   | 1.42e-12  3.65e-13  8.62e-14 |
 G30  |   288     0     3    82    0.00   | 1.50e-12  4.01e-13  2.42e-13 |
 THU3 |   288     0     0   288    0.00   | 4.05e-13  1.01e-13  2.36e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.29e-14  5.36e-15  1.18e-15 |
 G27  |   199     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  6.59e-13         - |
 MAW1 |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     6     0    0.00   | 5.14e-13  5.39e-14  4.75e-14 |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  7.49e-14  2.96e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  7.54e-14  1.39e-14 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.28e-13  6.44e-14  2.68e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.68e-13  1.21e-13  3.40e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.18e-13  7.91e-14  1.60e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.68e-13  5.91e-14  1.06e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 6.29e-13  7.61e-14  1.93e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.26e-13  5.50e-14  1.93e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.85e-13  6.49e-14  4.05e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.97e-13  6.79e-14  1.81e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.73e-13  5.86e-14  2.11e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.43e-13  5.41e-14  3.43e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.94e-13  6.07e-14  1.83e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 5.77e-13  6.26e-14  4.90e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  5.42e-13  1.69e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.22e-13  6.65e-14  2.96e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.52e-13  5.78e-14  2.89e-14 |
 ZWE2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.51e-13  2.33e-13  4.04e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.72e-13  3.83e-13  4.27e-13 |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.91e-12  2.01e-13  3.75e-14 |
 NICO |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   176     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 1.25e-12  5.64e-13  1.60e-12 |
 JOZE |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 2.03e-13  3.45e-13  8.02e-13 |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     2     2     0    0.00   | 1.44e-12  6.43e-13  8.85e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   276     0     0     0    0.00   | 1.98e-13  6.69e-13  3.00e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   201     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.40e-13  2.39e-13  8.71e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |    93     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.01e-17  2.41e-16  1.45e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      ONSA      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
