
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1481   Day: 5   MJD: 54616                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 112084   8541    -560    -987     16     15     17     89     91     81   21.39
 emr |  2880     0 102176    392    3589   -2704     20     19     22    141    146    113   16.23
 mit |  2880     0 107502   6120     660   -1700     27     28     24    177    169    205   13.37
 esa |   288     0  32785    675   -8592   -1718     18     26     15    116    116    116   15.94
 gfz |   288     0  49649   1071     582   -1013     21     26     20    127    145    124   13.98
 grg |    96     0   2779      0    -555   -1055     95     95      0    596    596      0    0.00
 igr |   288     0  37019    323    1503   -3835     23     32     20     67     69     67    0.00
 jpl |   288     0  29279    274    5450   -2626     17     24     13     96    113     88   19.10
 ngs |    96     0   2875      0    -423   -1202   2105   2105      0   3953   3953      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -59   155  -103    78    45   338    45   -32  3287     - |
    3 |   -45    86   -27   -32    -3   336    42   -11 -3170     - |
    4 |    55    80  -216    69    60  -284    22   105 -3814     - |
    5 |   -96   212   -96    18  -101   586    -4     - -3085     - |
    6 |    20    41   -90   -21    78    90    44     7 -5115     - |
    7 |    56  -164   100    29     X -2494   -68    43  -796     - |
    8 |   -97   143     X    12     X   351   -32   -75 -5501     - |
    9 |     X    -9    11     X     X   125  -138     X  -103     - |
   10 |  -225   261    68    37  -118   672   -11  -118  1515     - |
   11 |   -33   -95   151     4   155  -197    12    -1  3844     - |
   12 |     2  -253   307    93   -59  -223   -42   -65   114     - |
   13 |   149   -45  -225   250    26   -42    16    58  4885     - |
   14 |    -4  -156   191    79   -54   183    36     8  1367     - |
   15 |   141  -225    39   -22    -6  -351   -21    75  1020     - |
   16 |   -78    62    62   -82    24   378    -4   -33  3630     - |
   17 |    82    -9  -120  -207    95  -567    60    96  2051     - |
   18 |   -31    33    25  -176    -4   334    43    38  3911     - |
   19 |   160    84  -355   118    29   693   112  -130   373     - |
   20 |  -129    76   145  -127   -21   453     2  -101  3650     - |
   21 |   -38    10    83  -184    45   496    33   -12  2894     - |
   22 |   -46  -126   229   -28    33   108   -10   -11  1344     - |
   23 |   127    -8  -228    98    70    50    71   110  1116     - |
   24 |   -67   146   -49   -63   -76   389    -9   -33  1852     - |
   25 |     X    13   -13     X   125  -137   -43  -113 -9472     - |
   26 |    -1  -115   130   109    -5  -200   -68    -7   842     - |
   27 |     X   122  -143   -57     X    38  -235     X -4717     - |
   28 |   -26   160  -161    95    38   376    24   -49  -877     - |
   29 |    28     -   -45    40  -568  -349    43   381 -1377     - |
   30 |   108   -96   -69   -22    41  -485   -32    77  2472     - |
   31 |    60  -365   356   -48   -24  -526  -112    -7  -695     - |
   32 |   -45    59     X   -35   236     -    19  -144 -3857     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |    65    28   -10     -  -122     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    -2  -151    63   -93     -   -10   123     -     - |
 ALIC |     -     -   -76   197  -152     -     -     -     -     - |
 ALRT |     2     -     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 AMC2 |    39     -   -72    42  -134     -     6    70     -     - |
 ANKR |   180     -     -   128  -422     -     -     -     -     - |
 AREQ |    -3    44     -     -   -79     -    78    24     -     - |
 ARTU |     -     -     -    28    23     -    19   -40     -     - |
 AUCK |  -316     -   409     -    93     -  -106     -     -     - |
 BAKO |   -19     -   212     -  -174     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -   425     -     -  -494     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     -    16   -19     -     -     -     -     - |
 BILI |    18     -     -    54  -120     -     1    23     -     - |
 BJFS |   -28     -     -   -52  -119     -     -   161     -     - |
 BOR1 |    28     -     X     -   -43     -     X     -     -     - |
 BRAZ |     -     -    33    10   -29     -     -   -10     -     - |
 BREW |    26    34   -83     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -     6    -6     -   -14     -     -     - |
 BRUS |   -11    98   -67     -   -35     -     3     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -   -21     -     -    15     -     - |
 CAS1 |  -171     -   526  -119  -107     -  -151     -     -     - |
 CEDU |     X     -   -66     -   -72     -   -72    99     -     - |
 CHAT |   -68     -     -    44    -7     -     -    44     -     - |
 CHPI |     -     -     -    99  -111     -     -    -2     -     - |
 CHUR |    17    98     -     -  -140     -   -18     -     -     - |
 CIC1 |     -     -     -     -  -123     -     -    90     -     - |
 COCO |     -     -     -    46   -56     -    37     2     -     - |
 CONZ |     -     -     -    38   -44     -    69     -     -     - |
 CRO1 |   -72   110   -99   105   -29     -    50   -10     -     - |
 DAEJ |    59  -100   461  -121  -276     -  -191     -     -     - |
 DARW |     -     -  -497   437   -24     -   169     -     -     - |
 DAV1 |     -     -   206     -  -197     -   177     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -   -38   -83     -    21    91     -     - |
 DRAO |    15   -40    69    77  -130     -    18     -     -     - |
 DUBO |     -     -     -     -   -32     -    63    24     -     - |
 FAA1 |    22     -     -   -29     X     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   111     -     -   -64     -    12   -48     -     - |
 FLIN |   -14     -     -     -    -1     -    28    17     -     - |
 GLSV |    91     -     -     -  -139     -   -98     -     -     - |
 GMAS |     -   317  -385     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -65     -    62     -     -     -     -     - |
 GODE |    78    83  -166     -   -57     -    71     -     -     - |
 GRAS |   -30     -   -87     -     4     -    26    91     -     - |
 GRAZ |  -118   259  -406     -   264     -   -32     -     -     - |
 GUAM |   -86     -     -   119   -12     -    47     6     -     - |
 GUAO |     -     -   -25    21     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -69   113     -     -  -196     -   -78   124     -     - |
 HARV |     -     -     -     -    -3     -     -     2     -     - |
 HNLC |     -     -     -     -  -403     -     -   295     -     - |
 HOB2 |    26    91   -59   -16   -70     -    -8    -1     -     - |
 HOFN |     -     -     -    20   -77     -     3    40     -     - |
 HOLM |     4     -     -    97  -117     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   169     3  -163     -   -48     -     -     - |
 HYDE |    18     -   -17    31   -47     -     8     -     -     - |
 IENG |    24   120  -174     -     -     -    51     -     -     - |
 INVK |     7     -     -     -   -10     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   306  -257     -     -     -     -     -     - |
 IRKM |    76     -     -     -     -     -     -   -85     -     - |
 IRKT |     -   122  -146     -    -2     -    76     -     -     - |
 ISPA |   -14     -     -    -3     2     -    29    17     -     - |
 JOZE |     -   -49     -     -  -136     -  -184   141     -     - |
 JPLM |     -   191     -     -  -222     -   -34     -     -     - |
 KARR |    49     -  -141   126   -84     -    16     0     -     - |
 KELY |     -     -  -128     -   122     -   206     -     -     - |
 KIR0 |     -     -     -  -180     -     -     -   150     -     - |
 KIRU |   -29    25     -    53   -45     -   -21     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -13    15     -    45     -     -     - |
 KOKB |   -72   138   -58     -  -101     -    23    78     -     - |
 KOUC |     -     -   -41     -    39     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    32     -   -32     -     -     -     -     -     - |
 KUNM |     -     -     -    64   -73     -     -     -     -     - |
 LAMA |    42     -   -67     -     -     -    88     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -10  -165     -    25   130     -     - |
 LPGS |     -    84     -     5  -104     -    12     -     -     - |
 MAC1 |   -88     -     -    12     4     -    13    86     -     - |
 MADR |     -     -     -     -   -34     -     -    25     -     - |
 MALI |     -     -     -  -127   -21     -   -48   121     -     - |
 MANA |     -     -     -    74   -84     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    26   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    57     -    19  -137     -     0    36     -     - |
 MATE |     -  -429   521     -     -     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -     -   167  -190     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -72    25     -    10    68     -    26     -     -     - |
 MDO1 |   -53    37     -   103   -71     -   -19    -6     -     - |
 MDVJ |   -98     -    -4   134     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -     -    15     -   148     -     -  -119     -     - |
 MIZU |    42    57     -     -  -131     -    58     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    41  -100     -    -8    39     -     - |
 NANO |    92     -     -     -  -141     -     -     -     -     - |
 NICO |     -     -     -     -   -63     -    28    46     -     - |
 NISU |   114    93   -79     -  -205     -    74     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -92   105     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -   -69  -228   299  -194     -    23   107     -     - |
 NNOR |     -     1   -68    56     -     -    27     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -    65   -75     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     1    74  -138    75   -41     -    -3     -     -     - |
 NRIL |     X     -     -    10  -139     -    45    93     -     - |
 NRMD |     X     -     -   103  -117     -     -     -     -     - |
 NTUS |    34     -   -93    56   -58     -   -35    22     -     - |
 NYA1 |   143     -   -45     -  -176     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    90   -97    87  -111     -     3     -     -     - |
 OHI2 |    42     -     -     -   -64     -    28     -     -     - |
 OHI3 |     -     -     -   -96     -     -     -    80     -     - |
 ONSA |     -     -  -169    73    79     -    56     -     -     - |
 OPMT |    28     -     -     -   -47     -     -     4     -     - |
 OUS2 |     -     -     3     -    -3     -     -     -     -     - |
 PDEL |    44     -  -193    16   -55     -    -4   113     -     - |
 PERT |     -   -20     -    49   -36     -    38     3     -     - |
 PETP |     -     -     -   143  -163     -    35     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -86     -     -    63     -     - |
 PIE1 |     -   116   -67     -  -149     -    74    57     -     - |
 POL2 |   -43     -     -     -     -     -    -9    48     -     - |
 POLV |     -     -     -     -   -16     -     -    12     -     - |
 PRDS |   -56    86   -50     -  -167     -     -   146     -     - |
 PTBB |    96   103  -279     -     -     -    67     -     -     - |
 QAQ1 |   -56   116     -   -16   -79     -    22    39     -     - |
 QUIN |   -24     -     -   125     -     -     -   -77     -     - |
 RABT |     -     -     -   -33    38     -     -     -     -     - |
 RAMO |    59     -     -     X   -90     -     -     -     -     - |
 RCMN |     -     -     -    69   -79     -     -     -     -     - |
 RESO |    64     -     -     -   -98     -    22     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   162  -185     -     -     -     -     - |
 SANT |    12     -   100     -   -42     -    54   -52     -     - |
 SCH2 |   -20    68     -    10   -83     -   -28    17     -     - |
 SCUB |   -28     -     -   118   -48     -    30   -32     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -40   -30     -    22    55     -     - |
 SFER |     -     -   -67     -    64     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -   -46     -     -    34     -     - |
 SPT0 |     -  -102  -336     -     -     -   -54   322     -     - |
 SSIA |   -31     -   -74     -   118     -    42     -     -     - |
 STJO |    59    77  -243    71   -62     -   -13    26     -     - |
 STR2 |     -     -  -588   493     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |    43     -     -    51  -125     -    31     -     -     - |
 SUTM |   -68    22     -     -   -46     -    -2    91     -     - |
 SUWN |     -     5     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 SYDN |  -178     -   327   -36     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -160    63   427    15  -162     -  -139   -66     -     - |
 THTI |     -     0     -     -     0     -    31     -     -     - |
 THU3 |   -25    29     -     -     5     -    73     -     -     - |
 TIDB |     -    53     -     -   -61     -    43     -     -     - |
 TIXI |    52     -   -53     -   -28     -    63     -     -     - |
 TLSE |     -    88   -11     -   -92     -     -     -     -     - |
 TNML |     -    71   -86     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |    -5     -  -104   114  -130     -    -5    78     -     - |
 TRO1 |   -11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |
 TSKB |    48    29  -105     -   -13     -    48     5     -     - |
 TWTF |    17    14   -36     -    -7     -   -25     -     -     - |
 UNBJ |     -     -     -   -13    14     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    57   -81     -   -27    12     -     - |
 URUM |   -47     -     -     -    72     -     -     -     -     - |
 USN3 |    13    69  -105     -     -     -     9     -     -     - |
 USNO |    55    -6  -165    71     -     -    30     -     -     - |
 USUD |     -    32     -     -   -74     -     -    27     -     - |
 VILL |     -    22     -   -12   -12     -   -26     -     -     - |
 WAB2 |    90     -  -100     -   -43     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    63     -     -   -74     -     -     -     -     - |
 WHIT |  -115    60     -    29   -49     -    -4    90     -     - |
 WILL |   -13    34     -     -   -70     -    50    36     -     - |
 WIND |     -     -     -     -  -121     -     -    89     -     - |
 WROC |   -52   147  -112     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   144    96  -318     -     6     -    55   -26     -     - |
 WTZR |     X   111  -162    82   -65     -   -25     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -    28   -32     -     -     -     -     - |
 YAKT |  -115    79    36    93   -85     -   -19    19     -     - |
 YAR2 |  -171   150     -     -    88     -   132     -     -     - |
 YELL |   -12   119   -75    16   -66     -    23     -     -     - |
 YSSK |    92     -     -     7  -206     -    21    42     -     - |
 ZIMM |    33     -  -118     -    62     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    24     -     -     -   -37     -    29     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    16    22    37    16    14    97    26    20  1523     - | 2880    331
    3 |    18    17    37    15    15    50    22    13  4533     - | 2880   2049
    4 |    24    18    40    39    38    67    40    36  1079     - | 2880    301
    5 |    12    16    32    25    18    78    25     -   603     - | 2880    506
    6 |    16    18    25    38    12    55    30    15  2031     - | 2880   1093
    7 |    13    21    40    21     X   102    31    16  1122     - | 2880    277
    8 |    17    21     X    32     X    56    45    34  3620     - | 2087   2543
    9 |     X    36    44     X     X   162    64     X  1438     - | 2061   1502
   10 |    20    20    27    32    33    77    32    32  3876     - | 2880   1762
   11 |    15    15    16    21    25   164    36    21   824     - | 2880    354
   12 |    12    23    21    18    17   101    25    14   635     - | 2880    211
   13 |    19    20    24    51    49   111    57    50  1242     - | 2880    394
   14 |     9    18    21    15     9    85    32    11  1342     - | 2880    202
   15 |    17    13    29    20    18   117    21    16   469     - | 2880    199
   16 |    15    16    33    21    17    94    26    19   391     - | 2880    326
   17 |    12    16    31    15    12    81    25    11  1876     - | 2880    173
   18 |    10    17    16    25    26   101    32    23   625     - | 2880    296
   19 |    12    29    35    11    15   145    33    12   484     - | 2880    209
   20 |    21    21    25    41    41    96    52    40   441     - | 2880    222
   21 |    14    16    24    31    26    65    31    28   572     - | 2880    405
   22 |     8    13    19     8     8    87    21    13  1508     - | 2880    412
   23 |    17    20    20    44    42   113    52    43  1512     - | 2880    259
   24 |    16    24    23    28    27    78    33    32  3551     - | 2880   2787
   25 |     X    32    41     X    19    91    32    19  3539     - | 2752   2732
   26 |    23    17    23    20    19    65    22    18   870     - | 2880    979
   27 |     X    28    35    23     X   152    38     X  6236     - | 1961   4615
   28 |    13    19    24    19    15    89    33    15  2535     - | 2880    660
   29 |    16     -    25     8     9    89    18     7   679     - | 2850    288
   30 |    17    14    24    26    22    53    27    17  2333     - | 2880   1768
   31 |    15    14    21    18    62   111    29    15  1438     - | 2880    426
   32 |     8    11     X    11     9     -    18    10  1001     - | 2880    752
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     7    16    16     -    12     -     -     -     -     - |  288   4113
 ALGO |     -    18    17    10    14     -    15     7     -     - |  288     68
 ALIC |     -     -    16    18    27     -     -     -     -     - |  288   5308
 ALRT |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   5934
 AMC2 |    12     -    22     9    16     -    17    13     -     - |  288     23
 ANKR |     8     -     -    12    21     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    12    17     -     -    13     -    11    11     -     - |  288   8829
 ARTU |     -     -     -     8    20     -    15    11     -     - |  288  11018
 AUCK |    20     -    24     -    38     -    38     -     -     - |  288   3298
 BAKO |    15     -    25     -    16     -     -     -     -     - |  288   3498
 BAN2 |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   9902
 BARH |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  288   4830
 BILI |    13     -     -     7    15     -    10     8     -     - |  286   6768
 BJFS |    11     -     -     8    11     -     -    11     -     - |  287  10068
 BOR1 |    44     -     X     -    67     -     X     -     -     - |  229   3884
 BRAZ |     -     -    19    15    15     -     -    12     -     - |  288   3873
 BREW |     9    21    24     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 BRFT |     -     -     -    26    29     -    22     -     -     - |  285     49
 BRUS |    17    16    18     -    14     -     8     -     -     - |  288     32
 CAGL |     -     -     -     -     9     -     -     7     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    15     -    23    11    12     -    13     -     -     - |  288   4985
 CEDU |     X     -    17     -    10     -    19    14     -     - |  288    228
 CHAT |    12     -     -     8    26     -     -     9     -     - |  287  11068
 CHPI |     -     -     -    15    12     -     -    13     -     - |  288   8273
 CHUR |    19    33     -     -    14     -    16     -     -     - |  288  10685
 CIC1 |     -     -     -     -    13     -     -    10     -     - |  285  65921
 COCO |     -     -     -    19    18     -    19    13     -     - |  288   8146
 CONZ |     -     -     -    13    15     -     9     -     -     - |  288    >>>
 CRO1 |    26    20    24    24    21     -    18    11     -     - |  288    133
 DAEJ |    22    36    30    30    38     -    53     -     -     - |  276   4794
 DARW |     -     -    19    19    30     -    18     -     -     - |  288   3847
 DAV1 |     -     -    27     -    26     -    22     -     -     - |  288   4761
 DGAR |     -     -     -    33    36     -    30    17     -     - |  288  10756
 DRAO |    12    28    23    12    16     -    22     -     -     - |  288   1369
 DUBO |     -     -     -     -    13     -    69    10     -     - |  280    >>>
 FAA1 |    14     -     -    19     X     -     -     -     -     - |  239   9311
 FAIR |     -    16     -     -    21     -    12    12     -     - |  288   8629
 FLIN |    13     -     -     -    13     -     9    13     -     - |  288   9941
 GLSV |     6     -     -     -     9     -     9     -     -     - |  288   8627
 GMAS |     -    35    42     -     -     -     -     -     -     - |  287   1412
 GMSD |     -     -    17     -    17     -     -     -     -     - |  288    718
 GODE |    17    31    25     -    16     -    14     -     -     - |  288     38
 GRAS |    10     -    21     -    12     -    13     9     -     - |  288   6192
 GRAZ |    15    20    39     -    30     -    13     -     -     - |  288   5205
 GUAM |    18     -     -    21    38     -    33    19     -     - |  288  11183
 GUAO |     -     -    29    25     -     -     -     -     -     - |  288     80
 HARB |    24    21     -     -     9     -    17    14     -     - |  288   6996
 HARV |     -     -     -     -    12     -     -     9     -     - |  288  28511
 HNLC |     -     -     -     -    10     -     -     7     -     - |  264  17719
 HOB2 |    19    32    27    18    16     -    13    15     -     - |  288     96
 HOFN |     -     -     -    16    28     -    13    21     -     - |  287    >>>
 HOLM |    12     -     -     7    13     -     -     -     -     - |  288  10996
 HRAO |     -     -    17    16    21     -    15     -     -     - |  288     43
 HYDE |    15     -    21    11    14     -    16     -     -     - |  288   3716
 IENG |    50    33    41     -     -     -    40     -     -     - |  288    102
 INVK |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   5717
 IRKJ |     -     -    12    10     -     -     -     -     -     - |  286    263
 IRKM |    10     -     -     -     -     -     -    11     -     - |  288    152
 IRKT |     -    17    18     -    16     -    23     -     -     - |  288    167
 ISPA |    11     -     -    14    19     -    13    12     -     - |  288   8853
 JOZE |     -    16     -     -    12     -    11     8     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    18     -     -    21     -    25     -     -     - |  288  13929
 KARR |    13     -    21    19    24     -    22    17     -     - |  288   6127
 KELY |     -     -    16     -    16     -    15     -     -     - |  288   6050
 KIR0 |     -     -     -     6     -     -     -     5     -     - |  288   2741
 KIRU |    12    18     -    11    17     -    10     -     -     - |  288  27005
 KIT3 |     -     -     -    22    25     -    21     -     -     - |  287  10979
 KOKB |    20    20    19     -    19     -    13     8     -     - |  288     92
 KOUC |     -     -    27     -    26     -     -     -     -     - |  284   3057
 KOUR |     -    21     -    21     -     -     -     -     -     - |  172    >>>
 KUNM |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     - |  288  33586
 LAMA |    13     -    21     -     -     -    11     -     -     - |  287   3534
 LHAZ |     -     -     -    10    10     -    12     9     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -    17     -    15    14     -    13     -     -     - |  288  28718
 MAC1 |    17     -     -    17    19     -    22    16     -     - |  288   6859
 MADR |     -     -     -     -    14     -     -    10     -     - |  288  13140
 MALI |     -     -     -    26    25     -    20    18     -     - |  288  15268
 MANA |     -     -     -    16    19     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MAR6 |     -    14    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   3593
 MAS1 |     -    17     -    20    15     -    11    11     -     - |  288  14408
 MATE |     -    63    77     -     -     -     -     -     -     - |   46     82
 MCIL |     -     -     -    18    21     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MCM4 |    12    14     -    11    19     -    12     -     -     - |  288   7261
 MDO1 |    12    16     -    11    30     -     7    10     -     - |  288   8255
 MDVJ |    11     -    15    10     -     -     -     -     -     - |  288     32
 METS |     -     -    17     -    11     -     -    15     -     - |  287    316
 MIZU |    20    28     -     -    16     -    10     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    14    10     -     9    14     -     - |  288  18296
 NANO |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288  46181
 NICO |     -     -     -     -    32     -    17    23     -     - |  276  11452
 NISU |    17    35    24     -    18     -    12     -     -     - |  288     26
 NKLG |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |   95    >>>
 NLIB |     -    38    33    35    37     -    22    18     -     - |  288     55
 NNOR |     -    23    22    17     -     -    19     -     -     - |  288    432
 NOVM |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  285    100
 NRC1 |    15    18    22    13    16     -    16     -     -     - |  288     20
 NRIL |     X     -     -     9     8     -    14     7     -     - |  288   7977
 NRMD |     X     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  279   2755
 NTUS |    16     -    35    15    16     -    18    26     -     - |  288   3308
 NYA1 |     8     -    14     -     7     -     -     -     -     - |  288     34
 NYAL |     -    23    20    12    11     -     8     -     -     - |  288     43
 OHI2 |    34     -     -     -    53     -    42     -     -     - |  255    >>>
 OHI3 |     -     -     -     7     -     -     -     6     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -     -    18     9    14     -    11     -     -     - |  288     20
 OPMT |    11     -     -     -    13     -     -     8     -     - |  287     25
 OUS2 |     -     -    14     -    13     -     -     -     -     - |  287   1019
 PDEL |    15     -    27    12    16     -    12    13     -     - |  288   3358
 PERT |     -    14     -    25    21     -    13    13     -     - |  288  50434
 PETP |     -     -     -    22    25     -     9     -     -     - |  189   9805
 PETS |     -     -     -     -     8     -     -     6     -     - |  288   7077
 PIE1 |     -    17    17     -    21     -    10    14     -     - |  288     31
 POL2 |     9     -     -     -     -     -    17    10     -     - |  288  11900
 POLV |     -     -     -     -     9     -     -     6     -     - |  287    >>>
 PRDS |    13    22    22     -    12     -     -    13     -     - |  288     85
 PTBB |    10    34    35     -     -     -    39     -     -     - |  288    245
 QAQ1 |    14    18     -     8    12     -    13     9     -     - |  288   5989
 QUIN |     9     -     -     9     -     -     -    13     -     - |  288   9060
 RABT |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  288  16163
 RAMO |    49     -     -     X    76     -     -     -     -     - |  249  55594
 RCMN |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  288   2852
 RESO |     6     -     -     -     9     -    20     -     -     - |  288   6661
 REYK |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SANT |    14     -    18     -    14     -    13    12     -     - |  288    909
 SCH2 |     9    18     -    17    11     -    10     7     -     - |  288  12759
 SCUB |    16     -     -    15    22     -    13    14     -     - |  288  14114
 SEY1 |     -     -     -    24    17     -    12    15     -     - |  288  11214
 SFER |     -     -    27     -    26     -     -     -     -     - |  287    411
 SHAO |     -     -     -     -    20     -     -    15     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -    22    27     -     -     -    24    11     -     - |  288     47
 SSIA |    14     -    30     -    12     -    21     -     -     - |  288   4689
 STJO |    16    23    31     8    18     -     8    10     -     - |  288     27
 STR2 |     -     -    15    13     -     -     -     -     -     - |  286   3381
 SUTH |    19     -     -    19    39     -    19     -     -     - |  288   6714
 SUTM |    18    22     -     -    13     -    27    26     -     - |  287  11770
 SUWN |     -    21     -     -    24     -     -     -     -     - |  288   4246
 SYDN |     9     -    15    10     -     -     -     -     -     - |  228    670
 SYOG |    20    23    24    13    14     -    19    14     -     - |  288    803
 THTI |     -    32     -     -    37     -    40     -     -     - |  178   8161
 THU3 |    13    15     -     -    17     -    14     -     -     - |  288    >>>
 TIDB |     -     9     -     -    10     -    28     -     -     - |  288   9137
 TIXI |    26     -    26     -    20     -    10     -     -     - |  283   5035
 TLSE |     -    19    21     -    12     -     -     -     -     - |  288    528
 TNML |     -    17    20     -     -     -     -     -     -     - |  288   1431
 TOW2 |     9     -    25    10    23     -    18    18     -     - |  288   5777
 TRO1 |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  287   6995
 TSKB |    13    18    28     -    23     -    27    26     -     - |  288   1394
 TWTF |    13    28    19     -    24     -    27     -     -     - |  288     38
 UNBJ |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    11    11     -     9     7     -     - |  288  11267
 URUM |    19     -     -     -    30     -     -     -     -     - |  288  14054
 USN3 |    11    23    26     -     -     -    11     -     -     - |  288     22
 USNO |    17    29    21    14     -     -    20     -     -     - |  288     18
 USUD |     -    31     -     -    12     -     -    27     -     - |  288     44
 VILL |     -    18     -    15    14     -    11     -     -     - |  288  12830
 WAB2 |    12     -    19     -    12     -     -     -     -     - |  288     36
 WES2 |     -    13     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   6450
 WHIT |    19    18     -     7    12     -    13    17     -     - |  288   2572
 WILL |    18    21     -     -    12     -    10    14     -     - |  288  15303
 WIND |     -     -     -     -     9     -     -     7     -     - |  288  13863
 WROC |    14    16    19     -     -     -     -     -     -     - |  286   2506
 WSRT |    23    23    25     -    23     -    21    16     -     - |  288     41
 WTZR |     X    25    27    17    18     -    15     -     -     - |  283   2996
 WUHN |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  287  11633
 YAKT |    29    30    32    14    43     -    32    15     -     - |  288   5803
 YAR2 |    27    24     -     -    25     -    24     -     -     - |  288   7000
 YELL |     9    21    19     7    24     -    18     -     -     - |  288     25
 YSSK |    15     -     -    10     9     -    11    11     -     - |  287   7315
 ZIMM |    13     -    27     -    13     -     -     -     -     - |  288   4748
 ZWE2 |    11     -     -     -    17     -    15     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    20    28    19    22    96    24    17  2106     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   NRMD  | 1481-5  0:10:00 |        1744
cod |   NRMD  | 1481-5  0:15:00 |        -964
cod |   NRMD  | 1481-5  0:35:00 |        3639
cod |   NRIL  | 1481-5  0:45:00 |       -8640
cod |   NRIL  | 1481-5  0:50:00 |        8633
cod |   NRMD  | 1481-5  1:00:00 |       -5444
cod |   NRMD  | 1481-5  1:05:00 |        4115
cod |   NRMD  | 1481-5  1:10:00 |        -901
cod |   WTZR  | 1481-5  3:45:00 |        -563
cod |   NRIL  | 1481-5 11:45:00 |       -1106
cod |   NRIL  | 1481-5 11:50:00 |        1239
cod |   BOR1  | 1481-5 15:00:00 |        -590
cod |   BOR1  | 1481-5 18:00:00 |         738
cod |   FAA1  | 1481-5 22:55:00 |      -15474
gfz |   ANKR  | 1481-5 10:05:00 |         822
mit |     32  | 1481-5  0:01:00 |        1243
mit |   DAEJ  | 1481-5 17:05:00 |       -1584
mit |     21  | 1481-5 18:46:00 |         569
mit |     21  | 1481-5 18:50:30 |        -532



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.94   | 2.94e-14  7.79e-15  1.30e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.38   | 4.08e-14  7.87e-15  1.53e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    6.25   | 3.97e-14  7.75e-15  2.98e-15 |
 BRUS |   288     2     0   286    6.19   | 3.76e-14  6.05e-15  1.71e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.38   | 3.44e-14  6.36e-15  1.63e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    5.38   | 4.68e-14  1.33e-14  3.22e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    4.92   | 4.90e-14  7.12e-15  3.74e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.77   | 3.21e-14  6.11e-15  2.82e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    4.50   | 4.92e-14  9.54e-15  2.21e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.48   | 3.02e-14  6.99e-15  1.42e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.99   | 3.12e-14  1.17e-14  2.27e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    3.63   | 5.15e-14  9.53e-15  2.44e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.29   | 4.22e-14  1.24e-14  2.89e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.88   | 6.80e-14  1.07e-14  2.84e-15 |
 BRFT |   285     0     0   283    2.52   | 5.58e-14  1.94e-14  4.26e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.27   | 8.65e-14  1.19e-14  6.45e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.25   | 3.76e-14  5.70e-15  1.50e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.97   | 5.95e-14  9.19e-15  4.57e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.95   | 9.12e-14  2.55e-14  5.36e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.67   | 5.03e-14  7.05e-15  2.09e-15 |
 BREW |   288     0     2   157    1.62   | 9.95e-14  1.03e-14  3.30e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    1.52   | 2.68e-14  6.21e-15  4.71e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    1.37   | 5.88e-14  1.35e-14  6.28e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    1.27   | 2.45e-14  6.95e-15  2.63e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.05   | 5.91e-14  1.62e-14  9.84e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    1.00   | 5.03e-14  9.79e-15  3.70e-15 |
 GUAO |   288     0     0   143    0.85   | 7.18e-14  1.19e-14  7.17e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.79   | 1.06e-13  1.45e-14  1.03e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.76   | 1.62e-13  3.16e-14  1.09e-14 |
 NYAL |   288     1     0   287    0.74   | 2.70e-14  6.61e-15  3.90e-15 |
 NOVM |   285     0     0   282    0.64   | 5.46e-14  1.34e-14  7.64e-15 |
 IRKM |   288     0     0   288    0.33   | 1.16e-13  3.06e-14  1.54e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.30   | 5.79e-14  2.59e-14  1.42e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.23   | 1.98e-13  5.55e-14  1.44e-14 |
 IRKJ |   286     0     0   284    0.18   | 1.23e-13  4.01e-14  2.19e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.17   | 2.76e-13  5.16e-14  2.63e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.93e-13  1.33e-13  2.12e-14 |
 G23  |   288     0     0   191    0.06   | 5.51e-13  7.27e-14  2.06e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 4.13e-13  9.60e-14  7.48e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.05   | 1.92e-13  6.92e-14  6.35e-14 |
 G25  |   279     0     0   277    0.05   | 2.85e-13  9.34e-14  1.67e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 4.00e-13  1.36e-13  7.03e-14 |
 SYDN |   228     0     0   228    0.04   | 3.64e-13  1.16e-13         - |
 TLSE |   288     0     0   288    0.04   | 3.68e-13  1.00e-13  5.18e-14 |
 SFER |   287     0     0   142    0.03   | 4.17e-13  1.43e-13  3.58e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.02   | 7.17e-13  2.36e-13  5.97e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.62e-13  8.49e-14  9.41e-14 |
 G28  |   288     0     6    25    0.02   | 5.73e-13  7.26e-14  4.08e-14 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 7.96e-13  2.25e-13  5.14e-14 |
 KOUR |   172     0     0   170    0.01   | 1.98e-13  3.48e-13         - |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.02e-13  3.12e-13  5.82e-14 |
 G29  |   288     0     6    10    0.01   | 5.44e-13  5.56e-14  2.05e-14 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.01   | 8.23e-13  2.95e-13  1.82e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.98e-13  3.30e-13  9.48e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.56e-12  3.96e-13  1.19e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 3.89e-13  1.22e-13  1.18e-13 |
 OUS2 |   287     0     0   286    0.00   | 3.48e-13  1.40e-13  7.76e-14 |
 G09  |   128     0     0   111    0.00   | 1.57e-12  3.49e-13         - |
 KIR0 |   288     0     0   143    0.00   | 1.44e-13  5.67e-14  1.87e-13 |
 TNML |   288     0     0   143    0.00   | 5.21e-13  1.63e-13  1.00e-13 |
 THU3 |   288     1     0   220    0.00   | 3.28e-13  1.13e-13  1.16e-13 |
 G30  |   288     0     0   143    0.00   | 1.58e-12  4.97e-13  1.36e-13 |
 G03  |   288     0     1   143    0.00   | 1.52e-12  3.45e-13  2.02e-13 |
 MAR6 |   288     0     1   114    0.00   | 2.49e-13  8.22e-14  2.15e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.30e-13  3.07e-13  3.58e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.95e-14  3.11e-15  1.03e-15 |
 NKLG |    95     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MATE |    46     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   178     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   150     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.95e-13         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POLV |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   189     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   255     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     6     0    0.00   | 4.88e-13  3.63e-14  2.88e-14 |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNLC |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.32e-13  7.18e-14  3.46e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.50e-13  3.11e-13 |
 G22  |   288     8     6     0    0.00   | 8.08e-13  1.45e-13  3.82e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.46e-13  1.21e-13  2.58e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.11e-13  7.86e-14  1.54e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.93e-13  6.25e-14  2.04e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.52e-13  7.16e-14  3.30e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.35e-13  6.13e-14  1.58e-14 |
 G16  |   288     0     4     0    0.00   | 5.49e-13  6.57e-14  3.79e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.89e-13  7.66e-14  1.51e-14 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 5.82e-13  6.78e-14  1.48e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.84e-13  5.70e-14  4.57e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.33e-13  6.64e-14  2.22e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.91e-13  7.01e-14  4.62e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.87e-13  2.02e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.65e-13  7.33e-14  3.04e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 4.97e-13  7.04e-14  2.26e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 2.09e-13  1.92e-14  3.32e-15 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 5.03e-13  4.67e-13  9.92e-13 |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RCMN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.65e-12  1.87e-13  3.63e-14 |
 NICO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MANA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 1.33e-12  5.50e-13  1.57e-12 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  9.65e-13  6.21e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   239     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   280     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.00e-13  5.86e-13  6.08e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CIC1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.52e-13  2.70e-13  1.08e-12 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BARH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.88e-17  3.46e-16  2.08e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      NRC1      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
