
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1485   Day: 5   MJD: 54644                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 114611   3455    -208    -311     17     17     15     85     82     96   21.39
 emr |  2880     0 105336   1599   -2023    -257     20     20     20    155    162    108   17.04
 mit |  2880     0 109719   3435    -245    -259     17     16     20     85     80    106   19.44
 esa |   288     0  33492    542   -9775    -638     18     24     15    107    116    104   16.15
 gfz |   285     0  49077   2039    -373    1114     24     34     21    156    135    160   10.75
 grg |    96     0   2964      0    -203    -364    100    100      0    216    216      0    0.00
 igr |   288     0  38135    525  -15574     -47     22     31     18     89     87     89    0.00
 jpl |   288     0  28824    641     -33    -233     20     25     18     97    115     89   15.24
 ngs |    96     0   2964      0    -192    -360   2133   2133      0   3718   3718      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -30    60   -19    14   -17   194    51     4  -866     - |
    3 |   -92   137   -15   -54     2   -98    11    -6  -790     - |
    4 |   104  -177    24    74    32    36   -40   126 -2806     - |
    5 |  -100   204   -68    30   -44   -58   156   -20 -4220     - |
    6 |   -30    21    11    57    86   -58   -20   -71 -6200     - |
    7 |    40  -189   121   -74     X    49  -126    88    24     - |
    8 |   -54   129   -44   -80   -30   -88    62   -15 -1645     - |
    9 |    -2   119  -114    62    90   -83    37    34  -606     - |
   10 |  -149   234   -23   -18  -158   -32    55     X -1724     - |
   11 |    34  -103    50     1    57    86   -42    -9  3169     - |
   12 |    30  -273   192   106    61   345   -27    15 -1620     - |
   13 |   159  -185   -27   145   -61   425   -44    64  5384     - |
   14 |   -51    43     8   162    54   225    43   -79  3002     - |
   15 |   103  -281   127    -8    25   102  -126    61   122     - |
   16 |  -105   139    11  -142   -65  -233    64   -34  3264     - |
   17 |    90  -236   119  -278    25  -306   -55   139   150     - |
   18 |   -17    54    -9   -54    -5  -190    41  -120  3479     - |
   19 |   -74   203   -68    26  -153  -293   155  -282  -157     - |
   20 |   -52   195  -101   -35  -262  -132    99    53  3286     - |
   21 |   -23    97   -27   -52     X   -73   116  -157  3748     - |
   22 |     X   -34    20   121     X   -24  -233     X -1740     - |
   23 |    95  -135    14    75   -35   211    35   -64  -724     - |
   24 |   -11   135  -108    43    -7    86    68   -21 -4624     - |
   25 |     0    65   -66   -71   175   -68    14    72   890     - |
   26 |    22   -57    13    85    65   -20   -44    27 -3222     - |
   27 |   -47   182  -104   -68     8   -42    61    20   930     - |
   28 |   -51    96   -31    22   -10   153    58    20  7834     - |
   29 |   128  -168    10  -187     X  -225  -200   143  -560     - |
   30 |   102   -84   -60   142    21    76  -116   103  -963     - |
   31 |    26  -223   159    21    68   125   -93    37   765     - |
   32 |   -77   104     X     X   148   -30    69  -111 -3970     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    10     -    26     -   -54     -     -    -9     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -151   226     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -21     7   136     -  -215     -     -     -     -     - |
 ALGO |  -122   116    56    56  -127     -     2     -     -     - |
 ALIC |     -     -  -228     X   412     -     -     -     -     - |
 ALRT |   -43     -     -     -   -69     -    18   108     -     - |
 AMC2 |   -52     -    57    33  -185     -    47    92     -     - |
 ANKR |    22     -     -    34   -96     -     -     -     -     - |
 AREQ |   -25   -10     -    40   -73     -    59    54     -     - |
 ARTU |    36     -     -     2   -12     -   -28   -45     -     - |
 AUCK |  -205     -    97     -   235     -   292     -     -     - |
 BAHR |   -32    61   -88    78   -71     -    20    56     -     - |
 BAKO |    35     -    86     -  -227     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     -    28   -42     -     -     -     -     - |
 BILI |    17     -    79   -15  -117     -   -14   -27     -     - |
 BJFS |     -     -     -   -52     X     -     -    55     -     - |
 BOGT |     -     -     -    52   -90     -   155     8     -     - |
 BOR1 |   -76     -    17     -   124     -   249     -     -     - |
 BRAZ |    -5     -   -67   109   -23     -     -    -7     -     - |
 BREW |   -33    76   -12     -     -     -     -   -23     -     - |
 BRFT |     -     -     -    58   -86     -    88     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    79  -119     -     -     -     -     - |
 BRST |   -31     -     -     -     -     -     -    44     -     - |
 BRUS |    65    92  -105     -   -86     -    76     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -   -59     -     -    41     -     - |
 CAS1 |   -96     -    80    27     6     -   -15     -     -     - |
 CEDU |   -77     -   147     -  -120     -   -51     3     -     - |
 CHAT |    31     -     -   -16  -139     -    -1    70     -     - |
 CHPI |     -     -     -    66  -200     -     -    70     -     - |
 CHUR |   -68   100     -    30   -41     -   -16     -     -     - |
 CIC1 |     -     -     -     -   -97     -     -    68     -     - |
 COCO |     -     -     -    44   -66     -    53     -     -     - |
 CONZ |     -     -     -    59   -89     -   140     -     -     - |
 CRO1 |   -20    36     2    64  -121     -    15     3     -     - |
 DAEJ |    29    -6     X   -33     X     -   -12     -     -     - |
 DARW |     -     -  -244     -   442     -   477     -     -     - |
 DGAR |   -48     -     -    70   -12     -    42     6     -     - |
 DRAO |  -114   115     -    73  -121     -    31     -     -     - |
 DUBO |     -     -     -     -  -150     -     -   105     -     - |
 FAA1 |   -11     -     -    56   -51     -     5     -     -     - |
 FAIR |     -    63     -     -   -99     -    33    -2     -     - |
 FLIN |   -29     -     -     -   -16     -     4    53     -     - |
 GLSV |    74     -     -     -  -147     -   -50     -     -     - |
 GMAS |     -   361  -316     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    60     -     -   -94     -    23     -     -     - |
 GOLD |    34     -     -     -  -120     -    22    36     -     - |
 GRAS |     4     -     -     -   -36     -    66    20     -     - |
 GRAZ |  -182   287  -124     -   131     -    60     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    94   -96     -    42   -32     -     - |
 GUAO |     -     -    -3   -63     -     -     -    71     -     - |
 HARB |    25     -     -     -   -51     -   137     -     -     - |
 HARV |     -     -     -     -    -8     -     -     6     -     - |
 HLFX |     -    24     -     -     -     -     5   -27     -     - |
 HNLC |     -     -     -     -  -447     -     -   316     -     - |
 HOFN |    17     -     -    21   -66     -    67     -     -     - |
 HOLM |   -58     -     -   126   -76     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -    72    31  -178     -   -23     -     -     - |
 IENG |     3    71   -65     -     -     -    18     -     -     - |
 INVK |    47     -     -     -   -93     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -    92   -36     -   -82     -    54     -     -     - |
 ISPA |    17     -     -    45   -74     -    18   -20     -     - |
 JOZE |     -     3     -     -  -178     -   -62   121     -     - |
 JPLM |     -    78     -     -  -123     -    13     -     -     - |
 KARR |   107     -  -122    38  -191     -     6   101     -     - |
 KHAJ |     -    33   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 KIR0 |     -     -     -  -163     -     -     -   173     -     - |
 KIRU |    -4   -59     -    93   -38     -    -4     -     -     - |
 KOKB |   -15   -39    82     -   -59     -    32     -     -     - |
 KOUC |     -     -    71     -  -129     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   173     X     -  -275     -     8     -     -     - |
 KUNM |     -     -     -    61   -91     -     -     -     -     - |
 LAMA |    45     -   -50     -     -     -   100     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    -4  -123     -     -    90     -     - |
 LPGS |     -   -45     -    79   -48     -    27     -     -     - |
 MAC1 |     -     -   169   -86  -177     -   -61     -     -     - |
 MADR |     -     -     -     -    27     -     -   -19     -     - |
 MALI |     -     -     -    16   -23     -    62     -     -     - |
 MAS1 |     -    22     -   127  -242     -   -16     9     -     - |
 MATE |     -   137   -32     -  -161     -    35     -     -     - |
 MAW1 |   -80     -    72    28   -12     -  -129     -     -     - |
 MCIL |     -     -     -   146  -220     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -40   -27     -    44    55     -    35     -     -     - |
 MDO1 |   -84    34     -    84   -64     -    30    35     -     - |
 MDVJ |   -94     -    59    54     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -    68   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |    38     -     8     -   -33     -    41   -42     -     - |
 MIZU |   -42    73     -     -   -32     -    64     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    51   -76     -    40     -     -     - |
 MORP |     -     -    25     -     -     -     -   -32     -     - |
 NANO |    30     -     -     -   -60     -     -     -     -     - |
 NICO |    27     -   -15     -   -27     -    62     -     -     - |
 NISU |  -477   428    55     -   177     -   376     -     -     - |
 NLIB |     -     -  -238   409  -193     -     -     -     -     - |
 NNOR |   -74   -89   203   -52     -     -   -72     -     -     - |
 NOT1 |     -     -   -16    19     -     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -    34   -51     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    65   -30    20  -140     -   -24    41     -     - |
 NRIL |     X     -   -18    12  -110     -    -1    87     -     - |
 NRMD |   -34     -     -    84   -60     -     -     -     -     - |
 NTUS |    39     -   -92    90  -107     -    17    41     -     - |
 NYA1 |   115     -    -6     -  -220     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    51    16    49  -185     -   -45     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -   -17     -   102    12     -     - |
 ONSA |   -46    86   -94    84     0     -    45     -     -     - |
 OPMT |   -36     -     -     -    11     -     -    43     -     - |
 OUS2 |     -     -   107     -  -114     -     -   -57     -     - |
 PDEL |    -4     -   -78    67  -118     -    46   117     -     - |
 PERT |     -   -45     -    20   -56     -     6    68     -     - |
 PETP |     -     -     -    93  -139     -     7     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -  -145     -     -   102     -     - |
 PIMO |     -     -     -    56   -77     -   -10    -5     -     - |
 POLV |     -     -     -     -   -69     -     -    49     -     - |
 PRDS |   -74    30    40     -  -148     -     -   122     -     - |
 PTBB |    56    -4   -70     -     -     -     1    14     -     - |
 QAQ1 |   -48    73     -    39   -80     -    39     -     -     - |
 QUIN |  -153     -     -   109     -     -     -   100     -     - |
 RABT |     -     -     -    -9    14     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -     -     -    34  -210     -     -   110     -     - |
 RCMN |     -     -     -   100  -151     -     -     -     -     - |
 RESO |   -24     -     -     -    47     -    65     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    52   -78     -    19     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -    23   -80     -     -    31     -     - |
 SANT |   -21     -   164     -  -119     -    29   -97     -     - |
 SCH2 |   -44    72     -    -3   -98     -   -17    53     -     - |
 SCUB |    79     -     -   -22  -196     -   126    50     -     - |
 SEY1 |     -     -     -     1    -1     -    48     -     -     - |
 SFER |     -     -    47     -   -86     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -36     -    81     -   -76     -    11     1     -     - |
 SPT0 |  -110     X     X     -     -     -   230   155     -     - |
 SSIA |  -346     -   -35   486    22     -   -74     -     -     - |
 STJO |     7    92   -82    22  -187     -   -74    99     -     - |
 SUTH |    26     -     -    88  -186     -    85     -     -     - |
 SUTM |     -    88     -     -  -140     -    25     -     -     - |
 SUWN |  -197   180     -     -    64     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -24     -     X    32     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -90    11   194    13  -209     -  -138     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -     -  -173     -     -   122     -     - |
 THU2 |     -     -   -43    52     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -21     -     -    33     -     9     -     -     - |
 TIDB |     -    46     -     -   -73     -    46     -     -     - |
 TIXI |   -22     -     1     -    42     -    40     -     -     - |
 TLSE |     -     -    47     -   -84     -     -     -     -     - |
 TNML |     -   -42    37     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -     -   131    -1  -282     -   -18    31     -     - |
 TRO1 |     9     -     -     -   -17     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -24    83     X     -   -38     -    58   -33     -     - |
 TWTF |   -15   -29    66    28   -87     -   -52     -     -     - |
 UNBJ |     -     -     -   -18    26     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   109  -164     -    33     -     -     - |
 USN3 |   -16    45   -23     -     -     -     2     -     -     - |
 USUD |     -    52     -     -   -28     -    26   -39     -     - |
 VESL |   250     -     -  -332     X     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    19     -   -11   -13     -    -4     -     -     - |
 WAB2 |    64     -   -54     -   -30     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -84    76     -    29   -26     -    17    21     -     - |
 WILL |   -77   111     -     -   -73     -     0    35     -     - |
 WROC |     -    63   -55     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   124   109  -179     -   -96     -    69     -     -     - |
 WTZA |    29     -   -46     -     -     -     -    18     -     - |
 WTZR |    14   104  -138   100   -94     -    29     -     -     - |
 YAKT |   -58    82     -     -  -157     -   -21    89     -     - |
 YAR2 |   107  -107     -     -   -44     -   -20     -     -     - |
 YELL |    -8    67   -14    18   -94     -     3     -     -     - |
 YIBL |     -     -  -224     -   405     -     -     -     -     - |
 YSSK |    38     -     -    -3  -182     -   -65    76     -     - |
 ZIMM |    22     -   -52     -    50     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    22     -     -     -   -43     -    23     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    10    15     9    12     7   136    34    11   332     - | 2880    393
    3 |     6    15    13    17    12    62    12    15  4330     - | 2880   1558
    4 |    12    14    12    34    34    96    33    35  2442     - | 2880    865
    5 |    15    18    16    10    12    88    12    11  1031     - | 2880   1348
    6 |    16    15    17    16    11    61    10    12  2983     - | 2880   1224
    7 |    14    15    10     8     X   115    16    14   685     - | 2880    274
    8 |    18    13    22    21    29    60    24    25  2547     - | 2880   2360
    9 |    14    15    15    23    32    73    31    28  3189     - | 2880   3114
   10 |    18    22    19    28    24   157    36     X  2253     - | 2880   2636
   11 |    14    17    11    10    19    83    20    15  1063     - | 2880    366
   12 |    17    16    24    24    24    91    35    26   428     - | 2880    207
   13 |    13    20    17    28    25   120    44    27  1039     - | 2880    252
   14 |    15    15    17    19    18   126    30    20   610     - | 2880    196
   15 |    12    15    13    15    18   105    29    20   535     - | 2880    188
   16 |    14    17    17    36    37   120    44    36   457     - | 2880    295
   17 |    10    13    11    23    35    73    30    22   511     - | 2880    237
   18 |    22    20    20    34    77    56    38    34   591     - | 2880    367
   19 |    15    18    21    52    52    97    53    52   888     - | 2880    202
   20 |    11    16    11    26    79   119    38    28  1033     - | 2880    260
   21 |    31    37    20    35     X   178    53    38   683     - | 2880    393
   22 |     X    20    18    36     X    69    41     X  1440     - | 2877    356
   23 |    12    16    15    11     7   107    42    15   340     - | 2880    182
   24 |    12    15    18    12    16    76    21    15  5228     - | 2880   2736
   25 |    15    17    19    21    20    67    19    21  2435     - | 2880    288
   26 |    14    12    13    25    29    59    25    29  1332     - | 2880    699
   27 |    11    14    19    14    19    56    14    15  4519     - | 2880   4335
   28 |    12    14    10    13    17    96    34    21  2895     - | 2880    547
   29 |    12    20    19    14     X    88    17    17  1132     - | 2880    242
   30 |    14    19    13    40    40    92    39    39  3101     - | 2880   1442
   31 |    16    18    17    18    18   110    27    19   910     - | 2880    179
   32 |    66    84     X     X    77   152    44    33  1102     - | 1974   1151
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    12     -    23     -    12     -     -    29     -     - |  288   6215
 ADIS |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     - |  285    >>>
 ALBH |    18    21    25     -    18     -     -     -     -     - |  288   4138
 ALGO |    18    17    34     9    23     -    15     -     -     - |  288     60
 ALIC |     -     -    10     X    18     -     -     -     -     - |  222   5202
 ALRT |     8     -     -     -    13     -    11     8     -     - |  288   5400
 AMC2 |    13     -    15     9    11     -     8    15     -     - |  288     27
 ANKR |    21     -     -    19    27     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    10    18     -     8    22     -     7     9     -     - |  288   6302
 ARTU |    13     -     -    13    17     -    10    15     -     - |  288  10433
 AUCK |    16     -    40     -    46     -    28     -     -     - |  288   3705
 BAHR |    11    15    16    14    14     -    15    12     -     - |  288    239
 BAKO |    23     -    26     -    30     -     -     -     -     - |  288   3252
 BARH |     -     -     -    10    15     -     -     -     -     - |  285   4232
 BILI |    13     -    20     8    18     -    15    15     -     - |  287   6314
 BJFS |     -     -     -    21     X     -     -    23     -     - |  287  10610
 BOGT |     -     -     -    13    17     -    13    10     -     - |  288   6250
 BOR1 |     9     -    13     -    19     -    16     -     -     - |  288   5315
 BRAZ |    13     -    23    34    13     -     -    14     -     - |  288   3440
 BREW |    11    18    18     -     -     -     -    16     -     - |  288     67
 BRFT |     -     -     -    14    21     -    40     -     -     - |  285     29
 BRMU |     -     -     -    12    18     -     -     -     -     - |  273    >>>
 BRST |    12     -     -     -     -     -     -    17     -     - |  288   3351
 BRUS |    19    24    14     -    26     -    22     -     -     - |  288     38
 CAGL |     -     -     -     -    14     -     -    10     -     - |  284    >>>
 CAS1 |     9     -    12     9    15     -    13     -     -     - |  288   4585
 CEDU |    22     -    31     -    16     -    20    13     -     - |  288    163
 CHAT |    12     -     -     9    12     -    18    16     -     - |  287  11386
 CHPI |     -     -     -    11    10     -     -    11     -     - |  288   7247
 CHUR |    15    18     -    13    20     -    41     -     -     - |  288  13086
 CIC1 |     -     -     -     -    11     -     -     7     -     - |  285  40848
 COCO |     -     -     -    15    23     -    21     -     -     - |  271   8047
 CONZ |     -     -     -     6     9     -    25     -     -     - |  285    >>>
 CRO1 |    26    25    31    13    23     -    18    16     -     - |  288     36
 DAEJ |    11    17     X    10     X     -    18     -     -     - |  275   4595
 DARW |     -     -     9     -    16     -    25     -     -     - |  285   3515
 DGAR |    20     -     -    32    37     -    21    21     -     - |  288   8273
 DRAO |    15    18     -    17    48     -    15     -     -     - |  287    >>>
 DUBO |     -     -     -     -    13     -     -     9     -     - |  281  76813
 FAA1 |    17     -     -    10    33     -    13     -     -     - |  263 200103
 FAIR |     -    15     -     -    17     -    13    20     -     - |  288  24156
 FLIN |    10     -     -     -    15     -    19    16     -     - |  288   9926
 GLSV |     8     -     -     -    16     -    17     -     -     - |  285   4580
 GMAS |     -    14    12     -     -     -     -     -     -     - |  287    971
 GODE |     -    12     -     -    19     -    22     -     -     - |  268     73
 GOLD |     8     -     -     -     9     -     9    12     -     - |  288  11700
 GRAS |    13     -     -     -    14     -    13    12     -     - |  288   6326
 GRAZ |    20    38    20     -    19     -    31     -     -     - |  288   4109
 GUAM |     -     -     -    22    26     -    22    13     -     - |  288  13825
 GUAO |     -     -    10     9     -     -     -    14     -     - |  288     71
 HARB |     8     -     -     -    16     -    17     -     -     - |  285   7014
 HARV |     -     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  285  29073
 HLFX |     -    11     -     -     -     -    15    13     -     - |  288  56523
 HNLC |     -     -     -     -    15     -     -    11     -     - |  259  15422
 HOFN |    14     -     -    13    41     -     8     -     -     - |  287    >>>
 HOLM |     7     -     -     7    11     -     -     -     -     - |  288   6355
 HRAO |     -     -    13    15    20     -    18     -     -     - |  288     36
 IENG |    17    26    25     -     -     -    17     -     -     - |  288    264
 INVK |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  285  12847
 IRKT |     -    20    13     -    18     -    19     -     -     - |  288    112
 ISPA |    16     -     -    21    34     -    15    22     -     - |  288   8213
 JOZE |     -    23     -     -    20     -    17    19     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    21     -     -    33     -    13     -     -     - |  272   2510
 KARR |    15     -    21    12    23     -    13    12     -     - |  288   4660
 KHAJ |     -    20    18     -     -     -     -     -     -     - |  288    232
 KIR0 |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  156    184
 KIRU |    24    25     -    10    14     -    23     -     -     - |  288  27440
 KOKB |    18    16    19     -    21     -    11     -     -     - |  288     43
 KOUC |     -     -    13     -    23     -     -     -     -     - |  284   3395
 KOUR |     -    17     X     -    28     -    38     -     -     - |  281    159
 KUNM |     -     -     -    13    20     -     -     -     -     - |  285  19797
 LAMA |    17     -    19     -     -     -    18     -     -     - |  287   3269
 LHAZ |     -     -     -     8    13     -     -     6     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -    22     -    18    14     -    16     -     -     - |  288  17545
 MAC1 |     -     -    13    12    21     -    19     -     -     - |  288   5486
 MADR |     -     -     -     -    20     -     -    14     -     - |  285  10843
 MALI |     -     -     -    22    33     -    22     -     -     - |  276  12368
 MAS1 |     -    12     -    17    16     -     9    16     -     - |  288  12074
 MATE |     -    20    21     -    25     -    34     -     -     - |  288     86
 MAW1 |     9     -    21    10    18     -    18     -     -     - |  288   4046
 MCIL |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  285    >>>
 MCM4 |     9    20     -    11    12     -    12     -     -     - |  288   8671
 MDO1 |    15    35     -    17    13     -     8    10     -     - |  288   7110
 MDVJ |    12     -    15    16     -     -     -     -     -     - |  288    108
 MEDI |     -    32    28     -     -     -     -     -     -     - |  288    253
 METS |    20     -    16     -    14     -    15    15     -     - |  287    337
 MIZU |    35    34     -     -    23     -    13     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -     8    12     -    13     -     -     - |  285  15641
 MORP |     -     -    14     -     -     -     -    18     -     - |  286   4323
 NANO |     7     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  285  44820
 NICO |    11     -    17     -    18     -    15     -     -     - |  288   3598
 NISU |    14    25    17     -    25     -    12     -     -     - |  197    108
 NLIB |     -     -    16    21    46     -     -     -     -     - |  288     60
 NNOR |    22    29    23    28     -     -    17     -     -     - |  288    467
 NOT1 |     -     -    17    21     -     -     -     -     -     - |  231    139
 NOVM |     -     -     -    14    22     -     -     -     -     - |  281     54
 NRC1 |     -    20    31    13    19     -    17    17     -     - |  288     35
 NRIL |     X     -    13    10     9     -    16    13     -     - |  288   6195
 NRMD |    12     -     -    10    20     -     -     -     -     - |  288   3633
 NTUS |    12     -    29    19    17     -     9    24     -     - |  288   2823
 NYA1 |     8     -    11     -    20     -     -     -     -     - |  288     80
 NYAL |     -    15    12    14    17     -    20     -     -     - |  288     68
 OHI2 |     -     -     -     -    15     -    24    11     -     - |  284    >>>
 ONSA |    10    17    16    12    15     -    12     -     -     - |  288     28
 OPMT |    11     -     -     -    19     -     -    16     -     - |  287     33
 OUS2 |     -     -    10     -    19     -     -    20     -     - |  288   1022
 PDEL |    15     -    20     9    19     -     9    14     -     - |  288   3582
 PERT |     -    18     -    27    29     -    13    14     -     - |  288  65613
 PETP |     -     -     -    42    63     -    12     -     -     - |  283   9096
 PETS |     -     -     -     -     9     -     -     6     -     - |  285   7235
 PIMO |     -     -     -    12    16     -    14    11     -     - |  288   6644
 POLV |     -     -     -     -    10     -     -     7     -     - |  284    >>>
 PRDS |     9    19    19     -    14     -     -    17     -     - |  288     79
 PTBB |    17    16    15     -     -     -    17    13     -     - |  288    222
 QAQ1 |    15    21     -     7    13     -    12     -     -     - |  288   6549
 QUIN |     7     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288   7154
 RABT |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     - |  285  13974
 RAMO |     -     -     -    13    15     -     -    12     -     - |  284  54210
 RCMN |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     - |  285   2973
 RESO |     9     -     -     -    18     -    26     -     -     - |  285   6376
 REYK |     -     -     -    12    18     -    14     -     -     - |  284    >>>
 RIO2 |     -     -     -    15    17     -     -    15     -     - |  282   9890
 SANT |     7     -    16     -    17     -    22    13     -     - |  288   1022
 SCH2 |    13    13     -    18    12     -     9    11     -     - |  288  11040
 SCUB |    19     -     -    25    28     -    15    27     -     - |  288  14694
 SEY1 |     -     -     -    16    24     -    16     -     -     - |  285  10190
 SFER |     -     -     8     -    15     -     -     -     -     - |  284    407
 SHAO |    13     -    16     -    20     -    26    11     -     - |  288   2139
 SPT0 |    12     X     X     -     -     -    34    16     -     - |  288    153
 SSIA |    18     -    28    14    17     -    22     -     -     - |  288   4561
 STJO |    12    15    31     8    18     -    12    12     -     - |  288     25
 SUTH |    10     -     -     9    17     -    10     -     -     - |  288   6326
 SUTM |     -    14     -     -    23     -    19     -     -     - |  285  11979
 SUWN |    19    23     -     -    22     -     -     -     -     - |  282   3518
 SYDN |    25     -     X    32     -     -     -     -     -     - |  266    292
 SYOG |    13    21    16    15    13     -    13     -     -     - |  288    748
 TEHN |     -     -     -     -    14     -     -    10     -     - |  285   8701
 THU2 |     -     -    21    25     -     -     -     -     -     - |  286   5456
 THU3 |     -    25     -     -    40     -    16     -     -     - |  108    >>>
 TIDB |     -    28     -     -    45     -    21     -     -     - |  245   7727
 TIXI |    13     -    13     -    18     -    11     -     -     - |  287   5741
 TLSE |     -     -    14     -    26     -     -     -     -     - |  285    295
 TNML |     -    23    20     -     -     -     -     -     -     - |  288    541
 TOW2 |     -     -    23    13    20     -    17    14     -     - |  288   6354
 TRO1 |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  285   6279
 TSKB |    33    14     X     -    53     -    39    89     -     - |  284   1202
 TWTF |    25    22    34    15    23     -    18     -     -     - |  288     50
 UNBJ |     -     -     -    14    22     -     -     -     -     - |  285    >>>
 UNSA |     -     -     -     8    12     -    11     -     -     - |  285  11373
 USN3 |    26    27    39     -     -     -    17     -     -     - |  287     54
 USUD |     -    17     -     -    12     -    13    15     -     - |  288     60
 VESL |     8     -     -    11     X     -     -     -     -     - |  287    >>>
 VILL |     -    14     -    10    20     -     9     -     -     - |  288  11006
 WAB2 |    14     -    20     -    19     -     -     -     -     - |  288     25
 WHIT |    20    16     -    16    16     -    11    12     -     - |  288   4636
 WILL |    15    20     -     -    16     -    12    14     -     - |  288  28082
 WROC |     -    22    19     -     -     -     -     -     -     - |  217   3355
 WSRT |    10    20    24     -    26     -    24     -     -     - |  288     52
 WTZA |    15     -    13     -     -     -     -    23     -     - |  288    516
 WTZR |    16    17    15    13    25     -    15     -     -     - |  285   3144
 YAKT |    19    14     -     -    52     -    30    14     -     - |  288   7579
 YAR2 |    28    24     -     -    31     -    29     -     -     - |  288   4892
 YELL |    15    18    33    12    19     -    13     -     -     - |  288     30
 YIBL |     -     -    16     -    29     -     -     -     -     - |  121   3516
 YSSK |    10     -     -    13    14     -    15     7     -     - |  287   9445
 ZIMM |    19     -    21     -    22     -     -     -     -     - |  288   4232
 ZWE2 |     9     -     -     -    18     -    19     -     -     - |  285    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    21    17    19    24   101    22    21  2133     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   NRIL  | 1485-5  7:30:00 |       -1159
cod |   NRIL  | 1485-5  7:35:00 |        1089
cod |   NRIL  | 1485-5 21:20:00 |       -5836
cod |   NRIL  | 1485-5 21:25:00 |        5944
cod |   NRIL  | 1485-5 22:45:00 |        -897
cod |   NRIL  | 1485-5 22:50:00 |         831
gfz |   NISU  | 1485-5 16:15:00 |       29339
gfz |   NISU  | 1485-5 16:20:00 |      -30258
mit |   DAEJ  | 1485-5  7:05:00 |        1904
mit |   TSKB  | 1485-5 11:10:00 |       -1574



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288     0     0   288    9.42   | 4.57e-14  6.89e-15  4.01e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.18   | 3.33e-14  6.50e-15  1.55e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    7.82   | 4.24e-14  9.87e-15  1.71e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.67   | 3.26e-14  9.78e-15  1.80e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    6.51   | 4.07e-14  7.65e-15  2.17e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    6.05   | 2.31e-14  6.45e-15  2.54e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    4.15   | 4.46e-14  1.11e-14  1.93e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    4.13   | 5.13e-14  1.21e-14  2.70e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    4.11   | 3.47e-14  1.33e-14  6.94e-15 |
 USN3 |   287     0     0   286    3.34   | 8.09e-14  2.72e-14  2.98e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    3.22   | 6.97e-14  2.29e-14  5.14e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    3.16   | 9.95e-14  1.07e-14  4.28e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.89   | 5.98e-14  1.84e-14  4.07e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.41   | 9.00e-14  1.33e-14  4.44e-15 |
 GUAO |   288     0     0   288    2.35   | 7.25e-14  1.42e-14  8.00e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.33   | 4.18e-14  1.97e-14  3.04e-15 |
 BRFT |   285     0     0   283    2.31   | 3.44e-14  9.09e-15  2.31e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.29   | 3.68e-14  1.08e-14  3.22e-15 |
 NISU |   197     0     0   193    2.15   | 5.86e-14  9.50e-15         - |
 MDVJ |   288     1     0   287    1.87   | 5.40e-14  1.29e-14  9.03e-15 |
 NOVM |   281     1     0   274    1.53   | 5.49e-14  1.81e-14  5.05e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.44   | 1.17e-13  1.45e-14  2.81e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    1.38   | 3.45e-14  1.39e-14  5.86e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.38   | 5.60e-14  2.08e-14  8.39e-15 |
 NYAL |   288     1     0   287    1.14   | 3.01e-14  9.34e-15  4.57e-15 |
 GODE |   268     0     0   265    1.02   | 7.09e-14  2.35e-14  5.83e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.89   | 4.17e-14  2.56e-14  3.35e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.89   | 5.01e-14  1.18e-14  5.03e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.82   | 2.74e-14  9.88e-15  4.72e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.67   | 5.95e-14  1.38e-14  8.64e-15 |
 KOUR |   281     0     0   278    0.56   | 7.87e-14  2.19e-14  8.93e-15 |
 NOT1 |   231     0     0   230    0.42   | 4.98e-14  1.72e-14         - |
 CEDU |   288     0     0   288    0.32   | 1.66e-13  4.44e-14  1.30e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.20   | 2.66e-13  6.97e-14  1.51e-14 |
 KHAJ |   288     1     0   287    0.19   | 4.59e-14  3.13e-14  1.32e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.12   | 5.16e-14  2.90e-14  2.00e-14 |
 G19  |   288     0     5    54    0.08   | 5.91e-13  5.76e-14  1.56e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.07   | 2.53e-13  8.64e-14  2.32e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.07   | 4.57e-13  1.09e-13  4.83e-14 |
 SFER |   284     0     0   281    0.07   | 4.06e-13  9.30e-14  3.69e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.05   | 1.70e-13  6.75e-14  1.04e-13 |
 TLSE |   285     0     0   283    0.04   | 3.59e-13  1.10e-13  3.01e-14 |
 SYDN |   266     0     0   262    0.04   | 3.68e-13  1.01e-13  3.43e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.75e-13  1.22e-13  8.79e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.03   | 4.04e-13  8.29e-14  2.00e-14 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.03   | 7.33e-14  2.38e-14  1.33e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.33e-13  1.69e-13  9.29e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 3.83e-13  1.44e-13  8.21e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.02   | 7.03e-13  2.30e-13  6.72e-14 |
 G32  |   255     0     0   249    0.01   | 2.58e-13  1.44e-13         - |
 G16  |   288     0     3    39    0.01   | 5.94e-13  7.30e-14  2.91e-14 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.01   | 9.44e-13  2.93e-13  6.53e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.15e-13  2.48e-13  4.81e-14 |
 TNML |   288     0     0   288    0.01   | 5.48e-13  1.40e-13  4.01e-14 |
 TSKB |   284     0     0   283    0.01   | 9.83e-13  2.32e-13  1.07e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.53e-12  3.79e-13  1.07e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.46e-12  3.98e-13  1.69e-13 |
 DRAO |   287     0     0   286    0.01   | 3.59e-13  1.19e-13  6.16e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.46e-12  4.95e-13  1.44e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.35e-12  3.73e-13  3.59e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.34e-13  4.14e-13  3.30e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.13e-14  5.02e-15  1.26e-15 |
 KIR0 |   156     0     2     0    0.00   | 1.36e-13  4.94e-14         - |
 YIBL |   121     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   108     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   272     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  3.70e-13  2.32e-13 |
 ALIC |   222     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   263     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   217     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POLV |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MORP |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     6     0    0.00   | 5.03e-13  4.79e-14  2.61e-14 |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNLC |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.88e-13  6.63e-14  1.70e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.45e-13  5.80e-14  2.24e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.52e-13  6.34e-14  3.74e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  5.01e-13  3.33e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.48e-13  5.63e-14  2.02e-14 |
 G22  |   286     0     6     0    0.00   | 7.20e-13  7.13e-14  2.88e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.96e-13  1.25e-13  4.03e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.97e-13  8.98e-14  1.99e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.79e-13  7.98e-14  3.13e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.84e-13  6.08e-14  2.02e-14 |
 G15  |   288     1     6     0    0.00   | 6.89e-13  6.56e-14  2.50e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  5.75e-14  1.69e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  6.74e-14  3.08e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.51e-13  6.40e-14  1.87e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.88e-13  7.19e-14  4.26e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.53e-12  5.12e-13  4.19e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  5.83e-13  1.28e-13 |
 G07  |   288     1     6     0    0.00   | 7.69e-13  9.31e-14  3.29e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.81e-13  6.46e-14  2.55e-14 |
 ZWE2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.24e-13  2.22e-14  5.24e-15 |
 UNSA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   245     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU2 |   286     0     0     0    0.00   | 2.63e-13  2.96e-13  4.51e-13 |
 TEHN |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.73e-13  1.73e-13  6.55e-13 |
 RIO2 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RCMN |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   | 3.23e-13  1.30e-13  5.96e-14 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.33e-12  1.69e-13  4.24e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCIL |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARV |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   285     0     2     0    0.00   | 6.47e-13  3.22e-13  3.38e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CIC1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.15e-13  1.83e-13  8.36e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BARH |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.51e-17  3.01e-16  1.81e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     STJO      STJO      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
