
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1496   Day: 2   MJD: 54718                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 115535   7289    -144    -716     21     21     19    109    116     86   18.94
 emr |  2880     0 107762    683    1142    -115     17     16     18    135    144     84   22.55
 mit |  2880     0 112554   6857    -122     332     22     22     24    108    105    119   16.82
 esa |   288     0  35327    913   -8384      23     22     28     19    126    129    125   15.98
 gfz |   288     0  52613   1263      -2     345     28     40     25    127    117    129   10.35
 grg |    96     0   2767      3    -938 -151473    107    107      0    223    223      0    0.00
 igr |   288     0  36898    221    4119   -2004     26     37     21     83     96     79    0.00
 jpl |   288     0  29510    587    3490    -101     22     34     15     91    103     85   15.35
 ngs |    96     0   2959      4    -118    -702   2654   2654      0   4094   4094      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -28    71   -65    53   -45   157    43   -14  -724     - |
    3 |     X    38   -38     X  -110  -217   -20   -70 -2339     - |
    4 |    66    20  -136    13     3   226   -55   161 -2530     - |
    5 |     5     5     X   -45  -128     -   -16     -  -684     - |
    6 |   -12    -2    15     X    -4    21   -84     0 -1832     - |
    7 |    91  -174   123   -50     X   -60  -154   144   904     - |
    8 |  -106    43    89  -179  -100  -163    37   -48 -3139     - |
    9 |    15   113  -179    88    69     0    49   -18 -1536     - |
   10 |  -212   320  -162   -55  -194  -218   174  -128 -3255     - |
   11 |    44   -71    36    86    35   134   -46   -11  3546     - |
   12 |    64  -179   151   166    28   315   -66     0    50     - |
   13 |   169  -110   -65   180    19   326   -28    39  3760     - |
   14 |    16     0   -20    77     X    80    36   -38  3359     - |
   15 |   193  -307   171   176    25   153  -120    65   468     - |
   16 |  -214   140    71  -151   -31  -167    42   -18  3744     - |
   17 |    85  -160   131  -192     3  -224  -103    71  5036     - |
   18 |   -51    26    32   -50    19  -129    48   -79  3419     - |
   19 |   -78   132   -69   -40  -112  -231   149  -104  2936     - |
   20 |  -140   136     X  -113   -85  -283    12   -98  3795     - |
   21 |   -74    55    19   -31    -2  -114    81   -64  3709     - |
   22 |   -66    20    30   136   204    96    30   -94  -742     - |
   23 |    55   -69    36   -57    42   140    -6   -35  -377     - |
   24 |   -56   110   -88    91    -2   -65    65   -52 -4286     - |
   25 |    36    79  -141   -55    17     -    31     -  5251     - |
   26 |     X    16   -30     X     X   106   232   102 -3516     - |
   27 |   -95   137   -70   -36   -41  -153    78   -12 -3851     - |
   28 |  -130   109    -6   110   -29   181   108   -21  -799     - |
   29 |   210  -233    73  -169     X  -160  -211   216   410     - |
   30 |   184  -157   -22    66   103    17  -137   120  -714     - |
   31 |   108  -264   221    20   107   173  -174    19 -3407     - |
   32 |   -88   168  -131   -47   199    24   127   -29 -6853     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -43     -     -     -  -104     -     -   123     -     - |
 ADE1 |     9     -    28     -   -62     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -  -106   142     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -  -277   200   215    19     -     5     X     -     - |
 ALIC |     -     -  -397   466   -21     -     -     -     -     - |
 ALRT |    17     -     -     -   -30     -    37     -     -     - |
 AMC2 |     2     -   -24    33  -195     -   -46   122     -     - |
 ANKR |   -20     -     -    -3    42     -     -     -     -     - |
 AREQ |    42   -51     -    88   -75     -   -27   -17     -     - |
 ARTU |    26     -     -    37   -65     -   -29   -26     -     - |
 AUCK |  -265     -  -220   487    91     -   -97     -     -     - |
 BAKO |    19     -   -54   125  -138     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -  -177     -     -   385     -     -     -     -     - |
 BHR1 |    42     -    44     -  -148     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -75     -     -   110   -39     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    78   -38     -    64   -56     -     - |
 BOR1 |     X     -    -1     -     2     -   132     -     -     - |
 BRAZ |     -     -  -188   160    60     -     -     -     -     - |
 BREW |     -    -4     6     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    43   -66     -     -     -     -     - |
 BRUS |     X    69   -34     -  -230     -    54    91     -     - |
 BUE1 |    45     -     2     -   -86     -     -     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -   -50     -     -    34     -     - |
 CAS1 |   -57     -   -29   113   -24     -    23     -     -     - |
 CEDU |    53     -    58     -  -165     -   -32     -     -     - |
 CFAG |     -     -  -147     -   238     -     -     -     -     - |
 CHAT |    14     -     -    20   -94     -    23    25     -     - |
 CHPI |     -     -     -    76  -126     -     -     6     -     - |
 CHUR |   -82    70    73   -45   -52     -     0     -     -     - |
 COCO |     -     -     -    97  -115     -    40   -24     -     - |
 CONZ |     -     -     -    50   -76     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -    33   141   -63  -171     -   -28   -22     -     - |
 DAEJ |  -170    12     -   135    76     -    28     -     -     - |
 DARW |    75     -     X   166  -381     -  -285     -     -     - |
 DGAR |    -8     -     -    13   -75     -     6    43     -     - |
 DRAO |   -64    36     -    13     -     -    45     -     -     - |
 EIL1 |   -59     -    60     -    11     -     -     -     -     - |
 FAA1 |    50     -     -     -   -92     -    -1     -     -     - |
 FAIR |     -    31     -    36  -130     -   -34     5     -     - |
 GLSV |    19     -     -     -   -35     -   -98     -     -     - |
 GMAS |     -   104  -140     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |    42     4   -14     -   -64     -   -40     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -44    46     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -16     -   -58     -   -56     -   -10   121     -     - |
 GRAZ |  -254   317  -207     -   109     -    73     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    55   -41     -   -27   -29     -     - |
 HARB |   -46   109     -     -  -151     -    15     X     -     - |
 HARV |     -     -     -     -   -87     -     -    59     -     - |
 HLFX |     -    -4     -     -     -     -  -115     6     -     - |
 HNLC |     -     -     -     -  -371     -     -   251     -     - |
 HOB2 |    19    -7   -18    47   -71     -    12     5     -     - |
 HOFN |     -     -     -    40   -63     -     7     -     -     - |
 HOLM |    83     -     -    55  -237     -     -     -     -     - |
 HRAO |    14     -    35    36  -139     -    25     -     -     - |
 HRM1 |     2     -    49     -   -84     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -57     -   103    16   -86     -     4     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -98     -     8    66     -     - |
 INVK |   -16     -     -     -    30     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    28   -30     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -    36   -30     -   -29     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    11   -17     -    30     -     -     - |
 JOZE |     -   -26     -     -   -38     -   -10    64     -     - |
 JPLM |     -    45   162     -  -307     -   -88     -     -     - |
 KARR |     -     -   -93   150   -54     -   364   -19     -     - |
 KERG |     -    22     -    51  -127     -     3     -     -     - |
 KIR0 |     -     -     -   -27     -     -     -    28     -     - |
 KIRU |   -49   -58     -   129    17     -    21     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -    25   -38     -    54     -     -     - |
 KOKB |     -  -163   150     -   -55     -    89   113     -     - |
 KOSG |    91     -     -     -  -166     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -98   177  -114     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -48    59    57    11  -245     -   -97    64     -     - |
 KUNM |     -     -     -    45   -69     -     -     -     -     - |
 LAMA |    37     -   -42     -     -     -    89     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    10  -189     -     -   117     -     - |
 LPGS |     -    11     -    28   -67     -    22     -     -     - |
 MAC1 |    62     -   -46    27   -78     -    67     -     -     - |
 MADR |     -     -     -     -   -53     -     -    35     -     - |
 MANA |     -     -     -   107  -165     -     -     -     -     - |
 MAS1 |    -1    38     X    31  -210     -   -48    55     -     - |
 MATE |     -    19    73     -  -160     -   -52     -     -     - |
 MAW1 |  -175     -   303   -21  -114     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -38     -     -    35  -117     -   -22    89     -     - |
 MCM4 |     -   -84     -   114     8     -    60     -     -     - |
 MDO1 |   -11   -57     -   115    34     -    -1   -45     -     - |
 MEDI |     -    15   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -     -   -25     -   -30     -     -    48     -     - |
 MIZU |   -17     X     -     -    31     -   148     -     -     - |
 MKEA |   -17     -     -    27  -140     -   -96    87     -     - |
 MOBN |     -     -     -     6     -     -     -    -7     -     - |
 MONP |    50     -     -     -     -     -     -   -61     -     - |
 MTKA |     -     -     -    -3     -     -     -     3     -     - |
 NICO |    55     -   -78     -   -24     -   107    33     -     - |
 NISU |   -61   109    -4     -  -119     -    22     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -69   107     -   175     -     -     - |
 NLIB |     -   -77  -397   416  -341     -  -170   345     -     - |
 NNOR |     -   -17    24    -1     -     -    -5     -     -     - |
 NRC1 |     -    16     0    24   -72     -   -17     -     -     - |
 NRIL |    20     -     -    18  -114     -   -10    34     -     - |
 NSSP |   -75     -     -     -     -     -     -    92     -     - |
 NTUS |    -8     -    34    43  -107     -   -30     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -    45   -69     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   110     -   -16     -  -175     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    35    19    73  -218     -   -31     -     -     - |
 OHI3 |     -     -     -    46     -     -     -   -48     -     - |
 ONSA |     -    44   -72    69    -8     -    36   -53     -     - |
 OPMT |    27     -     -     -   -49     -     -     -     -     - |
 OSN1 |    25     -    58     -  -140     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -90     -   -87     -     -   158     -     - |
 PARC |     -     -  -122     -   198     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -    -4    58   -83     -   248     -     -     - |
 PERT |     8  -107     -   133    44     -   -54   -21     -     - |
 PETP |     -     -     -   108  -166     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -95     -  -134    64     -     - |
 PIE1 |    -2    86    12     -  -204     -    38     1     -     - |
 PIMO |     -     -     -    31  -106     -     5    39     -     - |
 POL2 |     1     -     -     -     -     -   -37    -1     -     - |
 POLV |     -     -     -     -   -54     -     -    36     -     - |
 PRDS |   -18    78   -34     -  -137     -     -    39     -     - |
 PRE1 |   -10     -    35     -   -38     -     -     -     -     - |
 PTBB |     8    30   -50     -     -     -   -22     -     -     - |
 QAQ1 |   -93    29     -    76    19     -    37   -20     -     - |
 QUI1 |    16     -     -     -   -29     -     -     -     -     - |
 QUIN |     -     -     -    23     -     -   -62   -24     -     - |
 RABT |     -     -     -    -1     2     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -90     -     -    81  -120     -     -   107     -     - |
 RESO |    -9     -     -     -    17     -    35     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    25   -39     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    57   -88     -    31     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -     -  -120     -     -    81     -     - |
 SANT |    23     -    95     -   -90     -    37   -72     -     - |
 SCH2 |   -14    21     -     4   -36     -   -16     5     -     - |
 SCUB |  -106     -     -   113     1     -    33    12     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -58   -36     -    22    85     -     - |
 SFER |     -     -    90     -  -146     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -    86     -  -158     -   -15    13     -     - |
 SIMO |     -     -     -     -   -10     -     -     7     -     - |
 SOFI |     -     -     -     -     0     -     -     0     -     - |
 SPT0 |     -     1    -1     -     -     -    37     -     -     - |
 SSIA |  -116     -     -     -   211     -    85     -     -     - |
 STJO |    -1    39   -16    35  -158     -   -44    32     -     - |
 SUTH |     9     -     -    33  -149     -   -64    56     -     - |
 SUTM |   -32    46     -     -   -43     -     3     -     -     - |
 SUWN |     -    71     -     -  -155     -     -     -     -     - |
 SYDN |     X     -    31   -33     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -76    49   -80   122   -94     -   -46    46     -     - |
 TAH1 |     6     -     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -     -  -116     -     -    78     -     - |
 THTI |     -   -13     -    -2  -193     -     4   152     -     - |
 THU2 |     -     -   -18    88     -     -     -   -72     -     - |
 THU3 |   -14     X     -     -    25     -    98     -     -     - |
 TIDB |     -    50     -     -  -109     -    97     -     -     - |
 TIXI |   -10     -     -   112    12     -     -  -113     -     - |
 TLSE |     -    69    -5     -  -142     -     -     -     -     - |
 TNML |     -   -18    25     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -472     -   150   226    -7     -     -    71     -     - |
 TRO1 |    12     -     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 TSKB |    27     6     5     -   -71     -    43     -     -     - |
 TWTF |   -42   -34   126     -   -54     -   -57     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    82  -127     -     -     -     -     - |
 USN3 |   -36    22    11     -     -     -   -29     -     -     - |
 USNO |     -    -9     X    12     -     -    22     -     -     - |
 USUD |     -     1     -     -    -2     -    -3     -     -     - |
 VESL |   -51     -     -   106   -71     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    -9     -    61   -75     -    13     -     -     - |
 WAB2 |    39     -     0     -   -73     -     -     -     -     - |
 WDC3 |     6     -     -     -   -10     -     -     -     -     - |
 WEL1 |    22     -    29     -   -87     -     -     -     -     - |
 WES2 |    19    52     -     -  -149     -     -     -     -     - |
 WILL |   -75     5     -     -     -     -   -16    86     -     - |
 WROC |     -   129  -173     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   135    29  -101     -  -147     -     6     -     -     - |
 WTZR |     -    68  -110   100  -124     -     6     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -     0  -235     -     -   158     -     - |
 YAKT |   -13   -26   -21   144   -55     -     -   -36     -     - |
 YAR2 |  -124    33     -     -   155     -    31     -     -     - |
 YELL |   -94    66   -10    58   -44     -     3     -     -     - |
 YIBL |     -     -  -356   365    15     -     -     -     -     - |
 YSSK |   -13     -     -    83  -129     -     -    17     -     - |
 ZIMM |   -16     -    38     -   -32     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    69     -     -     -  -126     -    20     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    14    10    14    10    13    73    24    11   886     - | 2880    188
    3 |     X    14    18     X    31   187    36    66  2376     - | 2757   1571
    4 |    16    19    32    28    34   155    28    45  1599     - | 2879    780
    5 |    18    16     X    31    41     -    52     -  4903     - | 2680   5184
    6 |    95    40    45     X    54   136    51    55  1684     - | 2808   1059
    7 |    11    15    14    18     X    98    36    18  2011     - | 2880    503
    8 |    16    18    25    43    41    68    45    45  5049     - | 2880   3168
    9 |    16    12    19    21    26    75    28    21  3376     - | 2880   3172
   10 |    20    16    20    45    43    71    45    46  1240     - | 2880   1120
   11 |    10    12    11    19    22   111    33    24   672     - | 2880    449
   12 |    24    12    20    28    33   107    48    29   682     - | 2880    267
   13 |    18    16    25    36    78    53    41    35   616     - | 2880    347
   14 |    17    14    20    22     X    67    30    17   899     - | 2874    213
   15 |    14    20    26    39    41    70    52    38   516     - | 2880    228
   16 |    12    12    14    31    28    85    48    32   464     - | 2880    364
   17 |    18    15    28    22    78    65    33    22  2645     - | 2880    441
   18 |    11    12    15    19    25   101    30    24   450     - | 2880    279
   19 |    11    13    16    37    72   129    37    36  1172     - | 2880    225
   20 |    22    20     X    65    49   183    61    62   422     - | 2706    231
   21 |    11    10    17    20    15    80    26    20   399     - | 2880    254
   22 |    12    14    17    29    35    83    32    31  1556     - | 2880    327
   23 |    13    13    11    13    65    92    25    21   734     - | 2880    132
   24 |    18    12    12    13    14    64    14    13  3975     - | 2880   2567
   25 |    25    23    31    24    20     -    33     -  4639     - | 2880   1646
   26 |     X    16    20     X     X   267    27    69   857     - | 2754    773
   27 |    14    14    12    12    15    47    19    22  4501     - | 2880   2863
   28 |    12    14    18    25    22   126    32    13  4204     - | 2880    246
   29 |    18    11    13    12     X    64    25    15  1723     - | 2880    191
   30 |    19    21    39    40    41    70    41    38  5010     - | 2880   1964
   31 |    13    25    35    18    22    61    49    26  4445     - | 2880    261
   32 |    10    16    18    15    14    68    18    21  1968     - | 2880    739
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    16     -     -     -    29     -     -    10     -     - |  288   7575
 ADE1 |    14     -    31     -    39     -     -     -     -     - |  288    670
 ALBH |     -    16    21     -     -     -     -     -     -     - |  288   4713
 ALGO |     -    20    42    13    44     -    21     X     -     - |  274    122
 ALIC |     -     -    18    26    20     -     -     -     -     - |  288   4645
 ALRT |     6     -     -     -    12     -     9     -     -     - |  288   7176
 AMC2 |    27     -    18    13    19     -    10    11     -     - |  288     24
 ANKR |    15     -     -    11    24     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    15    19     -    25    30     -     9    10     -     - |  288   8110
 ARTU |    13     -     -    13    17     -    13    10     -     - |  288   9940
 AUCK |    16     -    33    12    43     -    31     -     -     - |  288   3226
 BAKO |    23     -    56    26    37     -     -     -     -     - |  288   4163
 BAN2 |     -    17     -     -    37     -     -     -     -     - |  288   8975
 BHR1 |    27     -    22     -    30     -     -     -     -     - |  288    711
 BJFS |    12     -     -    17    41     -     -     -     -     - |  287   9942
 BOGT |     -     -     -    25    24     -     9    16     -     - |  288  10802
 BOR1 |     X     -    14     -    23     -    16     -     -     - |  287   3579
 BRAZ |     -     -    20    19    26     -     -     -     -     - |  287   2796
 BREW |     -    16    21     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 BRMU |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     - |  276    >>>
 BRUS |     X    19    30     -    26     -    16    14     -     - |  288     32
 BUE1 |    15     -    15     -    25     -     -     -     -     - |  288    563
 CAGL |     -     -     -     -    13     -     -     9     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    51     -    16    36    31     -    41     -     -     - |  288   5457
 CEDU |    32     -    26     -    23     -    18     -     -     - |  287    161
 CFAG |     -     -    12     -    19     -     -     -     -     - |  288   4683
 CHAT |    20     -     -    16    22     -     8    23     -     - |  287  10188
 CHPI |     -     -     -    28    23     -     -    22     -     - |  288   7850
 CHUR |    10    16    21    15    19     -    11     -     -     - |  288   6156
 COCO |     -     -     -    17    18     -    19    10     -     - |  288   6835
 CONZ |     -     -     -    16    25     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    28    17    27    39     -    13    22     -     - |  288     94
 DAEJ |    22    22     -    19    27     -    11     -     -     - |  288   6867
 DARW |    12     -     X     9    24     -    16     -     -     - |  288   3865
 DGAR |    30     -     -    37    47     -    22    32     -     - |  288  10773
 DRAO |    20    29     -    39     -     -    26     -     -     - |  275    >>>
 EIL1 |    12     -    15     -    15     -     -     -     -     - |  288    705
 FAA1 |    12     -     -     -    22     -    21     -     -     - |  228   5082
 FAIR |     -    16     -    14    13     -     7    11     -     - |  288   8250
 GLSV |    11     -     -     -    21     -    28     -     -     - |  288   9494
 GMAS |     -    24    33     -     -     -     -     -     -     - |  287    872
 GODE |    21    26    36     -    23     -    21     -     -     - |  288     87
 GODZ |     -     -    12    12     -     -     -     -     -     - |  288     87
 GRAS |    10     -    15     -    16     -    12    13     -     - |  288   5757
 GRAZ |    20    19    26     -    37     -    19     -     -     - |  288   4094
 GUAM |     -     -     -    20    27     -    11    14     -     - |  288  14830
 HARB |    27    23     -     -    24     -    21     X     -     - |  287   7831
 HARV |     -     -     -     -    17     -     -    12     -     - |  288  23896
 HLFX |     -    10     -     -     -     -    16    14     -     - |  288  20053
 HNLC |     -     -     -     -    18     -     -    12     -     - |  264  12715
 HOB2 |    20    41    16    19    20     -    11    16     -     - |  288     62
 HOFN |     -     -     -    17    27     -    15     -     -     - |  269    >>>
 HOLM |     9     -     -    10    17     -     -     -     -     - |  288   7217
 HRAO |    14     -    14    13    35     -    12     -     -     - |  288     40
 HRM1 |    19     -    29     -    36     -     -     -     -     - |  288    610
 HYDE |    13     -    28    18    46     -    26     -     -     - |  288   2858
 IISC |     -     -     -     -    23     -    14    15     -     - |  288  13760
 INVK |    10     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288  10187
 IRKJ |     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  156    120
 IRKT |     -    15    32     -    24     -     -     -     -     - |  288    249
 ISPA |     -     -     -    13    21     -    22     -     -     - |  288  10269
 JOZE |     -    13     -     -    21     -    10    13     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    24    19     -    44     -    16     -     -     - |  288   1269
 KARR |     -     -    32    35    23     -    47    24     -     - |  261   5801
 KERG |     -    11     -    30    55     -    20     -     -     - |  288   7645
 KIR0 |     -     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  288   1558
 KIRU |    21    14     -    12    14     -     9     -     -     - |  288  23836
 KIT3 |     -     -     -    11    17     -    13     -     -     - |  288  16809
 KOKB |     -    28    37     -    15     -    16    18     -     - |  288    131
 KOSG |    14     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  288   3012
 KOUC |     -     -    21    14    20     -     -     -     -     - |  287   4177
 KOUR |    23    18    41    42    38     -    18    16     -     - |  288    116
 KUNM |     -     -     -     8    13     -     -     -     -     - |  288  35598
 LAMA |    20     -    22     -     -     -    19     -     -     - |  288   3728
 LHAZ |     -     -     -    13    13     -     -     9     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -    15     -    25    21     -    16     -     -     - |  287  22448
 MAC1 |    14     -    22    17    22     -    14     -     -     - |  288   6079
 MADR |     -     -     -     -    26     -     -    17     -     - |  288  10214
 MANA |     -     -     -    14    22     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |    39    24     X    53    34     -    23    14     -     - |  279   2788
 MATE |     -    28    38     -    17     -    20     -     -     - |  288     66
 MAW1 |    16     -    16    18    16     -     -     -     -     - |  286   4414
 MBAR |    13     -     -    18    20     -    16    25     -     - |  288   9273
 MCM4 |     -    11     -    12    15     -    12     -     -     - |  288   5828
 MDO1 |    28    17     -     8    31     -    15     9     -     - |  288   7938
 MEDI |     -    13    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    200
 METS |     -     -    23     -    16     -     -    17     -     - |  287    136
 MIZU |    10     X     -     -    18     -    95     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |    16     -     -    19    11     -    10    11     -     - |  288  13005
 MOBN |     -     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  287   8504
 MONP |    12     -     -     -     -     -     -    15     -     - |  288  13550
 MTKA |     -     -     -    13     -     -     -    13     -     - |  288  11217
 NICO |    21     -    38     -    41     -    20    28     -     - |  288   4450
 NISU |    17    17    17     -    14     -    40     -     -     - |  288     26
 NKLG |     -     -     -     7    11     -    21     -     -     - |   84    >>>
 NLIB |     -    17    21    19    20     -    20    22     -     - |  288     40
 NNOR |     -    15    31    34     -     -    23     -     -     - |  288    549
 NRC1 |     -    27    32    15    20     -    20     -     -     - |  288     27
 NRIL |    52     -     -    25    24     -    57    24     -     - |  288   8182
 NSSP |    10     -     -     -     -     -     -    12     -     - |  288   7451
 NTUS |    13     -    16    20    41     -    11     -     -     - |  288   4066
 NVSK |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     - |  287    >>>
 NYA1 |    18     -    18     -    11     -     -     -     -     - |  288     55
 NYAL |     -    18    23     8    14     -    11     -     -     - |  288     58
 OHI3 |     -     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    12    37    13    21     -    11    20     -     - |  288     27
 OPMT |    12     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  287     42
 OSN1 |    10     -    16     -    24     -     -     -     -     - |  288    769
 OUS2 |     -     -    19     -    34     -     -    29     -     - |  288   1869
 PARC |     -     -    11     -    19     -     -     -     -     - |  287   4684
 PDEL |     -     -    12    11    22     -    11     -     -     - |  288   4330
 PERT |    16    20     -    17    15     -    16    14     -     - |  288  69812
 PETP |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     - |  287   8674
 PETS |     -     -     -     -    14     -    11     9     -     - |  288   9235
 PIE1 |    31    18    22     -    18     -    11    10     -     - |  288     26
 PIMO |     -     -     -    16    23     -    28    14     -     - |  288   9077
 POL2 |     7     -     -     -     -     -    10     8     -     - |  288   8577
 POLV |     -     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  287    >>>
 PRDS |    18    17    20     -    12     -     -    12     -     - |  288    130
 PRE1 |    10     -    11     -    21     -     -     -     -     - |  288    510
 PTBB |    19    19    36     -     -     -    19     -     -     - |  288    264
 QAQ1 |    16    12     -    11    16     -    16     8     -     - |  288   7478
 QUI1 |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288    356
 QUIN |     -     -     -     6     -     -    13     7     -     - |  288   9112
 RABT |     -     -     -    17    26     -     -     -     -     - |  288  10404
 RAMO |    13     -     -    10    19     -     -    15     -     - |  288  54671
 RESO |     9     -     -     -    17     -    18     -     -     - |  288   9990
 REUN |     -     -     -    13    20     -     -     -     -     - |  288   6853
 REYK |     -     -     -     7    12     -    11     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     -    12     -     -     8     -     - |  288   8492
 SANT |    17     -    17     -    25     -    16    10     -     - |  288    617
 SCH2 |    14    14     -    14    15     -     8     9     -     - |  288  26268
 SCUB |    15     -     -    20    34     -    17    14     -     - |  288  15923
 SEY1 |     -     -     -    22    32     -    15     7     -     - |  288  10368
 SFER |     -     -    15     -    24     -     -     -     -     - |  287    663
 SHAO |     -     -    17     -    18     -    24    25     -     - |  288   2936
 SIMO |     -     -     -     -    23     -     -    15     -     - |  287 234504
 SOFI |     -     -     -     -    22     -     -    15     -     - |  287    >>>
 SPT0 |     -    14    19     -     -     -    17     -     -     - |  288     47
 SSIA |    14     -     -     -    26     -    49     -     -     - |  288   6211
 STJO |    20    15    19    10    15     -     9     9     -     - |  288     28
 SUTH |    18     -     -    10    24     -    10    18     -     - |  288   7388
 SUTM |    18    11     -     -    26     -    15     -     -     - |  288  11456
 SUWN |     -     8     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   6300
 SYDN |     X     -    22    23     -     -     -     -     -     - |  274    605
 SYOG |    19    16    18    12    14     -    12    12     -     - |  288   1734
 TAH1 |    13     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  288    410
 TEHN |     -     -     -     -    14     -     -     9     -     - |  288   7291
 THTI |     -    16     -    18    29     -    10    16     -     - |  288   9366
 THU2 |     -     -    26    12     -     -     -    17     -     - |  288   1370
 THU3 |     8     X     -     -    15     -    48     -     -     - |  288    >>>
 TIDB |     -    15     -     -    32     -    30     -     -     - |  280  18762
 TIXI |    11     -     -    12    11     -     -    13     -     - |  287   7863
 TLSE |     -    11    24     -    30     -     -     -     -     - |  288    400
 TNML |     -    20    27     -     -     -     -     -     -     - |  288   4841
 TOW2 |    35     -    33    21    19     -     -    19     -     - |  288   6135
 TRO1 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   7511
 TSKB |    20    21    24     -    39     -    10     -     -     - |  288    891
 TWTF |    21    18    31     -    50     -    19     -     -     - |  288     35
 UNSA |     -     -     -    46    71     -     -     -     -     - |  166    >>>
 USN3 |    18    18    19     -     -     -    16     -     -     - |  288     22
 USNO |     -    12     X    17     -     -    29     -     -     - |  281     37
 USUD |     -     8     -     -    18     -    16     -     -     - |  288     94
 VESL |     7     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  287    >>>
 VILL |     -    14     -    19    16     -    12     -     -     - |  288  11107
 WAB2 |    16     -    16     -    25     -     -     -     -     - |  288     26
 WDC3 |    12     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  288     27
 WEL1 |    11     -    14     -    20     -     -     -     -     - |  288    632
 WES2 |    25    16     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   7576
 WILL |    18    15     -     -     -     -    17    12     -     - |  288  27045
 WROC |     -    12    16     -     -     -     -     -     -     - |  287   2955
 WSRT |    13    16    23     -    38     -    17     -     -     - |  288     29
 WTZR |     -    25    18    26    20     -    14     -     -     - |  288    460
 WUHN |     -     -     -    20    33     -     -    11     -     - |  287  11722
 YAKT |    29    32    45    21    55     -     -    29     -     - |  288   6204
 YAR2 |    21    20     -     -    13     -    16     -     -     - |  288   6395
 YELL |    24    15    13    14    15     -    14     -     -     - |  288     28
 YIBL |     -     -    14    18    26     -     -     -     -     - |  288   3895
 YSSK |    14     -     -    18    26     -     -    15     -     - |  287  10818
 ZIMM |     9     -    18     -    25     -     -     -     -     - |  288   3627
 ZWE2 |    14     -     -     -    26     -    19     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    21    17    23    22    28   108    26    23  2654     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   BOR1  | 1496-2  3:05:00 |        -723
cod |   TOW2  | 1496-2  3:50:00 |         538
cod |   BRUS  | 1496-2 16:00:00 |         500
cod |   NRIL  | 1496-2 19:40:00 |       -1414
cod |   NRIL  | 1496-2 19:45:00 |        1368
cod |   MAW1  | 1496-2 22:30:00 |        1538
cod |   BOR1  | 1496-2 23:00:00 |        1297
emr |   ALGO  | 1496-2 12:05:00 |         721
gfz |   ANKR  | 1496-2 20:15:00 |       -1095
gfz |   MAW1  | 1496-2 22:35:00 |        1658
mit |   ALGO  | 1496-2  5:20:00 |       -1033
mit |      5  | 1496-2  8:15:00 |         561
mit |      5  | 1496-2  8:45:00 |        -826
mit |      5  | 1496-2  9:24:00 |         743
mit |   ALGO  | 1496-2 12:00:00 |        1212
mit |      5  | 1496-2 23:20:00 |        1292



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 YELL |   288     0     0   288    9.98   | 2.74e-14  5.71e-15  1.77e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.98   | 3.56e-14  1.07e-14  1.83e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    7.08   | 3.37e-14  7.54e-15  1.92e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    6.61   | 4.92e-14  1.86e-14  3.53e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    5.64   | 5.11e-14  1.21e-14  2.89e-15 |
 WDC3 |   288     0     0   279    4.92   | 7.57e-14  1.41e-14  2.99e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.78   | 3.30e-14  1.14e-14  1.87e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.72   | 2.96e-14  7.57e-15  1.76e-15 |
 USNO |   281     0     0   281    4.56   | 5.14e-14  1.27e-14  3.61e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.29   | 5.09e-14  1.38e-14  2.72e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    4.27   | 4.20e-14  1.04e-14  1.59e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    3.95   | 4.29e-14  1.16e-14  2.50e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    3.83   | 5.08e-14  1.27e-14  8.19e-15 |
 NISU |   288     1     0   287    2.84   | 6.00e-14  8.82e-15  2.49e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    2.49   | 2.89e-14  7.62e-15  5.71e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.43   | 4.08e-14  1.07e-14  4.03e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    2.14   | 2.67e-14  6.86e-15  4.75e-15 |
 ALGO |   274     0     0   271    1.95   | 5.90e-14  9.16e-15  6.12e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    1.90   | 3.64e-14  7.39e-15  2.40e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.60   | 6.30e-14  1.70e-14  6.37e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    1.49   | 4.46e-14  8.44e-15  3.67e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.27   | 1.11e-13  1.45e-14  6.60e-15 |
 BREW |   288     0     2    85    1.25   | 9.81e-14  1.04e-14  3.45e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.11   | 8.76e-14  1.64e-14  8.33e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.95   | 1.56e-13  1.60e-14  6.90e-15 |
 GODZ |   288     0     0   288    0.66   | 7.04e-14  1.91e-14  7.32e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.54   | 6.04e-14  2.23e-14  9.10e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.37   | 4.18e-14  1.73e-14  2.23e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.25   | 2.48e-13  5.29e-14  1.41e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.24   | 5.31e-14  3.00e-14  1.90e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.20   | 5.91e-14  1.49e-14  1.24e-14 |
 PIE1 |   288     0     0   153    0.13   | 5.28e-14  1.09e-14  2.02e-15 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.12   | 3.29e-13  9.55e-14  5.12e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.11   | 3.16e-13  1.15e-13  7.01e-14 |
 TAH1 |   288     0     0   288    0.10   | 3.16e-13  1.01e-13  4.10e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.09   | 3.90e-13  1.16e-13  2.99e-14 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.09   | 3.26e-13  9.90e-14  4.76e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.08   | 3.89e-13  1.11e-13  6.30e-14 |
 WTZR |   288     0     0   288    0.08   | 4.07e-13  9.76e-14  4.03e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.08   | 1.67e-13  8.75e-14  2.95e-13 |
 QUI1 |   288     0     0   288    0.08   | 4.36e-13  1.05e-13  3.75e-14 |
 CEDU |   287     0     0   285    0.07   | 1.60e-13  4.15e-14  1.46e-14 |
 HRAO |   288     0     0   239    0.06   | 5.64e-14  8.11e-15  4.95e-15 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.06   | 5.16e-13  1.31e-13  3.58e-14 |
 WEL1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.33e-13  1.23e-13  6.25e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.57e-13  1.49e-13  7.37e-14 |
 G16  |   288     0     1   144    0.04   | 5.43e-13  6.65e-14  3.93e-14 |
 KIR0 |   288     0     0   288    0.04   | 1.23e-13  4.82e-14  9.86e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.04   | 2.02e-13  7.68e-14  9.40e-14 |
 G31  |   288     0     5    54    0.04   | 5.87e-13  6.26e-14  2.50e-14 |
 G26  |   273     0     0   269    0.04   | 3.89e-13  1.29e-13  9.54e-14 |
 SYDN |   274     0     0   272    0.04   | 3.87e-13  9.74e-14  4.39e-14 |
 BHR1 |   288     0     0   288    0.04   | 3.69e-13  1.09e-13  8.56e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.54e-13  1.45e-13  1.02e-13 |
 OSN1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.05e-13  1.70e-13  5.32e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.02   | 7.97e-13  1.89e-13  5.44e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.02   | 2.57e-13  1.37e-13  1.88e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.90e-13  2.80e-13  1.55e-13 |
 G06  |   280     0     0   277    0.01   | 4.74e-13  2.29e-13  1.20e-13 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.01   | 9.93e-13  2.57e-13  8.93e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.10e-12  3.02e-13  9.14e-14 |
 IRKJ |   156     0     0    11    0.01   | 4.86e-14  2.73e-14         - |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  3.84e-13  1.22e-13 |
 DRAO |   275     0     0   268    0.01   | 3.82e-13  1.13e-13  7.27e-14 |
 THU3 |   288     1     0   287    0.01   | 3.58e-13  8.80e-14  1.10e-13 |
 G03  |   276     0     0   274    0.00   | 1.47e-12  3.72e-13  1.40e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.46e-12  4.52e-13  2.00e-13 |
 NNOR |   288     0     0   288    0.00   | 1.95e-12  2.79e-13  4.53e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  4.33e-13  3.34e-13 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.00   | 3.30e-13  1.67e-13  1.36e-13 |
 TNML |   288     0     1   143    0.00   | 4.94e-13  1.73e-13  3.47e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.04e-14  4.06e-15  1.06e-15 |
 NKLG |    84     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   166     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POLV |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PARC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NVSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     6     0    0.00   | 6.07e-13  5.25e-14  1.30e-14 |
 KOUC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNLC |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  6.72e-14  1.66e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.52e-13  7.70e-14  1.66e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.24e-13  3.92e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.18e-13  5.51e-14  1.42e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 9.57e-13  8.83e-14  2.27e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.51e-13  1.03e-13  2.09e-14 |
 G20  |   271     0     6     0    0.00   | 7.09e-13  8.02e-14  2.71e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 7.65e-13  7.99e-14  1.57e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 8.21e-13  8.16e-14  2.72e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.26e-13  7.91e-14  4.04e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.46e-13  7.60e-14  1.38e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  5.80e-14  1.18e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.96e-13  6.89e-14  2.24e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.29e-13  6.53e-14  2.75e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.62e-13  7.54e-14  4.53e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.99e-13  4.34e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.65e-13  3.42e-13 |
 G07  |   288     1     6     0    0.00   | 5.83e-13  6.29e-14  3.75e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  6.98e-14  1.70e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.30e-13  2.23e-14  6.56e-15 |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   280     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU2 |   288     0     0     0    0.00   | 3.09e-13  9.49e-14  1.24e-13 |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SIMO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 2.56e-13  2.08e-13  1.94e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MONP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   279     0     0     0    0.00   | 2.54e-13  5.26e-13  2.01e-13 |
 MANA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.53e-13  8.99e-14 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  7.08e-13  7.05e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     2     0    0.00   | 3.71e-13  1.67e-12  4.92e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.40e-13  2.15e-13  3.46e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CFAG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   | 3.67e-13  1.96e-13  6.01e-13 |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.64e-17  3.17e-16  1.90e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      YELL      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
