
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1501   Day: 4   MJD: 54755                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 116313     69    -773     545     13     13     14     82     87     64   24.69
 emr |  2880     0 104841    923    -257   -3791     19     19     19    168    180     92   17.37
 mit |  2880     0 110833    591     359    -785     21     20     25    116    118    107   14.17
 esa |   288     0  32740    424   -1528    2512     19     24     17    114    120    112   14.19
 gfz |   288     0  50770    617      81    -202     21     24     20    119     99    123   13.27
 grg |    96     0   2874      0    -790     541     88     88      0    308    308      0    0.00
 igr |   288     0  37386    107  -33689   -4231     20     26     17     65     77     61    0.00
 jpl |   288     0  28450    305    2379   -3991     18     21     17     92     89     94   16.31
 ngs |    96     0   2924      3    -901     794   2381   2381      0   4468   4468      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    20     -   -35     -     -     -     -     -  3782     - |
    2 |    13     4   -32    60   -23    99    86    10 -1185     - |
    3 |   -53   161  -100     1   -84  -145    19    21 -1036     - |
    4 |    67   -63   -43   -16    32   -45   -68    15 -1913     - |
    5 |   -72   104    20    55  -139  -220   100  -118 -7256     - |
    6 |   -17   -18    43   138    -4  -113    19   -50 -5405     - |
    7 |   119  -210    37  -119     X   151  -160   219  1052     - |
    8 |   -47   160  -110   -33   -44    58   -10    29  -974     - |
    9 |    68     9  -141    79    22   -80    46    11 -4342     - |
   10 |   -95   365  -273    63   -59   -48   174   -82 -4618     - |
   11 |   -28    26    19   -31     5   122  -129     1  7456     - |
   12 |   118  -308   167   -16     9   189   -34    50 -1568     - |
   13 |   124  -160   -30   156    36   596   -45   -80  4410     - |
   14 |    42    -7   -64    53   -33    51    32   -36  3363     - |
   15 |   121  -354   137   151    82   149     8     -    12     - |
   16 |   -98    66    96    31  -102  -337     1    -9  3552     - |
   17 |    43  -247   243  -360   -32  -317  -131   210    89     - |
   18 |   -12   -28    73  -171   -40  -172    45    27  3550     - |
   19 |  -166   143   154   -85  -145  -102   -42  -159   820     - |
   20 |  -109   302  -161   -97   -49  -130    38   -41  4447     - |
   21 |   -75    14   121   -81   -61  -177    34    43  3364     - |
   22 |    34   -83    17    76   171   131    21    20 -2050     - |
   23 |   -10    13     9   -74    68   472   -13   -54 -1153     - |
   24 |    -3    53   -61    72   -52  -238    27    -7  1001     - |
   25 |   -51    70     3   -44    97   115     4   -37  1321     - |
   26 |   136   -93  -148   141    99    10    55    14 -1737     - |
   27 |   -72   199  -121    44    21   -44    30   -35 -4012     - |
   28 |   -99   107    42    46   -57   147    49     1  9074     - |
   30 |   146  -254    39    73    46   -73   -59    52 -3810     - |
   31 |    85  -294   202   -48    52    13  -147    87  -466     - |
   32 |  -113   248  -111   -28   192   -62    53  -101 -3981     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     0     -     -     -     1     -     -     -     -     - |
 ADE1 |     3     -   -17     -    13     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -117   125     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -  -181   222     -     -     -  -152     -     -     - |
 ALGO |     -    95    28    31  -114     -   -22   -60     -     - |
 ALIC |     -     -    33   301  -272     -     -   -59     -     - |
 ALRT |    -2     -    72     -   -72     -     2     -     -     - |
 AMC2 |    61     -   102    31  -140     -    42   -94     -     - |
 ANKR |     -     -     -    21   -23     -     -     -     -     - |
 AREQ |    -2    11     -     -   -42     -   -11    25     -     - |
 ARTU |    40     -     -   -18   -55     -   -20     -     -     - |
 AUCK |    76     -   -59     -   -78     -   -13     -     -     - |
 BAKO |     -     -   301     -  -321     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     -   147  -158     -     -     -     -     - |
 BHR1 |    10     -    47     -   -69     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -     -    28   -30     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    88    22     -    70   -94     -     - |
 BOR1 |    26     -     X     -   -48     -   121     -     -     - |
 BRAZ |     -     -   -27   158  -141     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -32    39     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |    -2     -     -     -  -181     -   -33   150     -     - |
 BRMU |     -     -     -   134  -144     -     -     -     -     - |
 BRUS |     6    57    19     -  -105     -    25     -     -     - |
 BUE1 |   -76     -   132     -     0     -     -     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -  -148     -     -   121     -     - |
 CAS1 |   -22     -     -    34    12     -   -29    -6     -     - |
 CEDU |   -63     -   238     -  -179     -   -52    35     -     - |
 CHAT |    -3     -     -    49   -48     -    -7     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    39   -64     -     -    17     -     - |
 CHUR |   -56    88     -     -   -64     -    19    43     -     - |
 COCO |   -13     -     -    95  -124     -    44    38     -     - |
 CONZ |     -     -     -   -29   -74     -     -    85     -     - |
 CRO1 |     -   -41    26    71   -55     -    10     5     -     - |
 DAEJ |   133  -109     -    64  -170     -   -17     -     -     - |
 DARW |     -     -     X   295  -316     -     -     X     -     - |
 DAV1 |   -22     -     -     6     X     -  -362    28     -     - |
 DGAR |   -26     -     -    50   -74     -   -37    53     -     - |
 DRAO |   -34    -3    90   -26     -     -   -71     -     -     - |
 EIL1 |     1     -   130     -  -140     -     -     -     -     - |
 FAA1 |    33     -     -   247  -315     -    -9     -     -     - |
 FAIR |    -2    -4     -     -   -36     -    -3    37     -     - |
 GLSV |    61     -     -     -  -114     -    -2     -     -     - |
 GMAS |     -   106  -130     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -    91     -   -97     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    19     5     -   -31     -   -12     -     -     - |
 GODZ |     -     -    21   -21     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |    45     -     -     -   -83     -    54     -     -     - |
 GRAS |    17     -     -     -   -32     -   -39     -     -     - |
 GRAZ |  -118   253  -193     -    95     -   122     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    81   -20     -    -6   -55     -     - |
 GUAO |     -     -    19   -52     -     -     -    29     -     - |
 HARB |  -349   417     -     -  -338     -   -21   360     -     - |
 HLFX |     -    -2     -     -     -     -   -73     2     -     - |
 HOB2 |    55    57   -29   -57   -72     -    14   -11     -     - |
 HOFN |     -     -     -   -20    21     -    33     -     -     - |
 HOLM |    57     -     -     -  -107     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -    50    20   -75     -   -17     -     -     - |
 HRM1 |    32     -   -55     -    -1     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -20     -   -10    39  -102     -    13    88     -     - |
 IENG |     6    56   -78     -     -     -    -2     -     -     - |
 INVK |    61     -     -     -  -113     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    11   -11     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -    -5    -5     -    11     -    51     -     -     - |
 ISPA |     8     -     -    16    -4     -    33   -22     -     - |
 JOZE |     -    32     -     -   -42     -    -1     -     -     - |
 JPLM |     -    -5   120     -  -121     -   -59     -     -     - |
 KARR |    15     -     -   110  -101     -    55   -31     -     - |
 KERG |     -    36     -    29   -76     -   -55     -     -     - |
 KHAJ |     -     -    17   -17     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    31   -91     -    68   -11     -   -38     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -    -2   -42     -    25    36     -     - |
 KOKB |    20    69    18     -   -87     -    11   -49     -     - |
 KOSG |    69     -     -     -  -129     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   152     -     X  -199     -   -29     -     -     - |
 KUNM |     -     -     -   183  -196     -     -     -     -     - |
 LAMA |    -2     -     3     -     -     -   -12     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    59   -72     -    47     7     -     - |
 LPGS |     -    54     -   -39   -79     -    -9    41     -     - |
 MAC1 |    17     -    -4   -42   -95     -    -5    92     -     - |
 MADR |     -     -     -     -  -121     -     -    98     -     - |
 MAL2 |   -53     -     -   132   -42     -    11     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   237  -254     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    -5   -41     -     -     -     -    41     -     - |
 MAS1 |     6    36  -113   108  -131     -   -10    64     -     - |
 MATE |     -     X     7     -    -8     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -56     -     -     -   -94     -   100   161     -     - |
 MCM4 |   -93   -62     -   -46   -66     -   -18   299     -     - |
 MDO1 |   -48     3     -    98  -121     -     2    83     -     - |
 MDVJ |    58     -  -214   112     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -    59   -73     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |    -3     X     -     -     6     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    43   -46     -    25     -     -     - |
 MONP |     2     -     -     -     -     -     -    -3     -     - |
 MORP |     -     -   -61     -     -     -     -    53     -     - |
 NICO |    40     -   -64     -   -94     -    79    72     -     - |
 NISU |    26    43    39     -  -147     -   -20     -     -     - |
 NKLG |     -     -   142   -21  -116     -   -24     -     -     - |
 NLIB |     -    54    44    65  -186     -   -52     -     -     - |
 NNOR |     -  -127   176   -29     -     -   -44     7     -     - |
 NOVM |     -     -     -    10   -10     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    94    22    -3  -143     -   -30     -     -     - |
 NRIL |     4     -     -   -27   -69     -   -71    74     -     - |
 NRMD |   -49     -     -   175   -96     -   -49     -     -     - |
 NSSP |   -42     -     -     -     -     -   -26    64     -     - |
 NTUS |    13     -   -75   145   -79     -    71   -16     -     - |
 NYA1 |    62     -    45     -  -164     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    -1    26    56  -148     -   -25    50     -     - |
 ONSA |     2   -14     -    25   -12     -   -12     -     -     - |
 OPMT |    34     -     -     -   -64     -     -     -     -     - |
 OSN1 |    25     -    65     -  -115     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -   -41     -     -    33     -     - |
 PARC |     -     -  -135     -   145     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -24     -    30     -     -     -     -     -     - |
 PETP |     -     -     -   146  -157     -    17     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -79     -     -    65     -     - |
 PIE1 |     -   102    69     -  -208     -    -3     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    46   -88     -   -19    32     -     - |
 POTS |     -     -     -     -    -3     -     -     3     -     - |
 PRDS |    46   -28   110     -  -166     -     -     -     -     - |
 PRE1 |    21     -    61     -  -103     -     -     -     -     - |
 PTBB |   -23    17    19     -     -     -   -40     -     -     - |
 QAQ1 |   -94    78     -    -8    68     -     7    11     -     - |
 QUI1 |    52     -     -     -   -97     -     -     -     -     - |
 QUIN |    -3     -   110    39     -     -     -  -125     -     - |
 RABT |     -     -     -    61   -65     -     -     -     -     - |
 RAMO |     8     -     -   148  -174     -     -     -     -     - |
 RESO |    62     -     -     -  -115     -   -10     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    67   -72     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    81   -87     -     -     -     -     - |
 SANT |     6     -   125     -  -145     -   -50     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -     9   -10     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -98   -47     -    64   124     -     - |
 SFER |     -     -   142     -  -152     -     -     -     -     - |
 SHAO |    -5     -     -     -   -85     -    23    77     -     - |
 SPT0 |     6    -9     -     -     -     -   -33     -     -     - |
 SSIA |  -114     -     -     -   121     -   108    73     -     - |
 STJO |   -12    64    50     0  -124     -   -33     8     -     - |
 SUTH |   -17     -     -    45  -125     -   -30    89     -     - |
 SUTM |    53    -9     -     -   -87     -   -64     -     -     - |
 SUWN |     -   194     -     -    24     -     -  -227     -     - |
 SYDN |    17     -    14   -43     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     3    -6  -109   209  -151     -   -80    38     -     - |
 TAH1 |   113     -     -     -  -210     -     -     -     -     - |
 THTI |     -    83     -     -   -33     -    29   -61     -     - |
 THU2 |     -     -    -8     8     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |    -1   -14     -     -    18     -    18     2     -     - |
 TID1 |     -     -     -     -  -178     -     -   145     -     - |
 TIDB |     -    26     -     -   -34     -    83     -     -     - |
 TIXI |    21     -     -     -   -38     -    41     -     -     - |
 TLSE |     -    95    52     -  -180     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -126     -   266   -82     4     -     -    29     -     - |
 TRO1 |    52     -   -79     -   -13     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -52    70     5     -    18     -    61   -14     -     - |
 TWTF |   -47   -51    41     -    70     -   -67    38     -     - |
 UNBJ |     -     -     -     2    -3     -     -     -     -     - |
 USN3 |   -43    55     9     -     -     -   -29     -     -     - |
 USUD |     -   -30     -     -    39     -    42     -     -     - |
 VESL |     3     -     -    75   -86     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -42     -   136   -91     -    -9     -     -     - |
 WAB2 |    37     -    72     -  -147     -     -     -     -     - |
 WDC3 |    74     -     -     -  -138     -     -     -     -     - |
 WEL1 |     -     -    71     -   -76     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -45    53     -   -34    51     -   -10     -     -     - |
 WILL |   -25    17     -     -     -     -   -25    19     -     - |
 WROC |    20    35   -78     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   121    13  -100     -  -133     -     4     -     -     - |
 WTZA |    31     -   -55     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |    59    13   -10    97  -221     -   -32     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -    78   -84     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   250  -268     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -53   -27     -     -   -59     -   -39   157     -     - |
 YAR2 |   -56    22     -     -    71     -    20     -     -     - |
 YEBE |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -27    63    33    14   -22     -     4   -49     -     - |
 YIBL |     -     -  -376   399   -90     -     -    52     -     - |
 YSSK |    20     -     -    43   -83     -    -7     -     -     - |
 ZIMM |    17     -  -102     -   -72     -     -   122     -     - |
 ZWE2 |    50     -     -     -  -164     -   -35    58     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    16     -    27     -     -     -     -     -  5885     - | 1519   4584
    2 |    15    22    19    13    16    78    15    15   920     - | 2880    260
    3 |    14    28    37    16    19    96    18    18  3058     - | 2880   2373
    4 |    10    15    21    13    16   114    18    13  1665     - | 2880    963
    5 |    10    24    24    30    29    59    37    29  3530     - | 2880   3480
    6 |    17    26    32    22    15    63    20    16  2654     - | 2880    909
    7 |    12    19    14    23     X   104    29    26  1069     - | 2880    320
    8 |    12    15    11    20    20    57    13    17  3579     - | 2880   2963
    9 |    19    24    14    20    20   101    26    20  2090     - | 2880   2627
   10 |    15    16    19    22    16    90    16    13  3013     - | 2880   2151
   11 |    15    27    26    22    57    88    22    16  1555     - | 2880    307
   12 |    13    21    11    11    12    52    31    12   860     - | 2880    218
   13 |    13    18    33    18    16    73    21    17   729     - | 2880    391
   14 |    11    18    15    13    11    58    14    14  1263     - | 2880    258
   15 |    14    22    12    24    39   146    47     -   744     - | 2692    393
   16 |    13    16    14    15    16    85    28    14   733     - | 2880    272
   17 |    10    22    27    22    21   110    26    20  1129     - | 2880    531
   18 |    12    14    14    31    26    96    29    27  1049     - | 2880    279
   19 |    17    31    25    55    53   117    56    52  1162     - | 2880    415
   20 |    12    13    16    31    29    79    26    27  1003     - | 2880    211
   21 |    11    15    10    25    13   155    34    18  1062     - | 2880    309
   22 |    13    19    14    38    36    76    35    37  1794     - | 2880    336
   23 |    12    21    25    17    15    75    16    16  1227     - | 2880    187
   24 |    13    19    26    29    20    38    26    13  4987     - | 2880   2800
   25 |    10    13    13    18    11   104    16    10  2934     - | 2880   2055
   26 |    12    19    14    35    35    86    33    34  1013     - | 2880    529
   27 |    15    14    18    11    12    89    12    15  5630     - | 2880   4489
   28 |    12    19    14    30    12    46    21    10  2666     - | 2880    578
   30 |    11    15    24    25    24    72    31    25  1879     - | 2880   2293
   31 |    11    13    22    19    22    96    18    18   724     - | 2880    296
   32 |    11    14    21    21    13    60    15    11  1816     - | 2880    854
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   9205
 ADE1 |    13     -    19     -    23     -     -     -     -     - |  288    874
 ADIS |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     -    15    19     -     -     -    11     -     -     - |  287   4407
 ALGO |     -    14    23    14    16     -    13    11     -     - |  288     58
 ALIC |     -     -    20    17    17     -     -    14     -     - |  288   5359
 ALRT |    14     -    17     -    21     -    20     -     -     - |  288   5002
 AMC2 |    10     -    15    22    12     -     7    17     -     - |  288     16
 ANKR |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    13    12     -     -    13     -    14    14     -     - |  288  11798
 ARTU |    10     -     -    10    13     -     8     -     -     - |  288  10751
 AUCK |    14     -    32     -    27     -    36     -     -     - |  287   5396
 BAKO |     -     -    53     -    56     -     -     -     -     - |  240   3639
 BARH |     -     -     -    48    52     -     -     -     -     - |    5   1228
 BHR1 |    12     -    33     -    15     -     -     -     -     - |  288   3801
 BJFS |     -     -     -    17    19     -     -     -     -     - |  287   9452
 BOGT |     -     -     -    13    14     -    14    10     -     - |  288  14237
 BOR1 |    11     -     X     -    20     -    11     -     -     - |  202   3893
 BRAZ |     -     -    19    14    13     -     -     -     -     - |  287   5176
 BREW |     -    15    19     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 BRFT |    16     -     -     -    21     -    18    15     -     - |  288     63
 BRMU |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  275    >>>
 BRUS |     7    19    20     -    15     -    16     -     -     - |  288     34
 BUE1 |    15     -    19     -    33     -     -     -     -     - |  288    638
 CAGL |     -     -     -     -     8     -     -     6     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    19     -     -    14    12     -    23    15     -     - |  288   6241
 CEDU |    14     -    40     -    21     -    14    10     -     - |  288    556
 CHAT |    10     -     -    13    16     -    15     -     -     - |  287  10780
 CHPI |     -     -     -    17    14     -     -    12     -     - |  288  15696
 CHUR |     7     8     -     -    11     -     8     9     -     - |  288  12569
 COCO |     9     -     -    14    22     -     9    12     -     - |  288  12627
 CONZ |     -     -     -    13    26     -     -    15     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    21    43    22    22     -    16    19     -     - |  288     62
 DAEJ |    26    26     -    19    29     -    12     -     -     - |  252   8214
 DARW |     -     -     X    27    29     -     -     X     -     - |  284   3265
 DAV1 |     6     -     -    10     X     -    12    10     -     - |  288   6028
 DGAR |    17     -     -    16    21     -    20    21     -     - |  288  10677
 DRAO |    10    15    16    14     -     -     8     -     -     - |  288   1532
 EIL1 |     9     -    12     -    10     -     -     -     -     - |  288    492
 FAA1 |    12     -     -    21    26     -    15     -     -     - |  242  12960
 FAIR |    20    15     -     -    12     -    15    12     -     - |  288  10471
 GLSV |     8     -     -     -    15     -    15     -     -     - |  288  12615
 GMAS |     -    15    18     -     -     -     -     -     -     - |  287   1291
 GMSD |     -     -    28     -    30     -     -     -     -     - |  288    854
 GODE |     -    17    25     -    19     -    16     -     -     - |  288     92
 GODZ |     -     -    22    22     -     -     -     -     -     - |  288    122
 GOLD |     7     -     -     -    14     -    17     -     -     - |  288  12823
 GRAS |     7     -     -     -    12     -    20     -     -     - |  288   7380
 GRAZ |    15    17    18     -    21     -     8     -     -     - |  288   4268
 GUAM |     -     -     -    25    36     -    25    21     -     - |  288  19236
 GUAO |     -     -    29     8     -     -     -    21     -     - |  288    438
 HARB |    15    18     -     -    13     -    16    15     -     - |  288  18636
 HLFX |     -    12     -     -     -     -    11    13     -     - |  288  29945
 HOB2 |    31    41    27    23    16     -    37    16     -     - |  288     64
 HOFN |     -     -     -    28    30     -    15     -     -     - |  279    >>>
 HOLM |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   6779
 HRAO |     -     -    34    12    34     -    13     -     -     - |  288    150
 HRM1 |    11     -    25     -    27     -     -     -     -     - |  288    456
 HYDE |    16     -    18    12    14     -    10    18     -     - |  288   3964
 IENG |    14    25    31     -     -     -    12     -     -     - |  288     25
 INVK |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  14526
 IRKJ |     -     -    23    23     -     -     -     -     -     - |  288    131
 IRKT |     -    16    35     -    19     -    11     -     -     - |  288    103
 ISPA |     9     -     -    11    21     -     8    18     -     - |  288  11162
 JOZE |     -    13     -     -    17     -    15     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    14    25     -    17     -    10     -     -     - |  288   2465
 KARR |    26     -     -    23    24     -    21    30     -     - |  288   7440
 KERG |     -    38     -    63    26     -    35     -     -     - |  288  52018
 KHAJ |     -     -    14    14     -     -     -     -     -     - |  280     26
 KIRU |    13    24     -    10    18     -     8     -     -     - |  288  26829
 KIT3 |     -     -     -    11    10     -    10     9     -     - |  288  10684
 KOKB |    11    17    34     -    22     -    18    15     -     - |  288    136
 KOSG |     9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   3605
 KOUR |     -    27     -     X    36     -    43     -     -     - |  281    >>>
 KUNM |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     - |  288  18889
 LAMA |    12     -    21     -     -     -    26     -     -     - |  287   3193
 LHAZ |     -     -     -     7     9     -    13     8     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -    16     -    21    19     -    12    11     -     - |  288  16341
 MAC1 |    11     -    23    10    12     -    10    14     -     - |  288   5203
 MADR |     -     -     -     -    14     -     -    12     -     - |  288  11139
 MAL2 |    12     -     -    18    21     -    13     -     -     - |  288   5406
 MANA |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    21    25     -     -     -     -    12     -     - |  288   1176
 MAS1 |    13    12    18    15    13     -     6    15     -     - |  288   3036
 MATE |     -     X    16     -    17     -     -     -     -     - |  223     65
 MBAR |    16     -     -     -    25     -    18    18     -     - |  288  11078
 MCM4 |    10    14     -    13    14     -    12    13     -     - |  288   6897
 MDO1 |     9    15     -    18    12     -     7    16     -     - |  288   7571
 MDVJ |    22     -    37     7     -     -     -     -     -     - |  288    148
 MEDI |     -    11    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    103
 MIZU |     7     X     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    14    15     -    11     -     -     - |  288  11229
 MONP |    10     -     -     -     -     -     -    16     -     - |  288  12959
 MORP |     -     -    14     -     -     -     -    13     -     - |  287   3847
 NICO |    10     -    18     -    15     -    12    13     -     - |  288   3536
 NISU |    10    14    22     -    15     -    13     -     -     - |  288     26
 NKLG |     -     -    31    35    41     -    38     -     -     - |  287 110780
 NLIB |     -    16    20    28    18     -    20     -     -     - |  288     34
 NNOR |     -    13    30    16     -     -    15    16     -     - |  288    463
 NOVM |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  284    144
 NRC1 |     -    20    31    15    23     -    14     -     -     - |  288    256
 NRIL |    20     -     -     9    13     -    22    16     -     - |  288   6455
 NRMD |    13     -     -    17    23     -    25     -     -     - |  288   7418
 NSSP |    14     -     -     -     -     -    22    22     -     - |  288   6911
 NTUS |    13     -    48    19    19     -    24    25     -     - |  288   3366
 NYA1 |     8     -    16     -     8     -     -     -     -     - |  288     41
 NYAL |     -    20    17     9    17     -    16     9     -     - |  288     41
 ONSA |    20    26     -    11    13     -    11     -     -     - |  288     27
 OPMT |    11     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  287     31
 OSN1 |    14     -    26     -    21     -     -     -     -     - |  288    520
 OUS2 |     -     -     -     -    10     -     -     8     -     - |  260  14353
 PARC |     -     -    22     -    24     -     -     -     -     - |  287   4515
 PERT |     -    18     -    22     -     -     -     -     -     - |   96    >>>
 PETP |     -     -     -    16    17     -    15     -     -     - |  287   8050
 PETS |     -     -     -     -    11     -     -     9     -     - |  288   8982
 PIE1 |     -    11    16     -    10     -     7     -     -     - |  288     31
 PIMO |     -     -     -    18    14     -    11    12     -     - |  288   9604
 POTS |     -     -     -     -    16     -     -    13     -     - |  287   9059
 PRDS |    13    13    26     -    12     -     -     -     -     - |  288    124
 PRE1 |    14     -    22     -    16     -     -     -     -     - |  288    557
 PTBB |    15    44    34     -     -     -    36     -     -     - |  288    227
 QAQ1 |     9    18     -     8    11     -    13    12     -     - |  288   5632
 QUI1 |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    425
 QUIN |    12     -    14    11     -     -     -    12     -     - |  288   6451
 RABT |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  288  13377
 RAMO |     5     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  288  51956
 RESO |     6     -     -     -    11     -     5     -     -     - |  288   6290
 REUN |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  288   9295
 REYK |     -     -     -    22    24     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SANT |    19     -    25     -    18     -    15     -     -     - |  288   1190
 SCUB |     -     -     -    40    43     -     -     -     -     - |  285  16855
 SEY1 |     -     -     -    21    19     -    15    15     -     - |  288  12334
 SFER |     -     -    18     -    20     -     -     -     -     - |  287    446
 SHAO |    19     -     -     -    28     -    24    14     -     - |  288   8301
 SPT0 |     8    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     39
 SSIA |    16     -     -     -    15     -    25    16     -     - |  288   8164
 STJO |    18    12    20    13    18     -    13    12     -     - |  288     26
 SUTH |     9     -     -    15    14     -    13     9     -     - |  288   8083
 SUTM |    16    21     -     -    22     -    14     -     -     - |  288  12414
 SUWN |     -    10     -     -    14     -     -    11     -     - |  288   6734
 SYDN |    21     -    29    17     -     -     -     -     -     - |  288    563
 SYOG |    20    23    34    10    11     -    13     9     -     - |  288   1243
 TAH1 |    11     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    511
 THTI |     -    10     -     -    19     -    19    15     -     - |  288  11118
 THU2 |     -     -    12    12     -     -     -     -     -     - |  288   1397
 THU3 |    13    12     -     -     7     -     8    11     -     - |  288   1337
 TID1 |     -     -     -     -    14     -     -    11     -     - |  265 633471
 TIDB |     -    10     -     -    13     -    12     -     -     - |  235  11228
 TIXI |    19     -     -     -    35     -    28     -     -     - |  282   5615
 TLSE |     -    15    25     -    14     -     -     -     -     - |  288    651
 TOW2 |    22     -    30    25    17     -     -    38     -     - |  288   3895
 TRO1 |    16     -    28     -     7     -     -     -     -     - |  288   6514
 TSKB |    21    17    25     -    51     -    16    10     -     - |  288   1179
 TWTF |    16    32    48     -    32     -    19    23     -     - |  288     49
 UNBJ |     -     -     -    16    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    20    24    26     -     -     -    12     -     -     - |  288     18
 USUD |     -    12     -     -    16     -    14     -     -     - |  288     54
 VESL |     6     -     -    11     8     -     -     -     -     - |  287    >>>
 VILL |     -     9     -    10    12     -    10     -     -     - |  288   7730
 WAB2 |    15     -    24     -    14     -     -     -     -     - |  288     31
 WDC3 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288     22
 WEL1 |     -     -    33     -    36     -     -     -     -     - |  288    768
 WHIT |    24    31     -     9     8     -    14     -     -     - |  279   5745
 WILL |     8    14     -     -     -     -     7     8     -     - |  288  27772
 WROC |    11    19    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   2894
 WSRT |     8    16    16     -    19     -    15     -     -     - |  288     29
 WTZA |     6     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    467
 WTZR |    15    18    20    15    21     -    16     -     -     - |  288     27
 WUHN |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  287  14173
 XMIS |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     - |  286   3850
 YAKT |    33    32     -     -    50     -    24    33     -     - |  288 352127
 YAR2 |    30    26     -     -    34     -    25     -     -     - |  276   6020
 YEBE |     -    15    19     -     -     -     -     -     -     - |  287    121
 YELL |     7    10    13    13    11     -     7     7     -     - |  288     28
 YIBL |     -     -    16     8     9     -     -    10     -     - |  288   4054
 YSSK |    15     -     -    13    22     -     9     -     -     - |  287  10172
 ZIMM |     8     -    25     -    15     -     -    17     -     - |  288   3923
 ZWE2 |    28     -     -     -    34     -    26    70     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    13    20    22    20    21    89    20    19  2381     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   FAA1  | 1501-4 18:00:00 |        -548
emr |   HARB  | 1501-4 17:15:00 |       -1984
esa |   FAA1  | 1501-4 18:55:00 |         645
esa |   KOUR  | 1501-4 20:55:00 |        2477
gfz |   TOW2  | 1501-4 18:10:00 |       -1162
jpl |   HARB  | 1501-4 16:30:00 |       -1821
jpl |   DARW  | 1501-4 17:00:00 |         755
jpl |   TOW2  | 1501-4 18:10:00 |        -890
mit |   DARW  | 1501-4 16:40:00 |        -638
mit |   TOW2  | 1501-4 18:10:00 |       -1762



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288    9.93   | 3.25e-14  8.83e-15  1.69e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    9.75   | 3.57e-14  1.05e-14  2.45e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    7.32   | 3.25e-14  8.21e-15  1.84e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    7.27   | 3.77e-14  8.11e-15  2.09e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.13   | 4.19e-14  1.34e-14  2.38e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    6.09   | 4.65e-14  1.07e-14  2.16e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.63   | 3.76e-14  9.77e-15  1.59e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.35   | 3.08e-14  9.74e-15  2.39e-15 |
 WDC3 |   288     0     0   288    4.92   | 6.51e-14  9.65e-15  2.18e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.57   | 3.32e-14  7.54e-15  1.47e-15 |
 KHAJ |   280     0     0   273    3.24   | 5.17e-14  6.80e-15  2.50e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.05   | 3.91e-14  6.24e-15  3.03e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.50   | 3.98e-14  1.00e-14  3.09e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    2.50   | 5.58e-14  8.14e-15  3.01e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.37   | 5.31e-14  1.40e-14  1.76e-14 |
 ALGO |   288     1     0   287    2.22   | 3.10e-14  6.79e-15  4.30e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    1.81   | 5.65e-14  1.76e-14  9.77e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.27   | 3.15e-14  5.57e-15  2.30e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    1.12   | 3.88e-14  1.29e-14  2.41e-15 |
 NOVM |   284     0     0   280    1.07   | 4.26e-14  8.53e-15  1.17e-14 |
 NISU |   288     0     0   288    1.02   | 4.99e-14  7.49e-15  1.72e-15 |
 NYAL |   288     1     0   287    0.93   | 3.10e-14  7.46e-15  4.62e-15 |
 MATE |   223     0     0    81    0.92   | 3.88e-14  9.53e-15         - |
 SPT0 |   288     0     0   288    0.87   | 4.56e-14  1.14e-14  4.20e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.84   | 2.38e-14  7.46e-15  4.75e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.83   | 1.49e-13  1.59e-14  4.46e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.80   | 5.38e-14  9.65e-15  6.11e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    0.66   | 3.74e-14  9.99e-15  6.89e-15 |
 YEBE |   287     0     0   286    0.63   | 5.94e-14  2.32e-14  1.24e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   178    0.58   | 1.59e-13  2.51e-14  3.80e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.57   | 1.06e-13  1.77e-14  1.00e-14 |
 MDVJ |   288     0     0   288    0.53   | 3.64e-14  9.18e-15  1.90e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.50   | 4.78e-14  1.97e-14  1.09e-14 |
 BREW |   288     0     4    58    0.45   | 1.19e-13  1.13e-14  2.14e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.33   | 4.92e-14  1.79e-14  8.97e-15 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.24   | 6.86e-14  2.26e-14  9.77e-15 |
 GUAO |   288     0     0   288    0.12   | 6.33e-14  2.75e-14  4.86e-14 |
 PTBB |   288     0     0   143    0.08   | 2.62e-13  6.37e-14  2.20e-14 |
 KOUR |   281     1     0   134    0.08   | 6.17e-14  2.98e-14  7.21e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.14e-13  7.66e-14  3.25e-14 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.26e-13  1.08e-13  7.59e-14 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.34e-13  1.06e-13  5.49e-14 |
 TAH1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.28e-13  9.34e-14  3.60e-14 |
 GODZ |   288     0     0   288    0.05   | 6.83e-14  1.37e-14  1.22e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.04   | 5.45e-14  1.50e-14  7.98e-15 |
 G05  |   288     0     1   252    0.04   | 1.63e-13  7.49e-14  1.89e-13 |
 SFER |   287     0     0   286    0.04   | 3.68e-13  1.12e-13  5.79e-14 |
 SYDN |   288     0     0   288    0.04   | 4.07e-13  1.15e-13  6.80e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.04   | 4.55e-13  1.04e-13  4.85e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.90e-13  1.30e-13  5.61e-14 |
 QUI1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.02e-13  1.30e-13  3.32e-14 |
 TLSE |   288     0     0   259    0.04   | 3.77e-13  9.52e-14  4.36e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.62e-13  1.19e-13  1.20e-13 |
 WEL1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.63e-13  1.42e-13  8.43e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.27e-13  8.06e-14  9.96e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.82e-13  1.30e-13  5.68e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 3.65e-13  1.13e-13  6.18e-14 |
 OSN1 |   288     0     0   288    0.02   | 3.78e-13  2.10e-13  2.78e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 4.95e-13  2.10e-13  9.73e-14 |
 KERG |   288     1     0   287    0.01   | 9.09e-13  1.73e-13  9.49e-14 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 1.10e-12  2.33e-13  8.73e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 8.17e-13  2.19e-13  8.37e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 2.21e-13  1.50e-13  2.41e-13 |
 BHR1 |   288     0     2   240    0.01   | 4.10e-13  4.58e-13  2.38e-13 |
 G31  |   288     0     3    33    0.01   | 5.42e-13  6.49e-14  3.34e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.53e-13  3.19e-13  9.10e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  4.07e-13  2.64e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.11e-12  3.06e-13  1.36e-13 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.00   | 1.15e-12  3.00e-13  1.14e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 3.67e-13  1.48e-13  9.13e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.42e-12  4.64e-13  2.76e-13 |
 THU3 |   288     0     1   143    0.00   | 3.35e-13  7.66e-14  9.83e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.30e-13  1.93e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.77e-13  1.95e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 2.41e-13  4.15e-13  4.09e-13 |
 THU2 |   288     0     1    77    0.00   | 2.71e-13  6.71e-14  1.03e-13 |
 MAR6 |   288     0     0   288    0.00   | 2.50e-13  8.43e-14  1.09e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.83e-14  3.98e-15  1.07e-15 |
 BARH |     5     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   235     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   260     0     0     0    0.00   | 4.09e-13  5.37e-13  9.90e-13 |
 TID1 |   265     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G01  |   150     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  8.49e-13         - |
 YSSK |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PARC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MORP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  4.44e-13  1.55e-13 |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.54e-13  8.36e-14  3.57e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.51e-13  5.23e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  4.78e-13  3.42e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.78e-13  5.54e-14  1.17e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.32e-12  1.28e-13  2.57e-14 |
 G21  |   288     5     6     0    0.00   | 9.31e-13  2.04e-13  4.68e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.19e-13  8.24e-14  1.75e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  6.70e-14  2.74e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.55e-13  6.70e-14  3.27e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  7.14e-14  3.96e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 6.40e-13  5.79e-14  2.21e-14 |
 G15  |   269     0     6     0    0.00   | 7.12e-13  7.54e-14  1.80e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.71e-13  6.95e-14  2.20e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.78e-13  1.40e-13  3.07e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.44e-13  5.77e-14  1.84e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.30e-13  7.97e-14  2.68e-14 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.28e-13  6.07e-14  2.56e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.32e-13  6.11e-14  2.43e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   279     0     0     0    0.00   | 5.24e-13  3.90e-13  3.29e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     1     6     0    0.00   | 1.92e-13  2.00e-14  4.36e-15 |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |    96     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.18e-12  9.79e-14  5.10e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MONP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MANA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  4.47e-13  1.38e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 5.89e-13  4.01e-13  1.71e-12 |
 HARB |   288     2     1     0    0.00   | 4.27e-13  5.27e-13  1.62e-12 |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     1     0    0.00   | 1.53e-12  7.32e-13  1.04e-12 |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   242     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.41e-13  3.06e-13  1.10e-12 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   | 1.71e-13  5.16e-14  5.51e-14 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   202     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.25e-17  2.71e-16  1.63e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      YELL      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
