
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1508   Day: 3   MJD: 54803                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0    -864    1206   2881   2881      0   5322   5322      0    0.00
 cod |   288     0  25563    134   -1605    1764     21     21     21    133    185     93   17.87
 emr |   288     0  24071    325     403    2641     15     15     15     96    124     76   25.62
 esa |   288     0  30909   1593    -969     780     17     20     16    112    165     78   20.78
 gfz |   288     0  31045    857    -517     950     23     20     24    125    156    112   16.66
 iga |    96     0   2976     17    -858    1205     70     70      0    143    143      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0    -829    1076   4323   4323      0   7436   7436      0    0.00
 jpl |   288     0  20828   1710    1966    2428     20     22     17    204    283    111   19.08
 ngs |    96     0   2976      0    -875    1234   2528   2528      0   4419   4419      0    0.00
 usn |   288     0  31938    110     937    2403     69     97     54   1862   3057   1101    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   972    35    -9    71  -104   142  1579    -6   988  -954 |
    3 | -7290  -126    83  -144   -12    29-11026   174 -6503 -4328 |
    4 | -1788   172  -168   106   169  -174 -1040  -199 -1852 -2948 |
    5 |-12854   -87    80  -163  -264    44 16524   383 -8668 -3841 |
    6 | -1588    56   -28    51    -3   -55 -2262   -68 -1790 -4430 |
    7 |  1696   188   -90   108     X    49   984  -172  1447 -2238 |
    8 | -8291   -96   -53   -82    25    87     -   240 -6109 -3670 |
    9 |  1668    63     X   -51    -3    26  3617     X  -536 -3075 |
   10 | -3894  -292    76  -215  -210  -207  -237   592 -3925 -3726 |
   11 |   750   -23    58    99    88    23  -453  -242  1581 -2797 |
   12 |  1027   160  -150   186   124  -115   663  -260   945 -1153 |
   13 |  5391   268  -155   309    99    94 -2577  -466  5219 -2661 |
   14 |  5342    19     6    85   -19   -18   364  -101  4796 -3597 |
   15 |  1013   274  -220   163   153    92  1627  -275   871 -1056 |
   16 |  4288   -48   113  -297   -62     7  -586   271  3903 -4164 |
   17 |  3732   288  -131   -95   236  -260  1708  -197  2577  -950 |
   18 |  4774   -47   181  -220    60   150   730   -13  4669 -3602 |
   19 |  3445  -276   130  -275  -232  -324   357   595  2805 -3152 |
   20 |  4499  -179   136  -255   -70   -67  1590   322  4413 -3680 |
   21 |  3387   -95   203  -228   -17   134  1440    79  3686 -3700 |
   22 |  7210   -78   113   -41   207   109 14945  -215  4105 -1748 |
   23 |  1711   119   -16   122   169   159   276  -372  1407 -1013 |
   24 |  3253   -27    -2   -80   -18    -7  7251   132  1795 -3730 |
   25 | -1929   -44   -17    11   140   -38 -4765   -70 -1314 -3228 |
   26 |  -632   121  -134   123   138  -130  1323  -189  -698 -3090 |
   27 | -5850   -42    42   -13     X    99-16698     X -4790 -3831 |
   28 | -1712  -114    34   -13    24   174 -5783    55  -315 -2164 |
   29 |  -338   441  -107   108  -345    22 -1039   -85  -280 -1152 |
   30 | -6012   347  -226   212   144    46 -6708  -379 -5830 -3402 |
   31 |  -611   203   -89   137   202   -70 -1017  -352  -503 -1332 |
   32 | -1366  -211    29  -163    79    -2  -786   268 -2094 -3888 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    -2    94   -85     -     -     -     -  1162 |
 ALRT |     -   -39     -     -    42     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -     3     -    -2     -     -     -     -     -  1218 |
 AREQ |     -    53   -62    71    21     -     -   -59     -  1051 |
 ARTU |     -     -     -     X   -64     -     -    56     -  1088 |
 AUCK |     -    53     -    68    62     -     -  -175     -  1119 |
 BOGT |     -     -     -    46   -44     -     -   -12     -   917 |
 BOR1 |     -   -66     -    52     9     -     -     -     -  1119 |
 BRFT |     -     -     -   -51    64     -     -     -     -  1117 |
 BRMU |     -     -     -   -46    57     -     -     -     -  1069 |
 BRUS |     -    -2     1     -     -     -     -     -     -  1024 |
 CEDU |     -   -16     -     -    19     -     -    -2     -  1252 |
 CHAT |     -     -     -    93  -116     -     -     -     -  1255 |
 CHPI |     -     -     -   -51     -     -     -    56     -   974 |
 CHUR |     -   -19    20   -49   -50     -     -    88     -  1101 |
 COCO |     -    42     -     -    46     -     -   -80     -  1117 |
 CRO1 |     -     -    42    40   -34     -     -   -71     -  1020 |
 DAEJ |     -    31     -   -27     -     -     -     X     -  1047 |
 DARW |     -     -     -     -   220     -     -  -192     -     - |
 DAV1 |     -   -31     -     -    -8     -     -    37     -     - |
 DGAR |     -    89     -     X   -39     -     -   -39     -  1108 |
 DRAO |     -    46   -52    25     -     -     -     -     -  1067 |
 FAIR |     -     -    -4     -   -68     -     -    65     -  1149 |
 FLIN |     -    23     -   -20     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -43     -    56    30     -     -   -47     -  1006 |
 GLSV |     -    74     -  -113    61     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -75    73    26     -     -     -     -  1055 |
 GOL2 |     -     -    14     -     -     -     -   -19     -  1023 |
 GOLD |     -     5     -    57   -75     -     -     -     -   980 |
 GRAS |     -     -     -   -16    20     -     -     -     -  1097 |
 GRAZ |     -  -301   210     -     -     -     -     -     -  1109 |
 GUAM |     -     -     -   -14   -38     -     -    47     -   542 |
 HARB |     -   -88  -167   -73   495     -     -     X     -  1011 |
 HLFX |     -     -   -66    82     -     -     -     -     -  1078 |
 HOFN |     -     -     -   -32    40     -     -     -     -  1232 |
 HRAO |     -     -     -  -228   285     -     -     -     -  1731 |
 HYDE |     -  -117     -   -44    54     -     -   111     -     - |
 IENG |     -     6    -4     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    75     -  -115     -     -     -     -   946 |
 ISPA |     -     -     -    37   -17     -     -   -26     -  1162 |
 JOZE |     -     -     1     X    -2     -     -     -     -   675 |
 JPLM |     -     -    63     -   -97     -     -     -     -  1257 |
 KARR |     -     -     -     -    26     -     -   -22     -   973 |
 KELY |     -     -     -   -66    82     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -   -60   119   -55     -     -     -     -  1108 |
 KIRU |     -     -     1    -1     -     -     -     -     -  1049 |
 KOKB |     -     -   -15   -13    -7     -     -    41     -  1046 |
 KOUR |     -   -17    74    78  -193     -     -     -     -   888 |
 LAMA |     -   -91     -     -    97     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    16    51   -88     -     -     -     -  1019 |
 MAC1 |     -    65     -     -   -48     -     -   -18     -  1217 |
 MAD2 |     -     -    74     -     -     -     -   -99     -  1181 |
 MAL2 |     -   -39     -    33     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -    94     -  -144     -     -     X     -   830 |
 MBAR |     -   145     -    13  -150     -     -   -19     -  1194 |
 MCM4 |     -     -   -24    14    19     -     -     -     -  1122 |
 MDO1 |     -   -46   -20    51    -1     -     -    15     -  1149 |
 MIZU |     -   -26    18     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    29  -130     -     -    82     -  1076 |
 NICO |     -  -194     -  -161  -129     -     -   466     -     - |
 NISU |     -   -94    65     -     -     -     -     -     -  1029 |
 NLIB |     -     -  -148   187    -5     -     -     -     -   982 |
 NNOR |     -     -    14   -18     -     -     -     -     -  1119 |
 NRC1 |     -     -     0    27   -32     -     -     -     -  1094 |
 NSSP |     -   -34     -    29     -     -     -     -     -  1087 |
 NTUS |     -   -75     -    10    70     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -   -39     -     -    34     -     - |
 ONSA |     -    89    30  -114   -48     -     -    61     -     - |
 PDEL |     -     8     -   -36    37     -     -     X     -     - |
 PERT |     -     -  -141    98     -     -     -    83     -  1127 |
 PETP |     -     -     -    94  -118     -     -     -     -  1098 |
 PIE1 |     -   -21    34   -24     -     -     -     -     -  1131 |
 PIMO |     -     -     -    36     2     -     -   -39     -  1165 |
 POL2 |     -    44     -   -18   -77     -     -    46     -  1031 |
 PTBB |     -    36   -25     -     -     -     -     -     -  1147 |
 QAQ1 |     -     -    -6     7     -     -     -     -     -  1115 |
 RESO |     -    54     -     -   -58     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   -31     -     -     -    34     -     - |
 SANT |     -    27     -    62   -71     -     -   -31     -  1015 |
 SCH2 |     -     -    45   -68    16     -     -     -     -  1201 |
 SCUB |     -    13     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -104    69     -     -    53     -  1146 |
 SHAO |     -    17     -    39   -70     -     -     -     -  1047 |
 SPT0 |     -    43   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -255     -     -   273     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    -8    29   -69     -     -    39     -  1192 |
 SUTH |     -   -32     -    69   -52     -     -     -     -  1205 |
 SUTM |     -     -   -25     -    39     -     -     -     -  1256 |
 SYOG |     -   -56    24     X    24     -     -     -     -  1121 |
 THTI |     -     -     -   -50    63     -     -     -     -  1167 |
 THU3 |     -   -56   -25    16    79     -     -     -     -  1030 |
 TIXI |     -   -39     -     -    42     -     -     -     -   978 |
 TOW2 |     -    19     -     -   -20     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -33    36     X   -19     -     -     -     -  1111 |
 TWTF |     -   -33    23     -     -     -     -     -     -  1138 |
 ULAB |     -     -     -   103  -129     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -    69   -86     -     -     -     -  1112 |
 USN3 |     -    28   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    54   -53    21     -     -     -     -     -  1096 |
 VILL |     -     -    20    37   -76     -     -     -     -  1071 |
 WES2 |     -     -    19   -23     -     -     -     -     -  1100 |
 WHIT |     -     -    77   -95     -     -     -     -     -  1161 |
 WILL |     -    10   -14   -19     -     -     -    29     -  1034 |
 WSRT |     -   162   -10     -  -159     -     -     -     -  1034 |
 WTZR |     -  -335   234     X     X     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -80    31   -36     -     -     -    72     -     - |
 YAR2 |     -   -27    11     -    13     -     -     -     -  1225 |
 YELL |     -    -8    66   -45   -37     -     -     -     -  1183 |
 YKRO |     -     -     -   -40    50     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -51     -     -     -    56     -     - |
 ZWE2 |     -     4     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   637    13    12    14    14    77   461    17   700   129 |  288    209
    3 |  5051    31    12    12    24    37  8078    15  4532    56 |  288   1662
    4 |   946    18    12    15    12    57  1048    18   813    44 |  288    480
    5 |  6916    17    11    14    13    40 14751    15  5205    95 |  288   3056
    6 |   824    15    11    10    14    25  2547    14   666    56 |  288    664
    7 |   888    21    14    18     X    53   665    13   965   119 |  288    358
    8 |  4032    26    31    23    19   191     -    44  3565   127 |  288   2201
    9 |  5994    16     X    30    28    73  5845     X  4619   189 |  288   2031
   10 |  2247    22    14    21     7    93  2423    20  2193   117 |  288   2366
   11 |  1510    24    16     9    13    48  1057    20  1759   169 |  288    515
   12 |   330    11     8    13    10    58   307    13   617    77 |  288    346
   13 |   614    18    17    17    18    74  1313    15   563    70 |  288    433
   14 |   685    27    12    13    11    70   573    27  1024    83 |  288    245
   15 |   552    19    12    17    13    81   382    23   680    85 |  288    198
   16 |   815    17    10    11    20    71   802    19   650    83 |  288    245
   17 |  1764    17    14    16    29    77  1140    17  1690    83 |  288    278
   18 |   420    24    15    16    12    94   448    19   666    77 |  288    308
   19 |   941    37    15    12    13    37   365    32  1338    55 |  288    224
   20 |   370    23    16    21    52    59   492    18   407   103 |  288    252
   21 |  1060    14    19    26    42    60   614    17  1227    92 |  288    347
   22 |  5124    16    16    20    26    43  9170    24  4053    76 |  288    467
   23 |   613    25    17    16    11    79   530    12   567    84 |  288    175
   24 |  3966    33    13    56    12    53  3993    27  4698    87 |  288   3376
   25 |  4023    23    19    26    28    84  3438    57  3785    68 |  288    831
   26 |  1645    20    11    19    14    36  1139    22  1516    70 |  288    455
   27 |  5494    26    26    29     X    49  9092     X  4883    91 |  288   3484
   28 |  3345    13    12     8    10    67  4051    17  2676    65 |  288    383
   29 |  1318    20    15    18    17    41  1304    22  1120    68 |  288    152
   30 |  3016     9    12    10    17    51  3312    10  2977    73 |  288   2855
   31 |   742    10    11    13    20    98  1100    13   608   137 |  288    302
   32 |  1767    30    19    21    12    74  1710    16  1337   138 |  288    784
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    12    18    19     -     -     -     -    20 |  288     39
 ALRT |     -    12     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   5243
 AMC2 |     -    10     -     9     -     -     -     -     -    36 |  288     41
 AREQ |     -    27    16    15    26     -     -    11     -    40 |  288   9366
 ARTU |     -     -     -     X    23     -     -    20     -    60 |  287  10997
 AUCK |     -    30     -    30    28     -     -    19     -   122 |  287   5430
 BOGT |     -     -     -    21    32     -     -    11     -    33 |  288   9640
 BOR1 |     -    14     -    19    25     -     -     -     -   132 |  288   3493
 BRFT |     -     -     -    25    32     -     -     -     -    60 |  288     55
 BRMU |     -     -     -    45    56     -     -     -     -   110 |  165    >>>
 BRUS |     -    18    13     -     -     -     -     -     -    34 |  288     55
 CEDU |     -    32     -     -    42     -     -    23     -    49 |  288    164
 CHAT |     -     -     -    20    25     -     -     -     -    75 |  275   9222
 CHPI |     -     -     -    11     -     -     -    12     -    58 |  263   8959
 CHUR |     -    15     9     9    11     -     -    10     -    30 |  288   2789
 COCO |     -    17     -     -    21     -     -    19     -    47 |  288  16297
 CRO1 |     -     -     9    18    28     -     -    12     -    32 |  288    141
 DAEJ |     -    32     -    27     -     -     -     X     -    61 |  287   5809
 DARW |     -     -     -     -    25     -     -    22     -     - |  286   3881
 DAV1 |     -    16     -     -    16     -     -    10     -     - |  288   9125
 DGAR |     -    44     -     X    28     -     -    43     -    99 |  286   9535
 DRAO |     -    14     9     6     -     -     -     -     -    48 |  288   1087
 FAIR |     -     -    18     -    17     -     -    15     -    86 |  288   7916
 FLIN |     -     6     -     5     -     -     -     -     -     - |  276  22902
 GLPS |     -    12     -    14    23     -     -     9     -    33 |  288   8286
 GLSV |     -    18     -    13    23     -     -     -     -     - |  288   5615
 GODE |     -     -     8    12    18     -     -     -     -    29 |  288    125
 GOL2 |     -     -    13     -     -     -     -    17     -   112 |  287   6608
 GOLD |     -    12     -    16    21     -     -     -     -    31 |  288  14162
 GRAS |     -     -     -     7     8     -     -     -     -    39 |  288   6113
 GRAZ |     -    20    14     -     -     -     -     -     -    30 |  288   3101
 GUAM |     -     -     -    26    34     -     -    23     -    59 |  288   8854
 HARB |     -    17    21    22    33     -     -     X     -    58 |  276   1207
 HLFX |     -     -    12    14     -     -     -     -     -    25 |  288  11664
 HOFN |     -     -     -    14    18     -     -     -     -    48 |  266    >>>
 HRAO |     -     -     -    27    34     -     -     -     -    37 |  242     55
 HYDE |     -    19     -    20    35     -     -    16     -     - |  288   4054
 IENG |     -    15    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     50
 IRKT |     -     -    13     -    21     -     -     -     -    32 |  288    305
 ISPA |     -     -     -    20    20     -     -    12     -    79 |  288   8605
 JOZE |     -     -    26     X    40     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    21     -    33     -     -     -     -    24 |  253   5712
 KARR |     -     -     -     -    10     -     -     9     -    58 |  288  10963
 KELY |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  288   6312
 KERG |     -     -    15    17    22     -     -     -     -    46 |  288    798
 KIRU |     -     -     7     9     -     -     -     -     -    27 |  288  42693
 KOKB |     -     -    16    19    22     -     -    17     -    68 |  288     49
 KOUR |     -    32    29    19    29     -     -     -     -    37 |  288    101
 LAMA |     -    16     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   3265
 LPGS |     -     -    12    19    18     -     -     -     -    95 |  287  18277
 MAC1 |     -    26     -     -    22     -     -    17     -    78 |  288   6363
 MAD2 |     -     -     9     -     -     -     -    13     -    45 |  288     60
 MAL2 |     -    22     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   4818
 MATE |     -     -    16     -    24     -     -     X     -    32 |  288  72193
 MBAR |     -    31     -    18    32     -     -    20     -    26 |  288   9812
 MCM4 |     -     -     8     8    13     -     -     -     -    94 |  288   6672
 MDO1 |     -    20    25    10    47     -     -    16     -    34 |  288   6883
 MIZU |     -    34    23     -     -     -     -     -     -     - |  213    >>>
 MKEA |     -     -     -    17    15     -     -    10     -    60 |  288  10141
 NICO |     -    15     -    12    37     -     -    17     -     - |  288   3685
 NISU |     -    28    19     -     -     -     -     -     -    38 |  287     43
 NLIB |     -     -    11    15    29     -     -     -     -    22 |  288     31
 NNOR |     -     -    16    20     -     -     -     -     -    30 |  288    261
 NRC1 |     -     -     8    13    21     -     -     -     -    21 |  288     44
 NSSP |     -    12     -    11     -     -     -     -     -    28 |  288   6034
 NTUS |     -    21     -    14    25     -     -     -     -     - |  288   3541
 OHI2 |     -     -     -     -    43     -     -    37     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    11    18     9    13     -     -     9     -     - |  287     50
 PDEL |     -    13     -     8    12     -     -     X     -     - |  288   4033
 PERT |     -     -    19    17     -     -     -    31     -    32 |  288   8462
 PETP |     -     -     -     8    10     -     -     -     -    47 |  287   7571
 PIE1 |     -    13    14     9     -     -     -     -     -    30 |  288     26
 PIMO |     -     -     -    18    15     -     -    16     -    41 |  288   9465
 POL2 |     -    16     -    13    14     -     -    14     -    25 |  288  11951
 PTBB |     -    17    12     -     -     -     -     -     -    41 |  288    298
 QAQ1 |     -     -     8    10     -     -     -     -     -    27 |  276   7374
 RESO |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   6057
 REYK |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  275    >>>
 SANT |     -    15     -    13    19     -     -    10     -    81 |  288   1911
 SCH2 |     -     -    14     6    20     -     -     -     -    35 |  288   4840
 SCUB |     -    19     -    16     -     -     -     -     -     - |  288  11127
 SEY1 |     -     -     -    28    27     -     -    16     -    41 |  288   8612
 SHAO |     -    17     -    21    35     -     -     -     -    44 |  288   6804
 SPT0 |     -    16    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     96
 SSIA |     -    14     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   5439
 STJO |     -     -     9    13    26     -     -    12     -    31 |  288     73
 SUTH |     -    17     -    17    20     -     -     -     -    55 |  288   9066
 SUTM |     -     -    11     -    17     -     -     -     -    59 |  288  11991
 SYOG |     -    20    15     X     9     -     -     -     -    34 |  288   1335
 THTI |     -     -     -    25    31     -     -     -     -   109 |  216   9445
 THU3 |     -    10    13     8    16     -     -     -     -    33 |  288   1092
 TIXI |     -    10     -     -    11     -     -     -     -    35 |  283   5558
 TOW2 |     -    34     -     -    36     -     -     -     -     - |  230   4389
 TSKB |     -    18    14     X    14     -     -     -     -    68 |  288    901
 TWTF |     -    20    14     -     -     -     -     -     -    34 |  288     63
 ULAB |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  288  18713
 URUM |     -     -     -    10    13     -     -     -     -    70 |  288    >>>
 USN3 |     -    14    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     47
 USNO |     -    43    19    17     -     -     -     -     -    22 |  254     25
 VILL |     -     -    10    13    20     -     -     -     -    49 |  288   6162
 WES2 |     -     -    16    20     -     -     -     -     -    28 |  254   6310
 WHIT |     -     -     6     8     -     -     -     -     -    49 |  288   2384
 WILL |     -    15    13     6     -     -     -    12     -    40 |  288  10809
 WSRT |     -    15    19     -    21     -     -     -     -    34 |  288     52
 WTZR |     -    77    54     X     X     -     -     -     -     - |  137   8309
 YAKT |     -    19    13    25     -     -     -    20     -     - |  288   5996
 YAR2 |     -    23    19     -    33     -     -     -     -    36 |  288   7948
 YELL |     -    16    10     8    15     -     -     -     -    38 |  288     69
 YKRO |     -     -     -    20    25     -     -     -     -     - |  288  10093
 YSSK |     -     -     -    12     -     -     -    13     -     - |  251   8177
 ZWE2 |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2882    21    16    18    23    71  4324    20  2528    69 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   WTZR  | 1508-3 11:05:00 |         849
esa |   TIDB  | 1508-3  1:20:00 |       -5661
esa |   JOZE  | 1508-3  2:00:00 |         896
esa |   JOZE  | 1508-3  4:00:00 |        -524
esa |   JOZE  | 1508-3  5:00:00 |        -586
esa |   TIDB  | 1508-3  5:50:00 |        1122
esa |   JOZE  | 1508-3  6:00:00 |         554
esa |   JOZE  | 1508-3 10:00:00 |         503
esa |   JOZE  | 1508-3 14:00:00 |        -614
jpl |   HARB  | 1508-3  6:35:00 |        2317
jpl |   PDEL  | 1508-3  9:00:00 |       -1000
jpl |   PDEL  | 1508-3  9:05:00 |        1005
jpl |   PDEL  | 1508-3  9:15:00 |        -974
jpl |   DAEJ  | 1508-3  9:30:00 |       -2797
jpl |   PDEL  | 1508-3  9:35:00 |        1040
jpl |   PDEL  | 1508-3  9:45:00 |       -1012
jpl |   MATE  | 1508-3 12:05:00 |       -1118
jpl |   NICO  | 1508-3 13:20:00 |        -855
jpl |   HARB  | 1508-3 13:35:00 |       -1528
jpl |   MATE  | 1508-3 19:20:00 |         866
jpl |   PDEL  | 1508-3 20:10:00 |         790



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288    9.84   | 3.26e-14  3.86e-15  2.19e-15 |
 ONSA |   287     0     0   286    8.64   | 3.08e-14  5.44e-15  1.17e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    8.19   | 2.15e-14  5.00e-15  1.60e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.93   | 3.20e-14  5.65e-15  1.46e-15 |
 USNO |   254     0     0   252    7.73   | 3.09e-14  4.76e-15         - |
 ALGO |   288     0     0   288    7.54   | 2.76e-14  5.73e-15  1.77e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    7.22   | 3.83e-14  6.71e-15  2.20e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.01   | 4.91e-14  6.31e-15  1.42e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.29   | 3.21e-14  6.81e-15  6.16e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    4.55   | 3.15e-14  5.83e-15  1.25e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.87   | 3.16e-14  1.15e-14  6.99e-15 |
 NISU |   287     0     0   286    2.85   | 5.61e-14  9.86e-15  2.13e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    2.67   | 4.27e-14  1.49e-14  4.50e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    2.59   | 3.01e-14  5.72e-15  2.10e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    2.11   | 3.92e-14  7.87e-15  1.59e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.75   | 5.24e-14  9.05e-15  6.54e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.56   | 4.17e-14  1.01e-14  4.25e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    1.55   | 4.29e-14  7.19e-15  4.48e-15 |
 MATE |   288     1     0   287    1.43   | 4.14e-14  9.08e-15  5.92e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    1.40   | 6.33e-14  1.71e-14  9.39e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.21   | 9.52e-14  2.16e-14  4.22e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.04   | 1.32e-13  1.78e-14  9.85e-15 |
 WTZR |   137     0     0    40    0.80   | 3.43e-14  6.18e-15         - |
 HRAO |   242     0     0   242    0.78   | 5.65e-14  1.67e-14         - |
 IRKT |   288     0     0   288    0.34   | 4.02e-14  1.49e-14  2.76e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.30   | 1.96e-13  4.31e-14  1.51e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.26   | 5.56e-14  6.91e-15  7.27e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.22   | 2.36e-13  5.07e-14  3.95e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 4.30e-13  1.58e-13  5.60e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.54e-13  1.20e-13  5.56e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 4.14e-13  1.20e-13  5.23e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.05   | 2.37e-13  9.05e-14  8.61e-14 |
 G12  |   288     0     1   143    0.03   | 5.38e-13  6.48e-14  3.60e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.38e-13  9.67e-14  1.01e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 8.22e-13  2.89e-13  1.80e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 2.03e-13  1.55e-13  2.03e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 8.26e-13  2.39e-13  8.49e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.72e-13  2.19e-13  1.29e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  3.03e-13  7.03e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  3.16e-13  1.80e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.49e-12  3.42e-13  1.79e-13 |
 THU3 |   288     0     1   241    0.00   | 3.19e-13  8.80e-14  1.21e-13 |
 HARB |   276     0     1   181    0.00   | 1.18e-12  3.21e-13  6.27e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.50e-12  3.36e-13  2.39e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.27e-12  4.56e-13  2.53e-13 |
 WHIT |   288     0     0   143    0.00   | 5.82e-13  1.84e-13  1.18e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 4.55e-13  1.39e-13  2.01e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.98e-14  4.19e-15  2.92e-15 |
 YSSK |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.67e-13  7.31e-14  2.36e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.30e-13  5.29e-14  1.15e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.30e-13  8.55e-14  3.16e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  6.30e-13  3.89e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.09e-13  4.35e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.58e-13  6.49e-14  1.13e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.52e-12  1.79e-13  3.50e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.03e-12  1.31e-13  3.35e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.66e-13  7.88e-14  1.70e-14 |
 G19  |   288     3     6     0    0.00   | 5.52e-13  9.66e-14  3.31e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.75e-13  6.91e-14  3.45e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  6.65e-14  2.18e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.95e-13  6.70e-14  1.80e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.92e-13  6.77e-14  2.01e-14 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 5.39e-13  6.12e-14  4.09e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 7.30e-13  1.82e-13  4.13e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.78e-13  7.47e-14  5.13e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  4.85e-13  2.19e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.63e-13  7.31e-14  2.37e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.57e-13  5.71e-14  1.31e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   230     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 9.89e-13  3.69e-13  4.07e-13 |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.10e-12  1.08e-13  2.05e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   213     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   253     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  4.75e-13         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 2.10e-13  3.04e-13  7.33e-13 |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DRAO |   288     0     1     0    0.00   | 4.07e-13  1.50e-13  1.12e-13 |
 DGAR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   165     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.93e-17  2.32e-16  1.39e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      USN3      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
