
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1513   Day: 5   MJD: 54840                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2847      0     401    -648   2290   2290      0   4315   4315      0    0.00
 cod |   288     0  24252    284     160   -1183     22     23     21    102    125     87   19.91
 emr |   288     0  21936    587    2764   -3697     15     16     14    100    133     70   31.77
 esa |   288     0  29171   1325     308     222     16     16     16     98    126     85   28.84
 gfz |   288     0  28471    988     384    -539     22     22     22    110    159     83   19.48
 iga |    96     0   2847     52     210    -287     19     19      0    114    114      0    0.00
 igu |    96     0   2847     41     561   -2942   2297   2297      0   4501   4501      0    0.00
 ngs |    96     0   2847      0     339    -505   2289   2289      0   4025   4025      0    0.00
 usn |   288     0  24017     16     835   -1343     75     97     60    134    152    123    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    2 |   371   -47     6   -34    89   -21    70    13     4 |
    3 |  4203    -1   118  -133     4   -99  4747  1517   104 |
    4 | -2923   -64  -165   108   176   116  -144 -2692    41 |
    5 |  -434     X    57     X   -93   -52 13882  -725   -60 |
    6 | -2549    85   -28   -63    51   -24 -4500 -2822   109 |
    7 |  -607   168  -124    21     X    37 -2056  -515   253 |
    8 | -9088   -79    17   -31    98    24 -4082 -7162    -9 |
    9 |  -803    24     2  -106   129   -83 -6413 -1487    45 |
   10 | -6100  -201   187   -67    -1   -17 -8760 -4793  -154 |
   11 |  2831     4   -56    14    67    42  -384  3030    77 |
   12 |    56   168  -223    13   180    19   367  -181     7 |
   13 |  4712    53  -255   222    32   234   601  4201    96 |
   14 |  2940    11    -7    -6     8    23  -242  3326   -44 |
   16 |  3184   114   162  -232   -41  -182  -340  3448   101 |
   17 |  -342   164  -134  -167   299  -150   442  -308   132 |
   18 |  3516    -5   204  -240    28  -187 -1378  3390   116 |
   19 |  1733   -26   232   -98  -206   -75   335  1756  -158 |
   20 |  4284  -110   190  -130    -4   -84   904  4080   -88 |
   21 |  1403   -44   143  -147    29  -121  1408  1881   -40 |
   22 | -2859  -151   -48   -37   287     3 -1081 -1576    56 |
   23 |  -306     6   -23    64   -63    80   768  -494    54 |
   24 | -1435    28   -10   -35    39   -19  7658 -1612   -46 |
   25 | -3529   -17   -35   -46   142    -8  -887 -3689    65 |
   26 | -5980    17  -153    69   130    94 -6466 -5626   -72 |
   27 |   859   -51   -12    50    -2    87  6310  -353    -7 |
   28 |  7580  -104   -84   122    71   147   -38  7387    54 |
   29 |  3528   316    13   -24  -308     4  5041  3873   245 |
   30 |   644   190  -182   -29   153    34  3419   183   236 |
   31 |  -300   239    14   106  -425   123  -506   183   165 |
   32 | -4672   -94    98   -42     X    18   643 -4350    25 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    90    32   -69   -42     -     -     -   112 |
 ALRT |     -    12     -     -   -12     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -28     -    20     -     -     -     -  -119 |
 AREQ |     -   -61  -113   125    69     -     -     -     - |
 ARTU |     -    74     -    12   -92     -     -     -     - |
 ASPA |     -    78     -   -54     -     -     -     -    24 |
 AUCK |     -   -14     -   -29    55     -     -     -     - |
 BOR1 |     -  -160     -    73    69     -     -     -  -251 |
 BRFT |     -     -     -   -72   107     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -   -43    64     -     -     -     - |
 BRUS |     -    86    18     -  -118     -     -     -   -72 |
 CHAT |     -    37     -     X   -37     -     -     -    11 |
 COCO |     -   -34     -    55   -49     -     -     -   -48 |
 CRO1 |     -     -    11    -2   -14     -     -     -   -99 |
 DAEJ |     -    31     X   -21     -     -     -     -    62 |
 DARW |     -     -     -    64   -95     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    -8     -     6     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     4    -5     -     -     -    -8 |
 DRAO |     -    83   -61    10     -     -     -     -   -79 |
 FAA1 |     -    27     -   -18     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    41     3   -70     -     -     -     - |
 FLIN |     -   -67     -    46     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -     8   -11     -     -     -  -369 |
 GLSV |     -   111     -  -135    86     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -29    50   -27     -     -     -    14 |
 GOLD |     -     -     -    39   -58     -     -     -     0 |
 GRAZ |     -  -345   138     -   127     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    12   -18     -     -     -    -3 |
 HLFX |     -     -   -32    35     -     -     -     -   -97 |
 HOFN |     -     -     -   -68   100     -     -     -   -29 |
 HRAO |     -   -16     -    27   -23     -     -     -   -24 |
 HYDE |     -     -     -    67   -99     -     -     -     - |
 IENG |     -   -69    43     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   -57     -    93     -     -     -    -2 |
 ISPA |     -     -     -   -53    78     -     -     -   -65 |
 JOZE |     -     -   -20     X    32     -     -     -   -45 |
 JPLM |     -     -    35     -   -57     -     -     -    14 |
 KARR |     -   -26     -   117  -146     -     -     -     8 |
 KIRU |     -    -6    23   -22     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -50    55   -27     1     -     -     -    54 |
 KOUR |     -  -100    29    38     -     -     -     -   -90 |
 LAMA |     -  -119     -     -   122     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     3   -29    38     -     -     -   125 |
 MAL2 |     -   -76     -    52     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    53   -23    32   -64     -     -     -     5 |
 MATE |     -     -     0     -     0     -     -     -     - |
 MBAR |     -    26     -    43   -87     -     -     -    42 |
 MCM4 |     -     -     -    19   -28     -     -     -   -16 |
 MDO1 |     -   -62    39    31   -47     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    21   -31     -     -     -   186 |
 NICO |     -   -25     -   -45    90     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   -21    54   -47     -     -     -  -148 |
 NNOR |     -     -   -74    81     -     -     -     -   -35 |
 NRC1 |     -     -    21    39   -92     -     -     -   -36 |
 NRMD |     -   -30     -     -    30     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -90     -    -7   102     -     -     -  -151 |
 NYAL |     -     -    77     -  -126     -     -     -   173 |
 ONSA |     -   -42    68   -46     X     -     -     -  -164 |
 PERT |     -     -  -153   125    64     -     -     -    94 |
 PIE1 |     -     -    81    -2  -128     -     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -    22   -32     -     -     -     - |
 PTBB |     -    13    -8     -     -     -     -     -   -93 |
 QAQ1 |     -   -43    23     4     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    35     -     -   -35     -     -     -     - |
 REUN |     -   -36     -    25     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   -50     -    72   -56     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -   -19   -87   160     -     -     -   -88 |
 SPT0 |     -    59   -37     -     -     -     -     -   -72 |
 STJO |     -     -     2    42   -66     -     -     -     - |
 SUTH |     -   -14     -    53   -64     -     -     -    28 |
 SUTM |     -     -     4     -    -7     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -43   -33     X    99     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -40   100  -110    40     -     -     -   -70 |
 TIDB |     -     -    -7    22   -21     -     -     -    12 |
 TOW2 |     -   -14     -    10     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -43    33     X   -11     -     -     -   -23 |
 TWTF |     -    15    -9     -     -     -     -     -    45 |
 ULAB |     -     -     -    23   -34     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -94   140     -     -     -   268 |
 URUM |     -     -     -    79  -118     -     -     -  -127 |
 USN3 |     -    15   -10     -     -     -     -     -   -56 |
 USNO |     -   -81   -33    95     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    48    26  -118     -     -     -   126 |
 WES2 |     -     -  -173   148    67     -     -     -    -3 |
 WILL |     -   148    50  -157     -     -     -     -   116 |
 WSRT |     -    80    56     -  -173     -     -     -   100 |
 WTZR |     -   104     -   -57   -25     -     -     -   -15 |
 XMIS |     -     -     -   116  -171     -     -     -     - |
 YAKT |     -    73     -   -50     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -   -52     -    85     -     -     -   -89 |
 YELL |     -   -52     X    37    -1     -     -     -     - |
 YKRO |     -     -     -    -3     4     -     -     -     - |
 YSSK |     -    10     -   -15    12     -     -     -     - |
 ZIMM |     -   -39     -     -    40     -     -     -   -71 |
 ZWE2 |     -    83     -     -   -85     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    2 |  1497    28    16    18    27    15   274  1347    72 |  288    213
    3 |  3210    27    13    21    11    12  3247  2578    66 |  288   1810
    4 |  1688    20    12    13    11    18   909  1390    70 |  288    830
    5 |  3653     X    10     X    16    44  7352  3730   177 |  225   2747
    6 |  1014    24    11    17    11    17  2429   876    54 |  288   1035
    7 |  1468    17    11    16     X    22  1098  1321   123 |  288    248
    8 |  3221    17    11    10    21    17  2206  3297   128 |  288   1902
    9 |  2338    29    24    12    13    20  3218  2834    91 |  288   2605
   10 |  2611    13    13    11    14    22  4317  2958    86 |  288   1436
   11 |  1118    23    10    16    13    23   390   861    43 |  288    283
   12 |   731    24    32    19    54    26   483   728   133 |  288    332
   13 |  1559    19    14    16     8    18   529  1623    90 |  288    384
   14 |   982    18    12    13    12    15   344   910    85 |  288    236
   16 |   661    19    16    18    43    19   351   536    78 |  288    311
   17 |   942    40    18    24    16    13   249   763   124 |  288    178
   18 |  1310    34    21    16    18    14   888  1180   101 |  288    271
   19 |   452    42    17    16    15    13   556   548    78 |  288    224
   20 |  1364    15     8    13    13    25   372  1049    72 |  288    371
   21 |   841    27    14    18    13    23   707  1174    90 |  288    474
   22 |  3061    16    14    14    15     9   862  2422   111 |  288    372
   23 |   613    20     8     9    15    17   483   547    85 |  288    149
   24 |  1626    22    17    15    19     8  3777  1688   112 |  288   1740
   25 |  3090    15    11    13    11    15  2530  2809    88 |  288   1025
   26 |  2269    20    15    12    19    19  3154  2410    67 |  288    662
   27 |  5036    20    12    12    28    14  2387  5968   112 |  288   3956
   28 |  1973    23    17    20    51    26  1974  2178   118 |  288   1358
   29 |  3984    22    24    11    29    16  3784  3835    98 |  288    398
   30 |  4521    28    32    39    33    33  5442  3869   113 |  247   1823
   31 |  1205    22    14    10    16    14   396  1189    92 |  288    251
   32 |  1772    25     9    19     X    32   542  1905    89 |  288    899
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    14     9    11    10     -     -     -    26 |  288    118
 ALRT |     -    17     -     -    17     -     -     -     - |  288   5527
 AMC2 |     -    15     -    11     -     -     -     -    22 |  288     35
 AREQ |     -    39    20    30    32     -     -     -     - |  288   8301
 ARTU |     -    23     -    12    10     -     -     -     - |  288  11179
 ASPA |     -    29     -    20     -     -     -     -    36 |  288   8025
 AUCK |     -    21     -    16    31     -     -     -     - |  287   5055
 BOR1 |     -    15     -    15    23     -     -     -    31 |  288   3705
 BRFT |     -     -     -    25    36     -     -     -     - |  278     70
 BRMU |     -     -     -    37    56     -     -     -     - |  147    >>>
 BRUS |     -    15    10     -    18     -     -     -    33 |  288     41
 CHAT |     -    27     -     X    27     -     -     -    40 |  287  10927
 COCO |     -    20     -    17    23     -     -     -    31 |  288  20097
 CRO1 |     -     -     9    10    16     -     -     -   101 |  288     39
 DAEJ |     -    19     X    13     -     -     -     -    51 |  264   2846
 DARW |     -     -     -    50    74     -     -     -     - |  112   4032
 DAV1 |     -    29     -    20     -     -     -     -     - |  240   3377
 DGAR |     -     -     -    16    24     -     -     -    96 |  288  11640
 DRAO |     -    23    12    13     -     -     -     -    32 |  288   6198
 FAA1 |     -    28     -    19     -     -     -     -     - |  281   5510
 FAIR |     -     -    19    15    12     -     -     -     - |  288   6230
 FLIN |     -    16     -    11     -     -     -     -     - |  276  16020
 GLPS |     -     -     -    11    16     -     -     -   144 |  288   8343
 GLSV |     -    21     -    12    14     -     -     -     - |  288   5741
 GODE |     -     -    14    17    22     -     -     -    26 |  288     60
 GOLD |     -     -     -    16    23     -     -     -    28 |  288  13554
 GRAZ |     -    20    13     -    15     -     -     -     - |  288   3263
 GUAM |     -     -     -    15    22     -     -     -   119 |  288  10990
 HLFX |     -     -    11    13     -     -     -     -    37 |  288   7424
 HOFN |     -     -     -    35    51     -     -     -   105 |  209    >>>
 HRAO |     -    24     -    16    24     -     -     -    40 |  288     58
 HYDE |     -     -     -    12    17     -     -     -     - |  288   3595
 IENG |     -    26    16     -     -     -     -     -     - |  288     42
 IRKT |     -     -    15     -    24     -     -     -    62 |  288    159
 ISPA |     -     -     -    12    18     -     -     -   129 |  288  12710
 JOZE |     -     -    18     X    29     -     -     -    35 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    18     -    29     -     -     -    97 |  288  29423
 KARR |     -    13     -    15    23     -     -     -    33 |  288  11317
 KIRU |     -    12     9     8     -     -     -     -     - |  288   4849
 KOKB |     -    20    18    22    24     -     -     -    46 |  288    104
 KOUR |     -    33    26    18     -     -     -     -    43 |  288     82
 LAMA |     -    17     -     -    18     -     -     -     - |  288   3840
 LPGS |     -     -    23    25    22     -     -     -    71 |  288  14914
 MAL2 |     -    12     -     9     -     -     -     -     - |  288   5414
 MAS1 |     -    16    12    11    26     -     -     -    30 |  288   3529
 MATE |     -     -     9     -    15     -     -     -     - |  240     53
 MBAR |     -    18     -    13    24     -     -     -    24 |  288   8413
 MCM4 |     -     -     -    10    15     -     -     -    37 |  288   5997
 MDO1 |     -    22    12     8    11     -     -     -     - |  288   6923
 MKEA |     -     -     -    15    22     -     -     -   178 |  288   9697
 NICO |     -    13     -    13    18     -     -     -     - |  276   3930
 NLIB |     -     -    14    17    24     -     -     -    34 |  288     47
 NNOR |     -     -     9    10     -     -     -     -    81 |  288    431
 NRC1 |     -     -     9     9     8     -     -     -    27 |  288     22
 NRMD |     -    31     -     -    31     -     -     -     - |  283   5413
 NTUS |     -    19     -    18    36     -     -     -    43 |  288   3213
 NYAL |     -     -    16     -    25     -     -     -    44 |  288     30
 ONSA |     -    19    19    14     X     -     -     -    36 |  288     75
 PERT |     -     -    22    20    21     -     -     -    38 |  288   8151
 PIE1 |     -     -    14    13    14     -     -     -     - |  288     35
 POL2 |     -     -     -     5     8     -     -     -     - |  288  12740
 PTBB |     -    15    10     -     -     -     -     -    27 |  288    159
 QAQ1 |     -    14    11    19     -     -     -     -     - |  288   7512
 RESO |     -    11     -     -    11     -     -     -     - |  288   8972
 REUN |     -    20     -    14     -     -     -     -     - |  287   4675
 SANT |     -    17     -    17    27     -     -     -     - |  288   1203
 SCH2 |     -     -    13    11    11     -     -     -    32 |  288   7655
 SPT0 |     -    14     9     -     -     -     -     -    34 |  288     30
 STJO |     -     -     9    10     9     -     -     -     - |  288     24
 SUTH |     -    19     -    10    22     -     -     -    81 |  288   6314
 SUTM |     -     -    13     -    21     -     -     -     - |  239   8949
 SYOG |     -    29    21     X    15     -     -     -     - |  288   1334
 THU3 |     -    16    13    12    17     -     -     -    32 |  288    >>>
 TIDB |     -     -    12    18    17     -     -     -    23 |  288  10377
 TOW2 |     -    24     -    17     -     -     -     -     - |  288   4501
 TSKB |     -    17    15     X    26     -     -     -    43 |  288   1534
 TWTF |     -    25    16     -     -     -     -     -    30 |  288     28
 ULAB |     -     -     -     6     9     -     -     -     - |  286  15474
 UNSA |     -     -     -    14    21     -     -     -   197 |   82    >>>
 URUM |     -     -     -     6     9     -     -     -    37 |  288    >>>
 USN3 |     -    17    11     -     -     -     -     -    24 |  288     25
 USNO |     -    35    12    19     -     -     -     -     - |  288     48
 VILL |     -     -    12    10    12     -     -     -    68 |  288   5625
 WES2 |     -     -    13    13    13     -     -     -    33 |  288   5805
 WILL |     -    24    20    18     -     -     -     -    30 |  288  17748
 WSRT |     -    17     9     -    14     -     -     -    20 |  288     29
 WTZR |     -    31     -    18    11     -     -     -    23 |  276     43
 XMIS |     -     -     -    23    34     -     -     -     - |  287   3434
 YAKT |     -    20     -    14     -     -     -     -     - |  288  78830
 YAR2 |     -     -    15     -    25     -     -     -    33 |  288   7942
 YELL |     -    30     X    14    13     -     -     -     - |  288     78
 YKRO |     -     -     -    22    32     -     -     -     - |  288  10263
 YSSK |     -    17     -    10    10     -     -     -     - |  287   7540
 ZIMM |     -    17     -     -    17     -     -     -    48 |  288   3257
 ZWE2 |     -    14     -     -    14     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2290    22    15    16    23    20  2298  2289    76 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   JOZE  | 1513-5  1:00:00 |        -511
esa |   JOZE  | 1513-5  2:00:00 |        -523
esa |   JOZE  | 1513-5  5:00:00 |         715
esa |   JOZE  | 1513-5 10:00:00 |        1529
esa |   JOZE  | 1513-5 11:00:00 |       -1454
esa |   JOZE  | 1513-5 12:00:00 |         584



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.97   | 3.21e-14  5.62e-15  3.02e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    9.97   | 2.72e-14  5.66e-15  2.02e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.94   | 3.23e-14  5.96e-15  1.21e-15 |
 WTZR |   276     0     0   275    9.52   | 2.54e-14  9.08e-15  1.12e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.31   | 3.22e-14  6.31e-15  1.84e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    9.10   | 3.18e-14  4.93e-15  1.08e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.83   | 5.24e-14  6.96e-15  2.06e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    4.05   | 3.07e-14  6.90e-15  2.80e-15 |
 BRFT |   278     0     0   278    3.63   | 5.75e-14  2.42e-14  5.80e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    3.48   | 3.22e-14  4.10e-15  1.71e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.40   | 3.24e-14  5.74e-15  2.61e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    3.11   | 3.60e-14  5.22e-15  1.29e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.57   | 2.85e-14  6.94e-15  2.38e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.34   | 1.91e-14  4.62e-15  1.37e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    2.22   | 9.11e-14  3.19e-14  6.53e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    2.12   | 3.95e-14  6.95e-15  2.28e-15 |
 MATE |   240     0     0   239    1.64   | 3.34e-14  5.96e-15         - |
 TWTF |   288     0     0   288    1.62   | 6.86e-14  9.83e-15  3.21e-15 |
 CRO1 |   288     0     2   126    1.01   | 1.17e-13  1.59e-14  3.44e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    0.75   | 8.70e-14  9.80e-15  8.77e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.58   | 5.90e-14  1.59e-14  4.33e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.51   | 5.42e-14  1.48e-14  6.32e-15 |
 GODE |   288     1     0   287    0.33   | 5.06e-14  6.57e-15  4.74e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.28   | 2.50e-13  5.73e-14  1.30e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.27   | 4.39e-14  1.32e-14  1.41e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.15   | 2.14e-13  7.61e-14  6.47e-14 |
 G16  |   288     0     1   239    0.06   | 6.16e-13  8.52e-14  2.54e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 4.01e-13  1.34e-13  4.93e-14 |
 G12  |   288     0     1   127    0.03   | 6.28e-13  7.88e-14  2.93e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.20e-13  9.79e-14  9.09e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.59e-13  1.59e-13  8.46e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.02   | 8.19e-13  2.37e-13  1.25e-13 |
 G05  |   225     0     0   220    0.02   | 1.94e-13  9.46e-14         - |
 G06  |   288     0     1   143    0.01   | 4.37e-13  1.67e-13  7.15e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.04e-13  8.75e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.02e-12  3.85e-13  1.11e-13 |
 THU3 |   288     1     0   287    0.01   | 2.56e-13  9.41e-14  1.40e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.22e-13  1.69e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  4.39e-13  2.21e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  3.44e-13  2.06e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.34e-12  4.55e-13  2.26e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 6.73e-13  6.95e-13  5.66e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 2.31e-13  3.66e-13  4.45e-13 |
 DRAO |   288     0     1   181    0.00   | 4.35e-13  1.63e-13  3.39e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.13e-14  3.09e-15  2.10e-15 |
 UNSA |    82     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   112     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   209     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   247     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  6.00e-13         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.02e-13  6.11e-14  2.80e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.38e-13  5.97e-14  3.11e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.20e-13  7.65e-14  8.92e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.63e-13  5.22e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.55e-13  5.73e-14  1.16e-14 |
 G22  |   288     8     6     0    0.00   | 1.29e-12  2.57e-13  8.35e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 8.70e-13  1.41e-13  5.01e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.72e-13  8.38e-14  2.62e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.70e-13  7.39e-14  1.74e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.90e-13  7.66e-14  3.06e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.33e-13  5.64e-14  1.94e-14 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 5.41e-13  6.61e-14  2.23e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.47e-13  6.92e-14  2.59e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.52e-13  7.43e-14  2.68e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.39e-13  3.30e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.68e-13  5.97e-14  2.07e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.27e-13  5.95e-14  2.11e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 9.43e-13  2.50e-13  4.51e-13 |
 REUN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.02e-12  1.60e-13  3.82e-14 |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 1.93e-13  2.03e-13  7.56e-13 |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   147     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALGO |   288     0     1     0    0.00   | 2.19e-14  4.10e-15  9.27e-15 |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.53e-17  1.83e-16  1.10e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      BRUS      USN3 |
------------------------------------------+------------------------------+
