
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1522   Day: 4   MJD: 54902                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2954      9     -30    -222   2572   2572      0   4553   4553      0    0.00
 cod |   288     0  25273    320    -901     109     20     21     19     91     88     93   15.45
 emr |   288     0  23735    276    -889    1252     14     13     15    115    149     89   23.94
 esa |   288     0  31908   1397     -76     113     16     14     17     94    124     79   21.13
 gfz |   288     0  31298   1325     243    -575     23     22     24    134    186    110   13.60
 iga |    96     0   2954     43      22    -376     24     24      0    110    110      0    0.00
 igu |    96     0   2954     56     -66    1329   2206   2206      0   3802   3802      0    0.00
 jpl |   288     0  26329    863    -355    1676     13     12     14     89     98     84   25.88
 ngs |    96     0   2954     13    -121     -94   2039   2039      0   3873   3873      0    0.00
 usn |   288     0  23291    114    -606    -112     62     71     55    134    154    120    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -90    22    -7    70   -29   115   364   -48    55   -86 |
    3 | -1981   -43   135  -116   190   -56 -2934  -124 -1288   101 |
    4 | -1992   139  -213   157   -85   152  1340    30 -1729    51 |
    5 |-10166   -54   223   -33  -146    14 -9936   -70 -7104  -169 |
    6 |  -898  -145     X   -36   233    27 -2404     X -1293   -16 |
    7 |   664    34  -202   -10     X    17  -930   175   436    94 |
    8 |  4203   -77    41     1    36    39  5091   -12   975  -116 |
    9 | -2063    -6    35     6   -99    50  8075    18 -1745   -73 |
   10 | -3816   -87   268   -12  -159    27  -823  -103 -3453    83 |
   11 |  4195    28   -37   -38   148   -26 -1094   -29  4099   -13 |
   12 |   378     7  -118    60   -86    65  1518   102   236     0 |
   13 |  5808    64  -284   210    96   216   968    16  5724    90 |
   14 |  3688   -57    45   -28   152    19 -1230   -44  3640    25 |
   15 |   139   100  -260    30  -115    88   226   214  -150   205 |
   16 |  3750  -147   124  -217   373  -176  -328   -46  3630    -4 |
   17 | -3591   169  -112  -195     X  -160 -2066   162 -2957   147 |
   18 |  3910    31   217  -300    -2  -248  -784    26  4032   245 |
   19 |  1431   -58   132  -118   200  -106 -1053   -70  1046  -257 |
   20 |  3796    35   188  -188   -71  -141   247    -3  3962  -109 |
   21 |  2654   -71   168  -242    -5  -174 -1251    87  2797   124 |
   22 |  2883  -119    57   -70   311   -29  1446   -87  2096   247 |
   23 |  1206   -77   -18    10   257    23  -200   -44  1089    20 |
   24 | -6620    51    61   -33   -78    25   213   -19 -5283   271 |
   25 | -1101   -88   -61   -21   272     5 -4277   -18 -1544     4 |
   26 | -1422     X  -100     X    36   -24 -3978    76 -1479    50 |
   27 | -7537    13    -2    67  -199   111 -4589    44 -8369   -90 |
   28 |  5807    -4    15    95   -34   112  5000   -71  5076   -10 |
   29 |  -897   105  -163  -151     X   -88   390   212  -430   195 |
   30 | -1264   115  -176   136    39   159  6393   -38 -1290    92 |
   31 |   259   -29  -139   -65   258   -54  1100    65    61    -8 |
   32 | -2293  -120    92   -39   393    10 -1032  -189 -2344   -91 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -62     -     -    33     -     - |
 ALGO |     -     -   -17    47   -46     -     -     2     -   144 |
 ALIC |     -    19     -   161  -266     -     -    -3     -     - |
 ALRT |     -   -73     -     -    83     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    -6     -    40     -     -     -   -29     -    46 |
 AREQ |     -   -22  -107    99     5     -     -    28     -     - |
 ARTU |     -    44     -     9   -99     -     -    19     -     - |
 ASPA |     -    23     -    62    80     -     -  -106     -   -10 |
 AUCK |     -   101     -     -    19     -     -   -70     -   144 |
 BOGT |     -     -     -    29   -44     -     -     -     -  -201 |
 BOR1 |     -   -61     -   111  -108     -     -     -     -  -110 |
 BRUS |     -    38   -38     -     -     -     -    13     -   -45 |
 CHAT |     -   -31     -   -38   -15     -     -    55     -    68 |
 CHPI |     -     -     -     3     -     -     -    -2     -     - |
 COCO |     -   -12     -    24    15     -     -   -18     -     - |
 CRO1 |     -     -     3    19     5     -     -   -21     -   -40 |
 DAEJ |     -   -60    42     0     -     -     -     -     -   -73 |
 DARW |     -     -     -   163  -339     -     -    40     -     - |
 DAV1 |     -   -29     -     -    33     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     9   -15     -     -     -     -   -42 |
 DRAO |     -    59   -35    -3     -     -     -     -     -  -133 |
 DUBO |     -     -     -   -42     -     -     -    35     -     - |
 FAIR |     -     -    84   -58   -50     -     -    -4     -     - |
 FLIN |     -    28     -   -20     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -36     -    26     1     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -   113     -   -43   -62     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -     7    -8     1     -     -     -     -   105 |
 GOLD |     -     -     -   138    -3     -     -   -98     -   -39 |
 GRAS |     -     -     -    -2     4     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -249   161     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -29    -1     -     -    24     -    24 |
 GUAT |     -  -138     -  -256  -102     -     -   345     -     - |
 HARB |     -   105    19     2     -     -     -   -82     -     - |
 HLFX |     -     -   -49    51     -     -     -     4     -   -82 |
 HOB2 |     -     -     -   161  -187     -     -   -33     -     - |
 HOFN |     -     -     -   -14    22     -     -     -     -   -52 |
 HRAO |     -     -     -   -13    20     -     -     -     -    93 |
 HYDE |     -     -     -    88  -334     -     -   104     -     - |
 IENG |     -   -17    11     -     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -   -36    23     -     -    16     -  -109 |
 JOZE |     -     -   -16     X    28     -     -     -     -    91 |
 JPLM |     -     -    98     -  -173     -     -     -     -   -48 |
 KARR |     -    69     -   216   -74     -     -  -156     -     - |
 KELY |     -     -     -   -27    86     -     -   -23     -     - |
 KERG |     -     -   -83    49   -12     -     -    43     -   -23 |
 KIRU |     -   -53    42    -9     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -28   -17     -     -    32     -   118 |
 KOKB |     -    25    12    71    -3     -     -   -82     -  -102 |
 LAMA |     -   -29     -     -    33     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    60   -47   -68     -     -    17     -   -93 |
 MAC1 |     -   -44     -    32     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -15     -    11     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     4   -16    63   -75     -     -     -     -   -40 |
 MATE |     -     -    55     -   -97     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -   -29     -   107   -59     -     -   -35     -   -42 |
 MCM4 |     -     -    11   -39    42     -     -     -     -   -12 |
 MDO1 |     -   -14    17   -16   -47     -     -    29     -     - |
 MIZU |     -    39   -25     -     -     -     -     -     -     5 |
 MKEA |     -     -     -    31   -47     -     -     -     -     - |
 NICO |     -    24     -    94   -74     -     -   -48     -     - |
 NISU |     -   -44    28     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   126     -   -99     -     -   -64     -   -56 |
 NRC1 |     -     -   -29    58   -40     -     -     -     -  -135 |
 NRIL |     -    39     -   -49   -66     -     -    49     -     - |
 NTUS |     -  -116     -    32   -57     -     -    74     -  -130 |
 NYAL |     -     -    58     -  -102     -     -     -     -   184 |
 OHI2 |     -     -     -     -    79     -     -   -41     -     - |
 ONSA |     -     1    23   -57    36     -     -     -     -   -64 |
 PDEL |     -   -23     -    50   -17     -     -   -17     -     - |
 PERT |     -     -   -37    65   161     -     -  -101     -   -61 |
 PIE1 |     -     -    88   -34  -102     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -17   -93     -     -    62     -     - |
 POL2 |     -     3     -    12   -31     -     -     5     -     - |
 PRDS |     -     -    28     -     -     -     -   -26     -  -138 |
 PTBB |     -    34   -22     -     -     -     -     -     -   -17 |
 QAQ1 |     -     -    71  -158     -     -     -    70     -     - |
 QUIN |     -     -     -   126     -     -     -  -103     -     - |
 RABT |     -    47     -    46     -     -     -   -66     -     - |
 RESO |     -   -41     -     -    47     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    94     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    68     -     -     -   -56     -     - |
 SANT |     -     -     -   -24   -80     -     -    62     -     - |
 SCH2 |     -     -    55   -61    -3     -     -     -     -  -130 |
 SEY1 |     -     -     -    21   204     -     -  -125     -     - |
 SPT0 |     -    28   -18     -     -     -     -     -     -   -40 |
 SSIA |     -   -93     -     -   106     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    73    -7   -93     -     -   -15     -     - |
 SUTH |     -     -     -    72     -     -     -   -59     -     - |
 SUTM |     -     -   -40     -    70     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   231  -318     X   295     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -  -163   161    25    40     -     -  -105     -   -60 |
 TIDB |     -     -   -65    73     1     -     -     X     -    96 |
 TIXI |     -   -51     -     -    57     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -     -    72     -     -     -     -   -66     -    27 |
 TOW2 |     -    18     -   126   -29     -     -   -99     -     - |
 TSKB |     -    19     5     X    55     -     -   -44     -    -4 |
 TWTF |     -    50   -32     -     -     -     -     -     -    21 |
 ULAB |     -     -     -   -86  -233     -     -   193     -     - |
 USN3 |     -    -9     6     -     -     -     -     -     -    -7 |
 USNO |     -   206   -49   -98     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -   -23   -22    74     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -   -47    44    16     -     -     -     -   -56 |
 WILL |     -   -36    55   -36     -     -     -     -     -  -132 |
 WIND |     -     -     -     -    37     -     -   -19     -     - |
 WSRT |     -    53     7     -   -74     -     -     -     -   -33 |
 WTZR |     -   346  -338     X   201     -     -     -     -   319 |
 YAKT |     -   -48   -39   -92     -     -     -   140     -   -22 |
 YAR2 |     -     -    10     -   -17     -     -     -     -  -130 |
 YELL |     -   -95    50  -129   -13     -     -   123     -     - |
 YSSK |     -     -     -    35     -     -     -   -29     -     - |
 ZWE2 |     -    34     -     -   -38     -     -     X     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   466    20    11     8    14    25   421    11   465    48 |  288    175
    3 |  3943    28    18    14    18    24  2578    25  3851    69 |  287   2350
    4 |  2195    25     9    11    11    17  1319    12  1444    60 |  288    698
    5 |  4032    13    11    10    13    23  6473     8  2723    96 |  288   1245
    6 |  1380    16     X     9    13    23  1391     X  1155    73 |  239    877
    7 |   955    21    12    11     X    13  1001     8   765    56 |  288    403
    8 |  5845    13    13    18    46    26  2439    12  5099    56 |  288   2254
    9 |  2608    17    10    15    12    21  3934    10  2807    42 |  288   2596
   10 |  1675    22    11    10    27    17  1590     9  1692    28 |  288   1660
   11 |  1184    25    13    10     9    20   737     8  1220    64 |  288    486
   12 |   545    14    13     9    14    18   769     7   508   122 |  288    259
   13 |  1312    24    10    24    27    22  1049     8  1278    80 |  288    258
   14 |  1065    36    11    35    32    40   701    12   972    82 |  288    206
   15 |   467    25    13    12    49    26   525    10   536    46 |  288    239
   16 |   421    13    12    25    24    30   497    13   510    71 |  288    280
   17 |  1308    21    17    16     X    19  1196     9  1297    43 |  288    262
   18 |   554    25     9    11    22    28   422    10   509    54 |  288    255
   19 |   865    17    11    12    18    17   500    13   673    58 |  288    276
   20 |   630    15    12    12    12    24   585    10   531   104 |  288    251
   21 |   793    36    18    17    15    43   377    11   676    69 |  288    355
   22 |  1834    22    10    12    17    22  1094     8  1111    48 |  288    488
   23 |   709    18    11    12    17    16   385    10   580    55 |  288    179
   24 |  5493    18    11     9    14    16  3088    11  4559    52 |  288   4120
   25 |  1867    22    12    13    17    23  2644     8  1529    44 |  288    690
   26 |   852     X    35     X    18    48  2187    39  1036   149 |  265    693
   27 |  8288    21    10    15    16    26  6780     9  4590    41 |  288   3868
   28 |  1411    34    13    13    16    18  2036    10  1655    49 |  288    417
   29 |   747    10    10    14     X    36   624    10   823   106 |  288    332
   30 |  3010    12    12     7    10    24  3853     8  2960    69 |  288   2479
   31 |   515    16    17    10    42    17  1024    16   715    81 |  288    193
   32 |  1025    23    13    10    13    20  1349    10  1077    84 |  288    626
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    24     -     -    13     -     - |  286   9297
 ALGO |     -     -     6     6    11     -     -     6     -    23 |  288   7061
 ALIC |     -    26     -    19    18     -     -    12     -     - |  288   3463
 ALRT |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   8274
 AMC2 |     -    12     -     7     -     -     -     9     -    47 |  288     16
 AREQ |     -    17    14    16    32     -     -    12     -     - |  288   8812
 ARTU |     -     9     -     7    14     -     -     7     -     - |  288   9186
 ASPA |     -    22     -    20    28     -     -    12     -    36 |  288   9774
 AUCK |     -    32     -     -    24     -     -    14     -    43 |  287   4785
 BOGT |     -     -     -    16    25     -     -     -     -   151 |  283   8341
 BOR1 |     -    24     -    13    19     -     -     -     -    30 |  275   3278
 BRUS |     -    17    13     -     -     -     -     7     -    25 |  288     53
 CHAT |     -    24     -    17    33     -     -    17     -    30 |  287  12400
 CHPI |     -     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   9983
 COCO |     -    34     -    20    26     -     -    17     -     - |  288  16130
 CRO1 |     -     -    12    20    25     -     -    14     -    64 |  288     65
 DAEJ |     -    31    12    19     -     -     -     -     -    24 |  260   4632
 DARW |     -     -     -    26    34     -     -    16     -     - |  288   3646
 DAV1 |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   4064
 DGAR |     -     -     -    11    17     -     -     -     -   111 |  288  14219
 DRAO |     -    13     7     5     -     -     -     -     -    20 |  288   2135
 DUBO |     -     -     -     6     -     -     -     5     -     - |  253  80023
 FAIR |     -     -    12     8    10     -     -     8     -     - |  288   8076
 FLIN |     -     9     -     7     -     -     -     -     -     - |  276  23080
 GLPS |     -    14     -    11    16     -     -     -     -     - |  288   9762
 GLSV |     -    17     -     9    14     -     -     -     -     - |  288   5163
 GODE |     -     -    10    17    22     -     -     -     -    31 |  288    107
 GOLD |     -     -     -    15    24     -     -    14     -    66 |  286  13537
 GRAS |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     - |  276   5030
 GRAZ |     -    25    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   3820
 GUAM |     -     -     -    18    38     -     -    12     -    36 |  288   8375
 GUAT |     -    29     -    12    24     -     -    18     -     - |  288   5694
 HARB |     -    30    19    16     -     -     -    17     -     - |  288   1385
 HLFX |     -     -    14    14     -     -     -     7     -    19 |  288   7235
 HOB2 |     -     -     -    11    29     -     -    13     -     - |  288     84
 HOFN |     -     -     -    40    62     -     -     -     -    66 |  262    >>>
 HRAO |     -     -     -    13    21     -     -     -     -   145 |  288     40
 HYDE |     -     -     -    17    25     -     -    15     -     - |  288   3971
 IENG |     -    23    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     61
 ISPA |     -     -     -    17    36     -     -    16     -    82 |  288  11729
 JOZE |     -     -    22     X    39     -     -     -     -    25 |  275    >>>
 JPLM |     -     -    12     -    21     -     -     -     -    31 |  288  22235
 KARR |     -    17     -    15    23     -     -    12     -     - |  288   7760
 KELY |     -     -     -    11    28     -     -    20     -     - |  288   5920
 KERG |     -     -    11    18    32     -     -     9     -    47 |  288    870
 KIRU |     -    15    11    10     -     -     -     -     -     - |  288  23198
 KIT3 |     -     -     -    13    18     -     -    13     -    47 |  288  12346
 KOKB |     -    24    18    20    33     -     -    14     -    75 |  288    163
 LAMA |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2669
 LPGS |     -     -    19    28    29     -     -    12     -    96 |  288  14151
 MAC1 |     -    16     -    12     -     -     -     -     -     - |  264   7353
 MAL2 |     -     9     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   5711
 MAS1 |     -    16    10    12    12     -     -     -     -    20 |  288   1956
 MATE |     -     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  180    103
 MBAR |     -    22     -    12    26     -     -    16     -    60 |  288   9954
 MCM4 |     -     -    13    16    10     -     -     -     -   129 |  288   5929
 MDO1 |     -    10     9    13    25     -     -    11     -     - |  288   7097
 MIZU |     -    43    28     -     -     -     -     -     -   104 |  156    >>>
 MKEA |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     - |  288  13149
 NICO |     -    11     -    10    11     -     -     9     -     - |  288   3280
 NISU |     -    20    13     -     -     -     -     -     -     - |  284     24
 NLIB |     -     -    11     -    10     -     -     9     -    26 |  288     23
 NRC1 |     -     -     6     7     9     -     -     -     -    55 |  288     29
 NRIL |     -    25     -    44    23     -     -    21     -     - |  287   5355
 NTUS |     -    25     -    13    22     -     -    12     -    46 |  288   3534
 NYAL |     -     -     7     -    13     -     -     -     -    29 |  288     98
 OHI2 |     -     -     -     -    15     -     -     8     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    12    11     9    26     -     -     -     -    17 |  288     22
 PDEL |     -    15     -    11    26     -     -    11     -     - |  288   3250
 PERT |     -     -    14    23    34     -     -    14     -    54 |  288   6617
 PIE1 |     -     -     9     7    12     -     -     -     -     - |  288     39
 PIMO |     -     -     -    22    33     -     -    20     -     - |  288  10409
 POL2 |     -    23     -     7    19     -     -    12     -     - |  288   8225
 PRDS |     -     -    13     -     -     -     -    12     -    30 |  288    373
 PTBB |     -    17    11     -     -     -     -     -     -    18 |  288    407
 QAQ1 |     -     -     7     7     -     -     -     6     -     - |  286   6137
 QUIN |     -     -     -    10     -     -     -     8     -     - |  288   7715
 RABT |     -    17     -     9     -     -     -     7     -     - |  288   6787
 RESO |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   7134
 REUN |     -    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4298
 REYK |     -     -     -    54     -     -     -    44     -     - |  266    >>>
 SANT |     -     -     -    19    22     -     -    12     -     - |  288    688
 SCH2 |     -     -    26    20    23     -     -     -     -    17 |  288  32725
 SEY1 |     -     -     -    23    24     -     -    17     -     - |  288  13264
 SPT0 |     -    14     9     -     -     -     -     -     -    24 |  288     41
 SSIA |     -    21     -     -    24     -     -     -     -     - |  288   4472
 STJO |     -     -    14    14    30     -     -    10     -     - |  288     29
 SUTH |     -     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288   7263
 SUTM |     -     -    12     -    22     -     -     -     -     - |  288  13880
 SYOG |     -    13     8     X    12     -     -     -     -     - |  288   1032
 THU3 |     -    14     6    11    10     -     -    10     -    21 |  288    >>>
 TIDB |     -     -    13    17    32     -     -     X     -    24 |  288  10195
 TIXI |     -    18     -     -    20     -     -     -     -     - |  282   5411
 TLSE |     -     -    10     -     -     -     -     9     -    22 |  288    461
 TOW2 |     -    24     -    28    33     -     -    15     -     - |  288   3400
 TSKB |     -    27    20     X    19     -     -    12     -    17 |  288   1493
 TWTF |     -    12     7     -     -     -     -     -     -    18 |  288     36
 ULAB |     -     -     -     8    13     -     -     7     -     - |  288  15952
 USN3 |     -    13     9     -     -     -     -     -     -    17 |  288     19
 USNO |     -    18    16    15     -     -     -     -     -     - |  227     16
 VILL |     -     -    10    11    10     -     -     -     -     - |  288   5405
 WES2 |     -     -    27    17    42     -     -     -     -    65 |  281   5753
 WILL |     -    19    12     8     -     -     -     -     -    62 |  286  18509
 WIND |     -     -     -     -    23     -     -    12     -     - |  288  15057
 WSRT |     -    23    15     -    27     -     -     -     -    25 |  288     23
 WTZR |     -    14    14     X    20     -     -     -     -    22 |  288     29
 YAKT |     -    35    49    38     -     -     -    35     -    50 |  288   7269
 YAR2 |     -     -    22     -    38     -     -     -     -    40 |  288   6606
 YELL |     -    22     9     6    11     -     -     7     -     - |  288     48
 YSSK |     -     -     -    14     -     -     -    11     -     - |  287   9021
 ZWE2 |     -    10     -     -    11     -     -     X     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2573    21    15    16    24    25  2206    14  2039    63 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   USNO  | 1522-4 16:40:00 |       -1590
emr |   SYOG  | 1522-4  2:40:00 |         614
emr |   USNO  | 1522-4 19:15:00 |        -581
esa |   JOZE  | 1522-4  2:00:00 |        -589
esa |   JOZE  | 1522-4  3:00:00 |         596
esa |   JOZE  | 1522-4  6:00:00 |       -1441
esa |   JOZE  | 1522-4  7:00:00 |        -588
esa |   JOZE  | 1522-4  8:00:00 |        1486
esa |   JOZE  | 1522-4 10:00:00 |         528
gfz |   KOUR  | 1522-4  9:10:00 |      -48876
jpl |   TIDB  | 1522-4  1:25:00 |        1068



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   10.39   | 2.82e-14  5.95e-15  1.59e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.52   | 3.60e-14  9.61e-15  2.50e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    9.35   | 3.36e-14  7.78e-15  3.50e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    7.86   | 3.85e-14  4.97e-15  1.80e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.81   | 3.05e-14  5.36e-15  2.22e-15 |
 USNO |   227     0     0   226    7.67   | 3.79e-14  5.66e-15         - |
 NRC1 |   288     1     0   287    7.51   | 4.35e-14  6.40e-15  1.43e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.90   | 3.97e-14  5.45e-15  2.39e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.64   | 5.25e-14  9.11e-15  2.36e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    5.01   | 3.77e-14  9.55e-15  3.34e-15 |
 NISU |   284     0     0   282    4.47   | 4.99e-14  8.34e-15  2.30e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    4.05   | 8.28e-14  2.41e-14  4.69e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.43   | 7.56e-14  1.35e-14  4.36e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    1.94   | 2.72e-14  9.11e-15  1.91e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.90   | 2.92e-14  6.57e-15  5.42e-15 |
 STJO |   288     0     0   143    1.86   | 3.34e-14  9.94e-15  3.31e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.62   | 3.55e-14  6.48e-15  2.92e-15 |
 HRAO |   288     0     0   143    1.39   | 4.84e-14  1.00e-14  3.28e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.22   | 1.27e-13  1.70e-14  6.12e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.71   | 5.17e-14  7.79e-15  8.50e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.59   | 8.64e-14  9.50e-15  9.90e-15 |
 PRDS |   288     1     0   287    0.25   | 4.73e-14  1.19e-14  2.14e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.24   | 2.38e-13  4.66e-14  3.51e-14 |
 HOB2 |   288     1     0   142    0.22   | 4.92e-14  1.13e-14  4.15e-15 |
 MATE |   180     0     0    35    0.10   | 4.25e-14  7.99e-15         - |
 G06  |   239     0     0   236    0.07   | 3.86e-13  1.21e-13         - |
 G25  |   288     0     0   288    0.06   | 2.39e-13  5.67e-14  5.36e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.52e-13  1.26e-13  8.47e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.04   | 2.31e-13  8.00e-14  8.28e-14 |
 TLSE |   288     0     0   143    0.03   | 3.56e-13  1.08e-13  4.55e-14 |
 G26  |   265     0     0   261    0.02   | 4.48e-13  1.36e-13  6.96e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.76e-13  1.06e-13  1.08e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 8.71e-13  2.77e-13  7.82e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 8.87e-13  2.20e-13  6.28e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 8.95e-13  2.88e-13  7.88e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  3.11e-13  9.81e-14 |
 G10  |   288     0     0   201    0.00   | 1.43e-12  4.05e-13  1.29e-13 |
 THU3 |   288     1     0   287    0.00   | 2.51e-13  6.59e-14  1.54e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.00   | 9.89e-13  2.40e-13  1.14e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.40e-12  5.50e-13  2.10e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 4.84e-13  1.52e-13  1.19e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-14  2.77e-15  1.30e-15 |
 MIZU |   156     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   266     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.50e-13  6.26e-14  2.05e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.34e-13  1.80e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.72e-13  7.22e-14  1.95e-14 |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.48e-13  7.63e-14  3.70e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.03e-13  3.35e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  5.31e-13  5.51e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.58e-13  6.05e-14  1.37e-14 |
 G22  |   288     4     6     0    0.00   | 1.36e-12  2.26e-13  9.18e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.25e-13  1.01e-13  2.65e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.71e-13  8.23e-14  1.85e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 7.13e-13  7.81e-14  2.56e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 7.49e-13  7.94e-14  2.12e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.43e-13  7.33e-14  1.81e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  5.60e-14  2.90e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.95e-13  7.14e-14  2.03e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.94e-13  6.19e-14  1.78e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.60e-13  6.87e-14  1.65e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.76e-13  5.94e-14  2.22e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.05e-13  7.19e-14  5.53e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  5.34e-13  3.36e-13 |
 G07  |   288     2     6     0    0.00   | 6.30e-13  6.73e-14  3.50e-14 |
 G03  |   287     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  3.91e-13  2.61e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.35e-13  6.03e-14  1.36e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 8.75e-13  7.05e-13  1.95e-12 |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.92e-13  3.92e-13  2.62e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.26e-13  2.73e-13  8.51e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALGO |   288     0     0     0    0.00   | 7.98e-13  8.17e-13  6.57e-13 |
 ABPO |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.58e-17  1.90e-16  1.14e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NLIB      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
