
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1536   Day: 1   MJD: 54997                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2878      0    -375     253   2581   2581      0   3866   3866      0    0.00
 cod |   288     0  23845    318    -735    -484     21     20     22     77     60     85   13.57
 emr |   288     0  21832    318    3257    -964     15     12     16     68     80     59   21.50
 esa |   288     0  31219    501   -3102     864     16     13     17     89    110     79   19.81
 gfz |   288     0  29590   2893    -118     -23     23     20     24     92     70     99   13.13
 iga |    96     0   2878     30    -392     249     25     25      0     98     98      0    0.00
 igu |    96     0   2878      0    -398     308   2401   2401      0   3476   3476      0    0.00
 jpl |   288     0  26732    835    2355    -793     10      9     11     70     70     70   31.98
 ngs |    96     0   2878      8    -321     241   2029   2029      0   3327   3327      0    0.00
 usn |   288     0  21852    136    -953    -217     52     69     38    109    127     96    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 | -1039    58  -111    61   -20    81   143    20 -1018    16 |
    3 | -1962   -80   107    13     0    37  1992   -46 -1947    74 |
    4 | -2268    14   -67    99    63   107   625   -48 -2162   -65 |
    6 | -1681    29   108    35   -26    64  -141   -95 -1739    -7 |
    7 |   885    -7   -31  -131     3  -143   518   104   542  -106 |
    8 | -1081    54   -17    38   -31    62 -5565   -22 -1617   -22 |
    9 | -1490    31    69   -46    75    -1  1184   -62 -1708   125 |
   10 | -1421   -54   -94   154   -28   141  3300     X -2421     1 |
   11 |  2842   111   -62    -8   -22    -1     7     9  3252   -37 |
   12 |   -29    42   -82    54    58    70   -32   -20  -325   -55 |
   13 |  3023    84   -16   105   -28   120  -777   -78  3144   -46 |
   14 |  2742   -39    90   -41     9   -25  -575   -22  2994   158 |
   15 |    17    32   -88   -78    59   -83  -237    70  -265    -3 |
   16 |  4439     3    77  -125   -36   -93   607    40  4094   111 |
   17 |   500    23  -105  -214    47  -148 -1556   174  -217    77 |
   18 |  3772    42    52  -162    42  -113  -115    35  3720   185 |
   19 |  -187    96   -61    95  -103    39 -1471   -16  -216   -88 |
   20 |  4211     8   -17   -49     X   -58  -812    39  3901    -8 |
   21 |  2869   -36    14  -141    24   -92   296    82  2902   173 |
   22 |  5140   -48    16   -71     X   -21 10064    54  3662   297 |
   23 |  -880    75  -100    19   -37    -6 -1041    39  -817    88 |
   24 | -4143    28   -56    30     8    67 -3521     4 -4363    63 |
   25 | -1293    85    88   -12    19    34  -459   -96 -1107   104 |
   26 | -3497   -18    75   -24   125    15 -1200   -79 -3513    62 |
   27 | -6857    34    72   -58    32   -22 -1874   -38 -4980    93 |
   28 |  3063     1  -176   157     7   151    59    18  3863    97 |
   29 | -1344     8   -17  -190    94  -149 -1318    87 -1218    22 |
   30 | -4448    40    11   -23     X   130 -1664   -10 -1972   -69 |
   31 |   693   -39    59  -204    98  -147  1341    63   159   -52 |
   32 |  -605     4     6    -8     X    21  2274     X  -957  -188 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    34    30   -31     -     -   -29     -    87 |
 ALIC |     -     -     -    44   -35     -     -   -13     -     - |
 ALRT |     -    22     -     -   -22     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    50     -    99     -     -     -   -83     -   -25 |
 ASPA |     -    -9     -     0   105     -     -   -39     -     - |
 BOGT |     -     -     -     X    59     -     -   -24     -  -110 |
 BOR1 |     -  -137     -    94     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -   -40     -     4    10     -     -    11     -     - |
 BRUS |     -   -81    27     -    15     -     -    10     -   -80 |
 CEDU |     -   -45     -    49     X     -     -   -10     -    53 |
 CHAT |     -     -     -   144     -     -     -   -89     -     - |
 CHPI |     -     -     -     7     -     -     -    -5     -     - |
 CHUR |     -    26    59   -61     X     -     -   -13     -     - |
 CONZ |     -     -     -     3     -     -     -    -2     -     - |
 CRO1 |     -     -   -40    35     X     -     -     6     -   -55 |
 DAEJ |     -    20   -89  -111     -     -     -   120     -     - |
 DARW |     -     -     -    58     -     -     -   -36     -     - |
 DGAR |     -   -25     -   -38   -27     -     -    44     -   -86 |
 DRAO |     -   113   -55   -17     -     -     -     -     -     7 |
 FAIR |     -     -    71   -16   -30     -     -   -26     -     - |
 GLPS |     -    15     -   -57     X     -     -    29     -     - |
 GLSV |     -    76     -   -58    97     -     -   -36     -     - |
 GODE |     -     -    -5    18   -20     -     -     -     -    55 |
 GOLD |     -    -6     -    66   -93     -     -     -     -   -83 |
 GRAS |     -   -60     -    30    16     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -306   104     -   147     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     5    -8     -     -     -     -   -67 |
 GUAT |     -  -188     -  -172   -98     -     -   225     -     - |
 HARB |     -    -1    -7   -40     -     -     -    29     -     - |
 HLFX |     -     -   113   212     -     -     -  -207     -    70 |
 HOB2 |     -     -     -  -136   174     -     -    13     -     0 |
 HOFN |     -     0     -   -27    41     -     -     -     -   -76 |
 HRAO |     -     -     -     4    -6     -     -     -     -   183 |
 IENG |     -   -65    41     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    42    -1     -     -   -26     -  -128 |
 ISPA |     -   -28     -   -59   -39     -     -    64     -    51 |
 JPLM |     -     -   101     -  -166     -     -     -     -    53 |
 KARR |     -   -41     -   -52  -113     -     -    95     -     - |
 KELY |     -     -     -   -51    52     -     -    10     -     - |
 KERG |     -     -    13     X   103     -     -   -51     -   257 |
 KIRU |     -   -40    31    -6     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    75    33     -     -     -   -71     -     0 |
 KOUR |     -    58    -9    70  -161     -     -     -     -    -2 |
 LAMA |     -   -54     -     -   118     -     -   -26     -     - |
 LPGS |     -     -     7   -70   -26     -     -    49     -    52 |
 MAL2 |     -   -69     -    47     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    51   -30    63   -70     -     -   -12     -   -70 |
 MATE |     -     -   -28     -  -167     -     -    87     -     - |
 MAW1 |     -     -     -    -7    10     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -   -56     -    81   -67     -     -     3     -   -92 |
 MCM4 |     -     -    -5   -38    12     -     -    20     -   -24 |
 MDO1 |     -   -46     3   -28   -25     -     -    45     -     - |
 NICO |     -   105     -   100   -50     -     -   -86     -     - |
 NLIB |     -     -    47   -30  -163     -     -    48     -     9 |
 NNOR |     -     -   -16    18     -     -     -     -     -  -126 |
 NRC1 |     -     -    48    -6   -70     -     -     -     -     - |
 NRMD |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -     -     -   -13     -     -     -     8     -    86 |
 NTUS |     -   -46     -   -24    49     -     -    14     -     - |
 NYA1 |     -  -103     -    71     -     -     -     -     -   -72 |
 OHI3 |     -     -     -    95     -     -     -   -59     -     - |
 ONSA |     -     -   -31   -28    35     -     -    24     -   -82 |
 OUS2 |     -     -     -   -97     -     -     -    60     -     - |
 PDEL |     -    77     -   -15   -40     -     -    -7     -     - |
 PERT |     -     -  -133   -38   160     -     -    47     -   -10 |
 PIE1 |     -     9    -8     3     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -24    10     -     -    11     -     - |
 POL2 |     -     -     -    14     5     -     -   -10     -     - |
 POTS |     -   -35     -     -    37     -     -     -     -  -265 |
 PTBB |     -    25   -15     -     -     -     -     -     -   -53 |
 QAQ1 |     -    41    62    34     -     -     -   -80     -     - |
 QUIN |     -     -     -    60     -     -     -   -37     -     - |
 RESO |     -    64     -     -   -66     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -     9   -13     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -    21     -     -     -   -13     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -50   -40     -     -    47     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -    13     -     -    -5     -   -76 |
 SPT0 |     -    43   -27     -     -     -     -     -     -     1 |
 SSIA |     -  -136     -     -   141     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    32    23   -47     -     -   -13     -     - |
 SUTM |     -     -   -12     -   -75     -     -    39     -     - |
 SYOG |     -     X   -31   150    12     -     -   -78     -     - |
 THTI |     -     -   -81  -107   -23     -     -   130     -   -45 |
 THU3 |     -    52   -28   -21    23     -     -     -     -   -64 |
 TIDB |     -    99   -82    57   -52     -     -     -     -    31 |
 TOW2 |     -    38     -   103  -180     -     -    -7     -     - |
 TSKB |     -   -46    15     7    51     -     -   -15     -  -129 |
 UNSA |     -     -     -  -119     X     -     -    74     -  -113 |
 URUM |     -     -     -    94    72     -     -   -85     -   -18 |
 USN3 |     -    21   -13     -     -     -     -     -     -   -19 |
 USUD |     -     -    -7     -    12     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    66    -6  -111     -     -     -     -     - |
 WILL |     -    65    -4   -10     -     -     -   -19     -   -60 |
 WSRT |     -    53   -19     -   -24     -     -     -     -    52 |
 WTZR |     -  -141     X   149   -82     -     -     -     -   -76 |
 XMIS |     -     -     -    58   -87     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -    -6     -    10     -     -     -     -   -84 |
 YELL |     -    16    53   -11   349     -     -  -180     -     - |
 YKRO |     -     -     -    90   -64     -     -   -29     -     - |
 ZIMM |     -    -3     -     -     3     -     -     -     -   -46 |
 ZWE2 |     -    37     -     -   -39     -     -     X     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   473    18    11    10    13    22   469     9   477    67 |  288    175
    3 |  2066    27    11    15    24    13  2057    16  1951    60 |  288   1436
    4 |  1782    18     9    11    16    13  1278    10  1932    58 |  288    762
    6 |  1301    26    11    12    27    16   919    16  1302    67 |  288   1172
    7 |   836    16    13    12    23    17   611     9   869    51 |  288    342
    8 |  3726    28    11    11    14    30  3759    11  3698    65 |  288   2883
    9 |  3421    19    12    18    24    32  3250     7  3532    64 |  288   3855
   10 |  3953    34    17    19    35    42  3736     X  2843    66 |  287   1701
   11 |   826    27     9     9    20    14   634    12   625    49 |  288    313
   12 |   966    14    10    14    11    28   497     8  1018    67 |  288    270
   13 |  1075    21    12    11    14    24   785     7  1139    82 |  288    343
   14 |  1242    17    13    18    25    32   473     8  1156    43 |  288    236
   15 |   856    22    14    14    12    25   415     8   952    55 |  288    190
   16 |   599    19    13    10    26    30   464     8   555   115 |  288    366
   17 |  1950    20    10    13     8    22   829     8  1357    73 |  288    394
   18 |   832    23    15    15    21    27   520     8   824    57 |  288    260
   19 |   962    25    12    14    16    17   594    10   899    49 |  288    242
   20 |  1050    22     9    14     X    20   489     9   867    61 |  288    204
   21 |   531    19    16    22    17    43   437     9   505    63 |  288    319
   22 |  2831    24    14    18     X    32  4521     8  2515   138 |  288    282
   23 |   635    16    13    13    18    20   368     9   640    39 |  288    193
   24 |  4498    12    13    14    15    22  6691     9  4336    59 |  288   3415
   25 |  2039    18    11    11    18    22   731     8  1955    65 |  288    469
   26 |  1048    13    14    15    18    20  1230     7   872    45 |  288    502
   27 |  6537    16    13    17    35    31  1931    10  4423    53 |  288   4382
   28 |  3596    16     9    12    24    17  2551    15  3022    94 |  288    879
   29 |   925    13    12     9    12     9   786     6   802    52 |  288    188
   30 |  6580    23    12    10     X    29  6690     9  2623    62 |  288   4349
   31 |   533    17    11     9    11    15  1001     7   662    73 |  288    300
   32 |  2133    21    13    15     X    36  1170     X  2213   113 |  285   1145
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     8     6    19     -     -     7     -    29 |  288     59
 ALIC |     -     -     -    12    13     -     -     7     -     - |  288   4369
 ALRT |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   5751
 AMC2 |     -    15     -     9     -     -     -     9     -    19 |  288     23
 ASPA |     -    23     -    31    29     -     -    13     -     - |  288   6762
 BOGT |     -     -     -     X    13     -     -     5     -    24 |  160   6576
 BOR1 |     -    23     -    16     -     -     -     -     -     - |  276   4441
 BRFT |     -    15     -    13    29     -     -    12     -     - |  288     76
 BRUS |     -    22    20     -    32     -     -    13     -    30 |  288     26
 CEDU |     -    22     -    12     X     -     -    10     -    21 |  288   1266
 CHAT |     -     -     -    12     -     -     -     7     -     - |  204  11022
 CHPI |     -     -     -     9     -     -     -     6     -     - |  288   6853
 CHUR |     -    22     9     8     X     -     -     7     -     - |  288   9052
 CONZ |     -     -     -    11     -     -     -     7     -     - |  288     49
 CRO1 |     -     -    10    15     X     -     -     9     -    22 |  288     39
 DAEJ |     -    36    18    15     -     -     -    24     -     - |  288   1647
 DARW |     -     -     -    19     -     -     -    12     -     - |  288   3742
 DGAR |     -    27     -    18    29     -     -    14     -    40 |  288   7813
 DRAO |     -    28     9    14     -     -     -     -     -    15 |  288   1438
 FAIR |     -     -     9    12    19     -     -     7     -     - |  288   5974
 GLPS |     -    17     -    10     X     -     -     9     -     - |  288   9724
 GLSV |     -    16     -    11    26     -     -    13     -     - |  288   2370
 GODE |     -     -    33    19    37     -     -     -     -    45 |  288     31
 GOLD |     -    38     -    25    17     -     -     -     -    18 |  288  13735
 GRAS |     -    22     -    22    25     -     -     -     -     - |  288   5378
 GRAZ |     -    18    13     -    29     -     -     -     -     - |  288   3083
 GUAM |     -     -     -    22    33     -     -     -     -    43 |  278   8419
 GUAT |     -    27     -    29    33     -     -    13     -     - |  288   3588
 HARB |     -    18    20    11     -     -     -    10     -     - |  288   1474
 HLFX |     -     -    10     9     -     -     -     5     -    23 |  288  16435
 HOB2 |     -     -     -    18    25     -     -     8     -    38 |  288    129
 HOFN |     -    47     -    29    30     -     -     -     -    81 |  270    >>>
 HRAO |     -     -     -    17    26     -     -     -     -    30 |  288     38
 IENG |     -    23    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     46
 IISC |     -     -     -    17    31     -     -    12     -    26 |  288   8258
 ISPA |     -    22     -    13    31     -     -    10     -    30 |  288   9329
 JPLM |     -     -    15     -    24     -     -     -     -   109 |  288   6776
 KARR |     -    24     -    14    13     -     -     7     -     - |  288   4974
 KELY |     -     -     -     9     9     -     -     6     -     - |  288   5955
 KERG |     -     -    43     X    33     -     -    19     -    44 |  288   1039
 KIRU |     -    22    14    16     -     -     -     -     -     - |  288  12323
 KOKB |     -     -    13    30     -     -     -    14     -    28 |  288     98
 KOUR |     -    29    28    19    34     -     -     -     -    30 |  288    354
 LAMA |     -    20     -     -    25     -     -     8     -     - |  288   2698
 LPGS |     -     -    28    17    33     -     -    13     -    38 |  288  13672
 MAL2 |     -    21     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   5769
 MAS1 |     -    26     8    16    24     -     -    10     -    24 |  288   2735
 MATE |     -     -    12     -    20     -     -     9     -     - |  268     50
 MAW1 |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     - |  288   3319
 MBAR |     -    19     -    12    23     -     -    10     -    24 |  288   9478
 MCM4 |     -     -    15    11    16     -     -    10     -    39 |  288   5413
 MDO1 |     -    30    18    18    21     -     -    12     -     - |  288   7228
 NICO |     -    24     -    17    33     -     -    13     -     - |  288   3637
 NLIB |     -     -    31    20    35     -     -    14     -    27 |  288     28
 NNOR |     -     -    12    13     -     -     -     -     -    49 |  288    333
 NRC1 |     -     -     9     9    22     -     -     -     -     - |  288     27
 NRMD |     -    29     -     -    30     -     -     -     -     - |  288   3555
 NSSP |     -     -     -    12     -     -     -     7     -    33 |  288   7691
 NTUS |     -    20     -    30    25     -     -    15     -     - |  288   2799
 NYA1 |     -    18     -    12     -     -     -     -     -    23 |  288   2749
 OHI3 |     -     -     -    22     -     -     -    14     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -     -    11    13    21     -     -    10     -    40 |  288     25
 OUS2 |     -     -     -    14     -     -     -     8     -     - |  288   2560
 PDEL |     -    22     -    16    22     -     -    10     -     - |  288   3101
 PERT |     -     -    16    14    16     -     -    12     -    39 |  288   6445
 PIE1 |     -    25    16    23     -     -     -     -     -     - |  288     22
 PIMO |     -     -     -    22    25     -     -    11     -     - |  288   7960
 POL2 |     -     -     -    11    25     -     -     8     -     - |  288   8950
 POTS |     -    19     -     -    20     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 PTBB |     -    23    15     -     -     -     -     -     -    30 |  288    155
 QAQ1 |     -    21     7    11     -     -     -     6     -     - |  288   5860
 QUIN |     -     -     -    14     -     -     -     9     -     - |  288   7336
 RESO |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   6088
 SANT |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  269    735
 SCUB |     -     -     -    12     -     -     -     8     -     - |  288  14141
 SEY1 |     -     -     -    21    30     -     -    12     -     - |  288  10316
 SHAO |     -     -     -     -    19     -     -     8     -    37 |  288   4632
 SPT0 |     -    16    10     -     -     -     -     -     -    16 |  288     38
 SSIA |     -    23     -     -    24     -     -     -     -     - |  277   4854
 STJO |     -     -     9    12    12     -     -     5     -     - |  288     43
 SUTM |     -     -    11     -    21     -     -     9     -     - |  288  12556
 SYOG |     -     X    12    14    17     -     -    10     -     - |  288   1215
 THTI |     -     -    18    46    24     -     -    14     -    63 |  288   9870
 THU3 |     -    17     6    10     7     -     -     -     -    21 |  288   7435
 TIDB |     -    21    14    18    21     -     -     -     -    71 |  288  11013
 TOW2 |     -    19     -     9    27     -     -    11     -     - |  288   2741
 TSKB |     -    14    20    17    33     -     -    16     -    24 |  288   1019
 UNSA |     -     -     -    56     X     -     -    35     -    39 |  224    >>>
 URUM |     -     -     -    13    17     -     -     9     -    32 |  288    >>>
 USN3 |     -    18    11     -     -     -     -     -     -    25 |  288     37
 USUD |     -     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  288     36
 VILL |     -     -    16    18    38     -     -     -     -     - |  286   6669
 WILL |     -    15    16    13     -     -     -     8     -    22 |  288  20383
 WSRT |     -    16    14     -    21     -     -     -     -    25 |  288     25
 WTZR |     -    14     X    12    24     -     -     -     -    26 |  288     32
 XMIS |     -     -     -    23    35     -     -     -     -     - |  265   3048
 YAR2 |     -     -    15     -    25     -     -     -     -    18 |  288   5451
 YELL |     -    18    11    13    21     -     -     6     -     - |  288     24
 YKRO |     -     -     -    12    18     -     -     9     -     - |  288   9927
 ZIMM |     -    25     -     -    25     -     -     -     -    33 |  286   3785
 ZWE2 |     -    17     -     -    18     -     -     X     -     - |  287    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2581    22    15    17    23    25  2402    11  2030    53 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   MATE  | 1536-1 22:30:00 |        1102
esa |   BOGT  | 1536-1  2:50:00 |        1543
gfz |   FAA1  | 1536-1  2:35:00 |       -4289
gfz |   CEDU  | 1536-1  5:50:00 |         845
gfz |   HOB2  | 1536-1  8:45:00 |        -503
gfz |   TOW2  | 1536-1 12:50:00 |         505
gfz |   YELL  | 1536-1 15:55:00 |        -958



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   10.85   | 4.03e-14  9.51e-15  1.82e-15 |
 CONZ |   288     0     0   287   10.82   | 3.23e-14  7.92e-15  3.75e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    8.55   | 4.08e-14  9.34e-15  1.94e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.12   | 2.98e-14  4.45e-15  1.09e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    7.24   | 4.64e-14  9.10e-15  2.15e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    6.35   | 4.80e-14  7.40e-15  2.05e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.15   | 4.89e-14  1.03e-14  2.11e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.38   | 2.45e-14  6.67e-15  3.12e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.15   | 4.47e-14  9.17e-15  1.49e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.08   | 4.56e-14  1.15e-14  2.50e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.79   | 5.78e-14  1.04e-14  3.39e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.65   | 3.12e-14  1.03e-14  3.94e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    3.53   | 4.98e-14  1.27e-14  4.16e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.69   | 2.58e-14  5.59e-15  2.28e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.68   | 4.59e-14  8.14e-15  1.90e-15 |
 MATE |   268     0     0   268    2.47   | 4.55e-14  6.44e-15  4.28e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    2.15   | 3.74e-14  7.71e-15  4.55e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.02   | 1.03e-13  1.42e-14  2.15e-15 |
 IENG |   288     0     3   149    1.52   | 1.08e-13  1.36e-14  3.72e-15 |
 USUD |   288     0     1   143    0.96   | 1.23e-13  1.79e-14  2.80e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.85   | 3.31e-14  7.65e-15  4.15e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.73   | 8.58e-14  1.07e-14  7.18e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.69   | 7.53e-14  1.36e-14  2.30e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.20   | 2.67e-13  5.66e-14  1.19e-14 |
 KOUR |   288     0     2   226    0.10   | 1.75e-13  1.85e-13  2.45e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.10   | 2.48e-13  7.76e-14  6.20e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 4.77e-13  1.51e-13  5.79e-14 |
 G12  |   288     0     3    86    0.03   | 5.57e-13  6.49e-14  2.77e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.17e-13  1.53e-13  9.80e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.46e-13  1.24e-13  9.24e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.02   | 5.16e-13  1.46e-13  1.25e-13 |
 KERG |   288     0     0   287    0.01   | 8.08e-13  2.00e-13  5.23e-14 |
 G32  |   285     0     0   282    0.01   | 2.44e-13  1.45e-13  1.17e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  3.06e-13  1.03e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.04e-13  2.31e-13  1.25e-13 |
 G22  |   288     3     6     9    0.01   | 7.11e-13  1.21e-13  2.65e-14 |
 SANT |   269     0     0   135    0.01   | 9.38e-13  2.84e-13  7.31e-14 |
 G30  |   288     1     0   287    0.01   | 1.47e-12  3.95e-13  2.23e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.77e-13  1.10e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  3.59e-13  3.49e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.00   | 1.61e-12  4.91e-13  1.00e-13 |
 HARB |   288     0     0   143    0.00   | 1.23e-12  3.03e-13  9.38e-14 |
 OUS2 |   288     0     1   133    0.00   | 3.44e-13  1.30e-13  1.49e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.93e-14  5.10e-15  9.95e-16 |
 CHAT |   204     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   160     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   224     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     1     6     0    0.00   | 5.10e-13  7.20e-14  2.94e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  5.77e-14  1.85e-14 |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 7.00e-13  9.07e-14  6.07e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  7.04e-13  5.38e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.10e-13  5.98e-14  1.39e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.01e-12  1.14e-13  2.70e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.34e-13  8.50e-14  1.66e-14 |
 G19  |   288     3     6     0    0.00   | 6.15e-13  8.34e-14  1.99e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.29e-13  6.89e-14  2.61e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.84e-13  6.79e-14  2.68e-14 |
 G16  |   288     0     4     0    0.00   | 5.92e-13  6.62e-14  3.35e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.17e-13  6.65e-14  2.07e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.01e-13  6.58e-14  1.83e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.86e-13  6.28e-14  3.04e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  7.50e-14  3.70e-14 |
 G10  |   287     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.43e-13  1.07e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  4.05e-13  4.11e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  5.11e-13  3.22e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.28e-13  6.98e-14  2.91e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  5.81e-14  1.09e-14 |
 ZWE2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 1.20e-13  2.76e-13  3.66e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.04e-12  1.30e-13  2.95e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.19e-13  5.07e-13  2.67e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.68e-12  5.87e-13  7.46e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.03e-13  3.08e-13  1.09e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 3.79e-13  2.23e-13  7.46e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   | 2.05e-13  5.85e-14  1.29e-13 |
 BOR1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.17e-17  2.60e-16  1.56e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     STJO      YELL      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
