
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1544   Day: 3   MJD: 55055                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2901     25     292    -391   2295   2295      0   4373   4373      0    0.00
 cod |   288     0  26631    367    -116    -755     23     21     24     78     62     85   12.51
 emr |   288     0  23197    169    2809     801     13     12     14     65     68     64   24.67
 esa |   288     0  32871   1606     330   -1179     18     16     18    102    112     98   17.65
 gfz |   287     0  30740   3878    1104   -6732     20     17     21     87     72     92   15.38
 iga |    96     0   2876     22  -16014    -290     52     52      0    137    137      0    0.00
 igu |    96     0   2876      0  -15999    -308   1932   1932      0   4211   4211      0    0.00
 jpl |   288     0  26175    288    2796     698     11     11     12     67     67     67   29.78
 ngs |    96     0   2901     25     271    -342   1998   1998      0   4036   4036      0    0.00
 usn |   288     0  25157    186    -900    -834     38     46     32    110    118    106    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     X    42     -     -   -34     -     -     -     X     - |
    2 |   559    27     3    36   -14   123  2180   -27   530    92 |
    3 | -3807   -79   -26   -36    84   108 -5638    33 -5077   123 |
    4 | -4511    34    21     1    49  -130  -247   -57 -3943   153 |
    6 | -2524   -88     4    -1    81    50 -2792    -7 -2482   -25 |
    7 |   911     0    15  -192   120  -218  1231    40   915   136 |
    8 | -3329    -5   120   -60     X   143  2980   -62 -2893    86 |
    9 | -1905    80    16     7   -16    20 -5399   -43 -2411    19 |
   10 | -4301    42    55    97   -86    97 -6585   -76 -2431    10 |
   11 |  6696   -55  -105   -54    76  -168   -31   103  6094   -86 |
   12 |  -430    62  -128    86    53  -124  -125     2  -441  -124 |
   13 |  4672    18    18    62     X  -118    63   -59  4256   100 |
   14 |  4488  -111   -64   100   143   -23  1756   -13  4460  -120 |
   15 |   291   101  -125    -5    40     7  1753    47   134    61 |
   16 |  3928   -71    75  -154    54    58  1367    32  4053   145 |
   17 | -4367    76   -32  -292    95  -236 -1521   116 -2801   116 |
   18 |  4828   -36   -53  -100    14    68   565   111  4792   102 |
   19 |  1909   -16    35   -12    -9  -114   835   -11  1637  -202 |
   20 |  4234   -12    63  -151   -33   -70   966    60  4596    23 |
   21 |  2726   -54   -54   -22     7   128  1090    76  3112   -35 |
   22 | -2798   -59   -34     5    71    10  -300    14 -2340   167 |
   23 |  -369    -3   -15   -25     X   -59  1068    29     8    63 |
   24 | -3946    -7    30    29   -42   139-10188   -18 -4418     2 |
   25 |  2101   -19    98   -38    55    58  1787   -79   278   166 |
   26 | -5728     X    14     X    84    98 -4341   -54 -5031   132 |
   27 | -7827    59    53   -13   -28   122  4337   -46 -7583    48 |
   28 |  5664   -61     5    67    22   213  1246   -30  5210   111 |
   29 |  1920    40   -49  -151    25  -152  1441   101  1302   -25 |
   30 |  1182    57   -37    -3    46    13 11268   -15  1284   -11 |
   31 |  -831   -12   -51  -113    83  -202  -173    72  -513  -139 |
   32 |   324    13   -24    12    15   187  1222     X  -506  -108 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -    51     -     -   -26     -     - |
 ALBH |     -    26   -13     -     -     -     -     -     -    -4 |
 ALGO |     -   -20    -1    10   150     -     -   -73     -   -60 |
 ALIC |     -    90     -    59   -97     -     -   -23     -     - |
 AMC2 |     -     0     -    84     -     -     -   -50     -    34 |
 AREQ |     -   -42   -27     -    17     -     -    32     -     - |
 ASPA |     -     1     -     X   -92     -     -    47     -     - |
 AUCK |     -   187     -     -     X     -     -   -79     -     - |
 BOGT |     -     -     -     0    -8     -     -     4     -   -17 |
 BOR1 |     -  -117     -    83     X     -     -     -     -  -161 |
 BRFT |     -     -     -    38   -84     -     -    21     -     - |
 BRMU |     -     -     -    70   -80     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -48    24     -     -     -     -     -     -   -94 |
 CAS1 |     -    67     -   188    28     -     -  -154     -   211 |
 CEDU |     -  -107     -    73     -     -     -     3     -    26 |
 CHAN |     -     -     -   -22    25     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -     -     -    -7     X     -     -     4     -     - |
 CHPI |     -     -     -    28     -     -     -   -16     -     - |
 CHUR |     -   -93    30  -105   120     -     -    15     -     - |
 COCO |     -   148     -     -  -120     -     -     -     -    99 |
 CONZ |     -     -     -    51     -     -     -   -30     -     - |
 CRO1 |     -     -   -51    38    21     -     -     9     -  -131 |
 DARW |     -    65   -83   163   -60     -     -   -25     -     - |
 DAV1 |     -  -153     -    26   -81     -     -    90     -     - |
 DGAR |     -    45     -   -18   -17     -     -     -     -    21 |
 DUBO |     -     -     -   -48     -     -     -    29     -     - |
 FAA1 |     -   -83     -    42    27     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -   -13     -    23     -     -    -1     -     - |
 FLIN |     -     -     -    30     0     -     -   -18     -     - |
 GLPS |     -   -57     -   -49    37     -     -    34     -     - |
 GLSV |     -   115     -   -81     X     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    15     2   -26     -     -     -     -   -33 |
 GOLD |     -     -     -   132    50     -     -  -103     -    40 |
 GRAS |     -   -24     -    40   -24     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -     -    38     -   -61     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -21   -43     -     -    34     -   -52 |
 GUAT |     -    -4     -    75     -     -     -   -42     -     - |
 HARB |     -    37    12   -59   -23     -     -    22     -     - |
 HLFX |     -     -   -85   -75     -     -     -   115     -  -153 |
 HOB2 |     -     -     -    64   -73     -     -     -     -   165 |
 HOFN |     -     2     -   -46    53     -     -     -     -  -101 |
 HRAO |     -     -     -   -15    17     -     -     -     -   206 |
 IENG |     -   -31    16     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   281  -150     -     -   -89     -   -91 |
 IRKT |     -     -   -16     -    25     -     -     -     -     3 |
 ISPA |     -     -     -   -47     3     -     -    26     -   -30 |
 JPLM |     -     -   178     -  -286     -     -     -     -   152 |
 KARR |     -    38     -   154   109     -     -  -159     -     - |
 KERG |     -    13    39    50  -156     -     -     -     -   147 |
 KIRU |     -   -18   -84   129     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -268     -     -   138     -   -19 |
 KOKB |     -     -    76   -17     -     -     -   -53     -     6 |
 KOUR |     -   -20   102    12  -161     -     -     -     -   -43 |
 LAMA |     -   -38     -     -    31     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -   -53   -36     6     -     -    62     -   -20 |
 MAC1 |     -    26     -   -10   -14     -     -     2     -    18 |
 MAL2 |     -   -42     -    30     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    -1    58     5     -     -     -   -51     -  -129 |
 MATE |     -    92   -21     -   -55     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     -    71   -82     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -   -37   -77     -     -    60     -   -37 |
 MCM4 |     -     -   -58    31    58     -     -     -     -   -44 |
 MDO1 |     -     -    -5     X     9     -     -     -     -     - |
 METS |     -   100     -    50     -     -     -   -71     -     6 |
 MIZU |     -   130   -66     -     -     -     -     -     -   -61 |
 MKEA |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -13     -   112    37     -     -   -80     -     - |
 NNOR |     -     -   -43    60     -     -     -     -     -     9 |
 NRC1 |     -     -   -17    26    -2     -     -     -     -   -27 |
 NTUS |     -     7     -    45    -8     -     -   -25     -     - |
 NYA1 |     -   331     -  -234     -     -     -     -     -   315 |
 OHI2 |     -     -     -     -    -1     -     -     0     -     - |
 ONSA |     -   -15    44   -78    32     -     -     -     -   -24 |
 PDEL |     -    18     -    54   -57     -     -    -9     -     - |
 PENC |     -    14     -     -     -     -     -    -6     -   -41 |
 PERT |     -     -   -65   -27     -     -     -    70     -    58 |
 PIE1 |     -     -     1    -2     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -10     5     -     -     4     -     - |
 POL2 |     -     -     -   -47   111     -     -   -29     -     - |
 PRDS |     -   -77   -55     -     -     -     -    78     -  -102 |
 PTBB |     -   -17     9     -     -     -     -     -     -   -26 |
 QAQ1 |     -   -43    16  -104     -     -     -    66     -     - |
 QUIN |     -     9     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -   -34     -     -    28     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    25     -     -     -   -15     -     - |
 SANT |     -     -     -   -20    23     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -     0   -63   143     -     -   -33     -  -172 |
 SCUB |     -     -     -    45     -     -     -   -27     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -177   103     -     -    53     -     - |
 SHAO |     -  -103     -    10    73     -     -    -1     -   -66 |
 SPT0 |     -   -33    17     -     -     -     -     -     -   -37 |
 SUTH |     -    47     -     X     -     -     -   -20     -     - |
 SUWN |     -     -    55     -     -     -     -   -45     -  -131 |
 SYOG |     -   183   -65     X     -     -     -   -23     -     - |
 THTI |     -     -    87  -134  -192     -     -   105     -    78 |
 THU3 |     -   -64    93   -85     X     -     -     -     -   -89 |
 TIDB |     -     -   -53    73     X     -     -     -     -    36 |
 TOW2 |     -    43     -   129     X     -     -   -95     -     - |
 TSKB |     -   -62    24     X    51     -     -   -14     -   -93 |
 TWTF |     -    -4     2     -     -     -     -     -     -    41 |
 UNSA |     -     -     -  -117   -53     -     -    77     -   -58 |
 USN3 |     -   -91    46     -     -     -     -     -     -   -41 |
 USNO |     -  -103    34    25     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -    -6     -    10     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    19     5   -37     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -     8     -     -    -6     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -   -64   -15   121     -     -     -     -   -82 |
 WHIT |     -   -22     -   -19   -48     -     -    40     -   -11 |
 WILL |     -    -2     4    -5     -     -     -     -     -   -83 |
 WSRT |     -    58   -29     -     X     -     -     -     -   101 |
 WTZR |     -   -47     X    33     X     -     -     -     -  -115 |
 XMIS |     -     -     -    90  -103     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -52    89     -  -106     -     -     -     -  -136 |
 YELL |     -   -36    76   -27    50     -     -   -58     -   -84 |
 YKRO |     -    -7     -    -5   -40     -     -    27     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     X    68     -     -    55     -     -     -     X     - |   74    222
    2 |   554    20    10    21    11    52   904    10   533    30 |  288    278
    3 |  4797    18    12    28    18    63  3012    10  3759    34 |  288   2079
    4 |  1308    16    10    14    11    70   724    10  1086    30 |  288    714
    6 |   536    19    12    20    17    65  2311     9   672    22 |  288    444
    7 |   710    22    12    17    10    49   659    15   473    48 |  288    201
    8 |  3360    15     9    12     X    41  3048    10  3016    48 |  288   2983
    9 |  1632     9    13    21    13    39  1669    10  1627    37 |  288   1487
   10 |  6459    17    12    18    40    45  3853     8  5277    78 |  288   3498
   11 |  1361    40    10     7    14    42   342    16  1083    82 |  288    307
   12 |   396    16    12    18    10    44   336    12   440    41 |  288    244
   13 |  1853    18    11    15     X    48   773     8  1716    40 |  288    280
   14 |   666    21    13    14    21    58   754    11   542    66 |  288    172
   15 |   605    13    12    14    12    39   784     9   507    44 |  288    232
   16 |   783    15    12    19    17    22   423    13   682    47 |  288    346
   17 |  3469    19    13    10    10    43   754    11  3518    30 |  288    667
   18 |   714    25    14    16    19    31   389    12   633    42 |  288    315
   19 |   644    16    14    11    16    49   414     8   665    40 |  288    168
   20 |   840    17    11    17     8    36   676    16   760    40 |  288    274
   21 |   568    25    12    12    10    41   460    14   621    36 |  288    303
   22 |   937    30    15    16    17    36   696    10   968    54 |  288    243
   23 |   559    19    10    25     X    59   378    15   510    39 |  288    176
   24 |  2777    26    12    11    11    51  3495     9  3096    24 |  288   2791
   25 |  4327    18    12    10    17    46   588     8  2426    48 |  288    419
   26 |  2250     X    13     X    21   142  2027    16  2210   107 |  275    771
   27 |  3556    20    12    19    12    48  4819     9  3333    33 |  288   3050
   28 |  1376    19     9    21    21    44   475     9  1386    27 |  288    183
   29 |  1058    24    11    11    12    43   719     9  1359    56 |  288    225
   30 |  1948    22    14    16    12    44  4960    11  1818    31 |  288   1523
   31 |   886    25    16    13    25    71   584     8   938    22 |  288    319
   32 |  2097    23    14    10     8    35   416     X  2268    59 |  288    582
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    21     -     -    11     -     - |  287   5696
 ALBH |     -    14     7     -     -     -     -     -     -    19 |  288   4819
 ALGO |     -    41    12    12    12     -     -    11     -    17 |  288     35
 ALIC |     -    19     -    22    10     -     -    16     -     - |  288   3691
 AMC2 |     -    35     -    18     -     -     -     9     -    24 |  288     36
 AREQ |     -    19    14     -     9     -     -    12     -     - |  288  57788
 ASPA |     -    33     -     X    27     -     -    14     -     - |  288   8263
 AUCK |     -    26     -     -     X     -     -    11     -     - |  287   3799
 BOGT |     -     -     -    13    13     -     -     9     -    21 |  288   8246
 BOR1 |     -    21     -    15     X     -     -     -     -     9 |  288   4612
 BRFT |     -     -     -    11    17     -     -    12     -     - |  288     50
 BRMU |     -     -     -    41    47     -     -     -     -     - |   91    >>>
 BRUS |     -    17     9     -     -     -     -     -     -    17 |  288     43
 CAS1 |     -    17     -    10    20     -     -    12     -    32 |  288   3168
 CEDU |     -    18     -    20     -     -     -     8     -    15 |  288    536
 CHAN |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  287   5033
 CHAT |     -     -     -    15     X     -     -     9     -     - |  263  12192
 CHPI |     -     -     -    10     -     -     -     6     -     - |  288   7855
 CHUR |     -    23    16    16    17     -     -    13     -     - |  288   4702
 COCO |     -    14     -     -    11     -     -     -     -    16 |  287   3791
 CONZ |     -     -     -    15     -     -     -     9     -     - |  288     30
 CRO1 |     -     -    14    24    33     -     -    15     -    32 |  288     48
 DARW |     -    40    14    31    13     -     -    12     -     - |  288   3669
 DAV1 |     -     9     -    13    13     -     -     6     -     - |  288   3956
 DGAR |     -    23     -    17    28     -     -     -     -    21 |  281   8276
 DUBO |     -     -     -    15     -     -     -     9     -     - |  288  75257
 FAA1 |     -    34     -    32    24     -     -     -     -     - |  283   4221
 FAIR |     -     -    10     -    14     -     -     8     -     - |  288   7299
 FLIN |     -     -     -    15    19     -     -    11     -     - |  288   4263
 GLPS |     -    13     -     9    14     -     -    11     -     - |  288   7511
 GLSV |     -    23     -    17     X     -     -     -     -     - |  288   2896
 GODE |     -     -    10    17    19     -     -     -     -    28 |  288     41
 GOLD |     -     -     -    12    14     -     -     8     -    33 |  288  11057
 GRAS |     -    30     -    50    34     -     -     -     -     - |  288   6418
 GRAZ |     -     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  188   3305
 GUAM |     -     -     -    21    22     -     -    13     -    50 |  288   9409
 GUAT |     -    25     -    19     -     -     -    16     -     - |  288   3476
 HARB |     -    21    16    16    21     -     -    20     -     - |  288   1110
 HLFX |     -     -    13    11     -     -     -    11     -    11 |  288  40152
 HOB2 |     -     -     -     7     9     -     -     -     -    25 |  287     71
 HOFN |     -    14     -     8    10     -     -     -     -    14 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -    16    19     -     -     -     -    47 |  287     26
 IENG |     -    14     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 IISC |     -     -     -    16    11     -     -    10     -    30 |  243   7053
 IRKT |     -     -    18     -    28     -     -     -     -    58 |  287    345
 ISPA |     -     -     -    13    13     -     -     8     -    44 |  288   6135
 JPLM |     -     -     8     -    13     -     -     -     -    33 |  285   4671
 KARR |     -    18     -    20    15     -     -    14     -     - |  288   5546
 KERG |     -    28    18    21    12     -     -     -     -    24 |  288  58025
 KIRU |     -    28    10    14     -     -     -     -     -     - |  288  19294
 KIT3 |     -     -     -     -    12     -     -     6     -    23 |  189  14431
 KOKB |     -     -    18    22     -     -     -    15     -    20 |  288    125
 KOUR |     -    30    15     7    18     -     -     -     -    19 |  288    149
 LAMA |     -    51     -     -    42     -     -     -     -     - |  265   4034
 LPGS |     -     -    18    17    12     -     -    10     -    34 |  288  52719
 MAC1 |     -    25     -    14    18     -     -    13     -    19 |  288   4702
 MAL2 |     -    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   6218
 MAS1 |     -    21    17    16     -     -     -     9     -    36 |  288   1780
 MATE |     -    17    17     -    27     -     -     -     -     - |  285    101
 MAW1 |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     - |  287   4548
 MBAR |     -     -     -    17    27     -     -    10     -    47 |  288   8419
 MCM4 |     -     -     6    11    12     -     -     -     -    18 |  242   6373
 MDO1 |     -     -    12     X    19     -     -     -     -     - |  284   6060
 METS |     -    35     -    14     -     -     -    14     -    19 |  287  14458
 MIZU |     -    58    29     -     -     -     -     -     -   110 |  189    >>>
 MKEA |     -     -     -    30    35     -     -     -     -     - |  279   9760
 NICO |     -    15     -    17    18     -     -    10     -     - |  288   3382
 NNOR |     -     -    12    16     -     -     -     -     -    16 |  288    249
 NRC1 |     -     -    12    10    11     -     -     -     -    14 |  288     39
 NTUS |     -    32     -    16    15     -     -     9     -     - |  288   2701
 NYA1 |     -    18     -    13     -     -     -     -     -    22 |  265     23
 OHI2 |     -     -     -     -    17     -     -     9     -     - |  286    >>>
 ONSA |     -    13    17    20    47     -     -     -     -    22 |  288     25
 PDEL |     -    23     -     9    13     -     -    14     -     - |  288   3971
 PENC |     -    21     -     -     -     -     -     9     -    18 |  288   3908
 PERT |     -     -    26    24     -     -     -    24     -    21 |  288   5538
 PIE1 |     -     -    12    16     -     -     -     -     -     - |  288     41
 PIMO |     -     -     -    31    37     -     -    12     -     - |  288   8658
 POL2 |     -     -     -    13    13     -     -     9     -     - |  262  10708
 PRDS |     -    15    16     -     -     -     -    12     -    18 |  288   6918
 PTBB |     -    19    10     -     -     -     -     -     -    15 |  288    323
 QAQ1 |     -    17    22    12     -     -     -    21     -     - |  288   6391
 QUIN |     -    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   6192
 RESO |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     - |  188   6062
 REYK |     -     -     -    14     -     -     -     9     -     - |  287    >>>
 SANT |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  287    772
 SCH2 |     -     -    12    13    13     -     -    11     -    24 |  288  81966
 SCUB |     -     -     -    19     -     -     -    11     -     - |  288  15831
 SEY1 |     -     -     -    20    26     -     -    13     -     - |  288   7729
 SHAO |     -    37     -    26    20     -     -    14     -    64 |  288    371
 SPT0 |     -    18     9     -     -     -     -     -     -    19 |  288     35
 SUTH |     -    11     -     X     -     -     -     4     -     - |  198   4829
 SUWN |     -     -    15     -     -     -     -    12     -    58 |  288   4669
 SYOG |     -    25    12     X     -     -     -    13     -     - |  271   1431
 THTI |     -     -    23    34    25     -     -    15     -    41 |  288  10061
 THU3 |     -    19    13     9     X     -     -     -     -    11 |  288   6147
 TIDB |     -     -    11    15     X     -     -     -     -    26 |  288  10448
 TOW2 |     -    18     -    21     X     -     -     9     -     - |  288   2847
 TSKB |     -    25    15     X    29     -     -    10     -    22 |  288   1692
 TWTF |     -    23    12     -     -     -     -     -     -    77 |  282    101
 UNSA |     -     -     -    38    45     -     -    18     -    68 |  288    >>>
 USN3 |     -    14     7     -     -     -     -     -     -    31 |  287     38
 USNO |     -    19    14    15     -     -     -     -     -     - |  288     60
 USUD |     -     -    13     -    21     -     -     -     -     - |  287     57
 VILL |     -     -    22    22    50     -     -     -     -     - |  288   6818
 WAB2 |     -     8     -     -     7     -     -     -     -     - |  286    332
 WES2 |     -     -    11    15    17     -     -     -     -    22 |  288   5725
 WHIT |     -    16     -    12    12     -     -     9     -    19 |  288   3234
 WILL |     -    15     8    11     -     -     -     -     -    15 |  288  39160
 WSRT |     -    16     8     -     X     -     -     -     -    29 |  288     31
 WTZR |     -    22     X    16     X     -     -     -     -    23 |  168     30
 XMIS |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  287   2862
 YAR2 |     -    41    11     -    34     -     -     -     -    28 |  288   4815
 YELL |     -    21    26    40    17     -     -    11     -    22 |  288     25
 YKRO |     -    24     -    11    17     -     -    14     -     - |  288  12058
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2295    23    14    18    21    52  1933    12  1999    38 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   FAA1  | 1544-3 22:15:00 |        5259
jpl |   SYOG  | 1544-3 22:40:00 |         501



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.86   | 3.37e-14  7.66e-15  2.34e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.39   | 4.15e-14  1.05e-14  1.49e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    8.81   | 4.94e-14  9.29e-15  2.71e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    8.78   | 3.81e-14  1.00e-14  2.81e-15 |
 CONZ |   288     0     1   187    6.36   | 5.01e-14  1.14e-14  1.81e-15 |
 HOB2 |   287     1     0   285    6.17   | 4.02e-14  8.95e-15  3.66e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.44   | 3.64e-14  7.37e-15  1.88e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.16   | 5.31e-14  1.70e-14  5.76e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.93   | 4.44e-14  8.76e-15  2.16e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    4.82   | 5.66e-14  1.08e-14  2.34e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.76   | 2.62e-14  5.30e-15  3.31e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    4.36   | 5.35e-14  9.56e-15  1.93e-15 |
 WTZR |   168     0     0   162    4.11   | 4.11e-14  1.28e-14         - |
 GODE |   288     0     0   288    3.53   | 5.92e-14  1.44e-14  3.20e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    3.47   | 3.70e-14  6.31e-15  4.03e-15 |
 USN3 |   287     0     1   143    2.81   | 5.42e-14  1.63e-14  2.97e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.35   | 1.07e-13  1.76e-14  8.94e-15 |
 USUD |   287     1     1    95    1.03   | 1.14e-13  1.66e-14  3.68e-15 |
 TWTF |   282     1     1   137    0.96   | 8.38e-14  1.76e-14  3.76e-15 |
 MATE |   285     0     0   284    0.75   | 5.29e-14  1.02e-14  8.85e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.69   | 4.07e-14  1.45e-14  1.27e-14 |
 HRAO |   287     0     0   286    0.63   | 3.54e-14  6.64e-15  2.94e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.35   | 3.80e-14  1.09e-14  3.59e-15 |
 NYA1 |   265     0     0   117    0.31   | 3.72e-14  7.36e-15  2.54e-15 |
 IRKT |   287     0     0   143    0.25   | 9.59e-14  4.10e-14  3.02e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.23   | 2.62e-13  6.16e-14  2.24e-14 |
 CRO1 |   288     0     4    18    0.14   | 1.41e-13  1.79e-14  3.66e-15 |
 WAB2 |   286     0     0   284    0.11   | 3.74e-13  1.01e-13  2.56e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.10   | 2.07e-13  6.46e-14  5.26e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.06   | 2.54e-13  7.48e-14  3.08e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 3.81e-13  1.58e-13  4.31e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.06   | 2.15e-13  7.11e-14  7.37e-14 |
 G26  |   275     0     0   273    0.04   | 4.25e-13  1.51e-13  7.75e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.59e-13  1.41e-13  7.46e-14 |
 G16  |   288     0     2    73    0.02   | 6.25e-13  7.26e-14  3.38e-14 |
 KERG |   288     1     0   287    0.01   | 8.65e-13  2.30e-13  5.23e-14 |
 SYOG |   271     0     0   271    0.01   | 9.23e-13  2.58e-13  1.01e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.09e-12  3.00e-13  1.07e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.09e-12  2.98e-13  1.03e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  4.00e-13  1.64e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  5.02e-13  1.25e-13 |
 SANT |   287     0     0   286    0.01   | 1.00e-12  3.33e-13  6.90e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  3.63e-13  1.69e-13 |
 G08  |   288     0     0   201    0.00   | 1.43e-12  4.23e-13  1.97e-13 |
 G10  |   288     0     0   183    0.00   | 1.30e-12  3.84e-13  2.44e-13 |
 SHAO |   288     0     1   142    0.00   | 7.25e-14  1.33e-14  2.30e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.64e-14  4.63e-15  1.73e-15 |
 RESO |   188     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   188     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   189     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   198     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |    91     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   243     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G01  |    74     0     2     0    0.00   | 6.27e-13  8.89e-14         - |
 LAMA |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.43e-13  6.13e-14  4.27e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.46e-13  6.76e-14  1.88e-14 |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 5.92e-13  7.10e-14  2.32e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.53e-12  3.89e-13  3.47e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.46e-13  5.46e-14  2.06e-14 |
 G22  |   288     3     6     0    0.00   | 8.38e-13  1.54e-13  7.55e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.42e-13  1.20e-13  4.32e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.68e-13  8.19e-14  2.01e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.25e-13  5.76e-14  1.37e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.09e-13  7.83e-14  3.28e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.95e-13  7.19e-14  5.20e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.21e-13  6.75e-14  2.18e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.71e-13  6.33e-14  1.51e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.85e-13  6.91e-14  2.97e-14 |
 G12  |   288     0     5     0    0.00   | 5.93e-13  6.78e-14  1.81e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.96e-13  6.35e-14  3.94e-14 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.20e-13  5.36e-14  1.69e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.64e-13  2.36e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.51e-13  6.78e-14  3.22e-14 |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PENC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.03e-12  8.72e-14  1.74e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   189     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   242     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.97e-13  4.74e-13  1.79e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   285     0     0     0    0.00   | 2.04e-12  4.99e-13  2.91e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.57e-13  6.79e-13  2.59e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.62e-13  1.88e-13  5.05e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.84e-17  3.41e-16  2.04e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      ALGO      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
