
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1548   Day: 1   MJD: 55081                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2958     16    -356     317   2355   2355      0   4234   4234      0    0.00
 cod |   288     0  27600    348    -792       5     31     30     31     85     76     88   21.37
 emr |   288     0  21543    819    3864   -2215     20     22     19     59     66     54   33.75
 esa |   288     0  30367    873   -2936    1487     24     24     24     77     82     75   27.33
 gfz |   288     0  30500   1606    -219     754     34     42     30    103     90    108   17.55
 iga |    96     0   2863     34  -16091     499     63     63      0    145    145      0    0.00
 igu |    96     0   2768      2  -16024     372   2317   2317      0   4491   4491      0    0.00
 ngs |    96     0   2958      0    -594     857   2472   2472      0   3754   3754      0    0.00
 usn |   288     0  23669    474    -970    -181     44     54     37    132    140    128    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    2 | -1017    30   -19    20   -31   126   136  -816   114 |
    3 |  3899    12     X    -9     X    37  4154  1110   111 |
    4 |  2364    68    -5   -76    46  -100 -1407  1413    76 |
    5 |  2121    81     X  -106    78     -     -  1870   173 |
    6 | -7549  -103     0    81     0    25 -7493 -6905   -42 |
    7 |  -473    83   -33  -110   133   -94  -698  -171    53 |
    8 |  -329     7    53   -23   -77   147  4832  -494    73 |
    9 |  1432    60    21   -52   -33   113   305   990   138 |
   10 | -2219    22    13    53  -135   127  1603 -2273   122 |
   11 | -2428   -78    48   -20    34  -119 -3413 -1255  -183 |
   12 |   331    59   -52    -2    31  -121   561    49   -71 |
   13 |  5273   -29   -15    48   -10  -174   738  4808   -16 |
   14 |  3877   -84    13    47     6   -27   152  3585  -197 |
   15 |   387   110   -80   -71   136    70  1117   114   114 |
   16 |  3351   -86   154   -92   -49    45  -748  3282    85 |
   17 | -2153   134    -1  -205   166  -195  -689 -1502   -90 |
   18 |  4256    33    73  -128    20    93  -341  3906   180 |
   19 |  2459    14    21    27  -103   -10   256  1713   -88 |
   20 |  3994    38    32   -33   -57   -42  -342  3894  -102 |
   21 |  3083  -122   114   -74    43   125  -966  2980    33 |
   22 | -4453   -77     3    30    41    23 -3001 -4437    78 |
   23 |  1272   -57    43   -12     6    -3   514  1115    42 |
   24 |-11307   -73    88   -18   -53   145 -4939 -5224   222 |
   25 |  -532   -44     -    -5    56    -6     -  -699     - |
   26 | -5150   -24   -19    42    -1  -102   701 -4981   -94 |
   27 |  2735     X    17   -22     X   306 15307  1152     X |
   28 |  1311    33   -81    76    -1   188   741  2130   133 |
   29 | -1728   -60   127  -178   139  -139 -1969 -1566   185 |
   30 | -1931    32   -34     X    27  -267 -6519 -1612    44 |
   31 |  -596     2    25  -117   132  -188  1293   -87  -222 |
   32 | -1884   -50    13    22     0   123   840 -2126  -184 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    18   -65    14    97     -     -     -   -11 |
 ALIC |     -   103     -  -235   135     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    -2     -     2     -     -     -     -   -36 |
 AREQ |     -    11   -82    63    45     -     -     -    37 |
 ASPA |     -   -92     -    36    56     -     -     -     - |
 AUCK |     -   106     -    21  -160     -     -     -     - |
 BOR1 |     -  -127     -   147   -94     -     -     -  -251 |
 BRMU |     -     -     -    10   -15     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -41    26     -     -     -     -     -   -87 |
 CAS1 |     -   -38     -    30     X     -     -     -     1 |
 CCJM |     -     -     -   123  -192     -     -     -     - |
 CEDU |     -    12     -    -9     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -     -     -    74  -115     -     -     -     - |
 CHUR |     -   -53    40   -71    93     -     -     -     - |
 COCO |     -    -1     -     -     1     -     -     -   -26 |
 CRO1 |     -     -   -19     4    31     -     -     -    29 |
 DAEJ |     -    70     -   -55     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -    -9    34   -28     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -97     -   -47   186     -     -     -     - |
 DGAR |     -    -3     -    -2     6     -     -     -   -30 |
 DRAO |     -    66   -50    10     -     -     -     -   119 |
 DUBO |     -   -66     -    52     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -   150     -    46  -269     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -   -11     -    21     -     -     -     - |
 FLIN |     -     -     -    96  -149     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -52     -    59   -30     -     -     -     - |
 GLSV |     -    85     -  -154   136     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -45    63   -14     -     -     -    82 |
 GOLD |     -     -     -    60   -94     -     -     -  -117 |
 GRAS |     -    10     -     2   -15     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -228    75     -   141     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    20   -31     -     -     -  -180 |
 GUAT |     -    15     -   -12     X     -     -     -     - |
 HARB |     -     -     -    21   -32     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -   -76    94     -     -     -     -   -72 |
 HOB2 |     -    17    80   -78   -58     -     -     -   -21 |
 HOFN |     -    34     -   -70    67     -     -     -   -55 |
 HRAO |     -     -     -   -47    73     -     -     -   168 |
 IENG |     -   -57    36     -     -     -     -     -  -128 |
 IRKT |     -     -   -27     -    51     -     -     -    40 |
 JPLM |     -     -   105     -  -202     -     -     -    79 |
 KARR |     -  -132     -   136   -41     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -   -46    71     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -   -25    38     -     -     -   404 |
 KIRU |     -    30    -1   -22     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -19    30     -     -     -   127 |
 KOKB |     -   -13     2    46   -59     -     -     -   -34 |
 KOUR |     -    83   -29    40  -107     -     -     -   135 |
 LAMA |     -  -155     -     -   189     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -72    10     7    59     -     -     -   147 |
 MAC1 |     -     -     -    -1     1     -     -     -   103 |
 MAL2 |     -    -1     -     1     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    40   -44    43   -30     -     -     -    -3 |
 MATE |     -     -    -1     -     2     -     -     -     - |
 MBAR |     -   -95     -   -86   243     -     -     -  -194 |
 MCM4 |     -     -     2   -16    21     -     -     -   100 |
 MDO1 |     -     -   -40    85   -51     -     -     -     - |
 METS |     -    54     -   -42     -     -     -     -   -19 |
 NICO |     -   -30     -     6    28     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -     -   261  -407     -     -     -   -87 |
 NNOR |     -     -   -59    72     -     -     -     -  -148 |
 NRC1 |     -    58   -15    12   -62     -     -     -    71 |
 NYA1 |     -   243     -  -190     -     -     -     -   201 |
 NYAL |     -     -    17     -   -33     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -12   -34     -   100     -     -     -   -86 |
 PDEL |     -     -     -    10   -15     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -12    84  -108     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    -3     4     -     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -   -26    40     -     -     -     - |
 POTS |     -   -37     -     -    45     -     -     -  -221 |
 PRDS |     -   -55    35     -     -     -     -     -   -23 |
 PTBB |     -    13    -8     -     -     -     -     -   -45 |
 QAQ1 |     -    79   -92    52     -     -     -     -     - |
 RABT |     -   100     -   -78     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    29     -     -   -36     -     -     -     - |
 REUN |     -   130     -    30  -205     -     -     -     - |
 SANT |     -   -27     -    23    -4     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -     0     X    -1     -     -     -   -46 |
 SCUB |     -   -22     -    17     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -51    80     -     -     -     - |
 SHAO |     -    34     -     -   -41     -     -     -   -44 |
 SPT0 |     -    10    -6     -     -     -     -     -    23 |
 SUTH |     -    15     -     5   -26     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -13    -9   -18    56     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    26   -41     -     -     -   141 |
 THU3 |     -  -113     4    -8   143     -     -     -  -147 |
 TIDB |     -     -   -54    81   -22     -     -     -   -56 |
 TOW2 |     -   -58     -    60   -18     -     -     -     - |
 TSKB |     -     2   -18     X    32     -     -     -   -44 |
 TWTF |     -   164  -104     -     -     -     -     -   146 |
 UNSA |     -     -     -     0    -1     -     -     -   -94 |
 USN3 |     -    28   -18     -     -     -     -     -    76 |
 USUD |     -     -    17     -   -33     -     -     -     - |
 VILL |     -     -   -19    48   -47     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    88     -     -  -108     -     -     -    13 |
 WHIT |     -   -57     -    44     -     -     -     -   -45 |
 WILL |     -     9   -61    69     -     -     -     -   -87 |
 WSRT |     -    55   -34     -    -1     -     -     -   -20 |
 WTZR |     -   -57     X    41     8     -     -     -   -68 |
 XMIS |     -     -     -    -5     7     -     -     -     - |
 YAR2 |     -  -132    56     -    54     -     -     -  -320 |
 YELL |     -   -21    13   -12    21     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    -2     -     -     3     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    2 |   793    20    12     9    11    45   309   758    59 |  288    164
    3 |  3823    23     X    18     X   127  2266  2961    64 |  249   2700
    4 |  1920    13    14     7    12    47  1219  2497    33 |  288    978
    5 |  1316    32     X    41   106     -     -  1063    50 |  284    481
    6 |  2485    91    94    90    78   127  3623  2503    87 |  278    763
    7 |   647    18    17     9    18    50   542   862    53 |  288    197
    8 |  6006    16    17     9    42    26  6929  5881    42 |  288   2781
    9 |  3161    15    11    12    14    37  2099  2889    49 |  288   3298
   10 |  3501    15    11    11     8    33  2023  3471    42 |  288   1220
   11 |  2164    17     8    15    14    45  2456  2616    67 |  288    549
   12 |   521    24    10    17    12    28   407   699    41 |  288    349
   13 |   558    29    12    10    56    41   446   460    38 |  288    276
   14 |   627    47    19    22    70    43   396   946    40 |  288    190
   15 |   691    25    12    15    51    47   432   777    80 |  288    211
   16 |   711    22    13    14    14    32   524   635    29 |  288    346
   17 |  2169    24    16    19    62    34   385  1505    51 |  288    447
   18 |  2052    15    12     9    14    47   877  2011    32 |  288    317
   19 |   466    21    14    15    60    46   263  1100    69 |  288    193
   20 |   659    17    12     9    13    23   445   894    71 |  288    261
   21 |  1051    20    11    16    14    47   939  1190    31 |  288    316
   22 |  2665    12    13    13    12    40  2042  2720    32 |  288    251
   23 |  1056    38    13    14    54    35   338  1191    35 |  288    158
   24 |  4078    21    11    15    11    50  3132  6819    55 |  288   3512
   25 |   582    49     -    46    86    54     -   634     - |  285    332
   26 |  1116    37    20    24    17    39  1227  1177    44 |  288    764
   27 |  5343     X    32    40     X    17  5830  4769     X |  287   3585
   28 |  2169    13    13     8    19    30   707  1976    53 |  288    548
   29 |  1569    23    19    16    67    63  1329  1267    77 |  288    242
   30 |  3182    55    15     X    44   219  4502  2693    94 |  288   2547
   31 |  1241    29    12    20     9    25   622   993    49 |  288    236
   32 |   565    24    13    11     8    24   512   624    33 |  288    618
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    28    13    13    13     -     -     -    14 |  288     55
 ALIC |     -    30     -    34    22     -     -     -     - |  288   3371
 AMC2 |     -    38     -    30     -     -     -     -    24 |  288     31
 AREQ |     -    30    13    15    15     -     -     -    21 |  288   8742
 ASPA |     -    38     -    22    21     -     -     -     - |  288   4981
 AUCK |     -    27     -    14    14     -     -     -     - |  287   3146
 BOR1 |     -    15     -    11    12     -     -     -    17 |  288   3274
 BRMU |     -     -     -    49    76     -     -     -     - |  161    >>>
 BRUS |     -    25    16     -     -     -     -     -    28 |  288     94
 CAS1 |     -    19     -    15     X     -     -     -    25 |  270   3203
 CCJM |     -     -     -    38    60     -     -     -     - |  211   1294
 CEDU |     -    23     -    18     -     -     -     -     - |  276   1039
 CHAT |     -     -     -     6     9     -     -     -     - |  275  10819
 CHUR |     -    53    44   102    40     -     -     -     - |  288  12031
 COCO |     -    23     -     -    28     -     -     -    25 |  288   5400
 CRO1 |     -     -    12    13    26     -     -     -    19 |  288     38
 DAEJ |     -    52     -    40     -     -     -     -     - |  287   2198
 DARW |     -     -    39    62    50     -     -     -     - |  288   4504
 DAV1 |     -    44     -    69    52     -     -     -     - |  288   3498
 DGAR |     -    37     -    22    32     -     -     -    36 |  272   9410
 DRAO |     -    19    12    14     -     -     -     -    20 |  287 668103
 DUBO |     -    13     -    10     -     -     -     -     - |  264  30429
 FAA1 |     -    36     -    23    22     -     -     -     - |  288   7106
 FAIR |     -     -     5     -    10     -     -     -     - |  288   7471
 FLIN |     -     -     -    27    42     -     -     -     - |  131   3327
 GLPS |     -    24     -    14    20     -     -     -     - |  288   7248
 GLSV |     -    33     -    15    27     -     -     -     - |  288   2876
 GODE |     -     -    11    17    15     -     -     -    29 |  288     53
 GOLD |     -     -     -    24    38     -     -     -    23 |  286  10994
 GRAS |     -    26     -    20    13     -     -     -     - |  288   5850
 GRAZ |     -    25    15     -    31     -     -     -     - |  288   3451
 GUAM |     -     -     -     9    14     -     -     -    39 |  288  11478
 GUAT |     -    34     -    26     X     -     -     -     - |  288   3752
 HARB |     -     -     -     6     9     -     -     -     - |  175    864
 HLFX |     -     -     9    11     -     -     -     -    15 |  288  89186
 HOB2 |     -    26    20    10    14     -     -     -    32 |  288     39
 HOFN |     -    16     -    14    23     -     -     -    18 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -    17    26     -     -     -    26 |  288     40
 IENG |     -    42    26     -     -     -     -     -    25 |  288     49
 IRKT |     -     -     5     -    10     -     -     -    30 |  193     80
 JPLM |     -     -    21     -    40     -     -     -    70 |  286    >>>
 KARR |     -    28     -    16    15     -     -     -     - |  288   6047
 KELY |     -     -     -    13    21     -     -     -     - |  248   7083
 KERG |     -     -     -    12    19     -     -     -    36 |  204    627
 KIRU |     -    31    12    12     -     -     -     -     - |  288  22727
 KIT3 |     -     -     -    11    17     -     -     -    18 |  288  12685
 KOKB |     -    57    22    16    42     -     -     -    26 |  288     60
 KOUR |     -    18    11    14    21     -     -     -    18 |  288    170
 LAMA |     -    18     -     -    21     -     -     -     - |  232   3225
 LPGS |     -    26    16    18    27     -     -     -    37 |  288  24365
 MAC1 |     -     -     -     5     9     -     -     -    22 |  264   5685
 MAL2 |     -    22     -    17     -     -     -     -     - |  276   6690
 MAS1 |     -    43    18    13    22     -     -     -    27 |  288   3813
 MATE |     -     -    31     -    60     -     -     -     - |  284  54412
 MBAR |     -    21     -    16    19     -     -     -    28 |  288   8956
 MCM4 |     -     -    10     9    10     -     -     -    36 |  288   6043
 MDO1 |     -     -    12    21    44     -     -     -     - |  288   7228
 METS |     -    28     -    22     -     -     -     -    30 |  287    291
 NICO |     -    19     -    13    24     -     -     -     - |  288   3635
 NLIB |     -     -     -     7    11     -     -     -    22 |  247     11
 NNOR |     -     -    11    14     -     -     -     -    23 |  288    329
 NRC1 |     -    57    17    16    55     -     -     -    17 |  288     24
 NYA1 |     -    29     -    23     -     -     -     -    39 |  288     83
 NYAL |     -     -     6     -    11     -     -     -     - |  288     91
 ONSA |     -    34    31     -    28     -     -     -    33 |  288     31
 PDEL |     -     -     -     8    13     -     -     -     - |  241   3231
 PIE1 |     -     -    12    14    14     -     -     -     - |  288     22
 PIMO |     -     -     -    14    22     -     -     -     - |  288   8631
 POL2 |     -     -     -     9    15     -     -     -     - |  288   8655
 POTS |     -    25     -     -    30     -     -     -   183 |  246    >>>
 PRDS |     -    21    13     -     -     -     -     -    14 |  288   8828
 PTBB |     -    28    18     -     -     -     -     -    18 |  288    336
 QAQ1 |     -    52    30    15     -     -     -     -     - |  288   7045
 RABT |     -    34     -    27     -     -     -     -     - |  288   8594
 RESO |     -    19     -     -    23     -     -     -     - |  288   8022
 REUN |     -    30     -    18    30     -     -     -     - |  288   4394
 SANT |     -    24     -    12    17     -     -     -     - |  288   1174
 SCH2 |     -     -    22     X    42     -     -     -    49 |  247  35049
 SCUB |     -    18     -    14     -     -     -     -     - |  288  16180
 SEY1 |     -     -     -    13    20     -     -     -     - |  288  11459
 SHAO |     -    27     -     -    33     -     -     -    42 |  288    365
 SPT0 |     -    64    40     -     -     -     -     -    17 |  264     54
 SUTH |     -    38     -    35    44     -     -     -     - |  288   7252
 SYOG |     -    27    24    52    24     -     -     -     - |  288   1067
 THTI |     -     -     -    25    38     -     -     -    60 |  251  10890
 THU3 |     -    14    10     9    10     -     -     -    12 |  288   6236
 TIDB |     -     -    11    16    12     -     -     -    28 |  288   9158
 TOW2 |     -    24     -    18    26     -     -     -     - |  288   3365
 TSKB |     -    25    18     X    34     -     -     -    48 |  288   1413
 TWTF |     -    31    20     -     -     -     -     -    37 |  273    297
 UNSA |     -     -     -    46    71     -     -     -    53 |  285    >>>
 USN3 |     -    21    13     -     -     -     -     -    35 |  288     50
 USUD |     -     -    21     -    40     -     -     -     - |  216     31
 VILL |     -     -    11    16    12     -     -     -     - |  288   6472
 WAB2 |     -    12     -     -    15     -     -     -    36 |  288     29
 WHIT |     -    11     -     8     -     -     -     -    12 |  276   4261
 WILL |     -    25    12    11     -     -     -     -    13 |  288  31551
 WSRT |     -    21    13     -    13     -     -     -    31 |  288     23
 WTZR |     -    36     X    16    26     -     -     -    15 |  288     27
 XMIS |     -     -     -    26    40     -     -     -     - |  255   2942
 YAR2 |     -    37    17     -    21     -     -     -    18 |  288   5338
 YELL |     -    26    10    12    15     -     -     -     - |  288     35
 ZWE2 |     -    60     -     -    73     -     -     -     - |  285    >>>
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2356    32    20    25    34    64  2317  2472    44 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     27  | 1548-1  1:35:00 |         790
cod |     27  | 1548-1  1:50:00 |       -1417
cod |     27  | 1548-1  2:05:00 |        1321
cod |     27  | 1548-1  2:15:00 |       -1304
cod |     27  | 1548-1  2:20:00 |         583
esa |   SCH2  | 1548-1  0:30:00 |         637
esa |     30  | 1548-1  4:55:00 |       -3454
esa |   JOZE  | 1548-1  7:00:00 |         668
gfz |   JOZE  | 1548-1  1:55:00 | -1000000014
gfz |   GUAT  | 1548-1  2:30:00 |        1124
gfz |   JOZE  | 1548-1 10:25:00 | -1000000001
gfz |   JOZE  | 1548-1 10:45:00 |  -999999995
gfz |   JOZE  | 1548-1 11:10:00 | -1000000010
gfz |   JOZE  | 1548-1 11:35:00 | -1000000021
gfz |     27  | 1548-1 12:10:00 |        -692
gfz |   MBAR  | 1548-1 12:10:00 |        -697
gfz |   JOZE  | 1548-1 12:20:00 | -1000000013
gfz |     29  | 1548-1 19:05:00 |        2609
gfz |     29  | 1548-1 19:15:00 |       -4091
gfz |     29  | 1548-1 19:20:00 |        8141
gfz |   ASPA  | 1548-1 19:30:00 |        -523
gfz |     14  | 1548-1 19:55:00 |        4157
gfz |   ASPA  | 1548-1 20:55:00 |         808



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288     0     0   288    9.94   | 3.03e-14  4.96e-15  2.66e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    9.80   | 3.84e-14  7.88e-15  1.69e-15 |
 USN3 |   288     0     0   287    9.27   | 4.35e-14  9.50e-15  2.77e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    8.81   | 2.60e-14  7.84e-15  3.88e-15 |
 NLIB |   247     0     0   238    8.21   | 4.02e-14  5.70e-15         - |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.81   | 3.37e-14  1.01e-14  2.83e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.80   | 4.58e-14  7.08e-15  1.74e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    6.26   | 3.85e-14  1.22e-14  4.66e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.23   | 3.74e-14  1.07e-14  8.57e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.65   | 3.70e-14  6.91e-15  2.48e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.77   | 3.00e-14  1.28e-14  1.77e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.67   | 3.48e-14  6.37e-15  5.44e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.18   | 3.00e-14  8.76e-15  2.18e-15 |
 ONSA |   288     0     0   143    2.32   | 4.47e-14  1.06e-14  2.72e-15 |
 SPT0 |   264     0     0   262    2.00   | 4.53e-14  1.15e-14  2.05e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.48   | 1.07e-13  1.40e-14  2.67e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.48   | 5.64e-14  1.25e-14  3.54e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.21   | 8.22e-14  1.03e-14  3.97e-15 |
 MATE |   284     1     0   282    0.77   | 5.17e-14  1.24e-14  1.34e-14 |
 USUD |   216     0     0   107    0.67   | 9.21e-14  1.29e-14         - |
 KOUR |   288     0     0   288    0.31   | 4.29e-14  1.77e-14  1.62e-14 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.26   | 4.25e-14  1.73e-14  7.37e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    0.25   | 2.93e-14  7.73e-15  3.25e-15 |
 G25  |   285     0     0   284    0.15   | 2.13e-13  6.85e-14  3.62e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.14   | 2.87e-13  5.67e-14  2.92e-14 |
 TWTF |   273     0     1   129    0.11   | 2.18e-13  6.22e-14  1.44e-14 |
 METS |   287     0     1    66    0.08   | 2.13e-13  2.54e-14  2.97e-14 |
 IRKT |   193     0     0    47    0.07   | 5.67e-14  1.22e-14         - |
 NYA1 |   288     0     0   143    0.06   | 3.56e-14  1.59e-14  6.75e-15 |
 G06  |   278     0     0   273    0.04   | 4.01e-13  1.01e-13  5.75e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.04   | 2.16e-13  6.36e-14  6.98e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 4.47e-13  1.44e-13  5.80e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.64e-13  1.23e-13  1.17e-13 |
 CEDU |   276     1     0   131    0.02   | 2.16e-13  7.89e-14  4.31e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  2.67e-13  1.21e-13 |
 CCJM |   211     0     0   210    0.01   | 8.75e-13  3.09e-13         - |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  3.83e-13  1.28e-13 |
 SANT |   288     0     0   287    0.01   | 1.11e-12  3.26e-13  8.46e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.13e-12  3.46e-13  1.58e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.00   | 7.72e-14  1.31e-14  2.47e-14 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.00   | 1.68e-12  5.68e-13  1.83e-13 |
 KERG |   204     0     0    58    0.00   | 9.03e-13  2.43e-13         - |
 DRAO |   287     0     1   139    0.00   | 9.94e-13  2.15e-13  7.09e-14 |
 HARB |   175     0     0    29    0.00   | 1.08e-12  2.53e-13         - |
 G08  |   288     0     3    49    0.00   | 1.92e-12  6.25e-13  2.36e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.96e-14  3.36e-15  1.47e-15 |
 FLIN |   131     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   232     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   246     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G03  |   249     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  3.31e-13         - |
 UNSA |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.39e-13  6.22e-14  1.66e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  5.41e-13  1.64e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.07e-13  6.75e-14  1.95e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.79e-13  7.25e-14  3.90e-14 |
 G27  |   287     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  6.00e-13  4.63e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  4.65e-13  3.70e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.07e-13  6.06e-14  1.16e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 1.05e-12  1.18e-13  2.21e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.06e-13  1.12e-13  2.60e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.77e-13  1.01e-13  1.96e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.53e-13  6.39e-14  1.81e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.99e-13  6.81e-14  2.71e-14 |
 G17  |   288     0     4     0    0.00   | 6.10e-13  7.49e-14  2.73e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.40e-13  7.14e-14  3.00e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  6.40e-14  2.17e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.69e-13  5.72e-14  1.44e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.73e-13  7.21e-14  3.03e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.66e-13  6.03e-14  4.07e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.43e-13  7.11e-14  5.16e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  5.84e-13  4.21e-13 |
 G07  |   288     2     6     0    0.00   | 6.27e-13  5.77e-14  1.54e-14 |
 G05  |   284     0     6     0    0.00   | 9.89e-13  1.09e-13  4.36e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.61e-13  7.10e-14  1.48e-14 |
 ZWE2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   255     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   247     0     1     0    0.00   | 5.99e-13  1.00e-12         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.08e-12  9.04e-14  3.00e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.69e-13  4.21e-13  4.97e-13 |
 MAL2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   248     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   286     0     1     0    0.00   | 2.00e-12  6.20e-13  2.96e-13 |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.75e-13  1.53e-13  7.17e-13 |
 CAS1 |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   161     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.84e-17  3.41e-16  2.05e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      HRAO      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
