
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1548   Day: 3   MJD: 55083                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118133   6082    -207    -454     15     15     16     56     52     66   21.72
 emr |  2880     0 105338    325     454    -340     17     17     19     81     78     96   19.11
 mit |  2880     0 113625   1937  -15413     272     23     21     28    137    141    118   13.25
 esa |   288     0  33769   1101   -2734    4243     18     22     16    117    142    107   15.70
 gfz |   288     0  47792   2105    -241     423     24     26     23     97     87     99   11.57
 grg |   288     0  33443    563    -126     173     82     96     76    211    220    208    0.00
 igr |   288     0  39080    304  -10206    -557     18     26     15     65     72     64    0.00
 jpl |   288     0  28668    576     306     -11     16     21     13     74     51     81   18.65
 ngs |    96     0   3015     66 -999999 2051425   1835   1835      0   3768   3768      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    43     -   -74     -    72     -     -     -     X     - |
    2 |    17   -53    38    83     1   219    44    10   -78     - |
    3 |     X    83  -116     X  -115  -206  -158    44 -1204     - |
    4 |   -12    58   -68   -22    49   -64    35    18 -1130     - |
    5 |    48   -54    -6   -71   148  -252     0     X  2051     - |
    6 |     X   139  -198     X     X  -111   -85   -24 -2831     - |
    7 |   -64   -14   137  -225    49   -78   -37    65   -18     - |
    8 |   -13   -53   102     2   -15   153    76   -19  -979     - |
    9 |    32    36  -122   133    77   -31    53   -28 -2433     - |
   10 |    13    65  -127   132     4   118    99   -31 -6526     - |
   11 |   -38   -11    87   -20     0   130   -59   -50  7433     - |
   12 |    27  -124   129    47    55   366    11   -41  -215     - |
   13 |   -46    34    25   101   -19   368     3   -65  4839     - |
   14 |    23    30   -97   178   -18   161    13   -31  2806     - |
   15 |   -59    38    39   -40    65  -201   -77    18   587     - |
   16 |   -55    70    -9    -3   -55  -185    37    24  2982     - |
   17 |   -37  -102   225  -304    17  -356   -68   124   830     - |
   18 |   102  -101   -10   -76   -84  -124   -11    37  3704     - |
   19 |    -2  -156   248   -68     X   173  -128   -94   -97     - |
   20 |     3     5   -16    37   -41   -18    13    16  4383     - |
   21 |    24   -76    80   -22  -119    -9   -23    26  2979     - |
   22 |    46   -27   -48   148   -31    42     7   -13 -2664     - |
   23 |   -60   -49   196   -78   -99   126   -21   -61   542     - |
   24 |    12   130  -218    98   -11   -40    41    -1 -7003     - |
   25 |  -137   -19   261  -139    -4     -   -36     - -3619     - |
   26 |    57   118  -281   203    67    93    36   -37 -2279     - |
   27 |    45    51  -168   109    77   -23    91    12     7     - |
   28 |   -53   -28   129    68  -120   238    28    10  4539     - |
   29 |    43   -28    -6  -253     X  -405   -64    45 -1071     - |
   30 |    34    14   -96    34   113  -123    35    39  -265     - |
   31 |     6   -58    87  -130    14    22   -27     -  -451     - |
   32 |   -14    98  -123    79   -57    -1    35     X -5681     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -22     -     -     -    42     -     -     -     -     - |
 ADE1 |   -10     -    -9     -    29     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -   -98   141     -     -  -223     7     -     -     - |
 ALGO |  -123    93     0    26    43  -137   -25     -     -     - |
 AMC2 |   -30     -    40    50   -57    -2   -17     -     -     - |
 ANKR |   -68     -     -    89     7    82     -     -     -     - |
 AREQ |     -  -112   158    74    -4   -91   -37   -58     -     - |
 ASPA |   -59     -     -    13    93  -307    58     -     -     - |
 AUCK |   -26     -    49   133   -10   147    43  -110     -     - |
 BAKO |     -     -     X     -   -31   -11     -    19     -     - |
 BARH |     -     -     -    -5     7     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -21     -     -    31     2     -     -    -3     -     - |
 BOR1 |   -60     -   -59     -   180   243   240     -     -     - |
 BRAZ |   -54     -     X    61    18  -184     -     -     -     - |
 BREW |     -   -46    66     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    50   -68     -     -     -     -     - |
 BRUS |    28    98   -89     -  -113     -    45     -     -     - |
 BUE1 |   -21     -    75     -   -46     -     -     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -   -72     -     -    45     -     - |
 CAS1 |   -52     -   -76   197    99   164     -  -112     -     - |
 CEDU |   -80     -    42   119   -34     -    17   -17     -     - |
 CHAT |     -     -     -    51   -61  -103    -2    -5     -     - |
 CHPI |     -     -     -   114    -8  -254   -24   -91     -     - |
 CHUR |  -121    19    49     X   133   -84    43     -     -     - |
 COCO |   -85     -     -   139    38  -137    37   -42     -     - |
 CONZ |     -     -    53     7  -180  -209     9    68     -     - |
 CRO1 |     -   -86    31    26    -5    -4    36    47     -     - |
 CUSV |     -     -     -   107  -146     -     -     -     -     - |
 DAEJ |   -84    10   130   -43   -75     -   -58    79     -     - |
 DARW |    54   -29     X   141  -187   123   -56   -35     -     - |
 DAV1 |   -63     -     9    88   -12  -555    87     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -    32   -44   121     -     -     -     - |
 DRAO |    54  -346   268   109     -    79    68     -     -     - |
 EIL1 |     3     -    63     -   -77     -     -     -     -     - |
 FAA1 |   -82     -     -   114     X     -    26     -     -     - |
 FAIR |     -    56     -     -   -59  -407    -6   -21     -     - |
 FLIN |   -70     -     -     -   -37  -200     7    98     -     - |
 FLRS |     -     -     -    46   -62     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -39     -     -    81   -31     -    22    -4     -     - |
 GLSV |    59     -     -     -    19  -171   -51   -81     -     - |
 GMAS |     -   117  -169     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -84     -    96     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    -8    62     -   -58     -    29     -     -     - |
 GODZ |     -     -  -111    94     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |    21     -     -     -    68    70    67   -67     -     - |
 GRAS |    47     -  -122     -    51    69    97     -     -     - |
 GRAZ |  -166   243  -273     -   222   600   253     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    51   -69  -238   -51     -     -     - |
 GUAT |   -69     -   133     -   -67     -    -5    28     -     - |
 HARB |     -    70     X     -    23     -    42   -86     -     - |
 HLFX |     -   -30     -     -     -     -   -67    31     -     - |
 HNPT |   -31     -     -     -    58     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -25    61   -11    27  -102  -178     8     3     -     - |
 HOFN |   -89     -     -    79    64   -88    28    -2     -     - |
 HOLM |     2     -     -   182   -10   225     -  -150     -     - |
 HRAO |     -     -    49   -21   -28  -547   -33     -     -     - |
 HRM1 |    75     -  -207     -    96     -     -     -     -     - |
 IENG |   -38    95   -76     -     -     -    66     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    84  -104     -    10    -6     -     - |
 INVK |    -1     -     -     -     3   -30     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -  -106   -13     -    50     -    86     -     - |
 JOZ2 |    39     -   -64     -     -    46     -     -     -     - |
 JOZE |     -    85     -     -  -140     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   158     -     -  -261  -190     4     -     -     - |
 KARR |    55     -    86   124   -16     -    56  -220     -     - |
 KERG |     -   -59   -33    81   -11   133    31    20     -     - |
 KIR0 |     -     -     -    17     -     -     -   -14     -     - |
 KIRU |     -   -77     -    63    42   -94     9     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -75   -87     -   -42   117     -     - |
 KOSG |     2     -     -     -    -4    94     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -     5     -   -79     -     -    45     -     - |
 KOUR |    -7   -93   125    61  -109    87   -31    27     -     - |
 KUNM |     -     -     -    66   -90     -     -     -     -     - |
 LAMA |    71     -  -116     -     -   116   188     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -10    13  -135     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -18     -    42   -41   219    37     9     -     - |
 MAC1 |   -77     -   148   -27     8     -   -30     1     -     - |
 MAL2 |   -67     -     -   112   -26     -    41     -     -     - |
 MANA |     -     -     -    94  -128   -74     -     -     -     - |
 MAS1 |   -77    59   -47    97  -176    -3   -22    89     -     - |
 MATE |   -96    90     -     -    19     -    65     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     X    41    12    15     -   -42     -     - |
 MBAR |   -53     -     -     -   -27   -37    -9    79     -     - |
 MCM4 |   -35   -61     -    74   120    30    57   -32     -     - |
 MDO1 |    14   -50     -    74    29   -30    32   -45     -     - |
 MDVJ |   -80     -  -269     5     -     -     -   280     -     - |
 MEDI |     -    81  -117     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |   -17     -   -29     -   149     -   -12   -52     -     - |
 MIZU |    48     -   -65     -   -13     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -20     -   -75    91     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -11     -     -    28   -19     -     -     -     -     - |
 NICO |    29     -   -96     -   138   127    66   -33     -     - |
 NIST |   -24  -179     -     -     -     -   -91   212     -     - |
 NLIB |     -     -  -249   371  -220   198    35     -     -     - |
 NNOR |     -    60   -70   -29     -     -     3    13     -     - |
 NOVM |     -     -     -   -26    36  -384     -     -     -     - |
 NRC1 |     2    -4    24    27   -63   -33   -17     -     -     - |
 NRMD |   -81     -     -   143   -43     -   -24     -     -     - |
 NSSP |   -90     -     -     -     -     -     1   105     -     - |
 NYA1 |   181     -   -61     -  -299  -110     2     -     -     - |
 NYAL |     -  -163     -   348    18   429   -10  -157     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    56   163     -   -35     -     - |
 ONSA |   -70   -11     -    55    92     X    39     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   176    -9  -148    21    -9    -2     -     - |
 PDEL |    11     -  -108     -    31    41    32    45     -     - |
 PERT |     -     -     -     2    -3  -115     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    14    62     -   -94  -117     4     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    89   -41     -   -20   -49     -     - |
 POL2 |    28     -     -     -     -     -    27   -32     -     - |
 POTS |    40     -     -     -   -74   110   -16     -     -     - |
 PRDS |     5    66     -     -  -119     -   139     -     -     - |
 PRE1 |    -5     -    58     -   -57     -     -     -     -     - |
 PTBB |    10   -12     -     -     -     -     7     -     -     - |
 QAQ1 |   -42   -23     -   100    25  -153    41   -26     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -    53     -     -   -33     -     - |
 RABT |     -     -     -    30   -41   -63    -1     -     -     - |
 RECF |     -     -     -   -11    15     -     -     -     -     - |
 RESO |    -8     -     -     -    16     -    22     -     -     - |
 REUN |     4     -   -37   107  -111  -176    19     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    63   -85   -20     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -    20   -27     -     9     -     -     - |
 RIOP |     -     -     -     -    47     -     -   -29     -     - |
 SALU |     -     -     -     2    -2     -     -     -     -     - |
 SANT |   -64     -   152     -   -54    -1   -39     -     -     - |
 SCH2 |  -108    41     -    15   106     -    40     6     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -41   -57  -279    19    70     -     - |
 SFER |     -     -  -115     -     X     -     -    82     -     - |
 SHAO |    42     -   -55     -  -189     -   -17    80     -     - |
 SPT0 |   113    25  -222     -     -   149   121     -     -     - |
 SSIA |     -     -   -78     -    90     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -67   -22     -     -  -165     -    84     -     - |
 STR2 |     -     -  -117    98     -     -     -     -     -     - |
 SUNM |     -     -     -    43     -     -     -   -36     -     - |
 SUTH |   -40     -     -    35  -109  -112     5    85     -     - |
 SUTM |   -48     3     -     -    85     -    51     -     -     - |
 SUWN |     -    25     -     -   -41     -   -82     -     -     - |
 SYDN |   -89     -    13   112     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -131    17   -72   144   105   -30    64     -     -     - |
 TAH1 |    32     -     -     -   -60     -     -     -     -     - |
 THTI |     -   141     -     -  -246  -112  -114     9     -     - |
 THU3 |   -59   -46     -     -   212    74   113   -16     -     - |
 TIDB |     -    21     -     -   -34    70     5     -     -     - |
 TLSE |     -    95   -64     -   -84  -123     -     -     -     - |
 TOW2 |   -19     -   -30   116     X   -37    40   -54     -     - |
 TRO1 |   -38     -   -70     -   152   153     -     -     -     - |
 TSKB |    24    46   -67     -   -32     -   113    -7     -     - |
 UNBJ |     -     -     -   -51    69     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X  -108     -   -26    67     -     - |
 USN3 |    34   -13   -38     -     -     -    20     -     -     - |
 USNO |   -27   -70    15   111     -   -34   -16     -     -     - |
 USUD |    36   -44     -     -     5   -64    12     -     -     - |
 VILL |     -   -86     -   128   -33    53    -2     -     -     - |
 WAB2 |    81     -  -142     -    13     -    72     -     -     - |
 WDC3 |   -24     -     -     -    45     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -78     -     -   128     -   -35     -     -     - |
 WHIT |    24     -     -     -    -9   118     9   -22     -     - |
 WILL |   -43    -9     -     -     -     -   -19    59     -     - |
 WROC |     X   108  -155     -     -   -23     -     -     -     - |
 WSRT |   115    91  -158     -   -97     -   104   -56     -     - |
 WTZA |    73     -  -119     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -13     X  -250   325  -112   200   127     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -    55   -75   158     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -    56   -76     -   -38     -     -     - |
 YAR2 |     -    40     -     -   -66     -     0     -     -     - |
 YELL |   -31    35   -73   116   131     9    34  -127     -     - |
 YKRO |   -36     -     -    38     1  -393     3     9     -     - |
 ZIMM |    -8     -  -112     -   142     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    22     -     -     -   -41     -   -30     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    34     -    52     -    42     -     -     -     X     - | 1753    188
    2 |     8    13    15    19    15    98    21    17   690     - | 2880    211
    3 |     X    13    17     X    16   128    20    20  3746     - | 2592   1928
    4 |     9    16    17    17    16    80    13    10  2170     - | 2880    869
    5 |    14    13    21    13    20    72    25     X  1123     - | 2880    418
    6 |     X     9    13     X     X   120    16    21  1126     - | 2712    409
    7 |    10    14    17    19    22   123    25    20   764     - | 2880    170
    8 |    13    21    18    11    11    68    16    16  2733     - | 2880   1936
    9 |    12    21    25    25    24   115    30    24  2821     - | 2880   1992
   10 |    10    16    15    18    16    76    17    18  1828     - | 2880   1321
   11 |    13    17    17    20    19    96    17    18  2061     - | 2880    402
   12 |    18    15    14    27    12   102    22    13   635     - | 2880    271
   13 |    11    14    16     9    55   121    17    14   751     - | 2880    375
   14 |    11    13    15    28    38    53    26    22   589     - | 2880    343
   15 |     9    13    14    15    20    74    23     9   435     - | 2880    255
   16 |    11    11    17     9    18    80    25    11   835     - | 2880    348
   17 |    15    16    23    25    34   110    32    26   986     - | 2880    246
   18 |    15    16    17    17    23    57    20    17   520     - | 2880    293
   19 |    20    14    21    33     X   135    35    31   630     - | 2880    200
   20 |    16    16    19    12     7    93    16    11   453     - | 2880    265
   21 |    14    24    44    21    23    98    20    20   563     - | 2880    316
   22 |    12    16    16    21    23    70    17    16  1255     - | 2880    366
   23 |    13    16    17    32    60   117    37    34  1360     - | 2880    312
   24 |    11    15    26    18    19    44    18    19  4407     - | 2880   3063
   25 |    29    31    28    33    39     -    57     -  2155     - | 2673    753
   26 |    26    19    31    36    31    99    39    44  1519     - | 2880    964
   27 |    16    23    25    28    27   127    31    27  3699     - | 2880   3554
   28 |    10    21    22     9    13    89    26    12  1248     - | 2880    591
   29 |    14    21    18    34     X    84    39    34   572     - | 2880    215
   30 |    11    13    15    27    24    51    27    25  2681     - | 2880   1993
   31 |    21    19    19    31    27   150    29     -   732     - | 2880    226
   32 |     9    13    13    14    15    58    11     X  1548     - | 2880    577
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    20     -     -     -    37     -     -     -     -     - |  281   7228
 ADE1 |    15     -    56     -    39     -     -     -     -     - |  288    331
 ALBH |     -    17    25     -     -    56    34     -     -     - |  287   4362
 ALGO |    24    31    21    20    19    34    26     -     -     - |  288     30
 AMC2 |    21     -    25    10    23    29    11     -     -     - |  288     29
 ANKR |     8     -     -     8    11    44     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    16    20     9    10   101    11    10     -     - |  288   4657
 ASPA |    14     -     -    13    31    72    20     -     -     - |  288   7802
 AUCK |     8     -    22     9    24    67     9     9     -     - |  287   3075
 BAKO |     -     -     X     -    34   119     -    21     -     - |  283   3656
 BARH |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     - |  244   3834
 BJFS |    11     -     -    20    29     -     -    12     -     - |  287   6928
 BOR1 |     9     -    21     -    17    35    14     -     -     - |  288   3900
 BRAZ |    16     -     X    31    29   264     -     -     -     - |  286   3444
 BREW |     -    11    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     58
 BRMU |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     - |  181    >>>
 BRUS |    17    23    17     -    39     -    13     -     -     - |  288    166
 BUE1 |    16     -    21     -    14     -     -     -     -     - |  288    483
 CAGL |     -     -     -     -    22     -     -    14     -     - |    2      0
 CAS1 |    11     -    21     8    11    44     -    13     -     - |  288   3035
 CEDU |    31     -    17    50    25     -     9    17     -     - |  288   1126
 CHAT |     -     -     -     9    18    47    16    10     -     - |  287  11195
 CHPI |     -     -     -    14    20    44    11    10     -     - |  288  10361
 CHUR |    21    18    25     X    35    73    11     -     -     - |  284   3928
 COCO |    10     -     -     8    20    51    19    12     -     - |  288   9235
 CONZ |     -     -    12    15    31    51     7    13     -     - |  288     26
 CRO1 |     -    23    24    18    29    41    14    18     -     - |  288     45
 CUSV |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     - |  288   5276
 DAEJ |    17    28    15    13    28     -    34    27     -     - |  288   4735
 DARW |    31    26     X    32    38    98    23    23     -     - |  288   3990
 DAV1 |     7     -    13    15    11    37    13     -     -     - |  288   3913
 DGAR |     -     -     -    15    20    56     -     -     -     - |  222  10239
 DRAO |    14    28    19    13     -    51    16     -     -     - |  288    928
 EIL1 |    21     -    37     -    14     -     -     -     -     - |  288    481
 FAA1 |    13     -     -    18     X     -    20     -     -     - |  285   4799
 FAIR |     -    14     -     -    22    76    15    13     -     - |  288   6862
 FLIN |    14     -     -     -    18    38    12    16     -     - |  288   4340
 FLRS |     -     -     -    14    20     -     -     -     -     - |  288   3424
 GLPS |    16     -     -    15    22     -     7    12     -     - |  288   7620
 GLSV |    11     -     -     -    11    56    11    11     -     - |  288   2737
 GMAS |     -    13    19     -     -     -     -     -     -     - |  287   1986
 GMSD |     -     -    27     -    31     -     -     -     -     - |  288    799
 GODE |     -    13    17     -    18     -    19     -     -     - |  288     41
 GODZ |     -     -    19    16     -     -     -     -     -     - |  288    124
 GOLD |    11     -     -     -    12    45     8    10     -     - |  288  11592
 GRAS |    12     -    25     -    21    27    17     -     -     - |  288   5719
 GRAZ |    10    13    18     -    17    38    11     -     -     - |  288   4786
 GUAM |     -     -     -    12    17    78    20     -     -     - |  288  11452
 GUAT |    17     -    39     -    33     -    27    23     -     - |  288   3662
 HARB |     -    12     X     -    22     -    13    11     -     - |  288   1401
 HLFX |     -     9     -     -     -     -    11     9     -     - |  288  32514
 HNPT |    11     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   3241
 HOB2 |    16    28    49    15    45    67    13    14     -     - |  288     70
 HOFN |    11     -     -     9    18    57    11    10     -     - |  287    >>>
 HOLM |    11     -     -    11    19    30     -     7     -     - |  288   8087
 HRAO |     -     -    18    20    43   109    27     -     -     - |  288     28
 HRM1 |    10     -    25     -    20     -     -     -     -     - |  288    275
 IENG |    19    22    30     -     -     -    12     -     -     - |  288     36
 IISC |     -     -     -    14    24     -    14     9     -     - |  288  10202
 INVK |     9     -     -     -    17    37     -     -     -     - |  288   7517
 IRKJ |     -     -    16     8     -   196     -    12     -     - |  288     77
 JOZ2 |    19     -    32     -     -    61     -     -     -     - |  287   3408
 JOZE |     -    46     -     -    75     -     -     -     -     - |    3  77190
 JPLM |     -    25     -     -    41    82    13     -     -     - |  252    >>>
 KARR |     8     -    17     9    16     -    10    12     -     - |  288   5734
 KERG |     -    19    58    26    23    80    16    19     -     - |  288    850
 KIR0 |     -     -     -    16     -     -     -    14     -     - |  288    530
 KIRU |     -    16     -    28    37    39    23     -     -     - |  288  26925
 KIT3 |     -     -     -    17    15     -    11    11     -     - |  288  12360
 KOSG |    33     -     -     -    61    80     -     -     -     - |  288   4054
 KOUC |     -     -    26     -    31     -     -    16     -     - |  288   4544
 KOUR |    20    28    47    27    43    54    16    16     -     - |  288    189
 KUNM |     -     -     -    17    23     -     -     -     -     - |  288  37328
 LAMA |     9     -    15     -     -    30    17     -     -     - |  287   3502
 LHAZ |     -     -     -     5     7    65     -     -     -     - |  280    >>>
 LPGS |     -    19     -    13    13    30    12    12     -     - |  288  17081
 MAC1 |    26     -    28    14    54     -    15    18     -     - |  288   5691
 MAL2 |    10     -     -    10    15     -    14     -     -     - |  288   6567
 MANA |     -     -     -    22    30    79     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |    16    12    25    10    11    35     5    13     -     - |  288   2085
 MATE |     9    19     -     -    31     -     7     -     -     - |  287  34450
 MAW1 |     -     -     X    15    47    38     -    19     -     - |  288   4027
 MBAR |    15     -     -     -    27    56    12     9     -     - |  288   7870
 MCM4 |    19    16     -     9    12    54     9    10     -     - |  288  10362
 MDO1 |    18    33     -    26    20    42    13    16     -     - |  288   8695
 MDVJ |    13     -    38    12     -     -     -    10     -     - |  288     40
 MEDI |     -    15    22     -     -     -     -     -     -     - |  288    426
 METS |    19     -    38     -    27     -    13    15     -     - |  287    358
 MIZU |    25     -    64     -    62     -     -     -     -     - |  270    595
 MOBS |    17     -    22    11     -     -     -     -     -     - |  288   3267
 NANO |    15     -     -    22    20     -     -     -     -     - |  288   3767
 NICO |    15     -    17     -    21    44    11    15     -     - |  288   3707
 NIST |    11    19     -     -     -     -    17    16     -     - |  288     27
 NLIB |     -     -    32    21    25    65    19     -     -     - |  288     22
 NNOR |     -    16    22    13     -     -    12    12     -     - |  288    275
 NOVM |     -     -     -     7    10   125     -     -     -     - |  283     45
 NRC1 |    16    21    27    10    17    31    17     -     -     - |  288     21
 NRMD |    16     -     -    21    22     -    32     -     -     - |  287   3977
 NSSP |     7     -     -     -     -     -    10     8     -     - |  288   6447
 NYA1 |    30     -    44     -    29   143    34     -     -     - |  274    286
 NYAL |     -    17     -    14    11   223    11    10     -     - |  287    359
 OHI2 |     -     -     -     -     8    43     -     5     -     - |  285    >>>
 ONSA |    22    33     -    19    24     X     8     -     -     - |  288     47
 OUS2 |     -     -    56    21    19    98    22    15     -     - |  288   2710
 PDEL |    20     -    29     -    17    24    10    14     -     - |  288   3699
 PERT |     -     -     -    12    16    43     -     -     -     - |  271   5750
 PIE1 |     -    15    17     -    13    36    18     -     -     - |  288     33
 PIMO |     -     -     -    16    22     -    11    12     -     - |  288   7802
 POL2 |    10     -     -     -     -     -    13    12     -     - |  288   8923
 POTS |     7     -     -     -    13   240    37     -     -     - |  285    >>>
 PRDS |    20    23     -     -    10     -    19     -     -     - |  288   8630
 PRE1 |    13     -    23     -    14     -     -     -     -     - |  288    965
 PTBB |    22    25     -     -     -     -    19     -     -     - |  288    209
 QAQ1 |    12    15     -     9    21    25    12     8     -     - |  288   6488
 QIKI |     -     -     -     -    17     -     -    11     -     - |  288   8398
 RABT |     -     -     -     9    13    42    11     -     -     - |  288   9179
 RECF |     -     -     -    26    36     -     -     -     -     - |  166   5139
 RESO |     8     -     -     -    16     -    10     -     -     - |  288   7698
 REUN |    13     -    18    17    20    58    19     -     -     - |  288   4857
 REYK |     -     -     -     8    11    45     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     7     9     -    12     -     -     - |  285  10548
 RIOP |     -     -     -     -    15     -     -     9     -     - |  261    >>>
 SALU |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     - |  252  28164
 SANT |    16     -    23     -    13    35    18     -     -     - |  288   1644
 SCH2 |    15    25     -    10    14     -    10    11     -     - |  288  38913
 SEY1 |     -     -     -    12    16    54     9     8     -     - |  288   9089
 SFER |     -     -    32     -     X     -     -    23     -     - |  287    128
 SHAO |    11     -    20     -    21     -    11    14     -     - |  288    262
 SPT0 |    17    24    27     -     -    67    18     -     -     - |  288     54
 SSIA |     -     -    28     -    32     -     -     -     -     - |  287   3719
 STR1 |     -    18    21     -     -    41     -    10     -     - |  288   3259
 STR2 |     -     -    48    41     -     -     -     -     -     - |  287   2942
 SUNM |     -     -     -    15     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 SUTH |    18     -     -    13    16    62     9    11     -     - |  288   6568
 SUTM |    14    13     -     -    13     -    12     -     -     - |  288  11188
 SUWN |     -    10     -     -    16     -    12     -     -     - |  288   4846
 SYDN |    17     -    23    15     -     -     -     -     -     - |  287    672
 SYOG |    11    13    29     8    19    39    12     -     -     - |  288   1213
 TAH1 |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    252
 THTI |     -    14     -     -    18    58    20    10     -     - |  288  10727
 THU3 |    14    17     -     -    21    28    13     8     -     - |  288   8173
 TIDB |     -    12     -     -    19    44    12     -     -     - |  288  10007
 TLSE |     -    15    24     -    12    50     -     -     -     - |  288    497
 TOW2 |    22     -    23    15     X    53    13    19     -     - |  288   3476
 TRO1 |    28     -    30     -    31   113     -     -     -     - |  287   3671
 TSKB |    16    20    38     -    35     -    13    14     -     - |  288   2476
 UNBJ |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     X    19     -     7    12     -     - |  283    >>>
 USN3 |    20    13    33     -     -     -    15     -     -     - |  288     22
 USNO |    10    18    27    13     -    38    27     -     -     - |  288     25
 USUD |    18    19     -     -    16    57    15     -     -     - |  288     34
 VILL |     -    12     -    16    11    31    13     -     -     - |  288   6553
 WAB2 |     9     -    19     -    18     -    16     -     -     - |  288     53
 WDC3 |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288     32
 WES2 |     -     8     -     -    13     -    17     -     -     - |  288   6161
 WHIT |    12     -     -     -    21    34     8     9     -     - |  288   4259
 WILL |    19    21     -     -     -     -    12    10     -     - |  288  28059
 WROC |     X     9    12     -     -    43     -     -     -     - |  287   3148
 WSRT |    16    17    23     -    21     -    13    10     -     - |  288     19
 WTZA |    12     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  288    361
 WTZR |    15     X    24    18    22    45    12     -     -     - |  288     36
 WUHN |     -     -     -    16    21    53     -     -     -     - |  287  10248
 XMIS |     -     -     -    11    15     -    12     -     -     - |  288   2799
 YAR2 |     -    11     -     -    17     -    10     -     -     - |  288   5048
 YELL |    22    15    39    12    15    30     8     9     -     - |  288     39
 YKRO |    17     -     -    12    15   104     7    12     -     - |  288  12273
 ZIMM |     9     -    22     -    18     -     -     -     -     - |  288   3738
 ZWE2 |    10     -     -     -    18     -    21     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    17    23    18    24    82    19    16  1835     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   CHUR  | 1548-3  2:00:00 |        -742
gfz |   TOW2  | 1548-3  6:45:00 |         583
gfz |   PRDS  | 1548-3 19:55:00 |        1412
gfz |   OUS2  | 1548-3 21:00:00 |         703
gfz |   TRO1  | 1548-3 23:15:00 |         609
mit |      1  | 1548-3 10:45:00 |         790
mit |      1  | 1548-3 13:45:00 |        -786
mit |   BRAZ  | 1548-3 14:05:00 |       -2115
mit |      1  | 1548-3 14:35:00 |         746
mit |      1  | 1548-3 15:35:00 |        -671
mit |      1  | 1548-3 16:05:00 |         601



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NIST |   288     0     0   288    9.36   | 3.69e-14  9.54e-15  1.44e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   245    5.67   | 5.38e-14  8.93e-15  1.71e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    5.08   | 3.39e-14  1.06e-14  4.79e-15 |
 HRAO |   288     0     0   245    4.80   | 3.51e-14  6.98e-15  3.08e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   245    4.53   | 3.89e-14  8.95e-15  1.40e-15 |
 USN3 |   288     0     0   245    4.39   | 3.71e-14  9.57e-15  2.63e-15 |
 NLIB |   288     1     0   245    4.28   | 4.99e-14  7.62e-15  1.89e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   245    4.07   | 5.59e-14  8.33e-15  3.12e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.06   | 3.16e-14  7.01e-15  4.55e-15 |
 ONSA |   288     0     0   245    4.00   | 4.27e-14  1.51e-14  3.83e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   245    3.95   | 4.55e-14  9.04e-15  2.61e-15 |
 ALGO |   288     0     0   245    3.88   | 2.58e-14  7.78e-15  3.24e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    3.79   | 3.49e-14  1.14e-14  1.27e-14 |
 IENG |   288     0     0   245    3.78   | 3.57e-14  8.99e-15  2.95e-15 |
 WTZR |   288     0     0   245    3.34   | 3.81e-14  6.66e-15  4.38e-15 |
 CONZ |   288     0     0   245    3.22   | 3.28e-14  8.45e-15  2.77e-15 |
 NOVM |   283     0     0   237    3.22   | 6.17e-14  7.05e-15  4.36e-15 |
 WSRT |   288     0     0   245    2.69   | 2.67e-14  1.01e-14  1.83e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.52   | 4.78e-14  1.63e-14  5.11e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.12   | 6.56e-14  1.93e-14  5.65e-15 |
 WDC3 |   288     0     0   245    2.06   | 6.22e-14  1.07e-14  3.46e-15 |
 GODE |   288     0     0   245    1.63   | 5.33e-14  1.43e-14  3.65e-15 |
 USNO |   288     0     0   143    1.46   | 4.09e-14  1.02e-14  2.52e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    1.19   | 4.85e-14  2.35e-14  1.58e-14 |
 BREW |   288     0     0   245    1.18   | 1.06e-13  1.10e-14  4.73e-15 |
 NYA1 |   274     0     0   270    1.18   | 5.28e-14  2.34e-14  2.21e-14 |
 GODZ |   288     0     0   288    1.03   | 1.10e-13  2.12e-14  1.29e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   237    0.93   | 1.21e-13  1.64e-14  2.54e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.81   | 2.60e-13  5.66e-14  1.44e-14 |
 SFER |   287     0     0   245    0.76   | 5.53e-14  1.46e-14  1.25e-14 |
 USUD |   288     0     0   245    0.71   | 9.73e-14  1.17e-14  2.78e-15 |
 MATE |   287     0     0   243    0.67   | 3.89e-14  1.27e-14  1.44e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.41   | 3.12e-13  8.27e-14  2.16e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.34   | 1.26e-13  2.23e-14  8.44e-15 |
 G32  |   288     0     0   288    0.30   | 2.22e-13  6.39e-14  5.74e-14 |
 ADE1 |   288     1     0   287    0.28   | 3.62e-13  7.53e-14  3.68e-14 |
 NYAL |   287     0     0   243    0.25   | 6.02e-14  2.21e-14  2.60e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.21   | 4.84e-13  1.11e-13  2.88e-14 |
 TAH1 |   288     0     0   288    0.19   | 3.84e-13  8.89e-14  1.98e-14 |
 G06  |   228     0     0   222    0.16   | 3.23e-13  8.52e-14         - |
 G25  |   288     0     0   288    0.15   | 2.41e-13  7.49e-14  7.65e-14 |
 MIZU |   270     0     0   263    0.15   | 4.40e-13  1.17e-13  4.18e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.14   | 5.20e-13  1.58e-13  3.34e-14 |
 SYDN |   287     0     0   286    0.14   | 4.66e-13  1.43e-13  5.01e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.14   | 3.99e-13  1.07e-13  3.46e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.12   | 4.71e-13  1.56e-13  1.09e-13 |
 MEDI |   288     0     0   143    0.09   | 5.38e-14  1.19e-14  2.70e-14 |
 CEDU |   288     1     0   287    0.08   | 2.32e-13  5.67e-14  4.61e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.93e-13  1.36e-13  9.14e-14 |
 METS |   287     0     3    39    0.05   | 2.52e-13  5.49e-14  4.19e-14 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.04   | 7.52e-13  3.12e-13  7.88e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.36e-13  1.34e-13  1.09e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.04   | 9.48e-13  2.61e-13  8.29e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.04   | 9.86e-13  2.15e-13  1.18e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.04   | 6.11e-13  1.87e-13  1.15e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.03   | 9.54e-13  3.41e-13  1.12e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.03   | 7.63e-14  1.03e-14  1.75e-14 |
 HARB |   288     0     0   287    0.03   | 1.07e-12  3.16e-13  1.74e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.02e-12  3.11e-13  2.04e-13 |
 BUE1 |   288     0     0   245    0.02   | 3.29e-13  1.09e-13  4.24e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.02   | 1.25e-12  4.33e-13  2.54e-13 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.01   | 4.81e-13  1.19e-13  2.22e-13 |
 G03  |   287     0     0   286    0.01   | 1.37e-12  4.04e-13  2.35e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.01   | 1.62e-12  5.18e-13  3.21e-13 |
 KIR0 |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-13  5.63e-14  4.73e-14 |
 G10  |   288     0     2    26    0.00   | 1.36e-12  3.76e-13  1.04e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.80e-14  3.44e-15  9.33e-16 |
 G01  |   187     0     3     0    0.00   | 5.21e-13  6.86e-14         - |
 BRMU |   181     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   | 2.17e-12  4.74e-13  1.86e-13 |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     4     0    0.00   | 5.35e-13  6.80e-14  1.83e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  5.40e-13  1.99e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.51e-13  7.07e-14  1.20e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.46e-13  7.22e-14  4.08e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.57e-13  4.76e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  3.86e-13  4.02e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.17e-13  6.02e-14  3.26e-14 |
 G22  |   288     5     6     0    0.00   | 8.73e-13  1.25e-13  6.53e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 9.76e-13  1.15e-13  4.31e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.45e-13  9.48e-14  2.29e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 6.43e-13  9.16e-14  1.48e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.33e-13  6.78e-14  2.30e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.73e-13  7.63e-14  2.38e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 6.14e-13  7.48e-14  4.60e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.06e-13  5.94e-14  1.87e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.99e-13  5.34e-14  2.47e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.27e-13  7.04e-14  3.38e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.00e-13  5.84e-14  2.67e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.88e-13  6.67e-14  5.38e-14 |
 G08  |   288     0     2     0    0.00   | 1.68e-12  5.26e-13  9.15e-14 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  5.82e-14  1.44e-14 |
 G05  |   288     1     6     0    0.00   | 7.73e-13  8.54e-14  2.44e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 6.10e-13  6.42e-14  1.88e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   287     0     0     0    0.00   | 8.71e-13  2.73e-13  3.39e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RECF |   166     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   285     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.03e-12  9.83e-14  2.80e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-13  2.52e-13  2.54e-13 |
 MANA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   252     1     0     0    0.00   | 1.82e-12  5.89e-13         - |
 JOZE |     3     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNPT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.37e-13  5.69e-13  1.90e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLRS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   222     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   284     0     0     0    0.00   | 3.79e-13  1.46e-13  3.60e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |     2     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BARH |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.33e-17  4.00e-16  2.40e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      WTZR      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
