
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1553   Day: 0   MJD: 55115                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 119156    620    -526     458     23     23     21     99    101     92   16.00
 emr |  2880     0 105730   2475    4118    1381     19     19     21     87     85     97   18.24
 mit |  2880     0 112137    505  -15017    -692     21     21     20    123    127     97   17.46
 esa |   288     0  32746   1125    -176     484     19     26     15    114    160     90   17.22
 gfz |   288     0  48817   4033     299    -213     27     30     26    117    134    113   11.43
 grg |   288     0  33371   1034     616     -48     81     91     77    237    221    243    0.00
 igr |   288     0  37816    299   -4706    1321     18     27     15     67     60     70    0.00
 jpl |   288     0  29205    847    4233    1141     17     22     15     74     57     80   19.65
 ngs |    96     0   3023     77   11013    5636   1846   1846      0   3650   3650      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   347     -  -318     -     X     -     X     -     X     - |
    2 |    21   -51    26   103     X   104     4   -16  1611     - |
    3 |  -175    87    68    42     2  -178   -71   -19 -1169     - |
    4 |    38   -25    -5     X    19   -86    39    10 -2235     - |
    5 |    27   -64    43  -133   175  -177    -4    33   492     - |
    6 |   -83   146   -92    58    39  -103   -16    63 -3891     - |
    7 |   -48    11    40  -213    71  -114     6    81   -63     - |
    8 |   -55    58    -2     1   -86   -20    -2   -35 -5405     - |
    9 |   131    37  -178   164    28   -20   -23    12 -3958     - |
   10 |    63    43  -119   229   -13   112    24   -47   251     - |
   11 |  -144    48    88   -70    77   141   -27   -28  3071     - |
   12 |    36  -136   108   -10    72   266    15   -26   575     - |
   13 |    84    14  -101   184    36   527    55   -96  3904     - |
   14 |    19   -32     7    93     6   151     4    -4  2998     - |
   15 |    55   -96    40     1   124  -147    -5    10   -77     - |
   16 |  -145    37   102   -49   -75  -169   -32    12  4666     - |
   17 |   -35  -152   210  -411    41  -317   -27   169  -565     - |
   18 |    29   -94    85   -65   -96  -143   -14    -1  3890     - |
   19 |  -115  -167   306   -32  -217   263  -110   -81  -196     - |
   20 |   -27    88   -66    17   -19    56    10   -11  4089     - |
   21 |   -36    -7    54    33  -460   -98    88    70  4131     - |
   22 |   -37   -18    49    67    61   111    25   -61  -698     - |
   23 |    85    15   -93   -36    10   350    95    21   367     - |
   24 |   139     X  -145   178     X     -   129     - -9404     - |
   25 |     9   193  -221    89    32     -    -3     6 -2053     - |
   26 |   124    82  -221   118   111    14    38    23 -2157     - |
   27 |    23    -7   -21   133    24   -86   -45   -62 -2591     - |
   28 |  -140   -45   178    21   -81   139    12     7  3415     - |
   29 |    10   -24    32  -362    79  -315    11   130  -399     - |
   30 |    30   -26    -6   -10   129  -215     1   -13  3011     - |
   31 |     9   -27    24   -89    63   133     7    -2 -1901     - |
   32 |  -134    99    12    99   -37   -35    -5     X   -93     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -88     -     -     -   -17     -    33    81     -     - |
 ADE1 |   -22     -   113     -  -143     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -97   -82   175     -     -  -294   -61     -     -     - |
 ALGO |   -86    45     0    -8    70  -526    -6     -     -     - |
 AMC2 |   -80     -    38    60   -43    61   -27     -     -     - |
 ANKR |     -     -     -  -105   159  -335     -     -     -     - |
 AREQ |  -167    33   123     -   -10  -125   -35     1     -     - |
 ASPA |   -35     -     -   -80   169  -419     -     -     -     - |
 AUCK |    29     -     -     -    68    79    46   -63     -     - |
 BARH |     -     -     -   -17    26     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -73     -     -     3   -50     -     -    86     -     - |
 BOGT |     -     -     -     -   -74     -    -3    43     -     - |
 BOR1 |   -91     -    13     -   108  -131   104     -     -     - |
 BRAZ |  -102     -     -    88    11  -181     -     -     -     - |
 BREW |     -     7    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -37     -     -     -    -2     -     -    31     -     - |
 BRMU |     -     -     -   -93   141     -     -     -     -     - |
 BRUS |     9    14   -86     -    96     -    28     -     -     - |
 BUE1 |   -45     -    18     -    36     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     -   100   -10  -177  -114  -184     -     -     - |
 CCJM |     -     -     -   114  -172     -     -     -     -     - |
 CEDU |   -47     -    79     -   -76     -    33    12     -     - |
 CHAT |     -     -     -     3   -50   -22     -    27     -     - |
 CHPI |     -     -     -    90   -69   -29    -6   -39     -     - |
 CHUR |  -180    87     5     -   178  -202   -98   -26     -     - |
 CNMR |     -     -     -     6    -8     -     -     -     -     - |
 COCO |   -67     -     -   123    56   -39    67   -86     -     - |
 CONZ |     -     -   267   -72  -194   -69   -98   -74     -     - |
 CRO1 |     -    13   -21    68     -    58    17   -52     -     - |
 CUSV |     -     -     -   116  -175     -     -     -     -     - |
 DAEJ |    14   127    95   -57  -146     -     -   -79     -     - |
 DARW |    16    50   -52   178     X    29   -50  -169     -     - |
 DAV1 |    42     -   -70   154     X   545    15  -108     -     - |
 DGAR |   -13     -     -    12     X  -221     -     X     -     - |
 DRAG |     -     -     -     -    26     -     -   -15     -     - |
 DRAO |   -84    47   136  -110     -   -73   -45     -     -     - |
 DUBO |    32     -     -   -47    26     -    -9     -     -     - |
 EIL1 |   -97     -   131     -   -64     -     -     -     -     - |
 FAA1 |   -62     -     -    57     X     -    37     -     -     - |
 FAIR |     -    59     -     -   -94  -642   -43     -     -     - |
 FLIN |   -60     -    55     -     X    62   -35     -     -     - |
 FLRS |     -     -     -    48   -72     -     -     -     -     - |
 GLPS |  -115     -     -    77    37     -    44     6     -     - |
 GLSV |   -32     -     -     -    45  -384  -126     -     -     - |
 GMAS |     -   139   -36     -     -     -     -   -97     -     - |
 GMSD |     -     -   -38     -    58     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    32   -40     -    10     -     5     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -52    53     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |    13     -     -     -    83   -38   -67   -52     -     - |
 GRAS |    55     -     -     -   -77   -32   -22     -     -     - |
 GRAZ |  -243   207  -135     -   215   471    78     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    29     4   -56   -15   -28     -     - |
 GUAT |    -2     -    -4     -     9     -     -     -     -     - |
 HARB |   -47     5   -67     -   -33     -   -12   112     -     - |
 HOB2 |    70   -38   158   -99  -128  -306  -113     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -     4     7  -252   -97    -8     -     - |
 HOLM |    37     -     -   197  -349    26     -     -     -     - |
 HRAO |    51     -   106  -102   -80  -589  -105     -     -     - |
 HRM1 |    79     -   -78     -     8     -     -     -     -     - |
 IENG |   -61   108   -58     -     -     -    12     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    14   -47     -     -    15     -     - |
 INVK |   -44     -     -     -    61  -116    55     -     -     - |
 ISPA |   -40     -     -    19    85   -79     2   -27     -     - |
 JOZ2 |    44     -    -4     -     -   -46     -   -32     -     - |
 JOZE |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   135     -     -  -215  -587   -94     -     -     - |
 KARR |   -94     -     -   119   -41     -   -36     X     -     - |
 KERG |     -   110  -107    -8     X  -205   -61     -     -     - |
 KHAJ |     -     -   177  -179     -  -335     -     -     -     - |
 KIRU |   -51    82     -   -78   -63     9   -66    70     -     - |
 KIT3 |     -     -     -  -151   -30     -     2   149     -     - |
 KOSG |   -35     -     -     -    49   -88     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -     -     -    84     -     -   -49     -     - |
 KOUR |  -143    25   -14    83   -23  -102    15    45     -     - |
 KUNM |     -     -     -    27   -40     -     -     -     -     - |
 LAMA |     9     -    -8     -     -   -26     8     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -     9   -14   -89     -     -     -     - |
 LPGS |     -    87     -  -111   -67  -108    -7    53     -     - |
 MAC1 |   -35     -     -   -51   -15     -     3    82     -     - |
 MAL2 |   -23     -     -    46   -38     -    -2     -     -     - |
 MANA |     -     -     -    67  -101  -259     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   102  -107     -     -   -12    25     -     -     - |
 MAS1 |     6    72     X     X  -125   -69  -146     -     -     - |
 MATE |     -    95   -24     -    30     -    41   -84     -     - |
 MBAR |   -63     -     -     -   -78   -80     4    97     -     - |
 MCM4 |     -    66     -   -64    -9   245   -35     -     -     - |
 MDO1 |     -    98     -   -22   -24  -422   -55   -60     -     - |
 MDVJ |   -40     -    44  -105     -     -     -    86     -     - |
 MEDI |     -    85   -88     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |   -34   102   -42     -   -65     -   -42     8     -     - |
 MIZU |   -20     X     X     -    28     -   -19     -     -     - |
 MOBS |  -142     -   168   -38     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -     -    74     -     -   -43     -     - |
 NANO |    24     -     -   -15   -14     -     -     -     -     - |
 NIST |    -8     -     -     -     -     -     -     6     -     - |
 NNOR |     -    33   -40     6     -     -   -51     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -  -142   214  -641     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    76     1   -36   -80   253   -83     -     -     - |
 NRMD |    -5     -     -   -60    98     -     -     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -    74     -     -   -43     -     - |
 NYA1 |   155     -    20     -  -247  -216   104     -     -     - |
 NYAL |     -   -24     -   257    32   163  -171  -219     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -   -36  -106   -11    21     -     - |
 ONSA |   -66    80   -56    33     X     X    12     -     -     - |
 OPMT |   -11     -     -     -    16     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -  -136   -38   -11    79     -     - |
 PDEL |    26     -    -1     -   111    51    12   -84     -     - |
 PERT |     -  -121    68    88     X    18   -32   -25     -     - |
 PIE1 |   -65    88    28     -  -109   -69   -54     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -     6   -14     -   -28     3     -     - |
 POTS |   -10     -     -     -    14   261    29     -     -     - |
 POVE |     -     -     -   100  -150     -     -     -     -     - |
 PRE1 |   -88     -   127     -   -71     -     -     -     -     - |
 PTBB |    39     4   -40     -     -     -    -3     -     -     - |
 QAQ1 |   -48   108     -   -96    54  -180   -19   -13     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -     4     -     -    -2     -     - |
 RABT |    -4     -     -     7    -6  -107     -     1     -     - |
 RAMO |    18     -     -    22   -58     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -     -    45   -68     -     -     -     -     - |
 REUN |   -29     -   -60    91    63   -98    36   -38     -     - |
 REYK |     -     -     -    30   -46   -38   -95     -     -     - |
 RIOP |   -74     -    33   225   138     -     -  -246     -     - |
 SALU |     -     -     -    68  -103     -     -     -     -     - |
 SANT |   -56     -   147     -  -150   136   -98     -     -     - |
 SCUB |    -2     -     -     -     3    94    22     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -73    39    36    33    41     -     - |
 SFER |     -     8    -8     -     X     -   -34     -     -     - |
 SHAO |    -7     -    35     -   -42     -    47     -     -     - |
 SPT0 |   -88    77     -     -     -   -22    36     -     -     - |
 SSIA |  -227     -    72     -   269     -     -   -35     -     - |
 STJO |     -    53   -41    31   -96  -208   -75    15     -     - |
 STR1 |     -   -73    77     -     -  -319     -     -     -     - |
 STR2 |     -     -  -139   141     -     -     -     -     -     - |
 SUNM |     -     -     -   137     -     -     -  -120     -     - |
 SUTH |   -55     -     -    29  -116  -119    36    87     -     - |
 SUTM |     -   -31     -     -    49     -    -4     -     -     - |
 SUWN |     -     0     -     -    -1     -  -281     -     -     - |
 SYDN |   -56     -    69   -17     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -119    87   196     7  -143   116  -106   -80     -     - |
 TAH1 |     2     -     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 THTI |     -   111     -     -  -215   -92   -53    22     -     - |
 THU3 |  -208    66     -     -   130   169    29    32     -     - |
 TIDB |   -89    95     -     -   -65   -26   -36    22     -     - |
 TLSE |     -     -   -10     -    34  -142     -   -11     -     - |
 TOW2 |   -60     -   277    62   -83   -88   -77  -203     -     - |
 TRO1 |  -157     -   -13     -   240   648     -     -     -     - |
 TSKB |  -130    57    92     -  -120     -   -27    41     -     - |
 TWTF |     -  -162     -     -   258     X     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -  -125   282   -88    73     -     - |
 UNBJ |     -     -     -   -49    74     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X    64     -     -   -37     -     - |
 USN3 |   -39    64   -31     -     -     -   -27     -     -     - |
 USUD |     -     4     -     -    -6   -60   -15     -     -     - |
 VILL |    -8    10     -    41   -66  -100   -74     -     -     - |
 WDC3 |    15     -     -     -   -20     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    47     -     -   -76     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -82    56     -     -   -10   -86   -32    21     -     - |
 WILL |  -115    62     -     -     -     -   -55    36     -     - |
 WROC |     -   177  -185     -     -   -80     -     -     -     - |
 WSRT |   188    51     -     -   -56     -   -31  -168     -     - |
 WTZA |    18     -   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   308  -348     -     X   124   355   194     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -    18   -26    39     -     -     -     - |
 XMIS |  -125     -     -   154   -57     -   -21     -     -     - |
 YAR2 |  -136   168     -     -   -77     -   -44     -     -     - |
 YELL |   -23    57  -131    72    36     1    36     -     -     - |
 YKRO |    34     -     -    60    -5  -341   -13   -77     -     - |
 ZECK |     -     -     -     -    16   -67   -30    -9     -     - |
 ZIMM |   -10     -   -49     -    88     -    11     -     -     - |
 ZWE2 |    29     -     -     -   -40     -   -19     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    22     -    20     -     X     -     X     -     X     - | 1998    149
    2 |    11    15    18    18     X   109    22    17   582     - | 2880    232
    3 |    17    15    10    15    13   101     9     9  1377     - | 2880   1316
    4 |   102    51    37     X    25   114    17    42  1240     - | 2880   1029
    5 |    17    10    17    25    82   111    13    12   571     - | 2880    483
    6 |    21    18    14    29    26    71    28    24  1886     - | 2880    357
    7 |    18    12    11    22    16   101    24    21   856     - | 2880    264
    8 |    13    13    15    21    23    74    25    23  2332     - | 2880   2528
    9 |    13    22    24    28    33    98    34    31  3322     - | 2880   2514
   10 |    18    14    21    27    33    44    26    26  4852     - | 2880   2204
   11 |    10    15    15    25    49    74    28    18   877     - | 2880    516
   12 |    14    11    20    10     7    88    24     9   565     - | 2880    245
   13 |    15    14    11    20    26   113    24    23   447     - | 2880    339
   14 |    18    15    26    19    19    90    18    16   757     - | 2880    221
   15 |    24    22    14    28    22    95    18    20   558     - | 2880    259
   16 |    15    18    12    27    20    60    27    15   410     - | 2880    206
   17 |    13    15    16    38    34    91    40    32   635     - | 2880    291
   18 |    13    11    17    28    28   111    26    22   732     - | 2880    202
   19 |    18    18    15    46    45   121    46    43   595     - | 2880    191
   20 |    11    11    11    13    24    67    17     7   441     - | 2880    199
   21 |    17    14    16    25    63   132    31    22   811     - | 2880    397
   22 |    10    14    15    14    19    56    14    11  2251     - | 2880    259
   23 |    21    17    22    16    24    94    15    11   605     - | 2880    247
   24 |    46     X    43    59     X     -    57     -  3806     - | 2847   3493
   25 |    24    41    58    27    32     -    33    27   782     - | 2877    438
   26 |    17    16    20    34    38    69    34    35  1076     - | 2880    876
   27 |    11    23    27    11    15    67    24    15  4493     - | 2880   3719
   28 |    15    10    12    21    13    83    21    10  1984     - | 2880    301
   29 |    15    15    17    33    31   118    30    28   526     - | 2880    201
   30 |    10    14    11    13    12    76    23    12  1973     - | 2880   1900
   31 |    18    15    19    18    13   105    22    14  1055     - | 2880    316
   32 |    15    21    16    18    28    42    23     X  1670     - | 2880    637
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    11     -     -     -    18     -    10    11     -     - |  288  10506
 ADE1 |    27     -    25     -    35     -     -     -     -     - |  288    328
 ALBH |    17    26    33     -     -    48    13     -     -     - |  288   4050
 ALGO |    24    23    24     8    28    51     8     -     -     - |  288     97
 AMC2 |    12     -    16     6    20    45    11     -     -     - |  288     20
 ANKR |     -     -     -     5     8    36     -     -     -     - |  208    >>>
 AREQ |    24    16    17     -    14   110    12     9     -     - |  288   2857
 ASPA |    30     -     -    19    26   326     -     -     -     - |  288   5869
 AUCK |    14     -     -     -    32    71    16    19     -     - |  287   5717
 BARH |     -     -     -    20    30     -     -     -     -     - |  283   3287
 BJFS |    18     -     -     9    28     -     -     7     -     - |  287   8509
 BOGT |     -     -     -     -    15     -    10     9     -     - |  247  11116
 BOR1 |    32     -    24     -    19    39    24     -     -     - |  288   3845
 BRAZ |    16     -     -    21    29    80     -     -     -     - |  288   5277
 BREW |     -    23    24     -     -     -     -     -     -     - |  288     47
 BRFT |    14     -     -     -    31     -     -    21     -     - |  288     48
 BRMU |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     - |   75    >>>
 BRUS |    15    29    17     -    26     -    12     -     -     - |  288     44
 BUE1 |    29     -    23     -    30     -     -     -     -     - |  288    315
 CAS1 |     -     -    12    12    17    56    15     -     -     - |  288   3321
 CCJM |     -     -     -    20    30     -     -     -     -     - |  288    942
 CEDU |    23     -    23     -    29     -    12    22     -     - |  288    974
 CHAT |     -     -     -    17    26    62     -    11     -     - |  287  10921
 CHPI |     -     -     -    18    18    61     9    10     -     - |  288  13378
 CHUR |    12    17    25     -    23    39     7     9     -     - |  288   1718
 CNMR |     -     -     -    16    25     -     -     -     -     - |  288   5369
 COCO |    18     -     -    18    31    56    18    13     -     - |  288   6971
 CONZ |     -     -    22    15    14    38    11    10     -     - |  288     57
 CRO1 |     -    22    21    17     -    60     9    13     -     - |  288     33
 CUSV |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  288   4351
 DAEJ |    17    16    27    12    20     -     -     9     -     - |  288   2592
 DARW |    24    29    38    16     X    93    15    14     -     - |  288   4227
 DAV1 |    18     -    20     8     X    81     8    11     -     - |  288   3135
 DGAR |    18     -     -    16     X    84     -     X     -     - |  272  14180
 DRAG |     -     -     -     -    18     -     -    10     -     - |  288   5134
 DRAO |    24    25    19    11     -    62     9     -     -     - |  288   1844
 DUBO |    20     -     -    25    55     -    18     -     -     - |  288   5282
 EIL1 |    12     -    14     -    28     -     -     -     -     - |  288   1061
 FAA1 |    30     -     -    28     X     -    20     -     -     - |  277   7749
 FAIR |     -     9     -     -    14   114    16     -     -     - |  288   9442
 FLIN |    20     -    19     -     X    62    15     -     -     - |  288   3590
 FLRS |     -     -     -    13    20     -     -     -     -     - |  288   3328
 GLPS |    13     -     -     9    17     -     6     9     -     - |  288   9602
 GLSV |    17     -     -     -    24    49    24     -     -     - |  288   2612
 GMAS |     -    14    21     -     -     -     -    15     -     - |  288   3193
 GMSD |     -     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288   1303
 GODE |     -    15    13     -    12     -    12     -     -     - |  288    124
 GODZ |     -     -    15    15     -     -     -     -     -     - |  288   1338
 GOLD |    16     -     -     -    15    60     9    10     -     - |  288  10026
 GRAS |    19     -     -     -    26    41    15     -     -     - |  288   8183
 GRAZ |    28    26    22     -    26    33    15     -     -     - |  288   4204
 GUAM |     -     -     -    20    35    58     8    10     -     - |  288  10429
 GUAT |    22     -    18     -    30     -     -     -     -     - |  288   3549
 HARB |    23    27    19     -    22     -    11    18     -     - |  288   1516
 HOB2 |    38    19    19    12    18    42    11     -     -     - |  288     28
 HOFN |     -     -     -    10    21    48    11     8     -     - |  287    >>>
 HOLM |     9     -     -     7    12    37     -     -     -     - |  288  21067
 HRAO |    29     -    22    12    48   126    14     -     -     - |  288     28
 HRM1 |    17     -    22     -    23     -     -     -     -     - |  288    636
 IENG |    15    29    26     -     -     -    16     -     -     - |  288     37
 IISC |     -     -     -    45    40     -     -    60     -     - |  288  12965
 INVK |    24     -     -     -    33    32    18     -     -     - |  288   7421
 ISPA |    13     -     -    17    23    59     7    10     -     - |  288   8496
 JOZ2 |    19     -    17     -     -    30     -    18     -     - |  288   2822
 JOZE |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    1      0
 JPLM |     -    16     -     -    26    75    17     -     -     - |  288   9179
 KARR |    31     -     -    33    12     -    16     X     -     - |  287   8378
 KERG |     -    15    23    17     X    90    19     -     -     - |  288   1095
 KHAJ |     -     -    15    16     -   245     -     -     -     - |  284    155
 KIRU |    11    22     -     8    17    34    13     8     -     - |  288  17330
 KIT3 |     -     -     -    10    36     -    12    16     -     - |  287  12829
 KOSG |    17     -     -     -    24    48     -     -     -     - |  215   3700
 KOUC |     -     -     -     -    10     -     -     6     -     - |  288   6000
 KOUR |    13    19    19    11    20    36    10    10     -     - |  288    118
 KUNM |     -     -     -    17    25     -     -     -     -     - |  288  54270
 LAMA |    10     -     9     -     -    34    15     -     -     - |  287   2839
 LHAZ |     -     -     -    14    21    73     -     -     -     - |  280    >>>
 LPGS |     -    12     -    23    34   280    10     9     -     - |  288  25681
 MAC1 |    37     -     -    15    28     -    10    12     -     - |  288   5379
 MAL2 |    37     -     -    17    67     -    16     -     -     - |  283   6428
 MANA |     -     -     -    20    30    64     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    16    16     -     -    27    14     -     -     - |  288   2636
 MAS1 |    79    42     X     X    47   163    14     -     -     - |  269   2573
 MATE |     -    12    16     -    27     -    27    16     -     - |  288     38
 MBAR |    15     -     -     -    24    42    11    20     -     - |  288  13533
 MCM4 |     -    12     -    10     9    56     9     -     -     - |  288  11290
 MDO1 |     -    18     -    12    29    55    10    11     -     - |  288   6414
 MDVJ |    16     -    11    13     -     -     -    10     -     - |  288     24
 MEDI |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 METS |    29    20    13     -    19     -    11     8     -     - |  287    126
 MIZU |    18     X     X     -    25     -    54     -     -     - |  195    487
 MOBS |    34     -    25    15     -     -     -     -     -     - |  288   3361
 NAIN |     -     -     -     -    14     -     -     8     -     - |  246   7195
 NANO |    12     -     -     9    22     -     -     -     -     - |  288   2755
 NIST |    12     -     -     -     -     -     -    10     -     - |  285     17
 NNOR |     -    14    21    22     -     -    32     -     -     - |  288    218
 NOVM |     -     -     -     5     8    57     -     -     -     - |  156     23
 NRC1 |     -    17    19     9    26    44    10     -     -     - |  288     20
 NRMD |    30     -     -    10    36     -     -     -     -     - |  288   7194
 NVSK |     -     -     -     -    28     -     -    16     -     - |  287    >>>
 NYA1 |    22     -    11     -    23    29    11     -     -     - |  288     64
 NYAL |     -    19     -    11    47    34    11     9     -     - |  288     67
 OHI2 |     -     -     -     -    44    80    22    26     -     - |  287    >>>
 ONSA |    13    17     9    12     X     X     8     -     -     - |  288     18
 OPMT |    15     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  287     28
 OUS2 |     -     -     -     -    35   131    18    20     -     - |  288   6781
 PDEL |    20     -    32     -    18    55    14    22     -     - |  288   3306
 PERT |     -    43    30    12     X    62    13    19     -     - |  288   1230
 PIE1 |    14    17    21     -    25    54    14     -     -     - |  288     16
 PIMO |     -     -     -     9    23     -     9    13     -     - |  288  10745
 POTS |     9     -     -     -    13    99    15     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     - |  247   4138
 PRE1 |    18     -    26     -    31     -     -     -     -     - |  288    705
 PTBB |    27    22    20     -     -     -    17     -     -     - |  288    195
 QAQ1 |    19    18     -     9    22    44     9    10     -     - |  288   6469
 QIKI |     -     -     -     -    22     -     -    13     -     - |  246   9887
 RABT |    12     -     -    12    16    53     -    14     -     - |  288  10064
 RAMO |    12     -     -     9    12     -     -     -     -     - |  288  50673
 RECF |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     - |  247   4134
 REUN |    15     -    24    20    58    59    16    14     -     - |  288   4377
 REYK |     -     -     -    10    15    35    18     -     -     - |  287    >>>
 RIOP |    22     -    14    13    17     -     -    15     -     - |  288   4366
 SALU |     -     -     -    14    21     -     -     -     -     - |  246  39433
 SANT |    14     -    12     -    14    32    19     -     -     - |  288   1495
 SCUB |    16     -     -     -    22    51    27     -     -     - |  288  14853
 SEY1 |     -     -     -    13    34    33     7    22     -     - |  288  10993
 SFER |     -    11    11     -     X     -    18     -     -     - |  287    135
 SHAO |    15     -    25     -    23     -    12     -     -     - |  288     77
 SPT0 |    18    16     -     -     -    43    13     -     -     - |  288     37
 SSIA |    15     -    21     -    21     -     -    13     -     - |  288   4251
 STJO |     -    21    19    13    40    47    10    12     -     - |  288   1982
 STR1 |     -    21    22     -     -   105     -     -     -     - |  287    886
 STR2 |     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  287   4128
 SUNM |     -     -     -    15     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 SUTH |    16     -     -    16    22    68    13    15     -     - |  288  10048
 SUTM |     -    10     -     -    15     -    15     -     -     - |  288  11335
 SUWN |     -    24     -     -    39     -    15     -     -     - |  288   5417
 SYDN |    25     -    25    11     -     -     -     -     -     - |  287    534
 SYOG |    17    14    32    14    23    45    10    10     -     - |  288   1316
 TAH1 |    20     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  265    503
 THTI |     -    19     -     -    26    42    11    10     -     - |  288  10851
 THU3 |    12    17     -     -    13    28     8     7     -     - |  288   9135
 TIDB |    18    15     -     -    16    47     9     9     -     - |  288  11154
 TLSE |     -     -    17     -    19    38     -    15     -     - |  288    462
 TOW2 |    28     -    23    12    24    55    13    14     -     - |  288   3582
 TRO1 |    10     -    13     -    20    42     -     -     -     - |  288   3754
 TSKB |    17    29    17     -    42     -    10    11     -     - |  288    929
 TWTF |     -    19     -     -    30     X     -     -     -     - |   71    753
 ULAB |     -     -     -     -    14    37     6     8     -     - |  288   9078
 UNBJ |     -     -     -    27    40     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     X    27     -     -    16     -     - |  285    >>>
 USN3 |    15    23    17     -     -     -    15     -     -     - |  288     12
 USUD |     -    19     -     -    30    98    24     -     -     - |  288     48
 VILL |    14    20     -    12    13    36    10     -     -     - |  288   8543
 WDC3 |    19     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  246     20
 WES2 |     -    13     -     -    20     -     -     -     -     - |  246   6254
 WHIT |    30    20     -     -    10    32    10    10     -     - |  288   2518
 WILL |    23    19     -     -     -     -     9     9     -     - |  288  12007
 WROC |     -    11    12     -     -    48     -     -     -     - |  287   2670
 WSRT |    13    14     -     -    17     -    15    12     -     - |  288    455
 WTZA |    12     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    705
 WTZR |    23    16     -     X    21   110    43     -     -     - |  288  26950
 WUHN |     -     -     -    19    29    58     -     -     -     - |  287  11015
 XMIS |    20     -     -    14    24     -    14     -     -     - |  288   3033
 YAR2 |    25    23     -     -    16     -    11     -     -     - |  288   7182
 YELL |    18    60    39    12    15    29    21     -     -     - |  288     55
 YKRO |    12     -     -     8    18    94     8    14     -     - |  288  13360
 ZECK |     -     -     -     -    14    48     9     8     -     - |  288   9343
 ZIMM |    15     -    18     -    14     -    19     -     -     - |  288   4208
 ZWE2 |     9     -     -     -    12     -    30     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    23    20    22    19    27    82    19    18  1846     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |     24  | 1553-0 18:05:00 |         755
esa |   WTZR  | 1553-0 21:15:00 |       -1664
esa |   WTZR  | 1553-0 21:25:00 |        2562
esa |   WTZR  | 1553-0 22:25:00 |       22661
esa |   WTZR  | 1553-0 23:00:00 |        -777
esa |   WTZR  | 1553-0 23:05:00 |      -30628
esa |   WTZR  | 1553-0 23:10:00 |        4886
gfz |     21  | 1553-0  3:10:00 |         515
gfz |   HOLM  | 1553-0  3:15:00 |         520
gfz |   SFER  | 1553-0  3:25:00 |         908
gfz |     24  | 1553-0  4:50:00 |      -13497
gfz |     24  | 1553-0  5:00:00 |         505
gfz |     24  | 1553-0  5:05:00 |       -1311
gfz |     24  | 1553-0  5:10:00 |        2624
gfz |     24  | 1553-0  5:20:00 |       12267
gfz |   SSIA  | 1553-0 20:35:00 |        -605
gfz |   TRO1  | 1553-0 21:05:00 |        -720
gfz |   SANT  | 1553-0 21:15:00 |        1073
jpl |   DGAR  | 1553-0  0:10:00 |   -14041682
jpl |   DGAR  | 1553-0  0:15:00 |   -14046755
jpl |   DGAR  | 1553-0  0:20:00 |   -14054950
jpl |   DGAR  | 1553-0  0:25:00 |   -14055165
jpl |   DGAR  | 1553-0  0:30:00 |   -14040012
jpl |   DGAR  | 1553-0  0:35:00 |   -14033455
mit |      1  | 1553-0  7:00:00 |        -753
mit |     24  | 1553-0 10:00:00 |         592
mit |     24  | 1553-0 23:12:30 |        -978



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.10   | 3.29e-14  5.24e-15  1.63e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    8.84   | 4.23e-14  4.76e-15  2.28e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    5.83   | 3.92e-14  8.75e-15  3.87e-15 |
 WTZR |   288     1     0   287    5.49   | 4.27e-14  9.17e-15  2.16e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    5.30   | 3.91e-14  6.86e-15  1.92e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.29   | 5.58e-14  6.75e-15  1.08e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.12   | 2.82e-14  6.65e-15  6.55e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    4.97   | 4.95e-14  1.05e-14  2.34e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    4.76   | 2.81e-14  5.11e-15  2.00e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.60   | 3.42e-14  5.38e-15  1.91e-15 |
 NIST |   285     0     0   283    4.34   | 3.68e-14  5.09e-15  9.83e-16 |
 BRUS |   288     0     0   288    4.25   | 4.14e-14  1.70e-14  2.79e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.94   | 6.01e-14  1.19e-14  1.71e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    3.84   | 3.93e-14  8.49e-15  4.63e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.83   | 3.07e-14  5.60e-15  3.16e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    3.18   | 4.71e-14  1.13e-14  5.14e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    2.64   | 1.05e-13  9.15e-15  3.25e-15 |
 WSRT |   288     2     0   286    2.19   | 4.19e-14  1.26e-14  2.57e-15 |
 SFER |   287     0     0   286    1.88   | 4.95e-14  8.78e-15  1.47e-14 |
 USUD |   288     0     0   210    1.75   | 8.29e-14  1.05e-14  3.29e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.58   | 4.69e-14  9.10e-15  3.85e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.35   | 4.15e-14  7.26e-15  2.43e-15 |
 CRO1 |   288     0     1   143    0.97   | 1.18e-13  1.45e-14  2.57e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.75   | 5.29e-14  9.49e-15  3.72e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.71   | 3.85e-14  1.08e-14  4.31e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.67   | 3.80e-14  9.96e-15  4.14e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.43   | 4.82e-14  1.39e-14  1.29e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.43   | 5.04e-14  1.14e-14  3.45e-15 |
 WDC3 |   246     0     0   101    0.37   | 7.32e-14  7.10e-15         - |
 GODE |   288     0     0   288    0.35   | 5.84e-14  7.40e-15  9.38e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.22   | 2.56e-13  5.88e-14  1.67e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.09   | 3.71e-13  1.06e-13  2.06e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.31e-13  9.71e-14  6.06e-14 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.70e-13  1.13e-13  3.17e-14 |
 TAH1 |   265     0     0   262    0.06   | 3.36e-13  9.86e-14  4.62e-14 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.06   | 6.65e-14  1.20e-14  6.91e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    0.06   | 2.11e-13  5.92e-14  5.75e-14 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.73e-13  8.68e-14  2.15e-14 |
 METS |   287     0     0   245    0.05   | 2.61e-13  4.60e-14  1.25e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.04   | 4.85e-13  1.24e-13  5.78e-14 |
 SYDN |   287     0     0   286    0.04   | 4.62e-13  1.65e-13  3.76e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.04   | 1.92e-13  8.02e-14  8.83e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.04   | 3.97e-13  1.24e-13  3.26e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.17e-13  1.55e-13  5.92e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.99e-13  1.41e-13  5.28e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.49e-13  1.73e-13  7.26e-14 |
 KHAJ |   284     3     1   166    0.03   | 1.02e-13  2.75e-14  9.96e-15 |
 MIZU |   195     0     0   184    0.03   | 4.36e-13  1.37e-13         - |
 GODZ |   288     0     0   288    0.02   | 7.69e-14  4.24e-14  1.09e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.28e-13  1.30e-13  1.15e-13 |
 CEDU |   288     1     0   287    0.01   | 2.33e-13  5.27e-14  3.47e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 8.39e-13  2.45e-13  1.12e-13 |
 STR1 |   287     0     0   286    0.01   | 9.16e-13  3.54e-13  6.28e-14 |
 CCJM |   288     0     0   288    0.01   | 9.64e-13  2.58e-13  9.38e-14 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 8.84e-13  2.20e-13  1.04e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.25e-13  3.16e-13  1.02e-13 |
 SANT |   288     0     0   287    0.01   | 9.44e-13  2.62e-13  1.07e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.06e-12  3.17e-13  7.69e-14 |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.90e-13  1.26e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  3.40e-13  1.59e-13 |
 G30  |   288     0     1   282    0.01   | 1.52e-12  4.27e-13  1.22e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  4.25e-13  1.44e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-13  2.26e-13  1.33e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.32e-12  3.67e-13  3.23e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 3.87e-13  3.57e-13  9.14e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 6.46e-13  2.33e-13  1.41e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   143    0.00   | 1.55e-12  4.90e-13  2.82e-13 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.00   | 4.93e-13  2.77e-13  4.89e-13 |
 MAR6 |   288     0     1   145    0.00   | 2.83e-13  7.82e-14  1.53e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.67e-14  3.20e-15  1.14e-15 |
 NOVM |   156     0     1     0    0.00   | 1.12e-13  1.43e-14         - |
 G01  |   137     1     6     0    0.00   | 5.05e-13  6.08e-14         - |
 WES2 |   246     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   246     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NAIN |   246     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TWTF |    71     0     2     0    0.00   | 4.60e-13  2.11e-13         - |
 LHAZ |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |    75     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NVSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     5     0    0.00   | 5.68e-13  6.77e-14  2.18e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 4.70e-13  6.70e-14  1.47e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.43e-13  7.53e-14  1.81e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.44e-13  4.70e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.19e-13  4.57e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 6.20e-13  6.78e-14  1.58e-14 |
 G22  |   288     7     6     0    0.00   | 7.51e-13  1.25e-13  4.38e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.10e-12  1.48e-13  3.87e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 7.62e-13  8.79e-14  1.80e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.37e-13  5.79e-14  1.50e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.37e-13  6.29e-14  1.82e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.66e-13  6.88e-14  3.10e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.18e-13  5.89e-14  2.34e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.21e-13  6.50e-14  2.01e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.49e-13  5.71e-14  1.91e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.21e-13  1.33e-13  3.16e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.06e-13  5.94e-14  2.28e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.73e-13  7.07e-14  6.37e-14 |
 G08  |   288     0     1     0    0.00   |        -         -         - |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.14e-13  6.34e-14  1.50e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 6.22e-13  7.57e-14  3.94e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.35e-13  5.95e-14  2.51e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   | 8.59e-13  4.20e-13  2.35e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-12  5.49e-13  2.15e-13 |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   246     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RECF |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POVE |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.15e-12  9.12e-14  1.88e-14 |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   269     0     0     0    0.00   | 2.11e-13  2.73e-13  2.87e-13 |
 MANA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |     1     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   288     0     0     0    0.00   | 2.08e-12  7.06e-13  2.80e-13 |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLRS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   | 2.07e-12  5.40e-13  3.52e-13 |
 DRAG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CNMR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BARH |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 8.68e-13  7.19e-13  2.02e-13 |
 ANKR |   208     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.15e-17  4.98e-16  2.99e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ONSA      MDVJ      NIST |
------------------------------------------+------------------------------+
