
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1553   Day: 2   MJD: 55117                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 116042   5918    -388     543     18     18     16     83     81     91   20.11
 emr |  2880     0 104719   2861    3289   -2066     14     13     18    105    105    106   22.38
 mit |  2880     0 111428   2552  -15479     149     22     21     22    152    162    107   16.67
 esa |   288     0  32183   1317     686    -535     21     28     18    124    156    110   13.01
 gfz |   270     0  45522   8843      79    -688     28     27     29    120    120    120   10.42
 grg |   288     0  32437    719     131     778     84    101     78    240    228    244    0.00
 igr |   288     0  37088    161   -4984   -1717     19     27     16     71     71     72    0.00
 jpl |   288     0  28386    486    3516   -2039     17     22     15     85     73     90   17.41
 ngs |    96     0   2959      8   11408    5562   2234   2234      0   4216   4216      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -22   -13    47    58     X   156     6   -64   913     - |
    3 |   -66    82   -32   -18   -52  -180   -46    51 -8876     - |
    4 |     X    60   -83     X   107   -27    39   -36   525     - |
    5 |    -2   -46    70  -120   127  -195   -22   -43   660     - |
    6 |   -24   101  -121    36    33   -86    18    97 -2731     - |
    7 |   -45    48     0  -201    32  -106   -47    34  1101     - |
    8 |   -53    64   -21     3     X    15   -46     - -1390     - |
    9 |   142    -2  -184   151    59    -1    51    -6 -2380     - |
   10 |    90    53  -187   230   -43    50    47   -80 -3541     - |
   11 |    37   334  -506    56     X   181    34    66  4085     - |
   12 |    73  -128    89    -6    63   221     6   -80  -320     - |
   13 |     3    38   -51   174   -61   508   -13  -136  5245     - |
   14 |    20   -63    50   131   -37   155    -6    26  5136     - |
   15 |    38  -203   232   -13    87  -142   -61   -86   139     - |
   16 |   -90    25    83   -66  -115  -207   -10    46  3924     - |
   17 |   -70  -146   303  -392    -4  -440   -60    78    15     - |
   18 |    61  -115    98  -111  -137   -93   -13    -1  3573     - |
   19 |   -78   -15   143   -28  -291   255  -143   -86   722     - |
   20 |   -87    52    27    35   -59   -34     8    86  4687     - |
   21 |  -135     X   176   -56     X  -109   -52   -26  3263     - |
   22 |    34   -65    40    50     4   128     4    22   788     - |
   23 |   -49    -3    80   -99   -62   296    -4   -24  1032     - |
   24 |     1   -14     X   173     X     -    65     - -7752     - |
   25 |     X   120  -163     X     X     -   187    20 -4227     - |
   26 |   143    37  -249   138   137    57    87    74   177     - |
   27 |   103    -2  -137   123    66    91    76    20   572     - |
   28 |  -129    -1   164    73   -97    71   -33   -70  5840     - |
   29 |   122  -142    51  -238    46  -398    31    80 -1501     - |
   30 |    64   -56    -9    -7   147  -220    56    -8 -3945     - |
   31 |    -9  -113   171  -194    41    44   -21    45 -3742     - |
   32 |   -77   122   -83   134    17    14    29     X -2990     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -  -103     -    -6    62     -     - |
 ADE1 |   -90     -   108     -     X     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -28   -79   141     -     -   -15     -     -     -     - |
 ALGO |   -73    50     X     X    41  -751    34     -     -     - |
 ALRT |   -32     -     -     -    61   -60     -     -     -     - |
 AMC2 |   -62     -    28    59     X    26   -15     -     -     - |
 ANKR |     -     -     -   136  -169   -84     -     -     -     - |
 AREQ |   -75    17   -15    55   108   -61     0    -7     -     - |
 ASPA |   -71     -   154   -75   -17  -460   -51     -     -     - |
 AUCK |    49     -   -19    55     X    69    19   -77     -     - |
 BAKO |     -     -    49     -   -79  -152     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     -   -19    23     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -41     -     -    28    48     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -     -   119     -     1   -71     -     - |
 BOR1 |   -10     -   -75     -   178  -151   105     -     -     - |
 BRFT |    -6     -     -     -  -102     -    10    51     -     - |
 BRMU |     -     -     -   -39    48     -     -     -     -     - |
 BRUS |    49    77  -153     -   -18     -    11     -     -     - |
 BUE1 |  -116     -   196     -  -105     -     -     -     -     - |
 CAS1 |  -100     -   126    46   -77     5  -128     -     -     - |
 CEDU |    47     -   -68    82     X     -    42   -51     -     - |
 CHAT |     -     -     -    62     X    67     -   -46     -     - |
 CHPI |     -     -     -   100   -49   -71    24   -48     -     - |
 CHUR |  -178    77    60     -   120  -102     8   -19     -     - |
 CNMR |     -     -     -    43   -53     -     -     -     -     - |
 COCO |   -35     -   -87   167    95    44    94   -54     -     - |
 CONZ |   299     -    45   -60  -201  -181  -130  -140     -     - |
 CRO1 |     -    28   -52    37   -29    85    -4     1     -     - |
 CUSV |     -     -     -   121  -151     -     -     -     -     - |
 DAEJ |    61   -83    42    47   -70     -     -     -     -     - |
 DARW |   -23    72  -106   211     X    -6   -36  -123     -     - |
 DAV1 |  -164     -   120   177     X   170     -   -65     -     - |
 DGAR |    -2     -     -   112  -148  -180   -36     X     -     - |
 DRAO |   -88    41   105   -69     -  -508   -14     -     -     - |
 DUBO |    29     -   -10    23     X     -     0   -40     -     - |
 EIL1 |   -12     -    56     -   -70     -     -     -     -     - |
 EPRT |     -     -     -     -   144  -387     -   -86     -     - |
 FAA1 |   -25     -     -    39     X     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    83     -     -  -100  -527   -41   -50     -     - |
 FLIN |     -     -    40     -   -64  -420     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -     -    44   -56     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -76     -     -    98     2     -    30    13     -     - |
 GLSV |   -16     -     -     -    32  -463  -113     -     -     - |
 GMAS |     -    82  -110     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -52     -    83     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    38   -51     -     X     -    82     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -58    74     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -    36    37    77   -21     -     - |
 GRAS |    33     -     -     -   -64  -122   -34     -     -     - |
 GRAZ |  -150   272  -314     -   221   410   -47     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    30   -65   -56   -54    14     -     - |
 GUAT |  -149     -    27     -     X     -   -87   146     -     - |
 HARB |     -   -12     -     -    29     -   -20     0     -     - |
 HOB2 |   301  -166     -  -180     X  -192  -240     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -    39    31  -160   -53   -45     -     - |
 HOLB |     5     -     -     -   -10     -     -     -     -     - |
 HOLM |    77     -     -     5   -30   152     -   -77     -     - |
 HRAO |    44     -    51   -94   -53  -481  -111     -     -     - |
 HRM1 |   154     -  -144     -   -86     -     -     -     -     - |
 HYDE |     -     -  -111   113    38  -100     -     -     -     - |
 IENG |    -1   151  -217     -     -     -    27    15     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -99     -    11    59     -     - |
 INVK |   -69     -     -     -   134    56    44     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    31   -40     -  -226     -     -     -     - |
 IRKT |     -    45  -134     -   126     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -   -15    18    67   -16     2     -     - |
 JOZ2 |   104     -   -73     -     -  -168     -   -50     -     - |
 JOZE |     -    57     -     -  -122     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    76     -     -  -163  -304  -131     -     -     - |
 KARR |    87     -     -   156   -40     -  -124  -189     -     - |
 KIRU |  -118    40     -    76     X   -27   -40    27     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -77  -118     -     0   124     -     - |
 KOSG |    52     -     -     -  -100  -271     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -    27     -     X     -     -   -26     -     - |
 KOUR |   -72    28   -35   104   -40   -53     0    25     -     - |
 KUNM |     -     -     -    -8    10     -     -     -     -     - |
 LAMA |    43     -   -52     -     -   -30   115     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    14   -17   -45     -     -     -     - |
 LPGS |     -    49     -   -19   -19    39     2   -39     -     - |
 MAC1 |   -43     -     -   100    16     -    12   -34     -     - |
 MADR |     -     -     -     -    13     -     -    -8     -     - |
 MAL2 |   -65     -     -   136   -55     -    32     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   227  -284  -195     -     -     -     - |
 MAS1 |    -2    42   -79   107  -132   -39    -6    17     -     - |
 MATE |     -   171  -205     -   -21     -    13   -15     -     - |
 MAW1 |    53     -  -137    84    14     -    21     -     -     - |
 MBAR |   -24     -     -     -   -72   -52    39    67     -     - |
 MCM4 |     -    73     -   -92   -46    50   -49     -     -     - |
 MDO1 |     -   -50    30   -59     X   706   -66    79     -     - |
 MDVJ |     7     -   -70   -92     -     -     -   128     -     - |
 MEDI |     -    44   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |   -58    78  -118     -   146     -    24     -     -     - |
 MIZU |    47    37    64     -  -336     -   -44     -     -     - |
 MOBS |   -53     -     3    78     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -     -   108     -     -   -65     -     - |
 NANO |    23     -     -   -32    -5     -     -     -     -     - |
 NICO |   169     -  -170     -    28    27    38   -46     -     - |
 NIST |   -38     -     -     -     -     -     -    44     -     - |
 NNOR |     -    27   -16   -26     -     -   -64     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -   -78    97  -258     -     -     -     - |
 NRMD |   -24     -     -    38     X     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   146     -     9     -  -325   -43    65     -     -     - |
 NYAL |     -   -37     -   349    47   294  -177  -239     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    49    28    30   -30     -     - |
 ONSA |   -39    88  -136    79     4     X    22     -     -     - |
 OPMT |    14     -     -     -   -27     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    64     -     X  -136     -   -61     -     - |
 PDEL |    46     -     8     -    45    17    69   -85     -     - |
 PERT |     -   -67  -139    79   176   -47    42    62     -     - |
 PIE1 |     -    12   -16     -     X  -133   -25     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -24   -60     -   -62    51     -     - |
 POTS |    13     -     -     -   -26  -118     6     -     -     - |
 POVE |     -     -     -   -17    21     -     -     -     -     - |
 PRE1 |   -44     -     3     -    86     -     -     -     -     - |
 PTBB |    21   -19     -     -     -     -   -35     -     -     - |
 QAQ1 |   -24    63     -  -140    32  -276   -15    33     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -   -29     -     -    17     -     - |
 RABT |   -27     -     -    55   -22  -125   -15     -     -     - |
 RAMO |  -144     -     -   -50   365     -     -     -     -     - |
 REUN |   -81     -     -   155    47  -205    60   -49     -     - |
 REYK |     -     -     -   104  -130    49    -2     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -    -7     9     -    23     -     -     - |
 RIOP |  -181     -    75    56   242     -     -     -     -     - |
 SALU |     -     -     -   -41    51     -     -     -     -     - |
 SANT |     3     -    57     -  -107  -337   -50     -     -     - |
 SCUB |   -38     -     -     -    73   -61    39     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -63    39   -98    34    26     -     - |
 SFER |     -    40   -46     -   -15     -     -     -     -     - |
 SHAO |    13     -    17     -   -98     -     7    23     -     - |
 SPT0 |    28    90  -155     -     -    51    69     -     -     - |
 STJO |   -32    75   -48    64     X  -244   -62   -61     -     - |
 STR1 |     -  -115   155     -     -  -168     -     -     -     - |
 STR2 |     -     -   -69    88     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |    -9     -     -   -35   -53   -68    39    65     -     - |
 SUTM |     -    14     -     -   -30     -    -1     -     -     - |
 SUWN |     -   175     -     -   168     -  -158  -319     -     - |
 SYDN |   -28     -    25    10     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -66   105   252     0  -196    -5  -111  -200     -     - |
 TAH1 |    22     -     -     -   -43     -     -     -     -     - |
 THTI |     -    34     -     -   -63  -246   -37    -9     -     - |
 THU2 |     -     -   -62    79     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -62    26     -     -   188   -15    25   -50     -     - |
 TIDB |   -38    27     -     -     X  -101   -68    10     -     - |
 TLSE |     -     -   -65     -   104  -177     -     -     -     - |
 TNML |     -    94  -126     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     X     -   210     X     X    32  -158  -201     -     - |
 TRO1 |    36     -   -44     -     X   265     -     -     -     - |
 TSKB |   -43    62    40     -  -102     -     5   -14     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -   203  1043    61  -121     -     - |
 UNBJ |     -     -     -   -62    77     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X  -183     -    25   109     -     - |
 USN3 |   -17    27   -15     -     -     -   -32     -     -     - |
 USUD |     -   -18     -     -    38  -120    -6     -     -     - |
 VILL |   -22   -35     -   114   -28   -88   -74     -     -     - |
 WAB2 |    77     -   -55     -   -78     -     -     -     -     - |
 WDC3 |   -53     -     -     -   103     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     8     -     -   -18     -    -5     -     -     - |
 WHIT |   -63    46     -     -    25   -74   -45     -     -     - |
 WILL |   -84    54     -     -     -     -   -32    27     -     - |
 WROC |     -   132  -177     -     -  -130     -     -     -     - |
 WSRT |   239    64  -141     -   -50     -   -37  -201     -     - |
 WTZA |    68     -   -82     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   258  -483   -40   465    28   346   269     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -    43   -54   220     -     -     -     - |
 XMIS |   -11     -     -    87   -95     -   -13     -     -     - |
 YAR2 |  -118   106     -     -     X     -   -69     -     -     - |
 YELL |   -19    92   -57    38     X  -126   -12   -70     -     - |
 YKRO |   -20     -     -    50   -25  -279   -17    -1     -     - |
 ZECK |   -37     -     -     -    35  -180   -25    26     -     - |
 ZIMM |    70     -   -74     -   -20     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    39     -     -     -   -75     -    93     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    13     8    15    19     X   110    22    13   614     - | 2880    194
    3 |    11     9    14    15    14    62    15     7  2283     - | 2880   1947
    4 |     X    11    14     X    19   137    21    23  2589     - | 2761    997
    5 |     8    10    16    22    67   104    23    13   691     - | 2880    274
    6 |    11    10    13    27    25    83    28    25  1735     - | 2880    479
    7 |    15    14    13    21    25   100    22    20  1334     - | 2880    509
    8 |    14    12    20    15     X    95    15     -  4370     - | 2880   6171
    9 |    17    14    16    25    25    71    24    26  6070     - | 2880   2829
   10 |    12    14    17    21    21    56    23    16  3353     - | 2880   1135
   11 |    19    13    26    29     X    98    29    26   440     - | 2880    362
   12 |    18    11    16    15    17   144    19    11   673     - | 2880    276
   13 |     9    13    12    16    18   120    12    19   793     - | 2880    297
   14 |    14    11    13    33    24   102    20    19   521     - | 2880    197
   15 |    15    15    23    18    17   122    13    13   516     - | 2880    210
   16 |    10    12    13    24    23    69    18    14   668     - | 2880    256
   17 |    13    14    15    37    35   119    38    35   870     - | 2880    231
   18 |    12    12    14    31    30    63    28    25   800     - | 2880    196
   19 |    25    21    38    45    46   126    45    42   596     - | 2880    247
   20 |     8    12    15    23    19    69    25    16   422     - | 2880    228
   21 |    60     X    72    47     X   212    51    39   836     - | 2860    390
   22 |    10    11    14    19    17    59    17    16   576     - | 2880    290
   23 |    19    15    23    25    25    91    24    23   505     - | 2880    279
   24 |    31    27     X    51     X     -    53     -  4115     - | 2067   2091
   25 |     X    12    16     X     X     -    29    15  3373     - | 2759    395
   26 |    14    14    15    46    45    69    42    43  1606     - | 2880    623
   27 |    18    16    21    27    29    81    35    28  4528     - | 2880   4454
   28 |    15    14    12    22    24   112    23    13  2217     - | 2880    309
   29 |    12    10    17    22    18   106    24    14  1668     - | 2880    176
   30 |    15     9    18    13    15    75    16    15  2192     - | 2880   1928
   31 |    22    14    20    30    16    90    20    16  1982     - | 2880    395
   32 |    15    12    12    28    27    61    29     X  1019     - | 2880    683
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    13     -    16     8     -     - |  270   8730
 ADE1 |    11     -    13     -     X     -     -     -     -     - |  288    686
 ALBH |    18    17    25     -     -    27     -     -     -     - |  288   4222
 ALGO |    32    50     X     X    64    54    28     -     -     - |  285    226
 ALRT |     7     -     -     -    14    20     -     -     -     - |  262   5083
 AMC2 |    12     -    13     7     X    27     8     -     -     - |  288     20
 ANKR |     -     -     -    12    15    28     -     -     -     - |  109    >>>
 AREQ |    17    12    20    13    14   125    11    12     -     - |  288   2696
 ASPA |    14     -    20    26    19   297    23     -     -     - |  288   4555
 AUCK |    18     -    15    18     X    60     8    12     -     - |  287   4589
 BAKO |     -     -    19     -    30   131     -     -     -     - |  269   3757
 BARH |     -     -     -    32    40     -     -     -     -     - |  268   4460
 BJFS |    12     -     -     9    21     -     -     -     -     - |  287   9086
 BOGT |     -     -     -     -    20     -    14    12     -     - |  198   8629
 BOR1 |    13     -    13     -    14    19    14     -     -     - |  288   3131
 BRFT |    17     -     -     -    21     -    17    15     -     - |  288     42
 BRMU |     -     -     -    23    29     -     -     -     -     - |  193    >>>
 BRUS |    21    19    40     -    19     -    21     -     -     - |  288     22
 BUE1 |    15     -    17     -    26     -     -     -     -     - |  288    369
 CAS1 |    14     -    28    36    81    66    25     -     -     - |  288   3023
 CEDU |    17     -    16    14     X     -    12    14     -     - |  288    353
 CHAT |     -     -     -    13     X    42     -    10     -     - |  287  11101
 CHPI |     -     -     -    10    22    46     9     8     -     - |  288  10167
 CHUR |    18    13    19     -    18    28    12     8     -     - |  288   3947
 CNMR |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     - |  270  32059
 COCO |    17     -    19     9    11    95    14    14     -     - |  288   5743
 CONZ |    51     -    21    22    25    65    15    17     -     - |  288     54
 CRO1 |     -    17    21    23    33    60    16    12     -     - |  288     47
 CUSV |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  270   5899
 DAEJ |    10    21    23    18    30     -     -     -     -     - |  288   1807
 DARW |    28    20    29    29     X   169    16    16     -     - |  288   3428
 DAV1 |    20     -    17     9     X    40     -    12     -     - |  288   3166
 DGAR |    18     -     -    37    21   119    15     X     -     - |  197  13585
 DRAO |    12    13    19    14     -    35    13     -     -     - |  288   1791
 DUBO |    16     -    15     8     X     -    10    12     -     - |  288   3110
 EIL1 |    12     -    15     -    10     -     -     -     -     - |  288    580
 EPRT |     -     -     -     -    13    50     -     8     -     - |  193   3331
 FAA1 |    17     -     -    27     X     -     -     -     -     - |  280   6302
 FAIR |     -    10     -     -    12    75     9     7     -     - |  288   8025
 FLIN |     -     -    10     -    17    22     -     -     -     - |   51   2794
 FLRS |     -     -     -    28    35     -     -     -     -     - |  269   4666
 GLPS |     7     -     -    21    43     -     9    13     -     - |  288  10438
 GLSV |    10     -     -     -    19    43    11     -     -     - |  224   2366
 GMAS |     -    22    29     -     -     -     -     -     -     - |  287   3396
 GMSD |     -     -    17     -    27     -     -     -     -     - |  269   1555
 GODE |     -    16    21     -     X     -    14     -     -     - |  288     90
 GODZ |     -     -    12    15     -     -     -     -     -     - |  288    729
 GOLD |     -     -     -     -    21    36    11    13     -     - |  270   8461
 GRAS |     7     -     -     -    13    20    10     -     -     - |  225   6940
 GRAZ |    12    17    25     -    32    21    12     -     -     - |  288   3390
 GUAM |     -     -     -    14    19    58    14    13     -     - |  288   9131
 GUAT |    19     -    27     -     X     -    19    23     -     - |  288   3825
 HARB |     -    29     -     -    64     -    27    20     -     - |  288  50890
 HOB2 |    21    15     -    17     X   126    27     -     -     - |  288  12167
 HOFN |     -     -     -    16    29    27    12     9     -     - |  287    >>>
 HOLB |     9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  270   3452
 HOLM |    19     -     -    13    32    25     -    11     -     - |  288   6695
 HRAO |    14     -    33    13    49    98    28     -     -     - |  288     49
 HRM1 |     7     -    13     -    15     -     -     -     -     - |  288    368
 HYDE |     -     -    21    18    25    47     -     -     -     - |  288   2742
 IENG |    13    21    32     -     -     -    13    16     -     - |  288     54
 IISC |     -     -     -     -    29     -    11    18     -     - |  269  12637
 INVK |     9     -     -     -    17    27    11     -     -     - |  270   6905
 IRKJ |     -     -    12    15     -    36     -     -     -     - |  288    587
 IRKT |     -    20    24     -    18     -     -     -     -     - |  288    495
 ISPA |     -     -     -    15    27    41     5     9     -     - |  288   8986
 JOZ2 |    11     -    14     -     -    30     -    18     -     - |  288   2580
 JOZE |     -    52     -     -   111     -     -     -     -     - |    3  30735
 JPLM |     -     8     -     -    18    45    13     -     -     - |  193   6775
 KARR |    14     -     -    12     9     -     8    11     -     - |  288   6682
 KIRU |    15    17     -    10     X    67    10    10     -     - |  288  28379
 KIT3 |     -     -     -    16    28     -    12    11     -     - |  288  14771
 KOSG |     8     -     -     -    16    44     -     -     -     - |  225   3997
 KOUC |     -     -    18     -     X     -     -    17     -     - |  287   5231
 KOUR |    15    16    22    18    39    44     9    14     -     - |  288    263
 KUNM |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     - |  270  39371
 LAMA |    16     -    19     -     -    31    18     -     -     - |  287   2953
 LHAZ |     -     -     -    14    17   112     -     -     -     - |  262    >>>
 LPGS |     -    10     -    15    27   154     9     9     -     - |  288  25706
 MAC1 |    21     -     -    21    69     -    17    16     -     - |  288   5340
 MADR |     -     -     -     -    15     -     -     9     -     - |  225   8783
 MAL2 |    15     -     -    25    16     -    11     -     -     - |  288   6195
 MANA |     -     -     -    18    23    46     -     -     -     - |  165    >>>
 MAS1 |    12    15    16    12    23    36    11     9     -     - |  288   4338
 MATE |     -    12    20     -    31     -    21    12     -     - |  288    109
 MAW1 |    15     -    23    11    21     -    15     -     -     - |  288   3636
 MBAR |    17     -     -     -    18    42    10    20     -     - |  288  12060
 MCM4 |     -    17     -    16    47    43    11     -     -     - |  288   5023
 MDO1 |     -    14    29    22     X    44    10    15     -     - |  288   5806
 MDVJ |    11     -    24    12     -     -     -    13     -     - |  288     31
 MEDI |     -    15    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     92
 METS |    13    13    10     -    23     -     7     -     -     - |  287     96
 MIZU |    16    24    27     -    37     -    51     -     -     - |  288    395
 MOBS |    16     -    28    24     -     -     -     -     -     - |  288   3547
 NAIN |     -     -     -     -    25     -     -    15     -     - |  270   6638
 NANO |    16     -     -    13    33     -     -     -     -     - |  288   3517
 NICO |    19     -    24     -    21    37    15    15     -     - |  288   3832
 NIST |    10     -     -     -     -     -     -    12     -     - |  287     18
 NNOR |     -    17    27    16     -     -    15     -     -     - |  288    354
 NOVM |     -     -     -     8    10   213     -     -     -     - |  220     36
 NRMD |    16     -     -    25     X     -     -     -     -     - |  288   6203
 NYA1 |    14     -    17     -    16    35    21     -     -     - |  288    144
 NYAL |     -    16     -    16    61    33     8    14     -     - |  288    143
 OHI2 |     -     -     -     -    10    53     7     6     -     - |  245    >>>
 ONSA |    15    17    18     9    19     X    14     -     -     - |  288     31
 OPMT |    12     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  262     28
 OUS2 |     -     -    13     -     X    78     -    13     -     - |  288   1357
 PDEL |    27     -    51     -    26    45    18    29     -     - |  288   4570
 PERT |     -    35    16    29    12    96    25    24     -     - |  288   1971
 PIE1 |     -    12    16     -     X    44    15     -     -     - |  287     23
 PIMO |     -     -     -    26    42     -    19    13     -     - |  288  10334
 POTS |     8     -     -     -    16   223    17     -     -     - |  269    >>>
 POVE |     -     -     -    17    21     -     -     -     -     - |  113   2003
 PRE1 |    28     -    22     -    51     -     -     -     -     - |  288    450
 PTBB |    19    17     -     -     -     -    16     -     -     - |  288    301
 QAQ1 |    17    14     -    19    23    23     6    12     -     - |  288   9136
 QIKI |     -     -     -     -    39     -     -    23     -     - |  191   5409
 RABT |    35     -     -    34    34   135    38     -     -     - |  287  10180
 RAMO |    11     -     -    10    16     -     -     -     -     - |  288  54582
 REUN |    14     -     -    15    26    46    16    11     -     - |  288   6377
 REYK |     -     -     -    16    20    69    26     -     -     - |  262    >>>
 RIO2 |     -     -     -    10    13     -    13     -     -     - |  234  10841
 RIOP |    16     -    18    14    15     -     -     -     -     - |  288   4607
 SALU |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  216  20733
 SANT |    26     -    32     -    17    65    35     -     -     - |  288   1241
 SCUB |    21     -     -     -    40    53    42     -     -     - |  214  12996
 SEY1 |     -     -     -    15    24    50     8    16     -     - |  288  10145
 SFER |     -    13    15     -    16     -     -     -     -     - |  287     81
 SHAO |    17     -    19     -    29     -    10    14     -     - |  288    125
 SPT0 |    14    14    17     -     -   119     9     -     -     - |  288     43
 STJO |    15    13    13    11     X    31     8     8     -     - |  288   2934
 STR1 |     -    20    27     -     -    73     -     -     -     - |  287   1359
 STR2 |     -     -    18    23     -     -     -     -     -     - |  287   4352
 SUTH |    13     -     -    22    54    69    11    19     -     - |  288   8366
 SUTM |     -    21     -     -    46     -    16     -     -     - |  269  12312
 SUWN |     -    23     -     -    21     -    16    32     -     - |  288   6210
 SYDN |    21     -    27    20     -     -     -     -     -     - |  286    691
 SYOG |    17    15    23    10    28    34    11    11     -     - |  288   1294
 TAH1 |    12     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  270    449
 THTI |     -    13     -     -    27    55    12    11     -     - |  288   9729
 THU2 |     -     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   3634
 THU3 |    12    13     -     -    21    24     7    12     -     - |  288   6131
 TIDB |    24    13     -     -     X    49    17    18     -     - |  288  12125
 TLSE |     -     -     8     -    14    39     -     -     -     - |  225    277
 TNML |     -    45    60     -     -     -     -     -     -     - |  284   1848
 TOW2 |     X     -    46     X     X   115    18    44     -     - |  258   2730
 TRO1 |    21     -    26     -     X   112     -     -     -     - |  288   5667
 TSKB |    14    16    20     -    43     -    11    12     -     - |  288   1580
 ULAB |     -     -     -     -    10    27     7     6     -     - |  270  11340
 UNBJ |     -     -     -    46    58     -     -     -     -     - |  266    >>>
 UNSA |     -     -     -     X    26     -    14    15     -     - |  217    >>>
 USN3 |     9    16    20     -     -     -     8     -     -     - |  288     15
 USUD |     -    13     -     -    27    62    39     -     -     - |  270     64
 VILL |    12    17     -    33    35    31     8     -     -     - |  288   8634
 WAB2 |    15     -    16     -    14     -     -     -     -     - |  288     24
 WDC3 |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  193     20
 WES2 |     -    16     -     -    34     -    17     -     -     - |  270   7649
 WHIT |    11    12     -     -    18    23     8     -     -     - |  288   3369
 WILL |    16    16     -     -     -     -    13    13     -     - |  288  10839
 WROC |     -    14    19     -     -    42     -     -     -     - |  287   2660
 WSRT |    18    13    24     -    15     -    11    11     -     - |  288     19
 WTZA |    15     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288    433
 WTZR |    23    22    23    14    16    22    13     -     -     - |  288     29
 WUHN |     -     -     -    18    23    49     -     -     -     - |  269  11078
 XMIS |    13     -     -    16    12     -    23     -     -     - |  288   2917
 YAR2 |    14    12     -     -     X     -    14     -     -     - |  288   6161
 YELL |    14    14    16    15     X    40     8    11     -     - |  288     44
 YKRO |    11     -     -    15    29    91     9    13     -     - |  288  13452
 ZECK |    15     -     -     -    32    37     7    17     -     - |  288   7885
 ZIMM |    14     -    16     -    14     -     -     -     -     - |  286   3437
 ZWE2 |    24     -     -     -    46     -    13     -     -     - |  267    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    18    14    22    22    29    85    20    18  2235     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |      1  | 1553-2  5:45:00 |       -4884
cod |      1  | 1553-2  6:20:00 |        4918
cod |   CONZ  | 1553-2 13:20:00 |       -1035
cod |   DAV1  | 1553-2 16:15:00 |         582
cod |   HOB2  | 1553-2 21:55:00 |       -3691
esa |   KERG  | 1553-2 21:15:00 |        5610
gfz |      2  | 1553-2  2:35:00 |       -1589
gfz |   RAMO  | 1553-2  3:15:00 |        -601
gfz |     24  | 1553-2  4:50:00 |      -10839
gfz |     24  | 1553-2  5:05:00 |       -1216
gfz |     24  | 1553-2  5:10:00 |         583
gfz |     24  | 1553-2  5:20:00 |       11013
gfz |     21  | 1553-2  6:30:00 |         824
gfz |     11  | 1553-2 10:15:00 |       -1569
gfz |     25  | 1553-2 12:05:00 |        1511
gfz |   MIZU  | 1553-2 13:15:00 |         655
gfz |     21  | 1553-2 17:55:00 |       -2780
gfz |   MDO1  | 1553-2 20:15:00 |         501
gfz |   BUE1  | 1553-2 20:45:00 |         538
gfz |   SANT  | 1553-2 20:45:00 |         695
gfz |   LPGS  | 1553-2 20:45:00 |       -2981
gfz |   LPGS  | 1553-2 21:00:00 |        3804
gfz |      8  | 1553-2 21:00:00 |        3963
gfz |     11  | 1553-2 22:15:00 |       -2705
gfz |     25  | 1553-2 23:30:00 |       -1036
jpl |   DGAR  | 1553-2  0:10:00 |    -9899506
jpl |   DGAR  | 1553-2  0:15:00 |    -9908823
jpl |   DGAR  | 1553-2  0:20:00 |    -9924559
jpl |   DGAR  | 1553-2  0:25:00 |    -9940355
jpl |   DGAR  | 1553-2  0:30:00 |    -9915916
jpl |   DGAR  | 1553-2  0:35:00 |    -9877220
mit |     11  | 1553-2  0:01:00 |        1170
mit |     24  | 1553-2  4:43:00 |        1343
mit |     24  | 1553-2  4:45:30 |        -740
mit |     24  | 1553-2  4:50:00 |         619
mit |      1  | 1553-2  5:55:00 |       -1404
mit |      1  | 1553-2  6:00:00 |        -621
mit |     24  | 1553-2  6:05:00 |        -768
mit |     24  | 1553-2 16:43:30 |        -665
mit |     24  | 1553-2 16:44:30 |         707
mit |      1  | 1553-2 20:40:00 |        -547



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288     1     0   287    9.78   | 4.08e-14  9.80e-15  3.16e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.75   | 3.31e-14  7.45e-15  2.53e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.01   | 2.96e-14  4.88e-15  2.71e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.39   | 4.20e-14  8.95e-15  3.42e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.64   | 3.01e-14  5.17e-15  1.52e-15 |
 PIE1 |   287     0     0   286    5.60   | 5.99e-14  9.12e-15  1.72e-15 |
 OPMT |   262     0     0   259    5.18   | 4.30e-14  7.62e-15  3.07e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.92   | 3.75e-14  9.60e-15  1.33e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    4.89   | 3.50e-14  7.20e-15  1.50e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    4.81   | 4.91e-14  1.26e-14  5.34e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    3.96   | 3.53e-14  7.03e-15  4.42e-15 |
 ALGO |   285     0     0   283    3.47   | 2.96e-14  7.28e-15  6.01e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    3.31   | 5.40e-14  1.38e-14  4.59e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.51   | 4.03e-14  9.44e-15  2.66e-15 |
 WDC3 |   193     0     0   193    2.35   | 5.67e-14  1.03e-14         - |
 NIST |   287     0     0   141    2.23   | 4.15e-14  7.70e-15  1.43e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.07   | 2.99e-14  6.04e-15  1.47e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.80   | 1.18e-13  1.64e-14  3.93e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    1.67   | 3.24e-14  6.68e-15  2.31e-15 |
 HOB2 |   288     2     0   286    1.43   | 6.59e-14  1.90e-14  5.96e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.41   | 5.22e-14  1.25e-14  1.31e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    1.27   | 5.58e-14  1.12e-14  1.13e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    1.07   | 4.79e-14  1.07e-14  6.17e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    1.02   | 3.94e-14  1.21e-14  3.39e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.84   | 4.59e-14  8.20e-15  8.05e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.82   | 3.87e-14  8.99e-15  8.24e-15 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.66   | 6.79e-14  1.37e-14  1.14e-14 |
 USUD |   270     0     2    65    0.61   | 1.02e-13  1.25e-14  5.36e-15 |
 NOVM |   220     0     0    70    0.50   | 8.65e-14  1.19e-14         - |
 KOUR |   288     0     0   288    0.40   | 4.67e-14  1.97e-14  2.27e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.35   | 5.30e-14  1.10e-14  6.93e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.21   | 2.43e-13  5.84e-14  2.59e-14 |
 G25  |   275     0     0   273    0.10   | 2.18e-13  5.76e-14  4.63e-14 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.09   | 3.63e-13  1.09e-13  2.67e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.08   | 3.70e-13  1.01e-13  4.92e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.23e-13  8.62e-14  3.79e-14 |
 METS |   287     0     0   286    0.07   | 2.28e-13  2.48e-14  7.31e-15 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.53e-13  8.61e-14  5.19e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.05   | 4.47e-13  1.33e-13  3.89e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.05   | 2.23e-13  7.31e-14  8.86e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.05   | 4.05e-13  1.14e-13  4.59e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.05   | 7.89e-14  7.95e-14  2.39e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.04   | 5.38e-13  1.60e-13  3.93e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 4.32e-13  1.29e-13  5.77e-14 |
 TLSE |   225     0     0   223    0.04   | 3.50e-13  1.08e-13         - |
 TAH1 |   270     0     0   124    0.03   | 3.88e-13  1.09e-13  3.58e-14 |
 G31  |   288     0     1   143    0.03   | 5.83e-13  6.83e-14  4.41e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.41e-13  1.72e-13  5.14e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.02   | 2.39e-13  6.09e-14  3.91e-14 |
 SYDN |   286     0     0   141    0.02   | 4.72e-13  1.19e-13  6.01e-14 |
 GODZ |   288     0     0   288    0.02   | 1.10e-13  4.52e-14  6.46e-14 |
 G04  |   277     0     0   275    0.02   | 4.62e-13  1.45e-13  9.99e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   143    0.02   | 9.14e-14  9.59e-14  2.95e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.47e-13  2.81e-13  9.22e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  3.41e-13  9.33e-14 |
 GMSD |   269     0     0   266    0.01   | 8.86e-13  3.19e-13  1.33e-13 |
 TNML |   284     0     0   281    0.01   | 5.77e-13  1.93e-13  1.74e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  2.74e-13  1.38e-13 |
 HARB |   288     1     0   287    0.01   | 1.07e-12  2.94e-13  8.64e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.08e-13  1.07e-13 |
 STR1 |   287     0     0   141    0.01   | 7.93e-13  2.43e-13  1.22e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-13  2.62e-13  2.46e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 3.67e-13  1.35e-13  2.41e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.25e-12  4.04e-13  1.52e-13 |
 G30  |   288     0     1   143    0.00   | 1.41e-12  4.19e-13  2.24e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   227    0.00   | 1.81e-12  5.60e-13  1.92e-13 |
 THU2 |   288     0     0   143    0.00   | 2.70e-13  9.43e-14  2.09e-13 |
 DRAO |   288     0     0   153    0.00   | 6.75e-13  2.20e-13  1.04e-13 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.00   | 5.02e-13  1.60e-13  1.47e-13 |
 TRO1 |   288     0     0   242    0.00   | 8.85e-13  3.78e-13  3.56e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.01e-14  3.78e-15  8.91e-16 |
 FLIN |    51     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   109     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   225     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   225     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   225     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   224     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POVE |   113     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   245     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.45e-13  5.79e-14  1.79e-14 |
 G28  |   288     4     6     0    0.00   | 5.76e-13  9.36e-14  1.87e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  5.06e-13  5.51e-13 |
 G24  |   262     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  5.05e-13  3.38e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 6.16e-13  5.89e-14  1.60e-14 |
 G22  |   288     4     6     0    0.00   | 1.06e-12  1.64e-13  6.29e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.11e-12  1.45e-13  3.88e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 7.44e-13  8.47e-14  2.11e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.15e-13  6.22e-14  2.79e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 6.34e-13  7.01e-14  2.27e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.06e-13  6.89e-14  2.05e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.59e-13  7.10e-14  2.68e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.35e-13  6.58e-14  1.51e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.26e-13  5.60e-14  2.01e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.14e-13  1.30e-13  2.47e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  5.78e-14  3.35e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.13e-13  7.23e-14  4.81e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  3.52e-13  2.87e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  6.74e-14  3.01e-14 |
 G05  |   288     3     6     0    0.00   | 6.60e-13  9.01e-14  2.10e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.53e-13  6.66e-14  1.51e-14 |
 ZWE2 |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   217     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 1.86e-12  4.96e-13  3.09e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   214     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   234     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   191     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   269     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.09e-12  1.02e-13  3.87e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NAIN |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-13  4.25e-13  5.90e-13 |
 MANA |   165     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   193     0     0     0    0.00   | 2.09e-12  6.40e-13         - |
 JOZE |     3     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLRS |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 EPRT |   193     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   | 1.95e-12  5.83e-13  3.49e-13 |
 DGAR |   197     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CNMR |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   193     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   198     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BARH |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 9.39e-13  1.09e-12  2.43e-13 |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.18e-17  5.02e-16  3.01e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      YELL      USN3 |
------------------------------------------+------------------------------+
