
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1556   Day: 2   MJD: 55138                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 112672   3031    -195    -656     29     32     20     73     70     82   15.28
 emr |  2880     0 101542    432   -2073    1214     20     20     21     84     85     77   19.57
 mit |  2880     0 109367   3555   -9880   -7737     20     20     22     97     98     91   19.49
 esa |   288     0  30715    705    -110     102     21     28     18    114    141    102   17.31
 gfz |   280     0  44309  11233    -390     606     40     44     39    124    105    128    7.72
 grg |   288     0  31280    544      77    -809     73    107     56    219    271    197    0.00
 igr |   288     0  35794    371     965    1738     23     32     20     65     70     64    0.00
 jpl |   288     0  27778    572    -808    1312     18     24     15     81     67     86   20.64
 ngs |    96     0   2956     34 -535298  315393   1919   1919      0   3637   3637      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |    40     2   -30    55   -35    65    62   -61  -394     - |
    3 |   -39   106   -86    49    11  -127    37    45  -808     - |
    4 |    -7    89   -82   -13     X   -63    15     1 -1377     - |
    5 |    45   -31     2  -104     X  -246    16    26  -780     - |
    6 |   -34    99   -90    71    42  -150    48    79 -4868     - |
    7 |    11    12   -29   -91    43  -101   -34   138  -888     - |
    8 |   -66   112   -51     X   -62   372     6   -42  3452     - |
    9 |     X    89   -92     X     X   132    77    26 -5409     - |
   10 |    69    97  -156   184  -134   292    77   -59  1652     - |
   11 |    -2    28   -27    24   130   223     1   -59  2865     - |
   12 |    44  -139   110    14    58    12   -53   -81 -1852     - |
   13 |   116   -57   -35   132     X   401    -1  -101  2132     - |
   14 |    79    -1   -73   123    49    -9    66    -9  3637     - |
   15 |     1   -18    12    -3    85  -210   -47    18  -898     - |
   16 |   -35     7    15    22   -94   -32    15    71  3675     - |
   17 |   -34  -123   168  -291    35  -296   -80    62   -82     - |
   18 |    26  -133   121   -66   -59    35    38    -5  2016     - |
   19 |    13  -181   170    93  -127   278  -114   -19  1170     - |
   20 |   -37    61   -31    -2   -51   108    -4     9  4487     - |
   21 |   -38   -40    74   -42     X  -298    14   -10  2275     - |
   22 |    73     0   -76   173     X    79    71    37 -2369     - |
   23 |    47  -116    96  -117   -35   223   -12   -49   800     - |
   24 |   -55    46     X     3     X     -  -198     - -5101     - |
   25 |  -227     -   188  -153     -     -   -81     -  6002     - |
   26 |    70    83  -159   157    55   -15    65    37 -2259     - |
   27 |   -74    58     X    19     X  -139     2   -23   899     - |
   28 |   -85   -39   111    56   -79   417   -27   -74  5028     - |
   29 |     1   -31    51  -305    29  -544   -52    45 -1706     - |
   30 |    29    41   -69    -5   138  -487    -4     - -5303     - |
   31 |   -17   -53    74   -88    46  -101   -66    -5  -516     - |
   32 |   -38    78   -56   112   -52   203     3     X -5239     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADE1 |    -1     -    -7     -    23     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -  -151   152     -     -  -194  -199     -     -     - |
 ALGO |  -116     7    63    -8    88    81   -60     -     -     - |
 ALIC |   -68     -   -33    97     X   -55   -93     -     -     - |
 ALRT |  -102     -     -     -     X   111     -    75     -     - |
 AMC2 |   -75     -    34    43   -45   -58   -65     -     -     - |
 ANKR |     -     -     -    90  -201  -193     -     -     -     - |
 AREQ |     -    24   -16     -   283   126    13  -111     -     - |
 ARTU |   -39     -     -     8   -44  -182     7    38     -     - |
 ASPA |   -42     -   248  -219   -51  -485  -103     -     -     - |
 AUCK |   -28     -   200     -   -15   201   -56  -163     -     - |
 BAKO |   137     -   -30     -   108  -296     -  -112     -     - |
 BAN2 |     -   -45     -     -   113     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     -   -17    37     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -     -    -6    12     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   101    -4     -   -38   -83     -     - |
 BOR1 |    24     -   -19     -     X     -   128     -     -     - |
 BRAZ |     -     -    51     -     -     -     -   -48     -     - |
 BREW |     -    -8     8     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |    41     -     -     -   -35     -    20   -18     -     - |
 BRMU |     -     -     -     6   -14     -   -95     -     -     - |
 BRUS |   -53   -11   -31     -   218     -   -97     -     -     - |
 BUE1 |     -     -   -35     -    89     -     -     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     -     4   173    62   225    56  -172     -     - |
 CEDU |    37     -   -97     -   -36     -    37    77     -     - |
 CHAT |     -     -     -    51    34   244    -5   -54     -     - |
 CHPI |     -     -     -    92  -206   216    36     -     -     - |
 CHUR |  -220    74   107     -    45     -   -37   -29     -     - |
 CNMR |     -     -     -    74  -166     -     -     -     -     - |
 COCO |   -25     -     -   114     -  -169   -43   -77     -     - |
 CONZ |     -     -   113    15     X   -88     -  -119     -     - |
 CRO1 |     -    22   -63    20     X  -120   -12    22     -     - |
 DAEJ |    89     -   131   -72     X     -   -68  -129     -     - |
 DARW |   -14    34   -41   151    78   184   -82  -135     -     - |
 DAV1 |   -48     -     -    87  -129     8     5     -     -     - |
 DGAR |   -16     -     -    78  -146    96   -37     X     -     - |
 DRAO |  -161    62   114   -55     -   -92    -3     -     -     - |
 EIL1 |   -69     -    43     -    39     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -     -     -   202  -454     -     -     -     -     - |
 FAIR |   -82    94     -     -   -86     -   -19     -     -     - |
 FLIN |     -     -   -13     -    33  -110     9     -     -     - |
 FLRS |     -     -     -    38   -84     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -93     -     -    72   -18     -    13    15     -     - |
 GLSV |   -21     -     -     -    42  -381  -147     -     -     - |
 GMAS |     -    70   -71     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -45     -   113     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     7   -16     -    30     -    -8     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -63    71     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -   154    40    49   -57     -     - |
 GRAS |  -117     -     -     -   232  -349  -156     -     -     - |
 GRAZ |     -   282  -153     -  -344     -     -     -     -     - |
 GUAM |  -107     -     -   118    42  -173    27   -32     -     - |
 GUAT |     -     -    59    99     X     -    19  -138     -     - |
 HARB |     -     6   -76     -  -256     -   -44   158     -     - |
 HOB2 |    56   -35   111   -82  -122  -202   -78     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -   -32     3  -113     -    26     -     - |
 HOLB |     -     -     -     -   -73     -     -    27     -     - |
 HOLM |    28     -     -    42    80  -113     -   -82     -     - |
 HRAO |     -     -     0     5   -12  -226   -48     -     -     - |
 HRM1 |    75     -   -86     -    71     -     -     -     -     - |
 HYDE |    18     -  -212   189     X  -133     -    27     -     - |
 IENG |   -72   116   -60     -     -     -     8     -     -     - |
 IISC |    26     -     -     -   -52   242    41     -     -     - |
 INVK |   -96     -     -     -   189   152     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    10   -11     -  -212     -     -     -     - |
 IRKT |     -    81   -82     -     X     -     -     -     -     - |
 ISPA |   -59     -     -    25    79    76    -7     2     -     - |
 JOZ2 |   129     -  -101     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -29     -     -    74     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    39     -   -99  -683     -     -     -     - |
 KARR |     -     -     -    64  -143     -   -63     -     -     - |
 KERG |     -   109   -95   -23     X    67     -     6     -     - |
 KIRU |  -132    15     -    99     0     7   -58     -     -     - |
 KIT3 |   162     -     -     -  -320     -    99     -     -     - |
 KOSG |   -15     -     -     -    30     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -   123     -   101     -     -  -153     -     - |
 KOUR |   -59    23   -20   110   -79   -57   -40   -23     -     - |
 LAMA |    50     -   -39     -     -  -176   112     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    72  -161     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    74     -  -140     X   153   -45    48     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -27  -151     4    -1    68     -     - |
 MAL2 |  -104     -     -   106   -35     -   -72     -     -     - |
 MAR6 |     -    96   -96     -     -   -41     -     -     -     - |
 MAS1 |    31    16  -137   163   -59  -122   -29   -25     -     - |
 MATE |     -    55   -54     -    -4     -    -5     -     -     - |
 MAW1 |    63     -   -67   133    38    66    -9  -109     -     - |
 MBAR |    22     -     -     -  -111   -54    17    17     -     - |
 MCM4 |   -86   -25     -  -109     X   407     2   178     -     - |
 MDO1 |     -     2     -   -86     X     -   -88    70     -     - |
 MDVJ |    89     -    30  -112     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -    67   -67     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |    10     -   -86     -   129     -    21    28     -     - |
 MIZU |   -66    37    41     -   -88     -   -10     -     -     - |
 MOBS |    -8     -   -30    41     -     -     -     -     -     - |
 NICO |   117     -   -37     -     X    50    18   -52     -     - |
 NIST |    16    78     -     -     -     -   -18   -85     -     - |
 NNOR |     -    28  -112    95     -     -   -37     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -    38   -85     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    27   -14   -15     X  -191   -52     -     -     - |
 NRIL |   -12     -     -   -36   -47   -57   -29    52     -     - |
 NRMD |   -76     -     -     8   136     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   118     -   -93     -     X  -401  -148     -     -     - |
 NYAL |     -   -75     -   300     X     -  -181  -181     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -  -130     -     -    49     -     - |
 ONSA |     -    15     -   -17     X  -111   -76     -     -     - |
 OPMT |   -32     -     -     -    63     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -   -44   123   -31    17     -     - |
 PDEL |    60     -   -19     -    86   -10    32   -58     -     - |
 PERT |     -   -24  -206   132  -121   110    75   142     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -78     -     -    29     -     - |
 PIE1 |     -    49   -27     -   -68    49   -51     -     -     - |
 PIMO |   -54     -     -   -26  -111     -   -29   102     -     - |
 POVE |     -     -     -   -16    36     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -47    54     -     -  -199     -   -36    39     -     - |
 PRE1 |    -6     -    32     -   -71     -     -     -     -     - |
 PTBB |    12    -9     -     -     -     -   -30     -     -     - |
 QAQ1 |     7    47     -    35   -11  -106   -18   -74     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -  -131     -     -    49     -     - |
 QUIN |  -125     -    98     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -48     -     -    27    36   -29     2     -     -     - |
 RAMO |   -43     -     -    38     X     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -     -    55  -124     -     -     -     -     - |
 RESO |    -3     -     -     -     6    65     -     -     -     - |
 REUN |   -12     -     -    91   -23  -231   -12   -59     -     - |
 REYK |     -     -     -    14   -32   -57     -     -     -     - |
 RIOP |   -27     -   -34     -   175     -     -     -     -     - |
 SALU |     -     -     -    -8    17     -     -     -     -     - |
 SANT |   -73     -    57     -     X   -92     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    20     -     -   -50     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    12    32  -113    12   -22     -     - |
 SFER |     -   -22    -2     -   -36     -     -    35     -     - |
 SHAO |    22     -     -     -   -43     -    69     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -     -   -24   -41     -     9     -     - |
 SPT0 |    48    88  -163     -     -  -270    33     -     -     - |
 SSIA |  -229     -   105     -   235     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    45     -    52  -131  -294   -66   -38     -     - |
 STR1 |     -   -35    35     -     -  -126     -     -     -     - |
 STR2 |     -     -  -104   117     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -32     -     -    39  -127   -39     0    37     -     - |
 SUTM |     -     3     -     -    -7     -   -16     -     -     - |
 SUWN |     -   -42     -     -   106     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -15     -  -116   143     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -25    42   -42    89  -158   148   -58     -     -     - |
 TAH1 |    69     -     -     -  -136     -     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -   -78     X     -     -    66     -     - |
 THTI |     -    29     -     -     X   -38   -72   -28     -     - |
 THU2 |     -     -   -29    33     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |  -132    43     -     -   196  -283    16     -     -     - |
 TIDB |     -   -56     -     -   -90    56   -60    85     -     - |
 TIXI |   -22     -     -     -     X   -90    32    16     -     - |
 TLSE |     -    -2     -     -     4     -     -     -     -     - |
 TOW2 |    80     -     -   195     X   131   -16  -222     -     - |
 TRO1 |   -59     -     -     -   117     0     -     -     -     - |
 TSKB |   -75    15    20     -     X     -   -12    23     -     - |
 TWTF |     2    46   -56     -     X  -111   -22     7     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -   261  -543   -99   -98     -     - |
 UNBJ |     -     -     -   -11    25     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    89     X     -   -14   -75     -     - |
 USN3 |   -46    51   -16     -     -   -39   -47     -     -     - |
 USUD |     -   -50     -     -   126   265     -     -     -     - |
 VILL |     -   -76     -    48    87   176  -114     -     -     - |
 WAB2 |     7     -    -5     -    -3     -     9     -     -     - |
 WDC3 |   -37     -     -     -    73     -     -     -     -     - |
 WHIT |     6    14     -     -   -70     -   -18     1     -     - |
 WILL |  -130   102     -     -     -     -    10     -     -     - |
 WROC |    16   125  -139     -     -  -117     -     -     -     - |
 WSRT |   172    -6  -108     -   -54     -   -17     -     -     - |
 WTZA |    68     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -10     X  -152   258   -80     X  -406     -     -     - |
 XMIS |   -72     -     -    64     X     -     4     -     -     - |
 YAKT |   -61    40     -     -     1  -101    81     7     -     - |
 YAR2 |  -182   150     -     -   -24     -    28     -     -     - |
 YEBE |     -    80   -81     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -47    16    11    -8    46  -210   -44     -     -     - |
 YKRO |   -65     -     -    71    48  -238    18   -28     -     - |
 YSSK |   -14     -     -    10     X    80     -     2     -     - |
 ZIMM |     -     -   -16     -    40     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    72     -     -     -  -142     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    19    10    19    13    12    90    16    17   652     - | 2880    407
    3 |    17    11    11    28    23    56    21    18  2760     - | 2880   1522
    4 |    12    17    19    22     X   100    16    18  1421     - | 2880   1053
    5 |    15    13    12    19     X    92    27    18   619     - | 2880    398
    6 |    14    13    13    34    34    62    31    29   916     - | 2880    458
    7 |    30    15    22    22    78   102    21    18   368     - | 2880    312
    8 |   105    22    64     X    78   218    76    23  3754     - | 2864   2035
    9 |     X    21    20     X     X   274    44    59  3964     - | 2758   3033
   10 |    12    14    12    19    46    62    21    16  4088     - | 2880   2019
   11 |    46    15    25    21    12   104    16    12   448     - | 2880    391
   12 |    15    14    16    19    94    98    25    17   551     - | 2880    226
   13 |    21    12    10    16     X    88    12    12  1330     - | 2880    384
   14 |    17    16    14    29    25   113    28    24  1246     - | 2880    276
   15 |    23    19    26    17    17    88    20    20   322     - | 2880    169
   16 |    13    16    15    20    44    97    26    16   619     - | 2880    333
   17 |    22    19    13    38    37   103    38    34   605     - | 2880    291
   18 |    15    14    11    21    32    91    22    18  1139     - | 2880    200
   19 |    28    12    21    16     9    73    10     9   947     - | 2880    260
   20 |    26    13    11    22    16    98    12    15   498     - | 2880    176
   21 |    16    16    15    16     X   124    18    14   669     - | 2880    352
   22 |    12    15    13    39     X   117    38    38   947     - | 2880    353
   23 |    20    14    16    30    42    87    34    33   542     - | 2880    203
   24 |    64    51     X    48     X     -    34     -  2370     - | 1255   2104
   25 |    39     -    29    52     -     -    80     -  4242     - | 2054    922
   26 |    22    20    18    37    40    66    37    37   997     - | 2880    938
   27 |    82    67     X    53     X   118    31    19  4392     - | 2327   3973
   28 |    27    24    15    18    16    93    29    18   757     - | 2880    637
   29 |    17    18    17    45    54   117    43    40   667     - | 2880    188
   30 |    13    22    20    17    52    74    34     -  2601     - | 2880   1697
   31 |    12    18    16    18    58    50    23    18  1428     - | 2880    301
   32 |    28    16    16    20    33    49    27     X   842     - | 2880    641
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADE1 |    41     -    25     -    27     -     -     -     -     - |  288    334
 ALBH |     -    14    14     -     -    40    20     -     -     - |  288   4420
 ALGO |    11    15    27    15    42    31    19     -     -     - |  288     49
 ALIC |    21     -    15    15     X    34    17     -     -     - |  288   3353
 ALRT |    11     -     -     -     X    24     -     8     -     - |  288   5402
 AMC2 |    10     -    11     7    11    25    15     -     -     - |  288     24
 ANKR |     -     -     -    32    72    22     -     -     -     - |   20    >>>
 AREQ |     -    11    15     -    22    42    13    13     -     - |  288   3640
 ARTU |    14     -     -    11    66    49     9    11     -     - |  288   9968
 ASPA |    20     -    18    26    16   223    48     -     -     - |  288   4758
 AUCK |    12     -    14     -    61    40    19    16     -     - |  287   4918
 BAKO |    18     -    22     -    42    54     -    17     -     - |  288   3071
 BAN2 |     -     9     -     -    23     -     -     -     -     - |   90   9423
 BARH |     -     -     -     8    18     -     -     -     -     - |  280   3777
 BJFS |     -     -     -    10    22     -     -     -     -     - |  248   9273
 BOGT |     -     -     -    10    43     -    11    14     -     - |  288  10194
 BOR1 |     9     -     7     -     X     -    10     -     -     - |  287   3067
 BRAZ |     -     -    13     -     -     -     -    13     -     - |  288   4805
 BREW |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 BRFT |    19     -     -     -    67     -    13    21     -     - |  288     88
 BRMU |     -     -     -    12    26     -    82     -     -     - |  229    >>>
 BRUS |    15    18    24     -    29     -    22     -     -     - |  288     28
 BUE1 |     -     -    18     -    44     -     -     -     -     - |  273    331
 CAGL |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    1      0
 CAS1 |     -     -    20    15    10    18    11    11     -     - |  288   3061
 CEDU |    24     -    22     -    42     -    10    14     -     - |  288   1247
 CHAT |     -     -     -    14    26    25    12     8     -     - |  287  10571
 CHPI |     -     -     -    54   122    10    43     -     -     - |    3    311
 CHUR |    14    13    12     -    38     -    15     9     -     - |  288   1271
 CNMR |     -     -     -    21    47     -     -     -     -     - |  115   4055
 COCO |    28     -     -    16     -    51    26    11     -     - |  288   6915
 CONZ |     -     -    24    21     X    35     -     9     -     - |  288     51
 CRO1 |     -    16    19    19     X    45    14    14     -     - |  288     34
 DAEJ |    21     -    26    14     X     -    21    10     -     - |  287   1382
 DARW |    33    34    28    28    58    71    15    18     -     - |  288   3890
 DAV1 |    14     -     -     9    23    27    19     -     -     - |  232   2939
 DGAR |    14     -     -    22    41    50    12     X     -     - |  283  12868
 DRAO |    16    12    17    12     -    32    10     -     -     - |  288   2673
 EIL1 |    27     -    20     -    19     -     -     -     -     - |  288    741
 FAA1 |     -     -     -    23    51     -     -     -     -     - |   20   2057
 FAIR |    32    13     -     -    65     -    11     -     -     - |  288  17341
 FLIN |     -     -     6     -    14    28    16     -     -     - |  151   3828
 FLRS |     -     -     -     7    16     -     -     -     -     - |  280   2693
 GLPS |    10     -     -    16    40     -     8     7     -     - |  288   9428
 GLSV |    14     -     -     -    27    56    20     -     -     - |  157   2697
 GMAS |     -    15    15     -     -     -     -     -     -     - |  287   4873
 GMSD |     -     -    40     -   102     -     -     -     -     - |  131   1229
 GODE |     -    24    24     -    13     -    12     -     -     - |  288    168
 GODZ |     -     -    14    16     -     -     -     -     -     - |  288   1319
 GOLD |     -     -     -     -     7    37    16     3     -     - |  232  10408
 GRAS |     8     -     -     -    15    46    11     -     -     - |  163   4545
 GRAZ |     -    23    29     -    24     -     -     -     -     - |  287   2702
 GUAM |    23     -     -    28    64    51    22    26     -     - |  287  11119
 GUAT |     -     -    14    18     X     -     9    10     -     - |  288   2833
 HARB |     -    58    77     -    67     -    38    42     -     - |  288   1046
 HOB2 |    33    26    15    18    29    49    22     -     -     - |  288    106
 HOFN |     -     -     -    14    69    38     -    16     -     - |  287    >>>
 HOLB |     -     -     -     -    51     -     -    19     -     - |  204   2760
 HOLM |    11     -     -     8    32    25     -     6     -     - |  288   7343
 HRAO |     -     -    11    24    50    68    15     -     -     - |  287     56
 HRM1 |    17     -    13     -    22     -     -     -     -     - |  288    470
 HYDE |    17     -    13    17     X    41     -    11     -     - |  288   2541
 IENG |    12    20    17     -     -     -    14     -     -     - |  288     43
 IISC |    10     -     -     -    20    75    16     -     -     - |  254  12899
 INVK |    43     -     -     -    84    61     -     -     -     - |  193   6461
 IRKJ |     -     -    14    15     -    32     -     -     -     - |  288    307
 IRKT |     -    15    15     -     X     -     -     -     -     - |  288    289
 ISPA |    26     -     -    18    17    45    15    19     -     - |  288   9038
 JOZ2 |    21     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  285   2457
 JOZE |     -    40     -     -   100     -     -     -     -     - |    5 150101
 JPLM |     -     -     9     -    24   105     -     -     -     - |  229   3224
 KARR |     -     -     -    10    22     -    12     -     -     - |  268   7808
 KERG |     -    18    17    11     X    34     -    11     -     - |  288   1149
 KIRU |    15    12     -    23    54    28    19     -     -     - |  288  18577
 KIT3 |    27     -     -     -    54     -    27     -     -     - |   39   7383
 KOSG |    10     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  137   2814
 KOUC |     -     -    18     -    16     -     -    17     -     - |  288   5146
 KOUR |    18    18    15    12    20    37     9    13     -     - |  288    160
 LAMA |    11     -     9     -     -    57    28     -     -     - |  287   2505
 LHAZ |     -     -     -    14    31     -     -     -     -     - |   97    >>>
 LPGS |     -    22     -    21     X   178     9    12     -     - |  288  20565
 MAC1 |     -     -     -    10    25    25    13    11     -     - |  288   5726
 MAL2 |    15     -     -    28    79     -    19     -     -     - |  288   6096
 MAR6 |     -    12    12     -     -    59     -     -     -     - |  288   1609
 MAS1 |    18    13    27    15    15    43     9    11     -     - |  288   2503
 MATE |     -    12    15     -    24     -    15     -     -     - |  288    132
 MAW1 |    29     -    21    11    58    61    21    13     -     - |  288   3417
 MBAR |    10     -     -     -    42    87    10    16     -     - |  288  11627
 MCM4 |    13    12     -    11     X    41    13    11     -     - |  288   9547
 MDO1 |     -    10     -    14     X     -     9     8     -     - |  288   5525
 MDVJ |     9     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288     13
 MEDI |     -    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  227     66
 METS |    25     -    11     -    73     -    23    15     -     - |  287    158
 MIZU |    13    17    14     -    38     -    24     -     -     - |  288    572
 MOBS |    28     -    20    18     -     -     -     -     -     - |  288   3251
 NICO |    16     -    14     -     X    55    15    17     -     - |  288   3297
 NIST |    12    25     -     -     -     -    34    27     -     - |  288     31
 NNOR |     -    31    24    15     -     -    17     -     -     - |  288    345
 NOVM |     -     -     -    25    56     -     -     -     -     - |   73     25
 NRC1 |     -    12    17    14     X    38    57     -     -     - |  288     25
 NRIL |    53     -     -    21    41    29    31    22     -     - |  288   6637
 NRMD |    24     -     -    23    19     -     -     -     -     - |  288   5659
 NYA1 |    13     -    10     -     X    35    14     -     -     - |  288    168
 NYAL |     -    12     -    10     X     -    12     6     -     - |  288    157
 OHI2 |     -     -     -     -    13     -     -     5     -     - |  160    >>>
 ONSA |     -    44     -    49     X    59    15     -     -     - |  270    119
 OPMT |    12     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  279     25
 OUS2 |     -     -     -     -    24   108    17     9     -     - |  278   7561
 PDEL |    16     -    13     -    18    49    13    13     -     - |  288   2782
 PERT |     -    16    30    19    38    33    13    13     -     - |  288   3901
 PETS |     -     -     -     -    20     -     -     8     -     - |  199   8971
 PIE1 |     -    15    14     -    11    27    20     -     -     - |  288     29
 PIMO |    24     -     -    25    36     -    11    16     -     - |  288  11658
 POVE |     -     -     -    21    46     -     -     -     -     - |  200   4813
 PRDS |    13    14     -     -    65     -     9    18     -     - |  288   9709
 PRE1 |    15     -    13     -    23     -     -     -     -     - |  288   1325
 PTBB |    25    19     -     -     -     -    13     -     -     - |  275    360
 QAQ1 |    13    12     -    10    15    35    10     7     -     - |  288   7115
 QIKI |     -     -     -     -    10     -     -     4     -     - |  232   5630
 QUIN |    10     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4959
 RABT |     6     -     -     9    19    42    10     -     -     - |  288   8092
 RAMO |     5     -     -     5     X     -     -     -     -     - |  288  53470
 RECF |     -     -     -    19    43     -     -     -     -     - |  206   3975
 RESO |    14     -     -     -    27    23     -     -     -     - |  231   8684
 REUN |    24     -     -     9    44    57     8    25     -     - |  288   5763
 REYK |     -     -     -     8    18    29     -     -     -     - |  183    >>>
 RIOP |    15     -    14     -    23     -     -     -     -     - |  288   4374
 SALU |     -     -     -    11    24     -     -     -     -     - |  200   5329
 SANT |    37     -    29     -     X    46     -     -     -     - |  288   1314
 SCH2 |     -    25     -     -    63     -     -     -     -     - |   76   1912
 SEY1 |     -     -     -    18    22    45     9    15     -     - |  288  11833
 SFER |     -    17    22     -    32     -     -    11     -     - |  288     74
 SHAO |    31     -     -     -    61     -    78     -     -     - |  203  35321
 SOFI |     -     -     -     -    79    53     -    30     -     - |  273    >>>
 SPT0 |    51    35    26     -     -    53    43     -     -     - |  279    166
 SSIA |    13     -    20     -    43     -     -     -     -     - |  288   5181
 STJO |     -    10     -    14    28    38     9     9     -     - |  288   5379
 STR1 |     -    27    27     -     -    51     -     -     -     - |  288    803
 STR2 |     -     -    32    36     -     -     -     -     -     - |  285   3229
 SUTH |    12     -     -    18    24    77    12    11     -     - |  288   8199
 SUTM |     -     7     -     -    19     -    12     -     -     - |  278  13065
 SUWN |     -    21     -     -    53     -     -     -     -     - |  145   5396
 SYDN |    22     -    40    31     -     -     -     -     -     - |  288    415
 SYOG |    13    14    15    13    26    31    14     -     -     - |  288   1131
 TAH1 |    31     -     -     -    62     -     -     -     -     - |  258    274
 TEHN |     -     -     -    11     X     -     -    10     -     - |  288   6840
 THTI |     -    14     -     -     X    39    25    13     -     - |  288  12142
 THU2 |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   2925
 THU3 |    14    13     -     -    33    23    14     -     -     - |  288   5776
 TIDB |     -    15     -     -    47    47    17    14     -     - |  288   9511
 TIXI |    16     -     -     -     X    34    44    11     -     - |  287   5696
 TLSE |     -     8     -     -    21     -     -     -     -     - |   91    >>>
 TOW2 |    12     -     -    17     X    46    12    14     -     - |  288   3462
 TRO1 |     8     -     -     -    15    31     -     -     -     - |  278  15147
 TSKB |    15    26    29     -     X     -     8     9     -     - |  288   1162
 TWTF |    19    21    35     -     X    55    15    12     -     - |  288     20
 ULAB |     -     -     -     -     9    62     9     3     -     - |   95  13789
 UNBJ |     -     -     -    29    64     -     -     -     -     - |  279    >>>
 UNSA |     -     -     -    45     X     -    19    38     -     - |  235    >>>
 USN3 |    12    12    13     -     -    34    17     -     -     - |  288     19
 USUD |     -     7     -     -    17    33     -     -     -     - |  141     42
 VILL |     -    26     -    26    22    36    11     -     -     - |  288   5711
 WAB2 |    11     -     8     -    17     -    17     -     -     - |  288     29
 WDC3 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  234     17
 WHIT |    18    14     -     -    13     -    12     7     -     - |  288   3722
 WILL |    11     9     -     -     -     -    13     -     -     - |  288  11583
 WROC |    35    17    33     -     -   111     -     -     -     - |  288   2474
 WSRT |    19    22    13     -    16     -    13     -     -     - |  288     25
 WTZA |    31     -    24     -     -     -     -     -     -     - |  288    612
 WTZR |    22     X    15    30    68     X    96     -     -     - |  288     27
 XMIS |    13     -     -    11     X     -    13     -     -     - |  287   2560
 YAKT |    16    11     -     -    37    30    44     9     -     - |  288  30504
 YAR2 |    19    15     -     -    16     -    15     -     -     - |  288   7276
 YEBE |     -    81    82     -     -     -     -     -     -     - |  200    321
 YELL |    20    15    11    11    82    27    15     -     -     - |  288     38
 YKRO |    12     -     -    15    24    67    17    14     -     - |  288  13654
 YSSK |    10     -     -     8     X    44     -     9     -     - |  287   9189
 ZIMM |     -     -     6     -    16     -     -     -     -     - |  279   3115
 ZWE2 |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |   71    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    30    21    21    22    41    74    24    18  1920     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |      4  | 1556-2  0:20:00 |       31167
gfz |     24  | 1556-2  3:00:00 |        5073
gfz |   TSKB  | 1556-2  4:15:00 |        -636
gfz |     21  | 1556-2  4:25:00 |      -26211
gfz |     21  | 1556-2  4:55:00 |       26157
gfz |   MCM4  | 1556-2  6:20:00 |       -1970
gfz |   ALIC  | 1556-2  6:20:00 |         631
gfz |   LPGS  | 1556-2  8:25:00 |        -647
gfz |   SANT  | 1556-2 10:20:00 |       -1179
gfz |      4  | 1556-2 11:50:00 |      -27080
gfz |   NICO  | 1556-2 12:15:00 |         944
gfz |   RAMO  | 1556-2 12:15:00 |         954
gfz |      4  | 1556-2 12:20:00 |       26953
gfz |   TEHN  | 1556-2 12:25:00 |        1009
gfz |   TWTF  | 1556-2 12:30:00 |         983
gfz |   GRAZ  | 1556-2 14:15:00 |        1275
gfz |   NICO  | 1556-2 14:20:00 |        -623
gfz |   IRKT  | 1556-2 14:25:00 |        -870
gfz |     24  | 1556-2 15:00:00 |      -30611
gfz |     27  | 1556-2 15:30:00 |      -18639
gfz |   MDO1  | 1556-2 16:10:00 |        2468
gfz |   GUAT  | 1556-2 16:10:00 |        3979
gfz |   AREQ  | 1556-2 16:15:00 |        -662
gfz |     21  | 1556-2 16:25:00 |      -36588
gfz |     21  | 1556-2 16:55:00 |       36407
gfz |   HOB2  | 1556-2 17:30:00 |        2009
gfz |      9  | 1556-2 18:00:00 |        -531
gfz |   PERT  | 1556-2 18:05:00 |         833
gfz |   TSKB  | 1556-2 18:30:00 |       -1240
gfz |   LPGS  | 1556-2 18:30:00 |         680
gfz |   HOB2  | 1556-2 18:40:00 |       -2126
gfz |     31  | 1556-2 19:25:00 |       -5693
gfz |   GUAT  | 1556-2 20:20:00 |        -789
gfz |   BOGT  | 1556-2 20:20:00 |        -974
gfz |   SANT  | 1556-2 20:25:00 |        1069
gfz |   MCM4  | 1556-2 20:30:00 |         716
gfz |   LPGS  | 1556-2 20:35:00 |        -884
gfz |   MCM4  | 1556-2 22:20:00 |        1013
gfz |      4  | 1556-2 23:50:00 |      -14068
jpl |   DGAR  | 1556-2  0:10:00 |       -1116
jpl |   DGAR  | 1556-2  0:15:00 |        1078
jpl |   DGAR  | 1556-2  0:20:00 |        1827
jpl |   DGAR  | 1556-2  0:25:00 |       -5718
jpl |   DGAR  | 1556-2  0:40:00 |        2289
jpl |   DGAR  | 1556-2  0:50:00 |       -3624
mit |      1  | 1556-2  5:50:00 |       -1210
mit |      1  | 1556-2  6:10:00 |         558
mit |     24  | 1556-2  6:35:00 |        1939
mit |      1  | 1556-2  7:45:00 |       -1154
mit |     24  | 1556-2  8:10:00 |        1985
mit |     24  | 1556-2  9:10:00 |       -1599
mit |     24  | 1556-2  9:50:00 |       -1961
mit |      1  | 1556-2 16:55:00 |         679
mit |      1  | 1556-2 17:10:00 |        -713
mit |      1  | 1556-2 17:25:00 |         670
mit |     24  | 1556-2 21:03:30 |         603
mit |     24  | 1556-2 21:40:00 |        -604



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 SPT0 |   279     0     0   278    8.76   | 3.69e-14  6.34e-15  3.18e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    8.15   | 3.64e-14  1.08e-14  4.00e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.97   | 3.33e-14  6.35e-15  1.74e-15 |
 ONSA |   270     0     0   266    6.86   | 3.24e-14  7.46e-15  2.55e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    6.71   | 3.39e-14  6.89e-15  2.52e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    6.07   | 3.96e-14  6.42e-15  1.35e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.85   | 5.20e-14  6.96e-15  2.67e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    5.47   | 3.86e-14  8.63e-15  1.75e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    4.89   | 4.03e-14  9.59e-15  2.41e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    4.38   | 3.53e-14  7.17e-15  3.83e-15 |
 NIST |   288     0     0   288    4.12   | 4.20e-14  7.27e-15  2.65e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.92   | 4.04e-14  7.56e-15  2.12e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.80   | 3.08e-14  4.63e-15  2.12e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    3.26   | 4.13e-14  1.03e-14  1.77e-15 |
 WDC3 |   234     0     0   233    3.24   | 6.49e-14  8.77e-15         - |
 OPMT |   279     0     0   138    2.85   | 5.15e-14  1.02e-14  3.00e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.83   | 3.14e-14  7.92e-15  2.26e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    1.71   | 5.35e-14  1.40e-14  6.17e-15 |
 HRAO |   287     0     0   286    1.39   | 4.91e-14  1.29e-14  4.39e-15 |
 SFER |   288     0     0   288    1.23   | 4.74e-14  7.71e-15  9.21e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    0.80   | 2.72e-14  1.17e-14  3.15e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.65   | 5.21e-14  1.72e-14  1.28e-14 |
 MDVJ |   288     0     0   288    0.60   | 3.69e-14  4.61e-15  1.30e-15 |
 USUD |   141     0     1   110    0.56   | 1.09e-13  1.06e-14         - |
 CRO1 |   288     0     3   112    0.45   | 1.16e-13  1.44e-14  3.10e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.42   | 6.88e-14  1.68e-14  9.78e-15 |
 BREW |   288     0     3    54    0.40   | 1.02e-13  1.09e-14  2.88e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.38   | 3.85e-14  1.94e-14  1.09e-14 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.35   | 4.17e-14  1.83e-14  1.03e-14 |
 MEDI |   227     1     0   226    0.32   | 5.81e-14  9.94e-15         - |
 KOUR |   288     0     0   210    0.24   | 3.79e-14  1.25e-14  1.24e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.23   | 5.33e-14  9.76e-15  1.85e-14 |
 PTBB |   275     0     0   274    0.18   | 2.49e-13  4.91e-14  2.24e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.14   | 5.51e-14  6.42e-14  2.38e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.09   | 4.95e-14  5.57e-14  2.33e-14 |
 YEBE |   200     0     0    65    0.07   | 1.07e-13  6.24e-14         - |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.35e-13  1.13e-13  3.36e-14 |
 METS |   287     0     4    56    0.06   | 3.06e-13  3.01e-14  1.59e-14 |
 BUE1 |   273     0     0   269    0.06   | 3.46e-13  8.46e-14  1.95e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.04   | 4.22e-13  1.31e-13  6.50e-14 |
 GODZ |   288     0     0   288    0.04   | 3.72e-14  3.86e-14  9.77e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.04   | 4.29e-13  1.64e-13  4.71e-14 |
 SYDN |   288     0     0   288    0.04   | 4.70e-13  1.21e-13  3.53e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.26e-13  9.39e-14  8.26e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.54e-13  1.32e-13  6.14e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.22e-13  1.33e-13  8.94e-14 |
 G08  |   287     0     0   286    0.03   | 3.43e-13  1.11e-13  1.19e-13 |
 TAH1 |   258     0     0   118    0.02   | 4.09e-13  9.41e-14         - |
 ADE1 |   288     0     0   143    0.02   | 3.78e-13  1.01e-13  3.38e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.02   | 4.88e-13  1.55e-13  9.06e-14 |
 G25  |   286     0     1   140    0.02   | 2.47e-13  8.07e-14  9.33e-14 |
 CEDU |   288     2     0   286    0.02   | 2.32e-13  7.14e-14  5.08e-14 |
 G06  |   288     0     1   143    0.01   | 4.48e-13  1.30e-13  4.35e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.01   | 4.57e-13  1.46e-13  1.33e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 8.62e-13  2.97e-13  1.10e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 8.83e-13  2.32e-13  7.37e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 1.14e-12  2.84e-13  1.12e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.12e-12  2.62e-13  1.22e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.15e-13  1.05e-13 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 9.03e-13  2.08e-13  6.61e-14 |
 GMSD |   131     0     0   113    0.00   | 1.04e-12  2.20e-13         - |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.39e-12  3.76e-13  9.31e-14 |
 HARB |   288     0     0   288    0.00   | 1.06e-12  3.45e-13  1.01e-13 |
 MAR6 |   288     0     0   288    0.00   | 2.41e-13  6.71e-14  1.10e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.00   | 1.68e-12  4.55e-13  1.21e-13 |
 SHAO |   203     0     0    74    0.00   | 6.29e-14  1.34e-14         - |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 7.54e-13  2.19e-13  1.67e-13 |
 OUS2 |   278     0     0   275    0.00   | 3.77e-13  1.72e-13  4.79e-13 |
 THU2 |   288     0     1    14    0.00   | 2.49e-13  9.86e-14  1.79e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-14  3.05e-15  8.98e-16 |
 CHPI |     3     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |    20     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOVM |    73     0     0     0    0.00   | 9.28e-14  1.08e-14         - |
 ZWE2 |    71     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   160     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |    39     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |    90     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |    20     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   200     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POVE |   200     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CNMR |   115     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   232     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   204     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   235     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |    97     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   193     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   183     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   229     0     0     0    0.00   | 1.76e-12  6.91e-13         - |
 JOZ2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   | 2.40e-12  5.38e-13  3.41e-13 |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   248     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     5     0    0.00   | 6.58e-13  7.95e-14  2.33e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  6.15e-14  1.15e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.09e-13  7.98e-14  5.02e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  5.77e-13  5.41e-13 |
 G24  |   248     0     0     0    0.00   | 1.18e-12  5.49e-13         - |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.43e-13  6.62e-14  1.54e-14 |
 G22  |   288     5     6     0    0.00   | 1.36e-12  2.02e-13  7.00e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.57e-13  4.82e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 8.19e-13  8.85e-14  1.99e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  7.04e-14  2.31e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 6.72e-13  7.72e-14  3.21e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.29e-13  6.81e-14  2.37e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.76e-13  7.19e-14  4.02e-14 |
 G15  |   288     2     6     0    0.00   | 6.52e-13  8.07e-14  4.31e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.13e-13  6.24e-14  3.08e-14 |
 G13  |   288     2     6     0    0.00   | 6.43e-13  1.79e-13  5.62e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.56e-13  6.32e-14  2.51e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 8.27e-13  7.08e-14  4.02e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  4.43e-13  1.37e-13 |
 G09  |   275     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.75e-13  3.24e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.85e-13  6.03e-14  3.75e-14 |
 G05  |   288     6     6     0    0.00   | 7.11e-13  1.46e-13  6.19e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.38e-13  5.88e-14  2.61e-14 |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |    95     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   278     0     1     0    0.00   | 8.76e-13  2.65e-13  9.32e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |    91     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   145     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 2.02e-12  5.76e-13  3.40e-13 |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |    76     1     0     0    0.00   | 1.13e-12  3.95e-13         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   231     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RECF |   206     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   232     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 5.67e-13  2.85e-13  6.37e-13 |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   199     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 4.97e-13  5.80e-13  3.92e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     1     6     0    0.00   | 1.09e-12  1.23e-13  5.62e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.94e-13  4.27e-13  3.26e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   137     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |     5     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   163     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   232     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   157     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLRS |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   151     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 4.31e-13  1.66e-13  1.36e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |     1     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BARH |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 8.92e-13  9.01e-13  4.44e-13 |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.26e-17  5.11e-16  3.06e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      MDVJ      MDVJ |
------------------------------------------+------------------------------+
