
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1575   Day: 6   MJD: 55275                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 115292    423    -525      19     15     14     18     76     69     92   18.73
 emr |  2880     0 105326    578    -700     915     16     15     20     71     67     89   17.12
 esa |  2880     0 112895     10     145   -1568     12     12     12    116    124     82   25.97
 mit |  2880     0 108363    171  -15821     819     21     20     21    153    162    110   14.88
 gfz |   288     0  51105   2173       1      11     28     25     29     98     89    100    9.06
 grg |   288     0  32118    698      -7     122     62     83     52    194    210    187    0.00
 igr |   288     0  37758    165    7982    1067     19     26     16     64     53     67    0.00
 jpl |   288     0  28292    548    1076     579     17     21     15    111    133     99   14.24
 ngs |    96     0   2880      0    -540      14   2059   2059      0   3522   3522      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -36   -16    89   -96    68   179    45    -1   305     - |
    3 |    54     9   104  -271    62   148    23    75 -2207     - |
    4 |     0   -69   115  -125    67  -123    32     8 -2022     - |
    5 |    45    47   -73     7     X  -346    23    82   978     - |
    6 |   -32   -21   101  -118    18  -171   -20    49 -2597     - |
    7 |    78   -75    -6    -2   -44    10   -22    38   642     - |
    8 |    -6   -52    93   -96   -29    -7    17    34 -1109     - |
    9 |   -40   -23   126  -152    31   137    19    61    13     - |
   10 |   -76    -5   140  -141   -73   229    68    29 -5093     - |
   11 |   -87   -19   -58   253    91  -155  -105  -173  4336     - |
   12 |   -45    29   -43   120   -48    96     8  -189  -110     - |
   13 |    76   -62   100  -194    51   276    11   -75  4615     - |
   14 |   -12    -2    22   -17    -6   142   -18   -47  3280     - |
   15 |    69   -76   -86   143    44    77    13    62   548     - |
   16 |    14    47   -69    53  -124   114    15    29  4329     - |
   17 |    96    52  -237   219   189  -337    21    20 -4784     - |
   18 |    51    81  -162   126   -39  -129     8    22  3221     - |
   19 |   152   -66   -39   -23  -173   341   -31  -142  -153     - |
   20 |    23   -72    -8    52    74     8    21   116  4126     - |
   21 |   -20   120  -150   161   -99   201   -16   -54  2913     - |
   22 |   -26     9   -41   103    -1  -109   -30   -92 -2559     - |
   23 |    12     8  -105   184   -46    -1   -77  -228   472     - |
   24 |   -11    58    31  -110   -70   -49    15    68 -4661     - |
   26 |    -7     5   125  -221    54   194    -1    35 -3823     - |
   27 |   -97    -9   177  -184    32   -31    35    64 -1349     - |
   28 |   -18   -95   124   -78   -11    58    16   -53  3652     - |
   29 |    31   146  -238   199     5  -495   -33    86  -907     - |
   30 |   -80    89    74  -134    73  -354     2   -21  -138     - |
   31 |   -34   -15  -185   404   -53   134   -74  -191  1061     - |
   32 |   -76   -18    78   -55   -16    -7    29   380 -2982     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -69     -    44     -    11     -    16     4     -     - |
 ADE1 |   -64     -     -    80     2     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -19   -44     -   163  -167  -359     -     -     -     - |
 ALGO |   -58    32    20   -12    -4  -183     5    15     -     - |
 ALIC |    15     -    84  -159   -13    47    23     -     -     - |
 ALRT |   -99     -    72     -    -2    22    -8     -     -     - |
 AMC2 |     4     -    58   -43     X    28    -9   -67     -     - |
 ANKR |     -     -     -     -   -11  -253     -     7     -     - |
 AREQ |     -    -1     8   125   -24  -124   -62  -132     -     - |
 ARTU |    -6     -    26     -   -63    54   -25     -     -     - |
 ASPA |    74     -   -68     -   -62  -127    79    66     -     - |
 AUCK |   -16     -     -    79   128   -36    71  -137     -     - |
 BAN2 |     -    85     -     -  -161     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -     2     -   -28     -     -    15     -     - |
 BOGT |     -     -     -     -   -84     -    68    53     -     - |
 BOR1 |  -122     -     -    96   148     -    84   -34     -     - |
 BREW |     -     9     -   -10     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     7    74     -  -119    39     -    10     -     -     - |
 BUE1 |   -58     -     -    89   -26     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     X     -    54  -107    21  -160     -     -     -     - |
 CCJM |     -     -    72     -  -206     -     -     -     -     - |
 CEDU |     0     -   -86    79   -75     -    65   122     -     - |
 CHAT |   -37     -    65     -   -17    27    30   -59     -     - |
 CHPI |     -     -    41     -   -65   -95   -13   -33     -     - |
 CHUM |     -     -     -     -   408     -     -  -260     -     - |
 CHUR |  -160    93   -46   114    76     -    23    22     -     - |
 COCO |     -     -    63     -  -180  -310   -85     -     -     - |
 CONZ |     -     -   -31    86   -53   133   -77     -     -     - |
 CRO1 |     -    40    42   -79     X   -62   -10   -42     -     - |
 CUSV |     -     -   116     -  -334     -     -     -     -     - |
 DAEJ |   -84   131    59   -46   -82     -    -5   -56     -     - |
 DARW |   -23    65   112  -222   -35     -    66     -     -     - |
 DAV1 |  -172     -    89    67    -8    50   -88     -     -     - |
 DGAR |   -21     -    32     -   -48   216   -14     X     -     - |
 DRAO |   -49    33   -34   133   -97   -62    37     -     -     - |
 DUBO |    -3     -    46    17  -113    55   -50   -37     -     - |
 DUBR |     -     -     -   -55     -     -     -    58     -     - |
 EIL1 |     6     -     -    -1   -11     -     -     -     -     - |
 FAA1 |    35     -   -23     -    -5     -   -32     -     -     - |
 FAIR |   -52    93     -     -   -36     -    -8   -20     -     - |
 GLPS |   -97     -    42     -    -7     -    -8    30     -     - |
 GLSV |    14     -   -22     -    33  -103    53     -     -     - |
 GMAS |     -   109     -  -125     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    27   -45     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    10     -   -27    30     -    23     -     -     - |
 GOLD |    26     -     -     -    12   -68     2   -41     -     - |
 GOPE |   -18     -     -     -    38   437     -     -     -     - |
 GRAZ |  -235   238     -   -70   150     -   -85     -     -     - |
 GUAM |     -     -     1     -   -45   193    23    27     -     - |
 GUAT |  -348     -     -   -44   233     -   166   380     -     - |
 HARB |    87     X     -   -84   -14     -   -61     X     -     - |
 HLFX |     -   -86    57     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -84    84     2   -35    65  -274    47     -     -     - |
 HOFN |     -     -     1     -    -3   -82   -69    -1     -     - |
 HOLB |   -48     -     -     -   100     -     -     -     -     - |
 HOLM |    51     -     8     -  -128   -67     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   -42    97   -39   -40     -     -     -     - |
 HRM1 |    12     -     -   -45    49     -     -     -     -     - |
 IENG |   -63   150     -   -92     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -    78     -   -33   -83   -56  -122     -     - |
 INVK |   -27     -     -     -    55    74     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -28     1     -    48     -    50     -     - |
 IRKT |     -    64     -   -73     X     -   167     -     -     - |
 JOZ2 |   -52     -     -    66     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    -6     -     -    12     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   123     -     -  -233  -546   -96     -     -     - |
 KARR |    47     -    43     -   -27     -   -40  -123     -     - |
 KERG |     -   -47   116  -241   156   -14    80     -     -     - |
 KIRU |     6   -44    28     -    -7   193   -26     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    15     -   -25     -   -62   -11     -     - |
 KOSG |    18     -     -     -   -37     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -    53     -    40     -     -  -122     -     - |
 KOUR |   -98    33   100   -41   -77  -261    14     -     -     - |
 KUNM |     -     -    54     -  -156     -     -     -     -     - |
 LAMA |     5     -     -    -6     -   -88   165     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    39     -  -113     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   146   -78     -   -32   -57   -43   -14     -     - |
 MAC1 |   -27     -    27     -   -67    -9   -13    28     -     - |
 MAL2 |     -     -    12     -   -34     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -    48     -  -138     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   157     -  -180     -   213   140     -     -     - |
 MAS1 |   -72    42   118     -   -97  -229   -29  -108     -     - |
 MATE |     -    72     -     -  -137     -     -     -     -     - |
 MAW1 |  -124     -     9   137     8  -106   -25     -     -     - |
 MCM4 |     -   116   -70     -   -20   111     9     -     -     - |
 MDVJ |    62     -   -15   -52     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -    84     -   -96     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -     -     -   -66   -27     -     -    86     -     - |
 MIZU |   -23    62     -    -8   -59     -    39     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   236     -     -     -  -246     -     - |
 NANO |   -16     -     -     -    33     -    70     -     -     - |
 NICO |   -77     -   133  -164    46    -6    50     -     -     - |
 NIST |   -20    22     -     -     -     -     6     -     -     - |
 NNOR |     -   -39   206  -316     -     -    87     -     -     - |
 NOVM |     -     -    -3     -     8     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    39     6   -31   -48   -92   -66     -     -     - |
 NRIL |    12     -    13     -   -52    36   -16    -6     -     - |
 NRMD |  -110     -     -     -   227     -     -     -     -     - |
 NSSP |   -36     -    20     -     -     -    -8    10     -     - |
 NTUS |  -255     -   174     -    -7     -     1     -     -     - |
 NURK |     -     -    45     -     -     -   -20   -82     -     - |
 NYA1 |   -81     -     -    46    91   464    84     -     -     - |
 NYAL |     -   -12    44     -  -120     -  -159     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -12     -    33     -     -     -     -     - |
 OHI3 |   -53     -    38     -     -  -171     -     -     -     - |
 ONSA |   -75    78    45   -83    14     X    50     -     -     - |
 OPMT |    -5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    99   -50   150     -   -72     -     - |
 PDEL |   -85     -    96   -81    33  -197    -2     -     -     - |
 PERT |     -    -9     7   -68    20   239    31    57     -     - |
 PETP |     -     -     -     -  -178   -27    23   113     -     - |
 PIE1 |     -    51     -    17  -132   -92     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -    40     -    -2     -   -53   -72     -     - |
 POLV |     -     -     -     -   117     -     -   -74     -     - |
 POTS |   -10     -     -     -    22   125    42     -     -     - |
 POVE |     -     -    -8     -    23     -     -     -     -     - |
 PRDS |  -155   169     -     -     0     -    74     -     -     - |
 PRE1 |   -29     -     -    69   -52     -     -     -     -     - |
 PTBB |    21    96     -  -136     -     -    51     -     -     - |
 QAQ1 |   -54    80    -9     -   -17  -264    24     0     -     - |
 QIKI |     -     -    80     -   -27     -     -  -128     -     - |
 RABT |     -     -     9     -   -49    78     -    14     -     - |
 RCMN |   -35     -     -     -    71     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -     1     -    -4     -     -     -     -     - |
 RESO |   -81     -    85     -   -76   -84   -36     -     -     - |
 REUN |  -157     -   145     -   -37   -72     8   -35     -     - |
 REYK |     -     -    45     -  -129     6     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -    -4     -   -67     -    51    50     -     - |
 RIOP |   -12     -    60     -   104     -     -  -160     -     - |
 SALU |     -     -    20     -   -58     -     -     -     -     - |
 SANT |    -7     -     -     -    15     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -70   126   -57    -2   -58     -   -61    82     -     - |
 SCUB |     -     -    28     -   -17  -293   -25   -41     -     - |
 SEY1 |     -     -    40     -    94    -5    -5  -130     -     - |
 SFER |     -    70     -   -13  -112     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -30     -     -    43    -8     -    14     -     -     - |
 SPT0 |   -68    74     -     -     -   337    55     -     -     - |
 SSIA |  -124     -     -     -   256     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    90    13   -77  -116    -1   -29    20     -     - |
 STR1 |     -   -13     -    15     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |    -7     -     -     -    20     -     -    -3     -     - |
 SUTM |   -96   125     -     -   -38     -   -65     -     -     - |
 SUWN |     -    -7     -     -    13     -  -299     -     -     - |
 SYDN |   -51     -     -    64     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |  -122    42   192   -50    64   -65     -  -230     -     - |
 TAH1 |    22     -     -     -   -46     -     -     -     -     - |
 THTI |     -   -13     -     -    24    81     -     -     -     - |
 THU3 |   -83   140     -     -    11    20    28   -66     -     - |
 TIDB |   -31    76     -   -84   -10   179   -19    44     -     - |
 TIXI |    28     -     -     -    30  -159    16   -56     -     - |
 TLSE |     -    62     -   -93    48  -216     -     -     -     - |
 TOW2 |  -144     -    21   217  -117   -28    40     -     -     - |
 TRO1 |  -127     -     -    44   190   510     -     -     -     - |
 TSKB |    19    82     -   -63   130     -   -51  -127     -     - |
 TWTF |   -19    62    15   -85   -90   -39     1    69     -     - |
 UNBJ |     -     -     -     -  -150     -   -41    96     -     - |
 USN3 |    -2     3     -    -1     -   -90     6     -     -     - |
 USUD |     -     7     -     -   -13   122     -     -     -     - |
 VESL |    49     -     -     -    65     -     -  -106     -     - |
 VILL |     -    31    -8     -   -36   143   -34     -     -     - |
 WDC3 |    33     -     -     -   -69     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -17     -     -    33     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -19    35    25     -   -39     -    11   -40     -     - |
 WILL |   -48    82     -     -     6     -   152   -38     -     - |
 WROC |     -   146     -  -168     -   -62     -     -     -     - |
 WSRT |   143    13     -  -150   -74     -   -20     -     -     - |
 WTZA |    67     -     -   -84     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -164     X   293  -253   -86    18   -73     -     -     - |
 WUHN |     -    -6    25     -   -65   236     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    36     -  -103     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -26     -     -    50     -   -24     -     -     - |
 YELL |   -14    89     4   -31    12  -296    13   -70     -     - |
 YKRO |   -45     -    92     -   -18  -158   -44   -97     -     - |
 YSSK |     3     -   -13     -  -106   -89     4    87     -     - |
 ZECK |   -34     -     -     -    70    42     -     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -   -75    93     -     -    19     -     - |
 ZWE2 |    28     -     -     -   -58     -    19     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |     8    17    11    21    24   124    31    15   971     - | 2880    181
    3 |    14    18    10    12    30    38    23    20  2914     - | 2880   2021
    4 |    17    16    14    16    25    44    16    14  1063     - | 2880    759
    5 |    11    12    17    31     X    84    28    14   790     - | 2880    332
    6 |    15    15    13    22    29    38    15    16  1035     - | 2880    809
    7 |    14    17     9    14    22    99    24    21   768     - | 2880    284
    8 |    17    10    17    23    26    52    17    18  3312     - | 2880   1474
    9 |    11    14     7    17    13    43    17    18  4801     - | 2880   3183
   10 |    10    11     9    16    22    47    24     9  2559     - | 2880   1538
   11 |    10    10    20    31    20    77    25    21   743     - | 2880    404
   12 |    15    15    10    25    31    66    33    31   877     - | 2880    209
   13 |    11    12    17    32    19   140    19    14   967     - | 2880    464
   14 |     8    11     8    15    14    80    21    12  1526     - | 2880    238
   15 |     8    15     8    19    16   105    24    14   528     - | 2880    273
   16 |    36    27    17    15    25    74    34    22   709     - | 2880    241
   17 |    23    12     9    24    34    99    22    21  2847     - | 2880    253
   18 |     7    15    11    20    15   116    18     8   477     - | 2880    279
   19 |    10    12    12    18    37    98    38    36   379     - | 2880    254
   20 |    18    20    13    20    27   106    37    25   818     - | 2880    272
   21 |     9    16    11    19    22   108    26    19   674     - | 2880    385
   22 |    17    12    12    17    23    63    28    17  2485     - | 2880    364
   23 |    14    13    12    15    39   133    37    35   577     - | 2880    230
   24 |    15    15    14    13    17    40    15    13  3327     - | 2880   2743
   26 |    11    12    13    21    11    48    15    16   661     - | 2880    803
   27 |     9    13     8    19    15    47    21    18  5322     - | 2880   4477
   28 |    16    10    14    28    21    82    19    15   736     - | 2880    302
   29 |    14    17    11    21    17    89    18    18   678     - | 2880    244
   30 |    11    12     9    16    15    39    12    12  3356     - | 2880   2850
   31 |    17    15     7    24    30    93    36    31   880     - | 2880    390
   32 |    16    22    16    20    50    85    57    50   897     - | 2880    651
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    40     -    17     -    44     -    22    23     -     - |  288  19683
 ADE1 |    17     -     -    17    28     -     -     -     -     - |  288    297
 ALBH |    15    25     -    32    20    56     -     -     -     - |  288   5594
 ALGO |    19    24     7    11    67    38    16    15     -     - |  288     48
 ALIC |    15     -     8    17    19    31     7     -     -     - |  288   3227
 ALRT |    15     -    22     -    61    36    36     -     -     - |  288   5515
 AMC2 |    16     -     7    18     X    31     9    11     -     - |  288     25
 ANKR |     -     -     -     -    11    20     -     7     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    18    15    16    14   109    15    13     -     - |  288   5628
 ARTU |    15     -    11     -     7    21     7     -     -     - |  288  11719
 ASPA |    23     -    15     -    32    49    18    20     -     - |  288   9975
 AUCK |    14     -     -    19    45    46    22    31     -     - |  287   5601
 BAN2 |     -     8     -     -    15     -     -     -     -     - |  284  10849
 BJFS |     -     -     8     -    14     -     -     9     -     - |  287   9095
 BOGT |     -     -     -     -    12     -     7     8     -     - |  288  17979
 BOR1 |    20     -     -    22    18     -    13    11     -     - |  288   6219
 BREW |     -    19     -    21     -     -     -     -     -     - |  288     45
 BRUS |    22    17     -    28    18     -    10     -     -     - |  288     40
 BUE1 |    20     -     -    25    30     -     -     -     -     - |  288    268
 CAS1 |     X     -     8    22    20   175     -     -     -     - |  286   2983
 CCJM |     -     -     7     -    21     -     -     -     -     - |  288    747
 CEDU |    18     -    11    27    18     -    11    20     -     - |  288    823
 CHAT |    18     -     9     -    14    27    12    15     -     - |  287  12210
 CHPI |     -     -    13     -    24    39    12    18     -     - |  288  18890
 CHUM |     -     -     -     -    14     -     -     9     -     - |  229   5756
 CHUR |    19    25    10    41    56     -    12    15     -     - |  288   2609
 COCO |     -     -     6     -    18    37    24     -     -     - |  282  11139
 CONZ |     -     -    15    17    25   177    12     -     -     - |  288     45
 CRO1 |     -    22     9    26     X    44    34    13     -     - |  288     52
 CUSV |     -     -     9     -    25     -     -     -     -     - |  288   7931
 DAEJ |    19    15    12    18    29     -    16    21     -     - |  288   2305
 DARW |    20    24    19    33    31     -     9     -     -     - |  288   4217
 DAV1 |    13     -     7    14     8    23    14     -     -     - |  288   3056
 DGAR |    11     -    13     -    29    58    19     X     -     - |  270  22210
 DRAO |    17    24    10    10    50    57    35     -     -     - |  288     46
 DUBO |    19     -    10    33     6    32    18    18     -     - |  288   4383
 DUBR |     -     -     -    11     -     -     -    12     -     - |  285   5559
 EIL1 |    24     -     -    21    21     -     -     -     -     - |  288    388
 FAA1 |    25     -    21     -    33     -    10     -     -     - |  288   7744
 FAIR |    18    21     -     -    58     -    13    10     -     - |  288  10787
 GLPS |    15     -    11     -    19     -    10    16     -     - |  288  17610
 GLSV |     8     -     6     -    10    29    14     -     -     - |  288   5067
 GMAS |     -    14     -    16     -     -     -     -     -     - |  287   3798
 GMSD |     -     -     -    21    35     -     -     -     -     - |  182    650
 GODE |     -    31     -    22    74     -    36     -     -     - |  288    192
 GOLD |    13     -     -     -    12    74    16    14     -     - |  288  13202
 GOPE |    13     -     -     -    27    92     -     -     -     - |  288    379
 GRAZ |    19    27     -    17    31     -     7     -     -     - |  288   5614
 GUAM |     -     -    14     -    31    35    18    18     -     - |  288  11630
 GUAT |    34     -     -    23    26     -    12    19     -     - |  288   4157
 HARB |    17     X     -    14    20     -    15     X     -     - |  277   2157
 HLFX |     -    15    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  10261
 HOB2 |    13    19    13    22    18    37    11     -     -     - |  288     57
 HOFN |     -     -     8     -    20    24     9     9     -     - |  287    >>>
 HOLB |    12     -     -     -    25     -     -     -     -     - |  244   2939
 HOLM |    20     -     9     -    18    34     -     -     -     - |  288   6977
 HRAO |     -     -    24    24    32    58     -     -     -     - |  288     42
 HRM1 |    12     -     -    18    15     -     -     -     -     - |  288    532
 IENG |    20    24     -    21     -     -     -     -     -     - |  288     59
 IISC |     -     -     8     -    21    24     9    13     -     - |  288  21392
 INVK |    15     -     -     -    32    46     -     -     -     - |  288   5914
 IRKJ |     -     -    10    17     -    21     -     9     -     - |  288    287
 IRKT |     -    12     -    13     X     -    14     -     -     - |  288    272
 JOZ2 |    16     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  287   2930
 JOZE |     -    33     -     -    62     -     -     -     -     - |    4 184061
 JPLM |     -     9     -     -    18    78    13     -     -     - |  224  15408
 KARR |    27     -    12     -    23     -    23    13     -     - |  288  14128
 KERG |     -    18    28    22    52    45    11     -     -     - |  288   1371
 KIRU |    20    15     8     -    12    23    11     -     -     - |  288   2141
 KIT3 |     -     -     8     -    22     -     8     9     -     - |  287  11589
 KOSG |    20     -     -     -    40     -     -     -     -     - |  283   3820
 KOUC |     -     -    12     -    17     -     -    19     -     - |  288  10130
 KOUR |    25    41    30    38    32    58    14     -     -     - |  288    144
 KUNM |     -     -     7     -    19     -     -     -     -     - |   84  24046
 LAMA |    13     -     -    16     -    34    15     -     -     - |  287   3244
 LHAZ |     -     -    10     -    27     -     -     -     -     - |  280    >>>
 LPGS |     -    13    13     -    22   127    20     8     -     - |  287  17801
 MAC1 |    19     -     9     -    16    29    17    11     -     - |  288   9597
 MAL2 |     -     -    12     -    34     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     5     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    10     -    12     -    33    20     -     -     - |  288   2750
 MAS1 |    18    17     8     -    26    30     5    12     -     - |  288   6273
 MATE |     -     7     -     -    13     -     -     -     -     - |  204  29031
 MAW1 |    20     -    10    21    10    21    11     -     -     - |  288   3825
 MCM4 |     -    12     8     -    13    20    12     -     -     - |  288   8726
 MDVJ |    19     -    19    15     -     -     -     -     -     - |  288     27
 MEDI |     -    15     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     36
 METS |     -     -     -    10    10     -     -     9     -     - |  287    108
 MIZU |    18    23     -    23    19     -     9     -     -     - |  288    464
 MORP |     -     -     -    12     -     -     -    12     -     - |  210   5514
 NANO |    18     -     -     -    37     -    38     -     -     - |  288   3211
 NICO |    11     -     7    10    10    32     8     -     -     - |  288   3863
 NIST |    22    24     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     26
 NNOR |     -    27    11    30     -     -    21     -     -     - |  288    656
 NOVM |     -     -     6     -    17     -     -     -     -     - |  279     89
 NRC1 |     -    25     8    20    69    33    36     -     -     - |  288    110
 NRIL |    18     -    10     -    13    23     7     9     -     - |  288   8605
 NRMD |    17     -     -     -    36     -     -     -     -     - |  288   9342
 NSSP |    17     -     8     -     -     -    10    13     -     - |  288   9422
 NTUS |    22     -    19     -    32     -    17     -     -     - |  258   3425
 NURK |     -     -     7     -     -     -    21    13     -     - |  288    >>>
 NYA1 |    15     -     -    14    19    25    11     -     -     - |  288   4597
 NYAL |     -    18    11     -     9     -    13     -     -     - |  288   4596
 OHI2 |     -     -    11     -    32     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    13     -     9     -     -    33     -     -     -     - |  285    744
 ONSA |    26    28     8    13    13     X    17     -     -     - |  288     26
 OPMT |    11     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  287     37
 OUS2 |     -     -     -    18    26    37     -    17     -     - |  288   2583
 PDEL |    17     -     8    18    15    33    10     -     -     - |  288   3227
 PERT |     -    14    15    21    16    27    12    16     -     - |  288   3581
 PETP |     -     -     -     -    31    23    23    20     -     - |  286  13696
 PIE1 |     -    25     -    29    28    30     -     -     -     - |  288     51
 PIMO |     -     -    15     -    37     -    12    17     -     - |  288  13428
 POLV |     -     -     -     -     8     -     -     5     -     - |    2      0
 POTS |     8     -     -     -    16   191    12     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     7     -    20     -     -     -     -     - |  288  11625
 PRDS |    19    34     -     -    50     -    27     -     -     - |  288  14055
 PRE1 |    22     -     -    22    16     -     -     -     -     - |  288    536
 PTBB |    20    23     -    15     -     -    13     -     -     - |  288     43
 QAQ1 |    16    16     9     -     9    20     7     9     -     - |  288   6508
 QIKI |     -     -     7     -    10     -     -    15     -     - |  288   8277
 RABT |     -     -     9     -    45    80     -    19     -     - |  288  14514
 RCMN |    21     -     -     -    43     -     -     -     -     - |  285   3847
 RECF |     -     -     6     -    18     -     -     -     -     - |  288   7887
 RESO |    24     -    10     -    23    29     6     -     -     - |  288   6913
 REUN |    11     -    12     -    16    37    16    18     -     - |  288  11763
 REYK |     -     -     3     -     9    39     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -    12     -    26     -    12    14     -     - |  288  12387
 RIOP |    18     -    14     -    15     -     -    28     -     - |  288   9745
 SALU |     -     -     6     -    18     -     -     -     -     - |  288   8383
 SANT |     9     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288 161071
 SCH2 |    16    36    11    26    71     -     5    12     -     - |  288   3573
 SCUB |     -     -    12     -    61    36    17    20     -     - |  288  15392
 SEY1 |     -     -    15     -    38    56    14    13     -     - |  288  23543
 SFER |     -    14     -    13    24     -     -     -     -     - |  288     31
 SHAO |    23     -     -    36    25     -    19     -     -     - |  288   1222
 SPT0 |    28    30     -     -     -    32    12     -     -     - |  288     28
 SSIA |    15     -     -     -    31     -     -     -     -     - |  288   8752
 STJO |     -    24     7    18    61    37     8    10     -     - |  288   5061
 STR1 |     -    15     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   3116
 SUTH |     9     -     -     -    18     -     -    10     -     - |  288  16153
 SUTM |    23    17     -     -    25     -    20     -     -     - |  288  12529
 SUWN |     -    21     -     -    39     -    16     -     -     - |  288   5916
 SYDN |    14     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288    377
 SYOG |    21    12     9    42    16    48     -     9     -     - |  288    960
 TAH1 |    15     -     -     -    32     -     -     -     -     - |  288    676
 THTI |     -    12     -     -    23    62     -     -     -     - |  288  16362
 THU3 |    20    18     -     -    12    31     8     9     -     - |  288   8258
 TIDB |    19    19     -    18    11    31    12    15     -     - |  288     76
 TIXI |    13     -     -     -    10    27    10    13     -     - |  287   6968
 TLSE |     -    16     -    22    22    45     -     -     -     - |  288   6054
 TOW2 |    23     -    11    43    26    43    16     -     -     - |  288   3869
 TRO1 |    14     -     -    11    17    21     -     -     -     - |  288   3903
 TSKB |    14    25     -    24    44     -    15    19     -     - |  288   1346
 TWTF |    16    24    14    15    28    50    11    18     -     - |  288     43
 UNBJ |     -     -     -     -    45     -    25    29     -     - |  246    >>>
 USN3 |     9    30     -    34     -    31    13     -     -     - |  288     18
 USUD |     -    18     -     -    34    47     -     -     -     - |  265     69
 VESL |    16     -     -     -    23     -     -    13     -     - |  288    >>>
 VILL |     -    14    12     -    17    38    11     -     -     - |  288  10051
 WDC3 |    21     -     -     -    43     -     -     -     -     - |  246     35
 WES2 |     -    21     -     -    40     -     -     -     -     - |  104    147
 WHIT |    20    13    10     -     8     -     6     9     -     - |  288   3564
 WILL |    20    26     -     -    54     -    23    15     -     - |  288  20865
 WROC |     -    16     -    19     -   100     -     -     -     - |  287   2779
 WSRT |    17    18     -    13    18     -    22     -     -     - |  288     31
 WTZA |    14     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288    496
 WTZR |    13     X    10    17    19    30    12     -     -     - |  288     21
 WUHN |     -    13    12     -    38    21     -     -     -     - |  287  15468
 XMIS |     -     -     7     -    19     -     -     -     -     - |  288   3767
 YAR2 |     -     9     -     -    17     -    11     -     -     - |  288   8675
 YELL |    26    23    21    15    53    26    16    29     -     - |  288     44
 YKRO |    32     -    19     -    35    60    14    18     -     - |  288  19914
 YSSK |    17     -    10     -    13    27     5     7     -     - |  287   7904
 ZECK |    10     -     -     -    21    27     -     -     -     - |  288  14278
 ZIMM |     -     -     -    11    12     -     -    14     -     - |  288   5685
 ZWE2 |     9     -     -     -    19     -    10     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    16    12    21    29    63    19    18  2059     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   YAKT  | 1575-6  4:40:00 |       -4446
esa |   CEDU  | 1575-6  5:50:00 |        -778
esa |   CEDU  | 1575-6  6:35:00 |        1024
gfz |   IRKT  | 1575-6  2:35:00 |        1310
jpl |   DGAR  | 1575-6  0:15:00 |        2506
jpl |   DGAR  | 1575-6  0:20:00 |       -4120
jpl |   DGAR  | 1575-6  0:25:00 |        8741
jpl |   DGAR  | 1575-6  0:30:00 |       -7750
jpl |   DGAR  | 1575-6  0:40:00 |       -1806
jpl |   DGAR  | 1575-6  0:50:00 |        1973
jpl |   YAKT  | 1575-6  4:40:00 |       -4521



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288    9.94   | 3.31e-14  4.07e-15  1.45e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.20   | 3.06e-14  6.20e-15  1.82e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.98   | 3.10e-14  4.76e-15  1.95e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    7.56   | 3.95e-14  7.81e-15  2.05e-15 |
 OPMT |   287     0     1   273    7.32   | 5.30e-14  1.27e-14  2.92e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    6.49   | 5.83e-14  9.28e-15  5.53e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    6.38   | 3.38e-14  8.76e-15  3.59e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    5.64   | 2.98e-14  7.08e-15  1.68e-15 |
 NIST |   288     0     0   288    5.62   | 3.63e-14  4.23e-15  1.44e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    4.60   | 3.85e-14  9.75e-15  3.06e-15 |
 WDC3 |   246     0     0   173    4.00   | 6.08e-14  7.61e-15         - |
 TWTF |   288     0     0   288    3.70   | 4.90e-14  9.78e-15  3.75e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    3.01   | 4.14e-14  9.34e-15  3.79e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    2.68   | 3.88e-14  5.93e-15  2.48e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    1.81   | 3.11e-14  9.26e-15  1.84e-15 |
 SFER |   288     0     0   288    1.76   | 3.98e-14  8.35e-15  3.81e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    1.66   | 3.64e-14  9.03e-15  4.27e-15 |
 NOVM |   279     0     0   270    1.18   | 1.12e-13  1.38e-14  7.36e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    1.10   | 2.61e-14  5.59e-15  4.05e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.01   | 3.64e-14  1.29e-14  5.23e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    0.98   | 2.92e-14  4.12e-15  3.16e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.96   | 3.35e-14  5.98e-15  3.87e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.95   | 7.10e-14  1.54e-14  7.87e-15 |
 MEDI |   288     0     0   143    0.85   | 4.80e-14  1.06e-14  3.75e-15 |
 CRO1 |   288     0     1   145    0.76   | 1.28e-13  1.93e-14  5.33e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.33   | 6.20e-14  9.83e-15  1.28e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.27   | 1.03e-13  2.06e-14  5.02e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.23   | 1.06e-13  3.01e-14  1.72e-14 |
 USUD |   265     0     0   264    0.11   | 1.16e-13  1.33e-14  4.23e-15 |
 GOPE |   288     0     0   288    0.09   | 2.94e-13  7.26e-14  3.44e-14 |
 MATE |   204     1     0    48    0.08   | 4.25e-14  7.06e-15         - |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.08   | 3.45e-13  9.65e-14  2.40e-14 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.07   | 2.66e-13  8.73e-14  2.13e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.06   | 5.18e-14  2.34e-14  1.77e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.05   | 4.36e-13  8.61e-14  4.91e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.05   | 4.19e-14  2.63e-14  1.86e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.05   | 3.16e-13  9.63e-14  5.57e-14 |
 CONZ |   288     0     0   288    0.05   | 3.52e-14  1.08e-14  3.44e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.29e-13  1.37e-13  8.31e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.26e-13  1.40e-13  3.78e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.03   | 4.51e-13  1.54e-13  4.49e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.21e-13  7.38e-14  8.83e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.02   | 5.45e-13  1.61e-13  2.51e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.05e-13  2.01e-13  8.11e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.13e-13  1.70e-13  1.06e-13 |
 SYDN |   288     0     0   288    0.02   | 4.81e-13  1.35e-13  4.21e-14 |
 OHI3 |   285     0     0   283    0.02   | 6.32e-13  1.40e-13  8.29e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.51e-13  1.34e-13  8.22e-14 |
 CEDU |   288     2     0   286    0.02   | 2.40e-13  5.72e-14  3.40e-14 |
 TAH1 |   288     0     0   143    0.02   | 3.84e-13  9.28e-14  6.40e-14 |
 CCJM |   288     0     0   288    0.01   | 9.53e-13  2.40e-13  7.74e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 8.32e-13  2.17e-13  1.67e-13 |
 G13  |   288     0     5    46    0.01   | 7.18e-13  1.98e-13  3.64e-14 |
 GMSD |   182     0     0   177    0.01   | 9.70e-13  2.09e-13         - |
 SHAO |   288     0     0   288    0.01   | 7.18e-14  2.14e-14  6.82e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.15e-12  2.93e-13  8.88e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.48e-12  4.06e-13  1.45e-13 |
 HARB |   277     0     0   271    0.01   | 1.37e-12  3.15e-13  1.81e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.09e-13  1.57e-13 |
 G08  |   288     0     1   144    0.00   | 1.31e-12  3.74e-13  1.69e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.44e-12  4.53e-13  2.26e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.00   | 1.77e-12  5.79e-13  1.56e-13 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.00   | 4.04e-13  1.56e-13  1.75e-13 |
 NNOR |   288     0     5    79    0.00   | 1.24e-12  1.29e-13  4.73e-14 |
 MAR6 |   288     0     0   218    0.00   | 2.52e-13  7.09e-14  1.86e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-14  2.25e-15  8.06e-16 |
 WES2 |   104     0     0     0    0.00   | 3.79e-14  1.00e-14         - |
 KUNM |    84     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MORP |   210     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   224     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   246     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POLV |     2     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     6     0    0.00   | 3.42e-13  3.64e-14  7.90e-15 |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.35e-13  5.98e-14  2.97e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  5.98e-14  2.06e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 5.93e-13  6.48e-14  1.70e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  4.59e-13  5.53e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.89e-13  3.74e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 4.95e-13  5.72e-14  1.91e-14 |
 G22  |   288     4     6     0    0.00   | 7.66e-13  1.11e-13  3.64e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.57e-13  1.31e-13  3.10e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.71e-13  8.52e-14  3.19e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.11e-13  5.97e-14  3.10e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  6.50e-14  2.83e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.65e-13  7.05e-14  2.06e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.20e-13  6.12e-14  2.83e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.70e-13  7.71e-14  2.38e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.62e-13  5.69e-14  1.65e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.48e-13  5.78e-14  2.25e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.09e-13  6.89e-14  5.25e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  3.72e-13  4.24e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.52e-13  5.76e-14  2.03e-14 |
 G05  |   288     3     6     0    0.00   | 6.22e-13  9.28e-14  3.24e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.46e-13  7.12e-14  1.35e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   | 7.49e-13  2.95e-13  2.26e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 5.75e-13  6.42e-13  4.43e-13 |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RECF |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RCMN |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 6.32e-13  5.22e-13  1.09e-12 |
 POVE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 5.17e-13  6.99e-13  3.24e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYAL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NURK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.82e-13  6.96e-13  8.29e-13 |
 MANA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   | 6.31e-13  5.42e-13  1.22e-13 |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |     4     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 4.63e-13  1.81e-13  3.12e-13 |
 CHUM |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BREW |   288     0     1     0    0.00   | 9.45e-14  1.08e-14  3.56e-15 |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  1.18e-12  6.08e-13 |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.04e-17  4.85e-16  2.90e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      USN3      NIST |
------------------------------------------+------------------------------+
