
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1580   Day: 6   MJD: 55310                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2870      0     323    -915   3152   3152      0   4876   4876      0    0.00
 cod |   288     0  27087    311    -201   -1061     27     29     26     74     62     78   13.91
 emr |   288     0  24432    900    1823      59     19     23     17     83    107     67   20.28
 esa |   288     0  24798    925    -956     643     16     20     14     85    107     71   25.51
 gfz |   288     0  31108    110     272    -493     19     22     18     81     90     77   20.92
 iga |    96     0   2870     16     278    -788    182    182      0    204    204      0    0.00
 igu |    96     0   2774      0     332    -934   2284   2284      0   3843   3843      0    0.00
 jpl |   288     0  26780   1088    3460     264     20     24     19     92     92     92   19.38
 ngs |    96     0   2870      4     238    -775   2499   2499      0   4081   4081      0    0.00
 usn |   288     0  24271    213   -1184    1049     44     57     34    138    132    141    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -622   -22   -82   138    18    77 -1075  -101  -418   102 |
    3 | -2807   -30   134   -63   -37    27  1265     3 -4178   154 |
    4 | -3230    72   -76   -10    22   -23  -170    15 -3075   156 |
    5 | -1215    81   -88  -166   178   -39 -3499    60 -1200   150 |
    6 |  1044   -14   116   -28   -90    28  -903    22   413    46 |
    7 |  -904    12  -124   -83    69   -29  -634   156  -602   -14 |
    8 | -6438    18     X     2   -15   -20 -8464     X -3850    47 |
    9 |    21     X    61     X    16   -50  2517   -83 -1256    -6 |
   10 | -3624     2    32    55   -77    62  3428   -25 -2400   172 |
   11 |  1235  -100   -55   -17   179   -48   162   -41  2142   -96 |
   12 | -1260     5  -205   177    44   121 -1291   -69  -859  -114 |
   13 |  3566    33  -155   106     9     0 -1548   -11  3357  -144 |
   14 |  2816   -10    49    45    -6    34 -1376   -97  2792   -15 |
   15 | -1140    48   -70   -84    68    -4   840    76  -910   115 |
   16 |  2770     3   115   -51  -107    49  -736    60  2786    42 |
   17 |  1443   126  -108  -203   126   -82  2073   154  1441   152 |
   18 |  7857    42   152  -105   -32    -2   813   -15  6952   113 |
   19 |  -263    61  -189   248  -125    78 -1184   -37    -7  -209 |
   20 |  3721   -72   103  -114    48  -123   162    42  3564   -33 |
   21 |  2916   -64    50    -2    -4    35   216     X  2861    89 |
   22 |  6434   -68    52    45   -26    83 10153   -42  4483   154 |
   23 |   -14     8     2    56    20    65     -  -103   -48  -112 |
   24 | -7215   -30    78    69  -150    -3  3644     7 -4786   162 |
   26 | -2631     5    17     X    26  -407 -2667   -49 -3081    93 |
   27 | -5821   -10     X    17   -14    37 -3782     X -6382    32 |
   28 |  6428    13  -117    71    40    47  2096   -23  5740    72 |
   29 |  2928   -17   -26   -43    44    63  2886    48  1896   211 |
   30 |   444    18   162  -152    70   -16 -2079   -58  -365    79 |
   31 | -1073    21    29  -114    76    32   307    23  -663  -125 |
   32 | -5488  -124    56   -29  -192   -58 -1046   276 -4821   -91 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    56   -74     -     -     7     -     - |
 ALGO |     -    27     8     -   -25     -     -     -     -    56 |
 ALIC |     -    -4     -     2     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -    -8     -     -     6     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -32     -    72     -     -     -   -72     -   -40 |
 AREQ |     -   -57     0   -12    28     -     -    27     -    19 |
 ARTU |     -    32     -   -46     0     -     -    38     -     - |
 ASPA |     -     -     -     X    43     -     -   -46     -     - |
 AUCK |     -   224     -     -     -     -     -  -161     -   199 |
 BOGT |     -     -     -   108   -96     -     -   -39     -   -85 |
 BOR1 |     -    -3     -     -     2     -     -     -     -   -47 |
 BREW |     -     -    24     -     -     -     -   -26     -    83 |
 BRUS |     -    30    14     -     -     -     -   -36     -   -55 |
 CAS1 |     -   -30     -   -31    57     -     -     -     -    80 |
 CEDU |     -    50     -    50   -82     -     -    -8     -     - |
 CHUR |     -     -    15     -     6     -     -   -20     -     - |
 CNMR |     -     -     -   -62    76     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    44     -     -   -30     -     -     -     -     5 |
 CONZ |     -     -     -   -36    44     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -     1   -19   -21     -     -    47     -   -41 |
 DAEJ |     -    59     -    55     -     -     -  -115     -     - |
 DARW |     -   -29   -23    35     5     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -35     -     -    23     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -    79   -96     -     -     X     -   -92 |
 DRAO |     -    73    93     -  -139     -     -     -     -  -110 |
 FAIR |     -    47    19     -   -54     -     -     5     -     - |
 FLIN |     -     -     -     -    72     -     -   -78     -     - |
 GLPS |     -   -83     -    21    29     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    40     -     -    82     -     -  -117     -     - |
 GOLD |     -    32     -     -   -53     -     -    35     -    14 |
 GRAZ |     -  -209    96     -    46     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -53     -     -    57     -  -103 |
 GUAT |     -   -40     -    -5   142     -     -  -118     -     - |
 HARB |     -     -   -28     -     -     -     -    29     -     - |
 HLFX |     -     -    66     -     -     -     -   -69     -   146 |
 HOB2 |     -   138   178  -200   -30     -     -     -     -    78 |
 HOFN |     -     -     -     -   -11     -     -    12     -   118 |
 HRAO |     -   163     -   -51   -46     -     -     -     -    73 |
 IENG |     -   -59    21     -     -     -     -    21     -   -82 |
 IISC |     -     -     -    66   -77     -     -    -4     -     - |
 JPLM |     -     -    14     -   -14     -     -     -     -  -107 |
 KARR |     -   -22     -     -   110     -     -  -103     -     - |
 KELY |     -     -     -   -74    91     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -    71   -63     8     -     -     -     -   358 |
 KHAR |     -     -     -    29     -     -     -   -39     -     - |
 KIRU |     -   -75   -27    -4     -     -     -    87     -     - |
 KOUR |     -     -   -25   101   -96     -     -     -     -    55 |
 LAMA |     -   -82     -     -    55     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     3     -    -9     -     -     7     -   -58 |
 MAC1 |     -     -     -     -   -34     -     -    37     -     - |
 MAS1 |     -   -44    55    60  -117     -     -     -     -   -95 |
 MATE |     -     -    28     -   -27     -     -     -     -  -756 |
 MAW1 |     -    23     -   -51    44     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -   -93   -39     -    25     -     -    81     -    15 |
 MDO1 |     -     -   -61   -68  -116     -     -   278     -   147 |
 METS |     -     -    17     -     -     -     -   -18     -    62 |
 MIZU |     -   -89    61     -     -     -     -     -     -  -162 |
 NANO |     -   112     -   -61     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     -  -142     -    65    15     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    57   -39     -     -     -     -     -     -    86 |
 NNOR |     -     -  -120    95     -     -     -     -     -  -145 |
 NRC1 |     -     -     -     -  -416     -     -   449     -  -128 |
 NRIL |     -   -25     -    63     -     -     -   -65     -     - |
 NTUS |     -  -131     -    81    -8     -     -     -     -   -28 |
 NYAL |     -     -   145     -    74     -     -  -232     -     - |
 OHI2 |     -     -     -    30   -52     -     -    17     -     - |
 ONSA |     -    30   -18    11   -15     -     -     -     -   -51 |
 PDEL |     -    23     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -  -181    59    13     -     -    98     -    81 |
 PETS |     -     -     -     -   -13     -     -    14     -     - |
 PIE1 |     -     -    53     -     -     -     -   -55     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -23   -40     -     -    74     -     - |
 POL2 |     -     -     -  -208   162     -     -    30     -     - |
 POTS |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -12    80  -102     -     -     -    59     -   -56 |
 PTBB |     -    23   -16     -     -     -     -     -     -    -2 |
 QAQ1 |     -     -   -60    56     -     -     -   -10     -     - |
 QUIN |     -    66     -     -     -     -     -   -48     -     - |
 RABT |     -     -     -   -21     -     -     -    28     -     - |
 RESO |     -    16     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   108     -    -5   -65     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   -13     -     -     9     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -36     8    -3    19     -     -     -     -    -1 |
 SEY1 |     -     -     -   -76    93     -     -     -     -   -65 |
 SHAO |     -  -116     -    54   -29     -     -    44     -   -75 |
 SPT0 |     -    45   -31     -     -     -     -     -     -   -21 |
 STJO |     -     -   -18    18   -64     -     -    64     -    96 |
 STR1 |     -     -   113   -90     -     -     -     -     -     - |
 SUTM |     -     -   -42     4    55     -     -   -21     -     - |
 THTI |     -     -    -8     -    12     -     -    -4     -   -83 |
 THU3 |     -  -137    97     -   184     -     -  -202     -  -175 |
 TIDB |     -    24   -53     -   -29     -     -    70     -   -14 |
 TIXI |     -   -14     -     -     -     -     -    10     -     - |
 TLSE |     -   -32    22     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    35     -    13   -38     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -23   -64     -    78     -     -     -     -   -59 |
 TWTF |     -   -31    21     -     -     -     -     -     -   -14 |
 ULAB |     -     -     -   -15    19     -     -    -5     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -    61     -     -   -66     -     - |
 USN3 |     -    43   -30     -     -     -     -     -     -   -23 |
 USNO |     -    37   -25     -     -     -     -     -     -    74 |
 USUD |     -     -   -58     -   -25     -     -    87     -     - |
 VILL |     -     -   -55   116   -85     -     -    -4     -     - |
 WHIT |     -    37    -4   -13     -     -     -    -6     -   -66 |
 WILL |     -   -18    13     -     -     -     -     -     -  -226 |
 WSRT |     -    95   -82     -    17     -     -     -     -   -54 |
 WTZR |     -     4     X     -    -3     -     -     -     -     2 |
 WUHN |     -     -   -96     -    93     -     -     -     -  -229 |
 XMIS |     -     -     -    17   -21     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   -29    26     -     -     -    -5     -   -34 |
 YELL |     -     0    18    22    44     -     -   -95     -     - |
 YKRO |     -    12     -    45   -41     -     -   -23     -     - |
 YSSK |     -     -     -     4     -     -     -    -5     -     - |
 ZECK |     -     -     -    -5     -     -     -     7     -     - |
 ZWE2 |     -   -38     -     -   -74     -     -   107     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   551    26    18    20    13   117   288    30   547    64 |  288    159
    3 |  4467    18    16    17    28    89  1787    26  3624    68 |  288   1575
    4 |  1573    29    37    14    12   104  1179    33  1762    66 |  288    856
    5 |   796    37    22    10     9   119  1496    14   756    54 |  288    200
    6 |  2028    20    14    18    24    68   684    22  2347    60 |  288    590
    7 |  1032    26    16    14    17   128   618    16   892    52 |  288    361
    8 |  5374    31     X    13    22   128  3492     X  4114    57 |  287   2412
    9 |  5303     X    64     X    52   801  2673    34  5643    55 |  263   3115
   10 |  5035    37    15    14    27    98  2687    12  3061    57 |  288   1693
   11 |  3171    18    17    19    19    84   812    13  2668    54 |  288    435
   12 |  1000    27    18    13    17    54   549    24   976    33 |  288    255
   13 |   557    43    14    12    14   146   538    18   566    48 |  288    287
   14 |   542    20    17    23    12   142   501    22   499    59 |  288    227
   15 |   388    46    18    25    10    77  1132    15   460    64 |  288    229
   16 |   708    30    18    20    13   115   391    15   574    92 |  288    257
   17 |  1806    21    15    18    24   114  1056    16  1587    27 |  288    357
   18 |  1789    22    16    13    14   125   790    14  1382    36 |  288    233
   19 |   616    16    19    19    19   147   438    15   468    49 |  288    205
   20 |   474    15    19    15    12   116   439    14   505    57 |  288    291
   21 |   729    36    23    43    38   225   586     X   744    46 |  288    495
   22 |  3564    23    14    17    21   111  5303    20  2710    34 |  288    635
   23 |   324    21    11     9    15   218     -    14   546    59 |  288    201
   24 |  4546    57    47    54    18   146  2945    75  4346    86 |  288   3927
   26 |  1795    29    41     X    25    89  1734    16  1470    62 |  288    823
   27 |  9185    25     X    17    28    67  6778     X  4723    89 |  287   5297
   28 |  1727    49    19     9    29    98  1366    14  1974    34 |  288    342
   29 |  2294    31    17    17    21    90  1112    27  1941    44 |  288    269
   30 |  6254    16    17    15    22    54  4883    23  5731    53 |  288   2751
   31 |   955    22    18    20    23   122   845    18   549    55 |  288    327
   32 |  1925    16    14    11    12   156   717    16  2139    63 |  288    751
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    12    20     -     -    16     -     - |  288  10990
 ALGO |     -    28    13     -    12     -     -     -     -    16 |  288    132
 ALIC |     -    24     -    13     -     -     -     -     -     - |  264   3810
 ALRT |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   6254
 AMC2 |     -    51     -    10     -     -     -    28     -    14 |  288     21
 AREQ |     -    24    12    13    22     -     -    11     -    26 |  288   7244
 ARTU |     -    26     -    13    18     -     -    17     -     - |  288   9077
 ASPA |     -     -     -     X    20     -     -    21     -     - |  288   8384
 AUCK |     -    21     -     -     -     -     -    15     -    43 |  287   3890
 BOGT |     -     -     -    14    18     -     -    14     -    25 |  288  11392
 BOR1 |     -    16     -     -    11     -     -     -     -    52 |  244   3883
 BREW |     -     -    16     -     -     -     -    17     -    26 |  288     37
 BRUS |     -    27    11     -     -     -     -    15     -    23 |  288     21
 CAS1 |     -    15     -     7     8     -     -     -     -    50 |  288   2630
 CEDU |     -    33     -    12    28     -     -    25     -     - |  288    354
 CHUR |     -     -    31     -    44     -     -    19     -     - |  288   2798
 CNMR |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  185   7301
 COCO |     -    14     -     -     9     -     -     -     -    27 |  288   7602
 CONZ |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     - |  276     35
 CRO1 |     -     -    12    14    16     -     -    13     -    19 |  288     62
 DAEJ |     -    36     -    10     -     -     -    27     -     - |  287   1710
 DARW |     -    44    27    16    21     -     -     -     -     - |  288   3687
 DAV1 |     -    34     -     -    23     -     -     -     -     - |  288   3085
 DGAR |     -     -     -    17    21     -     -     X     -    58 |  265  15183
 DRAO |     -    21    19     -    19     -     -     -     -    18 |  288     48
 FAIR |     -    36     6     -    17     -     -     8     -     - |  288   6669
 FLIN |     -     -     -     -    10     -     -    11     -     - |  287   4315
 GLPS |     -    25     -    14    17     -     -     -     -     - |  288  11575
 GLSV |     -    29     -     -    17     -     -    17     -     - |  288   6186
 GOLD |     -    15     -     -     9     -     -    11     -    20 |  288  11572
 GRAZ |     -    18    14     -     7     -     -     -     -     - |  288   3905
 GUAM |     -     -     -     -    23     -     -    25     -    64 |  288  11572
 GUAT |     -    21     -    17    18     -     -    16     -     - |  288   3578
 HARB |     -     -    10     -     -     -     -    11     -     - |  288   1826
 HLFX |     -     -     6     -     -     -     -     7     -    31 |  288   8196
 HOB2 |     -    24    45    20    31     -     -     -     -    56 |  288     51
 HOFN |     -     -     -     -     8     -     -     9     -    20 |  287    >>>
 HRAO |     -    54     -    13    23     -     -     -     -    35 |  288     23
 IENG |     -    30    16     -     -     -     -    14     -    24 |  288     83
 IISC |     -     -     -    27    23     -     -    23     -     - |  288  19126
 JPLM |     -     -     6     -     6     -     -     -     -    18 |  152  18946
 KARR |     -    25     -     -    18     -     -    26     -     - |  288   8090
 KELY |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  272   7055
 KERG |     -     -    16    16    19     -     -     -     -    43 |  288   1229
 KHAR |     -     -     -     8     -     -     -    11     -     - |  276   1065
 KIRU |     -    21    15    11     -     -     -    10     -     - |  288   1808
 KOUR |     -     -    29    34    30     -     -     -     -    83 |  287    125
 LAMA |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3899
 LPGS |     -     -    13     -    22     -     -    15     -    35 |  287  11364
 MAC1 |     -     -     -     -    13     -     -    14     -     - |  288   7795
 MAS1 |     -    22    27    13    12     -     -     -     -    27 |  288   2313
 MATE |     -     -    45     -    43     -     -     -     -    24 |  288  42918
 MAW1 |     -    20     -    11    13     -     -     -     -     - |  288   3391
 MCM4 |     -    21    11     -    15     -     -    17     -    34 |  288   5841
 MDO1 |     -     -    13    17    15     -     -    19     -    29 |  288   8935
 METS |     -     -     9     -     -     -     -     9     -    25 |  287    149
 MIZU |     -    43    29     -     -     -     -     -     -    53 |  193    571
 NANO |     -    31     -    17     -     -     -     -     -     - |  216   3633
 NICO |     -    20     -    10    14     -     -     -     -     - |  288   4787
 NIST |     -    19    13     -     -     -     -     -     -    13 |  288     40
 NNOR |     -     -    12    10     -     -     -     -     -    27 |  288    760
 NRC1 |     -     -     -     -    14     -     -    15     -    66 |  147     13
 NRIL |     -    33     -    15     -     -     -    13     -     - |  288   7371
 NTUS |     -    18     -    14    17     -     -     -     -    40 |  288   3008
 NYAL |     -     -     8     -    10     -     -     9     -     - |  288    755
 OHI2 |     -     -     -    10    16     -     -    12     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    29    17    12     7     -     -     -     -    38 |  288     15
 PDEL |     -    23     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3771
 PERT |     -     -    17    15    21     -     -    22     -    31 |  288   2872
 PETS |     -     -     -     -    12     -     -    13     -     - |  288   9486
 PIE1 |     -     -     7     -     -     -     -     7     -     - |  288     38
 PIMO |     -     -     -    14    22     -     -    26     -     - |  288  13821
 POL2 |     -     -     -    25    32     -     -    25     -     - |  288   7900
 POTS |     -    21     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    41    13    11     -     -     -    18     -    20 |  288  10382
 PTBB |     -    23    16     -     -     -     -     -     -    35 |  288    157
 QAQ1 |     -     -    24    33     -     -     -    23     -     - |  288   6735
 QUIN |     -    27     -     -     -     -     -    19     -     - |  288   8043
 RABT |     -     -     -    12     -     -     -    16     -     - |  288  10359
 RESO |     -    24     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   6730
 REUN |     -    22     -    13    16     -     -     -     -     - |  288   5452
 SANT |     -    18     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2755
 SCH2 |     -    13    12     7     8     -     -     -     -    26 |  288   3827
 SEY1 |     -     -     -    17    21     -     -     -     -    33 |  288  16671
 SHAO |     -    31     -    10    16     -     -    21     -    20 |  288    749
 SPT0 |     -    22    15     -     -     -     -     -     -    30 |  288     24
 STJO |     -     -    11    10     8     -     -     6     -    19 |  288   6315
 STR1 |     -     -    16    13     -     -     -     -     -     - |  264   4058
 SUTM |     -     -    15    10    16     -     -    17     -     - |  288  11301
 THTI |     -     -    20     -    30     -     -    20     -    69 |  288  13951
 THU3 |     -    21     9     -     9     -     -    13     -    27 |  288   6345
 TIDB |     -    46    26     -    23     -     -    22     -    19 |  288     60
 TIXI |     -    12     -     -     -     -     -     9     -     - |  287   6883
 TLSE |     -    19    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   4816
 TOW2 |     -    29     -    17    13     -     -     -     -     - |  288   3361
 TSKB |     -    21    12     -    14     -     -     -     -    28 |  288   1283
 TWTF |     -    16    11     -     -     -     -     -     -    15 |  288     26
 ULAB |     -     -     -     9    12     -     -    12     -     - |  287   9818
 UNSA |     -     -     -     -    12     -     -    13     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -    11     8     -     -     -     -     -     -    24 |  288     24
 USNO |     -    22    15     -     -     -     -     -     -    18 |  288     32
 USUD |     -     -    11     -    18     -     -    13     -     - |  288     54
 VILL |     -     -    14    14    10     -     -    12     -     - |  288   9259
 WHIT |     -    12     8    10     -     -     -    11     -    16 |  288   3355
 WILL |     -    27    19     -     -     -     -     -     -    39 |  288  20075
 WSRT |     -    19    11     -    12     -     -     -     -    12 |  288     17
 WTZR |     -    14     X     -     9     -     -     -     -    23 |  288     26
 WUHN |     -     -    11     -    11     -     -     -     -    34 |  287  11553
 XMIS |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     - |  276   3386
 YAKT |     -     -    13    13     -     -     -    14     -    26 |  288   7627
 YELL |     -    21    14    14    14     -     -    16     -     - |  288     90
 YKRO |     -    20     -    15    22     -     -    26     -     - |  288  15408
 YSSK |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  287   9599
 ZECK |     -     -     -     9     -     -     -    12     -     - |  288  12131
 ZWE2 |     -    56     -     -    45     -     -    76     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3153    28    20    17    20   183  2285    21  2500    44 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |     21  | 1580-6 21:20:00 |         714
jpl |   DGAR  | 1580-6  0:10:00 |        2278
jpl |   DGAR  | 1580-6  0:15:00 |        8019
jpl |   DGAR  | 1580-6  0:20:00 |        1811
jpl |   DGAR  | 1580-6  0:25:00 |        2366
jpl |   DGAR  | 1580-6  0:30:00 |        2824
jpl |   DGAR  | 1580-6  0:40:00 |        1682



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288    9.96   | 3.34e-14  6.25e-15  2.49e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 3.44e-14  4.15e-15  1.83e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    9.63   | 2.87e-14  5.61e-15  2.01e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.46   | 2.94e-14  5.04e-15  9.94e-16 |
 SPT0 |   288     0     0   288    7.21   | 4.02e-14  5.89e-15  1.48e-15 |
 CONZ |   276     0     0   275    6.81   | 3.03e-14  1.13e-14  1.89e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    6.59   | 3.83e-14  7.52e-15  1.69e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.31   | 2.61e-14  3.38e-15  5.34e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    6.26   | 1.88e-14  4.00e-15  9.34e-16 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.33   | 5.42e-14  7.13e-15  2.45e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    3.91   | 3.23e-14  5.76e-15  1.70e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    3.21   | 4.34e-14  5.87e-15  1.19e-14 |
 USNO |   288     0     1   135    2.96   | 6.65e-14  7.96e-15  2.47e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.44   | 4.81e-14  1.85e-14  4.69e-15 |
 NIST |   288     0     0   143    2.36   | 4.80e-14  6.35e-15  3.19e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.48   | 2.77e-14  5.16e-15  7.83e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.29   | 1.09e-13  1.32e-14  5.82e-15 |
 MATE |   288     1     0   287    1.27   | 4.19e-14  6.76e-15  4.29e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.24   | 3.68e-14  1.80e-14  5.10e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.00   | 3.78e-14  5.83e-15  9.40e-15 |
 NRC1 |   147     0     0    75    0.99   | 3.48e-14  4.57e-15         - |
 TIDB |   288     0     0   288    0.33   | 1.25e-13  2.15e-14  4.82e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.29   | 3.88e-14  9.18e-15  2.02e-15 |
 BREW |   288     1     2    46    0.21   | 1.02e-13  1.21e-14  2.74e-15 |
 KOUR |   287     0     0   286    0.18   | 1.69e-13  4.02e-14  1.56e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.14   | 2.44e-13  6.55e-14  2.98e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.04   | 2.16e-13  8.23e-14  9.49e-14 |
 MIZU |   193     0     0   141    0.03   | 3.88e-13  1.44e-13         - |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.60e-13  1.47e-13  9.10e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 4.73e-13  1.60e-13  9.86e-14 |
 KERG |   288     0     0   287    0.01   | 9.18e-13  2.79e-13  9.53e-14 |
 G06  |   288     0     0   184    0.01   | 5.49e-13  1.70e-13  3.66e-14 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.01   | 8.04e-14  9.80e-14  7.18e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  4.16e-13  1.75e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.09e-12  2.67e-13  1.42e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  3.67e-13  1.32e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 9.35e-13  3.22e-13  2.17e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  3.58e-13  1.91e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.34e-12  4.50e-13  1.72e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.00   | 1.78e-12  5.21e-13  1.57e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 7.33e-13  5.72e-13  1.93e-13 |
 NYAL |   288     0     2     9    0.00   | 2.07e-12  4.02e-13  7.40e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.66e-14  3.16e-15  5.58e-16 |
 JPLM |   152     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CNMR |   185     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     2     6     0    0.00   | 3.51e-13  4.43e-14  1.20e-14 |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.78e-13  7.15e-14  2.70e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.47e-13  6.21e-14  1.87e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 9.60e-13  1.02e-13  3.35e-14 |
 G27  |   287     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  4.93e-13  6.39e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.61e-13  4.64e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 4.92e-13  6.23e-14  1.77e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.85e-13  8.34e-14  5.33e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.85e-13  1.45e-13  4.05e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.82e-13  9.16e-14  1.98e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.89e-13  7.53e-14  2.82e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.10e-13  6.63e-14  2.50e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.06e-13  7.20e-14  3.55e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.77e-13  6.44e-14  3.16e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  6.34e-14  1.89e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.73e-13  5.80e-14  2.36e-14 |
 G13  |   288     2     6     0    0.00   | 6.91e-13  1.20e-13  5.14e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.23e-13  5.75e-14  2.79e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.10e-13  7.57e-14  5.21e-14 |
 G09  |   263     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  5.01e-13  2.77e-13 |
 G08  |   287     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.76e-13  1.98e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.13e-13  6.77e-14  2.59e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 5.92e-13  6.38e-14  1.45e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.29e-13  6.48e-14  1.24e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     2     0    0.00   | 8.27e-14  7.88e-15  3.27e-15 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     1     0    0.00   | 6.00e-13  4.15e-13  5.76e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 4.98e-13  6.52e-13  1.33e-12 |
 POTS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 5.82e-13  6.73e-13  2.91e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.19e-12  1.64e-13  8.66e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.60e-13  4.84e-13  2.60e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KHAR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 4.74e-13  2.64e-13  2.70e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.34e-17  4.01e-16  2.41e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      YELL      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
