
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1595   Day: 4   MJD: 55413                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3013      0      46     -38   2507   2507      0   4479   4479      0    0.00
 cod |   288     0  25647   1197    -414    -355     24     25     23     82     98     72   11.65
 emr |   288     0  21886   1266     359    1841     17     18     16     88     79     92   17.84
 esa |   288     0  28600   1330   -3502     707     13     13     12     90    116     73   25.14
 gfz |   288     0  30068    572     112       0     15     15     15     97    101     95   20.02
 iga |    96     0   2878      0     -43     162     41     41      0     83     83      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     -41     144   2286   2286      0   4298   4298      0    0.00
 jpl |   288     0  26929    828    3083    1523     13     13     13     90     87     92   25.35
 ngs |    96     0   3013      0      33     -29   2429   2429      0   4124   4124      0    0.00
 usn |   288     0  23188    710   -1457    -716     51     56     48    105    109    103    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -2157   374     X     -  -217     -     -     - -1320     - |
    2 |  2033    54   -86   -36    64    75  1288    21  1542   139 |
    3 | -6185    -3     X   -77   106   -38  1676     X -5652   -31 |
    4 |  -588    87    10   -52   -58    46 -1156    50 -1587    81 |
    5 |   -73   137   -80  -148    77   -39  -399    79    25   131 |
    6 | -4966   -26     X   -57    90   -39 -7545     X -5502   -18 |
    7 | -1760    -3    13   -67   -27   -37  -425    79 -1456   -30 |
    8 | -2877   -48    44   -19    71   -43 -8307   -46 -3568   -12 |
    9 | -5998    14    51   -42    66   -39  4135   -53 -4349    45 |
   10 |   205    18     1    61   -23    87  1805   -52   722   104 |
   11 |  2010    68   -53   106   -37    13 -1195   -70  2467   -94 |
   12 | -1312   -16  -125    89    70   127  -352   -48 -1139    63 |
   13 |  4396    96    -9   179  -166    82  -104   -85  4205    60 |
   14 |  3438   -68   -59    42    98   -29    -1   -46  3437    24 |
   15 |  1200    55  -122   -48   104    32  -413    26   992    60 |
   16 |  4384     1   109  -189    46  -110   537    73  4214   113 |
   17 |   -56    96    34  -177    62    -4  1850    58  -229   -27 |
   18 |  3913   144    -4  -145    75   -23  -142    22  3917    14 |
   19 |  1050   -75  -128    95   114    -9   415   -60  1436   -89 |
   20 |  3623    65    79   -66   -75   -71    41    39  3735   148 |
   21 |  3924     X    97  -291   158    84  -580    95  3865     8 |
   22 | -2876   -37   -88    -3   101    20 -1104     2 -2063    -3 |
   23 |   541   154    57    85  -229   172   223   -15   357   180 |
   24 | -8207   -91     4   -52    85   -80 -8176    24 -5992    82 |
   25 |  4873     X     -    84  -105     -     -     -  4505     - |
   26 | -2899    16     X   -31    31   -66     -     X -3185   -55 |
   27 |  3356   -62    64   -93    43   -99 11039    42   936    72 |
   28 |  8466  -137   -51   114    39    69  5745   -44  7394  -100 |
   29 | -1351   -11    81  -259    23    23    95   187 -1247   135 |
   30 |  -628     9   100   -96   -20   -19  -259    37 -1234   133 |
   31 | -1171    12   -70   -18    -2     4   551    63  -961    76 |
   32 | -4187   -36    13   -43  -192   -93   755   202 -3864    25 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     6   -50     -     -    34     -     - |
 ALGO |     -   -73    -9     -     -     -     -    39     -    16 |
 ALIC |     -    50     -    27   -60     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -63     -     -    37     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -40     -    62     -     -     -   -43     -   -54 |
 AREQ |     -    35    42     6    40     -     -   -84     -   -13 |
 ARTU |     -    -1     -    19     5     -     -   -22     -     - |
 ASPA |     -   166     -     X   -97     -     -     -     -   186 |
 AUCK |     -    21     -   188     -     -     -  -196     -    27 |
 BAKE |     -     -     -   -28    35     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     -     8     -     -     -     -    -6     -   -22 |
 BRFT |     -     -     -     3    39     -     -   -34     -     - |
 BRST |     -   -36     -    17     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -61     -    18    14     -     -     -     -    40 |
 CEDU |     -    11     -    71     1     -     -   -73     -     - |
 CHPI |     -     -     -    15     -     -     -   -15     -   -52 |
 CHUR |     -  -112    12     -     -     -     -    43     -     - |
 CRO1 |     -   -76    -1    17   -26     -     -    39     -   -25 |
 DAEJ |     -   -42    95   -52     -     -     -     -     -  -193 |
 DGAR |     -     X     -     X   -14     -     -    11     -     X |
 DRAO |     -  -111    51     -    20     -     -     -     -  -109 |
 DUBO |     -     -     -    29     7     -     -   -35     -     - |
 FAA1 |     -    63     -    85  -143     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    49     -     X     -     -   -35     -     - |
 GLPS |     -     -     -    14    -9     -     -    -7     -   -77 |
 GLSV |     -     0     -   -80   100     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -17     9     -     3     -     -     -     -     X |
 GOLD |     -     -     -     -    94     -     -   -74     -    18 |
 GRAS |     -    -5     -     7    -6     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -     -     -   143    80     -     -  -198     -     - |
 HARB |     -   -47    37    -5     X     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     9     -     -     -     -    -6     -    16 |
 HOB2 |     -   110   -53     0   -18     -     -     -     -    63 |
 HYDE |     -   -24     -    30   -25     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -49    32     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -89     -     -    71     -   -20 |
 KARR |     -   -32     -     -    19     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -   -93   117     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -     -     -    -1   -41     -     -    34     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -210     -     -   166     -    45 |
 KOUR |     -    -5    86    91  -163     -     -   -19     -     3 |
 KUUJ |     -     -     -   165     -     -     -  -164     -     - |
 LPGS |     -   122    37   -50  -131     -     -    71     -   134 |
 MAC1 |     -     -     -     0   -21     -     -    17     -    30 |
 MAL2 |     -     -     -    30   -38     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    15   -50   127   -99     -     -   -19     -    57 |
 MATE |     -     -     X  -213   268     -     -     -     -  -174 |
 MCM4 |     -   -76    17     -     -     -     -    23     -     9 |
 MDO1 |     -  -105   -73    11   -63     -     -   138     -    46 |
 MIZU |     -   -12   -11    14     -     -     -     -     -   -36 |
 MKEA |     -     -     -     -    44     -     -   -34     -     - |
 NANO |     -   -18     -    25   -21     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    36   -23     -     -     -     -     -     -     7 |
 NNOR |     -     -  -103    73     -     -     -     -     -   -23 |
 NRC1 |     -     -    13     -   -12     -     -     -     -   -99 |
 NRIL |     -     -     -    25   -33     -     -     0     -     - |
 NRMD |     -   -44     -     -    26     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -80     -    68   -28     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -     X  -103     -     -    81     -     - |
 PERT |     -     -   -49    21   -77     -     -    74     -   -32 |
 PETS |     -     -     -     -   -13     -     -    10     -     - |
 PIE1 |     -     -    84     -  -106     -     -    24     -     - |
 PIMO |     -     -     -     -   -12     -     -    10     -   -94 |
 POL2 |     -     -     -     -   135     -     -  -106     -     - |
 POTS |     -     -     -     -    76     -     -   -60     -     - |
 PRDS |     -   -73    30     -     -     -     -    12     -  -182 |
 QAQ1 |     -     -   -37    33     -     -     -    -7     -     - |
 RABT |     -     -     -   -28     -     -     -    28     -     - |
 RESO |     -   -95     -     -    55     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    51     -     3   -33     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -25     -     -     -    25     -     - |
 SASK |     -     -     -    -9     -     -     -     9     -     - |
 SCH2 |     -   -91    19   -50   -45     -     -   113     -    11 |
 SCUB |     -     -     -   -38     -     -     -    38     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -140    80     -     -    76     -     6 |
 SHAO |     -    23     -   -19   -43     -     -    42     -   -31 |
 STJO |     -   -52   -79    45   -41     -     -    67     -    51 |
 STR1 |     -     -    62   -44     -     -     -     -     -   -30 |
 SUTM |     -     -    28   -20     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -   260     -     -     -     -  -183     -  -233 |
 SYOG |     -    23   -93   190   137     -     -  -242     -     - |
 THU3 |     -  -124    15     -   305     -     -  -195     -  -157 |
 TIDB |     -     -   -71     -   -79     -     -   112     -   -51 |
 TIXI |     -     8     -     -     -     -     -    -4     -     - |
 TIXJ |     -     -     -    96  -120     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -   -36   -24    33     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    -1     -    51   -61     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    12    12     -   -17     -     -    -1     -   -71 |
 TWTF |     -     8    -5     -     -     -     -     -     -   -73 |
 ULAB |     -     -     -    -1   -85     -     -    68     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X   -46     -     -    37     -     - |
 URUM |     -     -     -    37    22     -     -   -53     -   -37 |
 USN3 |     -   -43    28     -     -     -     -     -     -    61 |
 USNO |     -   -83    54     -     -     -     -     -     -    35 |
 VILL |     -     -  -135   115     -     -     -   -19     -     - |
 WAB2 |     -    82     -     -   -48     -     -     -     -    84 |
 WHIT |     -    70    64   -45    20     -     -   -49     -   -61 |
 WILL |     -     2   112   -82     -     -     -     1     -  -162 |
 WSRT |     -    69     -     -   -40     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -    69   -87     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -     7   -18     -     -     -    13     -   -58 |
 YAR2 |     -     -     0     -     0     -     -     -     -   -51 |
 YELL |     -     X  -393     X   350     -     -     -     -     - |
 YKRO |     -    52     -    22   -10     -     -   -38     -     - |
 YSSK |     -    20     -    48   -28     -     -   -35     -     - |
 ZIMJ |     -     -     -    79     -     -     -   -78     -     - |
 ZWE2 |     -    33     -     -   -19     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  2049    44     X     -    26     -     -     -  1588     - |  180    182
    2 |  1121    18    18    11    14    48  1058    12  1017    34 |  288    263
    3 |  3188    25     X    15    13    43  2793     X  3210    53 |  286   2796
    4 |  2651    19    16    12    14    46  1015    12  1873    86 |  288    378
    5 |   391    14    17    15    17    32   425    12   321    63 |  288    194
    6 |  3038    25     X    14    24    80  3750     X  3376    65 |  286   1191
    7 |   548    40    20    16    19    23   625    16   983    55 |  288    313
    8 |  3991    28    19     9    14    38  5056    10  2922    65 |  288   1494
    9 |  5655    18    16     8    14    33  3117     9  6684    26 |  288   2835
   10 |  3899    15    16    12    13    46  2941    14  3831    31 |  288   3171
   11 |   571    36    18    13    14    16   561    15   856    33 |  288    322
   12 |   706    32    16    18    14    68   345    10   853    45 |  288    261
   13 |   830    16    18    12    12    32   846    13   682    63 |  288    449
   14 |   642    16    21    15    16    34   299    16   796    51 |  288    355
   15 |   742    19    20    11    16    30   386    16   607    50 |  288    255
   16 |   443    37    18    17    12    25   546    15   519    51 |  288    258
   17 |   783    19    19    15    15    46   959    13   623    57 |  288    253
   18 |  1033    18    15    12    12    39   536    14   905    64 |  288    266
   19 |  1234    25    22    20    12    21   459    12   749    51 |  288    240
   20 |   998    28    19     7    13    46   803    17   594    53 |  288    355
   21 |   415     X    18    14    12    72   429    13   400    36 |  288    236
   22 |  1815    29    15    11    13    28   878    12  1910    68 |  288    441
   23 |   562    23    17    10    11    38   562    15   404    50 |  288    202
   24 |  4445    19    20    18    13    33  5172    15  3523    41 |  288   2661
   25 |  1255     X     -    15    18     -     -     -  1125     - |  229    449
   26 |  1252    49     X    18    19    46     -     X  1132   107 |  282    891
   27 |  5574    25    19    12    26    34  5520    12  4763    32 |  288   4548
   28 |  2179    24    20    11    19    30  2555    12  1928    56 |  288    397
   29 |   504    17    15    13    13    31   640    13   609    66 |  288    219
   30 |  5941    24    18    19    15    45  3850    16  6182    39 |  288   2606
   31 |   758    18    22    21    15    29   799    18  1097    54 |  288    300
   32 |   659    22    21     7    11    31   286    14   580    61 |  288    622
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    10    15     -     -    15     -     - |  288  10784
 ALGO |     -    42    12     -     -     -     -    15     -    23 |  288     33
 ALIC |     -    18     -     8    13     -     -     -     -     - |  288   2986
 ALRT |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   6776
 AMC2 |     -    18     -    13     -     -     -    12     -    15 |  288     30
 AREQ |     -    21    12     9    11     -     -    11     -    74 |  288   4745
 ARTU |     -    21     -     7    16     -     -    12     -     - |  288   7889
 ASPA |     -    13     -     X     7     -     -     -     -    38 |  288   9169
 AUCK |     -    19     -    15     -     -     -    16     -    25 |  287   4373
 BAKE |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  288   4069
 BREW |     -     -    11     -     -     -     -     8     -    35 |  288     68
 BRFT |     -     -     -    23    25     -     -    18     -     - |  288    111
 BRST |     -    11     -     5     -     -     -     -     -     - |  276   3092
 CAS1 |     -    37     -    16     8     -     -     -     -    62 |  288   2445
 CEDU |     -    50     -     8    18     -     -    13     -     - |  288    498
 CHPI |     -     -     -    16     -     -     -    16     -    96 |  288  11850
 CHUR |     -    16    10     -     -     -     -     8     -     - |  288   9738
 CRO1 |     -    23    13    13    21     -     -    13     -    39 |  288     40
 DAEJ |     -    39    16    14     -     -     -     -     -    89 |  288   2989
 DGAR |     -     X     -     X    18     -     -    14     -     X |  273  12131
 DRAO |     -    15    12     -    10     -     -     -     -    27 |  288     40
 DUBO |     -     -     -    18    30     -     -    14     -     - |  288   4311
 FAA1 |     -    22     -    17    17     -     -     -     -     - |  288   6934
 FAIR |     -     -    15     -     X     -     -    10     -     - |  268   6970
 GLPS |     -     -     -     8     8     -     -     8     -    55 |  288  10821
 GLSV |     -    20     -    15    17     -     -     -     -     - |  288   1748
 GODE |     -    28    17     -    20     -     -     -     -     X |  254    >>>
 GOLD |     -     -     -     -    13     -     -    10     -    16 |  288   8676
 GRAS |     -    20     -    13    16     -     -     -     -     - |  288   3966
 GUAT |     -     -     -    11    17     -     -    12     -     - |  288   3489
 HARB |     -    15    12     8     X     -     -     -     -     - |  288  54877
 HLFX |     -     -     9     -     -     -     -     6     -    52 |  288   9689
 HOB2 |     -    23    13    12    18     -     -     -     -    50 |  288     52
 HYDE |     -    20     -    12    15     -     -     -     -     - |  288   2681
 IENG |     -    18    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 IISC |     -     -     -     -    29     -     -    23     -    34 |  288  14158
 KARR |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   5490
 KELY |     -     -     -    23    29     -     -     -     -     - |  247   7863
 KIRU |     -     -     -    13    11     -     -    19     -     - |  288   1433
 KIT3 |     -     -     -     -    17     -     -    13     -    42 |  288  12994
 KOUR |     -    15    23    14    11     -     -    13     -    77 |  288     92
 KUUJ |     -     -     -    19     -     -     -    19     -     - |  277   3535
 LPGS |     -    30    17    15    16     -     -    12     -   115 |  288  15642
 MAC1 |     -     -     -    12    10     -     -    14     -    50 |  288   5615
 MAL2 |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    16    23    11    14     -     -    15     -    88 |  288   3377
 MATE |     -     -     X    11    14     -     -     -     -    12 |  243     69
 MCM4 |     -    29     9     -     -     -     -    14     -    23 |  288   5320
 MDO1 |     -    18    13    11    17     -     -    12     -    18 |  288   7728
 MIZU |     -    24    14     8     -     -     -     -     -    33 |  288    763
 MKEA |     -     -     -     -    13     -     -    10     -     - |  288  11963
 NANO |     -    17     -     8    10     -     -     -     -     - |  288   2696
 NIST |     -    14     9     -     -     -     -     -     -    27 |  288     26
 NNOR |     -     -    15    10     -     -     -     -     -    40 |  288   1389
 NRC1 |     -     -    17     -    15     -     -     -     -    83 |  288    131
 NRIL |     -     -     -    13    10     -     -    12     -     - |  276   6900
 NRMD |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   6187
 NTUS |     -    14     -    12    15     -     -     -     -     - |  288   2833
 NURK |     -     -     -     X    16     -     -    12     -     - |  268    >>>
 PERT |     -     -    12    14    14     -     -    14     -    22 |  288   3970
 PETS |     -     -     -     -    17     -     -    13     -     - |  288  12226
 PIE1 |     -     -    14     -    18     -     -     9     -     - |  288    201
 PIMO |     -     -     -     -    13     -     -    11     -    32 |  288   9343
 POL2 |     -     -     -     -    12     -     -     9     -     - |  288   7960
 POTS |     -     -     -     -    11     -     -     9     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    19    11     -     -     -     -    11     -    26 |  288  17322
 QAQ1 |     -     -    19    21     -     -     -    12     -     - |  288   6418
 RABT |     -     -     -    12     -     -     -    12     -     - |  288   7469
 RESO |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   8374
 REUN |     -    17     -    11    13     -     -     -     -     - |  288   8681
 RIO2 |     -     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288   9363
 SASK |     -     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  288   6946
 SCH2 |     -    20    20    10    15     -     -    16     -    39 |  288   3568
 SCUB |     -     -     -    15     -     -     -    14     -     - |  288  14489
 SEY1 |     -     -     -    16    19     -     -    15     -    25 |  288  16034
 SHAO |     -    38     -    23    22     -     -    14     -    61 |  287    >>>
 STJO |     -    18    12     8    12     -     -     9     -    31 |  288   2741
 STR1 |     -     -    10     7     -     -     -     -     -    28 |  276   2820
 SUTM |     -     -    13     9     -     -     -     -     -     - |  285  11265
 SUWN |     -     -    21     -     -     -     -    15     -    63 |  287   6123
 SYOG |     -    39    10    10    12     -     -    13     -     - |  288    470
 THU3 |     -    16    14     -    10     -     -    12     -    44 |  288   8031
 TIDB |     -     -    11     -    13     -     -    10     -    42 |  288     37
 TIXI |     -    19     -     -     -     -     -     9     -     - |  287   6077
 TIXJ |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |     -    11    19    14     -     -     -     -     -     - |  288   4227
 TOW2 |     -    20     -     6    13     -     -     -     -     - |  288   2685
 TSKB |     -    24    15     -    10     -     -     9     -    36 |  288   1343
 TWTF |     -    35    23     -     -     -     -     -     -    53 |  288     54
 ULAB |     -     -     -     6     9     -     -     7     -     - |  287   8131
 UNSA |     -     -     -     X    40     -     -    32     -     - |  274    >>>
 URUM |     -     -     -     9    10     -     -    11     -    28 |  288    >>>
 USN3 |     -    23    15     -     -     -     -     -     -    29 |  286     50
 USNO |     -    21    14     -     -     -     -     -     -    25 |  286     52
 VILL |     -     -    12    10     -     -     -     9     -     - |  288   6746
 WAB2 |     -    22     -     -    13     -     -     -     -    22 |  288     62
 WHIT |     -    18    14    11    16     -     -    13     -    28 |  288   4450
 WILL |     -    17    14    10     -     -     -     9     -    25 |  288  13693
 WSRT |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     - |  288     19
 XMIS |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     - |  276   3089
 YAKT |     -     -    50    26     -     -     -    12     -    31 |  288   8250
 YAR2 |     -     -    11     -    10     -     -     -     -    42 |  288   5959
 YELL |     -     X    32     X    29     -     -     -     -     - |  271    246
 YKRO |     -    29     -    13    19     -     -    18     -     - |  288  14998
 YSSK |     -    33     -    10    24     -     -    14     -     - |  287   8870
 ZIMJ |     -     -     -    11     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 ZWE2 |     -    18     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2507    24    17    13    16    41  2287    13  2430    51 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   DGAR  | 1595-4  0:10:00 |       -4806
cod |   DGAR  | 1595-4  0:15:00 |       -1506
cod |   DGAR  | 1595-4  0:20:00 |       -3129
cod |   DGAR  | 1595-4  0:45:00 |        2077
cod |   DGAR  | 1595-4  0:50:00 |        2489
cod |   DGAR  | 1595-4  1:00:00 |        4560
cod |      1  | 1595-4  1:50:00 |         786
cod |      1  | 1595-4  2:00:00 |        -903
cod |      1  | 1595-4  3:05:00 |        -549
cod |      1  | 1595-4  8:30:00 |         532
emr |   YELL  | 1595-4  2:30:00 |         711
emr |   MATE  | 1595-4  3:50:00 |       -1851
esa |   DGAR  | 1595-4  0:10:00 |       -4828
esa |   DGAR  | 1595-4  0:15:00 |       -1517
esa |   DGAR  | 1595-4  0:20:00 |       -3146
esa |   DGAR  | 1595-4  0:45:00 |        2066
esa |   DGAR  | 1595-4  0:50:00 |        2503
esa |   DGAR  | 1595-4  1:00:00 |        4532
esa |   NURK  | 1595-4  1:00:00 |       -2634
esa |     21  | 1595-4 12:55:00 |         620
gfz |   FAIR  | 1595-4  0:10:00 |       -6656
gfz |   DGAR  | 1595-4  0:25:00 |        3612
gfz |   DGAR  | 1595-4  0:30:00 |       -7042
gfz |   DGAR  | 1595-4  0:35:00 |        7984
gfz |   FAIR  | 1595-4  0:45:00 |        1769
gfz |   DGAR  | 1595-4  0:55:00 |       -2210
gfz |   FAIR  | 1595-4  1:00:00 |        1615
gfz |   FAIR  | 1595-4  1:05:00 |        2341
gfz |   FAIR  | 1595-4  1:10:00 |       -3482
gfz |   FAIR  | 1595-4  1:15:00 |        1421
jpl |   DGAR  | 1595-4  0:25:00 |        3774
jpl |   DGAR  | 1595-4  0:30:00 |       -7182
jpl |   DGAR  | 1595-4  0:35:00 |        7854
jpl |   DGAR  | 1595-4  0:55:00 |       -2107



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WSRT |   288     0     0   288   10.81   | 3.04e-14  7.49e-15  1.87e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    9.76   | 5.16e-14  1.64e-14  3.91e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    8.68   | 4.31e-14  9.55e-15  3.24e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.43   | 4.83e-14  1.10e-14  2.51e-15 |
 MATE |   243     0     0   242    5.67   | 3.00e-14  1.02e-14         - |
 NIST |   288     0     0   143    5.58   | 4.21e-14  6.95e-15  2.10e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   143    5.37   | 3.60e-14  1.25e-14  4.12e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.01   | 8.90e-14  9.72e-15  4.43e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    4.92   | 3.61e-14  9.20e-15  1.73e-15 |
 USN3 |   286     0     0   284    4.73   | 9.98e-14  2.89e-14  1.02e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    4.31   | 8.32e-14  1.03e-14  2.56e-15 |
 YELL |   271     0     0   263    4.05   | 3.72e-14  6.39e-15  2.04e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    3.81   | 3.80e-14  9.22e-15  7.20e-15 |
 USNO |   286     0     1   282    3.50   | 8.17e-14  2.75e-14  9.27e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    3.49   | 7.64e-14  1.41e-14  3.55e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.45   | 7.30e-14  3.02e-14  7.44e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.54   | 3.62e-14  1.49e-14  6.14e-15 |
 ALGO |   288     1     1   143    2.00   | 5.50e-14  1.53e-14  2.55e-15 |
 GODE |   254     0     0   251    1.89   | 6.42e-14  1.70e-14         - |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.55   | 5.82e-14  2.76e-14  2.38e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.75   | 3.76e-14  1.81e-14  6.97e-15 |
 G25  |   229     0     0   221    0.18   | 7.13e-14  4.33e-14         - |
 G32  |   288     0     0   288    0.10   | 2.00e-13  6.25e-14  7.59e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.10   | 4.50e-13  1.46e-13  2.57e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.08   | 2.16e-13  6.78e-14  5.13e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.07   | 4.11e-13  1.51e-13  8.07e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.04   | 6.47e-13  1.65e-13  3.98e-14 |
 G26  |   282     0     0   279    0.03   | 4.51e-13  1.39e-13  1.08e-13 |
 G06  |   286     0     0   285    0.03   | 6.92e-13  1.66e-13  1.29e-13 |
 G01  |   180     0     3    13    0.02   | 5.40e-13  6.81e-14         - |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.12e-12  2.90e-13  9.50e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.50e-12  4.79e-13  1.19e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.50e-12  4.15e-13  1.92e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.01   | 6.95e-13  4.40e-13  1.10e-13 |
 HARB |   288     1     0   143    0.00   | 1.26e-12  4.36e-13  1.74e-13 |
 NNOR |   288     0     1   145    0.00   | 1.08e-12  2.45e-13  1.41e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.97e-14  7.33e-15  1.48e-15 |
 KELY |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NURK |   268     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUUJ |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  6.05e-14  2.94e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  4.35e-13  2.98e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.59e-13  7.30e-14  1.69e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.43e-13  7.42e-14  3.01e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  6.09e-13  5.85e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.23e-13  5.82e-14  2.34e-14 |
 G22  |   288     5     6     0    0.00   | 1.27e-12  1.67e-13  4.90e-14 |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 8.92e-13  1.35e-13  3.52e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.84e-13  8.23e-14  2.70e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  6.20e-14  1.53e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.19e-13  6.22e-14  2.84e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.02e-13  7.69e-14  1.75e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.88e-13  6.61e-14  2.58e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.39e-13  6.21e-14  2.52e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.59e-13  6.12e-14  3.25e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.37e-13  7.30e-14  3.04e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.38e-13  6.19e-14  3.01e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 6.31e-13  6.50e-14  3.08e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  4.05e-13  2.25e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.06e-13  3.97e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  5.88e-14  2.15e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 4.99e-13  6.01e-14  2.21e-14 |
 G03  |   286     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  3.91e-13  3.48e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  6.42e-14  2.08e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   274     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 4.95e-13  1.49e-13  2.44e-13 |
 SHAO |   287     0     0     0    0.00   | 8.77e-14  6.24e-14  1.19e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SASK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 4.56e-13  3.82e-13  1.39e-12 |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 4.59e-13  7.38e-13  4.32e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.87e-13  5.36e-13  4.34e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   268     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   | 1.86e-12  6.03e-13  2.87e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 4.50e-13  2.00e-13  6.13e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 1.04e-12  8.59e-13  5.82e-13 |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.30e-17  3.96e-16  2.38e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     MATE      YELL      DRAO |
------------------------------------------+------------------------------+
