
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1596   Day: 6   MJD: 55422                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2979     96     -16      20   2129   2129      0   4282   4282      0    0.00
 cod |   288     0  25739    610     771     963     23     26     21     82     73     86   11.91
 emr |   288     0  23099    321   -5329    1938     15     15     16     63     60     64   20.40
 esa |   288     0  32189    833    1064   -1811     14     14     13     72     93     62   24.31
 gfz |   288     0  31088    822     -32      34     15     13     15     62     64     62   21.76
 iga |    96     0   2849      3    2443    1006     51     51      0     87     87      0    0.00
 igu |    96     0   2849      0    2455     994   1684   1684      0   2972   2972      0    0.00
 jpl |   288     0  26695    529   -3006    2753     14     17     13     82     87     80   21.62
 ngs |    96     0   2979     96     -58      70   2042   2042      0   4110   4110      0    0.00
 usn |   288     0  24106    568   -1619     463     63     82     49    115    128    107    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -149   133     -     -   -73     -     -     -     0     - |
    2 |   771    69   -40    22    49    27   383   -75   728    37 |
    3 | -4370     X     1     X     X   -74 -5610    -1 -4106   -10 |
    4 |  2794    31    13   -48   -22   -25  4685    46  2662    60 |
    5 |  1238    99   -46  -137   107     5  -122    35   986   187 |
    6 |  -754    27    57   -87     X   -63  -994    32 -1283   -81 |
    7 |   -63     9    20  -144    78   -35  1365    59   267   -29 |
    8 | -3578   -49    61   -80    95   -77 -1316   -35 -3717    -4 |
    9 |   916   102    73   -73   -29    -7 -7396   -13   223    81 |
   10 | -6830    12  -100   114    24     7 -1027   -65 -7004    83 |
   11 |  7552    39    -7   -29    -8     0  1274    25  6696   -48 |
   12 |  -785     7   -84   175    22    99   415  -144  -566   -36 |
   13 |  3201   -17   -62    81    19     6  -520   -42  3594   -26 |
   14 |  3573    25   -61    96    -3     7   766   -61  3738   -14 |
   15 |   930    63   -27   -28    48    40   346   -25   809    83 |
   16 |  3658   -30    24  -103    11   -34   941    99  3971   132 |
   17 |  1648    49    65  -175    79     8   987    29  1696  -147 |
   18 |  3819   185    -5  -162    43    32  -455    41  4056    60 |
   19 |   151   -88   -47    60    47    11  -635   -22   384  -222 |
   20 |  3457    19    29   -50  -107   -99   371   126  3660    74 |
   21 |   792    11   -19   -22    96    59  -408   -59  1380    80 |
   22 |   939   -44   -60    -4   117    47  6004   -33   111    22 |
   23 |  1405    -6    42     8   -21   196  1088   -24  1416   158 |
   24 | -2472   -20    25   -67   -18  -109  -806    82 -3377    95 |
   25 |     X   -22     -   105  -108     -     -     -     X     - |
   26 |   720     X     3     X    -3   -67  -976     X  -363    20 |
   27 | -7429    15    90   -72   -41    -3   261    30 -7207    94 |
   28 |  3886   -59     1    25    -2    37 -2644     6  3848  -112 |
   29 | -1125    24   112  -129   -28    88   158    54  -652   185 |
   30 | -6736    42    39   -47     3   -10  3725   -10 -5860    69 |
   31 |   808    42    26    24   -10    35   306   -66   603    77 |
   32 | -8387  -126   -81   -28  -113  -130  -882   353 -7215   -27 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    37   -37     -     -    -5     -     - |
 ALGO |     -  -122    71     -     -     -     -     -     -   -61 |
 ALIC |     -   -45     -    22     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -62     -     -    34     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -129     -    38     -     -     -    28     -   -54 |
 AREQ |     -     -    21   -22    73     -     -   -69     -  -116 |
 ARTU |     -     -     -   -29   -26     -     -    59     -     - |
 ASPA |     -    -2     -   156  -144     -     -    -1     -     - |
 BAKE |     -     -     -     9    42     -     -   -53     -     - |
 BRFT |     -    83     -   -47     7     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -23     -     6     6     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -35    21     -   -96     -     -    96     -     6 |
 CAGZ |     -     -     -   -34     -     -     -    38     -    73 |
 CEDU |     -     -     -    18   -19     -     -     1     -     - |
 CHPI |     -     -     -    34     -     -     -   -39     -     - |
 CHUR |     -  -118    42     -     -     -     -    25     -     - |
 COCO |     -    73     -     -   -40     -     -     -     -    56 |
 CONZ |     -     -     -  -148   165     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -19    16   -37     -     -    38     -   -79 |
 DAEJ |     -   143   -87     6     -     -     -     -     -    57 |
 DAV1 |     -   -68     -     8    28     -     -     -     -    17 |
 DGAR |     -     -     -     X   -32     -     -    33     -     X |
 DRAO |     -    30  -139     -   -11     -     -   126     -  -142 |
 DUBO |     -     -     -    -3     3     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -    99     -     6   -60     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     9     -     X     -     -    -9     -     - |
 GLPS |     -   -16     -    13    -9     -     -     3     -     - |
 GLSV |     -    79     -   -40    75     -     -   -75     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -    56     -     -   -56     -     X |
 GUAT |     -   -21     -    18    16     -     -   -25     -     - |
 HARB |     -     -    89     -     -     -     -   -84     -     - |
 HOB2 |     -    86   -38   -25    17     -     -     -     -    87 |
 HOFN |     -    -9     -   -56    67     -     -     -     -    19 |
 HYDE |     -     -     -    27   -31     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    82     -     -   -49     -     -     4     -    19 |
 KELY |     -     -     -  -100   111     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -   -52    58     -     -     -     -   153 |
 KIRU |     -     -  -109    75    18     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    22    93    26  -189     -     -    61     -    22 |
 KUUJ |     -     -     -   100     -     -     -  -113     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    72   -80     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    48   -79    -5     -     -    48     -    92 |
 MAC1 |     -    29     -   -27     7     -     -     6     -     8 |
 MAL2 |     -     -     -    21   -24     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -   -66    85     -     -     -   -29     -     - |
 MAS1 |     -    -1    19    97  -107     -     -   -18     -    12 |
 MATE |     -     -    28    10   -38     -     -     -     -    36 |
 MAW1 |     -    47     -   -31    11     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -   -16     -     -     -     -    15     -   -42 |
 MDO1 |     -  -189   -48    -8     4     -     -   155     -   -10 |
 MIZU |     -    42   -25     -     -     -     -     -     -    -2 |
 MKEA |     -   -20     -     -    11     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -22     -     -     -    25     -     - |
 NANO |     -   -48     -    31    -8     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -81     -    43    -4     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    83   -49     -     -     -     -     -     -     2 |
 NNOR |     -     -  -126   106     -     -     -     -     -   -60 |
 NRC1 |     -     -   -30     -    28     -     -     -     -  -108 |
 NRIL |     -     7     -    27    53     -     -   -88     -     - |
 NRMD |     -   -18     -     -    10     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -89     -    65   -23     -     -     -     -  -202 |
 NURK |     -     -     -    38   -42     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   168     -   -38    78     -     -  -128     -    87 |
 ONSA |     -     -    24   -19    -1     -     -     -     -   -57 |
 PERT |     -     -  -104    30   -79     -     -   144     -    41 |
 PETS |     -     -     -    41    12     -     -   -58     -     - |
 PIE1 |     -    33    20     -   -37     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    18  -104     -     -    84     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -    57     -     -   -57     -     - |
 PRDS |     -   -45    26     -     -     -     -     -     -  -137 |
 PTBB |     -  -104    61     -     -     -     -     -     -     3 |
 QAQ1 |     -  -121    10    34     -     -     -    20     -     - |
 RABT |     -     -     -   -15     -     -     -    17     -     - |
 RESO |     -    -5     -     -     3     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    98     -     2   -51     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   160   -42     -     -  -130     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -45     -     -     -    50     -     - |
 SANT |     -   -25     -     -    14     -     -     -     -     - |
 SASK |     -     -     -   -49     -     -     -    56     -     - |
 SCH2 |     -  -141    24    17    36     -     -     -     -   -43 |
 SCUB |     -     -     -   -71     -     -     -    80     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -132    30     -     -   118     -   244 |
 SHAO |     -     -     -    -9     -     -     -    10     -   -74 |
 SPT0 |     -   -13     8     -     -     -     -     -     -   -49 |
 STJO |     -     -    19    35   -52     -     -    -5     -    29 |
 SUTM |     -     -    42   -35     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -   185     -     -     -     -  -175     -   -62 |
 SYOG |     -   126    12   121     3     -     -  -197     -     - |
 THTI |     -     -   -21     -     -     -     -    20     -   -84 |
 THU2 |     -     -     -     3     -     -     -    -4     -   295 |
 THU3 |     -   -96   -32     -    82     -     -     -     -  -182 |
 TIDB |     -     -   -21     -    28     -     -    -8     -    57 |
 TIXI |     -   -15     -    16     -     -     -   -10     -     - |
 TLSE |     -   -33    19     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -     1     -    77   -87     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -35    61     0   -38     -     -     -     -  -118 |
 TWTF |     -   -59    34     -     -     -     -     -     -  -104 |
 ULAB |     -     -     -    77    36     -     -  -123     -     - |
 UNBJ |     -     -     -  -136     -     -     -   153     -     - |
 UNSA |     -     -     -    13   -15     -     -     X     -     - |
 URUM |     -     -     -    61   -11     -     -   -58     -   -39 |
 USN3 |     -    22   -13     -     -     -     -     -     -     0 |
 USNO |     -    24   -14     -     -     -     -     -     -     9 |
 VALD |     -     -     -    67     -     -     -   -76     -     - |
 VILL |     -     -   -39    33     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    89     5   -68     0     -     -    22     -   -33 |
 WILL |     -    36   -21     -     -     -     -     -     -  -162 |
 WROC |     -     -    24   -20     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    41    -4     -   -18     -     -     -     -    21 |
 WTZA |     -   -18     -     -     -     -     -    10     -   -21 |
 WTZR |     -     5     X    16   -20     -     -     -     -   -17 |
 XMIS |     -     -     -    37   -41     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   -69    56     -     -     -    -4     -   -92 |
 YAR2 |     -     -   -28     -    26     -     -     -     -  -129 |
 YELL |     -  -222    23   105   144     -     -  -163     -     - |
 YKRO |     -     -     -    27     9     -     -   -39     -     - |
 YSSK |     -    -3     -    -1    29     -     -   -26     -     - |
 ZECK |     -     -     -   -47   -83     -     -   136     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     -    61     -     -   -61     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   400    24     -     -    13     -     -     -   189     - |  105    164
    2 |  1280    21    12    11    13    26   246    13   974    38 |  288    238
    3 |  2377     X    17     X     X   143  3061    16  2277    48 |  267   2387
    4 |  2940    31    15    13    15    48  3264    19  2984    60 |  288    642
    5 |   958    32    16    10    15    43   320    11   989    78 |  288    366
    6 |  2101    50    41    42     X    69  1485    38  1532    56 |  276    719
    7 |   513    21    15    21    10    36   683    16   432    95 |  288    212
    8 |  4331    18    14    10     8    31  3389     9  3667   112 |  288   2797
    9 |  4683    26    14    17    12    40  4270    18  5274    92 |  288   2851
   10 |  2202    27    13    10    11    45  1608    14  1937    91 |  288   1745
   11 |  1767    32    11    12    17    29   939    16  1643    41 |  288    341
   12 |   741    38    12    15     9    41   505    22   551   116 |  288    211
   13 |   507    26    10    12    13    29   478    16   603    76 |  288    310
   14 |  1272    21    12    13    18    39   764    21  1031    56 |  288    237
   15 |   598    25    13    13    11    27   337    18   468   101 |  288    238
   16 |  1204    40    18    17     9    34   868    13   897    56 |  288    395
   17 |   600    12    12     9    12    42   457    18   552    55 |  288    395
   18 |   640    15    11    12    11    28   368    13   421    78 |  288    212
   19 |   722    36    13    12    25    30   379    19   538    74 |  288    270
   20 |   954    25    13     8    11    39   563    10   666    89 |  288    218
   21 |   596    15    14    11    10    43   366    12   735    74 |  288    288
   22 |  2195    21    13     9    14    42  3195    13  1722    77 |  288    369
   23 |   979    19    11    15    10    38   316    14   855    71 |  288    217
   24 |  4982    20    14    15    14    38  2650    16  5098    49 |  288   2017
   25 |     X    26     -    16    19     -     -     -     X     - |  288    655
   26 |  2269     X    24     X    23   156  1025     X  1073   158 |  224    614
   27 |  3276    27    16    12    12    40  1558    15  3508    80 |  288   3551
   28 |  1877    20    13     8     9    26   842    16  1214   119 |  288    273
   29 |  1468    19    13    18    13    51   467    18  1097    91 |  288    313
   30 |  2582    26    12    13    12    52  2241    16  2680   104 |  288   1364
   31 |   893    28    14     9    10    39   273    18   794    43 |  288    212
   32 |  1648    28    14    12    13    32   631    18  1692   101 |  288    825
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    12    15     -     -    13     -     - |  288   8233
 ALGO |     -    16    10     -     -     -     -     -     -    21 |  288     29
 ALIC |     -    13     -     6     -     -     -     -     -     - |  252   5015
 ALRT |     -    10     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   8571
 AMC2 |     -    25     -    13     -     -     -     9     -    22 |  288     28
 AREQ |     -     -    15    14    12     -     -    16     -    98 |  288   4388
 ARTU |     -     -     -    10     7     -     -     9     -     - |  288   7756
 ASPA |     -    14     -    14    19     -     -    17     -     - |  288   8516
 BAKE |     -     -     -     8     9     -     -    11     -     - |  288   5735
 BRFT |     -    17     -    14    15     -     -     -     -     - |  264     35
 BRMU |     -    28     -    16    24     -     -     -     -     - |  288   3325
 BRUS |     -    19    19     -    11     -     -    12     -    27 |  288     27
 CAGZ |     -     -     -    25     -     -     -    28     -    30 |  287    >>>
 CEDU |     -     -     -    17    16     -     -    15     -     - |  288   2772
 CHPI |     -     -     -    12     -     -     -    13     -     - |  288  10441
 CHUR |     -    14     7     -     -     -     -     6     -     - |  288  12261
 COCO |     -    25     -     -    14     -     -     -     -    38 |  288  15894
 CONZ |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288     24
 CRO1 |     -     -     9    13    11     -     -    12     -    43 |  288     35
 DAEJ |     -    28    23    20     -     -     -     -     -    58 |  284   1355
 DAV1 |     -    25     -     5    12     -     -     -     -    77 |  288   4285
 DGAR |     -     -     -     X    15     -     -    15     -     X |  288  13038
 DRAO |     -    16    13     -    13     -     -    11     -    11 |  288     26
 DUBO |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  288   6562
 FAA1 |     -    23     -    10    20     -     -     -     -     - |  288   7358
 FAIR |     -     -     7     -     X     -     -     6     -     - |  288   7930
 GLPS |     -    42     -    15    14     -     -     9     -     - |  288  10100
 GLSV |     -    17     -     8     9     -     -    15     -     - |  288   1869
 GOLD |     -     -     -     -    30     -     -    30     -     X |  259   8496
 GUAT |     -    17     -    18    13     -     -    17     -     - |  288   3808
 HARB |     -     -    17     -     -     -     -    16     -     - |  287  51861
 HOB2 |     -    17    18    14    13     -     -     -     -    73 |  288     42
 HOFN |     -    12     -     7     9     -     -     -     -    60 |  287    >>>
 HYDE |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  288   4482
 IISC |     -    34     -     -    36     -     -    23     -    34 |  287  13395
 KELY |     -     -     -    19    21     -     -     -     -     - |  169   9048
 KERG |     -     -     -    46    52     -     -     -     -   161 |  196 144362
 KIRU |     -     -    18    19    17     -     -     -     -     - |  288   1681
 KOUR |     -    16    18    17    13     -     -    14     -    62 |  288    132
 KUUJ |     -     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   6018
 LHAZ |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  284    >>>
 LPGS |     -     -    29    11    21     -     -    12     -    64 |  288  11550
 MAC1 |     -    20     -     8    10     -     -    13     -    52 |  288   7149
 MAL2 |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -     -     8     7     -     -     -     7     -     - |  288   2890
 MAS1 |     -    11    16    14    11     -     -    11     -    61 |  288   7728
 MATE |     -     -    13    11    11     -     -     -     -    24 |  288     49
 MAW1 |     -    42     -    10    15     -     -     -     -     - |  288   4947
 MCM4 |     -     -    10     -     -     -     -     9     -    41 |  288   7095
 MDO1 |     -    16    13    11    14     -     -     9     -    20 |  288   9100
 MIZU |     -    40    23     -     -     -     -     -     -    54 |  288    622
 MKEA |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     - |  287  13752
 MORP |     -     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   4924
 NANO |     -    11     -     8     8     -     -     -     -     - |  288   3805
 NICO |     -    22     -     8    10     -     -     -     -     - |  288   4619
 NIST |     -    13     8     -     -     -     -     -     -    25 |  288     19
 NNOR |     -     -    18    15     -     -     -     -     -    45 |  288    534
 NRC1 |     -     -    12     -    11     -     -     -     -    55 |  288     27
 NRIL |     -    21     -     9     6     -     -     8     -     - |  288  12580
 NRMD |     -    24     -     -    13     -     -     -     -     - |  287   8247
 NTUS |     -    25     -    13    21     -     -     -     -    33 |  288   3002
 NURK |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  207    >>>
 NYA1 |     -    16     -     8     6     -     -    10     -    26 |  288    508
 ONSA |     -     -    14    10    13     -     -     -     -    19 |  288     18
 PERT |     -     -    22    17     8     -     -    17     -    28 |  288   3461
 PETS |     -     -     -    11    21     -     -    14     -     - |  288  10024
 PIE1 |     -    14    18     -    18     -     -     -     -     - |  288     37
 PIMO |     -     -     -    20    16     -     -    14     -     - |  288  10349
 POL2 |     -     -     -     -    26     -     -    26     -     - |  288   7750
 PRDS |     -    23    13     -     -     -     -     -     -    26 |  288   9260
 PTBB |     -    14     8     -     -     -     -     -     -    17 |  288     60
 QAQ1 |     -    27    19     8     -     -     -     9     -     - |  288   9146
 RABT |     -     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288  13425
 RESO |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   7084
 REUN |     -    50     -    19    24     -     -     -     -     - |  287   8172
 REYK |     -     -     -    12    10     -     -    13     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   8786
 SANT |     -    35     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   1043
 SASK |     -     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  288   8132
 SCH2 |     -    16    11     9    11     -     -     -     -    54 |  288   5721
 SCUB |     -     -     -    15     -     -     -    17     -     - |  288  16407
 SEY1 |     -     -     -    15    22     -     -    16     -    45 |  288  14004
 SHAO |     -     -     -    10     -     -     -    11     -    40 |  288   4741
 SPT0 |     -    15     8     -     -     -     -     -     -    23 |  182     32
 STJO |     -     -    12    10    12     -     -     7     -    48 |  288   4374
 SUTM |     -     -     9     7     -     -     -     -     -     - |  288  10633
 SUWN |     -     -    26     -     -     -     -    24     -   104 |  286   5822
 SYOG |     -    22    15    23     9     -     -    13     -     - |  288    504
 THTI |     -     -     9     -     -     -     -     8     -    47 |  288  13276
 THU2 |     -     -     -     6     -     -     -     7     -    29 |  288   1553
 THU3 |     -    13     7     -     8     -     -     -     -    47 |  288   8954
 TIDB |     -     -    11     -    16     -     -    12     -    81 |  288     64
 TIXI |     -    19     -     9     -     -     -    10     -     - |  287   7806
 TLSE |     -    11     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   6311
 TOW2 |     -    12     -     9    12     -     -     -     -     - |  288   4523
 TSKB |     -    18    12    16    20     -     -     -     -    31 |  288   2860
 TWTF |     -    17    10     -     -     -     -     -     -    57 |  288     35
 ULAB |     -     -     -     8     7     -     -     7     -     - |  288   9331
 UNBJ |     -     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    40    44     -     -     X     -     - |  255    >>>
 URUM |     -     -     -     9    10     -     -    10     -    35 |  288    >>>
 USN3 |     -    14     8     -     -     -     -     -     -    24 |  288     21
 USNO |     -    23    13     -     -     -     -     -     -    62 |  284     20
 VALD |     -     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288   6366
 VILL |     -     -    14    12     -     -     -     -     -     - |  288   9129
 WHIT |     -    29    12     7    14     -     -    13     -    16 |  288   5119
 WILL |     -    17    10     -     -     -     -     -     -    23 |  288  15266
 WROC |     -     -    25    21     -     -     -     -     -     - |  284   4189
 WSRT |     -    21    13     -     7     -     -     -     -    15 |  288     15
 WTZA |     -    12     -     -     -     -     -     7     -    17 |  288    749
 WTZR |     -    15     X    11    12     -     -     -     -    29 |  288     21
 XMIS |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  288   3831
 YAKT |     -     -    52    28     -     -     -    19     -    39 |  288  30709
 YAR2 |     -     -    12     -    11     -     -     -     -    44 |  288   7931
 YELL |     -    18    10     8    13     -     -    11     -     - |  288     20
 YKRO |     -     -     -    11    11     -     -    15     -     - |  288  15910
 YSSK |     -    15     -    14    14     -     -     7     -     - |  287   8923
 ZECK |     -     -     -    17    15     -     -    17     -     - |  288   8670
 ZWE2 |     -     -     -     -     7     -     -     7     -     - |   89    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2130    23    16    14    15    52  1684    15  2042    64 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   DGAR  | 1596-6  0:10:00 |       -5048
esa |   DGAR  | 1596-6  0:15:00 |        3293
esa |   DGAR  | 1596-6  0:20:00 |        6026
esa |   DGAR  | 1596-6  0:30:00 |       -1288
esa |   DGAR  | 1596-6  0:35:00 |       -1390
esa |   DGAR  | 1596-6  0:40:00 |         837
gfz |   FAIR  | 1596-6  0:10:00 |       -8435
gfz |   FAIR  | 1596-6  0:15:00 |        4949
gfz |   FAIR  | 1596-6  0:20:00 |        1300
gfz |   FAIR  | 1596-6  0:25:00 |        3796
gfz |   FAIR  | 1596-6  0:30:00 |       -1093
gfz |   FAIR  | 1596-6  0:35:00 |        -707



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 CONZ |   288     0     0   288   10.84   | 2.81e-14  5.14e-15  1.95e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.86   | 2.99e-14  9.02e-15  2.43e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.12   | 3.40e-14  7.13e-15  1.76e-15 |
 NIST |   288     0     0   288    7.33   | 3.93e-14  5.90e-15  1.83e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.65   | 3.85e-14  9.56e-15  1.32e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    5.53   | 3.05e-14  7.95e-15  1.86e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.42   | 3.29e-14  6.31e-15  1.53e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    4.67   | 3.67e-14  8.30e-15  1.89e-15 |
 TWTF |   288     1     0   287    4.35   | 4.91e-14  1.13e-14  2.46e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    4.21   | 3.57e-14  1.30e-14  2.87e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.16   | 5.24e-14  6.13e-15  2.76e-15 |
 YELL |   288     0     0   143    3.94   | 2.99e-14  6.68e-15  1.79e-15 |
 SPT0 |   182     0     0   179    3.71   | 4.63e-14  7.58e-15         - |
 PTBB |   288     0     0   288    3.42   | 4.70e-14  8.15e-15  3.63e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.39   | 4.35e-14  7.49e-15  1.60e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.06   | 4.93e-14  1.04e-14  2.05e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    2.92   | 4.65e-14  8.06e-15  1.91e-15 |
 BRFT |   264     0     0   264    1.75   | 3.26e-14  9.30e-15  4.76e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.55   | 3.12e-14  7.38e-15  4.25e-15 |
 USNO |   284     1     0   282    1.28   | 5.20e-14  8.83e-15  2.22e-15 |
 CRO1 |   288     0     1   153    1.27   | 8.21e-14  1.02e-14  2.52e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.00   | 1.00e-13  1.30e-14  4.19e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.90   | 3.94e-14  2.50e-14  1.04e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.28   | 6.41e-14  2.74e-14  4.02e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.10   | 3.94e-13  1.09e-13  4.92e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.05   | 2.11e-13  6.89e-14  9.46e-14 |
 G16  |   288     0     1   234    0.05   | 6.02e-13  7.37e-14  4.32e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.05   | 4.28e-13  1.58e-13  4.64e-14 |
 G26  |   224     0     0   220    0.04   | 4.28e-13  1.28e-13         - |
 G06  |   276     0     0   274    0.03   | 5.84e-13  1.34e-13  5.82e-14 |
 WTZA |   288     0     0   143    0.02   | 4.64e-13  1.20e-13  5.16e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 5.83e-13  1.83e-13  2.43e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.73e-13  1.84e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  2.78e-13  1.90e-13 |
 HARB |   287     0     0   286    0.01   | 1.31e-12  3.38e-13  1.45e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.62e-13  1.39e-13 |
 SANT |   288     0     0   143    0.00   | 1.03e-12  2.89e-13  1.12e-13 |
 G03  |   267     0     0   263    0.00   | 1.21e-12  3.58e-13  2.53e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 7.35e-13  3.35e-13  1.25e-13 |
 DAEJ |   284     0     0   281    0.00   | 1.59e-12  4.65e-13  8.73e-14 |
 G08  |   288     0     1   143    0.00   | 1.46e-12  4.31e-13  2.60e-13 |
 THU2 |   288     0     0   143    0.00   | 2.88e-13  8.00e-14  1.06e-13 |
 MAR6 |   288     0     0   288    0.00   | 2.54e-13  8.15e-14  1.98e-13 |
 NYA1 |   288     0     2    37    0.00   | 1.32e-12  2.67e-13  3.92e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.94e-14  3.41e-15  9.54e-16 |
 G01  |   105     1     2     0    0.00   | 4.31e-13  5.27e-14         - |
 NURK |   207     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   169     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   196     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.69e-13  6.99e-14  1.99e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.91e-13  6.72e-14  2.85e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 5.76e-13  7.40e-14  2.55e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.88e-13  4.75e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  3.97e-13  2.26e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 4.95e-13  6.39e-14  1.92e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 9.49e-13  9.91e-14  5.77e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.69e-13  1.13e-13  2.88e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 8.06e-13  9.56e-14  2.71e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.07e-13  7.67e-14  1.77e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 7.43e-13  8.08e-14  1.87e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.62e-13  8.31e-14  2.42e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.01e-13  7.01e-14  2.23e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.08e-13  5.96e-14  2.20e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.53e-13  6.95e-14  3.01e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  5.95e-14  2.07e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.43e-13  7.07e-14  4.48e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.54e-13  3.88e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.34e-13  6.49e-14  2.21e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 6.47e-13  7.44e-14  2.77e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.76e-13  5.96e-14  2.46e-14 |
 ZWE2 |    89     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VALD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   255     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 6.26e-13  4.85e-13  2.73e-13 |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 1.76e-13  2.38e-13  4.62e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SASK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 6.01e-13  3.57e-13  9.22e-13 |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 5.02e-13  6.30e-13  4.38e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.11e-12  1.11e-13  5.23e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MORP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUUJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 4.52e-13  1.71e-13  6.86e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     6     0    0.00   | 1.51e-12  4.19e-13  3.42e-13 |
 CAGZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 9.50e-13  7.26e-13  5.70e-13 |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.31e-17  2.77e-16  1.66e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     CONZ      CONZ      WTZR |
------------------------------------------+------------------------------+
