
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1636   Day: 4   MJD: 55700                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117563   3016    -363     -90     19     19     19     79     76     88   18.90
 emr |  2880     0 106092   5243   -1076    1246     17     17     16     99    103     77   21.87
 esa |  2880     0 113672    357   -1702   -1836     20     21     15    120    126     98   19.21
 mit |  2880     0 110698   3092     300    -279     19     18     22    129    132    115   17.69
 gfz |   288     0  47405   1017    -161     280     26     27     25    131    100    137   10.44
 grg |   288     0  36409    473    -610     875     42     57     36    235    167    253    0.00
 igr |   288     0  39674    138     726    1223     22     30     19     99     72    105    0.00
 jpl |   288     0  26405    647    -525    1393     22     29     18    295    205    327   11.89
 ngs |    96     0   2935     32   -1078    1041   2433   2433      0   4216   4216      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |    35   -15    58   -85    46   129    56    -2  -724     - |
    3 |    -5    24   107  -145    47    11    14    10 -2611     - |
    4 |    98   -10   -21   -80    95    40    13    54 -5313     - |
    5 |    53   127  -136   -89    62  -116    44   297   251     - |
    6 |   -10    41    94  -140    51   -42   -23   -88 -5657     - |
    7 |    14    99  -171    39    46  -108   -73   102  -166     - |
    8 |    41   -24    57   -76    25  -167   -24   -34  2580     - |
    9 |     1   126    54  -233    89  -117    14   193 -4930     - |
   10 |     X     X   174  -190     X  -145     -    34  2731     - |
   11 |    83    75   -64   -95   -97   215   -44  -173  3687     - |
   12 |     9  -116   -26   175   -64   265    -5  -132 -1376     - |
   13 |   -10  -106    86    60    34    84   -65  -196  3739     - |
   14 |   -32   -55    77    31   -15   288   -36  -177  3436     - |
   15 |    43   105  -121   -77   -15  -148    68   551   404     - |
   16 |    92   -77   -13    18   -11   -34   -20   -87  3585     - |
   17 |    59    20  -303   239    41  -130   -79    -6  -652     - |
   18 |   -66   106   -85    41   -30  -263    -7  -119  3360     - |
   19 |    33  -272   149   164  -159    56   -22  -226 -1063     - |
   20 |   -65   -45   126   -12   -17  -134   -24     1  3301     - |
   21 |   -11    75   -69    -3   -82   111    67    16  3331     - |
   22 |     4  -137   188   -35  -143    47    26    76 -3223     - |
   23 |   -61   -25  -105   244  -106   -39  -116  -404   773     - |
   24 |    49   -74    37    -7    24    93   -29    64 -6307     - |
   25 |  -258   110    66    78  -180  -159    56     X  1404     - |
   26 |  -111   108    58   -85    18  -289   -39    82 -1096     - |
   27 |   -41    47    88  -120    85   -37   -13    84  -486     - |
   28 |   -26   -23   135   -91    25   203    36   -29  3853     - |
   29 |    87   142  -256     8   -32  -368    34    49 -1947     - |
   30 |    53  -127   -15   117    15   171   -68     -  9203     - |
   31 |    27   -99  -183   319  -116   129  -104  -308 -2576     - |
   32 |   -73     X    72     X     X    66     -     X -6001     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -  -237     -   436 -1142   228     -     -     - |
 AJAC |     -     -   166  -180     -  -189     -     -     -     - |
 ALBH |     -    48     -     -  -100     -   -29     -     -     - |
 ALGO |   -46    37    47   -22   -43     -    87     -     -     - |
 AMC2 |    13     -    48   -16   -84  -907   150     -     -     - |
 AREQ |  -104   -47    -1     -   -91  -104    46   335     -     - |
 ASPA |  -163     -   -44     -   -47  -256   105   372     -     - |
 AUCK |  -149     -    47  -187   -16   239   103   452     -     - |
 BAKE |     -     -    50     -   -93    49    -5     -     -     - |
 BAKO |   147     -     -  -150   -14     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -22     -    72     -   -93     -    -7     -     -     - |
 BOGT |     4     -     -     -    -7  -154   111     -     -     - |
 BOR1 |  -137     -     -     -   247     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -58     -  -137     -     -     -   312     -     - |
 BRFT |     2     -     -     -    -4  -102   189     -     -     - |
 BRMU |   -83     -    62  -176  -152   127    47   418     -     - |
 BRST |   -45     -    44     -     -  -227    12     -     -     - |
 BRUS |    39   129     -  -190   -20     -    74     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -  -287     -     -   252     -     - |
 CAS1 |   -43     -   157   -88   -61   -63    78     -     -     - |
 CEDU |     -     -    40     -   -74   177   103     -     -     - |
 CHAT |  -164     -   -28     -   -73    41     -   370     -     - |
 CHPI |     -     -   -26     -  -368   -79    94   366     -     - |
 CHUR |    24   -15   -23  -158  -118   -11    54   365     -     - |
 COCO |  -130     -    95  -143  -255   250   -86   485     -     - |
 CONZ |     -     -  -105    81  -294  -282     5   307     -     - |
 CRO1 |     -    19     9  -164   -51    33    53   239     -     - |
 DAEJ |  -111    -7     -   -42  -152     -    68   386     -     - |
 DARW |    26  -126   185  -288    29   166    82   294     -     - |
 DAV1 |   -47     -    71     -   -46   127    48     -     -     - |
 DGAR |  -128     -     -     -  -135  -117     -   323     -     - |
 DRAO |   -37   106     -     -  -156  -367    -9     -     -     - |
 DUBO |     -     -    69     -  -127   201    96     -     -     - |
 FAA1 |   -24     -    70     -   -86  -806    54     -     -     - |
 FAIR |     -    23     -     -   -48  -191   109     -     -     - |
 FLIN |    44     -     -   -28   -31     -     -     -     -     - |
 GLSV |    32     -    -3     -   -52  -326    30     -     -     - |
 GMAS |     -   100     -  -124     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   108     -   -76   -97     -    35     -     -     - |
 GOLD |    14     -     -     -   -25   230   175     -     -     - |
 GRAS |   -16     -     -     -    30     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   -17     -     -    48   -50     -   161     -     -     - |
 GUAM |     -     -   -78     -   -46     -     -   167     -     - |
 GUAT |  -122     -     -  -153   -84   321   367   527     -     - |
 HARB |   -29   -64     -   -54  -138     -    39   367     -     - |
 HERS |   132     -     -  -141     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -55     -     -     -   100  -169     -     -     -     - |
 HOB2 |    -2   -86    17   144   -90   -20    43     -     -     - |
 HOFN |  -135     -   -84     -  -128  -270    46   465     -     - |
 HOLB |     2     -     -     -    -4     -   140     -     -     - |
 HOLM |    53     -    23     -  -139   -15     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   -11    12     -   -38    45     -     -     - |
 IENG |   -70    -9     -    86     -     -   -12     -     -     - |
 IISC |     -     -   -34     -  -162  -124     9   197     -     - |
 INVK |    -5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -     0    -9    16  -213     -     -     -     - |
 IRKT |     -    68     -    34  -201     -     -     -     -     - |
 ISPA |   -87     -   -50     -   -99   162    56   306     -     - |
 JOZ2 |   -42     -     -    45     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    -5     -     -    11     -     -     -     -     - |
 KARR |   -68     -    75   -42  -189     5   -80   216     -     - |
 KELY |     -     -     -     -  -248     -  -420   218     -     - |
 KERG |     -   -62     1     -   135   138    87     -     -     - |
 KHAJ |     -   -32     -    40     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -48   -40   100     -   -14     -    42     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -316  -314   -24   278     -     - |
 KOKB |   -72   -63     -   -30     -    43    34   274     -     - |
 KOSG |    -9     -     -     -    17     -    25     -     -     - |
 KOUC |     -     -     -    56   -95   -72     -     -     -     - |
 KOUR |  -117    72   -22   -40  -324   187    13   434     -     - |
 KUUJ |     -     -  -143     -     -     -     -   231     -     - |
 LAMA |    37     -   115  -159   -10  -362    98     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    54     -   -99  -101    36     -     -     - |
 LPGS |     -   -79     -     -  -143   154    66   270     -     - |
 MAL2 |     -     -    39     -   -71     -    42     -     -     - |
 MANA |     -     -     3     -    -6     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    17     -   -20     -    70     -     -     -     - |
 MAS1 |   -38    -7    25  -116   -98   -89    36   290     -     - |
 MATE |   -19    33    98   -70   -96   -76    45     -     -     - |
 MAW1 |   -64     -    63     -     X   175    23     -     -     - |
 MCIL |     -     -    67     -  -122  -207     -     -     -     - |
 MCM4 |  -197   -94    19     -     -  -190   123   457     -     - |
 MDO1 |   -66    12    91     -   -73   279   162     -     -     - |
 MDVJ |   198     -  -159   -39     X  -368   -77     -     -     - |
 MEDI |     -   110     -  -136     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |   -17    29     -    78  -163     -    28     -     -     - |
 MOBS |    83     -     -   -88     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    22     -   -41  -239     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -     -  -218     -     -   192     -     - |
 NANO |   -16     -    54     -   -72   -49     2     -     -     - |
 NICO |  -132     -   197  -259   -13     -     -   288     -     - |
 NRC1 |     -    39   -55    12    -1   247    88     -     -     - |
 NRIL |   -55     -   -64     -  -135  -173    26   309     -     - |
 NRMD |  -177     -   176     -    -3    57     -     -     -     - |
 NTUS |    24     -   103   -93   -75     5    87     -     -     - |
 NURK |     -     -    -6     -    10     -    56     -     -     - |
 NYA1 |  -104     -     -   -15   -88     -    77   264     -     - |
 NYAL |     -  -209   270     -   -59   114     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -70     -  -213   -84   -40   301     -     - |
 OHI3 |  -146     -   144     -     -    -8     -     -     -     - |
 ONSA |  -113    26   -10   -82   -86    16    59   347     -     - |
 OPMT |  -121     -     -     -  -124     -     -   301     -     - |
 PALM |     -     -     -   -61   103   506     -     -     -     - |
 PDEL |   -94     -    67  -173   -90   -30   113   375     -     - |
 PERT |     -  -168    28     3  -209     -    54   444     -     - |
 PIE1 |   -90   -19     -   -57  -140     -    -3   377     -     - |
 PIMO |     -     -  -116     -  -197   -20     7   360     -     - |
 POLV |     -     -     -     -  -141     -     -   124     -     - |
 POVE |     -     -    21     -  -233     -     -   171     -     - |
 PRDS |  -101   108     -     -   -45     -   132     -     -     - |
 PTBB |     3   -30     -    33     -     -     0     -     -     - |
 QAQ1 |    12    97   -65     -  -105   -81     4     -     -     - |
 RABT |    16     -     7     -   -41     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    10     -  -127     -     -    96     -     - |
 RESO |   -72     -     -     -  -168   224   -86   261     -     - |
 REUN |  -116     -    98  -215   -25    39    68   368     -     - |
 REYK |     -     -    42     -   -78   -48    33     -     -     - |
 RIOP |  -151     -    72     -   -54     -     -   171     -     - |
 SALU |     -     -  -145     -   -88     -     -   311     -     - |
 SANT |  -113     -     -   200  -135    69    -9     -     -     - |
 SASK |     -     -  -138     -     -     -     -   223     -     - |
 SCH2 |     X   101     X     -  -211    51  -217     -     -     - |
 SCUB |     -     -    25     -   -46   -27   112     -     -     - |
 SFER |     -   -34     -    28  -206   -39   -45   201     -     - |
 SHAO |    10     -     -    -7    -8     -   152     -     -     - |
 SOFI |     1     -     -  -280   107   230     -   319     -     - |
 SPT0 |   -75    89     -   -30     -  -271    89     -     -     - |
 STJO |     -   -43     -     -  -205  -114   -16   260     -     - |
 STR1 |     -   -84     -   104     -    41     -     -     -     - |
 SUTH |   -80     -     -     -     -  -311   -23   128     -     - |
 SUTM |   -45    69     -     -   -64     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -   -78     -     -   164     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -17     -     -    19     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -58   -60   147    41  -110  -259    16     -     -     - |
 THTI |     -     -     -  -136  -185    74     -   365     -     - |
 THU2 |     -     -    32   -35     -     -  -248     -     -     - |
 THU3 |   -80    70     -     -    -2   251    75     -     -     - |
 TIDB |   -20    31     -  -152  -124     -    85   309     -     - |
 TIXI |  -136     -    88  -174   -70   -68    80   394     -     - |
 TLSE |     -     -     -   -48    81  -198     -     -     -     - |
 TOW2 |   -99     -    94    63  -101   -63   123     -     -     - |
 TSKB |   -37    -3     -    38     9     -   104     -     -     - |
 TWTF |  -131  -101     -   -65   198     -   -14   317     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -   -28     -   -38    24     -     - |
 UNBJ |     -     -   -17     -    32     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -  -121     -  -197   203   107   446     -     - |
 URUM |     -     -  -110     -  -142   -76   -18   303     -     - |
 USN3 |    22    54     -   -91     -    60   103     -     -     - |
 USNO |   -15    58     -   -56     -  -135    14     -     -     - |
 USUD |     -    71     -     -  -148     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -56    64     -     -     -    58     -     -     - |
 WAB2 |   -24     -     -   100  -125     -     -     -     -     - |
 WHIT |    -5   -79   -40     -  -109  -167    52   314     -     - |
 WILL |    16     X     -     -   -30     -   194     -     -     - |
 WIND |     2     -     -     -    -5  -390   124     -     -     - |
 WROC |   -90    78     -     X     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |    20    50     -   -42   -70  -222    71     -     -     - |
 WTZA |    30     -     -   -32     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -105     -   168     -  -119   187    36     -     -     - |
 WUHN |     -     -   158  -130   -70     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -   104     -  -192   -53   -19     -     -     - |
 YAKT |  -116   -32    30     -  -118     -    50   299     -     - |
 YAR2 |    28     6     -     -   -64     -    56     -     -     - |
 YEBE |     -   -14     -    18     -  -635     -     -     -     - |
 YELL |  -135    36     -  -147    31  -187    98   340     -     - |
 YSSK |  -110     -   -31     -  -153     -    30   358     -     - |
 ZIMM |    14     -     -     -   -25     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    16    13    22    22    15    58    33    17   570     - | 2880    217
    3 |    14    17    15    15    15    53    13    13  2658     - | 2880   1985
    4 |     9    15    14    19    23    53    20    23  1841     - | 2880    692
    5 |    33    16    20    30    45    65    47    44   761     - | 2880    326
    6 |    16    17    18    14     9    51    10    12  2740     - | 2880   1237
    7 |    13    18    25    15    23    41    26    23   601     - | 2880    473
    8 |    13    19    21    23    13    49    20    17  3202     - | 2880   2557
    9 |    18    14    22    16    38    47    36    34  3863     - | 2880   2900
   10 |     X     X    21    23     X    84     -    55  3394     - | 2318   1814
   11 |    12    19    18    14    29    71    32    28   576     - | 2880    326
   12 |    19    16    25    18    20    79    27    22   814     - | 2880    306
   13 |    15    18    24    13    19    52    37    22  1013     - | 2880    257
   14 |    17    17    23    18    21    51    26    29  1046     - | 2880    203
   15 |    17    19    33    23    56    68    58    65   650     - | 2880    214
   16 |    32    23    21    16    15    68    17    18   629     - | 2880    297
   17 |    13    18    15    12    15    53    15    12  1069     - | 2880    224
   18 |    28    10    26    32    17    46    24    29   926     - | 2880    245
   19 |    18    17    16    14    39    61    39    39   638     - | 2880    173
   20 |    16    12    21    23    13    43    23    24   448     - | 2880    334
   21 |    19    15    23    21    13    49    21    24   633     - | 2880    286
   22 |    20    17    21    16    13    43    17    16  1521     - | 2862    318
   23 |    16    18    26    19    52    75    55    54   717     - | 2880    164
   24 |     9    14    18    14    17    66    24    25  5224     - | 2880   4014
   25 |    17    15    25    16    29    67    28     X   360     - | 2880    165
   26 |    21    20    19    16    18    36    23    21  1048     - | 2880    755
   27 |    20    15    17    11    25    42    28    24  5924     - | 2880   3858
   28 |    17    16    18    13    11    66    24    14  1209     - | 2880    291
   29 |    23    13    22    11    11    46    18    19   858     - | 2880    220
   30 |    34    29    25    24    40    41    37     -  8470     - | 2880   5781
   31 |    14    18    21    17    48    70    49    45  1103     - | 2880    247
   32 |    17     X    16     X     X    69     -     X  1851     - | 2769   1168
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -    15     -    28    33    11     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -    16    18     -    26     -     -     -     - |  287   3082
 ALBH |     -     8     -     -    16     -    10     -     -     - |  288   8378
 ALGO |    11    17    12    22    24     -    12     -     -     - |  288     43
 AMC2 |    13     -    10    17    17   145    11     -     -     - |  288     26
 AREQ |    15    24    11     -    58    24     9    17     -     - |  288  10702
 ASPA |    16     -    15     -    25    30    12    20     -     - |  288   9191
 AUCK |    20     -     8    21    11    46    11    16     -     - |  288   3845
 BAKE |     -     -     5     -    10    31    11     -     -     - |  288   3555
 BAKO |    29     -     -    43    47     -     -     -     -     - |  288   3307
 BJFS |     9     -     9     -    19     -    19     -     -     - |  288   6547
 BOGT |    14     -     -     -    25    14    14     -     -     - |  288  11907
 BOR1 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   6262
 BREW |     -    10     -    12     -     -     -    16     -     - |  288     73
 BRFT |    16     -     -     -    28    49    25     -     -     - |  288   2354
 BRMU |    19     -    22    41    43    22    13    14     -     - |  288   3481
 BRST |    12     -    12     -     -    44    26     -     -     - |  194   3122
 BRUS |    21    13     -    34    27     -    17     -     -     - |  288   1187
 CAGL |     -     -     -     -    36     -     -    32     -     - |    3  44922
 CAS1 |    16     -    13    15    24    23    16     -     -     - |  288   3071
 CEDU |     -     -    10     -    18    20    22     -     -     - |  267    627
 CHAT |    15     -    18     -    15    20     -    14     -     - |  287   9452
 CHPI |     -     -     9     -    14    25     9    12     -     - |  288  11095
 CHUR |    11    13    19    22    17    39     7    13     -     - |  288   5221
 COCO |    33     -    22    28    50    40    33    20     -     - |  288   5933
 CONZ |     -     -    12    18    29    29    12    19     -     - |  288     27
 CRO1 |     -    17    21    23    37    37    15    24     -     - |  288     54
 DAEJ |    15    17     -    17    40     -    14    20     -     - |  287    938
 DARW |    28    13    13    21    22    59    13    17     -     - |  288   5357
 DAV1 |    58     -    30     -    52    71    36     -     -     - |  267   2601
 DGAR |     8     -     -     -    17    23     -     9     -     - |  288  16978
 DRAO |     9    12     -     -    16    25    11     -     -     - |  288   9537
 DUBO |     -     -     8     -    15    25     9     -     -     - |  288  67430
 FAA1 |    19     -    18     -    21    36    12     -     -     - |  288   4923
 FAIR |     -     8     -     -    17    41    41     -     -     - |  284   6427
 FLIN |    16     -     -    18    17     -     -     -     -     - |  288   3732
 GLSV |     9     -    10     -    10    14    11     -     -     - |  288   1945
 GMAS |     -    18     -    22     -     -     -     -     -     - |  287   3356
 GODE |     -    20     -    20    19     -    11     -     -     - |  288    157
 GOLD |     7     -     -     -    13    26    15     -     -     - |  288  14222
 GRAS |    46     -     -     -    83     -     -     -     -     - |  202   7790
 GRAZ |    12     -     -    13    16     -    38     -     -     - |  287   4458
 GUAM |     -     -    23     -    40     -     -    16     -     - |  288  12677
 GUAT |    53     -     -    31    23    54    46    36     -     - |  288   3510
 HARB |    23    22     -    35    20     -     9    16     -     - |  288   1147
 HERS |    23     -     -    25     -     -     -     -     -     - |  288     90
 HNPT |    12     -     -     -    22    30     -     -     -     - |  287   3433
 HOB2 |    29    26    15    22    15    29    13     -     -     - |  288     81
 HOFN |     9     -    10     -    20    25    11    13     -     - |  287    >>>
 HOLB |     6     -     -     -    11     -    26     -     -     - |  288   3205
 HOLM |    16     -    16     -    10    16     -     -     -     - |  288   7227
 HRAO |     -     -    12    13     -    17    10     -     -     - |  288    212
 IENG |    22    20     -    21     -     -    18     -     -     - |  288    188
 IISC |     -     -    16     -    29    36    10    14     -     - |  288  17734
 INVK |    31     -     -     -    56     -     -     -     -     - |  288   8121
 IRKJ |     -     -    10    14    13    23     -     -     -     - |  288    849
 IRKT |     -    18     -    19    25     -     -     -     -     - |  288    786
 ISPA |    11     -    14     -    22    19    11    14     -     - |  288  12104
 JOZ2 |    11     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  287   2520
 JOZE |     -    21     -     -    44     -     -     -     -     - |    4  39987
 KARR |    11     -     9    12    13    28    26    17     -     - |  288   5425
 KELY |     -     -     -     -     7     -     8     6     -     - |  288   8298
 KERG |     -    20    17     -    51    42    24     -     -     - |  288   9599
 KHAJ |     -    16     -    20     -     -     -     -     -     - |  278    323
 KIRU |    24    18    11     -    13     -    11     -     -     - |  288   1518
 KIT3 |     -     -     -     -    26    29    18    23     -     - |  288   9780
 KOKB |    13    20     -    19     -    32    15    16     -     - |  288     50
 KOSG |    11     -     -     -    20     -    12     -     -     - |  259   3731
 KOUC |     -     -     -    15    25    37     -     -     -     - |  288   4727
 KOUR |    27    37    33    37    25    39    14    20     -     - |  288    148
 KUUJ |     -     -     9     -     -     -     -    15     -     - |  288   3845
 LAMA |    21     -    13    36    16    32    14     -     -     - |  288   2878
 LHAZ |     -     -    39     -    72    67    63     -     -     - |  280    >>>
 LPGS |     -     9     -     -    14    21    25    11     -     - |  287  15712
 MAL2 |     -     -    12     -    21     -    17     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    14     -    26     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    15     -    19     -    27     -     -     -     - |  288   4791
 MAS1 |    14    17    10    21    17    29     9    19     -     - |  288   3953
 MATE |    20    15     8    16    16    18     8     -     -     - |  288     73
 MAW1 |    15     -    15     -     X    29    58     -     -     - |  283   2866
 MCIL |     -     -    18     -    34    29     -     -     -     - |  288   6009
 MCM4 |    15    13    12     -     -    16    11    16     -     - |  288   5993
 MDO1 |    19    20     9     -    34    27     7     -     -     - |  288  10565
 MDVJ |    12     -    36    45     X    44    31     -     -     - |  288     90
 MEDI |     -    11     -    14     -     -     -     -     -     - |  288    147
 MIZU |    19    17     -    19    16     -    15     -     -     - |  288    571
 MOBS |    13     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  287   3319
 MTKA |     -     -    10     -    19    28     -     -     -     - |  288  13861
 NAIN |     -     -     -     -    11     -     -    10     -     - |  288   9546
 NANO |    10     -     9     -     9    25    10     -     -     - |  288   3521
 NICO |    23     -    16    28    16     -     -    15     -     - |  288   3082
 NRC1 |     -    22    17    20    27    35    13     -     -     - |  288    332
 NRIL |    14     -     9     -    14    19    10    12     -     - |  288   6235
 NRMD |    18     -    22     -    36    42     -     -     -     - |  288   4285
 NTUS |    18     -    10    31    25    44    17     -     -     - |  288   3167
 NURK |     -     -     8     -    14     -    10     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |    11     -     -     8     9     -    12    15     -     - |  288    539
 NYAL |     -    14     9     -    18    15     -     -     -     - |  288    524
 OHI2 |     -     -     7     -     9    17    12    12     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    28     -    28     -     -    15     -     -     -     - |  283  28799
 ONSA |    17    19    12    17    19    19     9    20     -     - |  288     25
 OPMT |    12     -     -     -    16     -     -    14     -     - |  287     28
 PALM |     -     -     -    16    27    25     -     -     -     - |  287   4699
 PDEL |    10     -     9    14    10    81    12    15     -     - |  288   2971
 PERT |     -    20    15    27    25     -    14    28     -     - |  288   1948
 PIE1 |    29    25     -    13    15     -    21    15     -     - |  288     24
 PIMO |     -     -    19     -    32    49    27    14     -     - |  288  12049
 POLV |     -     -     -     -     8     -     -     7     -     - |   55    >>>
 POVE |     -     -     9     -    12     -     -    14     -     - |  288   5443
 PRDS |    14    15     -     -    11     -    12     -     -     - |  288  10074
 PTBB |    19    14     -    14     -     -    19     -     -     - |  288    108
 QAQ1 |    17    12    16     -    13    22     8     -     -     - |  288   6765
 RABT |    16     -    18     -    23     -     -     -     -     - |  288  10336
 RECF |     -     -    15     -    22     -     -    21     -     - |  288   5242
 RESO |    10     -     -     -    15    24    11    11     -     - |  288   6562
 REUN |    21     -    13    32    36    39    15    23     -     - |  288   5397
 REYK |     -     -     4     -     7    31     8     -     -     - |  287    >>>
 RIOP |     7     -     8     -    16     -     -    12     -     - |  288   6494
 SALU |     -     -    18     -    30     -     -    16     -     - |  288   4724
 SANT |    22     -     -    25    12    33    17     -     -     - |  288    698
 SASK |     -     -     9     -     -     -     -    15     -     - |  288   7917
 SCH2 |     X    29     X     -    61    64    16     -     -     - |  214   3938
 SCUB |     -     -     8     -    15    33    14     -     -     - |  288  17585
 SFER |     -    13     -    16    18    40    11    19     -     - |  288     76
 SHAO |    13     -     -    14    15     -    21     -     -     - |  288    885
 SOFI |    27     -     -    44    16    33     -    16     -     - |  288   3738
 SPT0 |    21    15     -    16     -    28    24     -     -     - |  288     34
 STJO |     -    13     -     -    22    31     7    13     -     - |  288  81355
 STR1 |     -    11     -    13     -    22     -     -     -     - |  288   2769
 SUTH |     8     -     -     -     -    21    12    12     -     - |  288   9613
 SUTM |    14    11     -     -    21     -     -     -     -     - |  288  11847
 SUWN |     -    12     -     -    24     -     -     -     -     - |  288   3822
 SYDN |    15     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  284    812
 SYOG |    18    14     8    13     8    20    15     -     -     - |  288    702
 THTI |     -     -     -    18    16    29     -    24     -     - |  288   4886
 THU2 |     -     -    11    12     -     -    11     -     -     - |  288    729
 THU3 |    15    12     -     -    13    17    12     -     -     - |  288   6671
 TIDB |    28    13     -    19    16     -    13    19     -     - |  288     78
 TIXI |    16     -    14    13    17    21     8    16     -     - |  288   5680
 TLSE |     -     -     -    10    16    35     -     -     -     - |  288   2252
 TOW2 |    16     -    12    17    23    57    10     -     -     - |  288   3304
 TSKB |    16    21     -    15    18     -    12     -     -     - |  288   1150
 TWTF |    12    19     -    26    17     -    12    22     -     - |  288     36
 ULAB |     -     -     -     -    13     -    10    11     -     - |  288   8889
 UNBJ |     -     -    11     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -    47     -    54    88    58    59     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -    11     -    20    27     7    14     -     - |  288    >>>
 USN3 |    15    14     -    19     -    39    14     -     -     - |  288     34
 USNO |    20    20     -    20     -    25    19     -     -     - |  288     47
 USUD |     -    12     -     -    24     -     -     -     -     - |  288     54
 VILL |     -     8     9     -     -     -    15     -     -     - |  288   7435
 WAB2 |    12     -     -    13    21     -     -     -     -     - |  288     44
 WHIT |    14    14    16     -    18    19     6    14     -     - |  288  24174
 WILL |    13     X     -     -    23     -    18     -     -     - |  285  30017
 WIND |     8     -     -     -    15    26    16     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    18    16     -     X     -     -     -     -     -     - |  251   2702
 WSRT |    20    19     -    20    17    33    11     -     -     - |  288     28
 WTZA |    25     -     -    27     -     -     -     -     -     - |  288    400
 WTZR |    18     -    10     -    36    44    23     -     -     - |  288     48
 WUHN |     -     -    19    37    31     -     -     -     -     - |  288   5371
 XMIS |     -     -     9     -    16    38    39     -     -     - |  276   2780
 YAKT |    20    15    15     -    62     -    12    17     -     - |  286   9405
 YAR2 |    15    13     -     -    19     -    19     -     -     - |  288   6745
 YEBE |     -    14     -    17     -    33     -     -     -     - |  287    231
 YELL |    18    13     -    38    18    26    15    27     -     - |  288     36
 YSSK |    13     -    11     -    14     -    18    15     -     - |  287   9511
 ZIMM |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   6822
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    17    20    19    26    43    22    23  2434     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   SCH2  | 1636-4  1:20:00 |        -808
cod |   SCH2  | 1636-4  1:35:00 |        1682
emr |   WILL  | 1636-4  6:35:00 |         567
esa |   SCH2  | 1636-4 13:45:00 |         746
mit |     30  | 1636-4 16:57:30 |        -794



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 SPT0 |   288   288     0   288     3.61     4.67     4.67     4.67   | 4.34e-14  8.11e-15  2.34e-15 |
 ALGO |   288   288     1   288     4.67     4.67     1.72     1.72   | 2.82e-14  6.35e-15  1.43e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     4.33     4.67     4.67     4.67   | 4.20e-14  1.10e-14  1.79e-15 |
 CONZ |   288   285     1   288     4.03     4.67     4.67     4.67   | 6.77e-14  1.24e-14  2.65e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     3.89     4.67     3.68     3.68   | 4.26e-14  6.72e-15  7.89e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.39     4.67     4.67     4.67   | 6.67e-14  8.38e-15  2.23e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.47     4.67     4.67     4.67   | 3.42e-14  7.77e-15  2.83e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     3.62     4.67     4.67     4.67   | 4.77e-14  8.89e-15  6.34e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     4.62     4.67     4.67     4.67   | 3.84e-14  9.85e-15  4.20e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     4.67     4.67     4.67     4.67   | 2.87e-14  6.92e-15  1.95e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.67     4.67     2.93     2.93   | 5.67e-14  5.23e-15  3.17e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     3.56     4.66     4.67     4.67   | 3.40e-14  6.99e-15  4.29e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.47     4.66     4.67     4.67   | 4.85e-14  7.75e-15  5.08e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     4.61     4.65     4.65     4.65   | 5.96e-14  8.58e-15  1.76e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     3.33     4.38     4.67     4.67   | 5.57e-14  1.19e-14  2.00e-15 |
 KOKB |   288   284     1   288     3.23     4.14     3.85     3.85   | 1.03e-13  1.08e-14  4.52e-15 |
 USUD |   288   277     4   288     3.17     3.98     2.00     2.00   | 1.01e-13  2.04e-14  4.54e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     2.99     3.54     4.67     4.67   | 5.69e-14  8.13e-15  2.30e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.92     3.40     4.65     4.65   | 5.56e-14  1.38e-14  6.08e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     2.82     3.15     0.76     0.76   | 6.42e-14  1.45e-14  6.91e-15 |
 USNO |   288   285     1   288     2.53     2.53     4.67     4.67   | 7.11e-14  1.27e-14  4.30e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.41     2.29     0.73     0.73   | 4.80e-14  9.16e-15  2.98e-15 |
 TIDB |   288   286     1   288     2.26     2.01     0.88     0.88   | 9.41e-14  1.20e-14  6.77e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.13     1.80     0.68     0.68   | 4.53e-14  1.33e-14  3.86e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.80     1.28     4.67     4.67   | 1.03e-13  1.15e-14  2.90e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   284     1.34     0.72     0.27     0.27   | 9.95e-14  2.11e-14  2.73e-15 |
 KHAJ |   278   276     1   278     1.28     0.68     0.33     0.33   | 1.14e-13  2.26e-14  2.35e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.98     0.38     0.14     0.14   | 5.45e-14  3.88e-14  7.60e-15 |
 YEBE |   287   287     0   198     0.43     0.11     0.07     0.07   | 6.38e-14  5.03e-14  2.86e-14 |
 MEDI |   288   288     0   288     0.39     0.06     0.02     0.02   | 5.21e-14  1.18e-14  1.50e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.00     0.00   | 2.50e-13  6.43e-14  5.69e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.13     0.13   | 6.08e-13  1.29e-13  4.70e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.46     0.03     1.63     1.63   | 6.88e-14  2.08e-14  1.68e-14 |
 SYDN |   284   284     0   284     0.25     0.03     0.15     0.15   | 5.27e-13  1.34e-13  4.45e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.01     0.01   | 4.06e-13  1.07e-13  4.95e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.17     0.17   | 7.59e-13  6.66e-14  1.49e-14 |
 G32  |   215   212     2   215     0.48     0.01     1.90     1.90   | 2.97e-11  1.00e-11         - |
 G04  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.09     0.09   | 4.57e-13  1.28e-13  9.20e-14 |
 G22  |   288   287     0   288     0.31     0.01     0.03     0.03   | 7.37e-13  7.35e-14  2.44e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.48     0.48   | 5.67e-13  5.85e-14  1.39e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.32     0.00     0.38     0.38   | 6.17e-13  6.62e-14  1.73e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.31     0.00     0.11     0.11   | 5.62e-13  6.35e-14  3.71e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.31     0.00     0.13     0.13   | 5.50e-13  5.73e-14  1.48e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.00     0.33     0.33   | 6.55e-13  5.94e-14  1.18e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.30     0.00     0.24     0.24   | 6.16e-13  7.36e-14  3.25e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.30     0.00     0.20     0.20   | 6.41e-13  7.11e-14  4.21e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.00     0.12     0.12   | 5.87e-13  6.42e-14  3.97e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.30     0.00     0.04     0.04   | 5.67e-13  6.24e-14  1.26e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.28     0.00     0.49     0.49   | 6.58e-13  7.78e-14  3.15e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.00     0.33     0.33   | 6.12e-13  6.42e-14  1.67e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.28     0.00     0.07     0.07   | 6.76e-13  7.31e-14  4.27e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.27     0.00     0.10     0.10   | 4.45e-13  1.11e-13  7.44e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.27     0.00     0.03     0.03   | 6.74e-13  7.41e-14  1.49e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.26     0.00     0.10     0.10   | 6.06e-13  7.41e-14  3.04e-14 |
 BOR1 |   288   196    53     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-11  4.09e-12  1.01e-12 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  2.84e-13  7.60e-14 |
 CEDU |   267   106   103     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-07  6.70e-09  2.38e-09 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.61e-13  2.60e-13  1.32e-13 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.08e-13  2.37e-13  4.46e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  3.58e-13  2.46e-13 |
 G10  |   242   242     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  5.09e-13  1.41e-13 |
 G13  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.90e-13  8.49e-14  2.16e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  8.97e-14  2.15e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-13  9.78e-14  2.01e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.66e-13  6.10e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.38e-13  1.25e-13  1.03e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.35e-13  1.11e-13 |
 HRAO |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.81e-14  9.16e-15  1.08e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.34e-13  3.59e-13  1.28e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-13  3.70e-13  4.15e-13 |
 NRC1 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.92e-14  1.38e-14  1.81e-15 |
 NYA1 |   288   270     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.66e-13  2.33e-13  2.69e-14 |
 NYAL |   288   270     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  2.33e-13  2.63e-14 |
 PDEL |    99    74    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-11  8.80e-13         - |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-13  1.60e-13  1.72e-13 |
 PRDS |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.92e-13  5.55e-13  1.18e-12 |
 SCH2 |   214   167    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-12  1.19e-12         - |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.98e-13  1.40e-13  7.47e-14 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  2.78e-13  7.13e-14 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-14  4.23e-15  9.70e-16 |
 SHAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-14  1.54e-13  9.42e-14 |
 GMAS |    98    53    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-11  2.78e-12         - |
 IRKJ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-13  9.61e-14  1.00e-13 |
 IRKT |   288   279    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.80e-13  7.92e-14  9.43e-14 |
 AJAC |   285   160    66     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-11  2.66e-12  4.14e-13 |
 OHI3 |   283   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-11  6.13e-12  1.64e-12 |
 IENG |   288   259    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-13  7.55e-14  1.69e-14 |
 KUUJ |   288   262    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  9.67e-13  5.42e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.22e-22  2.37e-20  3.20e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ALGO      YELL      NRC1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
