
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1652   Day: 0   MJD: 55808                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 116547   2544    -559    -148     18     16     21     84     84     85   17.51
 emr |  2880     0 105306   2601    -558     854     14     14     17    102    108     62   21.56
 esa |  2880     0 111943    562   -1396    1672     16     16     15    159    173     84   20.62
 mit |  2880     0 110844  11101     -62     191     23     22     26    180    192    128   13.07
 gfz |   288     0  49867    889     177    -343     26     22     26    101    100    101   11.64
 grg |   288     0  36561    810      56     -71     47     60     42    246    258    241    0.00
 igr |   288     0  40855    571     -53     606     18     21     17     60     47     63    0.00
 jpl |   288     0  27619    106   -1649     603     19     19     19    101     73    111   15.60
 ngs |    96     0   2855      1    -550    -153   1795   1795      0   3888   3888      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -59   -32    38    81   -35    82     1   -48   -24     - |
    3 |   -44   116    83  -264    17   -48    47   -22 -5491     - |
    4 |    20   106  -112   -36    75  -197   -19    39 -4351     - |
    5 |   135    61  -227    58   104  -121    11    84  1244     - |
    6 |     1   200    92  -490    86   -68    27    51 -2275     - |
    7 |   133    64  -235    70    45  -166   -12   114   603     - |
    8 |    73   -58    76  -129   -28    21    42   -30  -627     - |
    9 |   -94   -40    89    50    98   137   -15   -41 -5371     - |
   10 |   -72   -55   298  -280     2    10    63   -32 -5618     - |
   11 |    65     1  -128   105     0  -107   -29    74  4374     - |
   12 |    36  -108   -29   185   -56   343    -9   -39   250     - |
   13 |   125   -53    18  -110    84   421     5   -61  4840     - |
   14 |   -69   -80    95    87   -21    72   -51   -76  4245     - |
   15 |    81   -18   -30   -45   123  -158    18    33  2089     - |
   16 |   -58    58    56  -107     1    57    40     5  3293     - |
   17 |    55    71  -407   441   -18  -409   -80    89  1717     - |
   18 |    35    98  -138     X   -16  -173   -18    85  3908     - |
   19 |   -20  -295   171   275  -244   301   -10   -81  1356     - |
   20 |    14   -27    87  -116    46  -114    47     0  4244     - |
   21 |   -94   125   -48     X  -100    24   -15    41  4835     - |
   22 |  -192   -97   352  -126   -63   445    92   -60 -1195     - |
   23 |   167    -9  -224   161   -51   225   -35   -98   901     - |
   24 |   -29    62    31  -110    14    93    -4   -22 -6258     - |
   25 |   -10  -181   160    48    61   267    13    42  1664     - |
   26 |    30   -24    75  -127   130   -23     3   -36   847     - |
   27 |   -65     X    57     X   -38   131    24     -     -     - |
   28 |   -75   -24    63    51   -84   144     1   -25  1373     - |
   29 |     0   192  -356   237   -34  -429  -106    96  -834     - |
   30 |     X   -99   103     X     X  -970     X     - -5434     - |
   31 |     7    13  -146   207   -33   -75   -44   -47  -465     - |
   32 |  -100    15   158  -132   -37    54    15   -34 -5320     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -  -101     -   179     -    60     -     -     - |
 ADIS |     -     -   179     -   161  -587   154  -357     -     - |
 ALBH |     -    33     -     -  -104     -    34    32     -     - |
 ALGO |   -66    46     -   -37    56     -   -95     -     -     - |
 ALIC |   -65     -    99  -250    -2   207    86   151     -     - |
 ALRT |   -40     -     -  -112   168   178    86    13     -     - |
 AMC2 |    73     -     -  -144    52    25    63     -     -     - |
 ARTU |   -52     -    23     -    47   225   -11    -8     -     - |
 ASPA |     -     -  -132     -    90  -498    25   107     -     - |
 AUCK |  -184     -   140  -110    18   314    46   100     -     - |
 BAKO |    32     -     -   -95    59     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     -     -     -     8     -     -    -6     -     - |
 BJCO |     -     -    40     -   -71     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -27     -   116     -   -39   147    25   -94     -     - |
 BOR1 |  -279     -     -     -   420     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -80     -    48     -    36     -     -     -     -     - |
 BREW |    48   -18     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |  -192     -    31     -    38  -148    46   147     -     - |
 BRMU |   -58     -    57  -147   -25   -53    41   129     -     - |
 BRST |   -52     -    45     -     -   100     -     -     -     - |
 BRUS |    -6   -66     -   -53   209     -   114     -     -     - |
 CAS1 |   -69     -    68   -80   -29  -104    11    66     -     - |
 CEDU |   -75     -   130  -125    22   331     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -44     -   -11    33     -     - |
 CHAT |     0     -   -21     -    21   -13     -    11     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -    58   146    47   -43     -     - |
 CHUR |   -32    -2    63     -    68    27   -25   -98     -     - |
 COCO |  -122     -   -22     -   -40   202   -51   196     -     - |
 CONZ |     -     -   -41   123  -154    73   -42    68     -     - |
 CRO1 |     -    22     -   -22    44  -183   -14   -45     -     - |
 DAEJ |   -51    66     -   -87    52     -    29     -     -     - |
 DARW |   -99   -52   175  -275   160    85    58    64     -     - |
 DAV1 |   -24     -    -3     -    44   210    28     -     -     - |
 DGAR |   -78     -     -     -    92   -19    20    18     -     - |
 DRAG |     -     -    25     -   -44     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -28    18     -     -     9     9     -     -     -     - |
 DUBO |     -     -    57     -  -101  -250   -23     -     -     - |
 EPRT |     -     -   -36  -297   -80   294     -   356     -     - |
 FAIR |     -    44    17     -   -15  -199     -   -72     -     - |
 FLIN |   -52     -   175  -150   -63     -    73     -     -     - |
 GLSV |     8     -   -10  -113   132    64    65     -     -     - |
 GMAS |     -     3     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -16     -     -    30     -   -11     -     -     - |
 GODZ |     -     -   112  -176     -     -   165     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -  -106   120   463     -     -     -     - |
 GRAS |   -24     -     -     -    36     -   102     -     -     - |
 GRAZ |   -36     -     -   -83   147     -     -     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -   -81     -     -     -    68     -     - |
 GUAT |   -41     -     3   -97   -58   -68    15   166     -     - |
 GUUG |     -     -  -102     -     8   -53   -11   129     -     - |
 HARB |     -    91     -   -13  -137     -     -   -13     -     - |
 HARV |     -     -     -     -    14     -     -   -10     -     - |
 HERS |    42     -     -   -57     -     -    49     -     -     - |
 HNPT |   -65     -     -    -1    99  -113     -     -     -     - |
 HOB2 |    37    26     3   -92    -8  -408     2     -     -     - |
 HOFN |  -125     -    65     -   117    52     5   -32     -     - |
 HOLM |    30     -     -     -    88    22     -   -99     -     - |
 HRAO |    28     -    -9   -23     -    86   -25     -     -     - |
 IENG |   -12    49     -   -66     -     -   109     -     -     - |
 INVK |   -68     -     -     -   102     -    52     -     -     - |
 IRKJ |     -     -     X   -41    46     X    88     X     -     - |
 IRKT |     -    64     -   -36   -78     -     -     -     -     - |
 ISPA |   -78     -    85     -    50  -142    27   -62     -     - |
 JOZ2 |    -1     -     -     2     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    -2     -     -     4     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     1     -    -2     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -82     -   107     -   -40    10   -30   -20     -     - |
 KELY |     -     -    45     -   161     -    40  -215     -     - |
 KERG |     -    54   -98     -    74  -433   -20     -     -     - |
 KHAJ |     -   277  -289     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -82    68   -30    61     -     - |
 KOKB |    63    14    47  -156     -    77   -34   -22     -     - |
 KOSG |    76     -     X  -171    78     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -11     -   -17  -136     -    28     -     - |
 KOUR |  -114    -7   118    53   -28   164    21   -42     -     - |
 LAMA |   -19     -     -   -22    54   147    13     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     9     -   -16  -279    37     -     -     - |
 LPGS |     -   -51     -     -   -29    85    -8    92     -     - |
 MAC1 |   -84     -     0  -149     6     -   -10   214     -     - |
 MAG0 |   -48     -    39     -     2     -   -20     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    32     -   -56     -   -13     -     -     - |
 MAR6 |     -   -53   108   -83     -   103     -     -     -     - |
 MAS1 |   -47    -5    94   -73    20   183    42   -17     -     - |
 MATE |     -   -46     2   -88   -61    37    58   180     -     - |
 MAW1 |  -182     -   -95   416   -54   -49   -47    42     -     - |
 MCM4 |  -103    83     -     -     -  -346     -     -     -     - |
 MDO1 |  -121    29    87     -   -25   234    43     -     -     - |
 MDVJ |    12     -     2  -164     X    96     -   122     -     - |
 MEDI |     -   -17     -    28     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |    -9     9     -  -112   122     -    -6     -     -     - |
 MOBS |   -91     -    50   -81     -     -     -   104     -     - |
 MTKA |     -     -    32     -   -57    17     -     -     -     - |
 NANO |   -30     -    47     -   -39   -27   -21     -     -     - |
 NICO |   -40     -     X     9    50     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -133     -   139     -   -45  -447   -66     -     -     - |
 NNOR |     -    35     -  -189     -     -   121   110     -     - |
 NOVM |     -     -    16     -   -29  -286     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    -1     -    -4     6  -217    17     -     -     - |
 NRIL |     X     -     9     -    23  -120   -25   -28     -     - |
 NRMD |  -106     -     -     -   159    61   112     -     -     - |
 NTUS |   -56     -    98  -163    92  -150    36     -     -     - |
 NURK |     -     -   -50     -    88     -   -15     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    24     -   -43     -    28     -     -     - |
 NYAL |     -   -24     -  -167   184   451     -    36     -     - |
 OHI2 |     -     -    75     -   -18   319   -78   -84     -     - |
 ONSA |  -126    31     -     -   132     0    17     -     -     - |
 OPMT |   -29     -     -    78   -47     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    91  -102  -336     X     -     -     - |
 PDEL |   -63     -    24  -160   -35   276    29   199     -     - |
 PERT |     -    62     -  -201   110     -   103     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -    22     -    62   -16     -     - |
 PIE1 |   -62    69     -     2    -3     -   -15   -25     -     - |
 PIMO |     -     -     -     -   156   171    25  -116     -     - |
 POTS |     -     -   -77     -   136  -123   -14     -     -     - |
 POVE |     -     -    24     -   -42     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -85   103     -  -140    95     -   -28     -     -     - |
 PTBB |    13    33     -   -73     -     -    77     -     -     - |
 QAQ1 |     -    44     -  -113    44   138    74     -     -     - |
 RABT |   -44     -     -     -    66     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -     -   -13     -   -82     3     -    81     -     - |
 RCMN |    66     -     -     -  -100     -     -     -     -     - |
 RESO |   -17     -     -     -    26   523    26     -     -     - |
 REUN |  -197     -   197     -   -75  -332    56     8     -     - |
 RIO2 |     -     -   -25     -     7     -    31    28     -     - |
 RIOP |   -91     -     -    87    40     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   111  -125    56  -180     -     -     - |
 SCH2 |   -14    52    35   -25    76  -315   -24  -137     -     - |
 SCOR |     -     -     3     -    -5   -27     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -     -    88   157    41   -66     -     - |
 SFER |     -    38    39   -71   -60   263     -     -     -     - |
 SHAO |   -48     -     -     -    73     -    81     -     -     - |
 SOFI |   -41     -     -     -    61   428     -     -     -     - |
 SPT0 |   -35    28     -     -     -     1     -     -     -     - |
 STHL |     7     -     -     -   -27     -    -3    11     -     - |
 STJO |   -77    28     -     -    89   252    73    -8     -     - |
 STR1 |     -    37     -   -62     -  -129   108     -     -     - |
 SUTM |   -88    70     -     -     3     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    -8     -     -    15     -     -     -     -     - |
 SYOG |    43   -12     -  -127   102   224   121     -     -     - |
 TASH |     -     -   -41     -    73     -     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -    15     -   -52     -     -    20     -     - |
 THTI |     -     -   -69     -  -116  -135     3   176     -     - |
 THU3 |  -100    59     -     -    42  -197   -21     -     -     - |
 TIDB |     -    89     -  -144    -2     -     2     -     -     - |
 TIXI |   -95     -    68     -    21  -244   -13     -     -     - |
 TLSE |   -90     -     -     -   135   871   165     -     -     - |
 TOW2 |  -121     -   121  -165    66    -6    58    66     -     - |
 TSKB |   -34    95     -   -36   -87     -     1     -     -     - |
 TWTF |   -64    86     -  -120   115     -    17   -32     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -    44  -164   -41   -32     -     - |
 URUM |     -     -   -17     -    29  -320   -22     -     -     - |
 USN3 |     6    75     -  -132     -     X    76     -     -     - |
 USNO |   -54    55     -   -18     -  -120    41     -     -     - |
 VILL |     -     7    50     -   -89     -    18    -9     -     - |
 WAB2 |    -4     -     -   -30    40     -    49     -     -     - |
 WES2 |    32   -36     -    -2    20  -173    13     -     -     - |
 WHIT |   -25    26     3     -   -16  -104    34     -     -     - |
 WILL |   -59    40     -     -    16     -     -     -     -     - |
 WIND |   -10     -   -49     -   102   -30    -3     -     -     - |
 WSRT |    46    40     -   -52    -1   251   114   -63     -     - |
 WTZR |    26     -     -   -75    44   304    30     -     -     - |
 WUHN |   -91     -    88     -   -19     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -84    82     -     -    50     -   -17   -53     -     - |
 YAR2 |     -   -10     -     -    19     -    15     -     -     - |
 YELL |  -224    69   164  -213   159    66    23     -     -     - |
 ZECK |   -42     -   109  -192    85   437    59     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -   114  -128     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    10     -     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    11    11    14    22    16    73    18    14   479     - | 2880    238
    3 |    20    15    16    26    12    23    15     9  2555     - | 2880   2490
    4 |    13    11    14    19    16    52    26    18  1024     - | 2880    952
    5 |    25    15    14    24    25    49    26    24  1015     - | 2880    293
    6 |    14    15    13    17    20    36    22    18  1602     - | 2880    532
    7 |    12    11    15    18    22    96    25    23   667     - | 2880    232
    8 |    19    11    21    18    15    49    12    12  2735     - | 2880   2422
    9 |    18    23    21    29    15    88    24    15  4153     - | 2880   2609
   10 |    12    14    15    16    12    47    13    10  2215     - | 2880   2103
   11 |    17    17    27    38    17    49    16    14   572     - | 2880    380
   12 |    21    11    13    26    37    41    22    16   373     - | 2880    237
   13 |    12    14    12    13     9    73    14    11  1632     - | 2880    438
   14 |    23    17    25    36    19    75    19    17   476     - | 2880    204
   15 |    14    14    17    18    25    79    23    20   643     - | 2880    164
   16 |    10    18    12    28    11    47    19    14   393     - | 2880    356
   17 |    16    12    20    22    15    57    15    16  1669     - | 2880    294
   18 |    14    13    13     X    23    48    20    14   491     - | 2880    215
   19 |    17    14    14    26    39    60    40    38   550     - | 2880    264
   20 |     9    15    20    31    15    56    12    12   340     - | 2880    281
   21 |    10    12    11     X    22    78    13    10   918     - | 2880    429
   22 |    10    12    17    16    19    51    18    19  2060     - | 2880    198
   23 |    15    14    13    17    26    76    28    36   859     - | 2880    172
   24 |    18    17    21    16    17    43    13     8  3749     - | 2880   3607
   25 |    22    11    18    15    49    45    19    15   272     - | 2880    139
   26 |    24    13    19    12    19    55    11    14  1948     - | 2880    932
   27 |    27     X    22     X    40    82    51     -     -     - | 2708   5601
   28 |    18    15    17    23    17    47    17    18   856     - | 2880    382
   29 |    18    11    15    17    27    56    17    48  1330     - | 2880    215
   30 |     X    14    15     X     X    34     X     -  5126     - | 2180    888
   31 |    12    14    14    17    17    70    21    16   744     - | 2880    289
   32 |    16    17    16    18    13    51    14    13  1453     - | 2880    715
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    10     -    18     -    13     -     -     - |  288   5167
 ADIS |     -     -     8     -    14    25    11    11     -     - |  288    >>>
 ALBH |     -     7     -     -    23     -     8    13     -     - |  288  10847
 ALGO |    20    22     -    20    31     -    14     -     -     - |  288     42
 ALIC |    16     -    10    16    20    26     9    10     -     - |  288   4628
 ALRT |    14     -     -    15    24    21    19    13     -     - |  288   5810
 AMC2 |    14     -     -    20    31    35    15     -     -     - |  288     28
 ARTU |    13     -    14     -    25    22    12     8     -     - |  288   9767
 ASPA |     -     -    12     -    28    36    11    14     -     - |  288  16391
 AUCK |    13     -     9    23    10    34     8    11     -     - |  288   4543
 BAKO |    26     -     -    23    20     -     -     -     -     - |  288   4361
 BAN2 |     -     -     -     -    20     -     -    15     -     - |  288  11483
 BJCO |     -     -    11     -    20     -     -     -     -     - |  288   7066
 BOGT |    19     -    16     -    25    35    13    13     -     - |  288  15286
 BOR1 |    14     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  287   7066
 BRAZ |    11     -    13     -    20     -     -     -     -     - |  288  11518
 BREW |    10    10     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     42
 BRFT |    18     -    18     -    31    26    10    18     -     - |  288   3694
 BRMU |    45     -    13    35    31    30    10    13     -     - |  288   4148
 BRST |    17     -    14     -     -    76     -     -     -     - |  288   3319
 BRUS |    16    29     -    32    40     -    24     -     -     - |  288   1373
 CAS1 |    15     -    10    22     9    21     6    16     -     - |  288   4051
 CEDU |    12     -    10    16    15    24     -     -     -     - |  288    881
 CHAN |     -     -     -     -    20     -    13    15     -     - |  288   7672
 CHAT |    26     -    12     -    23    31     -    11     -     - |  287  11902
 CHPI |     -     -     -     -    10    25    17     8     -     - |  288  14686
 CHUR |    17    25    18     -    37    37    12    17     -     - |  288  19745
 COCO |    19     -    15     -    19    35    17    15     -     - |  288  12998
 CONZ |     -     -    20    40    19    32     9    14     -     - |  288     35
 CRO1 |     -    12     -    18    28    29    10    20     -     - |  288     30
 DAEJ |    20    23     -    42    25     -    12     -     -     - |  288    993
 DARW |    22    12    15    20    29    46    10    14     -     - |  288   3967
 DAV1 |    27     -     7     -    49   180    52     -     -     - |  276   3472
 DGAR |    14     -     -     -    21    30    12    13     -     - |  288  21926
 DRAG |     -     -    12     -    20     -     -     -     -     - |  288   4957
 DRAO |    11    10     -     -    22    26     -     -     -     - |  288   8133
 DUBO |     -     -     7     -    12    25    10     -     -     - |  288  50593
 EPRT |     -     -    14    26    24    30     -    12     -     - |  288   4340
 FAIR |     -    12    10     -    24    21     -    14     -     - |  288   7044
 FLIN |     9     -    10    37    35     -    17     -     -     - |  288   3647
 GLSV |    14     -    11    17    18    22    12     -     -     - |  288   5995
 GMAS |     -    12     -    19     -     -     -     -     -     - |  287   2515
 GODE |     -    11     -     -    21     -    14     -     -     - |  288   8355
 GODZ |     -     -    13    21     -     -    16     -     -     - |  288   1642
 GOPE |     -     -     -    23    25    57     -     -     -     - |  288    420
 GRAS |    23     -     -     -    34     -    24     -     -     - |  288  11651
 GRAZ |    19     -     -    24    16     -     -     -     -     - |  287   4268
 GUAO |     -     -     -    15     -     -     -    12     -     - |  288    175
 GUAT |    29     -    15    21    18    27    13    18     -     - |  288   3083
 GUUG |     -     -    22     -    30    41    15    19     -     - |  288   7304
 HARB |     -    13     -    19    16     -     -    15     -     - |  288   2049
 HARV |     -     -     -     -    24     -     -    18     -     - |  288  24247
 HERS |    26     -     -    35     -     -    36     -     -     - |  288     50
 HNPT |    23     -     -    11    36    32     -     -     -     - |  288   4318
 HOB2 |    24    12    17    20    19    32    10     -     -     - |  288     38
 HOFN |     7     -     9     -     8    23    12     9     -     - |  287    >>>
 HOLM |     8     -     -     -    22    18     -    14     -     - |  288   8622
 HRAO |     9     -    15    24     -    20    10     -     -     - |  288    248
 IENG |    16    24     -    37     -     -    15     -     -     - |  288     32
 INVK |    16     -     -     -    24     -    17     -     -     - |  288   8665
 IRKJ |     -     -     X    69    78     X    89     X     -     - |    3      3
 IRKT |     -    11     -    23    22     -     -     -     -     - |  288    242
 ISPA |    13     -    13     -    11    34    13    12     -     - |  288  14098
 JOZ2 |    10     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  287   2876
 JOZE |     -    60     -     -   111     -     -     -     -     - |    3  42763
 JPLM |     -    12     -    20     -     -     -     -     -     - |  288   3658
 KARR |    25     -    13     -    14    34    16    17     -     - |  288  10156
 KELY |     -     -    22     -    35     -    13    13     -     - |  265   7335
 KERG |     -    11    16     -    28    32    15     -     -     - |  288  10279
 KHAJ |     -    31    32     -     -     -     -     -     -     - |   35     43
 KIT3 |     -     -     -     -    41    31    17    31     -     - |  288  15830
 KOKB |    14    15    17    21     -    29    20    15     -     - |  288    108
 KOSG |    25     -     X    23    43     -     -     -     -     - |  277   4153
 KOUC |     -     -    11     -    17    33     -     9     -     - |  288   6696
 KOUR |    44    23    19    34    27    46    11    14     -     - |  288    218
 LAMA |    13     -     -    13    10    26     9     -     -     - |  288   4234
 LHAZ |     -     -    29     -    51   125    14     -     -     - |  280    >>>
 LPGS |     -    11     -     -    31   130    10    16     -     - |  288  19212
 MAC1 |    15     -    14    31    16     -    17    11     -     - |  288   4909
 MAG0 |    12     -     7     -    17     -    11     -     -     - |  287   8564
 MAL2 |     -     -     8     -    15     -     9     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    10    10    14     -    24     -     -     -     - |  288   4178
 MAS1 |    25    14    12    19    14    31     9    10     -     - |  288   2283
 MATE |     -    19    13    45    19    28    11     8     -     - |  288    101
 MAW1 |    19     -    20    25    21    26    11    27     -     - |  286   3834
 MCM4 |    29    24     -     -     -    27     -     -     -     - |  282   7178
 MDO1 |    12    12    15     -    31    30    14     -     -     - |  288  12828
 MDVJ |    11     -    24    49     X    32     -    15     -     - |  288     25
 MEDI |     -    21     -    35     -     -     -     -     -     - |  288    140
 MIZU |    20    39     -    42    31     -    56     -     -     - |  288    460
 MOBS |    15     -    16    33     -     -     -    14     -     - |  288   3587
 MTKA |     -     -    13     -    23    55     -     -     -     - |  288  12902
 NANO |    14     -    13     -    27    22    14     -     -     - |  288   3959
 NICO |    15     -     X    24    21     -     -     -     -     - |  288   3407
 NKLG |    18     -    12     -    17    11    11     -     -     - |  288  12714
 NNOR |     -    15     -    26     -     -    21    17     -     - |  288    508
 NOVM |     -     -    14     -    24    47     -     -     -     - |  279     29
 NRC1 |     -    18     -    31    28    41    17     -     -     - |  288     47
 NRIL |     X     -    23     -    18    97    16    39     -     - |  288   8301
 NRMD |    22     -     -     -    33    71    33     -     -     - |  287   6308
 NTUS |    22     -    12    26    15    71    14     -     -     - |  288   3267
 NURK |     -     -     9     -    16     -    12     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -    13     -    23     -     9     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    12     -    20    32    20     -    13     -     - |  288    479
 OHI2 |     -     -     9     -    13    27    15     9     -     - |  287    >>>
 ONSA |    13    13     -     -    13    28    19     -     -     - |  288     29
 OPMT |    19     -     -    30    54     -     -     -     -     - |  287     55
 PALM |     -     -     -    27    31    22     X     -     -     - |  287   6310
 PDEL |    28     -    18    20    24    33    14    14     -     - |  288   4090
 PERT |     -    13     -    16    13     -    11     -     -     - |  288   2392
 PETS |     -     -     -     -    39     -    27    29     -     - |  286  10136
 PIE1 |    16    21     -    24    24     -    11    17     -     - |  288     31
 PIMO |     -     -     -     -    19    31    12    14     -     - |  288  14813
 POTS |     -     -     6     -    11    26     9     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    15     -    26     -     -     -     -     - |  288   7067
 PRDS |    10    11     -    22    24     -     9     -     -     - |  288    131
 PTBB |    16    14     -    29     -     -    20     -     -     - |  288     39
 QAQ1 |     -    15     -    22    29    31    14     -     -     - |  288   6227
 RABT |    16     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  288  11071
 RAMO |     -     -    58     -    20    53     -    87     -     - |  288    >>>
 RCMN |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   4415
 RESO |    11     -     -     -    17    19    15     -     -     - |  288   7132
 REUN |    28     -    17     -    22    53    18    12     -     - |  288   8082
 RIO2 |     -     -    10     -    23     -    15     9     -     - |  288  11343
 RIOP |     9     -     -    17    21     -     -     -     -     - |  288   6336
 SANT |     -     -     -    35    39    72    17     -     -     - |  288   1397
 SCH2 |    30    19    11    24    45    21    16    11     -     - |  288   3938
 SCOR |     -     -     9     -    16    26     -     -     -     - |  288   8269
 SEY1 |     -     -     -     -    19    52    16    14     -     - |  288  16609
 SFER |     -    10    11    18    16    32     -     -     -     - |  288     92
 SHAO |    17     -     -     -    26     -    26     -     -     - |  288  14639
 SOFI |    31     -     -     -    46    34     -     -     -     - |  238   3538
 SPT0 |    17    14     -     -     -    28     -     -     -     - |  288     49
 STHL |     8     -     -     -    16     -    21    13     -     - |  286  22338
 STJO |    34    23     -     -    42    46    23    15     -     - |  288  47368
 STR1 |     -    10     -    17     -    29    15     -     -     - |  288   3151
 SUTM |    13    10     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  10440
 SUWN |     -    17     -     -    31     -     -     -     -     - |  279   3669
 SYOG |    28    24     -    27    18    28    40     -     -     - |  288    516
 TASH |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TEHN |     -     -     8     -    26     -     -    12     -     - |  288  10112
 THTI |     -     -    19     -    33    55    14    18     -     - |  288  17127
 THU3 |     9     9     -     -    20    21    10     -     -     - |  288   5930
 TIDB |     -    15     -    31    16     -    11     -     -     - |  288     98
 TIXI |    17     -    10     -    14    23    10     -     -     - |  255    >>>
 TLSE |     9     -     -     -    13    46    16     -     -     - |  288   6969
 TOW2 |    15     -    10    21    19    25     6    10     -     - |  288   3415
 TSKB |    29    30     -    57    22     -    32     -     -     - |  288   1663
 TWTF |    18    19     -    21    34     -    22    14     -     - |  288     31
 UNSA |     -     -     -     -    25    32    11    18     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -    10     -    18    27    14     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    16    15     -    20     -     X    22     -     -     - |  288     14
 USNO |    24    21     -    18     -    27    29     -     -     - |  288     26
 VILL |     -    13    16     -    28     -     9    12     -     - |  288  10031
 WAB2 |    19     -     -     9    30     -    15     -     -     - |  288     28
 WES2 |    29    16     -    19    35    22    19     -     -     - |  288     39
 WHIT |    12    13    11     -    24    21     7     -     -     - |  288  25298
 WILL |    72    22     -     -    76     -     -     -     -     - |  287  18394
 WIND |    12     -    10     -     9    21    12     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    13    18     -    20    44    28    20    19     -     - |  288     34
 WTZR |    12     -     -    22    21    41    17     -     -     - |  288     22
 WUHN |    20     -    15     -    13     -     -     -     -     - |  288   9643
 YAKT |    44    31     -     -    51     -    13    38     -     - |  288   8583
 YAR2 |     -     9     -     -    16     -    26     -     -     - |  288   9479
 YELL |    14    16    13    23    36    28    10     -     -     - |  288     23
 ZECK |    12     -    26    24    30    44    15     -     -     - |  288     41
 ZIMM |     -     -     -    56    63     -     -     -     -     - |  279   6456
 ZWE2 |    64     -     -     -    96     -     -     -     -     - |   44    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    18    15    17    23    26    48    18    19  1796     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   NRIL  | 1652-0 16:20:00 |         517
cod |   NRIL  | 1652-0 16:40:00 |        -853
cod |   NRIL  | 1652-0 16:45:00 |       -1661
cod |   NRIL  | 1652-0 16:50:00 |        1911
cod |   NRIL  | 1652-0 16:55:00 |        1133
cod |   NRIL  | 1652-0 17:00:00 |       -1119
mit |     18  | 1652-0  0:01:00 |        -877
mit |      9  | 1652-0  2:42:00 |        1155
mit |      9  | 1652-0  4:18:30 |       -1091
mit |      9  | 1652-0  4:33:30 |        1099
mit |      9  | 1652-0  4:37:30 |       -1103
mit |     27  | 1652-0 11:26:30 |        1242
mit |     27  | 1652-0 12:20:30 |        -745
mit |     27  | 1652-0 12:44:00 |        -721
mit |     18  | 1652-0 13:20:00 |        -599
mit |     18  | 1652-0 13:22:00 |         587
mit |     18  | 1652-0 13:36:30 |        -582
mit |     18  | 1652-0 13:46:00 |         542
mit |     18  | 1652-0 13:51:30 |        -624
mit |   MAW1  | 1652-0 18:00:00 |       -2875
mit |   CAS1  | 1652-0 20:05:00 |        -708



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     5.04     5.21     2.10     2.10   | 3.51e-14  1.32e-14  3.17e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     4.19     5.21     5.20     5.20   | 4.69e-14  5.95e-15  1.59e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     4.27     5.21     5.20     5.20   | 3.70e-14  1.50e-14  3.00e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.48     5.21     5.20     5.20   | 4.57e-14  6.47e-15  1.81e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.65     5.21     5.20     5.20   | 3.92e-14  1.01e-14  3.02e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.94     5.21     5.20     5.20   | 3.82e-14  7.99e-15  1.90e-15 |
 WSRT |   288   281     3   288     5.13     5.21     5.20     5.20   | 5.30e-14  2.23e-14  2.40e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.15     5.21     4.29     4.29   | 3.24e-14  8.92e-15  1.71e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.16     5.21     3.75     3.75   | 3.43e-14  1.68e-14  3.89e-15 |
 OPMT |   287   282     2   287     4.24     5.19     5.19     5.19   | 6.77e-14  2.85e-14  7.19e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     3.78     5.17     5.20     5.20   | 5.06e-14  1.38e-14  4.40e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.64     4.80     5.20     5.20   | 5.29e-14  1.29e-14  3.07e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.58     4.65     5.20     5.20   | 6.09e-14  1.25e-14  3.49e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.40     4.18     5.20     5.20   | 4.23e-14  7.53e-15  1.40e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.37     4.10     5.20     5.20   | 6.08e-14  1.60e-14  2.83e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.19     3.69     1.45     1.45   | 4.93e-14  1.24e-14  1.43e-15 |
 NOVM |   279   279     0   279     2.84     3.01     2.02     2.02   | 8.99e-14  1.27e-14  2.83e-15 |
 USNO |   288   288     1   288     2.83     2.90     5.20     5.20   | 7.63e-14  1.17e-14  3.15e-15 |
 NRC1 |   288   283     2   288     2.77     2.77     2.13     2.13   | 8.50e-14  2.61e-14  4.98e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     2.71     2.66     1.08     1.08   | 4.64e-14  1.21e-14  2.56e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     2.31     1.93     1.07     1.07   | 9.38e-14  1.92e-14  4.92e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     2.26     1.85     3.06     3.06   | 1.05e-13  1.54e-14  6.01e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.12     1.62     5.20     5.20   | 8.27e-14  8.63e-15  2.08e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.94     1.37     0.47     0.47   | 8.03e-14  1.40e-14  2.56e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     1.79     1.17     0.68     0.68   | 8.44e-14  1.51e-14  7.85e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     1.49     0.80     0.19     0.19   | 5.21e-14  1.03e-14  9.88e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.45     0.76     0.19     0.19   | 4.70e-14  1.29e-14  2.18e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     0.80     0.23     0.05     0.05   | 6.07e-14  2.23e-14  8.72e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.37     0.05     0.00     0.00   | 2.45e-13  5.96e-14  1.24e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.01     0.01   | 4.02e-13  1.31e-13  2.62e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.01     0.01   | 3.32e-13  1.03e-13  4.15e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.75     0.01     0.39     0.39   | 2.36e-13  5.86e-14  1.15e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.25     0.25   | 6.94e-13  6.75e-14  2.17e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.04     0.04   | 6.51e-13  5.98e-14  1.99e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.68     0.68   | 6.16e-13  6.32e-14  1.94e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.16     0.16   | 5.59e-13  6.34e-14  3.56e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.19     0.19   | 5.84e-13  5.95e-14  1.42e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.17     0.17   | 6.54e-13  6.89e-14  1.34e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.46     0.46   | 6.21e-13  6.59e-14  2.09e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.28     0.28   | 6.11e-13  5.78e-14  2.53e-14 |
 G06  |   288   286     1   288     0.36     0.01     0.15     0.15   | 4.20e-13  1.11e-13  4.24e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.33     0.33   | 5.68e-13  6.22e-14  5.28e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.70     0.70   | 5.95e-13  5.72e-14  2.96e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.06     0.06   | 6.35e-13  5.99e-14  1.51e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.47     0.47   | 6.36e-13  6.33e-14  1.26e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.10     0.10   | 6.26e-13  6.53e-14  6.04e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.14     0.14   | 6.32e-13  7.66e-14  3.30e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.31     0.00     0.04     0.04   | 7.47e-13  7.01e-14  3.10e-14 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  3.48e-13  1.48e-13 |
 CEDU |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.13e-13  1.36e-13  3.78e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  2.07e-13  5.05e-14 |
 G02  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.03e-13  6.49e-14  2.86e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  4.13e-13  3.26e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.91e-13  1.36e-13  1.34e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.31e-13  3.60e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.48e-13  3.54e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.91e-13  8.47e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.37e-13  1.22e-13  3.00e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-13  7.34e-14  2.17e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.21e-13  5.38e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.11e-13  4.02e-13 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.88e-14  2.01e-14  1.25e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.71e-13  1.66e-13  1.21e-13 |
 G27  |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  5.04e-13  8.43e-13 |
 G30  |   220   220     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.71e-12  3.72e-12  3.43e-12 |
 GODZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-12  2.73e-13  1.46e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  6.24e-13  2.69e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-14  8.79e-15  3.09e-15 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.81e-14  2.31e-14  2.29e-14 |
 MATE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-14  6.90e-15  1.30e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  1.98e-13  4.61e-14 |
 NYAL |   288   246    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.99e-13  3.32e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-13  2.36e-13  1.79e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  2.87e-13  9.81e-14 |
 SFER |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.37e-14  9.49e-15  1.03e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.00e-13  1.74e-13  2.99e-14 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  2.50e-13  7.02e-14 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-14  3.44e-15  8.40e-16 |
 GMAS |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 IRKJ |     3     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 IRKT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-13  4.29e-14  2.13e-14 |
 KHAJ |    35    33     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12         -         - |
 WES2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.06e-14  1.07e-14  4.14e-15 |
 HERS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.74e-14  1.85e-14  3.88e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.38e-22  1.72e-20  4.30e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      HRAO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
