
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1657   Day: 0   MJD: 55843                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2970    107     193    -522   2108   2108      0   4317   4317      0    0.00
 cod |   288     0  27787    414     163     840     25     28     23     81     92     76   12.92
 emr |   288     0  20989    209    -673     208     20     24     16    118     91    133   17.11
 esa |   288     0  31057    758    -507     569     13     16     11     90    121     73   26.89
 gfz |   288     0  30470    868      -9     -97     15     18     14     73     75     72   22.30
 iga |    96     0   2879     19      77    -242     33     33      0     92     92      0    0.00
 igu |    96     0   2688     66     208     402   1306   1306      0   2018   2018      0    0.00
 jpl |   288     0  26535   1001    -225     649     17     17     16     91    117     77   20.78
 ngs |    96     0   2784      8      29    -218   1852   1852      0   3629   3629      0    0.00
 usn |   288     0  21314      1   -1033      83     68     92     49    132    178     98    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | 17044   -32     -    15     -     -     -     -     -     - |
    2 |  -622   -41    -7    61     X    29   489   -48  -471     - |
    3 | -6648    24   114   -50    11   -57 -6127   -54 -5289   118 |
    4 | -3246    76  -207   -14     X     7 -1241   147 -2829   239 |
    5 |   627   141    61  -272    84   -26  1472   124   615   169 |
    6 |   387   -25   -30   -44    89   -55  -540     1  -481    36 |
    7 | -1706    28  -166  -176   172   -14   811   162 -1330    48 |
    8 | -7505   -99   128   -50    19  -156  -350     X -6601   -25 |
    9 | -1199   -40    42   -18    13   -12  1177     X -1645   256 |
   10 |   355  -103    -7   171   -12    -4 -3967  -137    50   146 |
   11 |  2790    40    -7   -74    41   -45   -83    32  3077   -86 |
   12 |  -774   159  -106    27   -99   187  1823    60  -595     6 |
   13 |  4575    40   -67    24    35    55  -512   -38  4470     9 |
   14 |  3386    41    10    39  -109    62  -384    33  3265   -67 |
   15 |    67   197   -21  -243    42    93   241   165    16   258 |
   16 |  2628    -9   133   -75    37   -84   877   -46  2634    38 |
   17 |   682    87   -13  -262    84   -49   347   205   164   119 |
   18 |  4299   107   -24   -78   -36     9   280    92  4101    69 |
   19 |  -104    15  -136   138     9  -153   527   -85   355  -310 |
   20 |  3033    -5    60     9    28   -96   859   -87  3081  -125 |
   21 |  3815   -34   -40   -25    -8   -59  1966    92  3692   -66 |
   22 | -5186   -97   -83   180    -9  -130 -4026   -94 -3876  -145 |
   23 |  -214   240   -70   -54    11   129  -306   -20  -292   -42 |
   25 |   699   -39    57    21   -49    32   229     3   903   -30 |
   26 | -1836    23  -164   -79   144   -15  1213    67 -2052   376 |
   27 | -3229    -5     -    70   -87   154     -     -     -   222 |
   28 |  8087    10    91    89   -24    23  1092  -170  7230    85 |
   29 | -1088    84   -61  -188   -40   112   519   284  -991   134 |
   30 | -4532     4   -10    60   -89    56     -    11 -4032   158 |
   31 |  1649    50     0  -180    53    98   428   146   858    -2 |
   32 | -4603   -96    32    69    60   -59 -1044  -120 -4343   -13 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -  -116   140     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -    43   -80     -     -    31     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -234   282     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -84     -     -    49     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -62    11    21     -     -     -     3     -   -78 |
 ANKR |     -    24     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -     -    27    85     -     -  -126     -     - |
 ASPA |     -    23     -  -118    41     -     -    93     -     - |
 AUCK |     -   -22     -    11     -     -     -     0     -     - |
 BJCO |     -     -     -    53   -64     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -    43     -     -   -25     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    59    32     -     -  -110     -     - |
 BRFT |     -     2     -    45   -22     -     -   -35     -     - |
 BRMU |     -    12     -    13   -59     -     -    39     -     - |
 BRST |     -    21     -   -10     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    11   -17     -     7     -     -     -     -   -23 |
 CAS1 |     -   -21     -    86     -     -     -   -98     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -18     -     -     -    24     -     - |
 CHPI |     -     -     -    48   -17     -     -   -44     -    99 |
 CHTI |     -  -111     -    54     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   -67     -     X   -42     -     -    86     -     - |
 CONZ |     -     -  -387   211    15     -     -    30     -     - |
 CRO1 |     -     -   -28     -     -     -     -    23     -    16 |
 DAEJ |     -    78   -39     -     -     -     -   -17     -   -12 |
 DAV1 |     -   -39     -    19     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -   -79     -     -    85     -     - |
 FLIN |     -    -6     -   122  -143     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    26     -  -106   113     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -  -162   103     -     -     -     -     -    21 |
 GRAS |     -     -     -    52   -16     -     -   -50     -     - |
 GUAT |     -    40     -    82    25     -     -  -153     -     - |
 GUUG |     -     -     -   -40    48     -     -     -     -     - |
 HARB |     -    29   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -    20     -     -     -     -     -   -13     -   -35 |
 HOB2 |     -    88     -   101     -     -     -  -185     -     - |
 HOFN |     -     -     -     -    -3     -     -     3     -  -141 |
 HRAO |     -   177    49  -116     -     -     -     -     -   101 |
 IENG |     -   -33    25     -     -     -     -     -     -   -36 |
 IISC |     -     -     -    40   -10     -     -   -39     -   -13 |
 IRKJ |     -     -  -188     -   144     -     -     -     -     - |
 IRKM |     -     -   178     -     -     -     -  -146     -     - |
 ISPA |     -    58     -    42   -58     -     -   -26     -    71 |
 KIRU |     -  -138   -76    43    86     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -56     -     -    60     -   125 |
 KOKB |     -     -   -34     -     -     -     -    28     -   -13 |
 KOUR |     -  -164   457     2  -193     -     -   -35     -  -146 |
 LAMA |     -    28     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    31    61     -   -96     -     -    35     -    89 |
 MAL2 |     -     -     -    32   -39     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   -62    29    -4     -     -    18     -     0 |
 MATE |     -  -150     X     X     X     -     -    94     -  -101 |
 MAW1 |     -    30     -    -3     -     -     -   -15     -     - |
 MDO1 |     -     -     -     4   -63     -     -    63     -   -68 |
 MIZU |     -    51   -38     -     -     -     -     -     -   118 |
 NANO |     -    -3     -    -5     8     -     -     -     -     - |
 NICO |     -     -     -    43   -31     -     -   -20     -     - |
 NIST |     -    10    -8     -     -     -     -     -     -   -38 |
 NKLG |     -   -34     -    76    -4     -     -   -82     -  -101 |
 NNOR |     -     -   -17    37     -     -     -   -33     -   -32 |
 NRC1 |     -     -    20     -   -15     -     -     -     -   -40 |
 NRIL |     -     -     -   -44    24     -     -    31     -     - |
 NRMD |     -   -20     -     -    12     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -     -    10   -12     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -77    92     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    47   -56     -     -     -     -   100 |
 NYAL |     -     -    99     -     -     -     -   -82     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    40     -     -   -42     -     - |
 ONSA |     -     -   165    -4   -64     -     -   -62     -   -88 |
 OUS2 |     -     -     -   -62     -     -     -    81     -     - |
 PALM |     -     -     -    -5     7     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -     2   -27     -     -    27     -     - |
 PENC |     -   -59     -    28     -     -     -     -     -   -66 |
 PERT |     -     -    32   -64    53     -     -     -     -  -140 |
 PICL |     -     -     -    55     -     -     -   -71     -     - |
 PIE1 |     -     -     5     -    -4     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -     1    33     -     -   -36     -    30 |
 POL2 |     -    86     -     -   -50     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -     -   -57    68     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -  -137   -68     8     -     -     -   131     -  -214 |
 PTBB |     -    15   -11     -     -     -     -     -     -   -43 |
 QAQ1 |     -   -34     2    12     -     -     -     4     -     - |
 QUIN |     -    12     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -   -59     -     -    34     -     -     -     -     - |
 REUN |     -  -107     -   201  -120     -     -   -75     -     - |
 REYK |     -     -     -    23   -28     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -76     -     5    37     -     -     X     -     - |
 SEY1 |     -     -     -     -  -128     -     -   138     -     - |
 SHAO |     -   -19     -    -7     -     -     -    21     -    -9 |
 STHL |     -     X     -     -   -63     -     -    68     -     - |
 STJO |     -     -     -    -2   -14     -     -    17     -   -10 |
 SVTL |     -     -   334  -213     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    64     -     -     -     -     -   -40     -     - |
 SYOG |     -    82    43    84   -81     -     -  -103     -     - |
 THTI |     -     -     -    12   -15     -     -     -     -    80 |
 THU3 |     -  -114   -59     -     7     -     -   111     -   -35 |
 TIDB |     -     -    -8     -     6     -     -     -     -  -111 |
 TIXI |     -   -27     -   -26    -1     -     -    52     -     - |
 TOW2 |     -   -31     -    99     -     -     -  -108     -     - |
 TSKB |     -  -124     -    59     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -54    41     -     -     -     -     -     -   -46 |
 ULAB |     -     -     -  -108   130     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -    16     -     -   -17     -     - |
 URUM |     -   -41     -   137    12     -     -  -165     -  -158 |
 USN3 |     -   -27    20     -     -     -     -     -     -   -68 |
 USNO |     -   -30    23     -     -     -     -     -     -   -46 |
 VALD |     -     -     -    88     -     -     -  -114     -     - |
 VILL |     -     -    99   -25     -     -     -   -46     -   -13 |
 WAB2 |     -     6   -47     -    32     -     -     -     -   -31 |
 WES2 |     -    35   -15    23   -37     -     -     -     -    25 |
 WHIT |     -   -84   197   -19   -74     -     -    -7     -   -65 |
 WIND |     -    34     -   -63    56     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    74     1     -   -43     -     -     -     -   -33 |
 WTZA |     -    42   -31     -     -     -     -     -     -   -25 |
 WTZR |     -    78  -168     -    84     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -  -152   217     -   -76     -     -     -     -  -193 |
 YAKT |     -   -18   -43    -8     -     -     -    56     -   -29 |
 YELL |     -  -142    15     X    93     -     -   -24     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -38    -3     -     -    52     -     - |
 ZECK |     -    77     -     8   -54     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    52     -     -   -30     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  6545    46     -    22     -     -     -     -     -     - |  271   3074
    2 |   437    19    25    13     X    20   281    15   307     - |  288    193
    3 |  3758    14    15    17    14    33  3847    14  4566    97 |  288   2925
    4 |  1118    41    27    16     X    47   931    52  1132    68 |  287   1007
    5 |   921    48    28    29    11    19  1024    16   616    85 |  288    276
    6 |  1453    19    17    15    15    35   845    13  1370    83 |  288    836
    7 |   516    18    29    12    16    31   432    18   438    92 |  288    314
    8 |  3848    26    36    14    26    72  3140     X  3575   226 |  288   1740
    9 |  3749    21    25    18    17    40  3202     X  3609    68 |  288   2920
   10 |  2037    20    12    14    10    23  2693    12  2216    84 |  288   1545
   11 |   953    31    30    13    18    37   771    15   779   103 |  288    741
   12 |   898    36    19    19    26    26  1057    14   703    52 |  288    371
   13 |   866    39    20    18    12    24   365    18   475    80 |  288    411
   14 |   329    31    36    14    12    32   310    16   352    66 |  288    201
   15 |   536    24    40    22    11    37   334    12   402    73 |  288    203
   16 |   604    32    12    15    19    23   449    12   353    71 |  288    251
   17 |  1256    30    18    10    11    21   309    16  1135   130 |  288    273
   18 |   534    23    17    12    10    11   300    16   471    89 |  288    265
   19 |  1211    19    20    17    18    42   735    16  1042    90 |  288    224
   20 |   773    21    18    10    12    30   674    18   509    85 |  288    220
   21 |   711    44    19    20    10    34   968    17   600    78 |  288    336
   22 |  2379    12    32    13     9    18  2469    17  2199    79 |  288    247
   23 |   501    28    26    16    14    33   367    11   306    81 |  288    286
   25 |   488    27    17    20    29    22   202    12   364    65 |  288    145
   26 |  1419    15    28    14    22    27   680    14  1209   131 |  288    724
   27 |  5434    43     -    17    22    63     -     -     -    87 |  286   4234
   28 |  1689    25    34    11    18    17   824    22  1657    90 |  288    455
   29 |   414    24    17    10    20    34   237    12   430    67 |  288    286
   30 |  5767    22    18    19    48    35     -    13  5293    62 |  288   3996
   31 |  1808    15    19    11    11    35   422    10  1769    42 |  288    295
   32 |  1198    18    13    10    14    33   570    17  1288   107 |  288    990
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  276   8832
 ABPO |     -     -     -     7     9     -     -     9     -     - |  285  20747
 ADIS |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     - |   96    >>>
 ALRT |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   6760
 AMC2 |     -    23    12    10     -     -     -    11     -    32 |  288     27
 ANKR |     -    17     -     8     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 AREQ |     -     -     -     7    10     -     -     7     -     - |  288  24470
 ASPA |     -    43     -    12    11     -     -    27     -     - |  288  17094
 AUCK |     -    28     -    10     -     -     -    23     -     - |  288   6932
 BJCO |     -     -     -    20    24     -     -     -     -     - |  288  11692
 BJFS |     -    18     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  19059
 BOGT |     -     -     -    16    16     -     -    11     -     - |  288  28217
 BRFT |     -    27     -    11    24     -     -    23     -     - |  288   5477
 BRMU |     -    13     -    10    11     -     -    13     -     - |  288   3508
 BRST |     -    13     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2932
 BRUS |     -    19    11     -     9     -     -     -     -    25 |  288    864
 CAS1 |     -    37     -     7     -     -     -    19     -     - |  288   4114
 CHAN |     -     -     -     8     -     -     -    11     -     - |  287   9000
 CHPI |     -     -     -    12    19     -     -    11     -    92 |  282  20596
 CHTI |     -    20     -    10     -     -     -     -     -     - |  276  14844
 CHUR |     -    16     -     X    27     -     -    34     -     - |  288  13454
 CONZ |     -     -    25    14    10     -     -     9     -     - |  288    149
 CRO1 |     -     -    22     -     -     -     -    18     -    73 |  282     51
 DAEJ |     -    25    13     -     -     -     -    10     -    32 |  288   1369
 DAV1 |     -    21     -    10     -     -     -     -     -     - |  240   2977
 DGAR |     -     -     -     -    11     -     -    12     -     - |  288  26704
 FLIN |     -    19     -     6     9     -     -     -     -     - |  288   7851
 GLSV |     -    21     -    13    12     -     -     -     -     - |  288   4182
 GODZ |     -     -    13     9     -     -     -     -     -    21 |  283  25661
 GRAS |     -     -     -     6     8     -     -     7     -     - |  288  15744
 GUAT |     -    31     -    11    15     -     -    18     -     - |  274   3744
 GUUG |     -     -     -    16    19     -     -     -     -     - |  288  11865
 HARB |     -    17    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   1917
 HERS |     -    20     -     -     -     -     -    12     -    30 |  288     28
 HOB2 |     -    41     -    12     -     -     -    15     -     - |  288     35
 HOFN |     -     -     -     -     7     -     -     7     -    68 |  287    >>>
 HRAO |     -    20    16    12     -     -     -     -     -    82 |  288     23
 IENG |     -    15    11     -     -     -     -     -     -    21 |  288     76
 IISC |     -     -     -    14    17     -     -    15     -    23 |  288  30135
 IRKJ |     -     -    10     -     7     -     -     -     -     - |  288    102
 IRKM |     -     -    11     -     -     -     -     9     -     - |  287    285
 ISPA |     -    31     -    15    17     -     -    17     -   100 |  285  23693
 KIRU |     -    17    11     8    10     -     -     -     -     - |  288   3934
 KIT3 |     -     -     -     -    10     -     -    11     -    18 |  288  10176
 KOKB |     -     -    26     -     -     -     -    22     -    14 |  288    116
 KOUR |     -    21    20    14    18     -     -    13     -    83 |  288    344
 LAMA |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   3262
 LPGS |     -    21    21     -    15     -     -    14     -   120 |  288  17239
 MAL2 |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -     -    15    13     9     -     -    10     -    78 |  288   2353
 MATE |     -    12     X     X     X     -     -     7     -    22 |  169    102
 MAW1 |     -    19     -    13     -     -     -    19     -     - |  286   3412
 MDO1 |     -     -     -    14    19     -     -    11     -    44 |  288  17473
 MIZU |     -    52    39     -     -     -     -     -     -    59 |  215    593
 NANO |     -    17     -    12    13     -     -     -     -     - |  288   3373
 NICO |     -     -     -    20    20     -     -    12     -     - |  288   3261
 NIST |     -    14    11     -     -     -     -     -     -    10 |  288     24
 NKLG |     -    19     -    18    16     -     -    18     -    71 |  288  17606
 NNOR |     -     -    24    11     -     -     -    13     -    38 |  288    678
 NRC1 |     -     -    11     -     8     -     -     -     -    20 |  288     19
 NRIL |     -     -     -     7     8     -     -     7     -     - |  288  10030
 NRMD |     -    25     -     -    14     -     -     -     -     - |  130   6743
 NTUS |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288   3518
 NURK |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     -     5     6     -     -     -     -    66 |  288    >>>
 NYAL |     -     -     6     -     -     -     -     5     -     - |  288    807
 OHI2 |     -     -     -     -    10     -     -    11     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -     -    16    10    14     -     -    13     -    37 |  288     20
 OUS2 |     -     -     -     7     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  276   6888
 PDEL |     -     -     -     6     7     -     -     8     -     - |  288   3259
 PENC |     -    15     -     7     -     -     -     -     -    17 |  288   3809
 PERT |     -     -    21    14    15     -     -     -     -    56 |  288   1647
 PICL |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288  15580
 PIE1 |     -     -    11     -     8     -     -     -     -     - |  288     89
 PIMO |     -     -     -    19    21     -     -    10     -    44 |  288  22633
 POL2 |     -    32     -     -    18     -     -     -     -     - |  288  13480
 POTS |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    12    19    10     -     -     -    10     -    18 |  288     45
 PTBB |     -    13    10     -     -     -     -     -     -    30 |  288     25
 QAQ1 |     -    24    17     7     -     -     -    18     -     - |  288   6271
 QUIN |     -     9     -     4     -     -     -     -     -     - |  285  16016
 RESO |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     - |  288  10435
 REUN |     -    28     -    11    13     -     -    13     -     - |  288  10154
 REYK |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SCH2 |     -    28     -    10    19     -     -     X     -     - |  288   4689
 SEY1 |     -     -     -     -    20     -     -    21     -     - |  287  24338
 SHAO |     -    44     -    16     -     -     -    15     -    32 |  288  21336
 STHL |     -     X     -     -    41     -     -    44     -     - |  255  32540
 STJO |     -     -     -    10    15     -     -    10     -    42 |  288  84377
 SVTL |     -     -     7     5     -     -     -     -     -     - |  288 111234
 SYDN |     -    28     -     -     -     -     -    17     -     - |  287    461
 SYOG |     -    30    31    21    11     -     -    14     -     - |  288    617
 THTI |     -     -     -    10    12     -     -     -     -    54 |  276  16431
 THU3 |     -    20    19     -     8     -     -     8     -    55 |  288   7716
 TIDB |     -     -    24     -    18     -     -     -     -    69 |  288     87
 TIXI |     -    19     -    26    20     -     -    58     -     - |  288   5176
 TOW2 |     -    25     -    14     -     -     -    13     -     - |  288   3252
 TSKB |     -    23     -    11     -     -     -     -     -     - |  228     82
 TWTF |     -    14    10     -     -     -     -     -     -    31 |  288     28
 ULAB |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    10     -     -    11     -     - |  288    >>>
 URUM |     -    28     -    11    15     -     -    11     -    17 |  288    >>>
 USN3 |     -    19    15     -     -     -     -     -     -    29 |  282     22
 USNO |     -    15    11     -     -     -     -     -     -    43 |  263    121
 VALD |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   5098
 VILL |     -     -    14     6     -     -     -     9     -    54 |  288  17568
 WAB2 |     -    16    13     -    15     -     -     -     -    27 |  288     21
 WES2 |     -    15    19     9    12     -     -     -     -    16 |  288    185
 WHIT |     -    13    14     6    10     -     -    16     -    14 |  288   6864
 WIND |     -    25     -     9     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    20    15     -    16     -     -     -     -    22 |  288     20
 WTZA |     -    14    11     -     -     -     -     -     -    30 |  288    791
 WTZR |     -    18    13     -    13     -     -     -     -     - |  288     30
 WUHN |     -    27    17     -    21     -     -     -     -    19 |  276  15707
 YAKT |     -    52    13    12     -     -     -    14     -    35 |  288  11581
 YELL |     -    16    22     X    13     -     -    23     -     - |  288     22
 YSSK |     -     -     -    10    17     -     -    13     -     - |  287  11535
 ZECK |     -    25     -    13     8     -     -     -     -     - |  288     24
 ZWE2 |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2109    25    20    13    16    34  1307    17  1852    68 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   CHUR  | 1657-0  3:55:00 |        2433
esa |   YELL  | 1657-0  4:45:00 |        1245
jpl |   SCH2  | 1657-0  3:35:00 |       -1075



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.10     5.25     5.25     5.25   | 3.00e-14  5.30e-15  1.48e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     4.76     5.25     5.25     5.25   | 3.89e-14  8.42e-15  1.80e-15 |
 NIST |   288   288     1   288     5.03     5.25     5.25     5.25   | 3.95e-14  4.63e-15  2.02e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.89     5.25     5.25     5.25   | 3.66e-14  9.50e-15  1.24e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.49     5.25     5.25     5.25   | 4.22e-14  7.60e-15  2.11e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.06     5.25     5.25     5.25   | 4.21e-14  6.85e-15  2.77e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     5.19     5.25     5.25     5.25   | 3.84e-14  5.86e-15  1.62e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     5.19     5.25     5.25     5.25   | 2.56e-14  7.21e-15  3.34e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     4.00     5.25     2.12     2.12   | 4.26e-14  9.41e-15  4.44e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.20     5.25     5.23     5.23   | 3.74e-14  4.90e-15  1.79e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     5.18     5.25     5.25     5.25   | 5.27e-14  9.38e-15  2.29e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.65     5.25     5.25     5.25   | 4.80e-14  6.19e-15  2.75e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     3.23     5.13     1.74     1.74   | 3.30e-14  5.22e-15  1.42e-14 |
 USN3 |   282   282     0   282     3.79     5.12     5.14     5.14   | 3.81e-14  6.79e-15  2.58e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.05     4.87     3.06     3.06   | 5.31e-14  8.17e-15  1.74e-15 |
 USNO |   263   257     2   263     3.02     4.69     4.79     4.79   | 1.01e-13  2.27e-14  1.06e-14 |
 MATE |   169   169     0   169     2.73     3.05     3.05     3.05   | 5.16e-14  8.94e-15         - |
 KOKB |   288   285     1   288     2.28     2.84     1.89     1.89   | 1.01e-13  9.92e-15  6.81e-15 |
 TIDB |   288   285     2   288     2.26     2.79     4.63     4.63   | 1.02e-13  2.43e-14  9.31e-15 |
 CRO1 |   282   282     0   282     2.18     2.64     5.14     5.14   | 9.29e-14  2.15e-14  4.06e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     1.82     1.80     0.29     0.29   | 8.24e-14  1.62e-14  2.97e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.73     1.63     0.47     0.47   | 2.77e-14  5.19e-15  1.47e-15 |
 SVTL |   288   257    26    57     1.02     1.02     1.02     1.02   | 1.40e-11  5.72e-12  7.92e-12 |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.96     0.50     0.14     0.14   | 1.05e-13  1.45e-14  5.75e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.66     0.24     0.07     0.07   | 7.32e-14  4.26e-14  3.46e-14 |
 IRKM |   287   287     0   287     0.50     0.14     0.07     0.07   | 1.83e-13  4.51e-14  2.78e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.40     0.09     0.03     0.03   | 3.56e-14  9.49e-15  1.55e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     5.19     0.08     1.42     1.42   | 5.44e-14  1.96e-14  1.44e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.37     0.07     0.44     0.44   | 5.03e-13  1.17e-13  8.57e-14 |
 MIZU |   215   215     0   215     0.29     0.06     0.03     0.03   | 4.11e-13  1.02e-13         - |
 G32  |   288   288     0   288     0.83     0.02     0.55     0.55   | 2.32e-13  6.95e-14  1.54e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.43     0.02     0.07     0.07   | 7.42e-13  7.11e-14  3.35e-14 |
 G04  |   287   287     0   287     0.41     0.01     0.05     0.05   | 5.00e-13  1.54e-13  1.17e-13 |
 G06  |   288   288     0   288     0.43     0.01     0.23     0.23   | 3.54e-13  1.15e-13  8.55e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.94     0.94   | 5.87e-13  5.56e-14  1.51e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.05     0.05   | 5.36e-13  1.63e-13  9.26e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.21     0.21   | 6.23e-13  7.80e-14  2.45e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.62     0.62   | 5.21e-13  6.66e-14  1.32e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.25     0.25   | 6.21e-13  6.01e-14  2.23e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.23     0.23   | 6.73e-13  7.20e-14  1.70e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.64     0.64   | 6.04e-13  6.48e-14  2.16e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.46     0.46   | 5.63e-13  5.64e-14  3.05e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.36     0.36   | 6.05e-13  6.48e-14  2.80e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.98     0.98   | 6.48e-13  7.40e-14  5.04e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.64     0.64   | 6.77e-13  7.03e-14  1.67e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.07     0.07   | 6.81e-13  6.87e-14  3.15e-14 |
 G11  |   288   287     0   288     0.35     0.01     0.13     0.13   | 6.90e-13  8.05e-14  6.81e-14 |
 G28  |   288   285     1   288     0.34     0.01     0.19     0.19   | 6.84e-13  7.60e-14  5.67e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.06     0.06   | 7.20e-13  7.91e-14  2.39e-14 |
 NYAL |   288   222    24    29     0.03     0.00     0.01     0.01   | 1.83e-12  4.06e-13  3.50e-14 |
 G22  |   288   288     0     9     0.01     0.00     0.00     0.00   | 6.21e-13  6.10e-14  1.63e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  2.44e-13  1.14e-13 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.80e-13  4.86e-13  3.41e-13 |
 G01  |   271   271     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-11  1.00e-11  5.41e-12 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  3.54e-13  1.53e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.85e-13  9.10e-14 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  5.64e-13  3.67e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  5.22e-13  7.54e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  8.15e-14  3.36e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.20e-13  8.90e-14  2.20e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  1.32e-13  2.51e-14 |
 G27  |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  6.25e-13  5.68e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-13  1.76e-13  2.02e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-13  1.27e-13  3.87e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  2.12e-13  6.82e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-13  1.89e-13  2.10e-13 |
 TSKB |   228   228     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-13  1.08e-13  4.20e-14 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  6.36e-13  2.73e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-14  4.45e-15  1.38e-15 |
 CONZ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.13e-14  1.21e-14  1.10e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.94e-13  2.62e-13  7.50e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-13  1.41e-13  2.79e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  4.00e-13  1.81e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-14  2.75e-14  8.04e-15 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.56e-13  1.31e-13  5.91e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.02e-21  1.50e-19  5.56e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
