
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1668   Day: 3   MJD: 55923                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117420     84     -25    -822     22     24     18     81     80     87   26.45
 emr |  2880     0 106240  10554    -942     137     48     52     21     96     96     95   15.59
 esa |  2880     0 114274    283   -1760    1153     23     25     16    102    105     90   26.47
 mit |  2880     0 108524  45279    -116     191     40     37     48    222    243    155    0.00
 gfz |   288     0  49639   1312     391    -603     33     39     32    103     78    107   14.63
 grg |   288     0  33965    695     239    -365     51     58     48    247    162    271    0.00
 igr |   288     0  40406     61   -5475     180     19     25     17     65     54     68    0.00
 jpl |   288     0  26723    378      49      11     30     46     19     96    106     91   16.87
 ngs |    96     0   2974     22      14    -971   1766   1766      0   3395   3395      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    37    33   -55     X    33    33    14   -51   251     - |
    2 |   -34   -13    43   -35    18    41    35   -39   682     - |
    3 |    29    10   -37     X    20  -209    16    26 -8054     - |
    4 |   -54    -3    51   -60    36  -270   -48    46  -775     - |
    5 |    14   -14   -13     X    76    76   -27    44   510     - |
    6 |     5    27   -21     X    -1   -66   -25     5 -2144     - |
    7 |    58    22   -79     X    31    20   -11   122   267     - |
    8 |   -43     4    34  -257    25     6    21    81 -6985     - |
    9 |  -127    26   106  -308    26    16   -14    63 -2761     - |
   10 |   -76   -60   121     X  -117   125   -13   -61  -350     - |
   11 |    32    27   -39     X    24   129   -40  -160  4933     - |
   12 |    18   -20     4     3   -54   232   -27  -156  -103     - |
   13 |   -25   -39    52  -320    13   -60   -32  -104  3992     - |
   14 |   -23     0    23     X    23   107    26   -16  3259     - |
   15 |    28   -67     9    61    45  -120    -7   -11    66     - |
   16 |    50   -20   -45     X   -63  -184    44   142  3737     - |
   17 |   172   123  -248   409    78  -189   -33    60  -198     - |
   18 |    51   145  -132     X    40  -220     7     4  4133     - |
   19 |    90  -178    12   412  -108   204    -5   -60  -626     - |
   20 |   -16   -81    57   -78     5   132    43    96  3193     - |
   21 |    20    82   -67   285    -1   255    33   -18  2912     - |
   22 |   -97  -130   171     X   -63  -101    66    89 -1894     - |
   23 |   103    96  -144     X   -52   249   -54   -76   555     - |
   25 |   -11   -31    29   109   -48   182    66    36  1129     - |
   26 |   -83     X    80     X    50  -167   -53     X -1685     - |
   27 |  -156   -35   169  -344    96   -12    34    38 -1584     - |
   28 |   -70    23    64     X     3    72    45  -107  1031     - |
   29 |   112   202  -215   260    41  -360   -50    81  -530     - |
   30 |   -72     X    75   -43   -75   -75    23    14  1632     - |
   31 |   112   -55   -71     X   -54    10   -44   -87 -1287     - |
   32 |   -45   -38    68   -90   -33   140    14     6 -3436     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -24     -    43     -    63     -     -     - |
 ABPO |   -70     -     -     -   126     -   103     -     -     - |
 ADIS |     -     -  -179     -   324  -820     -     -     -     - |
 ALBH |   -53    99     -     -   -10     -     -     -     -     - |
 ALGO |  -122    92     -   -29   123     -   -30     -     -     - |
 ALIC |  -132     -   131   126     1   536     -     -     -     - |
 ALRT |   -94     -     -   -71   170   186     -     -     -     - |
 AMC2 |    43     -     -    29   -78 -1272    42     -     -     - |
 AREQ |   -63    21     -     -    92  -188    54     -     -     - |
 ARTU |  -124     -    35     -    -1    56    51   139     -     - |
 ASPA |     -     -  -175     -    97    10   210   196     -     - |
 AUCK |   -48     -    28     -    37   131   -29     -     -     - |
 BAKE |     -     -    82     -  -149  -254     -     -     -     - |
 BAKO |    -4     -     -  -358     8     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -    -5     -     -     5     -     -     -     -     - |
 BJFS |    -5     -     5     -   -79     -     2    69     -     - |
 BOGT |     -     -   125     -  -341  -347   -11    50     -     - |
 BREW |   -17    28     -   -38     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -51     -    90     -     X   177     9   -62     -     - |
 BRMU |   -20     -    72  -105  -118  -176   -18    19     -     - |
 BRST |   -34     -    34     -     -   871   106     -     -     - |
 BRUS |   -32    70     -  -159    10     -   -11   -24     -     - |
 CAS1 |   -37     -   107     X    21   162    28  -150     -     - |
 CEDU |   -64     -    75   147   -21   349     -     -     -     - |
 CGGN |   -45     -     -     -     -     -    -3    71     -     - |
 CHAT |   -69     -    38     -    35  -178   -16    19     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -    55  -114   -20   -48     -     - |
 CHUR |   -83    34    97  -200    54   -60   -41  -100     -     - |
 CNMR |     -     -    43     -   -77     -     -     -     -     - |
 COCO |     -     -   -41     -    74   109     -     -     -     - |
 CONZ |     -     -   111   144  -160   202    60   -35     -     - |
 CRO1 |     -   -62     -  -154    66  -111     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -    61     -  -110     -     -     -     -     - |
 DARW |   -39   -64   122  -304    51   371   -16  -114     -     - |
 DAV1 |   -10     -    10     -     X   130    46     -     -     - |
 DGAR |   -51     -     -     -   -13  -326     8    90     -     - |
 DGAV |     -     -    39     -   -70     -     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -     3     -    -5     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -81   118     -     -    20    98    -4     -     -     - |
 DUBO |   -69     -   117     -   -88  -120     2     -     -     - |
 EPRT |     -     -     7     -   -14     -     -     -     -     - |
 FAIR |  -147   162    48     -     6   -14    24     -     -     - |
 FLIN |  -111     -   152  -158   -75     -   -24     -     -     - |
 GLSV |    21     -   -78   -29   -29   -18    45   115     -     - |
 GMAS |     -    81     -   -85     -     -     -   -75     -     - |
 GMSD |     -     -    35   -94   -22     -   -25   -38     -     - |
 GODE |     -    37     -     -   -40     -     -     -     -     - |
 GOLD |    13     -     -     -     0   200    -2   -21     -     - |
 GRAS |    16     -     -     -   -29     -    73     -     -     - |
 GRAZ |    52     X     -  -116   -94     -    28     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -     -   -71  -330   -35    61     -     - |
 HARB |   -61     -     -     -   104     -     3     5     -     - |
 HNPT |   -86     -     -  -110   156    59     -     -     -     - |
 HOB2 |   -17   -46    27   -12    31  -154    -5     -     -     - |
 HOFN |     -     -   -68     -    -7  -371     -   113     -     - |
 HOLB |  -126     -     -     -     X     -     -   198     -     - |
 HOLM |    41     -     -     -   -64   143     -   -20     -     - |
 HRAO |    17     -   -17    17     -   145     -     -     -     - |
 HYDE |     -     -    29     X   -53   108  -110     -     -     - |
 IENG |   -26    45     -  -134     -     -    -7     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -77  -213   -12    67     -     - |
 INVK |   -92     -     -     -   166     -    84     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -38   -68   -37   -99  -122    92     -     - |
 IRKT |     -    18     -    55   -20     -     -     -     -     - |
 ISPA |   -24     -    65     -   -57  -359    -2   -15     -     - |
 JOZE |     -    51     -     -   -54     -     -     -     -     - |
 KARR |     -     -    44     -   -79   -28     -     -     -     - |
 KELY |     -     -   -89     -   160     -     -     -     -     - |
 KHAJ |     -   242  -142     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |  -144    10   115     -    41     -   -41     -     -     - |
 KOKB |   -16    16    87   160     -    90  -115  -127     -     - |
 KOUC |     -     -    17     -   -31  -462     -     -     -     - |
 LAMA |   -18     -     -   -99    33   286    34     -     -     - |
 LPGS |     -   -72     -     -    98  -212    93   -18     -     - |
 MAC1 |  -108     -    53   275    14     -   -15    74     -     - |
 MAG0 |    10     -    40     -   -91     -    30     -     -     - |
 MAL2 |     -     -   -13     -    24     -     8     -     -     - |
 MANA |     -     -    36     -  -108     -     -    36     -     - |
 MAR6 |     -    72   -19     -     -     -     -   -36     -     - |
 MAS1 |   -69   130    30   -78   -68   -42    20     -     -     - |
 MATE |   -20   144    -5  -160  -110  -156    45     -     -     - |
 MAW1 |    -6     -    69   -32   -22   -67   -40   -82     -     - |
 MDO1 |     -    13    52     -   -89  -139   -38   -16     -     - |
 MDVJ |    88     -    89   -22  -320     8   -61     -     -     - |
 METS |    40     -     -   119   -72     -    91     -     -     - |
 MIZU |  -237    43     -  -197   382     -  -175     -     -     - |
 MKEA |     -     -    45     -   -82   267     -     -     -     - |
 MOBS |  -115     -   115     X     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -64     -   106     -   -77   -23   -32     -     -     - |
 NICO |   -62     -    84  -168   -38     6   -10     -     -     - |
 NIST |   -37    39     -     -     -     -   -38    21     -     - |
 NKLG |  -101     -    94     -    13   364   -19     -     -     - |
 NNOR |     -  -140   136  -371     -     -    24   -84     -     - |
 NOVM |     -     -   -24     -    44   -14     -     -     -     - |
 NRC1 |   -34    60     -   -98    -4   186    13     -     -     - |
 NRIL |   -83     -    74    16    32   -79    18   -14     -     - |
 NTUS |   -40     -    -5  -237    82     7     1     -     -     - |
 NURK |     -     -   -99     -   180     -   -41     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -     0     -     -     0     -     - |
 NYA1 |     -     -    23     -   -41     -   -44     -     -     - |
 NYAL |     -    71     -  -160    89   102  -118  -143     -     - |
 OHI2 |     -     -    23     -   -84   136   -34    21     -     - |
 OHI3 |   -73     -    73     -     -   218     -     -     -     - |
 ONSA |  -123   209     -   -46     1   154   154     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -   -34     -  -139    29     -     - |
 PDEL |   -21     -    57  -183   -32  -263     4   -31     -     - |
 PERT |     -   -63    58  -329   -38     -   -38     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -90     -    20    78     -     - |
 PIE1 |     -    56     -     X   -60     -    -6     -     -     - |
 PIMO |     -     -    38     -    16   -53   -80   -73     -     - |
 POTS |   178     -  -165     -   -24   -16   -16     -     -     - |
 POVE |     -     -    23     -   -41     -     -     -     -     - |
 PRDS |  -173   139     -    51    63     -   -65    89     -     - |
 PTBB |    -5     9     -   -90     -     -    44     -     -     - |
 QAQ1 |  -146   162     -   -77   -64  -326   -52   133     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -    42     -     -   -36     -     - |
 RABT |    16     -     -     -   -29     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -     -   -29     -  -173   194     -   196     -     - |
 RESO |   -66     -     -     -   120    67     -     -     -     - |
 REUN |  -145     -   203  -174    47   422    27  -131     -     - |
 RIO2 |     -     -   -48     -    87     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -40     -     -     -    72     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -149    78    59  -142   142  -156   -24   -56     -     - |
 SCUB |   -53     -   -22     -    37  -597   -39    86     -     - |
 SFER |     -   132    11  -171  -161    13     -     -     -     - |
 SHAO |   -29     -     -     -    52     -   -13     -     -     - |
 SOFI |   -56     -     -  -241   101   541     -     -     -     - |
 SPT0 |   -94   160     -     -     -   245     -     -     -     - |
 STJO |   -27    94     -   -43   -48  -283    30    -3     -     - |
 SUTM |  -114    24     -     -   182     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    13     -     -   -14     -  -186     -     -     - |
 SYOG |    -5   -47     -     X    60  -119    77     -     -     - |
 TASH |     -     -   -72     -   131     -     -     -     -     - |
 THTI |     -  -118    66     -    53  -213     0   -40     -     - |
 THU3 |  -163   109     -     -   128  -119   -27    43     -     - |
 TIDB |     -    -3     -   -92   -71     -   -11    65     -     - |
 TIXI |   -74     -    34     -    27    11    12    40     -     - |
 TLSE |   -68     -     -    -9   123   420   106     -     -     - |
 TOW2 |    12     -    40   -98   -77   -71    92   -15     -     - |
 TWTF |   -12    58     -  -143  -109     -    15    59     -     - |
 UFPR |     -     -   -11     -    19     -     -     -     -     - |
 ULAB |   -77     -     -     -   140     -    54     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -    55    30     9   -47     -     - |
 URUM |     -     -    22     -   -40   250    77     -     -     - |
 USN3 |   -39    66     -   -66     -   -30     0     -     -     - |
 USNO |   -33    55     -   -28     -    37    23     -     -     - |
 USUD |     -    45     -     -   -48     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -    40     -     -     -   -31   -63     -     - |
 VILL |     -   193     5     -  -214     -    75     -     -     - |
 WAB2 |    35     -     -   -25   -64     -    72     -     -     - |
 WES2 |     -    25     -     -   -27   -53     -     -     -     - |
 WHIT |  -116   105   -19     -    16   -18   -56   101     -     - |
 WILL |  -103    96     -     -    41     -     -     -     -     - |
 WSRT |    48    -9     -  -175   -77     6   -41     -     -     - |
 WTZR |    91     X     -   -19  -164     -    -9     -     -     - |
 WUHN |     -    31    44  -174  -108     -    -6     -     -     - |
 YAKT |    71    -9     -     -   -13     -   -60   -93     -     - |
 YAR2 |     -    26     -     -   -27     -    20     -     -     - |
 YELL |  -304    66   163    -5   185   158    19     -     -     - |
 YSSK |   -21     -     -     -    37     -    13     -     -     - |
 ZECK |   -55     -    25   -60    53     -   -10     -     -     - |
 ZIMM |    -7     -     -     -    12     -    62     -     -     - |
 ZWE2 |     5     -     -     -    -9     -    61     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    17    17    16     X    33    38    14    19   427     - | 2880    361
    2 |    18    22    18    33    17    39    28    23   542     - | 2880    175
    3 |    25    46    15     X    37    45    25    53  3570     - | 2880   2562
    4 |    16    15    12    39    21    48    16    21  1124     - | 2880    626
    5 |    18    69    37     X    35    49    31    47   515     - | 2880    406
    6 |    12    32    13     X    24    40    14    27  1073     - | 2880    622
    7 |    26    62    29     X    41    54    28    48   394     - | 2880    176
    8 |    18    34    15    49    24    29    24    40  2365     - | 2880   1783
    9 |    19    34    13    30    21    26    17    30  3033     - | 2880   3028
   10 |    23    37    19     X    34    61    27    36  2258     - | 2880   1684
   11 |    23    27    20     X    36    37    32    29   697     - | 2880    339
   12 |    22    65    27    45    54    65    36    92   455     - | 2880    269
   13 |    24    60    34    56    37    50    23    41   402     - | 2880    191
   14 |    28    66    28     X    41    51    17    38   343     - | 2880    234
   15 |    31    71    22    45    65    26    15    67   488     - | 2880    247
   16 |    22    76    29     X    59    82    21    51   826     - | 2880    360
   17 |    24    68    32    34    47    67    34    58   491     - | 2880    309
   18 |    29    67    30     X    36    49    24    49   668     - | 2880    225
   19 |    32    63    38    34    42    57    38    55   584     - | 2880    223
   20 |    21    55    34    33    28    36    25    47   512     - | 2880    315
   21 |    23    22    19    23    17    22    27    22   520     - | 2880    441
   22 |    24    58    35     X    41    55    28    29   619     - | 2880    314
   23 |    24    70    33     X    50    79    28    43   384     - | 2880    240
   25 |    22    50    22    31    31    42    14    86   610     - | 2880    171
   26 |    37     X    36     X    30   186    35     X  1323     - | 2861    843
   27 |    22    42    15    31    28    33    23    29  5077     - | 2880   5916
   28 |    28    64    21     X    54    71    30    49  4457     - | 2880    624
   29 |    25    61    25    37    48    59    26    59   776     - | 2880    304
   30 |    15     X    13    36    40    30    24    48  3491     - | 2880   3705
   31 |    34    61    28     X    39    45    28    37   668     - | 2880    329
   32 |    28    40    18    24    50    47    19    28   959     - | 2880   1042
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    22     -    40     -    27     -     -     - |  280   5784
 ABPO |    19     -     -     -    34     -    17     -     -     - |  285  19537
 ADIS |     -     -    18     -    32    86     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    18    25     -     -    47     -     -     -     -     - |  288   9204
 ALGO |    14    13     -    67    19     -    11     -     -     - |  288    139
 ALIC |    11     -    15    36    23    28     -     -     -     - |  288   3960
 ALRT |     5     -     -    60    10    24     -     -     -     - |  288   6219
 AMC2 |    14     -     -    16    25    88    17     -     -     - |  288     12
 AREQ |    12    17     -     -    24    20    21     -     -     - |  272  17995
 ARTU |    22     -    17     -    11    24    12    13     -     - |  288  10548
 ASPA |     -     -    17     -    50    36    17    26     -     - |  288  18122
 AUCK |    26     -    14     -    63    42    12     -     -     - |  288  10138
 BAKE |     -     -    16     -    29    21     -     -     -     - |  267   4792
 BAKO |    12     -     -    41    22     -     -     -     -     - |  288   3612
 BAN2 |     -    36     -     -    38     -     -     -     -     - |  212  12347
 BJFS |    25     -     5     -    29     -    15    17     -     - |  288  15745
 BOGT |     -     -    12     -    32    19    10    15     -     - |  288  17815
 BREW |    11    19     -    22     -     -     -     -     -     - |  288     34
 BRFT |    14     -    12     -     X    42    13    20     -     - |  288   3146
 BRMU |    26     -    28    77    51    51    23    24     -     - |  288   3104
 BRST |    23     -    22     -     -    63    21     -     -     - |  288   2089
 BRUS |    16    16     -    49    22     -    16    14     -     - |  288     24
 CAS1 |    12     -    11     X    38   172     9    14     -     - |  287   3117
 CEDU |    15     -    10    29    17    19     -     -     -     - |  288    395
 CGGN |     6     -     -     -     -     -    14     9     -     - |  288  20892
 CHAT |    26     -    12     -    43    33    29    23     -     - |  287  12250
 CHPI |     -     -     -     -    29    35    20    25     -     - |  280  25547
 CHUR |    30    25    19    37    30    18    11    15     -     - |  288   6399
 CNMR |     -     -    24     -    43     -     -     -     -     - |  287   7540
 COCO |     -     -    28     -    51    38     -     -     -     - |  270  13468
 CONZ |     -     -     8    57    21    42     9    14     -     - |  288     43
 CRO1 |     -    22     -    72    23    43     -     -     -     - |  288     39
 CUSV |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  288   8536
 DARW |    16    20    11    52    22    37    12    10     -     - |  288   3812
 DAV1 |    45     -    45     -     X   145    35     -     -     - |  277   2931
 DGAR |    27     -     -     -    67    35    27    26     -     - |  288  22572
 DGAV |     -     -    32     -    57     -     -     -     -     - |  280   9252
 DRAG |     -     -     5     -    10     -     -     -     -     - |  288   4568
 DRAO |    24    14     -     -    44    32    22     -     -     - |  288   8523
 DUBO |    15     -    14     -    23    18    13     -     -     - |  288  13714
 EPRT |     -     -    21     -    38     -     -     -     -     - |  259   5318
 FAIR |    11    15    13     -    28    20    18     -     -     - |  288   7898
 FLIN |    24     -    12    18    35     -     8     -     -     - |  288   4397
 GLSV |    10     -     9    62    14    19     8    17     -     - |  288   4376
 GMAS |     -    10     -    68     -     -     -    10     -     - |  288   2371
 GMSD |     -     -    15    51    39     -    26    14     -     - |  288   6151
 GODE |     -    21     -     -    22     -     -     -     -     - |  285   8971
 GOLD |    17     -     -     -    32    24    16     9     -     - |  288   4385
 GRAS |     8     -     -     -    15     -    12     -     -     - |  288  21886
 GRAZ |     8     X     -    51    15     -    17     -     -     - |  288   4511
 GUUG |     -     -     -     -    49    69    25    42     -     - |  285   6272
 HARB |    21     -     -     -    35     -    12    27     -     - |  288  18870
 HNPT |    19     -     -    51    34    24     -     -     -     - |  288   3096
 HOB2 |    13    24    15    55    36    42    10     -     -     - |  288    154
 HOFN |     -     -    14     -    33    22     -    16     -     - |  287    >>>
 HOLB |    17     -     -     -     X     -     -    27     -     - |  288   3068
 HOLM |    14     -     -     -    36    17     -    15     -     - |  286   7024
 HRAO |    16     -    16    39     -    35     -     -     -     - |  288     34
 HYDE |     -     -     8     X    15    47     7     -     -     - |  288   3631
 IENG |    14    24     -    50     -     -    13     -     -     - |  288    120
 IISC |     -     -     -     -    12    27    17    10     -     - |  288  24009
 INVK |    15     -     -     -    27     -    21     -     -     - |  288   7179
 IRKJ |     -     -     7    50    11    18    18    14     -     - |  288    129
 IRKT |     -    24     -    56    26     -     -     -     -     - |  287    142
 ISPA |    20     -    15     -    44    25    11    17     -     - |  288  19835
 JOZE |     -     3     -     -     4     -     -     -     -     - |    3    968
 KARR |     -     -    23     -    41   110     -     -     -     - |  247  10648
 KELY |     -     -    21     -    37     -     -     -     -     - |   68   9764
 KHAJ |     -    32    19     -     -     -     -     -     -     - |  255    115
 KIRU |    10    17     8     -    12     -     6     -     -     - |  288   9493
 KOKB |    12    17    15    21     -    28    35    13     -     - |  288    135
 KOUC |     -     -    27     -    49    54     -     -     -     - |  286   8099
 LAMA |     8     -     -    39    15    28    24     -     -     - |  288   2351
 LPGS |     -    14     -     -    24    27    15    16     -     - |  288  17979
 MAC1 |    20     -     8    22    40     -    27    13     -     - |  288   4578
 MAG0 |    17     -    19     -    48     -    13     -     -     - |  287   8670
 MAL2 |     -     -    32     -    57     -    19     -     -     - |  231    >>>
 MANA |     -     -    22     -    51     -     -    23     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    18    15     -     -     -     -    12     -     - |  288   9581
 MAS1 |    16    24    13    60    49    20     7     -     -     - |  288   4981
 MATE |    11    20     8    33    13    15    16     -     -     - |  288    130
 MAW1 |    33     -    11    80    33   153    11    26     -     - |  287   3203
 MDO1 |     -    16    15     -    36    24     9    15     -     - |  288  12867
 MDVJ |    19     -    14    26    16    19     9     -     -     - |  288     39
 METS |     6     -     -    47    11     -     7     -     -     - |  287   4186
 MIZU |    20    24     -    66    43     -    16     -     -     - |  288    340
 MKEA |     -     -    27     -    48    37     -     -     -     - |  280  28895
 MOBS |    10     -    10     X     -     -     -     -     -     - |  285   4080
 NANO |    34     -    26     -    43    30    14     -     -     - |  288   3249
 NICO |    10     -     6    32    15    18    12     -     -     - |  288   3339
 NIST |    10    14     -     -     -     -    32    13     -     - |  288     34
 NKLG |    24     -    27     -    33    37    10     -     -     - |  276  10200
 NNOR |     -    18    10    78     -     -    17    10     -     - |  288    686
 NOVM |     -     -     4     -     7    17     -     -     -     - |  280     29
 NRC1 |    17    28     -    41    12    27    10     -     -     - |  288     47
 NRIL |    11     -    10    63     9    16     6    12     -     - |  288   7118
 NTUS |    10     -    14    83    20   110    10     -     -     - |  288   3435
 NURK |     -     -    16     -    28     -    16     -     -     - |  277   3437
 NVSK |     -     -     -     -    16     -     -    14     -     - |  287    >>>
 NYA1 |     -     -     8     -    15     -     7     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    18     -    23    13    19    14    12     -     - |  288   4652
 OHI2 |     -     -    16     -    51    45    34    17     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    14     -    14     -     -    55     -     -     -     - |  286   3390
 ONSA |    13    13     -    28    18    30    16     -     -     - |  288     55
 OUS2 |     -     -     -     -    15     -    13    13     -     - |  288    >>>
 PDEL |    17     -    17    26    61    28     8    23     -     - |  288   3229
 PERT |     -    25    12    53    23     -    18     -     -     - |  288   5342
 PETS |     -     -     -     -    38     -    11    33     -     - |  288   8678
 PIE1 |     -    21     -     X    23     -    45     -     -     - |  268     63
 PIMO |     -     -    21     -    46    46    17    18     -     - |  288  16265
 POTS |    12     -     9     -    19    28     7     -     -     - |  288   9483
 POVE |     -     -    16     -    30     -     -     -     -     - |  288   9164
 PRDS |    22    18     -    62    37     -    15    11     -     - |  288    180
 PTBB |    10    18     -    51     -     -    12     -     -     - |  288     28
 QAQ1 |    17    22     -    29    49    23    17    14     -     - |  288   7765
 QIKI |     -     -     -     -    31     -     -    27     -     - |  288   9415
 RABT |    20     -     -     -    36     -     -     -     -     - |  288  13061
 RAMO |     -     -    13     -    19    23     -    11     -     - |  288    >>>
 RESO |    12     -     -     -    21    21     -     -     -     - |  288   7093
 REUN |    34     -    19    24    42    37    14    15     -     - |  288   7648
 RIO2 |     -     -    30     -    54     -     -     -     -     - |  188  15387
 RIOP |    21     -     -     -    38     -     -     -     -     - |  288   9583
 SCH2 |    38    20    18    47    42    20     9     9     -     - |  288   4502
 SCUB |    13     -    15     -    32    24    22    14     -     - |  288  12767
 SFER |     -    18    12    37    33    34     -     -     -     - |  288     89
 SHAO |    15     -     -     -    27     -    41     -     -     - |  288  11328
 SOFI |     8     -     -    61    15    34     -     -     -     - |  288   3874
 SPT0 |    16    27     -     -     -    39     -     -     -     - |  286     71
 STJO |    21    23     -    29    33    28    12    16     -     - |  288     34
 SUTM |    26    34     -     -    44     -     -     -     -     - |  288  11664
 SUWN |     -    17     -     -    18     -    21     -     -     - |  288   5785
 SYOG |    20    33     -     X    17    36    10     -     -     - |  288    819
 TASH |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -    20    20     -    28    25    15    16     -     - |  288  20290
 THU3 |    11    13     -     -    25    15     8    13     -     - |  288   6563
 TIDB |     -    16     -    65    26     -    14    15     -     - |  288     41
 TIXI |    26     -    15     -    20   133     9    12     -     - |  287   9418
 TLSE |    10     -     -    72    18    23    12     -     -     - |  288   1638
 TOW2 |    29     -    20    44    43    38     9    19     -     - |  288   3669
 TWTF |    18    19     -    51    40     -    17    12     -     - |  288     49
 UFPR |     -     -    15     -    27     -     -     -     -     - |  288  12686
 ULAB |    22     -     -     -    40     -    23     -     -     - |  285    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    42    39    21    36     -     - |  283    >>>
 URUM |     -     -    13     -    24    37    10     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    14    24     -    27     -    25    25     -     -     - |  288     34
 USNO |    19    32     -    48     -    24    28     -     -     - |  288     22
 USUD |     -    30     -     -    32     -     -     -     -     - |  288     42
 VALD |     -     -     9     -     -     -     8    13     -     - |  288   4333
 VILL |     -    19     9     -    26     -    15     -     -     - |  288   8973
 WAB2 |    10     -     -    24    17     -    13     -     -     - |  288     18
 WES2 |     -    23     -     -    24   112     -     -     -     - |  263    >>>
 WHIT |    16    12    14     -    42    20     9    12     -     - |  288   1803
 WILL |    32    27     -     -    31     -     -     -     -     - |  285  20864
 WSRT |    10    18     -    31    18    23    15     -     -     - |  288     29
 WTZR |     9     X     -    53    16     -    14     -     -     - |  288     23
 WUHN |     -    23    17    37    16     -    12     -     -     - |  286   7367
 YAKT |    14    34     -     -    34     -    34    56     -     - |  288   8588
 YAR2 |     -    20     -     -    22     -    19     -     -     - |  288  13285
 YELL |    22    16    11    23    35    11     5     -     -     - |  288     25
 YSSK |    21     -     -     -    38     -    15     -     -     - |  287   8115
 ZECK |    17     -    13    61    13     -     7     -     -     - |  288     29
 ZIMM |    11     -     -     -    19     -    18     -     -     - |  288   9212
 ZWE2 |    10     -     -     -    19     -    26     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    23    49    24    41    34    51    20    31  1767     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   KOUR  | 1668-3  0:15:00 |         536
jpl |   POL2  | 1668-3  0:10:00 |       -1025
jpl |   POL2  | 1668-3  0:15:00 |       -3277
jpl |   POL2  | 1668-3  0:20:00 |        4627
jpl |   POL2  | 1668-3  0:25:00 |        1000
jpl |   POL2  | 1668-3  0:30:00 |       -6388
jpl |   POL2  | 1668-3  0:35:00 |        9872
mit |      5  | 1668-3  0:01:00 |         698
mit |     10  | 1668-3  0:31:30 |        -583
mit |     10  | 1668-3  0:35:30 |         585
mit |     10  | 1668-3  0:40:00 |        -577
mit |     10  | 1668-3  0:41:30 |         588
mit |     10  | 1668-3  0:42:30 |        -597
mit |      1  | 1668-3  1:02:00 |       -1145
mit |     10  | 1668-3  1:05:00 |         573
mit |      1  | 1668-3  1:05:00 |        1150
mit |      1  | 1668-3  1:10:00 |       -1098
mit |   KOUR  | 1668-3  1:15:00 |        3561
mit |   KOUR  | 1668-3  1:30:00 |         669
mit |   KOUR  | 1668-3  1:35:00 |         524
mit |      3  | 1668-3  1:41:00 |        1142
mit |   KOUR  | 1668-3  1:45:00 |        3666
mit |   KOUR  | 1668-3  1:50:00 |        1999
mit |     19  | 1668-3  1:54:30 |        -981
mit |     18  | 1668-3  2:11:30 |        -917
mit |     19  | 1668-3  2:14:30 |        1061
mit |     18  | 1668-3  2:18:30 |       -2458
mit |     16  | 1668-3  2:25:00 |         579
mit |     18  | 1668-3  2:25:30 |         626
mit |     18  | 1668-3  2:27:00 |        -601
mit |     18  | 1668-3  2:28:30 |         828
mit |     18  | 1668-3  2:30:30 |        -809
mit |      1  | 1668-3  2:34:00 |        1007
mit |      1  | 1668-3  2:37:00 |        -997
mit |      1  | 1668-3  2:42:30 |         994
mit |      6  | 1668-3  3:05:30 |        1097
mit |   CAS1  | 1668-3  4:10:00 |         759
mit |     22  | 1668-3  5:13:00 |        -764
mit |     22  | 1668-3  6:52:00 |        -506
mit |     14  | 1668-3  7:19:30 |       -1088
mit |     14  | 1668-3  7:31:00 |        -641
mit |     14  | 1668-3  7:55:00 |        1728
mit |     14  | 1668-3  8:00:30 |       -1748
mit |     14  | 1668-3  8:09:30 |        1728
mit |     14  | 1668-3  8:10:00 |        -881
mit |      7  | 1668-3 11:23:30 |        -575
mit |      7  | 1668-3 11:35:00 |         541
mit |      7  | 1668-3 11:36:30 |        -549
mit |      7  | 1668-3 11:39:00 |         561
mit |      7  | 1668-3 11:40:00 |        -567
mit |      7  | 1668-3 11:49:30 |         661
mit |   CAS1  | 1668-3 14:00:00 |         735
mit |   MAW1  | 1668-3 16:45:00 |       -1089



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.38     4.68     4.69     4.69   | 3.36e-14  6.52e-15  1.29e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     4.34     4.68     4.69     4.69   | 3.77e-14  4.71e-15  1.58e-14 |
 NIST |   288   285     1   288     4.40     4.68     4.69     4.69   | 6.71e-14  7.44e-15  1.47e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.29     4.68     4.69     4.69   | 3.54e-14  9.62e-15  2.17e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.87     4.68     4.69     4.69   | 4.60e-14  7.23e-15  2.49e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.73     4.68     4.69     4.69   | 5.64e-14  8.33e-15  2.30e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.62     4.68     4.69     4.69   | 2.85e-14  4.54e-15  1.93e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.62     4.68     4.69     4.69   | 3.98e-14  1.10e-14  1.26e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.62     4.68     4.68     4.68   | 3.49e-14  3.72e-15  8.80e-16 |
 ZECK |   288   286     1   288     4.62     4.68     4.68     4.68   | 3.11e-14  3.99e-15  2.85e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.46     4.68     4.69     4.69   | 4.05e-14  6.99e-15  3.32e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     3.42     4.67     1.50     1.50   | 5.46e-14  9.16e-15  9.84e-15 |
 SPT0 |   286   286     0   286     3.51     4.61     4.66     4.66   | 2.09e-13  6.01e-14  2.13e-14 |
 WTZR |   288   288     1   288     3.37     4.58     1.51     1.51   | 5.10e-14  7.53e-15  1.49e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     3.34     4.57     4.69     4.69   | 4.14e-14  1.37e-14  3.58e-15 |
 WES2 |   263   256     3   263     3.27     4.24     1.44     1.44   | 9.48e-07  2.92e-07  8.73e-08 |
 USNO |   288   288     0   288     2.99     3.70     4.69     4.69   | 4.77e-14  9.26e-15  1.50e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.89     3.45     2.59     2.59   | 4.13e-14  6.44e-15  4.28e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.50     2.57     0.38     0.38   | 3.80e-14  1.80e-14  1.09e-14 |
 NOVM |   280   277     2   280     2.33     2.31     1.90     1.90   | 1.10e-13  1.16e-14  2.40e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.26     2.10     0.33     0.33   | 7.16e-14  1.40e-14  8.88e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.05     1.73     4.69     4.69   | 8.35e-14  8.08e-15  1.77e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.97     1.61     1.05     1.05   | 9.25e-14  1.06e-14  3.12e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.94     1.55     3.12     3.12   | 8.18e-14  1.03e-14  1.35e-14 |
 USUD |   288   288     0   288     1.92     1.52     1.65     1.65   | 9.11e-14  8.35e-15  4.18e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.89     1.47     0.52     0.52   | 1.01e-13  1.17e-14  3.50e-15 |
 KHAJ |   255   244     4   255     1.48     1.04     1.26     1.26   | 1.17e-13  2.65e-14  1.22e-14 |
 IRKT |   287   287     0   287     1.52     0.96     0.52     0.52   | 1.01e-13  1.21e-14  7.01e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.38     0.78     1.25     1.25   | 1.01e-13  1.06e-14  7.08e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     0.63     0.16     0.10     0.10   | 4.55e-14  7.13e-15  2.20e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.71     0.09     0.46     0.46   | 2.48e-13  4.84e-14  1.61e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.38     0.07     0.34     0.34   | 8.81e-13  7.33e-14  2.38e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.41     0.07     0.02     0.02   | 2.95e-13  9.27e-14  2.84e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.39     0.06     0.16     0.16   | 5.91e-13  6.79e-14  2.83e-14 |
 CEDU |   288   285     1   288     0.34     0.05     0.23     0.23   | 5.36e-13  1.82e-13  4.82e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.13     0.13   | 4.28e-13  1.62e-13  6.00e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.40     0.04     0.21     0.21   | 3.54e-13  1.05e-13  8.44e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.01     0.01   | 3.87e-14  8.53e-15  3.83e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.37     0.03     0.74     0.74   | 5.68e-13  6.06e-14  2.30e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.48     0.03     4.64     4.64   | 5.94e-14  2.67e-14  1.60e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.36     0.03     0.17     0.17   | 5.65e-13  6.14e-14  5.21e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.35     0.03     0.60     0.60   | 5.92e-13  6.45e-14  1.40e-14 |
 G19  |   288   286     0   288     0.35     0.03     0.21     0.21   | 5.93e-13  7.14e-14  2.08e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.18     0.18   | 6.75e-13  6.32e-14  1.76e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.06     0.06   | 5.99e-13  6.66e-14  2.54e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.29     0.29   | 6.53e-13  7.08e-14  4.97e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.34     0.34   | 7.08e-13  7.93e-14  4.13e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.31     0.02     0.51     0.51   | 6.38e-13  6.22e-14  2.17e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.31     0.02     0.74     0.74   | 6.36e-13  7.54e-14  2.74e-14 |
 G11  |   288   287     0   288     0.30     0.02     0.10     0.10   | 7.23e-13  6.49e-14  4.46e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.15     0.15   | 6.19e-13  7.18e-14  6.47e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.05     0.05   | 7.32e-13  6.93e-14  3.55e-14 |
 G26  |   281   281     1   281     0.30     0.02     0.01     0.01   | 4.19e-12  8.92e-13  4.73e-13 |
 G14  |   288   288     1   131     0.15     0.01     0.24     0.24   | 5.60e-13  6.08e-14  2.66e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-14  5.42e-15  5.28e-15 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.32e-14  8.48e-15  1.69e-15 |
 CHUR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  3.97e-13  2.51e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  3.38e-13  3.79e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.19e-13  1.69e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.19e-13  4.31e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.57e-13  1.12e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.84e-13  8.01e-14  1.43e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-13  8.70e-14  1.83e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  1.01e-13  1.92e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  5.49e-13  9.49e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-13  2.90e-13  3.72e-13 |
 HOB2 |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-14  1.71e-14  8.90e-15 |
 MAR6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-13  7.46e-14  1.02e-13 |
 MDVJ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-14  5.34e-15  2.02e-15 |
 METS |   287   216    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.90e-08  4.35e-09  1.36e-09 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.67e-13  4.68e-14 |
 PIE1 |   268   268     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-14  1.94e-14  4.31e-15 |
 POTS |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-13  9.16e-14  4.21e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.30e-13  1.59e-13  6.20e-14 |
 TLSE |   288   275    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  9.01e-13  1.44e-13 |
 WHIT |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  6.57e-13  1.21e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-14  4.09e-15  7.62e-16 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-13  4.23e-13  4.40e-13 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.32e-14  1.55e-14  1.12e-14 |
 BRST |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  9.78e-13  2.05e-13 |
 NURK |   277   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.78e-13  4.50e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.30e-21  1.87e-19  6.58e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      MDVJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
