
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1671   Day: 3   MJD: 55944                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     17    -177     276   2199   2199      0   4056   4056      0    0.00
 cod |   288     0  30648    195      21   -1141     23     18     25     70     65     72   17.44
 emr |   288     0  23393    882    -461     490     24     29     21    113     99    121   14.48
 esa |   288     0  30914    732    -530    1675     14     13     15     84     99     77   27.64
 gfz |   288     0  34420   1577     171     -20     26     17     29     86     86     86   16.33
 iga |    96     0   2976      0     165    -272     33     33      0     57     57      0    0.00
 igu |    96     0   2784      1     146    -240   1464   1464      0   2303   2303      0    0.00
 jpl |   288     0  27413   1060    3738    1245     16     15     16     84     89     82   24.12
 ngs |    96     0   2976      9       6     -21   2018   2018      0   3778   3778      0    0.00
 usn |   288     0  24352     32    -509     273     60     77     49    130    137    127    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1664    -1    11   -26   -51   -50 -3712    59  1615   -62 |
    2 |   -22   -40     2    13   119    22  -750   -68  -325   164 |
    3 | -5066    22    -1   -14     X   -21 -1222     X -4797     7 |
    4 | -1477   -19  -219    24   108    27  1292    44 -1434   137 |
    5 |    82   -14   -16  -157   143   -71   132   103   -95   146 |
    6 | -1717     8   -30    11     X    74 -2780     X -2275    58 |
    7 |   773   -41   -11   -96   -38    12  1489   172  1010   -66 |
    8 | -4380   -91    -8    21    84   -38 -4367   -11 -3138  -100 |
    9 | -4661   -63  -116    70   208   -48   538  -106 -3867    96 |
   10 | -7463   -33    35    40    16   -20  4405   -55 -6905   119 |
   11 |  2708    52   -66   -45    15    48 -1061    44  3074    47 |
   12 |   374   -27     3    32    46    92  -106   -51   196   -91 |
   13 |  4930   -77  -132   105    15    20  -559     4  4717   -31 |
   14 |  5470    15    -2   -18     X   -43  -269    11  4838   -68 |
   15 |  1437   -30    30   -40    51    41  -134    15  1286    54 |
   16 |  4377    30   105  -161   -42   -19  1277   128  4376    93 |
   17 |  1140    95   -82  -240    59   -14  1551   215   863    94 |
   18 |  3786    85   102  -216    78    26    98    72  3844    89 |
   19 |   307   -14   112   -32    -8   -62  -121   -15   313  -175 |
   20 |  1774    76  -158   -62    19   -78   679    98  2477    33 |
   21 |  5957     0   220  -126     4   -37   528     9  5677    51 |
   22 | -1237   -95    12    68    26   -37  1010   -34 -1046   -39 |
   23 |   448    89   -54  -122    50    56   586    75   646    84 |
   25 |  1337   -62   180   -39   -55    18    32    19  1309    76 |
   26 |  -843   -33   -97    72     X    32  1537     X  -870     2 |
   27 | -8885   -62   -66    62   175   -31     -  -115 -7062     - |
   28 |  2850   -58    17    71    97    39 -1774  -115  2797    78 |
   29 | -1981    89   -17  -185    27    56  -722   139 -1872    65 |
   30 |  -209   135   -28   -36   -37   -10     -   -21 -2507   107 |
   31 |  -397    79   115  -102   -77    35  -870    42  -542  -158 |
   32 | -2663    56   -75    14   -36   -17  3251    14 -2967   156 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    63    -1     -     -   -71     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -243   412     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -     -     4     -    -3     -     -     -     -   141 |
 ALRT |     -   -20     -     -    21     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -51    11    -8     -     -     -    40     -   -55 |
 AREQ |     -   -17     -   -19    51     -     -     X     -     - |
 ARTU |     -   143     -    -4     -     -     -  -100     -     - |
 ASPA |     -     -     -   -64    95     -     -    12     -     - |
 AUCK |     -   -71     -     X    76     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -     -    17   -29     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -16     -    61   -33     -     -   -36     -     - |
 BOR1 |     -   -50     -     -    54     -     -     -     -   -73 |
 BRFT |     -   -41     -    41   -53     -     -    14     -     - |
 BRMU |     -    22     -    11     -     -     -   -29     -     - |
 BRST |     -    -4     -     2     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    31    57     -   -41     -     -   -29     -   -17 |
 CAS1 |     -   -71     -    31    28     -     -     -     -    28 |
 CHAT |     -   -81     -     -    87     -     -     -     -    16 |
 CHUR |     -    13     -   -30     1     -     -    24     -     - |
 COCO |     -     4     -     -    -4     -     -     -     -     0 |
 CONZ |     -     -  -175   191    19     -     -  -117     -     - |
 CRO1 |     -    29   -35     -     -     -     -     -     -    72 |
 DAEJ |     -   -10    13     -     -     -     -     -     -   263 |
 DARW |     -   -54     -   160    65     -     -  -181     -     - |
 DAV1 |     -   -63     -    19    43     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    52     -     -   -56     -     -     -     -   -32 |
 DUBO |     -    -3     -     2     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -43     -     -     -     -     -    31     -     - |
 FLIN |     -     9     -    48   -88     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    83     -   -71    -9     -     -    27     -     - |
 GODE |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     7 |
 GODZ |     -     -    93   -49     -     -     -     -     -  -120 |
 GOLD |     -     -     -     -    43     -     -   -29     -   -79 |
 GRAS |     -    78     -     -   -14     -     -   -47     -     - |
 GRAZ |     -    40     -     -   -43     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -98  -162   102    67     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    34  -259    71    96     -     -   -12     -    37 |
 HOFN |     -     -     -     -    19     -     -   -13     -   -96 |
 HRAO |     -    63    28     -   -92     -     -     -     -   -71 |
 HYDE |     -     -     -    17   -28     -     -     -     -     - |
 IENG |     -    29   -35     -     -     -     -     -     -   -50 |
 IQAL |     -     -     -    65     -     -     -   -75     -     - |
 IRKJ |     -     -  -321     -   285     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   -51     -    45     -     -     -     -    31 |
 KELY |     -     -     -     -   111     -     -   -75     -     - |
 KERG |     -     -     -    94  -160     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -     -    15    58  -111     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   -25     -     -     -     -    15     -   -95 |
 KOUR |     -   -29  -143   257     X     -     -  -194     -  -460 |
 LAMA |     -    47     -    -1   -48     -     -     -     -     - |
 LMMF |     -     -     -    -3     -     -     -     3     -     - |
 LPGS |     -    28   105     X   -74     -     -   -33     -    74 |
 MAC1 |     -   -54     -     -    58     -     -     -     -    13 |
 MAG0 |     -    40     -   -86     -     -     -    69     -     - |
 MAL2 |     -     -     -     0   -60     -     -    41     -     - |
 MANA |     -     -     -    10     -     -     -   -11     -    69 |
 MAS1 |     -   -60   338   -18   -53     -     -  -103     -  -104 |
 MATE |     -     -   183     -   -93     -     -   -47     -   -35 |
 MAW1 |     -   -38     -    53    29     -     -   -48     -     - |
 MDO1 |     -     -     -   -97  -167     -     -   224     -     - |
 MDVJ |     -     7     -     -    -8     -     -     -     -    19 |
 METS |     -   127    39     -  -171     -     -     -     -    69 |
 MIZU |     -    10   -12     -     -     -     -     -     -    77 |
 NANO |     -     1     -     4    -8     -     -     -     -     - |
 NICO |     -    16     -     -    -5     -     -    -8     -     - |
 NIST |     -   -12    15     -     -     -     -     -     -    13 |
 NKLG |     -  -124     -    40    68     -     -     -     -  -179 |
 NNOR |     -     -    54    51     -     -     -   -90     -  -100 |
 NRC1 |     -     -    35     -   -31     -     -     -     -   150 |
 NRIL |     -     -     -     2   -53     -     -    34     -     - |
 NRMD |     -     X     -    23   -39     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -75   118     -     -     7     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    32   -55     -     -     -     -    29 |
 NYAL |     -     -   107     -     -     -     -   -64     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    12     -     -    -8     -     - |
 ONSA |     -   -80   359     -  -211     -     -     -     -  -156 |
 OUS2 |     -     -     -  -140     -     -     -   161     -     - |
 PALM |     -     -     -    -7    12     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    13     -    39   -33     -     -   -30     -     - |
 PENC |     -   -23     -     -     -     -     -    16     -   -72 |
 PETS |     -     -     -     9  -187     -     -   117     -     - |
 PIE1 |     -     -    -1     -     1     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -69   -15     -     -    89     -     - |
 POTS |     -   274     -  -136   -63     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    29   -35     -     -     -     -     -     -    28 |
 PTBB |     -    23   -28     -     -     -     -     -     -   -69 |
 QAQ1 |     -     -   -51   -11     -     -     -    42     -     - |
 REUN |     -  -159     -    87    28     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    27   -45     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -    39     -     -     -   -45     -     - |
 SANT |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -38     -     7    57     -     -   -19     -     - |
 SCOR |     -     -     -    18     -     -     -   -21     -     - |
 SCUB |     -    16     -    13     -     -     -   -26     -     - |
 SHAO |     -   -56     -     -    32     -     -    18     -     1 |
 STHL |     -    38     -   -33    17     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     2    -7     -     -     3     -    17 |
 SUWN |     -     -    26     -     -     -     -   -15     -   139 |
 SVTL |     -     -     X    26     -     -     -   -30     -     - |
 SYDN |     -   -46   247   -15     -     -     -  -113     -   -34 |
 SYOG |     -   -85     3    66   -30     -     -     4     -     - |
 THTI |     -     -     -  -107     6     -     -   114     -   100 |
 THU3 |     -   -84   -49     -   -22     -     -   105     -     5 |
 TIDB |     -     -    13     -   -11     -     -     -     -   -54 |
 TIXI |     -   -18     -   -10   -57     -     -    63     -     - |
 TLSE |     -  -104     -    65     -     -     -     -     -  -131 |
 TOW2 |     -   -32     -   120   -24     -     -   -97     -     - |
 TSKB |     -     0     2    11   -20     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -77    93     -     -     -     -     -     -    35 |
 ULAB |     -     -     -  -189    36     -     -   192     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X     5     -     -    -3     -  -116 |
 URUM |     -     -     -   131   -35     -     -  -126     -     - |
 USN3 |     -     7    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -     -    47     -     -     -   -54     -     - |
 VILL |     -     -    49   -26     -     -     -     -     -   -40 |
 VIS0 |     -     -     -    35     -     -     -   -40     -     - |
 WAB2 |     -    32   -38     -     -     -     -     -     -   -37 |
 WES2 |     -     -    25    -5   -13     -     -     -     -    51 |
 WHIT |     -    93     X    69   -58     -     -  -105     -    45 |
 WILL |     -    63     -     -     -     -     -   -46     -   -72 |
 WSRT |     -    94     3     -  -103     -     -     -     -   -41 |
 WTZA |     -    39   -47     -     -     -     -     -     -   -28 |
 WTZR |     -    88     X     -   -94     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -81   100   -94     -     -     -     -   -52 |
 XMIS |     -     -     -    76  -129     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   -57    30     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -   -40     -    35     -     -     -     -  -114 |
 YELL |     -  -152   -73    79   105     -     -    -8     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -10    24     -     -    -5     -     - |
 ZECK |     -    27     -    -4   -22     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -    13     -     -   -14     -     -     -     -   -22 |
 ZWE2 |     -    58     -     -   -62     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   461    18    39     9    10    31  2293    31   444    58 |  288    424
    2 |   459    28    25    11    25    39   395     9   479   113 |  288    270
    3 |  1654    18    17    15     X    27  1049     X  1895    74 |  288   1324
    4 |   940    28    17     9    27    34   888    11   926   110 |  288    615
    5 |   551    13    55    10    13    34   423    22   541    84 |  288    264
    6 |  1902    18    15    13     X    29  1320     X  1500    45 |  288    684
    7 |  1406    12    11     9     9    54  1467    12  1425    85 |  288    602
    8 |  4943    10    24    11    15    26  4484    11  3967    85 |  288   2726
    9 |  3586    16    29    13    11    23  1769    17  3577    57 |  288   2918
   10 |  2191    15    28    17    11    17  2793     7  2291    88 |  288   2325
   11 |   819    12    32     9    11    27   438    21   850    98 |  288    363
   12 |   716    20    54    11    13    21   494    18   752    45 |  288    356
   13 |   631    12    24     8    14    36   738    11   668    68 |  288    322
   14 |  1651    11    66    16     X    45   338    21  1516    64 |  288    178
   15 |   658    20    33    16    19    33   300    18   823    48 |  288    268
   16 |   598    13    25    10    15    27   661    13   656    67 |  288    352
   17 |   969    28    19    14    14    39   754    13   818    69 |  288    332
   18 |   480    14    15    10    13    31   447    12   624    68 |  288    298
   19 |   396    11    27    13    16    23   460    17   522   112 |  288    211
   20 |  1530    15    37     8    14    32   314    11  1086   101 |  288    220
   21 |  1208    13    17    16    14    35   828     9  1431    64 |  288    262
   22 |   526     9    32    15    13    31  1210    10   636    87 |  288    291
   23 |   464    13    19    11    10    30   640    13   678   118 |  288    184
   25 |   296    25    16    18    22    17   283    19   483    48 |  288    219
   26 |  1551    33    17    24     X    33  1489     X  1392    37 |  288    521
   27 |  6452    14    35    22    14    44     -    13  6324     - |  288   5284
   28 |  3105    16    19    11    12    44  2710    11  3075    65 |  288    966
   29 |  1191    27    19    19    20    49   482    23  1153    52 |  288    390
   30 |  6131    17    23    10    54    22     -    12  4706    55 |  288   1405
   31 |   992    11    18    11     9    28   526    21   852    74 |  288    383
   32 |  1295    24    23     8    11    37  2288    12  1190    87 |  288   1098
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    12    26     -     -    11     -     - |  288  17622
 ADIS |     -     -     -    12    20     -     -     -     -     - |   73    >>>
 ALGO |     -     -    13     -    11     -     -     -     -    22 |  288     71
 ALRT |     -    20     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   6909
 AMC2 |     -    33    14    15     -     -     -    16     -    17 |  288     17
 AREQ |     -    14     -    11    22     -     -     X     -     - |  195  13160
 ARTU |     -    14     -     7     -     -     -     8     -     - |  288  12222
 ASPA |     -     -     -    21    57     -     -    28     -     - |  288  17288
 AUCK |     -    27     -     X    29     -     -     -     -     - |  288  12690
 BJCO |     -     -     -    15    25     -     -     -     -     - |  288   6091
 BOGT |     -    21     -    11    23     -     -    11     -     - |  288  16986
 BOR1 |     -    12     -     -    12     -     -     -     -    33 |  280   7926
 BRFT |     -    61     -    34    58     -     -    28     -     - |  288   4126
 BRMU |     -    17     -     6     -     -     -    11     -     - |  288   2618
 BRST |     -    14     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2507
 BRUS |     -    20    18     -    20     -     -    11     -    20 |  288     21
 CAS1 |     -    26     -    15    41     -     -     -     -    33 |  286   3943
 CHAT |     -    41     -     -    44     -     -     -     -    29 |  287  12413
 CHUR |     -    22     -    10    21     -     -    14     -     - |  288   5469
 COCO |     -    33     -     -    35     -     -     -     -    82 |  288  12133
 CONZ |     -     -    38    12    31     -     -    17     -     - |  288     48
 CRO1 |     -    27    33     -     -     -     -     -     -    38 |  288     45
 DAEJ |     -    11    13     -     -     -     -     -     -    29 |  287   1086
 DARW |     -    25     -    11    33     -     -    10     -     - |  288   4182
 DAV1 |     -    57     -    14    53     -     -     -     -     - |  266   3491
 DRAO |     -    13     -     -    14     -     -     -     -    30 |  288   9036
 DUBO |     -    16     -    10     -     -     -     -     -     - |  276  27996
 FAIR |     -    14     -     -     -     -     -    10     -     - |  288   8305
 FLIN |     -    22     -    11    12     -     -     -     -     - |  288   4005
 GLSV |     -    19     -     9    11     -     -     9     -     - |  288   4207
 GODE |     -    21    25     -     -     -     -     -     -    20 |  288    158
 GODZ |     -     -    17     9     -     -     -     -     -    24 |  288   5433
 GOLD |     -     -     -     -    22     -     -    15     -    18 |  288   1293
 GRAS |     -    11     -     -    10     -     -     8     -     - |  288  19688
 GRAZ |     -    14     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   4474
 HARB |     -    18    26     9    33     -     -     -     -     - |  288  14305
 HOB2 |     -    42    25    15    37     -     -    14     -    30 |  288     86
 HOFN |     -     -     -     -    14     -     -     9     -    36 |  287    >>>
 HRAO |     -    21    22     -    37     -     -     -     -    64 |  288     27
 HYDE |     -     -     -     8    13     -     -     -     -     - |  288   4254
 IENG |     -    13    16     -     -     -     -     -     -    34 |  288     92
 IQAL |     -     -     -    11     -     -     -    13     -     - |  276   2382
 IRKJ |     -     -    15     -    14     -     -     -     -     - |  287     60
 JPLM |     -     -    19     -    17     -     -     -     -    32 |  287  30915
 KELY |     -     -     -     -    14     -     -     9     -     - |  250   8886
 KERG |     -     -     -    28    47     -     -     -     -     - |  250   3749
 KIRU |     -     -    14     8    10     -     -     -     -     - |  288   8303
 KOKB |     -     -    18     -     -     -     -    11     -    31 |  288     57
 KOUR |     -    30    34    20     X     -     -    26     -    43 |  286    140
 LAMA |     -    19     -     6    14     -     -     -     -     - |  288   2803
 LMMF |     -     -     -    10     -     -     -    12     -     - |  276   5586
 LPGS |     -    15    27     X    30     -     -    14     -   111 |  288  16562
 MAC1 |     -    36     -     -    39     -     -     -     -    37 |  286   4954
 MAG0 |     -    16     -     6     -     -     -     8     -     - |  287   8137
 MAL2 |     -     -     -    13    45     -     -    19     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    56     -     -     -    64     -    59 |   94    >>>
 MAS1 |     -    11    21    12    30     -     -    13     -    23 |  288   5993
 MATE |     -     -    10     -    12     -     -     9     -    47 |  288    248
 MAW1 |     -    18     -    21    43     -     -    13     -     - |  287   4164
 MDO1 |     -     -     -    10    12     -     -    15     -     - |  288  60990
 MDVJ |     -     7     -     -     7     -     -     -     -    18 |  287     18
 METS |     -    18    22     -     7     -     -     -     -    37 |  287    233
 MIZU |     -    12    14     -     -     -     -     -     -    27 |  288    629
 NANO |     -    22     -    14    27     -     -     -     -     - |  288   3194
 NICO |     -    23     -     -    13     -     -    17     -     - |  288   3115
 NIST |     -    10    12     -     -     -     -     -     -    27 |  287     28
 NKLG |     -    38     -    26    24     -     -     -     -    60 |  239   7030
 NNOR |     -     -    22    10     -     -     -    15     -    56 |  288    650
 NRC1 |     -     -    25     -    22     -     -     -     -    18 |  288     32
 NRIL |     -     -     -     6    10     -     -     7     -     - |  288   8479
 NRMD |     -     X     -    24    41     -     -     -     -     - |  172   7893
 NURK |     -     -     -    14    20     -     -    13     -     - |  288   8976
 NYA1 |     -     -     -     7    12     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 NYAL |     -     -    18     -     -     -     -    11     -     - |  288    990
 OHI2 |     -     -     -     -    50     -     -    34     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    20    42     -    24     -     -     -     -   148 |  288     36
 OUS2 |     -     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    30    50     -     -     -     -     - |  288   9214
 PDEL |     -    23     -    13    45     -     -    17     -     - |  288   3836
 PENC |     -    10     -     -     -     -     -     7     -    30 |  288   3240
 PETS |     -     -     -    21    52     -     -    14     -     - |  288   8079
 PIE1 |     -     -     8     -     7     -     -     -     -     - |  288     28
 PIMO |     -     -     -    16    42     -     -    15     -     - |  288  12603
 POTS |     -    24     -    11    24     -     -     -     -     - |  288  22283
 PRDS |     -     7     8     -     -     -     -     -     -    22 |  288     54
 PTBB |     -    16    19     -     -     -     -     -     -    31 |  288     25
 QAQ1 |     -     -    19     6     -     -     -     9     -     - |  288   6728
 REUN |     -    33     -    15    26     -     -     -     -     - |  288   7638
 REYK |     -     -     -    13    21     -     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -    12     -     -     -    13     -     - |  288   9746
 SANT |     -    15     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   2386
 SCH2 |     -    30     -    12    23     -     -     9     -     - |  288   3082
 SCOR |     -     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   6629
 SCUB |     -    11     -    11     -     -     -    14     -     - |  288  11324
 SHAO |     -    25     -     -    34     -     -    14     -    27 |  288  16115
 STHL |     -    51     -    20    49     -     -     -     -     - |  288  19364
 STJO |     -     -     -    12    30     -     -     9     -    15 |  288     52
 SUWN |     -     -    15     -     -     -     -     9     -    26 |  285   3221
 SVTL |     -     -     X     5     -     -     -     6     -     - |  288     21
 SYDN |     -    26    40    23     -     -     -    18     -    90 |  284    415
 SYOG |     -    31    17    10    34     -     -    14     -     - |  288    636
 THTI |     -     -     -    13    26     -     -    19     -    22 |  288  19241
 THU3 |     -    14    17     -    15     -     -    16     -    23 |  288   7499
 TIDB |     -     -    30     -    26     -     -     -     -    51 |  282     60
 TIXI |     -    28     -    10    20     -     -    10     -     - |  288   6792
 TLSE |     -    11     -     7     -     -     -     -     -    30 |  288   2067
 TOW2 |     -    22     -    18    43     -     -    20     -     - |  288   3456
 TSKB |     -    21    16    18    40     -     -     -     -     - |  288    288
 TWTF |     -    15    18     -     -     -     -     -     -    43 |  288     37
 ULAB |     -     -     -     7    14     -     -     8     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     X    33     -     -    23     -   184 |  274    >>>
 URUM |     -     -     -     6    10     -     -     9     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 VALD |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  276   2715
 VILL |     -     -    12     6     -     -     -     -     -    23 |  282   8603
 VIS0 |     -     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  276  12192
 WAB2 |     -     9    11     -     -     -     -     -     -    35 |  288     20
 WES2 |     -     -    16    15    26     -     -     -     -    21 |  288     87
 WHIT |     -    28     X    42    34     -     -    28     -    58 |  288  97672
 WILL |     -    76     -     -     -     -     -    55     -    33 |  225  19733
 WSRT |     -    20    22     -    21     -     -     -     -    35 |  288     27
 WTZA |     -    14    17     -     -     -     -     -     -    42 |  288    808
 WTZR |     -    29     X     -    31     -     -     -     -     - |  283  22684
 WUHN |     -     -    23     9    20     -     -     -     -    37 |  288   9459
 XMIS |     -     -     -    26    45     -     -     -     -     - |  268   2751
 YAKT |     -     -    14     7     -     -     -     -     -     - |  197   8090
 YAR2 |     -     -    40     -    35     -     -     -     -    33 |  248   9531
 YELL |     -    16    12    12    17     -     -    19     -     - |  288     13
 YSSK |     -     -     -    14    38     -     -    12     -     - |  287   7500
 ZECK |     -    36     -    15    20     -     -     -     -     - |  288     24
 ZIMM |     -    10     -     -    10     -     -     -     -    34 |  288   7796
 ZWE2 |     -    19     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2200    23    25    15    27    33  1465    16  2018    61 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   NRMD  | 1671-3  7:50:00 |         851
jpl |   AREQ  | 1671-3  0:15:00 |        1739
jpl |   AREQ  | 1671-3  0:20:00 |        3585
jpl |   AREQ  | 1671-3  0:30:00 |        2531
jpl |   AREQ  | 1671-3  0:35:00 |        1803
jpl |   AREQ  | 1671-3  0:40:00 |        1138
jpl |   AREQ  | 1671-3  0:45:00 |        1876



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     4.79     4.80     4.07     4.07   | 2.47e-14  5.31e-15  3.49e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     4.79     4.80     4.80     4.80   | 3.50e-14  5.68e-15  3.42e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.55     4.80     4.80     4.80   | 4.06e-14  1.12e-14  2.05e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.65     4.80     4.80     4.80   | 3.09e-14  1.07e-14  2.93e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.10     4.80     4.80     4.80   | 3.80e-14  8.40e-15  3.14e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     4.12     4.80     4.80     4.80   | 4.17e-14  9.35e-15  2.89e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.79     4.80     4.80     4.80   | 2.51e-14  4.34e-15  1.26e-15 |
 WSRT |   288   284     1   288     4.79     4.80     4.80     4.80   | 4.54e-14  7.32e-15  1.73e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.79     4.80     4.80     4.80   | 2.76e-14  3.47e-15  1.73e-15 |
 CONZ |   288   287     1   288     4.37     4.80     4.80     4.80   | 4.45e-14  7.05e-15  5.90e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.54     4.80     1.86     1.86   | 3.60e-14  2.24e-14  8.20e-15 |
 SVTL |   288   287     1   288     4.79     4.80     4.80     4.80   | 2.79e-14  4.54e-15  3.20e-15 |
 NRC1 |   288   287     1   288     3.14     4.80     3.98     3.98   | 5.50e-14  9.32e-15  1.48e-15 |
 MDVJ |   287   287     0   287     4.65     4.79     4.78     4.78   | 3.80e-14  4.60e-15  2.26e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     4.77     4.79     4.78     4.78   | 8.03e-14  7.14e-15  2.99e-15 |
 PIE1 |   288   287     1   288     3.42     4.77     4.80     4.80   | 5.07e-14  6.80e-15  2.61e-15 |
 WTZR |   283   280     1   283     3.60     4.70     2.90     2.90   | 1.60e-11  4.90e-12  1.70e-12 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.84     4.14     0.97     0.97   | 2.84e-14  3.98e-15  1.23e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     2.47     3.11     0.48     0.48   | 4.19e-14  9.26e-15  2.87e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.98     2.02     4.80     4.80   | 1.05e-13  2.42e-14  4.99e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.97     1.98     2.00     2.00   | 1.09e-13  1.15e-14  2.50e-15 |
 TIDB |   282   279     1   282     1.87     1.83     4.70     4.70   | 1.08e-13  1.59e-14  7.03e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     1.55     1.23     0.50     0.50   | 3.51e-14  9.17e-15  7.62e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.48     1.12     1.24     1.24   | 4.10e-14  8.79e-15  5.56e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     1.22     0.77     0.34     0.34   | 3.25e-14  9.64e-15  4.40e-15 |
 IRKJ |   287   285     1   287     1.22     0.76     0.22     0.22   | 1.17e-13  1.34e-14  4.15e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     0.72     0.24     1.09     1.09   | 6.03e-14  2.09e-14  2.61e-14 |
 KOUR |   286   285     1   286     0.63     0.20     0.08     0.08   | 6.36e-14  2.91e-14  1.01e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.72     0.11     0.63     0.63   | 2.18e-13  6.19e-14  1.74e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.42     0.09     0.05     0.05   | 3.34e-13  9.88e-14  4.00e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.39     0.08     0.04     0.04   | 4.23e-14  1.24e-14  1.83e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.38     0.08     0.11     0.11   | 8.91e-13  8.68e-14  3.17e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.48     0.48   | 5.18e-13  1.14e-13  7.32e-14 |
 G06  |   288   288     1   288     0.41     0.05     0.29     0.29   | 3.66e-13  1.20e-13  8.36e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.36     0.05     0.06     0.06   | 4.40e-13  8.18e-14  9.60e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.06     0.06   | 4.94e-13  1.33e-13  3.41e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.37     0.04     1.04     1.04   | 5.62e-13  5.86e-14  1.54e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.24     0.24   | 5.88e-13  6.17e-14  4.28e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.82     0.82   | 5.74e-13  6.47e-14  1.92e-14 |
 SYDN |   284   284     0   284     0.27     0.04     0.02     0.02   | 5.67e-13  1.19e-13  3.21e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.28     0.28   | 6.01e-13  6.59e-14  2.65e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.25     0.25   | 6.20e-13  5.65e-14  4.24e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.74     0.74   | 5.84e-13  6.56e-14  1.36e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.09     0.09   | 6.45e-13  7.37e-14  2.75e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.40     0.40   | 6.05e-13  6.36e-14  3.51e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.48     0.48   | 6.10e-13  6.09e-14  4.47e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.76     0.76   | 7.18e-13  6.88e-14  3.32e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.31     0.03     1.05     1.05   | 7.07e-13  6.99e-14  4.59e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.14     0.14   | 7.43e-13  6.62e-14  4.57e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.22     0.22   | 6.60e-13  6.78e-14  4.40e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.07     0.07   | 8.40e-13  8.25e-14  2.94e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.08     0.08   | 5.45e-14  1.32e-14  6.85e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-14  6.37e-15  1.32e-15 |
 CHUR |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-13  4.71e-13  2.86e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.72e-13  1.60e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  4.98e-13  2.67e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.95e-13  4.15e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.03e-13  2.39e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.90e-13  9.73e-14  2.19e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.20e-13  8.62e-14  2.01e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  1.11e-13  2.41e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-13  6.32e-14  1.12e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  6.50e-13  7.92e-13 |
 G30  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-13  9.70e-14  1.97e-13 |
 GODE |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.54e-14  1.11e-14  1.00e-14 |
 MATE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-14  8.11e-15  2.92e-14 |
 METS |   287   260    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-13  5.06e-14  2.71e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  2.47e-13  5.99e-14 |
 NYAL |   286   219    36     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-11  6.55e-13  1.22e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  2.92e-13  2.45e-13 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-14  6.46e-15  2.63e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-14  4.75e-15  2.04e-15 |
 GOLD |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-13  4.30e-13  8.58e-14 |
 SUWN |   283   238    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-12  9.38e-13  4.76e-13 |
 XMIS |   268     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.18e-13  2.06e-13  9.52e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.25e-13  1.99e-13  7.35e-14 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-12  9.00e-13  1.90e-13 |
 POTS |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-13  1.39e-13  9.13e-13 |
 BRST |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  1.29e-12  2.07e-13 |
 GODZ |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  4.70e-13  4.41e-13 |
 IQAL |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.71e-13  1.09e-12  1.74e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.44e-22  7.90e-20  2.63e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     XMIS      XMIS      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
