
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1677   Day: 5   MJD: 55988                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     36    -389     326   2159   2159      0   3945   3945      0    0.00
 cod |   288     0  30245      0    -698     -43     24     27     22     80     73     83   16.90
 emr |   288     0  21789    293    -974     956     18     21     16    109     82    123   22.91
 esa |   288     0  29179      2    -572     377     19     20     18    130    159    114   22.34
 gfz |   288     0  33097    994    -877    1266     21     18     22     88     82     90   21.19
 iga |    96     0   2880     14    -283      27     32     32      0     72     72      0    0.00
 igu |    96     0   2496      1    -256     -44   1834   1834      0   2742   2742      0    0.00
 jpl |   288     0  26423    922    1972    1771     23     29     20    104    121     95   16.67
 ngs |    96     0   2880     22    -369      70   1755   1755      0   3491   3491      0    0.00
 usn |   288     0  21391      4    -749    -341     59     72     49    117    132    107    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   625   -65    25    21   -51    13     -    57   707   -79 |
    2 |  -169    -6     7    -2    60    96   111   -77  -180    -7 |
    3 | -5232    32  -112   126    15   108  3917   -67 -4909     4 |
    4 | -3212    -3     -  -122   131     -     -     -     -     - |
    5 |   -21    84     6  -261    93   -89   231   137   157    39 |
    6 |  -289    65  -164    63    26   148 -1267    42 -1207     9 |
    7 |   521    11   -68  -106    20    17  1275   199   544    36 |
    8 | -2111   -63    26    60    -9   -23 -2454   -53 -1707    92 |
    9 | -4605     7   -83    35    86    -1 -2094   -50 -4025   -21 |
   10 |  -376   -52   -76   215   -21    54   799  -103  -267    75 |
   11 |  6766   -69    98   -69     X   -38  -549    27  5701   -34 |
   12 |  -402   -15    47  -116    96   129  -176   -17  -240    29 |
   13 |  2854    46   -77    34   -23    99 -1440    35  3251   167 |
   14 |  3346   -62    64    48   -95   -38 -1975    31  3194  -126 |
   15 |  -785    92   -49  -208    49   -28   540   189  -536    82 |
   16 |  2900   -63    87     7    -9   -36   108   -54  2859    54 |
   17 | -1196   171  -105  -308   124   -45  -225   225  -935    -3 |
   18 |  4236    55   -22  -189   100   -48   437   101  4265   115 |
   19 |  1423   -93    49   240  -139   -37   826  -118  1249    16 |
   20 |  2250   -46    41    95  -110  -121  -961     2  2437   -56 |
   21 |  2335   -49    97   -54     9   -25  -427   -23  2502   103 |
   22 | -5923  -121    73   201   -73   -57 -2168  -154 -5256  -101 |
   23 |   182    21    68  -109   -23   -25  -152    60   337   397 |
   25 |  1131   -49    -2    25    31     9     -   -20  1123   130 |
   26 | -4977    30   -35   -86    65   -25  7308    50 -4288    91 |
   27 |  2852   -45   -79    71    48     4     -     X -2377     - |
   28 |  6917    -6    -9    82   -16    24  1500   -71  6262    79 |
   29 | -1633    67   -97  -307   166    15  -247   266 -1439    14 |
   30 | -4687   -52   -35   168     X    -6     -  -124 -3658   -83 |
   31 |   764    -9   171  -265    10   -75   174   116   336  -151 |
   32 | -5242  -124    63   197   -81    -6 -3038  -122 -4525   -36 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -   -92    98     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -   -26   -63     -     -   115     -     - |
 ALGO |     -     -    24     -   -25     -     -     -     -   -19 |
 ALRT |     -   -63     -     -    50     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -79    25    58     -     -     -   -33     -   -90 |
 ARTU |     -   -18     -   -70     -     -     -   108     -     - |
 ASPA |     -     -     -   -83   209     -     -  -154     -   -77 |
 AUCK |     -   -70     -    52   166     -     -  -205     -     - |
 BAN2 |     -     -    16     -     -     -     -   -22     -     - |
 BDOS |     -     -     -     -    52     -     -   -66     -     - |
 BJCO |     -     -     -    39   -41     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    -3     -    55   -79     -     -    30     -     - |
 BOR1 |     -   -75     -     -    60     -     -     -     -   -29 |
 BRFT |     -    22     -    59    -5     -     -   -94     -     - |
 BRMU |     -    -8     -    53     -     -     -   -63     -     - |
 BRST |     -   223     -  -169     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    44     -     -   -35     -     -     -     -   108 |
 CEDU |     -  -140   157     -   -54     -     -     -     -     - |
 CGGN |     -    36     -     -     -     -     -   -36     -     - |
 CHAN |     -     -     -    28     -     -     -   -37     -     - |
 CHPI |     -     -     -    32   -58     -     -    31     -   -39 |
 CHTI |     -  -108     -    81     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   -29     -     1   -13     -     -    44     -     - |
 COCO |     -   128     -     -  -102     -     -     -     -   131 |
 CONT |     -     -    58     -     -     -     -   -80     -     - |
 CRO1 |     -     -   -29     -     -     -     -    40     -  -120 |
 DAEJ |     -    27   -48    30     -     -     -     -     -    43 |
 DAV1 |     -    42     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    64     -     -   -94     -     -    55     -     - |
 DRAO |     -   102     -     -   -81     -     -     -     -    19 |
 DUBO |     -    25     -   -27     -     -     -    12     -     - |
 FLIN |     -   -27     -   116  -101     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    41     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -78    80     -     -     -     -     -   -91 |
 GOLD |     -   -26     -     -    42     -     -   -26     -  -111 |
 GOPE |     -    55     -     -     -     -     -   -56     -     - |
 GRAS |     -    28     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -     -     -   142  -149     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   184  -241     -     -    58     -   236 |
 HARB |     -   -15  -115   177    13     -     -   -78     -     - |
 HOB2 |     -   227  -325     -   171     -     -     -     -   302 |
 HOFN |     -     -     -     -   -23     -     -    29     -  -102 |
 HRAO |     -     -   -54     -    59     -     -     -     -   -63 |
 HYDE |     -    29     -    50   -76     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -39    21     -     -     -     -    12     -   -49 |
 INVK |     -   -33     -     -    26     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    25     -     -     -   -34     -     - |
 IRKJ |     -     -  -180     -   195     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    11   -12     -     -     -     -   -54 |
 JPLM |     -     -  -163     -   177     -     -     -     -   -73 |
 KELY |     -     -     -     1   -48     -     -    60     -     - |
 KERG |     -     -     -    40   -42     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -   -12    80   -16   -61     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    45     -     -     -     -   -61     -  -133 |
 LAMA |     -    17     -    23   -38     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -40    42     -     -     -     -   -43 |
 LPGS |     -   -63   -51    86    29     -     -   -18     -   -40 |
 MAC1 |     -    12     -     -    -9     -     -     -     -    29 |
 MAG0 |     -    -8     -   -45     -     -     -    69     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    34   -36     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -23     6    62    -6     -     -   -60     -  -153 |
 MATE |     -     -   150     -   -68     -     -  -121     -    19 |
 MDO1 |     -   -20     -    44   -91     -     -    78     -     - |
 MDVJ |     -   165     -     -  -131     -     -     -     -   102 |
 METS |     -    35   113     -  -149     -     -     -     -    45 |
 MIZU |     -    18   -13     -     -     -     -     -     -    -2 |
 NANO |     -   -10     -    42   -36     -     -     -     -     - |
 NICO |     -    79     -     -    52     -     -  -147     -     - |
 NKLG |     -   -93     -   153   -25     -     -   -79     -   -86 |
 NRC1 |     -     -    25     -   -27     -     -     -     -   -63 |
 NRIL |     -     -     -    24   -32     -     -     9     -     - |
 NRMD |     -   -14     -     -    11     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -     -    38   -41     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    47   -50     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -48   158     3  -121     -     -   -19     -   -61 |
 OUS2 |     -     -     -  -124     -     -     -   166     -     - |
 PALM |     -     -     -    32   -34     -     -     X     -     - |
 PDEL |     -    23     -   107   -10     -     -  -148     -     - |
 PETS |     -     -     -    36   -46     -     -    11     -     - |
 PIE1 |     -     -    61     -   -65     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    33    30     -     -   -83     -     - |
 POTS |     -   142     -  -106    -2     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -  -127   -59     -     -     -     -   210     -   -73 |
 PTBB |     -   -24    18     -     -     -     -     -     -   -50 |
 QAQ1 |     -  -218    -7    82     -     -     -   120     -     - |
 RABT |     -   -38     -     -     -     -     -    38     -     - |
 REUN |     -     -     -   -65    69     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    27   -29     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   -36     -     -    29     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -65     -   -31    36     -     -    63     -     - |
 SCOR |     -     -     -   -22     -     -     -    30     -     - |
 SCUB |     -   -46     -    31     -     -     -     5     -     - |
 SHAO |     -   -35     -     -    11     -     -    21     -   -85 |
 SPT0 |     -    61   -45     -     -     -     -     -     -    60 |
 STHL |     -   193     -   -77   -73     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -     -    -2   -27     -     -    37     -   -30 |
 SUWN |     -     -    87     -     -     -     -  -120     -   124 |
 SVTL |     -     -   455  -467     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -26    30   156     X     -     -  -224     -     - |
 THU3 |     -  -116   -65     -    74     -     -   112     -   -81 |
 TIDB |     -    44    51    22   -47     -     -   -84     -    18 |
 TIXI |     -   -46     -     9   -14     -     -    53     -     - |
 TLSE |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    37     -     -   -30     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -20    14     -     -     -     -     -     -   -51 |
 ULAB |     -     -     -  -205    92     -     -   158     -     - |
 URUM |     -     -     -    39   -37     -     -    -5     -     - |
 USN3 |     -   -51    38     -     -     -     -     -     -   -63 |
 USNO |     -   -58    43     -     -     -     -     -     -   -73 |
 USUD |     -     -    14   -14     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -     -   -33     -     -     -    44     -     - |
 VILL |     -     -   -33    33     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    41   -16     -   -15     -     -     -     -    39 |
 WES2 |     -    33   -73     6    47     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -18     X    38   -19     -     -    -8     -   -73 |
 WTZA |     -    -8     6     -     -     -     -     -     -     5 |
 WTZR |     -   197  -222     -    83     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -209   212    18     -     -     -     -   -40 |
 YAKT |     -     -    63    15     -     -     -  -105     -     - |
 YELL |     -     1   135  -461   339     -     -     X     -     - |
 YSSK |     -     -     -    -1    46     -     -   -56     -     - |
 ZAMB |     -   -24     -     -     -     -     -    25     -     - |
 ZECK |     -    89     -   -39   -32     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    18     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   444    23    14    22    13    18     -    39   454    35 |  288    393
    2 |   661    23    23    11    14    39   231    39   694    83 |  288    180
    3 |  2561    19    17    12    22    26  5537    31  2606    32 |  288   2061
    4 |   534    18     -    10    16     -     -     -     -     - |  288    550
    5 |   409    34    22    18    14    22   245    35   536    33 |  288    192
    6 |  2273    13    16    11    22    33   650    31  1842    42 |  288    682
    7 |   631    28    24    29    14    34  1136    24   583    94 |  288    306
    8 |  2395    29    19    26    20    27  3482    15  2317    58 |  288   1566
    9 |  2745    27    25    32    24    51  2372    88  2545   111 |  288   2052
   10 |  1952    28    12    18     8    24  2196    35  2114    70 |  288   1972
   11 |  2599    21    16    26     X    31   748    33  2509    23 |  288    436
   12 |   614    18    17    15    18    32   179    18   608    68 |  288    238
   13 |   556    24    15    18    17    40   807    19   447    62 |  288    287
   14 |   857    24    12    16     9    49   939    16   893    56 |  288    153
   15 |   698    18    36    24    13    23   256    20   635    72 |  288    238
   16 |   430    33    15    19    15    27   291    35   548    42 |  288    265
   17 |  1015    32    19    17    12    20   233    23  1055    56 |  288    292
   18 |   525    24    30    21    19    49   430    10   519    86 |  288    230
   19 |   565    31    18    20    13    29   504    27   521    51 |  288    170
   20 |   879    27    14    21    16    30   739    19   832    44 |  288    730
   21 |   465    36    47    35    53    29   420    14   616   112 |  288    396
   22 |  2983    32    24    24    17    35  1276    19  2886    92 |  288    225
   23 |   302    24    18    19    12    30   349    22   443   121 |  288    170
   25 |   478    32    23    15    24    18     -    21   534    82 |  288    210
   26 |  1026    24    25    23    15    22  4406    29  1069    53 |  288    644
   27 |  6781    41    21    30    16    40     -     X  4149     - |  288   5543
   28 |  1167    28    14    26     7    28   821    23  1271    72 |  288    626
   29 |   511    23    16    13    17    27   376    15   554   109 |  288    329
   30 |  7824    28    16    17     X    25     -    38  5044    69 |  288   4284
   31 |   755    37    22    14    14    31   650    15   922    70 |  288    364
   32 |  2474    33    21    19    12    48  2778    20  1777    67 |  288    869
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  288   7230
 ABPO |     -     -     -    22    25     -     -    22     -     - |  288  17198
 ALGO |     -     -     8     -     9     -     -     -     -    27 |  288     16
 ALRT |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   5340
 AMC2 |     -    18    10     9     -     -     -    15     -    47 |  288     20
 ARTU |     -    21     -    13     -     -     -    10     -     - |  288  13604
 ASPA |     -     -     -    35    37     -     -    32     -    43 |  288  10100
 AUCK |     -    21     -    27    41     -     -    29     -     - |  288   4692
 BAN2 |     -     -    29     -     -     -     -    40     -     - |  283   8664
 BDOS |     -     -     -     -    17     -     -    21     -     - |  288   3420
 BJCO |     -     -     -    18    19     -     -     -     -     - |  276   6965
 BOGT |     -    27     -    10    17     -     -    14     -     - |  288  17512
 BOR1 |     -     7     -     -     6     -     -     -     -    38 |  288   3570
 BRFT |     -    28     -    18    44     -     -    28     -     - |  288   3438
 BRMU |     -    21     -    14     -     -     -    18     -     - |  288   2924
 BRST |     -    14     -    10     -     -     -     -     -     - |  252   1732
 CAS1 |     -    24     -     -    19     -     -     -     -    29 |  288   3328
 CEDU |     -    15    27     -    21     -     -     -     -     - |  288    951
 CGGN |     -    11     -     -     -     -     -    11     -     - |  288  22050
 CHAN |     -     -     -     9     -     -     -    12     -     - |  276   7432
 CHPI |     -     -     -    17    26     -     -    20     -    40 |  288  15171
 CHTI |     -    49     -    37     -     -     -     -     -     - |  148   3314
 CHUR |     -    25     -    21    31     -     -    45     -     - |  286    >>>
 COCO |     -    27     -     -    22     -     -     -     -    27 |  288   9536
 CONT |     -     -    16     -     -     -     -    23     -     - |  288     61
 CRO1 |     -     -    17     -     -     -     -    23     -    33 |  288     44
 DAEJ |     -    25    15    17     -     -     -     -     -    90 |  288    801
 DAV1 |     -    69     -     -    55     -     -     -     -     - |  198   3165
 DGAR |     -    18     -     -    14     -     -    18     -     - |  288  23351
 DRAO |     -    14     -     -    11     -     -     -     -    52 |  288   7988
 DUBO |     -    13     -     9     -     -     -    10     -     - |  288  42349
 FLIN |     -    15     -    10     6     -     -     -     -     - |  288   7218
 GLSV |     -    17     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   4675
 GODZ |     -     -    12    13     -     -     -     -     -    21 |  284  14070
 GOLD |     -    18     -     -    17     -     -    12     -    50 |  288   1938
 GOPE |     -    11     -     -     -     -     -    11     -     - |  288    349
 GRAS |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2005
 GRAZ |     -     -     -    20    21     -     -     -     -     - |  239   2181
 GUAM |     -     -     -    29    42     -     -    34     -   127 |  288  14005
 HARB |     -    25    24    27    22     -     -    19     -     - |  288  13766
 HOB2 |     -    23    12     -    22     -     -     -     -    25 |  288     69
 HOFN |     -     -     -     -     8     -     -    11     -    37 |  287    >>>
 HRAO |     -     -    21     -    22     -     -     -     -    54 |  288     49
 HYDE |     -    14     -    15    14     -     -     -     -     - |  288   3838
 IENG |     -    19    10     -     -     -     -    15     -    22 |  288    199
 INVK |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     - |  287   7111
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   9171
 IRKJ |     -     -    20     -    21     -     -     -     -     - |  284     92
 ISPA |     -     -     -    52    55     -     -     -     -    94 |  252  23753
 JPLM |     -     -    16     -    18     -     -     -     -    41 |  288  36535
 KELY |     -     -     -     8     9     -     -    14     -     - |  288   9262
 KERG |     -     -     -    56    59     -     -     -     -     - |  271   4929
 KIRU |     -    19    20    10    18     -     -     -     -     - |  288   1496
 KOKB |     -     -    13     -     -     -     -    19     -    63 |  287     38
 LAMA |     -    18     -    10    10     -     -     -     -     - |  288   2873
 LHAZ |     -     -     -    18    19     -     -     -     -    54 |  280    >>>
 LPGS |     -    31    19    12    23     -     -    22     -    30 |  288  19603
 MAC1 |     -    25     -     -    20     -     -     -     -    28 |  288   4142
 MAG0 |     -    13     -     5     -     -     -    11     -     - |  287   7807
 MAL2 |     -     -     -    18    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    15    14    16    18     -     -    10     -    25 |  288   3486
 MATE |     -     -    10     -    15     -     -    10     -    25 |  288    253
 MDO1 |     -    18     -    12    12     -     -    16     -     - |  288  33236
 MDVJ |     -    10     -     -     8     -     -     -     -    92 |  288     28
 METS |     -    16    20     -    16     -     -     -     -    33 |  287    282
 MIZU |     -    47    35     -     -     -     -     -     -    89 |  288    275
 NANO |     -    14     -    16    14     -     -     -     -     - |  288   3089
 NICO |     -    15     -     -     9     -     -    18     -     - |  288   2972
 NKLG |     -    20     -    17    19     -     -    11     -    22 |  288   8560
 NRC1 |     -     -    12     -    13     -     -     -     -    21 |  288     31
 NRIL |     -     -     -    10    10     -     -    13     -     - |  288   8338
 NRMD |     -    41     -     -    33     -     -     -     -     - |  287   7419
 NTUS |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     - |  276   3088
 NYA1 |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     - |  276    >>>
 ONSA |     -    21    11     6    12     -     -     9     -    27 |  288     27
 OUS2 |     -     -     -    15     -     -     -    21     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    25    27     -     -     X     -     - |  278   5063
 PDEL |     -    20     -    16    24     -     -    16     -     - |  288   2570
 PETS |     -     -     -    23    46     -     -    29     -     - |  288   8202
 PIE1 |     -     -     8     -     8     -     -     -     -     - |  280  11044
 PIMO |     -     -     -    31    30     -     -    32     -     - |  288  16844
 POTS |     -    20     -    11    12     -     -     -     -     - |  288   3947
 PRDS |     -    15     8     -     -     -     -    13     -    32 |  288    121
 PTBB |     -    16    12     -     -     -     -     -     -    32 |  287     26
 QAQ1 |     -    17    16    11     -     -     -    14     -     - |  287   7652
 RABT |     -    11     -     -     -     -     -    11     -     - |  288  12383
 REUN |     -     -     -    20    21     -     -     -     -     - |  286   5786
 REYK |     -     -     -    15    16     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SANT |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1471
 SCH2 |     -    21     -     8     9     -     -    15     -     - |  288  94237
 SCOR |     -     -     -    12     -     -     -    17     -     - |  288   6450
 SCUB |     -    33     -    16     -     -     -    24     -     - |  288  12105
 SHAO |     -    27     -     -    28     -     -    24     -    73 |  288  16620
 SPT0 |     -     6     4     -     -     -     -     -     -    25 |  288     27
 STHL |     -    32     -    22    21     -     -     -     -     - |  288  23158
 STJO |     -     -     -     8    14     -     -    12     -    16 |  288     84
 SUWN |     -     -     9     -     -     -     -    12     -    90 |  286   6958
 SVTL |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288     33
 SYOG |     -    21    17    12     X     -     -    13     -     - |  288   1188
 THU3 |     -    16     9     -    10     -     -    10     -    19 |  288   7594
 TIDB |     -    27    17    16    20     -     -    23     -    26 |  288     33
 TIXI |     -    28     -    15    34     -     -    47     -     - |  288   6005
 TLSE |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1642
 TOW2 |     -    23     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   3549
 TWTF |     -    19    14     -     -     -     -     -     -    58 |  288     24
 ULAB |     -     -     -    10    16     -     -    14     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    12    14     -     -    15     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -    19    14     -     -     -     -     -     -    28 |  288     44
 USNO |     -    16    12     -     -     -     -     -     -    18 |  288     28
 USUD |     -     -    22    23     -     -     -     -     -     - |  276     25
 VALD |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   5551
 VILL |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  280   9530
 WAB2 |     -    16    14     -    11     -     -     -     -    20 |  288     11
 WES2 |     -    18    18    15    13     -     -     -     -     - |  288     18
 WHIT |     -    17     X    10    18     -     -    13     -    65 |  288  11990
 WTZA |     -    18    13     -     -     -     -     -     -    23 |  288    932
 WTZR |     -    23    15     -    18     -     -     -     -     - |  288     38
 WUHN |     -     -    27    17    25     -     -     -     -    60 |  288  10759
 YAKT |     -     -    14    14     -     -     -    15     -     - |  288   8896
 YELL |     -    42    17    16    30     -     -     X     -     - |  288     16
 YSSK |     -     -     -    19    35     -     -    21     -     - |  287   9260
 ZAMB |     -    29     -     -     -     -     -    30     -     - |  288  22003
 ZECK |     -    21     -    10    14     -     -     -     -     - |  288     86
 ZWE2 |     -    17     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2160    24    19    19    22    32  1834    24  1755    59 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   AREQ  | 1677-5  0:10:00 |        2393
cod |   AREQ  | 1677-5  0:15:00 |        1047
cod |   AREQ  | 1677-5  0:20:00 |         560
cod |   AREQ  | 1677-5  0:25:00 |        1369
cod |   AREQ  | 1677-5  0:35:00 |       -3036
cod |   AREQ  | 1677-5  0:40:00 |        -846
emr |   CEDU  | 1677-5 23:35:00 |       -1295
esa |   YELL  | 1677-5  7:40:00 |        1199
jpl |   AREQ  | 1677-5  0:10:00 |        2395
jpl |   PALM  | 1677-5  0:10:00 |       -5085
jpl |   AREQ  | 1677-5  0:15:00 |        1053
jpl |   PALM  | 1677-5  0:15:00 |       -2438
jpl |   AREQ  | 1677-5  0:20:00 |         559
jpl |   PALM  | 1677-5  0:20:00 |        2663
jpl |   PALM  | 1677-5  0:25:00 |       -4008
jpl |   AREQ  | 1677-5  0:25:00 |        1370
jpl |   PALM  | 1677-5  0:30:00 |        2474
jpl |   AREQ  | 1677-5  0:35:00 |       -3064
jpl |   PALM  | 1677-5  0:40:00 |       -2315
jpl |   AREQ  | 1677-5  0:40:00 |        -809



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     4.87     4.91     4.43     4.43   | 2.39e-14  4.39e-15  1.95e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     4.87     4.91     4.90     4.90   | 2.92e-14  5.47e-15  9.14e-16 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.83     4.91     4.66     4.66   | 4.48e-14  6.02e-15  3.17e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.30     4.91     0.63     0.63   | 3.82e-14  1.00e-14  5.48e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.46     4.91     4.90     4.90   | 2.40e-14  6.71e-15  2.61e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     4.64     4.91     4.90     4.90   | 3.85e-14  6.95e-15  1.74e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     4.73     4.91     4.90     4.90   | 6.89e-14  6.80e-15  1.57e-15 |
 WAB2 |   288   286     1   288     4.87     4.91     4.90     4.90   | 2.82e-14  3.95e-15  1.45e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     4.18     4.91     2.70     2.70   | 6.20e-14  1.09e-14  3.45e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.87     4.91     4.90     4.90   | 2.30e-14  3.76e-15  1.11e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.94     4.91     1.33     1.33   | 3.07e-14  9.14e-15  1.27e-14 |
 USNO |   288   288     0   288     3.82     4.91     4.90     4.90   | 4.04e-14  7.50e-15  1.79e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.87     4.91     4.90     4.90   | 4.07e-14  5.00e-15  1.34e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     4.87     4.91     4.90     4.90   | 2.15e-14  5.29e-15  5.40e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.85     4.89     4.90     4.90   | 3.36e-14  6.57e-15  2.54e-15 |
 PTBB |   287   287     0   287     4.82     4.86     4.89     4.89   | 3.71e-14  5.21e-15  3.06e-15 |
 USUD |   276   275     1   232     3.12     3.94     3.86     3.86   | 8.38e-14  9.95e-15  2.14e-15 |
 KOKB |   287   287     0   287     2.22     2.81     2.83     2.83   | 8.02e-14  1.11e-14  2.01e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.20     2.75     4.90     4.90   | 8.51e-14  1.26e-14  3.57e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     2.12     2.55     4.02     4.02   | 9.99e-14  1.10e-14  3.08e-15 |
 CONT |   288   288     1   288     2.00     2.26     0.62     0.62   | 5.50e-14  2.33e-14  6.20e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.86     1.97     1.52     1.52   | 3.48e-14  9.79e-15  6.61e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     1.74     1.72     0.48     0.48   | 3.23e-14  4.72e-15  1.28e-15 |
 IRKJ |   284   284     0   284     1.46     1.23     0.27     0.27   | 1.06e-13  1.54e-14  1.23e-14 |
 METS |   287   280     2   287     0.85     0.41     4.79     4.79   | 3.79e-13  6.39e-14  2.36e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.56     0.18     0.08     0.08   | 3.67e-13  1.13e-13  3.24e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.78     0.14     0.67     0.67   | 2.41e-13  6.55e-14  1.27e-13 |
 MATE |   288   288     0   288     0.49     0.14     0.05     0.05   | 3.20e-14  8.48e-15  2.97e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.48     0.13     0.05     0.05   | 3.63e-13  9.75e-14  1.63e-14 |
 CEDU |   288   282     2   284     0.46     0.12     0.15     0.15   | 6.71e-13  2.22e-13  9.40e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.45     0.11     0.04     0.04   | 4.87e-14  1.37e-14  3.27e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.42     0.11     0.13     0.13   | 7.23e-13  7.04e-14  2.52e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.35     0.07     0.50     0.50   | 5.53e-13  1.31e-13  8.18e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.45     0.06     0.31     0.31   | 3.78e-13  9.21e-14  8.37e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.40     0.06     0.05     0.05   | 5.45e-13  5.63e-14  1.27e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.39     0.06     0.06     0.06   | 4.09e-13  1.37e-13  6.05e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.37     0.06     0.06     0.06   | 2.10e-13  5.60e-14  4.02e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.41     0.05     1.11     1.11   | 5.47e-13  5.93e-14  1.45e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.39     0.05     0.87     0.87   | 5.59e-13  6.62e-14  1.36e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.39     0.05     0.25     0.25   | 5.77e-13  7.33e-14  4.30e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.38     0.05     0.30     0.30   | 5.81e-13  6.65e-14  1.50e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.37     0.05     0.27     0.27   | 5.76e-13  6.58e-14  2.36e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.36     0.05     0.75     0.75   | 6.45e-13  6.65e-14  1.71e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.36     0.05     0.44     0.44   | 6.06e-13  6.81e-14  2.14e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.36     0.05     0.09     0.09   | 5.46e-13  7.15e-14  2.01e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.52     0.52   | 5.81e-13  6.11e-14  3.88e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.74     0.74   | 5.79e-13  6.10e-14  2.40e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.34     0.04     1.10     1.10   | 6.38e-13  6.15e-14  3.08e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.23     0.23   | 6.64e-13  7.85e-14  6.75e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.15     0.15   | 7.42e-13  7.45e-14  6.09e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.07     0.07   | 6.99e-13  8.16e-14  3.13e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CHUR |   285   272    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-08  1.75e-08  8.76e-09 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.25e-14  3.91e-14  2.98e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.06e-13  2.38e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.81e-13  1.89e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.22e-13  2.17e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.86e-13  2.06e-13 |
 G13  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.52e-13  1.49e-13  2.77e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  1.03e-13  6.99e-14 |
 G21  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.63e-13  1.40e-13  3.42e-14 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.20e-14  2.15e-14  2.62e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  5.49e-13  8.22e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-13  2.05e-13  3.64e-13 |
 HOB2 |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.03e-14  2.04e-14  1.03e-14 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-13  1.54e-13  1.69e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.40e-13  5.33e-13  5.20e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.51e-13  1.62e-13 |
 WHIT |   288   288     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  6.06e-13  7.99e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-14  3.68e-15  1.79e-15 |
 GOLD |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.41e-13  4.33e-13  1.58e-13 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-13  2.51e-13  6.02e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.11e-13  1.46e-13  6.64e-14 |
 TLSE |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  7.01e-13  1.36e-13 |
 GRAS |   288   271     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  9.18e-13  2.13e-13 |
 POTS |   287   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-12  7.99e-13  3.28e-13 |
 BRST |   252   242     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  9.44e-13  1.26e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-14  1.98e-14  2.56e-14 |
 IQAL |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.67e-13  9.13e-13  4.19e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.96e-22  9.81e-20  3.31e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
