
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1693   Day: 6   MJD: 56101                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      2     119      38   2668   2668      0   4164   4164      0    0.00
 cod |   288     0  30121     30    -267    -234     21     21     21     68     65     69   18.25
 emr |   288     0  21115     70    -525     -86     21     22     20    116     90    132   18.44
 esa |   288     0  30456    306     545   -2254     22     18     23    128    128    128   16.91
 gfz |   288     0  31243    478      -1    -389     29     17     32    108     89    115   14.77
 iga |    96     0   2976     17     107     102     36     36      0     93     93      0    0.00
 igu |    96     0   2784     76      69    -801   1239   1239      0   1724   1724      0    0.00
 jpl |   288     0  26741    276    1805    -977     13     13     13     76     70     79   31.63
 ngs |    96     0   2976     10      75      75   1934   1934      0   3432   3432      0    0.00
 usn |   288     0  23353    288   -1510    1670     86    134     31    155    197    123    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   930   -38  -106    20    51     3   189    50   879   147 |
    2 | -1238    22     2    11    20    75 -1259   -29  -931   134 |
    3 | -1519   -23   -62     3    53   -44  2311    23 -1262    48 |
    4 | -1417  -106   -33    35    96    31 -1558    17 -1679    73 |
    5 |  -140    66  -103  -107    46   -16  -139    58    48   200 |
    6 | -2857    32  -113    41    94   -25   419   -18 -2409   -47 |
    7 | -1265     2    12  -112  -103    -6   -61   100  -657    82 |
    8 | -1576    12    70    10   -40     4  -594   -34 -1403  -114 |
    9 | -5257   -19  -112    48    90    30  1050     8 -4543    45 |
   10 | -1537    42    86    29  -132   104  1120   -28 -2594     5 |
   11 |  6618    28  -108   -60   104   -66   487    31  5380    55 |
   12 | -1415   -37   -60   114    47   181 -1076   -27 -1245   205 |
   13 |  3518     5     6   102   -25   145  -238   -50  3531   115 |
   14 |  2423     6   -30    71    94    29  -128   -68  2797    43 |
   15 |  -319    36   -72   -41    -2    91  -565    44   173   421 |
   16 |  2483   -12    46   -74   -15  -134  -452    26  2656   -52 |
   17 |  -751    47   -37  -235     1  -123  -853   120  -558   111 |
   18 |  3612    72    14  -194   129  -116   342    -6  3763   117 |
   19 |  -129    56    67   -30     9  -112  -767   -59    77   -41 |
   20 |  3327    32    30   -65   -51  -106 -1216    23  3404   -10 |
   21 |  3332   -21    90  -130    18   -94  1226    21  3662     8 |
   22 |  7981  -119    97   123   116   -21  6023  -108  4980  -139 |
   23 |   185   104   -66   -66   -43   100   822    34   366   134 |
   25 |   331   113   121    43  -146    91   191   -91   777    40 |
   26 | -4127    81   -48   -50    18    62  -278     X -3538   229 |
   27 | -7174    58    49   -42   -26   -12     -   -27 -5847   -33 |
   28 |  2474   -44    92    57   -73    90  2193   -25  3103  -125 |
   29 | -1274   -12  -213  -188    73   -40    13   198 -1015   287 |
   30 |   226   -25   -36     3   -77   -13     -    69 -3336  -139 |
   31 | -2512    60   -37  -214   -51   -60   -73   126 -1761   137 |
   32 | -2920    22   -75    64   -67   -43 -2515    28 -3172   -71 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -    83    99     -     -   -89     -     - |
 ABPO |     -     -     -   -41  -101     -     -    68     -     - |
 ALGO |     -     -     4     -    -5     -     -     -     -    26 |
 ALIC |     -     5     -    98   -47     -     -   -33     -     - |
 ALRT |     -   -21     -     -    26     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -     -    71    58     -     -     -   -72     -   -44 |
 ARTU |     -    51     -   -39   -18     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -   104   158     -     -  -116     -   -41 |
 BOGT |     -    68     -   135     -     -     -  -111     -     - |
 BOR1 |     -   -59     -     -    73     -     -     -     -  -210 |
 BRFT |     -   -47     -   -23   -77     -     -    67     -     - |
 BRMU |     -  -118     -     8     -     -     -    64     -     - |
 BRUX |     -     6     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 BUCU |     -     -     -    92     -     -     -   -49     -     - |
 CAGZ |     -   114     -  -123     -     -     -     -     -   -66 |
 CAS1 |     -    40     -    79     7     -     -   -68     -    82 |
 CHAN |     -     -     -    42     -     -     -   -22     -     - |
 CHPI |     -     -     -     8   -44     -     -    16     -   -51 |
 CHUR |     -   -25     -    12   -35     -     -    24     -     - |
 COCO |     -   138     -     X  -170     -     -     -     -   129 |
 CONZ |     -     -  -362   246   171     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -    31   -31     -     -     -     -     -     -    10 |
 DARW |     -    27     -    76    75     -     -   -89     -   -50 |
 DAV1 |     -   -33     -    35     X     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -45     -     -    10     -     -    22     -     - |
 DRAO |     -   -99     -    77    33     -     -     -     -    55 |
 FLIN |     -   -89     -   154   -66     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -     -     -   -67    77     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    51     -     -     -   -27     -     - |
 GODZ |     -     -   134  -146     -     -     -     -     -  -141 |
 GOLD |     -     -     -     -    36     -     -   -17     -   -58 |
 GRAS |     -    40     -     -    22     -     -   -33     -     - |
 GRAZ |     -    -3     -     -     4     -     -     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -  -184     -     -     -    99     -     - |
 GUUG |     -     -     -   -52    60     -     -     -     -     - |
 HERS |     -    44    48     -     -     -     -   -54     -  -152 |
 HOB2 |     -    70   -88    -3    26     -     -     -     -   135 |
 HOFN |     -   -25     -     -    24     -     -     4     -  -144 |
 HOLB |     -   -51     -   -38     -     -     -    50     -     - |
 HRAO |     -     -   -21   -38    69     -     -     -     -   304 |
 IENG |     -   -74    73     -     -     -     -     -     -  -218 |
 IISC |     -     -     -   -82   436     -     -  -115     -     - |
 INVK |     -    -6     -     -     8     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    89     -     -     -   -48     -     - |
 IRKJ |     -     -   135     -  -169     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -   -62    31     -     -    19     -     - |
 KIRU |     -     -    64    48  -134     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    36    86     -     -     -     -   -71     -   -76 |
 LAMA |     -   -41     -    24    24     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    22   -26     -     -     -     -    12 |
 MAC1 |     -    31     -   -54    29     -     -    -3     -    64 |
 MAG0 |     -   -29     -   -65     -     -     -    52     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    35   -41     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   136   215   212    89     -     -  -359     -     X |
 MATE |     -     -   -78     -     -     -     -    45     -  -130 |
 MAW1 |     -    22     -    32    20     -     -   -39     -   149 |
 MCM4 |     -   -76     -     -     -     -     -    44     -     - |
 MDO1 |     -     -     -    -5   -92     -     -    46     -     - |
 MDVJ |     -    62     -     -   -77     -     -     -     -    21 |
 METS |     -    30    78     -  -134     -     -     -     -   -53 |
 MIZU |     -   -45    11    37     -     -     -     -     -    65 |
 MOBS |     -     -     -    64     -     -     -   -34     -     - |
 NICO |     -    44     -     -     -     -     -   -25     -     - |
 NIST |     -   -35    35     -     -     -     -     -     -    -1 |
 NKLG |     -   -75     -    76     9     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -     5     -    -7     -     -     -     -   -16 |
 NRIL |     -     5     -   -46   -62     -     -    50     -     - |
 NRMD |     -   -19     -     -    24     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -    57     -   -62     -     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -  -136   155     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    68   -77     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -    -3     3     -     -     -     -     -     -  -136 |
 PALM |     -     -     -    -4     5     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -38     -     -    39     -     -     4     -     - |
 PETS |     -     -     -    58   -51     -     -    -8     -     - |
 PIE1 |     -     -   127     -  -159     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    32    98     -     -   -63     -     - |
 POL2 |     -    28     -     -   -35     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -32    31     -     -     -     -     -     -   -45 |
 PTBB |     -    -5     5     -     -     -     -     -     -  -138 |
 QAQ1 |     -     -     5   -22     -     -     -     9     -     - |
 REYK |     -     -     -    61   -70     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -66     -  -101   -44     -     -   113     -     - |
 SCOR |     -     -     -   -26     -     -     -    14     -     - |
 SCUB |     -     -     -    62     -     -     -   -33     -   -90 |
 SEY1 |     -     -     -  -261   190     -     -    49     -  -117 |
 SFER |     -     -    35     -     -     -     -   -20     -  -135 |
 SHAO |     -   -90     -     -    36     -     -    35     -   -48 |
 SPT0 |     -   180  -178     -     -     -     -     -     -    78 |
 SSIA |     -  -148     -    97    30     -     -    20     -     - |
 STJO |     -     -     -    -9     -     -     -     5     -   -37 |
 SUTH |     -    62     -     -     -     -     -   -36     -     - |
 SUWN |     -     -    63     -     -     -     -   -37     -   134 |
 SYDN |     -   -63    44    21     -     -     -     -     -   -40 |
 SYOG |     -    16    13   126     3     -     -   -81     -     - |
 THTI |     -     -     -    17   -19     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -56   -22     -     -     -     -    45     -  -131 |
 TIXI |     -     -     -    46   -29     -     -   -11     -     - |
 TLSE |     -   -99     -   107     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -59     -    56  -109     -     -    55     -     - |
 TSKB |     -   -13   -18     -    39     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -14    14     -     -     -     -     -     -    53 |
 ULAB |     -     -     -  -140     -     -     -    75     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -  -338     -     -   158     -     - |
 USN3 |     -   -64    64     -     -     -     -     -     -    11 |
 VALD |     -     -     -   -21     -     -     -    11     -     - |
 VILL |     -     -   -12    51   -44     -     -     -     -  -171 |
 WAB2 |     -    66     4     -   -86     -     -     -     -  -127 |
 WES2 |     -     -   131     -  -163     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -42   475  -175  -201     -     -     -     -   -98 |
 WIND |     -     -     -  -157     -     -     -    84     -     - |
 WSRT |     -    32   -32     -     -     -     -     -     -  -131 |
 WTZA |     -    41   -40     -     -     -     -     -     -  -132 |
 WTZR |     -    80  -122     -    53     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -369   267   163     -     -     -     -    47 |
 XMIS |     -     -     -    -2     2     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -51    35  -131     -     -     -    79     -     - |
 YAR2 |     -    17    17     -   -42     -     -     -     -    81 |
 YELL |     -   -85    31   165   148     -     -  -126     -     - |
 YSSK |     -    12     -   102   -54     -     -   -36     -     - |
 ZAMB |     -   -40     -   -75   -42     -     -    81     -     - |
 ZECK |     -    -3     -     4     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -   -42     -     -    52     -     -     -     -  -205 |
 ZWE2 |     -   -11     -     -    14     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   790    16    25    20    13    19   301    10   599   119 |  288     98
    2 |   780    18    16    14    12    31   790     9   741   105 |  288    335
    3 |  4533    26    22    22    18    33  4169    14  4116   160 |  288   2743
    4 |   870    16    15    12    15    24   431     9   709   116 |  288    514
    5 |   644    31    17    13     9    32   458    18   415   142 |  288    338
    6 |  1661    17    20    21    12    45   761    13  1257   145 |  288    777
    7 |   688    26    19    19    12    32   488    12   666   132 |  288    396
    8 |  2093    17    15    11    11    52  1006    11  1902   104 |  288   1229
    9 |  3832    22    17    15    14    45  2437    12  3538   148 |  288   3269
   10 |  4036    16    18    11    12    26  3139    12  3325   151 |  288   2204
   11 |  2502    29    31    22    20    24   377    29  1673   131 |  288    455
   12 |   858    12    27    16    19    52   770    11   703   132 |  288    291
   13 |   657    12    18    10    19    48   385     8   620   147 |  288    315
   14 |   407    27    33    19    28    40   312    16   308   137 |  288    199
   15 |   437    14    20    19    11    41   477    11   394   183 |  288    286
   16 |   994    10    35    15    23    34   592    13   907   145 |  288    417
   17 |   624    22    18    17    15    32   806    14   612   122 |  288    275
   18 |   778    26    20    20    11    26   337    12   659   109 |  288    332
   19 |   734    46    27    41    17    33   555    15   668   155 |  288    258
   20 |   933    17    16    17    19    38   421     8   679   129 |  288    279
   21 |   734    10    23    12    15    27   388    15   551    93 |  288    262
   22 |  3384    28    30    25    29    36  2607    14  3392    97 |  288    231
   23 |  1062    19    22    17    19    35   432     9  1123   137 |  288    300
   25 |   683    17    28    23    18    48   312    11   445   133 |  288    232
   26 |   890    18    18    27    17    28   582     X   930   170 |  288    469
   27 |  4183    19    16    15    13    39     -    13  4300   157 |  288   3153
   28 |   617    13    16    12    19    26   406     9   587   136 |  288    246
   29 |   433    16    27    13    16    36   341    12   527   138 |  288    363
   30 | 10779    11    27    19    28    40     -    10  5267   108 |  288   4514
   31 |   756    19    27    24    25    40   260    14   743   130 |  288    278
   32 |  1858    22    12    14    15    46  1716    10  2008   135 |  288   1137
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    20    33     -     -    12     -     - |  288   8346
 ABPO |     -     -     -    13    30     -     -    11     -     - |  288   8758
 ALGO |     -     -    18     -    23     -     -     -     -    33 |  288     34
 ALIC |     -    17     -    12    16     -     -    10     -     - |  288   3479
 ALRT |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   5141
 AMC2 |     -     -    18    20     -     -     -     7     -    18 |  288     41
 ARTU |     -    38     -    47    28     -     -     -     -     - |  264   6760
 ASPA |     -     -     -    51    49     -     -    27     -    42 |  288  24116
 BOGT |     -    35     -    22     -     -     -    12     -     - |  288  11146
 BOR1 |     -    13     -     -    16     -     -     -     -    22 |  288   6756
 BRFT |     -    29     -    55    68     -     -    29     -     - |  288   3278
 BRMU |     -    18     -    41     -     -     -    19     -     - |  288   3166
 BRUX |     -    14     -     -    18     -     -     -     -     - |  288     25
 BUCU |     -     -     -    15     -     -     -     8     -     - |  288   3529
 CAGZ |     -    15     -    16     -     -     -     -     -    17 |  288    >>>
 CAS1 |     -    30     -    11    49     -     -    13     -    19 |  288   2982
 CHAN |     -     -     -    12     -     -     -     6     -     - |  276   6833
 CHPI |     -     -     -    17    44     -     -    15     -    23 |  288  10474
 CHUR |     -    16     -    14    26     -     -    14     -     - |  288   3790
 COCO |     -    33     -     X    40     -     -     -     -    50 |  275   3772
 CONZ |     -     -    15    26    27     -     -     -     -     - |  288     89
 DAEJ |     -    11    11     -     -     -     -     -     -    21 |  287    651
 DARW |     -    21     -    17    15     -     -    10     -    19 |  288   3143
 DAV1 |     -    16     -    18     X     -     -     -     -     - |  275   2537
 DGAR |     -    24     -     -    64     -     -    19     -     - |  288  14644
 DRAO |     -    24     -    20    23     -     -     -     -    24 |  288   2934
 FLIN |     -    18     -    15    15     -     -     -     -     - |  288   2780
 GLSV |     -     -     -    34    39     -     -     -     -     - |  216   4518
 GMSD |     -     -     -    15     -     -     -     8     -     - |  288   4917
 GODZ |     -     -    14    16     -     -     -     -     -    31 |  276   3027
 GOLD |     -     -     -     -    18     -     -     8     -    40 |  288   1208
 GRAS |     -    13     -     -    18     -     -     8     -     - |  288  16024
 GRAZ |     -    11     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   2448
 GUAO |     -     -     -    10     -     -     -     5     -     - |  276    168
 GUUG |     -     -     -    25    29     -     -     -     -     - |  288   7915
 HERS |     -    25    16     -     -     -     -    18     -    24 |  288     22
 HOB2 |     -    20    12    19    41     -     -     -     -    38 |  288    169
 HOFN |     -    27     -     -    28     -     -    11     -    23 |  287    >>>
 HOLB |     -    17     -    14     -     -     -     5     -     - |  288   3061
 HRAO |     -     -    23    26    40     -     -     -     -    50 |  288  11243
 IENG |     -     9     9     -     -     -     -     -     -    21 |  288     72
 IISC |     -     -     -    19    49     -     -    13     -     - |  288  14570
 INVK |     -    10     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   6105
 IQAL |     -     -     -    11     -     -     -     6     -     - |  288  12274
 IRKJ |     -     -    35     -    44     -     -     -     -     - |  161    230
 KARR |     -    33     -     -    41     -     -     -     -     - |  288  11893
 KELY |     -     -     -     9    17     -     -     8     -     - |  288   6725
 KIRU |     -     -    20    15    15     -     -     -     -     - |  288   2125
 KOKB |     -    10    21     -     -     -     -    13     -    19 |  288     59
 LAMA |     -    29     -    43    19     -     -     -     -     - |  288   3048
 LHAZ |     -     -     -    12    14     -     -     -     -    27 |  280    >>>
 MAC1 |     -    28     -    12    46     -     -    10     -    20 |  288   4115
 MAG0 |     -    15     -    11     -     -     -     8     -     - |  287   8546
 MAL2 |     -     -     -    48    55     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MAS1 |     -    16    24    19    53     -     -    20     -     X |  288   4930
 MATE |     -     -    44     -     -     -     -    25     -    49 |  287  12533
 MAW1 |     -    26     -    10    40     -     -    10     -    43 |  288   3531
 MCM4 |     -    18     -     -     -     -     -    10     -     - |  288   5241
 MDO1 |     -     -     -    11    11     -     -     7     -     - |  288  16919
 MDVJ |     -    21     -     -    26     -     -     -     -    60 |  288     46
 METS |     -    17    15     -    17     -     -     -     -    38 |  287    197
 MIZU |     -    33    43    14     -     -     -     -     -    38 |  288    457
 MOBS |     -     -     -    11     -     -     -     6     -     - |  288   3226
 NICO |     -    22     -     -     -     -     -    13     -     - |  288   3158
 NIST |     -     9     9     -     -     -     -     -     -    34 |  288     25
 NKLG |     -    21     -    18    32     -     -     -     -     - |  288   7611
 NRC1 |     -     -    13     -    17     -     -     -     -    38 |  288     22
 NRIL |     -    20     -    19    18     -     -    12     -     - |  288   8232
 NRMD |     -    24     -     -    30     -     -     -     -     - |  288   5853
 NTUS |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2573
 NURK |     -     -     -    19    22     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     -    19    22     -     -     -     -     - |  276    >>>
 ONSA |     -    11    11     -     -     -     -     -     -    24 |  288     26
 PALM |     -     -     -    44    50     -     -     -     -     - |  288   3586
 PDEL |     -    24     -     -    65     -     -    19     -     - |  288   2846
 PETS |     -     -     -    20    49     -     -    14     -     - |  288  10699
 PIE1 |     -     -     9     -    12     -     -     -     -     - |  288     36
 PIMO |     -     -     -    20    35     -     -    13     -     - |  288  11361
 POL2 |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   7253
 PRDS |     -     9     9     -     -     -     -     -     -    18 |  288    142
 PTBB |     -    11    11     -     -     -     -     -     -    23 |  286     64
 QAQ1 |     -     -    22    13     -     -     -     8     -     - |  288   5223
 REYK |     -     -     -    24    27     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SCH2 |     -    26     -    19    28     -     -    12     -     - |  288   2577
 SCOR |     -     -     -     9     -     -     -     5     -     - |  288   6408
 SCUB |     -     -     -    16     -     -     -     9     -    30 |  288  15370
 SEY1 |     -     -     -    28    44     -     -    12     -    33 |  288  14972
 SFER |     -     -    22     -     -     -     -    13     -    20 |  288    516
 SHAO |     -    30     -     -    29     -     -    18     -    30 |  288   8520
 SPT0 |     -    15    15     -     -     -     -     -     -    35 |  288     27
 SSIA |     -    50     -    24    45     -     -    16     -     - |  288   9098
 STJO |     -     -     -    11     -     -     -     6     -    48 |  288    121
 SUTH |     -    15     -     -     -     -     -     9     -     - |  288   8776
 SUWN |     -     -    20     -     -     -     -    12     -    25 |  285   3389
 SYDN |     -    13    13    19     -     -     -     -     -    30 |  286    483
 SYOG |     -    30    17    78    40     -     -    20     -     - |  288    409
 THTI |     -     -     -    52    59     -     -     -     -     - |  143  10544
 THU3 |     -     9    16     -     -     -     -    12     -    25 |  288   6039
 TIXI |     -     -     -    13    16     -     -     7     -     - |  288    >>>
 TLSE |     -    16     -    17     -     -     -     -     -     - |  240   2951
 TOW2 |     -    25     -    17    35     -     -    13     -     - |  288   3024
 TSKB |     -    20    19     -    30     -     -     -     -     - |  288     72
 TWTF |     -    16    16     -     -     -     -     -     -    31 |  288     31
 ULAB |     -     -     -    10     -     -     -     5     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    31     -     -    14     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -    24    24     -     -     -     -     -     -    39 |  288     35
 VALD |     -     -     -    11     -     -     -     6     -     - |  288   3930
 VILL |     -     -    26    19    32     -     -     -     -    25 |  288   9150
 WAB2 |     -    10    14     -    23     -     -     -     -    13 |  288     37
 WES2 |     -     -    27     -    34     -     -     -     -     - |  288     81
 WHIT |     -    17    42    18    30     -     -     -     -    25 |  288  31976
 WIND |     -     -     -    11     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    10    10     -     -     -     -     -     -    18 |  288     32
 WTZA |     -    10    10     -     -     -     -     -     -    17 |  288    835
 WTZR |     -    18    19     -    18     -     -     -     -     - |  288     19
 WUHN |     -     -    20    14    23     -     -     -     -    36 |  288   5600
 XMIS |     -     -     -    34    39     -     -     -     -     - |  288   2235
 YAKT |     -    46    22    19     -     -     -    18     -     - |  288   8074
 YAR2 |     -    27    13     -    31     -     -     -     -    20 |  288   5818
 YELL |     -    15    16    18    19     -     -    15     -     - |  288     33
 YSSK |     -    16     -    15    31     -     -     7     -     - |  287  10716
 ZAMB |     -    23     -    14    37     -     -    12     -     - |  288  11453
 ZECK |     -    17     -    18     -     -     -     -     -     - |  276     37
 ZIMM |     -    13     -     -    16     -     -     -     -    29 |  288   6185
 ZWE2 |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2668    21    21    22    29    37  1239    13  1935    86 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   AREQ  | 1693-6  0:20:00 |         847
cod |   AREQ  | 1693-6  0:30:00 |       -1324
cod |   AREQ  | 1693-6  0:40:00 |        1499
cod |   AREQ  | 1693-6  0:50:00 |       -1491
cod |   AREQ  | 1693-6  1:10:00 |        1386
cod |   AREQ  | 1693-6  1:15:00 |         911
esa |   COCO  | 1693-6  5:00:00 |        -734
gfz |   IISC  | 1693-6 10:25:00 |       -1151
jpl |   AREQ  | 1693-6  0:25:00 |        -602
jpl |   AREQ  | 1693-6  0:40:00 |        1576
jpl |   AREQ  | 1693-6  0:50:00 |       -1522
jpl |   AREQ  | 1693-6  1:10:00 |        1289
jpl |   AREQ  | 1693-6  1:15:00 |         894
jpl |   AREQ  | 1693-6  1:25:00 |        1449



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     5.29     5.42     5.41     5.41   | 7.46e-14  8.60e-15  1.62e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     5.14     5.42     5.41     5.41   | 6.90e-14  6.34e-15  3.26e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.27     5.42     5.41     5.41   | 3.56e-14  1.14e-14  2.36e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.11     5.42     5.41     5.41   | 5.97e-14  7.72e-15  1.55e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     5.35     5.42     5.41     5.41   | 4.34e-14  1.15e-14  1.37e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     5.37     5.42     5.41     5.41   | 4.16e-14  6.57e-15  1.44e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.37     5.42     5.41     5.41   | 2.83e-14  1.09e-14  2.93e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.37     5.42     5.41     5.41   | 3.96e-14  6.97e-15  2.22e-15 |
 IENG |   288   284     1   288     4.20     5.42     2.66     2.66   | 5.49e-14  1.69e-14  8.12e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.26     5.42     5.41     5.41   | 4.40e-14  6.77e-15  3.74e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.81     5.42     5.41     5.41   | 3.82e-14  9.09e-15  3.09e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     3.95     5.39     0.93     0.93   | 4.46e-14  1.22e-14  9.61e-15 |
 PTBB |   286   286     0   286     4.97     5.34     5.38     5.38   | 3.82e-14  9.79e-15  2.55e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.82     5.32     3.01     3.01   | 6.45e-14  7.94e-15  1.83e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.73     5.25     5.38     5.38   | 6.06e-14  1.05e-14  2.58e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.19     3.93     2.06     2.06   | 3.17e-14  8.60e-15  1.58e-15 |
 WES2 |   288   287     1   288     2.93     3.32     0.98     0.98   | 5.61e-14  2.07e-14  3.79e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.84     3.13     2.94     2.94   | 3.96e-14  1.05e-14  2.43e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     2.54     2.50     1.14     1.14   | 3.15e-14  5.44e-15  3.47e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     2.24     1.95     2.76     2.76   | 1.02e-13  1.12e-14  5.94e-15 |
 ZECK |   276   276     1    46     0.75     0.87     0.43     0.43   | 3.29e-14  8.76e-15  2.85e-15 |
 SFER |   288   136    64    98     0.79     0.74     0.68     0.68   | 2.09e-12  1.34e-13  4.50e-14 |
 IRKJ |   161   161     0   161     0.90     0.59     0.25     0.25   | 9.77e-14  2.78e-14         - |
 G25  |   288   285     1   288     2.04     0.39     2.00     2.00   | 6.80e-14  2.42e-14  2.84e-14 |
 MATE |   287   284     1   287     0.93     0.33     0.11     0.11   | 9.91e-12  3.04e-12  1.78e-12 |
 GUAO |   276   276     0   276     0.76     0.24     0.13     0.13   | 9.16e-14  1.25e-14  9.11e-15 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.75     0.22     5.41     5.41   | 3.62e-14  8.43e-15  5.82e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     0.74     0.11     0.35     0.35   | 7.58e-14  2.27e-14  1.46e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.48     0.09     0.06     0.06   | 3.45e-13  1.25e-13  5.06e-14 |
 G26  |   288   288     1   288     0.66     0.08     0.13     0.13   | 2.10e-13  8.92e-14  6.09e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.39     0.07     0.16     0.16   | 7.40e-13  7.13e-14  3.50e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.60     0.60   | 5.60e-13  1.40e-13  3.39e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.46     0.04     0.38     0.38   | 3.79e-13  1.13e-13  1.16e-13 |
 G04  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.08     0.08   | 4.64e-13  1.39e-13  5.55e-14 |
 SYDN |   286   286     0   286     0.29     0.03     0.03     0.03   | 5.69e-13  1.58e-13  3.83e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.39     0.03     1.29     1.29   | 5.70e-13  6.50e-14  9.30e-15 |
 G19  |   288   288     0   288     0.37     0.03     0.36     0.36   | 5.59e-13  6.71e-14  2.71e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.37     0.03     0.99     0.99   | 6.77e-13  6.74e-14  2.57e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.35     0.03     0.31     0.31   | 6.33e-13  5.73e-14  2.24e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.35     0.03     0.86     0.86   | 6.32e-13  6.07e-14  1.28e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.50     0.50   | 6.66e-13  6.92e-14  2.53e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.11     0.11   | 6.68e-13  6.31e-14  3.47e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.60     0.60   | 6.92e-13  7.92e-14  5.17e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.86     0.86   | 6.20e-13  6.68e-14  4.07e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.32     0.03     1.30     1.30   | 6.61e-13  8.16e-14  3.13e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.32     0.02     0.17     0.17   | 6.92e-13  7.42e-14  3.64e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.32     0.02     0.27     0.27   | 6.79e-13  7.66e-14  1.52e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.45     0.01     0.19     0.19   | 2.16e-13  8.15e-14  1.64e-13 |
 G22  |   288   288     2    13     0.02     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-13  5.43e-14  1.48e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  4.49e-13  2.26e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.51e-13  3.97e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  4.05e-13  1.63e-13 |
 G09  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.60e-13  5.20e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  3.33e-13  3.39e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.40e-13  8.69e-14  1.73e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.54e-13  8.36e-14  2.98e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.49e-13  8.63e-14  2.27e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  1.16e-13  2.24e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  6.25e-13  4.19e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-13  1.57e-13  5.38e-14 |
 G31  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.45e-13  5.78e-14  2.53e-14 |
 HOB2 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.94e-14  2.49e-14  9.26e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-13  1.24e-13  3.39e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  7.84e-13  5.93e-13 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-13  1.95e-14  4.29e-15 |
 TWTF |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-14  1.17e-14  2.34e-15 |
 USN3 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.32e-14  1.28e-14  2.12e-15 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-14  4.36e-15  1.79e-15 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.22e-14  1.70e-14  8.47e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  4.89e-13  1.02e-13 |
 SUWN |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 XMIS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  2.43e-13  6.09e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.25e-13  1.68e-13  3.54e-14 |
 TLSE |   240   229     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  1.23e-12  1.44e-13 |
 GRAS |   288   236    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-11  4.18e-12  8.55e-13 |
 GODZ |   274   274     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  3.09e-13  1.21e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.39e-21  1.92e-19  5.46e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
