
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1694   Day: 5   MJD: 56107                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 119848    322     -72   -1028     15     14     19     57     54     65   19.94
 emr |  2880     0 105763   2829    4009     470     16     15     18     75     78     56   19.93
 esa |  2880     0 122943    573     278   -1140     13     12     16    120    133     74   22.77
 grg |  2880     0 117600   2691     340    -297     39     39     40    263    277    213    0.00
 mit |  2880     0 111862   5712     124     -43     23     23     23    168    186     74   13.86
 gfz |   288     0  55621   1373    1074    -960     31     23     33    116    112    117    9.55
 igr |   288     0  43025    407    9685     362     20     21     20     67     54     70    0.00
 jpl |   288     0  28374    244    4808     439     19     21     18    120    125    117   13.94
 ngs |    96     0   2950     17    -188    -767   1774   1774      0   3392   3392      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    26    57   -55   -67   -33   -61   -45    72   483     - |
    2 |    -8   -60    61   470    -4    71    48   -33   351     - |
    3 |    -9   114    89   389  -307   120     3     5 -5991     - |
    4 |    27   -61   147   516  -205   181    83     3 -1432     - |
    5 |    79     5   -27  -140   -88   129    34    30  -448     - |
    6 |   -86    55    25   329     X    24  -104    31 -5525     - |
    7 |   -11   106   -46   -88   -73    -5    16   114  -306     - |
    8 |     4   -41    77   209   -65     3    55   -83  1348     - |
    9 |   -18     2   203  -365  -321   140    58     2  -444     - |
   10 |    14  -105   220   291  -224    60    66  -124  -697     - |
   11 |    -9    38   -36    -4    13   -25   -18    57  2236     - |
   12 |   -22   -82    16   -17   143   -28    -8  -177   602     - |
   13 |    11   -34   115   177  -164    43    -8   -16  3218     - |
   14 |   -43    17    13  -115    11     2   -36    51  3593     - |
   15 |   -32   120   -10  -297  -122    74   -15    54   985     - |
   16 |    40     3   -32  -198   -25    46    44   114  3875     - |
   17 |    18   121  -295   -36   273   -20   -35   116  -593     - |
   18 |    -3    33  -160  -189   204    63   -61   108  4729     - |
   19 |    19  -113   -92   166   296  -187    -4    29   569     - |
   20 |   -51    48    49   215   -76   -52   -26    44  3673     - |
   21 |    10   -26   -41  -424    88     5    39    36  3024     - |
   22 |   -87  -116    91   -27   157   -46    -7  -122  2731     - |
   23 |    38    -7  -200    56   292  -152   -21    17   655     - |
   25 |   104   -61  -114  -284   177  -204   -22  -400  1108     - |
   26 |   -60     X    52   -79     X     X   -95     X  -783     - |
   27 |   -29   -21   200  -368  -255    95    69   -92 -5437     - |
   28 |  -116   -84   147   215    50   -21    64   -24   832     - |
   29 |    70   151  -231  -346    41    26   -53   181 -1726     - |
   30 |    69  -104    32   -53     0    -3    37   -41 -4186     - |
   31 |    24   -12  -243  -353   392  -169   -53    23 -1519     - |
   32 |    24    55    45   383  -183  -100   -19    20 -5726     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -  -143     -   247   -29  -169     -     - |
 ABPO |   -99     -    99     -     -    17    35   -32     -     - |
 ADIS |     -     -   -35  -465     -    84     -     -     -     - |
 ALBH |     -    40     -     -     -   -83     -     -     -     - |
 ALGO |     -     7     -     -   -55    65    51     -     -     - |
 ALIC |    58     -   -30    19    37  -102   -38     -     -     - |
 ALRT |    32     -     -    59     -    46     -   -77     -     - |
 AMC2 |    55     -     -   -47   -39   -58   -22     -     -     - |
 ANKR |   -69     -    70     -     -   -22    27     -     -     - |
 ARTU |   -66     -    44   -70     -    38   -19     -     -     - |
 ASPA |     -     -  -159  -232     -   247   113   106     -     - |
 AUCK |    87     -  -163  -176   144   -36     9    22     -     - |
 BAKE |     -     -    26  -225     -   -61     -     -     -     - |
 BAKO |    80     -     -     -     1   -13     -  -106     -     - |
 BAN2 |     -     -     -     -     -    79     -   -54     -     - |
 BARH |     -     -   -32  -348     -    77     -     -     -     - |
 BJFS |    48     -   -26   -12     7   -46     -     -     -     - |
 BOGT |   -62     -   130    98     -  -114    26   -46     -     - |
 BOR1 |   -78     -     -     -     -   162    89     -     -     - |
 BRAZ |    89     -   -33  -251     -   -67     -   -28     -     - |
 BREW |     8     7     -     -   -22     -     -     -     -     - |
 BRFT |    -1     -     0    -7     -     X   -24     1     -     - |
 BRMU |    12     -    -3  -244    21     X   -51   -31     -     - |
 BRST |     2     -    -2  -268     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |    15     -     -  -236     -   -31    28     -     -     - |
 BUCU |     -     -    59  -334     -     -   -14   -96     -     - |
 CAGZ |    -3     -     2  -186     -     -    33     -     -     - |
 CAS1 |    89     -    57   165    62   -58   -59  -244     -     - |
 CEDU |     -     -    26   -25     -   -14     -   -31     -     - |
 CHAN |     -     -    20     -     -   -48     6    -4     -     - |
 CHPI |     0     -     -     1     -     0    45     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -     -     -   340     -  -233     -     - |
 CHUR |   -37   -13    48  -296     -    19    -1   -20     -     - |
 CNMR |     -     -     -     -     -   115     -   -79     -     - |
 COCO |   140     -   -93    42     -  -221   -37    84     -     - |
 CONT |     -    -5     -     -     -     -    13     7     -     - |
 CONZ |     -     -     -   -74    15   -22   -72     -     -     - |
 CRO1 |    29   -10     -   125   -31     7     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -   139     -     -  -332     -     -     -     - |
 DAEJ |   -58    81     -     -     -   -56   -89     -     -     - |
 DARW |    50    12    73   209   -37    34   -63  -196     -     - |
 DAV1 |    94     -    48    68    -3    86   -62  -268     -     - |
 DGAR |    15     -     -  -184     -    68     3   -68     -     - |
 DGAV |     -     -    30     -     -   -71     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -   -46     -     -   110     -     -     -     - |
 DRAO |   -87   112   -16   122   104  -165  -108     -     -     - |
 DUBO |     7     -    71   -42     -  -184    57     -     -     - |
 FAIR |     -    67     -   -51     -  -113     -   -18     -     - |
 FLIN |   -37     -   150     -   -90  -150    26     -     -     - |
 FLRS |   152     -   -62     -     -  -157     -     -     -     - |
 FUNC |    77     -   -67     -     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |    51     -   -80   -71    57     0   -63     -     -     - |
 GMAS |     -   -20     -     -    29     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -    49     -    94   -92   -57  -117     -     - |
 GODE |     -   -23     -     -   -50   122     -     -     -     - |
 GOLD |   -79     -   126   -59     -    23   -44  -109     -     - |
 GOPE |     -     -     -  -315    35   -50     -     -     -     - |
 GRAS |    -1     -    36     -   -18   -18   -36   -26     -     - |
 GRAZ |   -17     -     -     -    50   -37   -47     -     -     - |
 GUAO |     -     -     8     -   -85     -    13    72     -     - |
 GUUG |     -     -   -38  -139     -    91    30     -     -     - |
 HARB |   -16     -    32     -     -   -42   -89     -     -     - |
 HERS |   -78     X   135     -  -108     -   -24     -     -     - |
 HERT |   -15     -    13    -3     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -  -264    20   -29     -     -     -     - |
 HOB2 |   145   -22  -111  -257    49   -64  -100     -     -     - |
 HOFN |   -77     -    31   -96     -    87     7     -     -     - |
 HOLB |     2     -     -     -     -     3   -49    -4     -     - |
 HOLM |    97     -     5  -163     -  -215     -     -     -     - |
 HRAO |    -1     -     -    24     -     1   -27     -     -     - |
 IENG |    20    -7     -     -   -19     -   109     -     -     - |
 IISC |     -     -    51   -44     -  -121   -61     -     -     - |
 INEG |     -     -   166     -     -  -395     -     -     -     - |
 INVK |   -17     -     -     -     -    34    61     -     -     - |
 IRKJ |     -     -     X     X   -46    67   -29     -     -     - |
 IRKT |     -    29     -     -    27   -99     -     -     -     - |
 JOZ2 |    39     -    12     -   -77     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    22     -     -     -   -46     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -26     -     -    37     -  -217     -     -     - |
 KARR |    58     -    56   157     -   -95   -90  -109     -     - |
 KELY |     -     -    21     -     -   -51   -67     -     -     - |
 KERG |     -     -   -61     -     -   145     -     -     -     - |
 KIRU |     -   -51    65     -     -   -50    27     -     -     - |
 KOKB |     -   -10     -   237    37     -    13   -22     -     - |
 KOSG |    80     -     -     -   -55   -87     -     -     -     - |
 KOUC |     X     -    13    56    81     2     -  -103     -     - |
 KUNM |     -     -   113  -178     -  -271     -     -     -     - |
 LAMA |   -19     -     -  -253    52   -36   -70     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    22     X     -   -52   -42     -     -     - |
 MAC1 |    -8     -     -     -    70   -85   -92     -     -     - |
 MAG0 |   -97     -    81     -     -    11    -1     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    85     -     -  -120    16   -57     -     - |
 MAR6 |     -   -70    88   -29   -44     -     -     -     -     - |
 MAS1 |    37    51   167   155     -    57    27  -468     -     - |
 MATE |     -    20    28  -155   -49   -35    32     -     -     - |
 MCIL |     -     -    44  -552     -  -105     -     -     -     - |
 MCM4 |    -5    21     -   145     -   -40    38     5     -     - |
 MDO1 |     -    49   -46    -8     -  -142   -18   101     -     - |
 MDVJ |    73     -   -68   -95    18   -14    19     -     -     - |
 MEDI |     -     5     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 METS |    57     -     -     -   -60   -32   -20     -     -     - |
 MIZU |   -40    12     -     -    -1    60   -11     -     -     - |
 MOBS |    51     -   -48     -     6     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    17   -71     -   -41     -     -     -     - |
 NANO |    31     -     6  -135     -   -80     -     -     -     - |
 NICO |    -8     -    67   -30   108   -37  -103  -180     -     - |
 NKLG |    43     -    26     -     -   -59   -25   -63     -     - |
 NNOR |     -     7     X     -     -     -     -   -11     -     - |
 NOVM |     -     -    30   -67     -   -70     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    61     -  -220   -90     4    14     -     -     - |
 NRIL |   -59     -   101   -21     -    68     1  -125     -     - |
 NRMD |    43     -     -  -238     -   -90  -100     -     -     - |
 NTUS |    49     -   -58    17    87   -88   -97     -     -     - |
 NURK |     -     -   -75     -     -   178    16     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -     -   170     -  -116     -     - |
 NYA1 |     -     -     2     -     -    -6   -41     -     -     - |
 NYAL |     -   -31     -   340  -102   213     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    83    26     -   -44  -100  -101     -     - |
 ONSA |   -68    56   106    54   -24  -193    33     -     -     - |
 OPMT |   -41     -     -     -    75   -24     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -46     -     -   110    74     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -17   -34    49     X     -     -     - |
 PARC |     -     -     -     -   320  -465     -     -     -     - |
 PDEL |     3     -    30  -339     -   -66   -55   -13     -     - |
 PENC |   -13     -    11    29     -     -   -38     -     -     - |
 PETS |     -     -   141     -     -   -98   -58  -164     -     - |
 PIE1 |     -    14     -     -   -76    82    54     -     -     - |
 PIMO |     -     -    69   218     -   100   -97  -182     -     - |
 POTS |     -     -    45   -28     -  -107     -     -     -     - |
 POVE |     -     -     6     -     -   -14     -     -     -     - |
 PRDS |   -47    91     -     -   -31   -46    -7     -     -     - |
 PTBB |    63  -104     -     -    59     -   112     -     -     - |
 QAQ1 |    53     2    -9  -188     -   -60    38   -25     -     - |
 QUIN |    -7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     5     -     -     -     -   -88    68    53     -     - |
 RAMO |     -     -    24   -56     -   -57     -     -     -     - |
 RESO |   -22     -    95  -414     -    21     -  -138     -     - |
 REUN |   105     -    12  -519   -67  -152   -79     -     -     - |
 RIGA |     -     -     -     -    30     -     -   -30     -     - |
 RIO2 |     -     -    -5     -     -    11     -     -     -     - |
 RIOP |   -67     -    60     -     -    -3     -     -     -     - |
 SALU |     -     -     6     -     -   -14     -     -     -     - |
 SCH2 |   -77    22   -19  -173     -    77    37    58     -     - |
 SCOR |     -     -    51  -303     -    43   -17  -113     -     - |
 SCUB |     -     -    19    65     -   -45   -64     -     -     - |
 SEY1 |     -     -    28   208     -    53    38   -79     -     - |
 SFER |     -     0   -29  -293   -37   124     -     -     -     - |
 SHAO |   -22     -     -     -     -    46     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    87  -282  -131   -19     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -     -   -59    86     -     -     -     - |
 SPT0 |   -10    10     -     -     -     -  -170     -     -     - |
 SSIA |   -37     -    -9     -    -2    55   -11    33     -     - |
 STHL |    20     -   -32     -     -   -17    -8    36     -     - |
 STJO |     -    34     -    22   -35   -60    24    27     -     - |
 STR1 |     -   -15     -  -269    22     -     -     -     -     - |
 SUTH |    40     -     -    52     -     -     -   -57     -     - |
 SUTM |   -40    62     -     -     -   -47     -     -     -     - |
 SUWN |     -    58     -     -     -  -121     -     -     -     - |
 SYDN |   -77     -    67     -     0     -   192     -     -     - |
 SYOG |    81    15    28   139    19   -94   -53  -137     -     - |
 TASH |     -     -   -15     -     -    37     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -    14     -     -   -33     -     -     -     - |
 THU3 |   -45     9     -  -296     -    77    -3     -     -     - |
 TIDB |     -    32     -     -   -23  -119    59    58     -     - |
 TIXI |     -     -    37   107     -   -56   -15   -23     -     - |
 TLSE |   -34     -    51     -    21   -81     -     -     -     - |
 TOW2 |    73     -   -39   -25    76  -149    15   -14     -     - |
 TRO1 |     -     -   103     -     -  -245     -     -     -     - |
 TSKB |   -84    79     -     -   -35    72     7     -     -     - |
 TWTF |    55    12   -33     -   -23   -34    13     -     -     - |
 UFPR |     -     -    51     -     -    65     -  -127     -     - |
 ULAB |     -     -   -85     -     -   111   -10    62     -     - |
 UNSA |     -     -     -  -168     -   -79    24    54     -     - |
 USN3 |    -2    19     -   202   -24     -     -     -     -     - |
 USNO |    18    -3     -  -137   -21     -     -     -     -     - |
 USUD |     -    12     -     -     -   -26     -     -     -     - |
 VALD |     -     -    34     -     -     -    25   -55     -     - |
 VALP |     -     -     -     -   127  -184     -     -     -     - |
 VILL |     -   -90    96     -     -   -41    30     -     -     - |
 WAB2 |   -35     -     -     -    60   -13    34     -     -     - |
 WES2 |     -  -143   182     X  -196   156   102     -     -     - |
 WHIT |   -54   -22    55  -358     -    29   117     -     -     - |
 WILL |   -66    76     -     -     -   -36     -     -     -     - |
 WSRT |    38   -34     -   -18     1    -8    65     -     -     - |
 WTZA |    12     -     -     -   -17     -    78     -     -     - |
 WTZR |    44     -     -   -17    11  -108  -244     -     -     - |
 WUHN |     -     5    60     -     -  -154  -114     -     -     - |
 XMIS |    35     -    26  -167     -  -139   -62     -     -     - |
 YAKT |   -88    42    11     -     -   -80    21   106     -     - |
 YAR2 |    33    54     -     -     -  -183     5     -     -     - |
 YELL |  -176   127     -   171    16   233    99  -107     -     - |
 YIBL |     -     -     -     -  -222   322     -     -     -     - |
 YSSK |     -     -    55     -     -   -54   -37   -53     -     - |
 ZAMB |   -79     -    12     -     -    11    45    86     -     - |
 ZECK |   -18     -    20  -277   -23    23   -10     -     -     - |
 ZIM2 |   -40     -    35     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -10     -     -     -     -    20     -     -     -     - |
 ZWE2 |     7     -     -     -     -   -14   -12     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    11    17    10    28    23    21    10    12   363     - | 2880    153
    2 |     9    11    15    22    27    11    13    14   369     - | 2880    208
    3 |    11    18    14    37    15    24    16    25  2947     - | 2880   2180
    4 |    16    12    10    22    17    19    22    22  1769     - | 2880    789
    5 |    16    12    15    31    35    21    17    23   748     - | 2880    198
    6 |    12    12    12    33     X    21    20    16  1005     - | 2880    426
    7 |    14    18    17    38    21    25    19    18  1319     - | 2880    244
    8 |    19    17    11    28    35    24    16    14  3410     - | 2880   3991
    9 |    10    13     9    37    23    24    16    17  3872     - | 2880   2131
   10 |    14    12    14    28    17    14    17    21  3048     - | 2880   1790
   11 |     8    15    11    25    17    21    10    13  1422     - | 2880    381
   12 |    10    14    11    44    17    27    29    29   618     - | 2880    337
   13 |    15    15    11    35    32    20    10    12   359     - | 2880    299
   14 |    11    12    11    56    17    16    13    13  1004     - | 2880    181
   15 |    15    13    12    53    14    17    24    20   567     - | 2880    266
   16 |    21    26    12    54    17    20    22    28   644     - | 2880    417
   17 |    12    17    15    51    17    19    18    16   799     - | 2880    332
   18 |    21    12    18    31    31    28    21    23   436     - | 2880    215
   19 |    14    14    14    57    14    19    14    19   776     - | 2880    346
   20 |     9    14    10    28    30     9     7    12   463     - | 2880    300
   21 |    11     9    16    27    30    16    13    13   715     - | 2880    247
   22 |    18    11    13    32    33    26    24    23  1494     - | 2880    337
   23 |    17    13     7    31    26    22    15    14   472     - | 2880    184
   25 |    15    27    13    33    24    68    70    69   394     - | 2880    210
   26 |    11     X    10    57     X     X    16     X   739     - | 2647    460
   27 |    11    15     8    48    22    17    11    13  3944     - | 2880   3890
   28 |    16    14    10    65    19    16    14     9  2543     - | 2880    491
   29 |    11    10    11    43    22    29    32    27   419     - | 2880    258
   30 |    10    20     9    31    21    30    12    14  3791     - | 2880   3181
   31 |    20    21     9    42    20    17    24    20  1018     - | 2880    311
   32 |    19    17     9    32    10    10    10    12  1165     - | 2880    922
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    29     -    31    16    22     -     - |  288   5718
 ABPO |    23     -    14     -     -    27    13    13     -     - |  288   7610
 ADIS |     -     -    10    29     -    23     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     -    12     -     -     -    26     -     -     -     - |  288   8095
 ALGO |     -    11     -     -    18    30    20     -     -     - |  288     49
 ALIC |    11     -    12    18    20    11    11     -     -     - |  288   3828
 ALRT |    10     -     -    22     -    11     -    13     -     - |  288   5099
 AMC2 |    11     -     -    28    16    16    13     -     -     - |  288     18
 ANKR |    11     -     7     -     -    16    10     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    22     -    18    36     -    19    26     -     -     - |  269   7194
 ASPA |     -     -    13    42     -    55    20    25     -     - |  288   7823
 AUCK |    13     -    11    31    21    55    21    15     -     - |  288   4020
 BAKE |     -     -    12    28     -    28     -     -     -     - |  288    >>>
 BAKO |    10     -     -     -    17    30     -    11     -     - |  288   2832
 BAN2 |     -     -     -     -     -    16     -    11     -     - |  286  10391
 BARH |     -     -    18    41     -    42     -     -     -     - |  288   2780
 BJFS |    13     -    11    32    17    21     -     -     -     - |  288   5715
 BOGT |    26     -    16    26     -    33    14    23     -     - |  288  11554
 BOR1 |    17     -     -     -     -    35    56     -     -     - |  286   6793
 BRAZ |    13     -    16    29     -    25     -    13     -     - |  288   6318
 BREW |    15    19     -     -    18     -     -     -     -     - |  288     38
 BRFT |    19     -    17    48     -     X    23    29     -     - |  288   2407
 BRMU |    27     -    29    53    40     X    20    21     -     - |  288   3166
 BRST |    36     -    32    40     -     -     -     -     -     - |  288   2339
 BRUX |     9     -     -    32     -    20    16     -     -     - |  288     40
 BUCU |     -     -     9    19     -     -    21    15     -     - |  276   3142
 CAGZ |    15     -    13    26     -     -    14     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    17     -    12    13    31    37     9    10     -     - |  288   3261
 CEDU |     -     -     9    28     -    18     -    12     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -    15     -     -    33    13    20     -     - |  285   7430
 CHPI |    14     -     -    35     -    29    16     -     -     - |  222   9070
 CHUM |     -     -     -     -     -    18     -    12     -     - |  284  21885
 CHUR |    16    17    12    23     -    31     9    12     -     - |  288  27433
 CNMR |     -     -     -     -     -    42     -    29     -     - |  282   5977
 COCO |    37     -    33    70     -    42    29    27     -     - |  288   9372
 CONT |     -     9     -     -     -     -    12    13     -     - |  288     54
 CONZ |     -     -     -    65    13    19    23     -     -     - |  287     35
 CRO1 |    18    22     -    34    22    39     -     -     -     - |  288     38
 CUSV |     -     -     6     -     -    15     -     -     -     - |  288   8090
 DAEJ |    22    20     -     -     -    43    25     -     -     - |  264    988
 DARW |    16    13    11    33    15    21     7    11     -     - |  288   3537
 DAV1 |    16     -    24    35    47    33    19    24     -     - |  288   2974
 DGAR |    14     -     -    40     -    43    13    17     -     - |  288  14113
 DGAV |     -     -    17     -     -    41     -     -     -     - |  284   8500
 DRAG |     -     -    12     -     -    28     -     -     -     - |  118   4803
 DRAO |    20    14    14    27    23    24    20     -     -     - |  288   4415
 DUBO |    24     -    15    38     -    23    15     -     -     - |  288  57804
 FAIR |     -    11     -    20     -    21     -    14     -     - |  288   6199
 FLIN |    12     -    11     -    18    24    43     -     -     - |  288   3686
 FLRS |    67     -    46     -     -    53     -     -     -     - |  283   2771
 FUNC |    16     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  245   3077
 GLSV |    12     -     8    17    15    17    15     -     -     - |  288   4394
 GMAS |     -    11     -     -    15     -     -     -     -     - |  287   4072
 GMSD |     -     -    13     -    26    45    15    20     -     - |  288   5279
 GODE |     -    22     -     -    40    38     -     -     -     - |  288    196
 GOLD |    14     -    11    20     -    21    14    13     -     - |  288   1549
 GOPE |     -     -     -    41    15    22     -     -     -     - |  288    636
 GRAS |    13     -     9     -    13    17    15    10     -     - |  288   2480
 GRAZ |    12     -     -     -    18    25    18     -     -     - |  286   2206
 GUAO |     -     -    14     -    30     -    14    14     -     - |  285    113
 GUUG |     -     -    13    45     -    32    17     -     -     - |  261   5180
 HARB |    11     -    10     -     -    35    16     -     -     - |  287  13605
 HERS |    13     X    12     -    14     -    18     -     -     - |  288     40
 HERT |    15     -    13    32     -     -     -     -     -     - |  288   2573
 HNPT |     -     -     -    35    29    43     -     -     -     - |  282   3264
 HOB2 |    28    16    15    24    22    38     9     -     -     - |  288     45
 HOFN |    21     -     8    22     -    33     8     -     -     - |  287    >>>
 HOLB |    19     -     -     -     -    48    18    19     -     - |  288   4516
 HOLM |    11     -     7    23     -    17     -     -     -     - |  288   7099
 HRAO |    15     -     -    25     -    30    27     -     -     - |  288  10890
 IENG |    20    23     -     -    23     -    19     -     -     - |  288    121
 IISC |     -     -    11    20     -    26    11     -     -     - |  288  14965
 INEG |     -     -    28     -     -    66     -     -     -     - |   18    >>>
 INVK |     9     -     -     -     -    19    28     -     -     - |  288   7530
 IRKJ |     -     -     X     X    25    36    30     -     -     - |  288    125
 IRKT |     -    19     -     -    22    21     -     -     -     - |  288    207
 JOZ2 |    15     -    17     -    15     -     -     -     -     - |  288   2462
 JOZE |     -     8     -     -     -    16     -     -     -     - |  287    >>>
 JPLM |     -    13     -     -    19     -    24     -     -     - |  288   2208
 KARR |    16     -    17    23     -    29    20    18     -     - |  288   7924
 KELY |     -     -     5     -     -    11     7     -     -     - |  288   6973
 KERG |     -     -     6     -     -    14     -     -     -     - |   96   2148
 KIRU |     -    13    10     -     -    16     8     -     -     - |  288   2335
 KOKB |     -    15     -    22    22     -    19    13     -     - |  288     96
 KOSG |    27     -     -     -    32    31     -     -     -     - |  260   3560
 KOUC |     X     -    16    37    31    41     -    24     -     - |  287   3352
 KUNM |     -     -    10    39     -    25     -     -     -     - |  286  22709
 LAMA |    21     -     -    31    25    14    19     -     -     - |  288   3121
 LHAZ |     -     -    32     X     -    76    14     -     -     - |  279    >>>
 MAC1 |     6     -     -     -    23    35    11     -     -     - |  288   4190
 MAG0 |    22     -    13     -     -    38    15     -     -     - |  287   7953
 MAL2 |     -     -    16     -     -    54     9    21     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    22    14    39    41     -     -     -     -     - |  288   2149
 MAS1 |    10    16    14    26     -    43    11    16     -     - |  288   6626
 MATE |     -    14    11    17    16    15    10     -     -     - |  288    105
 MCIL |     -     -    22    30     -    53     -     -     -     - |  286   4565
 MCM4 |    15    16     -    23     -    29    15    18     -     - |  288   6138
 MDO1 |     -    11    12    26     -    20    14    12     -     - |  288  20047
 MDVJ |    13     -    49    58    47    38    50     -     -     - |  288     43
 MEDI |     -    15     -     -    22     -     -     -     -     - |  288     75
 METS |    18     -     -     -    14    22    22     -     -     - |  287    351
 MIZU |    13    12     -     -    22    34    22     -     -     - |  288    443
 MOBS |     9     -    10     -    16     -     -     -     -     - |  288   3589
 MTKA |     -     -    16    35     -    39     -     -     -     - |  264  10818
 NANO |    13     -     6    29     -    27     -     -     -     - |  288   3467
 NICO |    16     -    14    35    26    23    13    21     -     - |  288   2630
 NKLG |    37     -    16     -     -    36    21    20     -     - |  288   8242
 NNOR |     -    28     X     -     -     -     -    40     -     - |  287    >>>
 NOVM |     -     -    15    36     -    35     -     -     -     - |  288    126
 NRC1 |     -    16     -    52    29    36    28     -     -     - |  288     44
 NRIL |    13     -    15    23     -     9    10    17     -     - |  285   7299
 NRMD |    21     -     -    38     -    43    13     -     -     - |  287   3624
 NTUS |    12     -    21    25    38    33    20     -     -     - |  288   2796
 NURK |     -     -     8     -     -    18    12     -     -     - |  288    >>>
 NVSK |     -     -     -     -     -    18     -    12     -     - |  283    >>>
 NYA1 |     -     -     7     -     -    16     8     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    10     -    14    12    20     -     -     -     - |  288   1497
 OHI2 |     -     -    14    23     -    42    16    16     -     - |  288    >>>
 ONSA |    22    19    23    44    33    27    24     -     -     - |  288     34
 OPMT |    12     -     -     -    23    27     -     -     -     - |  287     42
 OUS2 |     -     -     9     -     -    22    13     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    36    25    36     X     -     -     - |  279   4981
 PARC |     -     -     -     -    17    25     -     -     -     - |  121   2660
 PDEL |    23     -    14    23     -    55    29    11     -     - |  288   2775
 PENC |    35     -    31    85     -     -    85     -     -     - |  283   3104
 PETS |     -     -    19     -     -    61    10    15     -     - |  288  10428
 PIE1 |     -    10     -     -    15    20    19     -     -     - |  288     25
 PIMO |     -     -    11    29     -    34    11    20     -     - |  288  12605
 POTS |     -     -    27   169     -    64     -     -     -     - |  283    >>>
 POVE |     -     -    16     -     -    39     -     -     -     - |  288   6123
 PRDS |    11    13     -     -    14    17     9     -     -     - |  288    173
 PTBB |    21    24     -     -    21     -    34     -     -     - |  288     88
 QAQ1 |    19    17    16    37     -    37    16    12     -     - |  288   6358
 QUIN |    18     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  283   8578
 RABT |     8     -     -     -     -    27    15    15     -     - |  288   9830
 RAMO |     -     -    16    38     -    38     -     -     -     - |  273    >>>
 RESO |    11     -    11    16     -    20     -    13     -     - |  288   7232
 REUN |    39     -    15    18    22    43    15     -     -     - |  288   4164
 RIGA |     -     -     -     -     9     -     -     9     -     - |  288   4527
 RIO2 |     -     -    21     -     -    50     -     -     -     - |  268   7053
 RIOP |    17     -    17     -     -    28     -     -     -     - |  288   7208
 SALU |     -     -    23     -     -    54     -     -     -     - |  277   4987
 SCH2 |    19    17    11    23     -    46    11    11     -     - |  288  18312
 SCOR |     -     -     7    21     -    27     8    12     -     - |  288   8322
 SCUB |     -     -    18   158     -    42    43     -     -     - |  269  17235
 SEY1 |     -     -    26    40     -    49    19    33     -     - |  288  12323
 SFER |     -    16    16    36    22    30     -     -     -     - |  288     77
 SHAO |    17     -     -     -     -    35     -     -     -     - |  286  11889
 SOFI |     -     -     9    24    12    15     -     -     -     - |  288   3747
 SOLA |     -     -     -     -    12    17     -     -     -     - |  287   3274
 SPT0 |    19    19     -     -     -     -    23     -     -     - |  288     49
 SSIA |    22     -    27     -    32    42    13    24     -     - |  288   5910
 STHL |    25     -    16     -     -    52     7    14     -     - |  288  13061
 STJO |     -    15     -    32    26    50    13    19     -     - |  288     90
 STR1 |     -    21     -    29    30     -     -     -     -     - |  288    886
 SUTH |    12     -     -    23     -     -     -    17     -     - |  288   9035
 SUTM |    23    16     -     -     -    43     -     -     -     - |  288  13534
 SUWN |     -    22     -     -     -    45     -     -     -     - |  226   2481
 SYDN |    11     -    18     -    25     -    15     -     -     - |  288    734
 SYOG |    26    16    15    17    18    28     9    13     -     - |  288   1100
 TASH |     -     -     7     -     -    17     -     -     -     - |  288    >>>
 TEHN |     -     -     6     -     -    14     -     -     -     - |  288   8414
 THU3 |    11    11     -    24     -    17    11     -     -     - |  288   6755
 TIDB |     -    15     -     -    21    32    13    14     -     - |  288     34
 TIXI |     -     -    12    38     -    31    15    13     -     - |  288    >>>
 TLSE |    26     -     9     -    22    27     -     -     -     - |  288   2387
 TOW2 |    13     -    12    16    15    41     6    16     -     - |  288   3090
 TRO1 |     -     -     7     -     -    16     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    19    20     -     -    22    35    28     -     -     - |  288    165
 TWTF |    19    17    14     -    21    36    23     -     -     - |  288     31
 UFPR |     -     -    13     -     -    23     -    15     -     - |  288   4514
 ULAB |     -     -     8     -     -    22     9    14     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    54     -    53    31    37     -     - |  282    >>>
 USN3 |    17    30     -    36    27     -     -     -     -     - |  288     28
 USNO |    19    21     -    32    15     -     -     -     -     - |  288     40
 USUD |     -    14     -     -     -    30     -     -     -     - |  284     65
 VALD |     -     -     8     -     -     -    13    13     -     - |  288   4015
 VALP |     -     -     -     -    13    18     -     -     -     - |  287   5052
 VILL |     -    18    10     -     -    35    12     -     -     - |  288   7549
 WAB2 |    23     -     -     -    23    32    28     -     -     - |  288     31
 WES2 |     -    32    32     X    27    41    28     -     -     - |  288    423
 WHIT |    19    14    10    19     -    36    13     -     -     - |  288  48300
 WILL |    46    30     -     -     -    58     -     -     -     - |  240  33011
 WSRT |    17    33     -    39    39    26    22     -     -     - |  288     30
 WTZA |    18     -     -     -    25     -    29     -     -     - |  288    559
 WTZR |    18     -     -    40    22    33    27     -     -     - |  288     33
 WUHN |     -    13     9     -     -    20    12     -     -     - |  276   8330
 XMIS |    18     -    16    42     -    47    19     -     -     - |  288   2219
 YAKT |    18    50    31     -     -    21    21    33     -     - |  288   8167
 YAR2 |    20    14     -     -     -    18    13     -     -     - |  288   6571
 YELL |    16    11     -    19    24    26     8    12     -     - |  288     52
 YIBL |     -     -     -     -    26    37     -     -     -     - |  287   3039
 YSSK |     -     -    13     -     -    37     7    11     -     - |  287  10402
 ZAMB |    28     -    12     -     -    31    15    14     -     - |  288   9862
 ZECK |    10     -    13    24    18    14    14     -     -     - |  288     22
 ZIM2 |    13     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  252   5341
 ZIMM |    10     -     -     -     -    21     -     -     -     - |  288   6164
 ZWE2 |     9     -     -     -     -    20    23     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    16    14    40    23    32    21    19  1774     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1694-5  0:25:00 |        2288
cod |   KOUC  | 1694-5  0:35:00 |        1200
cod |   KOUC  | 1694-5  0:50:00 |       -1761
cod |   KOUC  | 1694-5  1:00:00 |       -1768
cod |   KOUC  | 1694-5  1:40:00 |         563
cod |   KOUC  | 1694-5  2:05:00 |        -734
emr |   WES2  | 1694-5 17:35:00 |        1071
esa |   AREQ  | 1694-5  0:10:00 |        1148
esa |   AREQ  | 1694-5  0:20:00 |         592
esa |   AREQ  | 1694-5  0:30:00 |        1155
esa |   AREQ  | 1694-5  0:35:00 |       -1406
esa |   AREQ  | 1694-5  0:55:00 |        -855
esa |   AREQ  | 1694-5  1:00:00 |       -2524
esa |   NNOR  | 1694-5 17:30:00 |       -1216
gfz |   RABT  | 1694-5 18:05:00 |         518
gfz |   SFER  | 1694-5 18:05:00 |        -956
mit |      6  | 1694-5  0:01:00 |       -3623
mit |   WES2  | 1694-5 17:35:00 |        1436



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.36     4.40     4.38     4.38   | 4.20e-14  1.13e-14  1.73e-15 |
 NRC1 |   288   287     0   288     3.39     4.40     4.38     4.38   | 5.34e-14  2.10e-14  3.39e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.35     4.40     4.38     4.38   | 4.40e-14  1.54e-14  3.58e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.44     4.40     4.38     4.38   | 6.43e-14  7.61e-15  1.66e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.50     4.40     1.08     1.08   | 4.93e-14  1.07e-14  5.52e-15 |
 PTBB |   288   282     2   288     3.99     4.40     4.38     4.38   | 6.04e-14  1.77e-14  1.05e-14 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.99     4.40     4.38     4.38   | 4.85e-14  8.15e-15  2.66e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     4.35     4.40     4.38     4.38   | 5.32e-14  1.32e-14  3.34e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.35     4.40     4.38     4.38   | 3.88e-14  1.40e-14  2.78e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.26     4.40     3.15     3.15   | 7.89e-14  1.77e-14  2.42e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.35     4.40     4.38     4.38   | 3.03e-14  6.99e-15  2.25e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.56     4.40     1.14     1.14   | 4.80e-14  1.08e-14  7.92e-15 |
 WES2 |   288   275     5   288     4.01     4.40     3.08     3.08   | 2.93e-13  8.89e-14  3.34e-14 |
 HERS |   288   288     0   288     4.35     4.40     4.24     4.24   | 3.22e-14  1.34e-14  1.58e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.95     4.40     2.62     2.62   | 2.83e-14  7.55e-15  1.51e-15 |
 OPMT |   287   281     2   287     4.22     4.38     4.37     4.37   | 6.42e-14  1.44e-14  2.26e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     4.33     4.37     4.38     4.38   | 4.70e-14  1.94e-14  4.78e-15 |
 MEDI |   288   287     1   288     2.30     2.85     0.34     0.34   | 5.39e-14  1.12e-14  6.86e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.20     2.62     4.38     4.38   | 9.34e-14  1.03e-14  2.36e-15 |
 CRO1 |   288   287     0   288     2.14     2.48     1.27     1.27   | 9.49e-14  1.69e-14  2.53e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     2.14     2.48     0.94     0.94   | 4.41e-14  1.50e-14  3.82e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     2.10     2.38     4.38     4.38   | 9.18e-14  1.36e-14  3.44e-15 |
 IRKT |   288   288     0   288     2.09     2.36     1.52     1.52   | 6.23e-14  1.46e-14  1.31e-14 |
 CONT |   288   288     0   288     2.03     2.23     0.62     0.62   | 5.51e-14  2.73e-14  4.64e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.97     2.09     2.22     2.22   | 1.07e-13  1.50e-14  3.27e-15 |
 USUD |   284   284     0   284     1.94     2.06     4.02     4.02   | 1.06e-13  1.43e-14  3.01e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.34     0.96     0.13     0.13   | 5.49e-14  2.59e-14  2.82e-15 |
 TSKB |   288   288     0   288     1.06     0.61     0.13     0.13   | 4.21e-14  1.66e-14  1.97e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.86     0.40     0.14     0.14   | 3.91e-14  6.81e-15  1.29e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.82     0.17     0.39     0.39   | 6.90e-14  1.88e-14  7.85e-15 |
 IRKJ |   288   288     1   288     0.53     0.15     0.18     0.18   | 6.68e-14  1.66e-14  1.04e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.46     0.12     0.04     0.04   | 3.81e-13  1.05e-13  5.03e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.70     0.11     0.93     0.93   | 2.10e-13  6.26e-14  1.44e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.38     0.11     0.80     0.80   | 7.43e-13  6.83e-14  2.63e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.44     0.11     0.03     0.03   | 3.62e-13  1.20e-13  2.87e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.44     0.11     0.06     0.06   | 1.79e-13  4.11e-14  3.40e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.39     0.08     0.01     0.01   | 2.33e-13  6.09e-14  1.43e-13 |
 NOVM |   288   288     1   288     0.33     0.06     0.13     0.13   | 5.62e-14  3.33e-14  1.47e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.42     0.42   | 4.96e-13  1.50e-13  5.90e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.44     0.06     0.47     0.47   | 3.71e-13  1.12e-13  6.34e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.26     0.26   | 4.79e-13  1.33e-13  8.11e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.49     0.05     2.43     2.43   | 6.36e-14  2.23e-14  2.74e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.49     0.49   | 5.58e-13  1.47e-13  6.97e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.37     0.04     1.59     1.59   | 6.42e-13  5.80e-14  2.11e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.38     0.38   | 6.32e-13  7.04e-14  2.99e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.36     0.04     0.45     0.45   | 5.79e-13  6.16e-14  1.87e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.35     0.04     1.21     1.21   | 7.29e-13  6.59e-14  1.79e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.38     0.38   | 6.09e-13  5.44e-14  2.41e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.04     1.05     1.05   | 6.14e-13  7.00e-14  1.08e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.62     0.62   | 6.09e-13  6.51e-14  1.77e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.73     0.73   | 6.31e-13  7.02e-14  4.88e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.13     0.13   | 6.92e-13  6.19e-14  2.09e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.31     0.03     1.06     1.06   | 6.81e-13  6.58e-14  2.98e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.31     0.03     1.60     1.60   | 6.95e-13  6.94e-14  4.02e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.21     0.21   | 6.11e-13  6.59e-14  4.87e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.34     0.34   | 6.93e-13  7.82e-14  5.25e-14 |
 G26  |   209   209     0   209     0.40     0.03     0.01     0.01   | 4.02e-11  2.40e-12         - |
 CONZ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.65e-14  1.25e-14  2.54e-15 |
 DAEJ |   264   264     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.85e-13  2.87e-13  7.38e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  4.74e-13  2.83e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  5.01e-13  3.52e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.30e-13  1.90e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.03e-13  2.51e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  9.44e-14  2.11e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.02e-13  8.35e-14  2.38e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-13  1.07e-13  2.01e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.16e-13  1.92e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.51e-13  6.26e-14  2.76e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.70e-13  6.12e-13 |
 GODE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-14  1.67e-14  7.14e-15 |
 HOB2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.38e-14  1.05e-14  4.91e-15 |
 MDVJ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.90e-14  9.83e-15  2.47e-15 |
 NYAL |   288   265    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  7.81e-13  1.45e-13 |
 POTS |   283   270    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-07  3.58e-08  1.99e-08 |
 SCH2 |   288   275     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  4.86e-13  9.87e-13 |
 SFER |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.00e-14  8.88e-15  5.62e-15 |
 STR1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.33e-13  2.11e-13  6.82e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.53e-13  1.80e-13  4.93e-14 |
 TLSE |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  8.84e-13  1.76e-13 |
 USN3 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.07e-14  1.59e-14  2.04e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-14  6.20e-15  8.66e-16 |
 GOLD |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.31e-13  5.41e-13  1.20e-13 |
 GMAS |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  8.93e-13  1.66e-13 |
 USNO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.31e-14  2.10e-14  3.91e-15 |
 GUAO |   285   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-13  1.31e-14  1.58e-14 |
 BRUX |   288   285     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.20e-14  1.29e-14  3.58e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.80e-22  1.10e-19  3.82e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      USN3 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
