
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1705   Day: 0   MJD: 56179                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 120213   7082    -196    -617     32     34     28     74     68     89   11.02
 emr |  2880     0 105396   3671    2076   -1951     21     22     17     90     94     63   19.38
 esa |  2880     0 124616   3616    -719     550     29     32     21    137    152     88   14.09
 grg |  2880     0 122114   4133      86    -118     28     29     27    137    133    148   12.33
 mit |  2880     0 112287    937     -46      99     29     30     25    150    160    100   12.73
 gfz |   288     0  55066    598     302     213     26     34     24    105    112    103   11.64
 igr |   288     0  43640    704    4561   -2092     23     32     19     75    111     62    0.00
 jpl |   288     0  26425    612    3556   -1924     19     25     16     93     91     94   18.81
 ngs |    96     0   2974     24      80   -1124   1715   1715      0   3442   3442      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     3    26  -129    80    48   -92    28  -106   955     - |
    2 |   -45   -13   -39   156   -36   -36   -19   -70   711     - |
    3 |   134     5   163  -272   -59   102   177    60 -1388     - |
    4 |    81   -19    63   -62   -56    15     1    70 -2305     - |
    5 |    32   132   -72  -116   -57    88    34    73   831     - |
    6 |    -1    21   217   -47  -242   138    88    31 -3028     - |
    7 |    -8   160   -27  -106  -128    80    12   115 -1036     - |
    8 |   -65     X    63    86   -90   -88    -4     X -3955     - |
    9 |     X    86     X   -40   -91   197   250     X -6900     - |
   10 |    67  -115   179   218  -299   -15   112    49 -5699     - |
   11 |   -48   -71   -85   203    54  -120   -86    30  3268     - |
   12 |   -55   -19   -59    -9   176   -61   -86  -136 -1003     - |
   13 |    -9    66   100     X  -205    25   -16   -10  4237     - |
   14 |   -55    -9   123    64  -143    59   -53     2  4132     - |
   15 |    61    42  -125  -164   164    95   -39    58   712     - |
   16 |    48   -15   157  -223     9    92   149    40  4516     - |
   17 |   -63    17  -330    39   356   -45  -154    31 -3513     - |
   18 |    55   117  -161  -175   103   -34  -128   151  4265     - |
   19 |    28  -216   -23   156   202  -190   -24   -39   -55     - |
   20 |    11   -21     6   129  -103  -102    44    21  3654     - |
   21 |   -58    62   -64   -55    85   -24   -19   -20  3726     - |
   22 |   -17   -62   190   -55   -39    -1   154   -58  -408     - |
   23 |    59    26  -163   175   -58  -117  -185   -83  1004     - |
   25 |   -82   -93    27    59   125    44    -1   -20  1698     - |
   26 |    40    51   108  -175   -80    96    44    55 -1534     - |
   27 |    33  -137   231    72  -124   130   109    42 -2711     - |
   28 |  -107   -95    38    39   176  -119   -39   -47  3570     - |
   29 |   -54   230  -324  -112   163   -21  -198     6 -2208     - |
   30 |    33   -75    49    85   -39   -20    16   -69  -722     - |
   31 |     X   -67  -202     4   348   -56   -55  -147    56     - |
   32 |    -7    -6   125    45  -165    -7    57   -16 -1667     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -52     -    67     -     -   -31    53     -     -     - |
 ADIS |     -     -   149  -327     -   166    85     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -   -94    91     -     -     -     -     - |
 ALBH |    83   -20     -     -     -   -46     -     -     -     - |
 ALGO |   -90    29     -     -   -48    89    34     -     -     - |
 ALIC |   -99     -    60   102   -10   -76   -32     -     -     - |
 ALRT |   -91     -    15   224    -7   -31   -52   -80     -     - |
 AMC2 |   -29     -     -     9    55   -42    26     -     -     - |
 ANKR |    -5     -    99   -98     -   -11    36     -     -     - |
 ARTU |  -164     -    18   167     -   -60   -26    11     -     - |
 ASPA |    31     -  -270   280     -  -121    21    76     -     - |
 AUCK |  -122     -   100   -55   -85   164   -23   -11     -     - |
 BAKO |     -     -     -     -    83   -91     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     -     -     -     -    87    -9   -54     -     - |
 BARH |     -     -   -10    22     -   -12     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    83     -     -  -101     -     -     -     - |
 BJFS |    56     -   -29   -45     -     -     -    18     -     - |
 BJNM |   112   -64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   173   -29     -  -252    75    45     -     - |
 BOR1 |  -180     -     -     -    71    94    72     -     -     - |
 BRAZ |  -129     -    93   164     -     6     -  -106     -     - |
 BREW |   -92     -     -     -    80     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -41     -    56    41     -  -130   -21    35     -     - |
 BRMU |   -59     -    49     5    35   -51    17     2     -     - |
 BRST |   -62     -    48     -     -     -    52     -     -     - |
 BRUX |    23     -     -    -6     -   -15    27     -     -     - |
 BUCU |     -     -    18   -21     -     -     -     -     -     - |
 CAGZ |    33     -   -26     -     -     -   -35     -     -     - |
 CAS1 |   -46     -    81   137   -97   -62    -2   -20     -     - |
 CEDU |     -     -    -1   277     -   -89     -  -125     -     - |
 CHAN |     -     -     3     -     -    -4    68     -     -     - |
 CHPI |    43     -     -   -77     -    41    95     -     -     - |
 CHTI |    -9     -    -6     -     -     -     -    10     -     - |
 CHUM |     -     -   125     -     -  -152     -     -     -     - |
 CHUR |  -104     X    33   150     -   -23   -73   -50     -     - |
 COCO |    73     -    31   145   -94   -38    -4   -74     -     - |
 CONT |     -   -26     -     -     -     -    55    26     -     - |
 CONZ |     -     -     -   327  -218  -108   -66     -     -     - |
 CRO1 |     -   117     -   -53   -15  -122     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -   211     -     -  -256     -     -     -     - |
 DAEJ |   -66   -20     -     -    79    10   -81     -     -     - |
 DARW |   -82     8   174   256   -93    72   -34  -240     -     - |
 DAV1 |   -41     -    24   154   -94   -51   -39     -     -     - |
 DGAR |  -103     -     -   240     -  -152   -14    -2     -     - |
 DGAV |     -     -   147     -     -  -178     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    33     -     -   -40     -     -     -     - |
 DRAO |     -  -140    71   211   -37   -37     -     -     -     - |
 DUBO |     -     -    24   162     -  -201     -     -     -     - |
 DUBR |     -     -    12   -14     -     -     -     -     -     - |
 DUM1 |     -     -   -64    73     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -14     -   180     -  -167   -30     -     -     - |
 FLIN |   -71     -   157     -   -19  -102     1     -     -     - |
 FLRS |    12     -    23     -     -   -39   -21     -     -     - |
 GLSV |   -78     -    11   -12   -12    86    -5     -     -     - |
 GMSD |     -     -    15     -   129   -80    10   -49     -     - |
 GODE |     5     -     -     -     -    -5    70     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -22     -    25     -   -10     -     -     - |
 GOLD |   -88     -   101    -1     -   -37   -63     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -   -41    64   -27     -     -     -     - |
 GRAS |  -120     -   125     -     -   -38    47     -     -     - |
 GRAZ |    22     -     -     -   -33    15    23     -     -     - |
 GUAM |    39     -     -     -     -  -198     -   100     -     - |
 GUAT |     X     -    81     X   -93     3   123     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -52   146     -   -92  -113     -     -     - |
 HARB |  -198    45    93     -     -     -     -     -     -     - |
 HARV |     -     -     -     -     -   -65     -    40     -     - |
 HERS |  -118     -   203     -  -123     -   -77     -     -     - |
 HERT |  -139     -    10   113     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   201  -147   -50     -     -     -     - |
 HOB2 |    60    -9   -36    21    30   -51   -56     -     -     - |
 HOFN |  -100     -    58   -78     -    77    29    19     -     - |
 HOLB |  -240     -     -     -     -   -95    65   200     -     - |
 HOLM |   -47     -     5   211     -  -185     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -  -117     -   124   120     -     -     - |
 IENG |    -9    -2     -     -    10     -    60     -     -     - |
 IISC |    54     -    30    46     -  -136   -38     -     -     - |
 INVK |  -163     -     -     -     -     6    32    92     -     - |
 IRKJ |     -     -   160   478     X     X     -  -433     -     - |
 IRKT |     -   -16     -     -    97   -79     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -67     -    38     -    16     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   101     -     -     -  -168     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -98     -     -     -   164   153     -     -     - |
 KARR |     -     -     -    38  -103     5     -    42     -     - |
 KELY |     -     -    72     -     -   -87   -97     -     -     - |
 KERG |     -   -40    96     -     -   -50    74     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    55   141     -   -43   -29   -87     -     - |
 KOKB |     -   -28     -   -40   114     -   -10   -22     -     - |
 KOSG |     -     -     -     -    85   -93  -143     -     -     - |
 KOUC |     X     -    20     -    99     0     -   -82     -     - |
 KUNM |     -     -     -  -157     -   166     -     -     -     - |
 LAMA |   -32     -     -   -99    96    31    34     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    20    50     -   -78    -1     -     -     - |
 LMMF |     -     -    29     -     -     -     -   -22     -     - |
 LPGS |     -    11    33   100     -   -83    15   -37     -     - |
 MAC1 |   -93     -     -   118    21   -60   -66     -     -     - |
 MAG0 |     9     -    56     -     -   -76   -14     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    31     -     -   -37     3     -     -     - |
 MAR6 |     -   -61    14    28   -30     -     -    55     -     - |
 MAS1 |   -56     3   137   -19     X    -7    39   -55     -     - |
 MATE |     -     X    59     6     -   -78   -27     -     -     - |
 MAW1 |     5     -    50   -50   -42   -70    -6    64     -     - |
 MBAR |   -49     -   -29   100   -22     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -35  -110     -   307     -  -110     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -23    -9   168     -  -115   -45    -8     -     - |
 MDVJ |    31     -   -42   113   -24   -72    -1     -     -     - |
 MEDI |     -  -109     -     -   166     -     -     -     -     - |
 METS |     -    38     -     -     -   -64     -     -     -     - |
 MIZU |   -79   -92     -     -   129    87   -20     -     -     - |
 MKEA |     -     -    79   -39     -   -54     -     -     -     - |
 MOBS |   -32     -    51     -   -29     -     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -   -82    94     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -53     -    89   -21     -   -35   -30     -     -     - |
 NICO |   -86     -    68   166   -96   -71   -54     -     -     - |
 NIST |   -82    46     -     -     -     -   -66     -     -     - |
 NKLG |  -107     -   125     -     -   -50     -     -     -     - |
 NOT1 |     -     -     -   425  -411     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -21    79     -   -59     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -43     -    65    12   -11    -2     -     -     - |
 NRIL |  -129     -    86   103     -    53    12   -89     -     - |
 NRMD |   -37     -     -     -     -    35    32     -     -     - |
 NTUS |   -24     -    66   -42     2   -14    -6     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    23     -     -   -28    -4     -     -     - |
 NYAL |     -   119     -    10  -113   -84     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    74     7     -   -89   -46    -5     -     - |
 OHI3 |    20     -     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |  -148   -28    86    84     -    -6    30     -     -     - |
 OPMT |    -4    41     -     -    40  -109     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -82     -     -    99     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -53    78   -29     X     -     -     - |
 PARC |     -     -    23    71   -57   -41     -     -     -     - |
 PENC |     -     -   -33    38     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -     -    -4    87     2     -     - |
 PIMO |     -     -   -87    -9     -     X   -59    71     -     - |
 POL2 |    18     -     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -  -101    50     -    69     -     -     -     - |
 POVE |     -     -    -7     -     -     9     -     -     -     - |
 PRDS |   -18   -12     -     -     -    37    -6     -     -     - |
 PTBB |    -5     3     -     -     -     -    57     -     -     - |
 QAQ1 |   -24   -24    19   159   -45    32   -22   -70     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -     -    92     -   -57     -     - |
 QUIN |    12     -    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -     -     -   -25     -    16     -     - |
 RAMO |     -     -    26    37     -   -70     -     -     -     - |
 RESO |   -29     -     6   -97     -    39     -    52     -     - |
 REUN |   -63     -   136     -     -   -70    32   -22     -     - |
 REYK |     -     -     -   113     -  -119   -11     -     -     - |
 RIO2 |    99     -     -     -     -   -94     -     -     -     - |
 RIOP |  -135     -   143     -     -   -46     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    84     -     -  -101     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   409     -  -433   -33     -     -     - |
 SCH2 |  -110   -44     6    21    19    52     6    46     -     - |
 SCOR |     -     -    81   -33   -36   -24    60     -     -     - |
 SCUB |   -76     -    45   -32     -   -51    17    64     -     - |
 SEY1 |     -     -   -31    98     -   -50   -34   -10     -     - |
 SFER |     -    80    -6   -61    35  -100     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    69    45     -  -128     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -   -73     -     -   -58     -    91     -     - |
 SPT0 |   -34   -43     -    99     -     -  -224     -     -     - |
 SSIA |  -112     -     -     -     -    32    28    46     -     - |
 STHL |     -     -   -23     -     -   -56    -3    52     -     - |
 STJO |     -    35     -   -20   -39   -15     4    13     -     - |
 STR1 |     -    49     -   -59   -17     -     -     -     -     - |
 SUTH |    66     -     -   -59     -     -   104     -     -     - |
 SUTM |   -80    28     -     -     -    30     -     -     -     - |
 SUWN |     -   -41     -     -     -    68     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -21    24     -     -   208     -     -     - |
 SYDN |   -48     -    71     -   -37     -    63     -     -     - |
 SYOG |     1    34   125    79  -184   -92     6     -     -     - |
 TEHN |     -     -    53     -     -    17     -   -51     -     - |
 THTI |     -     -    39   -59     -     1     -     -     -     - |
 THU3 |  -126    16     -    26     -    65    23     -     -     - |
 TIDB |     -    16     -     -   137  -200   -36    15     -     - |
 TIXI |     -     -    62     -     -   -60     4    -9     -     - |
 TLSE |  -135    93    51     -   -46   -39     -     -     -     - |
 TNML |     -    15     -   129  -149     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -101     -    -4   297    74  -192   -53   -64     -     - |
 TRO1 |     -     -   163     -     -  -198     -     -     -     - |
 TSKB |  -130    78     -     -    38   -48   -17     -     -     - |
 TWTF |     0   -17   -17     -   142  -149    38    28     -     - |
 UFPR |     -     -    51     -     -   -62     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -42     -     -    50    12     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   125     -  -131   -40    -1     -     - |
 URUM |   -44     -    40   174     -   -88   -28   -64     -     - |
 USN3 |   -71     -     -    25    37     -   -11     -     -     - |
 USNO |    26   -15     -     X     X     -     -     -     -     - |
 USUD |    12    29     -     -     -   -60     -     -     -     - |
 VALP |     -     -    93     -     -  -112     -     -     -     - |
 VILL |     -   -33   128     -     -  -100    50     -     -     - |
 WAB2 |   -35     -     -     -    67   -40    41     -     -     - |
 WES2 |     -     -    56    16   -70    -8    29     -     -     - |
 WHIT |   -88   -42     4   146     -    -7   -34     -     -     - |
 WILL |   -28    16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -26  -174     -    69    25    91     -     - |
 WROC |     -   172     -     X  -262     -     -     -     -     - |
 WSRT |    36    -9     -    73    15  -111    -4     -     -     - |
 WTZA |    32     -     -     -   -27     -    31     -     -     - |
 WTZR |    34     -     -     -    -8   -24  -108     -     -     - |
 XMIS |   -57     -    83    88     -  -140   -71     -     -     - |
 YAR2 |     -   -49     -     -     -    81    96     -     -     - |
 YEBE |     -    68     -  -186    76     -     -     -     -     - |
 YELL |  -211    87     -   220   -42   175    34  -190     -     - |
 YIBL |     -     -    73   167     -  -265     -     -     -     - |
 ZECK |     3     -    19    21   -14   -33   -36     -     -     - |
 ZIM2 |  -129     -   101     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -41     -     -     -    21    63    55   -29     -     - |
 ZWE2 |    25     -     -     -     -   -24    19     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    14    23    20    23    26    30    32    30   440     - | 2880    279
    2 |    42    13    16    20    27    18    23    17  1108     - | 2880    255
    3 |    15    14    17    16    15    23    25    24  2310     - | 2880   2318
    4 |   102    75   100    57    37    30   106    58   978     - | 2880    682
    5 |    26    17    20    20    24    24    25    25   449     - | 2880    213
    6 |    14    16    15    15    13    23    23    23  1460     - | 2880   1170
    7 |    19    16    17    29    17    31    35    31   512     - | 2880    269
    8 |    91     X    77    79    94    89    71     X  4269     - | 2879   4579
    9 |     X    34     X    37    26    46    49     X  3886     - | 2871   2749
   10 |    26    17    18    18    13    10    24    12  1927     - | 2880   1149
   11 |    20    17    14    15    13    16    19    14   830     - | 2880    328
   12 |    14    14    17    22    20    32    34    29   527     - | 2880    249
   13 |    12    15    21     X    20   109    30    24   401     - | 2880    290
   14 |    13    12    25    18    33    15    23    12   929     - | 2880    191
   15 |    17    14    24    22    24    22    28    23   358     - | 2880    245
   16 |    14    19    20    14    28    22    20    19   563     - | 2880    283
   17 |    12    17    19    17    14    15    16    10  1662     - | 2880    518
   18 |    21    11    14    24    13    25    27    27   277     - | 2880    195
   19 |    19    17    17    15    17    38    30    27   353     - | 2880    140
   20 |    16    21    24    14    16    15    14    11   651     - | 2880    218
   21 |    34    14    19    30    22    11    18    11   684     - | 2880    410
   22 |    21    12    15    17    18    13    18    14  1403     - | 2880    191
   23 |    10    21    18    19    33    28    32    28   644     - | 2880    248
   25 |    32    19    16    22    21    14    18    10   355     - | 2880    206
   26 |    12    15    20    23    11    21    28    23   783     - | 2880    231
   27 |    81    39    82    73    82    49    80    68  4299     - | 2880   4890
   28 |    14    13    19    20    17    29    25    21  1938     - | 2880    469
   29 |    16    18    21    21    30     9    19     8  1173     - | 2880    217
   30 |    12    15    17    13    16    19    17    15  3841     - | 2880   3851
   31 |     X    18    23    15    15    40    37    35   615     - | 2880    288
   32 |    30    20    22    12    23    15    18    11   905     - | 2880    794
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    29     -    16     -     -    13    12     -     -     - |  285  18966
 ADIS |     -     -    14    27     -    26    18     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -    14    13     -     -     -     -     - |  287   2984
 ALBH |    40    16     -     -     -    24     -     -     -     - |  288   9899
 ALGO |    16    15     -     -    21    14    23     -     -     - |  288     34
 ALIC |    28     -    13    25    16    15    11     -     -     - |  288   4746
 ALRT |    31     -    12    16    13    18    21     8     -     - |  288   5148
 AMC2 |    14     -     -    19    14    13    10     -     -     - |  288     15
 ANKR |    20     -    12    20     -    12    18     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    17     -    12    17     -    12    15     9     -     - |  283  11287
 ASPA |    28     -    14    27     -    18    23    18     -     - |  288  18096
 AUCK |    22     -    21    30    45    25    56    12     -     - |  288   5576
 BAKO |     -     -     -     -    53    58     -     -     -     - |  288   3707
 BAN2 |     -     -     -     -     -    28    27    17     -     - |  288  11408
 BARH |     -     -    22    44     -    37     -     -     -     - |  288   3219
 BJCO |     -     -    10     -     -    12     -     -     -     - |  288   8090
 BJFS |    13     -    11    18     -     -     -     8     -     - |  288  19021
 BJNM |    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 BOGT |     -     -    13    16     -    29    18    16     -     - |  288  26211
 BOR1 |    33     -     -     -    19    16    15     -     -     - |  288   6795
 BRAZ |    19     -    19    17     -    13     -    17     -     - |  288  17757
 BREW |    26     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  288     44
 BRFT |    20     -    21    26     -    20    17    11     -     - |  288   3222
 BRMU |    22     -    29    39    43    28    19    19     -     - |  288   3938
 BRST |    20     -    16     -     -     -    22     -     -     - |  288   1736
 BRUX |    31     -     -    24     -    21    15     -     -     - |  288     27
 BUCU |     -     -    80    92     -     -     -     -     -     - |  283   2760
 CAGZ |    26     -    20     -     -     -    21     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    30     -    12    19    22    19     8    10     -     - |  288   3359
 CEDU |     -     -    11    15     -     9     -     8     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -    10     -     -    12    15     -     -     - |  288   6817
 CHPI |    17     -     -    15     -    14    21     -     -     - |  288  23724
 CHTI |    15     -    13     -     -     -     -    13     -     - |  288  14429
 CHUM |     -     -    18     -     -    22     -     -     -     - |  288  23829
 CHUR |    56     X    27    21     -    21    19    71     -     - |  288  11101
 COCO |    23     -    17    29    23    19    14    10     -     - |  288   7349
 CONT |     -    16     -     -     -     -    27    17     -     - |  288     64
 CONZ |     -     -     -    21    29    20    24     -     -     - |  288     50
 CRO1 |     -    10     -    14    16    16     -     -     -     - |  288     26
 CUSV |     -     -     9     -     -    11     -     -     -     - |  288  11233
 DAEJ |    22    32     -     -    52    24    30     -     -     - |  287   1085
 DARW |    21    15    19    21    21    17    12    16     -     - |  288   3536
 DAV1 |    34     -     9    16    22     9    11     -     -     - |  288   3536
 DGAR |    35     -     -    32     -    43    23    16     -     - |  285  22570
 DGAV |     -     -    16     -     -    20     -     -     -     - |  288  10878
 DRAG |     -     -    31     -     -    38     -     -     -     - |  278   3778
 DRAO |     -    15    27    32    33    32     -     -     -     - |  288   3770
 DUBO |     -     -    10    16     -    12     -     -     -     - |  288  22477
 DUBR |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   7863
 DUM1 |     -     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  287   5047
 FAIR |     -    11     -    15     -    16    22     -     -     - |  288   8228
 FLIN |    10     -    14     -    17    17     7     -     -     - |  288   5452
 FLRS |    39     -    20     -     -    21    23     -     -     - |  288   3366
 GLSV |    19     -    13    17    29    12    16     -     -     - |  288   4465
 GMSD |     -     -    20     -    22    23    18    10     -     - |  288   7131
 GODE |    30     -     -     -     -    28    22     -     -     - |  288  11680
 GODZ |     -     -    26     -    28     -    19     -     -     - |  288   3032
 GOLD |    22     -    12    22     -    22    18     -     -     - |  288    957
 GOPE |     -     -     -    27    27    12     -     -     -     - |  288    430
 GRAS |    18     -    15     -     -    10    13     -     -     - |  288  10969
 GRAZ |    23     -     -     -    15    13    15     -     -     - |  287   2546
 GUAM |    48     -     -     -     -    42     -    16     -     - |  288  18627
 GUAT |     X     -    22     X    29    15    15     -     -     - |  288   3816
 GUUG |     -     -    20    53     -    63    22     -     -     - |  288  10187
 HARB |    18    16    16     -     -     -     -     -     -     - |  288  11354
 HARV |     -     -     -     -     -    15     -     9     -     - |  288   5350
 HERS |    21     -    23     -    21     -    19     -     -     - |  288     33
 HERT |    18     -    12    22     -     -     -     -     -     - |  288   3324
 HNPT |     -     -     -    33    22    36     -     -     -     - |  288   3010
 HOB2 |    24    18    25    20    23    22    17     -     -     - |  288     92
 HOFN |    15     -     8    15     -    17    11    12     -     - |  287    >>>
 HOLB |    31     -     -     -     -    19    19    17     -     - |  288   3748
 HOLM |    23     -    12    14     -    28     -     -     -     - |  288   7729
 HRAO |     -     -     -    18     -    19    23     -     -     - |  288  18049
 IENG |    31    19     -     -    24     -    16     -     -     - |  288     59
 IISC |    26     -    17    24     -    23    25     -     -     - |  288  26836
 INVK |    21     -     -     -     -    66    11    30     -     - |  288   9447
 IRKJ |     -     -    17    13     X     X     -    12     -     - |  288    317
 IRKT |     -    13     -     -    32    25     -     -     -     - |  288    404
 JOZ2 |    10     -    15     -    18     -     -     -     -     - |  288   2847
 JOZE |     -    13     -     -     -    21     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    14     -     -     -    23    29     -     -     - |  288  12901
 KARR |     -     -     -    45    32    14     -    13     -     - |  288   7503
 KELY |     -     -    11     -     -    14    13     -     -     - |  288   8166
 KERG |     -    15    14     -     -    30    16     -     -     - |  288  10267
 KIT3 |     -     -    18    26     -    49    17    24     -     - |  288  13833
 KOKB |     -    16     -    29    19     -    20     8     -     - |  288    157
 KOSG |     -     -     -     -    12    13    25     -     -     - |  288   3886
 KOUC |     X     -    11     -    17    13     -    12     -     - |  277   7665
 KUNM |     -     -     -    33     -    35     -     -     -     - |  195  27634
 LAMA |    12     -     -    19    19    15    18     -     -     - |  288   3535
 LHAZ |     -     -    57    89     -    27    14     -     -     - |  267    >>>
 LMMF |     -     -    15     -     -     -     -    11     -     - |  288   8344
 LPGS |     -    16    24    16     -    23    16    15     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    14     -     -    13    19    13    14     -     -     - |  288   5146
 MAG0 |    15     -    14     -     -    12    16     -     -     - |  287   8185
 MAL2 |     -     -    62     -     -    75    48     -     -     - |  286    >>>
 MAR6 |     -    17    13    13    26     -     -    10     -     - |  288   1003
 MAS1 |    28    35    76    71     X    40    28    15     -     - |  286   4284
 MATE |     -     X    45    15     -    61    51     -     -     - |  288  13248
 MAW1 |    20     -    10    19    13    10    18    12     -     - |  288   3555
 MBAR |    27     -    18    35    20     -     -     -     -     - |  288   7308
 MCM4 |    26    11     -    14     -    12     -     -     -     - |  288   8910
 MDO1 |     -    13    18    20     -    30    17     8     -     - |  288  29725
 MDVJ |    32     -    36    42    39    21    36     -     -     - |  288     26
 MEDI |     -    16     -     -    24     -     -     -     -     - |  288    326
 METS |     -     5     -     -     -     9     -     -     -     - |    5  27857
 MIZU |    20    19     -     -    18    21    15     -     -     - |  288    376
 MKEA |     -     -    17    29     -    20     -     -     -     - |  288  22333
 MOBS |    69     -    36     -    24     -     -     -     -     - |  288   3436
 MQZG |     -     -    14    15     -     -     -     -     -     - |  288  10052
 NANO |    14     -    16    22     -    14    14     -     -     - |  288   3444
 NICO |    51     -    19    24    35    24    20     -     -     - |  288   3288
 NIST |    18    10     -     -     -     -    29     -     -     - |  287     24
 NKLG |    23     -    14     -     -    10     -     -     -     - |  288   9900
 NOT1 |     -     -     -    23    22     -     -     -     -     - |  288   4902
 NOVM |     -     -    14    16     -    10     -     -     -     - |  288     81
 NRC1 |     -    12     -    19    17    16    16     -     -     - |  288     19
 NRIL |    20     -    12    20     -    13    12     9     -     - |  288   8983
 NRMD |    19     -     -     -     -    18    25     -     -     - |  288   7495
 NTUS |    54     -    17    33    45    23    15     -     -     - |  288   3071
 NYA1 |     -     -     9     -     -    11    12     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    18     -    16    20    16     -     -     -     - |  288    356
 OHI2 |     -     -    22    15     -    23    16     8     -     - |  288    >>>
 OHI3 |    51     -     -    46     -     -     -     -     -     - |  283   4578
 ONSA |    35    15    11    26     -    13    13     -     -     - |  288     52
 OPMT |    32    20     -     -    21    23     -     -     -     - |  287     28
 OUS2 |     -     -     7     -     -     8     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    10    18    19     X     -     -     - |  288   5522
 PARC |     -     -    17    21    23    21     -     -     -     - |  288   4698
 PENC |     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288   3464
 PETS |     -     -     -     -     -    14    16     9     -     - |  288   9023
 PIMO |     -     -    29    31     -     X    19    17     -     - |  288  19646
 POL2 |    12     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   9965
 POTS |     -     -    10    15     -    11     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    18     -     -    22     -     -     -     - |  288  11732
 PRDS |    40    24     -     -     -    18    28     -     -     - |  288  15441
 PTBB |    21    12     -     -     -     -    18     -     -     - |  288    104
 QAQ1 |    18    13    12    14    14    13    15     9     -     - |  288   6280
 QIKI |     -     -     -     -     -    13     -     8     -     - |  288   7199
 QUIN |    32     -    25     -     -     -     -     -     -     - |  288  10675
 RABT |     -     -     -     -     -     9     -     6     -     - |  288  16658
 RAMO |     -     -    15    24     -    21     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     9     -    12     9     -    12     -     8     -     - |  288   7646
 REUN |    23     -    17     -     -    34    18    12     -     - |  288   8044
 REYK |     -     -     -    16     -    17    19     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     9     -     -     -     -     9     -     -     -     - |  288   8666
 RIOP |    17     -    12     -     -    11     -     -     -     - |  288  11247
 SALU |     -     -    10     -     -    12     -     -     -     - |  288  12128
 SANT |     -     -     -    11     -    12    20     -     -     - |  284  16431
 SCH2 |    63    26    17    32    30    24    16    19     -     - |  288   3465
 SCOR |     -     -    16    12    13    11    19     -     -     - |  288   7179
 SCUB |    39     -    18    27     -    42    25    19     -     - |  288  20418
 SEY1 |     -     -    26    30     -    31    19    20     -     - |  288  22467
 SFER |     -    22    14    16    20    21     -     -     -     - |  288     79
 SOFI |     -     -    25    79     -    66     -     -     -     - |  275   3614
 SOLA |     -     -     9     -     -    11     -     8     -     - |  288   7851
 SPT0 |    18    15     -    17     -     -    17     -     -     - |  276     30
 SSIA |    26     -     -     -     -    17    11    15     -     - |  288  15333
 STHL |     -     -    13     -     -    41    16    20     -     - |  288  27125
 STJO |     -    13     -    25    20    21    21    13     -     - |  288     73
 STR1 |     -    21     -    22    46     -     -     -     -     - |  288   1358
 SUTH |    32     -     -    28     -     -    13     -     -     - |  288  17308
 SUTM |    55    15     -     -     -    67     -     -     -     - |  276  13513
 SUWN |     -    13     -     -     -    22     -     -     -     - |  288   5207
 SVTL |     -     -    11    13     -     -    13     -     -     - |  288     45
 SYDN |    32     -    15     -    24     -    15     -     -     - |  287    468
 SYOG |    15    11    16    16    19    10    15     -     -     - |  288    624
 TEHN |     -     -     7     -     -    15     -    10     -     - |  288  13233
 THTI |     -     -    18    27     -    23     -     -     -     - |  288  16393
 THU3 |    12    10     -    12     -    15    12     -     -     - |  288   6401
 TIDB |     -    18     -     -    42    13    13    18     -     - |  288     69
 TIXI |     -     -    10     -     -    12     9     8     -     - |  288    >>>
 TLSE |    18    20    14     -    19    22     -     -     -     - |  288   1428
 TNML |     -    30     -    30    39     -     -     -     -     - |  288   2786
 TOW2 |    14     -    14    29    27    24    10    11     -     - |  288   3185
 TRO1 |     -     -     8     -     -     9     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    21    23     -     -    25    23    19     -     -     - |  288   1271
 TWTF |    18    22    17     -    30    21    16    14     -     - |  288     31
 UFPR |     -     -    10     -     -    12     -     -     -     - |  288  11566
 ULAB |     -     -    20     -     -    24    17     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    26     -    58    20    24     -     - |  288    >>>
 URUM |    14     -    13    19     -    15    14     9     -     - |  288    >>>
 USN3 |    17     -     -    24    18     -    19     -     -     - |  288     29
 USNO |    30    17     -     X     X     -     -     -     -     - |  287     97
 USUD |    27    19     -     -     -    16     -     -     -     - |  288     31
 VALP |     -     -    11     -     -    13     -     -     -     - |  288   8590
 VILL |     -    18    26     -     -    17    21     -     -     - |  288   9537
 WAB2 |    20     -     -     -    13    14    21     -     -     - |  288     48
 WES2 |     -     -    33    34    43    34    24     -     -     - |  288    123
 WHIT |    29    15    12    16     -    19    25     -     -     - |  288   6603
 WILL |    40    23     -     -     -     -     -     -     -     - |  208   9392
 WIND |     -     -    13    17     -     8    18     7     -     - |  288    >>>
 WROC |     -    10     -     X    15     -     -     -     -     - |  288   2588
 WSRT |    25    11     -    21    14    19    16     -     -     - |  288     23
 WTZA |    27     -     -     -    23     -    18     -     -     - |  288    607
 WTZR |    20     -     -     -    16    12    20     -     -     - |  288     28
 XMIS |    67     -    14    32     -    27    13     -     -     - |  288   3177
 YAR2 |     -     9     -     -     -    15    19     -     -     - |  288   8426
 YEBE |     -    11     -    16    13     -     -     -     -     - |  287     88
 YELL |    24    15     -    18    18    13    15    10     -     - |  288     16
 YIBL |     -     -    15    24     -    13     -     -     -     - |  288   9478
 ZECK |    30     -    13    17    19    18    21     -     -     - |  288     23
 ZIM2 |    18     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   5769
 ZIMM |    34     -     -     -    16    22    10    10     -     - |  288   7224
 ZWE2 |    15     -     -     -     -    15    12     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    33    22    29    29    30    27    23    20  1716     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1705-0  0:10:00 |         786
cod |   KOUC  | 1705-0  0:15:00 |         744
cod |   KOUC  | 1705-0  0:25:00 |        3641
cod |   KOUC  | 1705-0  0:35:00 |        2271
cod |   KOUC  | 1705-0  0:45:00 |        1088
cod |   KOUC  | 1705-0  1:10:00 |       -3097
cod |   GUAT  | 1705-0  2:05:00 |        -962
cod |   GUAT  | 1705-0  4:50:00 |        -681
esa |   AREQ  | 1705-0  0:10:00 |         766
esa |   AREQ  | 1705-0  0:40:00 |         938
esa |   AREQ  | 1705-0  0:55:00 |        -681
esa |   AREQ  | 1705-0  1:00:00 |        1346
esa |   AREQ  | 1705-0  1:25:00 |       -1335
esa |   AREQ  | 1705-0  1:50:00 |         685
esa |   NNOR  | 1705-0 10:50:00 |        1495
esa |   NNOR  | 1705-0 11:35:00 |        -606
esa |   NNOR  | 1705-0 13:30:00 |       -2471
esa |   NNOR  | 1705-0 13:55:00 |       -1059
esa |   NNOR  | 1705-0 22:00:00 |        1068
grg |   GUAT  | 1705-0  2:05:00 |        -855
grg |   WROC  | 1705-0 10:10:00 |       -5386
jpl |   NNOR  | 1705-0  4:30:00 |       -3007



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.35     4.38     4.37     4.37   | 6.45e-14  6.58e-15  2.17e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.35     4.38     4.37     4.37   | 5.54e-14  6.17e-15  2.34e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.34     4.38     4.37     4.37   | 3.97e-14  7.94e-15  1.11e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.32     4.38     4.37     4.37   | 2.91e-14  1.05e-14  3.27e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.79     4.38     4.37     4.37   | 4.12e-14  9.40e-15  8.87e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.30     4.38     4.37     4.37   | 5.55e-14  1.37e-14  1.84e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.32     4.38     4.37     4.37   | 2.93e-14  1.09e-14  1.88e-15 |
 WTZR |   288   287     1   288     3.00     4.38     2.43     2.43   | 5.51e-14  1.11e-14  3.20e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     4.32     4.38     4.37     4.37   | 2.86e-14  5.25e-15  7.76e-16 |
 ZECK |   288   285     1   288     3.40     4.38     2.57     2.57   | 4.49e-14  5.56e-15  2.31e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.37     4.38     3.49     3.49   | 4.07e-14  1.10e-14  2.79e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.32     4.38     4.37     4.37   | 3.28e-14  1.11e-14  2.46e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.49     4.38     4.37     4.37   | 4.44e-14  8.25e-15  3.94e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     4.29     4.36     4.35     4.35   | 3.36e-14  5.63e-15  1.38e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     4.15     4.36     4.35     4.35   | 4.05e-14  9.36e-15  2.80e-15 |
 USNO |   287   283     2   287     2.89     4.36     4.35     4.35   | 7.89e-14  2.23e-14  1.50e-14 |
 SPT0 |   276   276     0   276     4.14     4.19     4.18     4.18   | 2.85e-14  8.64e-15  1.80e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.51     3.69     0.31     0.31   | 6.92e-14  2.51e-14  2.18e-14 |
 CONT |   288   288     0   288     2.30     3.08     0.60     0.60   | 4.48e-14  2.77e-14  5.32e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.14     2.67     4.37     4.37   | 9.93e-14  1.75e-14  2.82e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.09     2.54     0.18     0.18   | 4.68e-14  2.60e-14  6.66e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.06     2.49     1.03     1.03   | 7.77e-14  1.01e-14  1.94e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     2.05     2.46     4.37     4.37   | 8.55e-14  1.27e-14  7.05e-15 |
 TIDB |   288   282     3   288     1.95     2.23     1.84     1.84   | 9.42e-14  2.28e-14  7.48e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.81     1.91     1.44     1.44   | 4.25e-14  8.55e-15  9.40e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     1.41     1.15     0.19     0.19   | 9.89e-12  3.04e-12  1.51e-12 |
 IENG |   288   288     0   288     1.00     0.59     0.27     0.27   | 3.30e-14  9.28e-15  7.37e-15 |
 IRKT |   288   288     1   288     0.92     0.50     0.69     0.69   | 8.06e-14  1.57e-14  3.21e-14 |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.73     0.31     0.21     0.21   | 6.30e-14  1.15e-14  1.99e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.32     0.29     0.49     0.49   | 5.77e-14  3.22e-14  3.92e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.62     0.22     0.07     0.07   | 5.46e-14  9.73e-15  6.36e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     0.52     0.16     0.17     0.17   | 5.82e-14  1.48e-14  4.84e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.46     0.12     0.01     0.01   | 2.48e-13  7.77e-14  5.75e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.70     0.12     0.79     0.79   | 2.16e-13  5.71e-14  1.28e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.37     0.12     0.68     0.68   | 7.39e-13  5.82e-14  2.06e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.43     0.11     0.03     0.03   | 3.61e-13  9.90e-14  3.16e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.43     0.11     0.03     0.03   | 3.96e-13  1.31e-13  2.63e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.37     0.08     0.04     0.04   | 4.14e-14  7.67e-15  2.43e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     1.30     0.07     2.50     2.50   | 6.40e-14  2.15e-14  1.97e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.35     0.35   | 4.28e-13  1.67e-13  5.95e-14 |
 G06  |   288   274     5   288     0.42     0.06     0.41     0.41   | 6.87e-13  2.22e-13  1.52e-13 |
 G04  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.22     0.22   | 4.90e-13  1.45e-13  7.02e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.80     0.05     0.02     0.02   | 2.04e-13  6.03e-14  1.98e-14 |
 SYDN |   287   285     0   287     0.28     0.04     1.29     1.29   | 5.64e-13  1.55e-13  2.85e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.30     0.30   | 6.00e-13  8.98e-14  2.61e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.35     0.04     1.27     1.27   | 5.52e-13  6.44e-14  2.98e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.36     0.36   | 5.98e-13  6.00e-14  1.54e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.99     0.99   | 6.52e-13  6.82e-14  2.51e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.32     0.32   | 6.06e-13  6.66e-14  2.14e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.52     0.52   | 6.87e-13  7.79e-14  2.25e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.62     0.62   | 6.63e-13  6.63e-14  3.88e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.87     0.87   | 6.75e-13  6.48e-14  1.35e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.11     0.11   | 5.26e-13  6.10e-14  2.34e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.31     0.04     1.33     1.33   | 5.92e-13  6.33e-14  3.19e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.87     0.87   | 6.64e-13  6.48e-14  1.52e-14 |
 G11  |   288   287     0   288     0.30     0.03     0.17     0.17   | 6.80e-13  7.02e-14  4.37e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.27     0.27   | 7.27e-13  7.13e-14  5.60e-14 |
 ALGO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.51e-14  7.01e-15  4.58e-15 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-14  6.90e-15  3.31e-15 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-13  2.62e-13  1.42e-13 |
 FLRS |   288   251    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.65e-12  1.07e-12  2.13e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.00e-13  2.87e-13 |
 G08  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  4.79e-13  2.79e-13 |
 G09  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  5.00e-13  3.11e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.09e-13  6.26e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  1.07e-13  1.84e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.47e-13  7.62e-14  4.89e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  9.60e-14  1.45e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.59e-13  3.97e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.88e-13  7.09e-14  2.13e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  7.23e-13  6.32e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-13  1.72e-13  4.68e-13 |
 GRAS |   288   234    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-11  5.61e-12  6.90e-13 |
 GRAZ |   287   175    64     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.36e-11  4.91e-12  7.98e-13 |
 LAMA |   288   211    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-11  2.41e-12  4.56e-13 |
 NYAL |   286   233    33     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  2.01e-13  3.29e-14 |
 PRDS |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  4.41e-13  3.27e-13 |
 SCH2 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.16e-13  1.77e-13  2.55e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  3.29e-13  1.17e-13 |
 SUWN |   288   245    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.44e-12  1.32e-12  4.69e-13 |
 SYOG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.23e-13  1.50e-13  6.10e-14 |
 TLSE |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  6.70e-13  1.11e-13 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.29e-13  1.72e-13 |
 TWTF |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.53e-14  8.65e-15  1.93e-15 |
 USUD |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-13  1.32e-14  2.76e-15 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-14  3.96e-15  1.19e-15 |
 GOLD |   288   285     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.56e-13  5.30e-14 |
 YEBE |   287   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.62e-14  1.39e-14  1.02e-14 |
 NOT1 |   288   237    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-13  4.48e-14  4.88e-13 |
 BRST |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  8.46e-13  1.45e-13 |
 WES2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-14  1.59e-14  4.45e-15 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-14  9.10e-15  3.03e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.21e-22  6.83e-20  1.85e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SPT0      YELL      SVTL |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
