
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1715   Day: 3   MJD: 56252                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117095    401    -597    -634     32     35     22     92     88    103    0.00
 cof |  2880     0 117095    544    -557    -639     19     19     21     87     82    100   12.44
 emr |  2880     0 103325    685    2478    -744     13     13     16     92     95     73   17.59
 esa |  2880     0 120211     46     639     -81     10      9     10    101    112     62   26.90
 grg |  2880     0 120778   1078    -174     190     16     14     19    146    142    157   14.73
 mit |  2880     0 110039   6981    -460     566     24     24     28    218    235    141    8.71
 gfz |   288     0  54766   1595     254    -114     21     21     21    145    119    150    9.28
 igr |   288     0  41632    407   10729   -1140     20     21     20    105     69    113    0.00
 jpl |   288     0  23017    580    2565    -635     18     20     16    118    130    111   10.36
 ngs |    96     0   2880      4    -777    -361   2377   2377      0   3874   3874      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   cof   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   -85   -65    99   -92    10   173   -60   -52   -59   984     - |
    2 |   -22   -12   -47    52   -19   -10     2    11   -55 -1130     - |
    3 |    54    40    74   133  -276  -159   127    36   -37 -8934     - |
    4 |   -45   -48     1    52    37  -159    14     1    17   608     - |
    5 |    68    80    84   -13   -48  -191   100    95   135   -10     - |
    6 |    23     3   110   176  -168  -494    90   -38   -20 -2116     - |
    7 |   110   104    98   -52   -83   -73    83    69   163  -826     - |
    8 |     7    10   -93   133    45  -322   112    66   -31 -5531     - |
    9 |   -13   -22    75   121   -50  -414    43    29     X  1435     - |
   10 |  -123  -111  -143   122   192  -252    14   -19   -18 -5934     - |
   11 |    43    35    83  -110   133  -104  -124   -25   107  3724     - |
   12 |   -68   -66   -94  -130   336   155  -175   -92  -146  -767     - |
   13 |  -168  -172   -39   -85   164   419  -149  -137  -174  4500     - |
   14 |   -11   -19   -29    34   -33    47   -52   -26   -41  3602     - |
   15 |   -33   -17    49  -103   176   -71     9     5   112   436     - |
   16 |    64    72   -11    66  -178    13    17    76     8  3220     - |
   17 |   203   218    71  -188  -124   303    95    70   180   299     - |
   18 |     4     6    41   -54  -137   286   131    47    67  4548     - |
   19 |    78    72  -142   -23    13   256  -172   -63   -33   443     - |
   20 |    33    40   -13    98  -224    41    -1    71    35  2558     - |
   21 |    18    25     5    17  -179   203    49    69   -36  2383     - |
   22 |  -106  -108  -227   149    33   131   -77    -6  -210  -404     - |
   23 |    29    31    59  -160   208     X  -139   -42   -29  -470     - |
   24 |   -41   -43    -2    15   -38    70   129    18     X  -670     - |
   25 |   -66   -73  -134     1   123   176  -103   -56    -6  1073     - |
   26 |   -14   -21    76   102   -73  -344   174    40   111 -1361     - |
   28 |  -103   -88   -19    69    49  -107   -23   -13  -185  3560     - |
   29 |   134   114   188  -235    14   121    21   -21   298 -1947     - |
   30 |   -20   -40   -66    87   -50     X    35   -32   -25 -3137     - |
   31 |    47    55   -57  -184   145   382  -114   -39   -88  -258     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -46   -65     -    52     -     -   -44    29   -17     -     - |
 ADIS |     -     -     -     -  -361     -   572   465     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -   -19    33     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -     -    10     -     -     -   -19     -     -     -     - |
 ALGO |     -     -    29     -     -   -75    14    -3     -     -     - |
 ALIC |   -73  -116     -    61   118  -168   -51   -51     -     -     - |
 ALRT |  -106  -170     -     -   150     -   -12   -75     -     -     - |
 AMC2 |    15   -23     -     -    34    93  -112    -8     -     -     - |
 ANKR |     -     -     -   -11    30     -   -52     -    31     -     - |
 AREQ |     -     -     -     -     -    40    19     -   -50     -     - |
 ARTU |    93    58     -   -35    20     -   -80     6    66     -     - |
 ASPA |     -     -     -    28   282     -  -554    60     -     -     - |
 AUCK |   -66  -130     -    60    63  -127    20   -19     -     -     - |
 BAKE |     -     -     -    46  -124     -   184     -  -110     -     - |
 BAKO |     -     -     -     -     -   -57    54     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     -     -     -     -     -    91   149   -81     -     - |
 BARH |     -     -     -    11   -55     -    54     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -     -    65     -     -  -188     -     -     -     - |
 BJFS |   116    93     -   -97   105     -   -10     -     -     -     - |
 BJNM |    -3   -37    26     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   170  -127     -     X   -76  -260     -     - |
 BOR1 |   -21   -46     -     -     -     -    62    56     -     -     - |
 BREW |     -     -    -6     -     -   144     -     -  -111     -     - |
 BRFT |   -56  -136     -    55    77     -  -118     5    15     -     - |
 BRMU |   -10   -77     -    54   -16   -81   -96   -60   129     -     - |
 BRST |    61    27     -   -12     -     -     -   -37     -     -     - |
 BRUX |   -39   -62     -     -   143     -  -143   -97     -     -     - |
 BUCU |     -     -     -   -89   163     -     -     -     -     -     - |
 CAGZ |    77    14     -    -6     -     -     -    10     -     -     - |
 CAS1 |   -29   -23     -    66    34   -80   -59     2   -73     -     - |
 CEDU |     -     -     -    65  -106     -   -19     -     -     -     - |
 CGGN |     -     -     -    45     -     -     -    30  -116     -     - |
 CHAN |     -     -     -     5     -     -  -126   207   100     -     - |
 CHPI |   -27   -70     -     -     0     -    93    70     -     -     - |
 CHTI |   -76  -121     -   -55   202     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |    29    -5   -65    33   -49   -12   121   -37     -     -     - |
 CNMR |     -     -     -     -     -     -  -145     -   130     -     - |
 COCO |    73    59     -   -32    47     -   -77    29    16     -     - |
 CONZ |     -     -     -     -   213   -20  -320  -182     -     -     - |
 CRO1 |     -     -     3     -    72  -150    21   -40     -     -     - |
 CUSV |     -     -     -    98     -     -  -284     -     -     -     - |
 DAEJ |  -145  -165    54     -     -     7   112   -50     -     -     - |
 DARW |   -27   -90     -   144    45  -135   -53   -74  -171     -     - |
 DAV1 |    73    80     -   -30   284  -373  -121   -25     -     -     - |
 DGAR |   101    44     -     -    69     -  -171   -43     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -    30     -     -   -86     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -     -   -16     -     -    45     -     -     -     - |
 DRAO |     -     -   -93   -11   215  -102   -35     -     -     -     - |
 DUBO |     -     -     -     0   176  -119  -167  -119     -     -     - |
 DUM1 |     -     -     -     2     -     -     -     -    -5     -     - |
 FAIR |     -     -    50     -    11     -   -94    10   -16     -     - |
 FLIN |   -21   -67     -   117     -  -128    47    44  -158     -     - |
 FLRS |     -     -     -     7     -     -   -21     -     -     -     - |
 GLPS |   100    61     -     -     -     -     -     -   -73     -     - |
 GLSV |    91    57     -    -9   -29     2    -5    13     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -   -14     -     -    39   -39     -     -     - |
 GOLD |   -62   -91     -    12   110     -   -89   -55     -     -     - |
 GOPE |    77    31     -     -   -61    52     6     -     -     -     - |
 GRAS |    -4   -53     -    20     -     -    14     -     -     -     - |
 GRAZ |    59    11     -     -     -     5   -19    11     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   302     -  -480     -     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -     -     -    84     -     -   -71     -     - |
 GUAT |     0   -22     -   -17   314  -115  -314   -24     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -   -25    25     -    31    68     -     -     - |
 HARB |  -161  -184    23    97     -     -   -76   -77     -     -     - |
 HERS |  -115  -143     X    88     -   -73     -   -92     -     -     - |
 HERT |     7   -31     -    19    -8     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -73   -99     -     -   151   -81   -32     -     -     -     - |
 HOB2 |  -603  -336   262   141    86     -  -538  -137     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -   -93    -1     -   271   -34     -     -     - |
 HOLB |    24   -44     -     -     -     -    59     -     -     -     - |
 HOLM |    81    36     -   -13   -77    56    59     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -   137     -  -218  -251     -     -     - |
 HYDE |   -46   -94     -    34   222  -215  -123     -     -     -     - |
 IENG |   -12   -29    18     -     -     5     -     2     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   163     -  -259     -     -     -     - |
 INVK |    35   -21     -     -     -     -    29    43     -     -     - |
 IRKJ |     -     -     -   -26   -44   130    24     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    48     -  -226   242    40     -     -     -     - |
 JOZ2 |   102    73     -   -21     -   -38     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     -     8     -     -     -   -15     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    29     -     -     X   -54    -9     -     -     - |
 KARR |     -     -     -   -10   176     -   -93     -  -139     -     - |
 KELY |   -97  -156     -    64     -     -    46   -16   -19     -     - |
 KERG |     -     -    74    25     -  -166   -56     -     -     -     - |
 KIRU |   -56   -74   -51    47     -     -    60   -31     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -  -138   274     -    55   156     -     -     - |
 KOKB |   -10   -83   -25     -    57   143     -   -46   -59     -     - |
 KOUC |     6     X     -    61  -143     -    48     -     -     -     - |
 LAMA |   -10   -42     -     -   116     -  -128   -80     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    55     -     -  -158     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    41   -58     X     -    92   124     -     -     - |
 LROC |     -     -     -     -     -     -     2     -    -2     -     - |
 MAC1 |    62    23     -     -    38   -15   -93   -10    14     -     - |
 MAL2 |     -     -     -   -14    70     -   -71     5     -     -     - |
 MANA |     -     -     -     -    62     -  -201     -    60     -     - |
 MAR6 |     -     -    -9    34    54   -35     -     -  -119     -     - |
 MAS1 |     -     -   -39    70  -111     -    47   -21     -     -     - |
 MATE |     -     -     X    28     X     -   -81  -117     -     -     - |
 MAW1 |     2    -7     -   -13   189  -107  -121   -49     -     -     - |
 MBAR |   -58   -78     -   -90   230     -     -   -35     -     -     - |
 MCM4 |   -49   -66   -93     -   339  -158  -125     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -41    49   -12     -    61    17   -95     -     - |
 MDVJ |   239   203     -  -126    16    30    39   116     -     -     - |
 MEDI |     -     -     7     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 METS |    35    23    64     -     -     2  -153   -38     -     -     - |
 MIZU |  -107  -144   -85     -     -    -4   358  -101     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    18   -39     -     9     -     -     -     - |
 MOBS |    -9   -14     -   112     -  -276     -   -10   -43     -     - |
 MQZG |     -     -     -   -94   171     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    15   -40     -    26   -16     -     2     -     -     -     - |
 NICO |   -27   -58     -    11   119   -64   -83     -     -     -     - |
 NIST |   -69   -96    68     -     -     -     -  -100     -     -     - |
 NKLG |   -67  -115     -    68     -     -   -76   -21    37     -     - |
 NOVM |     -     -     -    -2     X     -     6     -     -     -     - |
 NRC1 |    92    72    57     -  -197    72    39  -168     -     -     - |
 NRIL |   -62  -122     -   -13   133    86    21   -28   -99     -     - |
 NRMD |    36    -2     -     -     2     -     X     -     -     -     - |
 NTUS |   100    74     -    21    69  -241   -48   -26     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -   -33     -     -    95   -35     -     -     - |
 NYAL |     -     -   -36     -   193  -286    30     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -   -19    65     -   -46     -     -     -     - |
 OHI3 |  -280  -353     -     -   298     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -81  -104     3     2    96   -20    -5  -126     -     -     - |
 OPMT |    33   -13     -     -     -    57   -37     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    10     -     -   -28   166     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     -   237  -302    29     -  -109     -     - |
 PDEL |    32    15     -    70   -44   -21  -134   -46     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    79     -     -  -286  -130    52     -     - |
 PIMO |     -     -     -    -6   -51     -    97   -39     -     -     - |
 POL2 |  -121  -142     -     -   120     -     -  -139     -     -     - |
 POLV |     -     -     -     -   -33     -    52     -     -     -     - |
 POTS |     -     -     -   -40    48     -    39    34     -     -     - |
 POVE |     -     -     -   -25     -     -    72     -     -     -     - |
 PRDS |   -31   -87    13     -     -   125   -28   207     -     -     - |
 PTBB |    67    44     0     -     -   -63     -    77     -     -     - |
 QAQ1 |  -182  -211   -57     -   274     -   -43  -120     -     -     - |
 QUIN |    21     5     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    13   -11     -     -     -     -    88     -   -65     -     - |
 RAMO |     -     -     -  -110   283     -  -130     -     -     -     - |
 RESO |    71    11     -   -16   131     -   -92     -   -74     -     - |
 REUN |   -37   -67     -     -     -     -    90    46     -     -     - |
 REYK |     -     -     -     -   307     -  -125   -86  -325     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -111     -     -   322    72     -     -     - |
 RIOP |    58     4     -    69     -  -220     X     -     -     -     - |
 SALU |     -     -     -    41     -     -  -118     -     -     -     - |
 SANT |   -19   -67     -     -   204     -  -233  -132     -     -     - |
 SCH2 |    24    -1     7    14   -96     -   216     2  -103     -     - |
 SCOR |     -     -     -   -23    88     -   -72     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -27   132     -   -41    39   -81     -     - |
 SFER |     -     -    -7   -36   149   -39   -82     -     -     -     - |
 SOFI |   -59   -96     -    68   138  -249   -53     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -     -     -    98   -92     -     -     -     - |
 SPT0 |   -51   -72     5     -    68   -22     -     -     -     -     - |
 SSIA |    -2   -14     -     -     -     -    18     -     -     -     - |
 STHL |     -     -     -    68     -     -  -252   -81    49     -     - |
 STJO |     -     -   -71     -   150  -112     X   -45     -     -     - |
 STR1 |     -     -   -23     -   170  -241     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -22   -42     -     -   109     -     -     -  -102     -     - |
 SUTM |   -26   -53    13     -     -     -    47     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -    78     -     -     -  -147     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -     -    74  -136     -     -   420     -     -     - |
 SYDN |     4   -31     -    18     -   -13     -   229     -     -     - |
 SYOG |   -30   -51    11    57    48  -149   -86   -25    29     -     - |
 THTI |     -     -     -    54   -26     -  -115     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -    33     -  -101     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -36   -83   107     -  -175     -   187    36     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -32     -    72   192  -233  -124     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -   -12    65     -   -69   -60     -     -     - |
 TLSE |   -68  -110    72    33     -     X   -85     -     -     -     - |
 TOW2 |   -54  -121     -    25   325  -246   -59   -22  -120     -     - |
 TRO1 |     -     -     -   128  -137     -  -192     -     -     -     - |
 TSKB |   -83  -126    89     -     -    77   -73   -15     -     -     - |
 TWTF |   -44   -78    -8     -     -   -10    67    -9    56     -     - |
 UFPR |     -     -     -   -15     -     -    43     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -18     -     -   124    35   -63     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -    49     -   -78     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -112   247     -   -67  -185     -     -     - |
 USN3 |   -29   -60    16     -    16    27     -    -8     -     -     - |
 USNO |   105    66    48     -  -165   118     -    67     -     -     - |
 USUD |  -141  -177   -44     -     -     -   319     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -     -   -54     -     -   -75     -   207     -     - |
 VESL |     -     -     -    86    35     -     -     -  -259     -     - |
 VILL |     -     -     3    30     -     -   -92     1     -     -     - |
 WAB2 |    66    53     -     -     -   -25   -48    40     -     -     - |
 WES2 |     -     -    46    61   -94   -25   -94  -125     -     -     - |
 WHIT |   119    78   120   -11  -178     -   -17    80     -     -     - |
 WILL |   -16   -86    28     -     -     -    63     -     -     -     - |
 WIND |     -     -     -   -80   109     -    60     0     -     -     - |
 WROC |   -79  -110     -     -   219  -214     -     -     -     -     - |
 WSRT |    54    64    -9     -    30    57  -171   -42     -     -     - |
 WTZA |    -6   -19     -     -     -    26     -   -24     -     -     - |
 WTZR |   -50   -78     -     -   251  -315     -  -263     -     -     - |
 WUHN |     -     -    20   -18     -     -    15   283     -     -     - |
 XMIS |   -78   -84     -   -41   280     -  -212  -155     -     -     - |
 YAKT |    -9   -13     -    35     -   140  -163    37   -49     -     - |
 YAR2 |     -     -    80     -     -     -  -152   -61     -     -     - |
 YAR3 |  -181  -203     -    94     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -    -6    10     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -  -102     -   305  -286     -  -127     -     -     - |
 YELL |  -573     X   232     -  -277     -     X  -607     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -     -     -     -   -64    -6    57     -     - |
 ZAMB |   -39  -152     -    21    81     -   -41     6    49     -     - |
 ZECK |   -42   -70     -    50   -19   -67    40    -1     -     -     - |
 ZIM2 |   -16   -70     -    32     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    28   -16     -     -     -    -2    23    21     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   cof   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    18    13    13     7    13    12    22    16    16   682     - | 2880    165
    2 |    26    23    19    17    13    31    13     8    12  1086     - | 2880    243
    3 |    27    15    13    10    11    18    16    13    31  4247     - | 2880   1531
    4 |    26    16    12    16    12    28    12     7     9  1283     - | 2880    419
    5 |    33    27    11    10    14    24    23    24    24  1299     - | 2880    348
    6 |    25    16    16    10    13    29    15    11    11  3197     - | 2880   1412
    7 |    30    20    10    10    16    28    24    26    25   577     - | 2880    296
    8 |    40    17    10     7    17    13    11    11    14  5301     - | 2880   3199
    9 |    33    14    13     8    15    16    17    13     X  4374     - | 2880   3903
   10 |    20    24    11     9    17    41    13    13    15  3286     - | 2880   2692
   11 |    27    15    12     6    13    18    20     9    12  2874     - | 2880    331
   12 |    39    16    11    11    19    14    31    31    32   523     - | 2880    304
   13 |    38    17    16     9    14    63    33    34    32   838     - | 2880    230
   14 |    26    15    14     9    16    17    11    20    13   857     - | 2880    151
   15 |    35    23    10     6    17    16    14    19    15   675     - | 2880    200
   16 |    23    15    13    10    11    18    12    14     9   416     - | 2880    370
   17 |    39    33    20     8    12    17    28    26    27  1253     - | 2880    332
   18 |    30    13    14     9    13    22    22    19    20   776     - | 2880    256
   19 |    73    36    15    11    15    30    20    22    20  1113     - | 2880    145
   20 |    21    14    14     9    15    23    19    10    12   431     - | 2880    457
   21 |    15     7    10     8    10    17    12     9     9   699     - | 2880    307
   22 |    30    17    12     9    14    16    28    27    28  1733     - | 2880    852
   23 |    37    14    14     8    18     X    18    24    19   550     - | 2880    160
   24 |    28    13    11     7    15    18    18    21     X  4691     - | 2880   1517
   25 |    34    16    17    17    15    25    18    15    17   827     - | 2880    269
   26 |    36    16    12    10    19    14    26    27    27  1542     - | 2880    349
   28 |    30    19    12     7    13    16    29    21    22  2735     - | 2880    896
   29 |    32    14     9     6    14    17    30    31    32   981     - | 2880    230
   30 |    80    27    17    12    16     X    22    39    22  5269     - | 2879   2062
   31 |    39    15    13    10    17    25    22    26    19  1176     - | 2880    638
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    26    26     -    12     -     -    18    10    17     -     - |  288  10780
 ADIS |     -     -     -     -    17     -    27    18     -     -     - |  265    >>>
 AJAC |     -     -     -     -    18    30     -     -     -     -     - |  288   3184
 ALBH |     -     -    12     -     -     -    22     -     -     -     - |  288  10097
 ALGO |     -     -    12     -     -    18    12    11     -     -     - |  288     45
 ALIC |    40    41     -    12    21    18    19    12     -     -     - |  288   4185
 ALRT |    17    22     -     -    12     -    17    14     -     -     - |  288   7675
 AMC2 |    16    16     -     -    13    20    17    14     -     -     - |  288     25
 ANKR |     -     -     -     6    10     -    19     -     9     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -     -     -     -     -    35    11     -    28     -     - |  288   6835
 ARTU |    14    15     -     5    14     -    26     7     8     -     - |  288  12450
 ASPA |     -     -     -    13    27     -    24    14     -     -     - |  288  18936
 AUCK |    20    19     -     8    15    23    12    21     -     -     - |  288   8656
 BAKE |     -     -     -     8    11     -    18     -    13     -     - |  288    >>>
 BAKO |     -     -     -     -     -    30    28     -     -     -     - |  287   3887
 BAN2 |     -     -     -     -     -     -    25    47    22     -     - |  287  10614
 BARH |     -     -     -     6    13     -    13     -     -     -     - |  288   3124
 BDOS |     -     -     -    14     -     -    41     -     -     -     - |  282  32111
 BJFS |    18    21     -     6    11     -    23     -     -     -     - |  288  17646
 BJNM |    14    13     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     28
 BOGT |     -     -     -    10    17     -     X    24    12     -     - |  288  20125
 BOR1 |    17    13     -     -     -     -    18    15     -     -     - |  288   9583
 BREW |     -     -    22     -     -    36     -     -    13     -     - |  288     65
 BRFT |    30    25     -    15    30     -    37    11    21     -     - |  288   3035
 BRMU |    26    19     -    11    23    28    16    16    10     -     - |  288   3086
 BRST |    23    17     -     8     -     -     -    11     -     -     - |  276   1751
 BRUX |    20    24     -     -    20     -    18    24     -     -     - |  288     29
 BUCU |     -     -     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  288   4134
 CAGZ |    23    20     -     9     -     -     -    12     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    12    17     -    11    13    25     8    12    14     -     - |  288   3623
 CEDU |     -     -     -     6    12     -     8     -     -     -     - |  288    >>>
 CGGN |     -     -     -     4     -     -     -    11    10     -     - |  288  27561
 CHAN |     -     -     -     4     -     -    18    11    11     -     - |  288   8782
 CHPI |    32    31     -     -    22     -    20    19     -     -     - |  288  19999
 CHTI |    41    28     -    15    37     -     -     -     -     -     - |  288  20326
 CHUR |    18    20    21    10    17    23    15    16     -     -     - |  288   3438
 CNMR |     -     -     -     -     -     -    23     -    21     -     - |  288   7139
 COCO |    23    22     -     9    19     -    13    12     9     -     - |  288  13368
 CONZ |     -     -     -     -    19    39    16    21     -     -     - |  288     42
 CRO1 |     -     -    20     -    27    28    26    24     -     -     - |  288     26
 CUSV |     -     -     -     6     -     -    16     -     -     -     - |  288  11897
 DAEJ |    13    17    20     -     -    25    24    22     -     -     - |  288   1037
 DARW |    31    35     -    21    33    38    27    26    20     -     - |  288   4037
 DAV1 |    30    30     -     7    19    27    10     8     -     -     - |  288   3553
 DGAR |    45    42     -     -    23     -    40    14     -     -     - |  288  22217
 DGAV |     -     -     -    12     -     -    34     -     -     -     - |  288   6748
 DRAG |     -     -     -    13     -     -    38     -     -     -     - |  271   4860
 DRAO |     -     -    12     7    19    27    13     -     -     -     - |  288   5826
 DUBO |     -     -     -    10    16    18    13    12     -     -     - |  288   2648
 DUM1 |     -     -     -     5     -     -     -     -    12     -     - |  287   4786
 FAIR |     -     -    13     -     9     -    26     6     8     -     - |  288  10735
 FLIN |    24    21     -     9     -    28    25     5    12     -     - |  288   5952
 FLRS |     -     -     -    12     -     -    35     -     -     -     - |  288   4136
 GLPS |     8    11     -     -     -     -     -     -    13     -     - |  288  23902
 GLSV |    25    21     -    13    14    29    16     7     -     -     - |  288   4821
 GMSD |     -     -     -     6     -     -    16    30     -     -     - |  288   9679
 GOLD |    16    15     -    10    18     -    13    14     -     -     - |  288   3575
 GOPE |    24    22     -     -    14    30    19     -     -     -     - |  288    411
 GRAS |    17    18     -    11     -     -    13     -     -     -     - |  288  18051
 GRAZ |    21    28     -     -     -    39    12    14     -     -     - |  288   2969
 GUAM |     -     -     -     -    17     -    27     -     -     -     - |  288  22322
 GUAO |     -     -     -     -     -    17     -     -    14     -     - |  288     75
 GUAT |    22    21     -    14    24    34    14    35     -     -     - |  288   3787
 GUUG |     -     -     -    14    27     -    19    25     -     -     - |  288   9489
 HARB |    24    22    24    16     -     -    18    12     -     -     - |  288  20366
 HERS |    23    23     X    10     -    38     -    17     -     -     - |  288     18
 HERT |    24    21     -    11    21     -     -     -     -     -     - |  288   3638
 HNPT |    14    12     -     -    18    29    13     -     -     -     - |  288   3442
 HOB2 |    19    33    20    18    24     -    41    47     -     -     - |  272    >>>
 HOFN |     -     -     -    11    24     -    48    20     -     -     - |  287    >>>
 HOLB |    13    15     -     -     -     -    20     -     -     -     - |  288   5810
 HOLM |    15    17     -     5    20    27    24     -     -     -     - |  288   8617
 HRAO |     -     -     -     -    18     -    28    24     -     -     - |  287  15539
 HYDE |    30    20     -    18    19    40    36     -     -     -     - |  288   5257
 IENG |    13    16    13     -     -    15     -    23     -     -     - |  288     86
 IISC |     -     -     -     -    15     -    23     -     -     -     - |  216  10223
 INVK |    15    14     -     -     -     -    19    17     -     -     - |  288  10200
 IRKJ |     -     -     -     7    11    16    18     -     -     -     - |  288    175
 IRKT |     -     -    15     -    15    17    19     -     -     -     - |  288    130
 JOZ2 |    18    17     -     5     -    27     -     -     -     -     - |  288   3346
 JOZE |     -     -     7     -     -     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -     -    10     -     -     X    19    13     -     -     - |  130   6517
 KARR |     -     -     -     8    16     -    22     -    10     -     - |  288    >>>
 KELY |    11    12     -     7     -     -    13     8    13     -     - |  288  10474
 KERG |     -     -    27    14     -    34    20     -     -     -     - |  288   6407
 KIRU |    18    17    22    15     -     -    19    25     -     -     - |  288   8062
 KIT3 |     -     -     -    10    26     -    17    12     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    12    16    16     -    15    15     -    23    15     -     - |  288     62
 KOUC |   168     X     -     9    20     -    20     -     -     -     - |  262  12139
 LAMA |    13    11     -     -    11     -    13    12     -     -     - |  288   2708
 LHAZ |     -     -     -    18     -     -    52     -     -     -     - |   11    >>>
 LPGS |     -     -    28    16     X     -    20    26     -     -     - |  288    >>>
 LROC |     -     -     -     -     -     -    59     -    53     -     - |  281  13356
 MAC1 |    22    23     -     -    19    19    22    13    17     -     - |  288   2429
 MAL2 |     -     -     -    13    33     -    23    14     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -     -    19     -    24     -    18     -     - |  288  13160
 MAR6 |     -     -    13    10    15    26     -     -     9     -     - |  288   2314
 MAS1 |     -     -    44    23    23     -    18    23     -     -     - |  288  30718
 MATE |     -     -     X     4     X     -    11    52     -     -     - |  285  38160
 MAW1 |    14    17     -    10    22    22    13    16     -     -     - |  288   3951
 MBAR |    24    20     -    12    20     -     -    19     -     -     - |  288  10825
 MCM4 |    25    21     9     -    11    26    16     -     -     -     - |  288   9408
 MDO1 |     -     -    14    11    25     -    37    10    10     -     - |  288  21423
 MDVJ |    14    15     -    11    18    21    22    12     -     -     - |  288     21
 MEDI |     -     -    18     -     -    37     -     -     -     -     - |  288    185
 METS |    24    16    10     -     -    24    15    13     -     -     - |  287    321
 MIZU |    11    11    24     -     -    36    15    12     -     -     - |  288    622
 MKEA |     -     -     -     9    18     -    19     -     -     -     - |  288  32617
 MOBS |    14    16     -     9     -    26     -    10    13     -     - |  288   4200
 MQZG |     -     -     -     7    13     -     -     -     -     -     - |  288   7146
 NANO |    16    16     -    10    24     -    10     -     -     -     - |  288   3744
 NICO |    23    25     -    14    32    35    13     -     -     -     - |  288   4126
 NIST |    19    15    10     -     -     -     -    50     -     -     - |  288     14
 NKLG |    13    13     -     8     -     -    14    22    13     -     - |  288  12770
 NOVM |     -     -     -    10     X     -    29     -     -     -     - |  268     68
 NRC1 |    15    17    12     -    15    24    14     9     -     -     - |  288     17
 NRIL |    13    18     -     7    10    23    10     6    10     -     - |  288   8593
 NRMD |    26    25     -     -    21     -     X     -     -     -     - |  286  12602
 NTUS |    36    32     -    15    26    35    29    13     -     -     - |  288   3559
 NYA1 |     -     -     -     5     -     -    16     7     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     -    17     -    12    24    13     -     -     -     - |  288    427
 OHI2 |     -     -     -     8    21     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI3 |    55    52     -     -    44     -     -     -     -     -     - |  159   4557
 ONSA |    20    20    17     9    15    32    14    16     -     -     - |  288     42
 OPMT |    13    14     -     -     -    21    16     -     -     -     - |  287     22
 OUS2 |     -     -     -     5     -     -    15    53     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     -    14    21    15     -    14     -     - |  288   7944
 PDEL |    26    25     -    12    21    33    19    14     -     -     - |  288   4489
 PETS |     -     -     -     6     -     -    15    11    14     -     - |  288  11818
 PIMO |     -     -     -    15    26     -    25    17     -     -     - |  288  20214
 POL2 |    18    13     -     -    11     -     -    13     -     -     - |  287  12860
 POLV |     -     -     -     -    18     -    28     -     -     -     - |    3  63237
 POTS |     -     -     -     7    10     -    17    53     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     -     8     -     -    24     -     -     -     - |  240   9350
 PRDS |    17    17    18     -     -    30    21    36     -     -     - |  288     73
 PTBB |    18    16    15     -     -    30     -    26     -     -     - |  288     59
 QAQ1 |    18    20     6     -    10     -    31    20     -     -     - |  288  10884
 QUIN |    19    15     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  12891
 RABT |    17    19     -     -     -     -    18     -    11     -     - |  288  22977
 RAMO |     -     -     -     6    13     -    12     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |    10    13     -     8     9     -    17     -    20     -     - |  288   9785
 REUN |    17    21     -     -     -     -    28    17     -     -     - |  288  11411
 REYK |     -     -     -     -    21     -    34    11    11     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     5     -     -    14    42     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    24    21     -    13     -    24     X     -     -     -     - |  288   8795
 SALU |     -     -     -     6     -     -    17     -     -     -     - |  288  11727
 SANT |    42    37     -     -    31     -    19    22     -     -     - |  288  14868
 SCH2 |    23    23     7    13    18     -    12    14    12     -     - |  288  21400
 SCOR |     -     -     -     6    13     -    16     -     -     -     - |  288   7907
 SEY1 |     -     -     -    17    31     -    31    17    29     -     - |  288  18894
 SFER |     -     -    13     8    25    25    16     -     -     -     - |  288     65
 SOFI |    14    14     -    11    12    27    12     -     -     -     - |  288   4270
 SOLA |     -     -     -     -     -    11    10     -     -     -     - |  287   8179
 SPT0 |    17    16    21     -    14    24     -     -     -     -     - |  288     50
 SSIA |    17    11     -     -     -     -    14     -     -     -     - |  238   8613
 STHL |     -     -     -    10     -     -    32    11    16     -     - |  288  30925
 STJO |     -     -     6     -     9    17     X    10     -     -     - |  288    145
 STR1 |     -     -    17     -    18    28     -     -     -     -     - |  288   1331
 SUTH |    25    16     -     -    18     -     -     -    11     -     - |  288  12227
 SUTM |    21    17    14     -     -     -    23     -     -     -     - |  288  10966
 SUWN |     -     -     9     -     -     -    18     -     -     -     - |  288   5281
 SVTL |     -     -     -     7    12     -     -    17     -     -     - |  288     25
 SYDN |    31    25     -    16     -    23     -    20     -     -     - |  287    664
 SYOG |    23    20    12     7    22    23    10    10     8     -     - |  288    928
 THTI |     -     -     -    14    33     -    26     -     -     -     - |  288  16942
 THU2 |     -     -     -     5     -    16     -     -     -     -     - |  287    526
 THU3 |     9     8    13     -    10     -    20    12     -     -     - |  288   9959
 TIDB |     -     -    10     -    20    21    30    18     -     -     - |  288     38
 TIXI |     -     -     -     5    12     -    12     8     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    13    13    13     8     -     X    17     -     -     -     - |  288   1790
 TOW2 |    23    24     -    16    32    38    27    13    21     -     - |  288   4377
 TRO1 |     -     -     -     8    19     -    15     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    12    15    13     -     -    21    13    12     -     -     - |  288   1565
 TWTF |    20    13    11     -     -    30    30    24    16     -     - |  288     31
 UFPR |     -     -     -     4     -     -    12     -     -     -     - |  288   9597
 ULAB |     -     -     -     9     -     -    38    16    14     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    27     -    42     -     -     -     - |  277    >>>
 URUM |     -     -     -     6    17     -    18     8     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    16    16    10     -    16    24     -    19     -     -     - |  288     16
 USNO |    37    39    21     -    30    45     -    38     -     -     - |  287     33
 USUD |    18    26    14     -     -     -    11     -     -     -     - |  288     45
 UZHL |     -     -     -     4     -     -    15     -    10     -     - |  288   5383
 VESL |     -     -     -     9    16     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     -    15     7     -     -    32    11     -     -     - |  288  15436
 WAB2 |    21    22     -     -     -    28    11    17     -     -     - |  288     65
 WES2 |     -     -    14    11    25    47    11    10     -     -     - |  288     61
 WHIT |    14    15     9     7    10     -    10    14     -     -     - |  288  17599
 WILL |    15    11    16     -     -     -    21     -     -     -     - |  288  16815
 WIND |     -     -     -     6    12     -    13    59     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    30    30     -     -    19    27     -     -     -     -     - |  288   2712
 WSRT |    18    20    12     -    19    30    21    15     -     -     - |  288     37
 WTZA |    25    27     -     -     -    38     -    14     -     -     - |  288    491
 WTZR |    24    22     -     -    19    38     -    25     -     -     - |  288     22
 WUHN |     -     -    17    10     -     -    23    17     -     -     - |  288  10910
 XMIS |    37    34     -    11    25     -    26    17     -     -     - |  288   3113
 YAKT |    22    19     -    15     -    27    44    18    25     -     - |  288 101224
 YAR2 |     -     -    12     -     -     -    23    30     -     -     - |  288  11812
 YAR3 |    18    18     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3743
 YARR |     -     -     -     -    12    21     -     -     -     -     - |  194   2795
 YEBE |     -     -    18     -    17    34     -    18     -     -     - |  288    209
 YELL |    15     X    16     -    19     -     X    44     -     -     - |  238   8137
 YSSK |     -     -     -     -     -     -    10     7     9     -     - |  287  10802
 ZAMB |    23    18     -    14    26     -    17    12    14     -     - |  288  18973
 ZECK |    18    18     -     8    12    19    13    14     -     -     - |  288     12
 ZIM2 |    19    19     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   8627
 ZIMM |    15    15     -     -     -    19    15    17     -     -     - |  288   8798
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    33    20    14    10    16    25    22    21    18  2377     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cof |   KOUC  | 1715-3  0:10:00 |       -1191
cof |   KOUC  | 1715-3  0:20:00 |       -1358
cof |   KOUC  | 1715-3  0:25:00 |        -983
cof |   KOUC  | 1715-3  0:35:00 |       -1170
cof |   KOUC  | 1715-3  0:55:00 |       -1248
cof |   KOUC  | 1715-3  1:05:00 |        2356
cof |   HOB2  | 1715-3  3:20:00 |         617
cof |   HOB2  | 1715-3  5:55:00 |        -906
emr |   HOB2  | 1715-3  3:25:00 |        -796
emr |   YELL  | 1715-3  7:40:00 |        -920
esa |   HOB2  | 1715-3  5:55:00 |        -883
gfz |   RIOP  | 1715-3  4:10:00 |         902
grg |   HOB2  | 1715-3  3:20:00 |        -775
grg |   NICO  | 1715-3 12:35:00 |      -21949
grg |   NICO  | 1715-3 12:45:00 |       22019
grg |   NOVM  | 1715-3 22:50:00 |         677
mit |     13  | 1715-3  0:01:00 |       -1112
mit |   TLSE  | 1715-3  7:50:00 |       -1412
mit |     23  | 1715-3  8:36:00 |        -705
mit |     23  | 1715-3  8:52:30 |         796
mit |     23  | 1715-3 10:00:00 |        -958
mit |     23  | 1715-3 10:10:00 |        1292
mit |     23  | 1715-3 10:14:00 |        -594
mit |     23  | 1715-3 10:57:00 |        -841
mit |     13  | 1715-3 11:18:30 |         860
mit |     13  | 1715-3 11:19:30 |       -1060
mit |     13  | 1715-3 11:21:00 |         687
mit |     13  | 1715-3 11:46:30 |        -730



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     0   288     3.31     4.30     3.73     3.73   | 2.68e-14  4.60e-15  1.34e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.82     4.30     4.31     4.31   | 4.12e-14  7.01e-15  2.85e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.78     4.30     4.31     4.31   | 4.32e-14  5.00e-15  1.40e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.82     4.30     4.31     4.31   | 3.94e-14  5.24e-15  1.20e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.35     4.30     4.31     4.31   | 3.39e-14  4.59e-15  1.18e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.70     4.30     4.31     4.31   | 3.21e-14  9.86e-15  3.70e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.48     4.30     4.31     4.31   | 5.22e-14  7.40e-15  2.10e-15 |
 SPT0 |   288   288     1   288     3.87     4.30     4.31     4.31   | 3.23e-14  8.69e-15  2.53e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.16     4.30     4.31     4.31   | 7.17e-14  1.29e-14  2.51e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.01     4.30     4.31     4.31   | 4.51e-14  5.93e-15  1.50e-15 |
 WSRT |   288   287     2   288     4.28     4.30     4.31     4.31   | 2.69e-14  1.27e-14  2.98e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.51     4.30     2.47     2.47   | 3.00e-14  4.26e-15  1.26e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     3.35     4.30     2.00     2.00   | 3.36e-14  5.44e-15  6.77e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.78     4.30     2.75     2.75   | 4.76e-14  8.12e-15  2.08e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.28     4.30     4.31     4.31   | 2.74e-14  9.93e-15  1.54e-15 |
 OPMT |   287   285     1   287     3.53     4.29     4.29     4.29   | 4.29e-14  9.14e-15  1.38e-15 |
 BJNM |   287   287     0   287     3.26     4.29     4.29     4.29   | 4.41e-14  5.86e-15  2.39e-15 |
 WTZR |   288   286     1   288     2.66     3.91     2.00     2.00   | 6.16e-14  9.01e-15  2.29e-15 |
 MEDI |   288   287     1   288     2.38     3.15     0.27     0.27   | 4.21e-14  2.05e-14  1.83e-14 |
 STJO |   288   288     1   288     2.20     2.68     0.18     0.18   | 4.60e-14  8.72e-15  2.45e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     1.94     2.09     1.44     1.44   | 6.43e-14  1.70e-14  3.10e-15 |
 HOB2 |   272   255     6   272     1.82     1.94     1.75     1.75   | 7.79e-08  2.33e-08  7.25e-09 |
 MATE |   285   282     1   285     1.74     1.70     0.22     0.22   | 2.97e-11  9.13e-12  5.04e-12 |
 BREW |   288   288     0   288     1.71     1.63     4.31     4.31   | 9.49e-14  1.20e-14  2.51e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.70     1.60     4.29     4.29   | 8.14e-14  1.00e-14  2.92e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.70     1.59     0.79     0.79   | 7.79e-14  1.05e-14  1.85e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.64     1.48     1.44     1.44   | 1.03e-13  1.28e-14  2.81e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.57     1.36     2.23     2.23   | 1.08e-13  9.99e-15  3.93e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.05     0.61     0.25     0.25   | 1.73e-13  3.03e-14  8.63e-15 |
 IRKT |   288   288     1   288     0.99     0.54     0.70     0.70   | 4.14e-14  1.18e-14  1.93e-14 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.76     0.32     0.20     0.20   | 5.17e-14  1.37e-14  2.57e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.27     0.30     4.31     4.31   | 4.65e-14  4.96e-14  3.45e-14 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.73     0.29     0.18     0.18   | 3.21e-14  9.35e-15  1.90e-15 |
 USNO |   287   287     0   287     0.70     0.27     0.16     0.16   | 6.12e-14  9.11e-15  3.45e-15 |
 NOVM |   268   268     0   268     0.63     0.24     0.19     0.19   | 7.79e-14  1.48e-14  9.04e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     1.50     0.24     0.48     0.48   | 5.00e-14  1.60e-14  4.89e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.52     0.15     0.05     0.05   | 3.62e-14  6.07e-15  2.37e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.40     0.09     0.01     0.01   | 2.57e-13  7.39e-14  5.88e-14 |
 CONZ |   288   288     0   288     0.40     0.09     0.03     0.03   | 6.12e-14  9.88e-15  3.50e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.29     0.07     0.54     0.54   | 6.99e-13  7.80e-14  3.39e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.35     0.07     0.02     0.02   | 4.23e-13  1.02e-13  5.42e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.27     0.27   | 5.70e-13  1.39e-13  3.75e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.78     0.03     0.02     0.02   | 1.79e-13  7.06e-14  3.33e-14 |
 G06  |   288   280     5   288     0.33     0.03     0.32     0.32   | 5.57e-13  1.75e-13  1.18e-13 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.23     0.03     0.32     0.32   | 5.92e-13  1.54e-13  3.19e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.23     0.23   | 5.65e-13  6.66e-14  4.97e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.78     0.78   | 5.87e-13  5.99e-14  3.08e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.28     0.28   | 5.69e-13  6.48e-14  1.34e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.98     0.98   | 6.33e-13  5.63e-14  1.76e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.67     0.67   | 5.83e-13  6.14e-14  1.58e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.24     0.24   | 5.99e-13  6.24e-14  2.41e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.47     0.47   | 6.54e-13  7.28e-14  3.59e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.09     0.09   | 5.59e-13  6.42e-14  1.32e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.38     0.38   | 6.99e-13  7.17e-14  3.96e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.66     0.66   | 6.85e-13  6.43e-14  2.28e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.97     0.97   | 7.16e-13  7.17e-14  3.27e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.13     0.13   | 6.43e-13  6.34e-14  2.81e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.21     0.21   | 6.32e-13  6.50e-14  3.60e-14 |
 CHUR |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.38e-13  3.59e-13  2.51e-13 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  2.62e-13  1.18e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.68e-13  2.07e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.19e-13  1.35e-13  3.69e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  5.22e-13  3.57e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.40e-13  6.12e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.35e-13  3.45e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  8.36e-14  2.37e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.50e-13  8.13e-14  2.08e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.35e-13  1.00e-13  4.16e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-13  9.81e-14  3.57e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.85e-13  7.83e-14  2.26e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  3.08e-13  8.93e-14 |
 G30  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-13  1.53e-13  1.09e-13 |
 GRAS |   288   260    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-11  4.98e-12  9.50e-13 |
 KIRU |   287   287     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.73e-13  3.91e-13  7.75e-13 |
 MAC1 |   288   256    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.62e-12  1.57e-12  3.11e-13 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-13  4.37e-14  4.10e-14 |
 MIZU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-13  1.25e-13  3.55e-14 |
 NYAL |   288   262     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-13  1.72e-13  2.75e-14 |
 PRDS |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-14  1.13e-14  1.92e-15 |
 SCH2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-13  4.08e-13  2.69e-13 |
 SFER |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-14  7.45e-15  5.80e-15 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  2.32e-13  1.29e-13 |
 SUWN |   288   257     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  1.11e-12  3.75e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.82e-13  2.76e-13  1.02e-13 |
 TLSE |   288   269    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  1.02e-12  1.72e-13 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.86e-13  1.49e-13 |
 WROC |   288   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  9.57e-13  3.32e-13 |
 XMIS |   288   238    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.27e-11  5.05e-12  1.06e-12 |
 YELL |   237    33   144     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-10  2.61e-11  3.43e-12 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-14  3.31e-15  7.80e-16 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.89e-13  2.99e-13  1.33e-13 |
 YEBE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-14  2.00e-14  2.10e-14 |
 BRST |   276   263     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  1.01e-12  2.09e-13 |
 DUBO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.43e-13  1.46e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.37e-22  5.60e-20  1.35e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ALGO      ZECK      PRDS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
