
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1720   Day: 1   MJD: 56285                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 116096    903    -432    -787     21     22     17     97    100     84   12.14
 emr |  2880     0 106443    570    1960   -1778     14     15     13     89     91     77   18.08
 esa |  2880     0 123269   3153      45    1913     12     12     12     83     83     82   21.38
 grg |  2880     0 126157   4145     168    -282     16     15     18    119    109    140   14.54
 mit |  2880     0 112654   6302      14     -98     23     24     23    191    204    131    9.65
 gfz |   288     0  53931   1564     242     226     19     22     18    120    101    123   11.25
 igr |   288     0  43221    304    7907   -1512     17     22     15     77     52     82    0.00
 jpl |   288     0  23262    894    2680   -1589     17     23     12    115    121    112   12.96
 ngs |    96     0   2974      6    -591    -593   2398   2398      0   4072   4072      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -12    40   -24  -127   182    -2     1    12  1450     - |
    2 |   -63   -48    28    58    27   -13    21   -33  2647     - |
    3 |    -5    41    60     6  -198    37     8  -141 -3537     - |
    4 |    -9    99    68   -59  -251   103    17    28  -876     - |
    5 |    49    96   -72    18  -133    98    34    79   208     - |
    6 |   -33    58   103   -60  -212    83    -6   -25 -3628     - |
    7 |    12    58   -38   -40    -7   164    56    61   407     - |
    8 |  -173   125    98  -110   -82    90    55    32 -4833     - |
    9 |  -173   161    64   130  -423    55     4   -34 -9020     - |
   10 |   -87    49    96    39  -235  -153    -7     X -2745     - |
   11 |    81   -35   -19  -163   233   -20    29   156  4394     - |
   12 |   -26   -33   -25    78    51   -96   -73   -66  -727     - |
   13 |   -96   -10    58   131  -166   -24   -43  -122  3062     - |
   14 |   129   -67    32  -136   113   -13    58    26  2424     - |
   15 |    40    -6   -58   200  -213    18   -25    -9  -336     - |
   16 |   -25   -59   -38   140    24    -7    25   -55  2909     - |
   17 |   135   -15  -146   -85   275   116    39   156  1096     - |
   18 |   160   -75   -86  -109   265    36     1   180  3831     - |
   19 |   102  -251     3    47   281  -143    -7    -5  -267     - |
   20 |    68     5    92  -207     6    28    89    22  3178     - |
   21 |    55    34   -36   -37     X    -9     8    21  2861     - |
   22 |   -99  -121    73    59   136   -65     7  -216 -3220     - |
   23 |    76  -127  -103   109   208   -61   -40    35   258     - |
   24 |   -40    25     0    58  -104    80    32    46  4980     - |
   25 |   -14  -104    -4    80    95   -41    23    76  1335     - |
   26 |  -125    45    33     X     X    35  -103     X -4610     - |
   28 |  -193    24    53    81   -22   -47    15  -107  4900     - |
   29 |   154   180  -168  -162    49    27   -38   260 -1514     - |
   30 |    28     5     X   123  -213   -63   -10  -125  -728     - |
   31 |   138  -114  -136   -82   476   -57   -73   -25   511     - |
   32 |   -40    16    85    25  -181   -51     1  -147 -4449     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    27   -14     -   -34     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -  -146     X     -   278   -28     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -   -87   131     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    27     -     -     -   -43     -     -     -     - |
 ALGO |   -33   -15     -     -    91   -19     -     -     -     - |
 ALIC |  -135     -    33   217  -222    -7     5     -     -     - |
 ALRT |    -3     -     -    64     -     X    29   -68     -     - |
 AMC2 |   -54     -     -    54    89   -88   -25     -     -     - |
 ANKR |     -     -     0    74     -   -95     -     -     -     - |
 ARTU |   134     -    10   -96     -   -29    59    -9     -     - |
 ASPA |     -     -   144    -1     -  -368   148    83     -     - |
 AUCK |   -72     -   -30   296  -164    -8   -37   -87     -     - |
 BAKE |     -     -    -9   -97     -   143   -67     -     -     - |
 BAKO |   -17     -     -     -   -92    97     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -62    88     -     4     -     -     -     - |
 BJFS |    16     -   -30    57     -    -6   -53   -23     -     - |
 BJNM |    -6     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -45     -   178  -123     -     X    16  -118     -     - |
 BOR1 |   -67     -     -     -     -    73    42     -     -     - |
 BRAZ |     -     -    18    49     -   -97     -     X     -     - |
 BREW |     -    -3     -     -     5     -     -     -     -     - |
 BRFT |    -5     -    96   -99     -   -26     2   -21     -     - |
 BRMU |    -3     -    30    25    -2   -97    11    12     -     - |
 BRST |    70     -    32  -105     -     -   114     -     -     - |
 BRUX |    40     -     -    10     -   -56   -20     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -27    40     -     -     -     -     -     - |
 BZRG |    11     -     -   -10     -     -     -     -     -     - |
 CAGZ |   161     -   -15  -112     -     -    43     -     -     - |
 CAS1 |   -67     -   104   104  -275   -23    45     -     -     - |
 CEDU |     -     -    25    -8     -   -36     9     -     -     - |
 CHAN |     -     -    57     -     -  -108   240     -     -     - |
 CHPI |   -92     -     -     X     -   100     -     -     -     - |
 CHTI |     3     -    16   -26     -     -   -57     -     -     - |
 CHUR |   -32   -20     2   -45     -   121   -77     -     -     - |
 COCO |     0     -   -23    46     -    34     1   -43     -     - |
 CONZ |     -     -     -   292   -21  -359  -262     -     -     - |
 CRO1 |     -    69     -  -112   -20   -32   104    72     -     - |
 CUSV |     -     -   132     -     -  -251     -     -     -     - |
 DAEJ |   -97     1     -     -     5    99   -83     -     -     - |
 DARW |   -16     -   167   150  -239   -18     1  -236     -     - |
 DAV1 |   -20     -    40   259  -208   -92     7  -103     -     - |
 DGAR |    47     -     -    28     -  -142     0    47     -     - |
 DGAV |     -     -    51     -     -   -97     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    -8     -     -    16     -     -     -     - |
 DRAO |  -133   -21   105   -21   -85    76     4     -     -     - |
 DUBO |   -43     -    52   -37     2    -6    18     -     -     - |
 FAIR |     -   -26     -     4     -    25     -    10     -     - |
 FLIN |    -1     -    22     -    60    -7   -24   -75     -     - |
 FLRS |     -     -    31     -     -   -59     -     -     -     - |
 GLPS |   -40     -   -29   101     -   -72    -4    34     -     - |
 GLSV |   -29     -   -35    14    28   -16    -6    63     -     - |
 GMAS |     -   141     -     -     X     -     -  -196     -     - |
 GMSD |     -     -     9     -    22    69   -37   -91     -     - |
 GODE |     -    36     -     -     -   -59     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    29     -   -64     -     -     -     -     - |
 GOLD |   -41     -    21    56     -   -67   -32     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -   -48    72     1     -     -     -     - |
 GRAS |     8     -    25     -     -   -57   -34     -     -     - |
 GRAZ |   -10     -     -     -    25   -10   -18     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   156     -    43     -  -211     -     - |
 GUUG |     -     -    17  -102     -    96    72     -     -     - |
 HARB |  -236    74    67    95     -  -115   -48     -     -     - |
 HERS |   -65     X    58     -   -47     -   -15     -     -     - |
 HERT |   -79     -    20    37     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |  -134     -     -   121    24   -33     -     -     -     - |
 HOB2 |   -15   -27    24    97  -155    20   -86     -     -     - |
 HOFN |     -     -   -28  -134     -   274   -46   -41     -     - |
 HOLM |   -18     -    40   -25     -   -24     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -    44     -   -56    -4     -     -     - |
 IENG |   -20    -2     -     -    29     -    69     -     -     - |
 IISC |     -     -   -39   201     -   -51   -66  -117     -     - |
 INEG |     -     -   280     -     -  -531     -     -     -     - |
 INVK |  -115     -     -     -   117    24    18     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -13     5     0   -24     -    37     -     - |
 IRKT |     -   -92     -   197   -73   -45     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -25     -    -7     -    47     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -32     -     -    84   -22  -160     -     -     - |
 KARR |     -     -    36   227     -  -119   -69  -203     -     - |
 KELY |     -     -    86     -     -   -68   -78   -82     -     - |
 KERG |     -    25   109    36  -340   -66   111     -     -     - |
 KIR0 |     -     -     -   -26     -     -     -    30     -     - |
 KIRU |   -37    34   -34     -     -    50   -55     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -79   130     -   -19   122     -     -     - |
 KOKB |     -    66     -   -64    72     -    13   -70     -     - |
 KOUC |     X     -    83  -192     -    80     -    11     -     - |
 KOUR |     -     -   102  -207   -14    85    45     -     -     - |
 KUNM |     -     -     -   -74     -    95     -     -     -     - |
 KUUJ |     -     -    53     -     -     -   -13   -88     -     - |
 LAMA |   -67     -     -   148   -20  -101   -73     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    27     X     -   -51   -25     -     -     - |
 LPGS |     -   163   -50     X     -  -163    79     -     -     - |
 MAC1 |    32     -     -   -13    -6   -18    58     5     -     - |
 MAG0 |   -13     -    58     -     -   -95    20     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    36     -     -   -69    32     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   264  -188  -179     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    -6   -20    23    22     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -25   -41   151     -   -77   -48     -     -     - |
 MATE |     -    11     X   -14     -     X     -     -     -     - |
 MAW1 |    27     -    98    17  -266    -8    65     -     -     - |
 MCM4 |   -42    51     -   175     -  -262     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -79   -14   -36     -    97    -5    89     -     - |
 MDVJ |   112     -   -38   -61    21    12    64     -     -     - |
 METS |   -72    61     -     -    61   -73    -9     -     -     - |
 MIZU |  -157  -114     -     -   -83   423  -161     -     -     - |
 MKEA |     -     -   -14   131     -  -143     -     -     -     - |
 MOBS |   -18     -   124     -   -98     -     -  -116     -     - |
 MQZG |     -     -  -144   211     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -79     -    -2   107     -   -50   -32     -     -     - |
 NICO |   -18     -    39     5    44   -23     -   -64     -     - |
 NKLG |   -90     -    91   -38    15    21   -47   -53     -     - |
 NNOR |     -   146   101     -   -11     -   189  -362     -     - |
 NOT1 |     -     -     -    24   -36     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -    31   -46     -     X     -     -     -     - |
 NRC1 |   -92     4     -   -67   104    92  -211     -     -     - |
 NRIL |   -62     -   -49   135     -   -31    11    14     -     - |
 NRMD |  -185     -     -   -12     -   211    67     -     -     - |
 NTUS |     -     -    33    84  -206     7     6     -     -     - |
 NYA1 |     -     -   -22     -     -    42  -110     -     -     - |
 NYAL |     -    30     -   -25   -19     X     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -29     7     -    46     -     -     -     - |
 OHI3 |  -116     -     -    97     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -30    62    17  -177    89    53   330     -     -     - |
 OPMT |   -53     -     -     -    78   -10     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -16     -     -    31    79     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -42     -    64     X    -8     -     - |
 PDEL |     3     -    23   105  -118   -80   -58     -     -     - |
 PENC |  -152     -     -   127     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -   131     -     -  -196  -152   -45     -     - |
 PIE1 |     -     1     -     -     -    -1   -12     -     -     - |
 PIMO |     -     -   215  -371     -    70    87     -     -     - |
 POL2 |   -64     -     -   182   -18     -     -  -131     -     - |
 POLV |     -     -     -    30     -   -38     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -23   -21     -    71    14     -     -     - |
 POVE |     -     -    -9     -     -    17     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -12     -     -   120   -84   199     -     -     - |
 QAQ1 |   -14    49    85  -253    82    32    -7     -     -     - |
 QUIN |  -266     -   151     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -60     -   114   -36     -   136     -  -208     -     - |
 REUN |    18     -     -   173  -207   -80   -58     -     -     - |
 REYK |     -     -     -     3     -    -4    58     -     -     - |
 RIO2 |     -     -  -132     -     -   251     -     -     -     - |
 RIOP |   -69     -   145     -   -68  -144     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    37     -     -   -71     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   165     -  -213   -95     -     -     - |
 SCH2 |   -42    30    14  -211     -   244   -14     -     -     - |
 SCOR |     -     -    50  -198    36   130     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -    52   162     -   -93    29  -184     -     - |
 SFER |     -    -5   -26    57    60   -67    26     -     -     - |
 SHAO |   -62     -     -     -     -    67    58     -     -     - |
 SOFI |     -     -    62    64  -117  -100     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -     -    82   -70     -     -     -     - |
 SPT0 |   -79   -13     -    82     -     -   -11     -     -     - |
 SSIA |   -50     -    41     -     -   -70   -14    39     -     - |
 STHL |     -     -    99     -     -  -188   -11     -     -     - |
 STJO |     -   117     -  -270     -    15    80   120     -     - |
 STR1 |     -   -16     -    20     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -103     -     -    86     -     -     -     -     -     - |
 SUTM |   -47    53     -     -     -    52     -   -75     -     - |
 SUWN |     -    45     -     -     -   -73     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -71   105     -     -  -146     -     -     - |
 SYDN |   -83     -   119     -  -161     -    34     -     -     - |
 SYOG |   -74    -7    35   378  -382   -96   -17   -34     -     - |
 THTI |     -   -83    24   158     -  -116     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -   152     -  -336     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -63    56     -   -38     -    27    -1     -     -     - |
 TIDB |     -     8     -    29   -47   -12     5     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -70   201     -   -87   -98   -34     -     - |
 TLSE |   -31     X     -     X     -    33     -     -     -     - |
 TNML |     -  -107   204   -57  -164     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -     -   180  -170     -  -123     -     -     -     - |
 TWTF |     5   -15     -     -    66    15   -16   -46     -     - |
 UFPR |     -     -   -25     -     -    47     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -18     -     -    34    13     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X     -  -260     -   226     -     - |
 URUM |     -     -   -33     5     -    57   -58     -     -     - |
 USN3 |    -5    72     -  -108    35     -    22     -     -     - |
 USNO |   144   115     -  -414   269     -    99     -     -     - |
 USUD |     -  -127     -     -     -   204     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    30     -     -   -56     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -     -   226  -194     -     -     -     - |
 VILL |     -    33    -5     -     -   -45    25     -     -     - |
 WAB2 |     0     -     -     -    53   -46    15     -     -     - |
 WES2 |     -    78    61  -224   123   -56  -111     -     -     - |
 WHIT |    18    49   -55    76     -   -90   -38     -     -     - |
 WILL |   -90    53     -     -     -    13     -     -     -     - |
 WIND |     -     -    63  -291     -   256    65     -     -     - |
 WROC |   -57     -     -    61   -20     -     -     -     -     - |
 WSRT |    73    63     -  -130    42   157    66  -144     -     - |
 WTZA |    21     -     -     -   -26     -    73     -     -     - |
 WTZR |    32     -     -    13   -66     5   -32     -     -     - |
 WUHN |     -  -269   218     -     -    16   -44     -     -     - |
 XMIS |   -53     -   117   -45     -  -107    20     -     -     - |
 YAKT |  -105     -    53     -    87   -73   -19     -     -     - |
 YAR2 |     -    39     -     -     -   -63    29     -     -     - |
 YARR |     -     -     -   204  -307     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -    79     -   -80   -27     -     -     -     -     - |
 YELL |  -215   144     -  -158    83   134   -27     -     -     - |
 ZAMB |   -75     -   -42   174     -   -25    -3   -33     -     - |
 ZECK |     -     -     4    11     -   -22   -88     -     -     - |
 ZIMM |   -31     -     -     -     -    33     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    21    10    10    11    13    12    12    10   481     - | 2880    177
    2 |    23    11    14    11    14     9    15    10  2030     - | 2880    324
    3 |    20    18    10    14    27    16    17    18  4780     - | 2880   2363
    4 |    13    13    13    10    14    14    16    16  1402     - | 2880    714
    5 |    32    12    10    14    15    28    22    22   575     - | 2880    308
    6 |    22    16    12    14    26    13    14    17  2673     - | 2880   1050
    7 |    21    16    10    18    13    27    25    25   485     - | 2880    280
    8 |    14    17    12    16    20    16    15    16  5662     - | 2880   3558
    9 |    26    14    13    13    19    16    21    53  3100     - | 2880   3912
   10 |    15    10    12    10    19    21    26     X  6019     - | 2880   2668
   11 |    19     8    10    11    13    20    18    19   659     - | 2880    539
   12 |    23    15    10    17    25    25    26    22   528     - | 2880    316
   13 |    17    15    13    14    14    23    21    20   672     - | 2880    266
   14 |    20    18    16    18    21    13    19    13   777     - | 2880    219
   15 |    27    22    11    19    16    24    17    18   574     - | 2880    278
   16 |    21    24    12    18    47    15    11    23   805     - | 2880    393
   17 |    20    13    11    15    13    30    34    30   695     - | 2880    389
   18 |    16    13    15    14    18    26    29    26   611     - | 2880    303
   19 |    18    13    14    14    18    22    20    21   586     - | 2880    175
   20 |    25    10    14    14    17    12    13    15   701     - | 2880    293
   21 |    17     9    11    14     X    18     6     9   624     - | 2880    219
   22 |    19    11    16    15    28    34    37    36  1653     - | 2880    297
   23 |    18    16    12    12    18    20    15    12   596     - | 2880    204
   24 |    40    15    11    13    38    26    22    33  4126     - | 2880   1222
   25 |    16    18    12    15    19    17    25    18   653     - | 2880    195
   26 |    36    22    15     X     X    25    25     X   670     - | 2812    519
   28 |    12    13     9    15    23    20    22    22   981     - | 2880    255
   29 |    17    17    11    13    29    36    33    34  1572     - | 2880    250
   30 |    22    12     X    25    56    30    32    32  5388     - | 2851   2021
   31 |    34    20    23    25    31    16    19    14  2042     - | 2880    271
   32 |    28    12    13    14    10    27    26    25  2097     - | 2880   1221
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    17    21     -    31     -     -     -     - |  288   7256
 ADIS |     -     -    14     X     -    26    13     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     - |  287   2793
 ALBH |     -     8     -     -     -    13     -     -     -     - |  288   7128
 ALGO |    10    12     -     -    17     9     -     -     -     - |  288     88
 ALIC |    55     -    13    21    26    15    13     -     -     - |  288   4351
 ALRT |    16     -     -    10     -     X    50    10     -     - |  288   6139
 AMC2 |    10     -     -    20    18    11     9     -     -     - |  288     21
 ANKR |     -     -     6    11     -    10     -     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    15     -     6    15     -    11     6     8     -     - |  288  10120
 ASPA |     -     -    17    29     -    23    14    14     -     - |  288  14282
 AUCK |    19     -    12    27    26    20    16    13     -     - |  288   6666
 BAKE |     -     -     6    10     -     6    10     -     -     - |  288    >>>
 BAKO |    24     -     -     -    21    20     -     -     -     - |  288   3598
 BARH |     -     -     9    17     -    10     -     -     -     - |  288   3028
 BJFS |    14     -     9    12     -    13    16     7     -     - |  288  16756
 BJNM |     8     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 BOGT |    21     -    10    21     -     X    11    21     -     - |  288  12148
 BOR1 |    18     -     -     -     -    20    21     -     -     - |  288  10116
 BRAZ |     -     -    18    29     -    31     -     X     -     - |  288  12927
 BREW |     -     8     -     -    16     -     -     -     -     - |  288     31
 BRFT |    27     -    19    31     -    37    16    19     -     - |  288   3142
 BRMU |    13     -    11    14    26    11     7    13     -     - |  288   3171
 BRST |    18     -    13    25     -     -    15     -     -     - |  288   1900
 BRUX |    16     -     -    15     -    16    20     -     -     - |  288     20
 BUCU |     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   3071
 BZRG |    10     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3689
 CAGZ |    14     -     6    11     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    11     -    11    16    17    12    18     -     -     - |  288   3853
 CEDU |     -     -     9    19     -    14     9     -     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -     4     -     -     8    10     -     -     - |  288   5903
 CHPI |    28     -     -     X     -    30     -     -     -     - |  109  14275
 CHTI |    12     -     8    14     -     -    12     -     -     - |  288  11912
 CHUR |    14    10     8    14     -    11    10     -     -     - |  288   6989
 COCO |    20     -    15    26     -    23    13    12     -     - |  288   8994
 CONZ |     -     -     -    30    35    30    30     -     -     - |  288     32
 CRO1 |     -    15     -    22    31    18     8    18     -     - |  288     31
 CUSV |     -     -     8     -     -    15     -     -     -     - |  288   3825
 DAEJ |    12    13     -     -    13    11     9     -     -     - |  288   1171
 DARW |    24     -    26    30    36    23    23    15     -     - |  288   4019
 DAV1 |    12     -     8    13    22    10     8     8     -     - |  288   3415
 DGAR |    22     -     -    24     -    31    20    18     -     - |  288  19692
 DGAV |     -     -    12     -     -    22     -     -     -     - |  288   7312
 DRAG |     -     -     6     -     -    12     -     -     -     - |  288   4166
 DRAO |    17    11    15    16    27    12     9     -     -     - |  288   6565
 DUBO |     9     -    16    13    39     8    11     -     -     - |  288   2246
 FAIR |     -     8     -    11     -    10     -     9     -     - |  288   8918
 FLIN |    18     -     7     -    14     7     5    13     -     - |  288   5725
 FLRS |     -     -     7     -     -    13     -     -     -     - |  288   3009
 GLPS |    13     -    10    17     -    16     9    11     -     - |  288  15613
 GLSV |    16     -    10    10    17    17     8     8     -     - |  288   4344
 GMAS |     -     6     -     -     X     -     -     8     -     - |  220    683
 GMSD |     -     -     7     -    19    11     8    11     -     - |  288   5074
 GODE |     -     6     -     -     -    10     -     -     -     - |  286   9265
 GODZ |     -     -    19     -    42     -     -     -     -     - |  288   3076
 GOLD |    15     -    13    22     -    16    23     -     -     - |  288   2161
 GOPE |     -     -     -    22    27    11     -     -     -     - |  288    757
 GRAS |     9     -     7     -     -    14     7     -     -     - |  288  13497
 GRAZ |    13     -     -     -    11    13     8     -     -     - |  288   3174
 GUAM |     -     -     -    26     -    29     -    18     -     - |  288  12609
 GUUG |     -     -    17    29     -    23    23     -     -     - |  288   4892
 HARB |    21    10    12    18     -    21    22     -     -     - |  288  16006
 HERS |    13     X    12     -    19     -    17     -     -     - |  288     24
 HERT |    20     -    11    20     -     -     -     -     -     - |  288   3438
 HNPT |    14     -     -    19    19    14     -     -     -     - |  288   3045
 HOB2 |    22    31    18    30    28    25    10     -     -     - |  288     45
 HOFN |     -     -     8    13     -    12    19    12     -     - |  287    >>>
 HOLM |    15     -    10    12     -    17     -     -     -     - |  288   7624
 HRAO |     -     -     -    13     -    17    21     -     -     - |  288  19253
 IENG |    17    12     -     -    12     -    17     -     -     - |  288     19
 IISC |     -     -     8    14     -    12    10    11     -     - |  288  19151
 INEG |     -     -     7     -     -    14     -     -     -     - |    9    >>>
 INVK |     9     -     -     -    15     9    20     -     -     - |  288   6651
 IRKJ |     -     -     9    15    16     8     -     8     -     - |  288    286
 IRKT |     -     9     -     8    14    12     -     -     -     - |  288    188
 JOZ2 |    15     -    11     -    28     -     -     -     -     - |  288   3321
 JPLM |     -    12     -     -    19    23    12     -     -     - |  288   6138
 KARR |     -     -    15    27     -    26    13    15     -     - |  288    >>>
 KELY |     -     -     5     -     -    14     7    12     -     - |  288   9279
 KERG |     -    22    26    19    49    35    37     -     -     - |  288   5940
 KIR0 |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288  10002
 KIRU |     7    12    10     -     -     8    11     -     -     - |  288   6356
 KIT3 |     -     -     8    15     -    16    17     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |     -    28     -    27    51     -    18    16     -     - |  288     52
 KOUC |     X     -    12    22     -    13     -    14     -     - |  287   9587
 KOUR |     -     -    16    25    30    21    12     -     -     - |  288     43
 KUNM |     -     -     -    36     -    47     -     -     -     - |  255  36313
 KUUJ |     -     -     4     -     -     -    11     7     -     - |  288   4509
 LAMA |    10     -     -    23    22    12    10     -     -     - |  288   2262
 LHAZ |     -     -    17     X     -    32    12     -     -     - |  278    >>>
 LPGS |     -    30    16     X     -    24    19     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    21     -     -    15    27    15     9    10     -     - |  288   2070
 MAG0 |    22     -     9     -     -    26     7     -     -     - |  287   7484
 MAL2 |     -     -     7     -     -    13    11     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    19    19    19     -     -     -     - |  288   6854
 MAR6 |     -     5    11    14    24     -     -     -     -     - |  288   2352
 MAS1 |     -    18    17    15     -    15    10     -     -     - |  288  24802
 MATE |     -    11     X    13     -     X     -     -     -     - |  287  41623
 MAW1 |    22     -     9    13    19    10     9     -     -     - |  288   3371
 MCM4 |    14    32     -    22     -    17     -     -     -     - |  288   9917
 MDO1 |     -    12    12    21     -    33    10    11     -     - |  288  39789
 MDVJ |     8     -     9     9    29    12    16     -     -     - |  288     18
 METS |     8     4     -     -    11    10    52     -     -     - |  287     79
 MIZU |     7    20     -     -    23    13     6     -     -     - |  288    537
 MKEA |     -     -    11    16     -    21     -     -     -     - |  288  17662
 MOBS |    18     -    11     -    30     -     -    15     -     - |  288   4192
 MQZG |     -     -    11    16     -     -     -     -     -     - |  288   6220
 NANO |    13     -     9    16     -     7    10     -     -     - |  288   3086
 NICO |    25     -    42    23    16    16     -    23     -     - |  288   3654
 NKLG |    12     -    11    22    25    18    12    13     -     - |  288   5975
 NNOR |     -    11     8     -    17     -    15    11     -     - |  288    643
 NOT1 |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     - |  288     95
 NOVM |     -     -    21    31     -     X     -     -     -     - |  204    217
 NRC1 |     8    10     -    12    22    10    12     -     -     - |  288     14
 NRIL |    12     -     7     9     -    10     8     6     -     - |  288   5982
 NRMD |    13     -     -    17     -    18    24     -     -     - |  242   9942
 NTUS |     -     -    10    17    22    20    11     -     -     - |  288   3507
 NYA1 |     -     -     4     -     -     8     6     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     7     -    14    17     X     -     -     -     - |  288    422
 OHI2 |     -     -    10    17     -    17     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI3 |    10     -     -     8     -     -     -     -     -     - |   66   4636
 ONSA |    18    10    12    13    21    13    25     -     -     - |  288     49
 OPMT |    13     -     -     -    10    14     -     -     -     - |  287     21
 OUS2 |     -     -     7     -     -    13    13     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    11     -    12     X    11     -     - |  288  10007
 PDEL |    18     -    14    15    16    16    11     -     -     - |  288   2924
 PENC |    13     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3934
 PETS |     -     -     7     -     -    15    10    10     -     - |  288   6755
 PIE1 |     -     6     -     -     -    10    12     -     -     - |  288     22
 PIMO |     -     -    16    25     -    17    15     -     -     - |  288  12551
 POL2 |    14     -     -     9    10     -     -     6     -     - |  288   5773
 POLV |     -     -     -    30     -    39     -     -     -     - |    3  72073
 POTS |     -     -     7    14     -    12     9     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    11     -     -    21     -     -     -     - |  288   5835
 PRDS |     -     9     -     -    11    11     8     -     -     - |  288     45
 QAQ1 |    14    10     7     8    20     7    10     -     -     - |  288   6437
 QUIN |    18     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   7969
 RESO |    16     -     7    12     -     8     -    14     -     - |  288   6789
 REUN |    25     -     -    21    27    25    13     -     -     - |  288   6514
 REYK |     -     -     -    24     -    31    11     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     4     -     -     7     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    18     -    12     -    26    15     -     -     -     - |  288   4614
 SALU |     -     -     6     -     -    11     -     -     -     - |  288   7505
 SANT |     -     -     -    16     -    20    23     -     -     - |  288  13225
 SCH2 |    20    10     9    15     -    10    10     -     -     - |  288  13051
 SCOR |     -     -     9    10    20     9     -     -     -     - |  288   6618
 SEY1 |     -     -    19    34     -    22    14    17     -     - |  288  21117
 SFER |     -    14    16    18    26    11     9     -     -     - |  288     75
 SHAO |    18     -     -     -     -    20     9     -     -     - |  288   8967
 SOFI |     -     -    10    12    20    10     -     -     -     - |  288   3939
 SOLA |     -     -     -     -    15    13     -     -     -     - |  287   5337
 SPT0 |    16    10     -    24     -     -     8     -     -     - |  275     40
 SSIA |    12     -     9     -     -    15    13     9     -     - |  288   6828
 STHL |     -     -    23     -     -    44    12     -     -     - |  288  19982
 STJO |     -    12     -    19     -    14    11    16     -     - |  288  50730
 STR1 |     -    16     -    19     -     -     -     -     -     - |  260    808
 SUTH |    18     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288  14536
 SUTM |    25    16     -     -     -    27     -    11     -     - |  288  12123
 SUWN |     -     7     -     -     -    11     -     -     -     - |  288   2349
 SVTL |     -     -     5     8     -     -     8     -     -     - |  288     23
 SYDN |    20     -    20     -    28     -    18     -     -     - |  283    571
 SYOG |    15    10     8    15    23    10     7     6     -     - |  288    630
 THTI |     -    13    10    20     -    13     -     -     -     - |  288  16990
 THU2 |     -     -    11     -    23     -     -     -     -     - |  226   2175
 THU3 |    17    13     -    11     -    36     8     -     -     - |  288   5492
 TIDB |     -    14     -    23    34    35    29     -     -     - |  288     55
 TIXI |     -     -     8    12     -    20     9     9     -     - |  288    >>>
 TLSE |    34     X     -     X     -    37     -     -     -     - |  173   1483
 TNML |     -    14    15    26    19     -     -     -     -     - |  288   2274
 TRO1 |     -     -     6     9     -     7     -     -     -     - |  288    >>>
 TWTF |    13    18     -     -    15    11    11     9     -     - |  288     21
 UFPR |     -     -     8     -     -    15     -     -     -     - |  288   8873
 ULAB |     -     -     5     -     -    10     8     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     X     -    32     -    28     -     - |   20    >>>
 URUM |     -     -     7    18     -    28     7     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    15    17     -    15    39     -    13     -     -     - |  288     16
 USNO |    17    18     -    20    15     -    23     -     -     - |  287     53
 USUD |     -     9     -     -     -    14     -     -     -     - |  288     37
 UZHL |     -     -     4     -     -     7     -     -     -     - |  288   5083
 VALP |     -     -     -     -    22    19     -     -     -     - |  287   5451
 VILL |     -     9    10     -     -    11     8     -     -     - |  288   7303
 WAB2 |    14     -     -     -     9    14    19     -     -     - |  288     20
 WES2 |     -    16    14    18    21    16    13     -     -     - |  288     29
 WHIT |    14     6     6     9     -     7    11     -     -     - |  288   5956
 WILL |     7     7     -     -     -     9     -     -     -     - |  288  24151
 WIND |     -     -    12    23     -    20    13     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    11     -     -    14    21     -     -     -     -     - |  288   2718
 WSRT |    21     8     -    19    31    30     9    14     -     - |  288     30
 WTZA |     6     -     -     -     8     -    22     -     -     - |  288    651
 WTZR |    20     -     -    15    14    21    14     -     -     - |  288     20
 WUHN |     -    17    13     -     -    15    12     -     -     - |  287   9655
 XMIS |    30     -    12    27     -    15    10     -     -     - |  288   2511
 YAKT |    24     -    22     -    19    52    15     -     -     - |  288   6924
 YAR2 |     -    14     -     -     -    23    21     -     -     - |  288  13055
 YARR |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     - |  288   3012
 YEBE |     -    11     -    13    18     -     -     -     -     - |  288     20
 YELL |    12     9     -    10    25     9     6     -     -     - |  288     12
 ZAMB |    15     -    13    19     -    13    15    19     -     - |  288  23416
 ZECK |     -     -     7    10     -     8    17     -     -     - |  288    >>>
 ZIMM |    10     -     -     -     -    11     -     -     -     - |  284   9416
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    21    15    13    16    24    19    17    18  2399     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1720-1  0:20:00 |       -1223
cod |   KOUC  | 1720-1  0:35:00 |         501
cod |   KOUC  | 1720-1  0:55:00 |        -990
cod |   KOUC  | 1720-1  1:00:00 |       -1866
cod |   KOUC  | 1720-1  1:30:00 |         585
cod |   KOUC  | 1720-1  1:40:00 |        3699
emr |   WUHN  | 1720-1  4:10:00 |         509
esa |   AREQ  | 1720-1  0:15:00 |        3731
esa |   AREQ  | 1720-1  0:30:00 |        1117
esa |   AREQ  | 1720-1  0:35:00 |        1042
esa |   AREQ  | 1720-1  0:40:00 |       -2759
esa |   AREQ  | 1720-1  0:45:00 |        1084
esa |   AREQ  | 1720-1  0:50:00 |        2692
esa |     30  | 1720-1  1:25:00 |      -12136
grg |   UNSA  | 1720-1  1:25:00 |       31866
grg |   USNO  | 1720-1  3:00:00 |         689
grg |   LPGS  | 1720-1  8:05:00 |         601
grg |   CHPI  | 1720-1 23:30:00 |        1042
jpl |   BRAZ  | 1720-1  0:30:00 |         567
mit |     21  | 1720-1  0:01:00 |       -1615



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.49     4.49     4.49     4.49   | 3.74e-14  5.47e-15  1.69e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.49     4.49     4.49     4.49   | 3.52e-14  4.17e-15  1.21e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   288     4.33     4.49     4.49     4.49   | 3.45e-14  3.64e-15  1.96e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.48     4.49     4.49     4.49   | 3.62e-14  1.03e-14  5.08e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.95     4.49     4.49     4.49   | 4.45e-14  4.64e-15  1.82e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.84     4.49     4.49     4.49   | 4.20e-14  5.72e-15  1.62e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.49     4.49     4.49     4.49   | 2.75e-14  9.71e-15  2.78e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.31     4.49     2.89     2.89   | 5.77e-14  7.65e-15  1.85e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.49     4.49     4.49     4.49   | 2.65e-14  3.91e-15  1.75e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     4.20     4.49     2.92     2.92   | 3.39e-14  4.64e-15  2.81e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.49     4.49     4.12     4.12   | 6.04e-14  1.08e-14  1.60e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.49     4.49     4.49     4.49   | 2.74e-14  1.20e-14  2.33e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     4.12     4.49     4.49     4.49   | 4.39e-14  4.99e-15  1.35e-15 |
 OPMT |   287   287     0   287     4.36     4.46     4.47     4.47   | 3.29e-14  7.80e-15  1.47e-15 |
 SPT0 |   275   272     1   275     4.27     4.28     4.29     4.29   | 1.61e-12  4.97e-13  2.24e-13 |
 YEBE |   288   288     0   288     2.16     4.22     0.90     0.90   | 6.59e-14  6.87e-15  2.49e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     2.11     4.04     4.49     4.49   | 1.08e-13  1.00e-14  3.05e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.08     3.93     1.10     1.10   | 8.06e-14  1.20e-14  2.37e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.99     3.59     4.49     4.49   | 9.93e-14  1.92e-14  3.63e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.99     3.57     3.31     3.31   | 9.55e-14  8.94e-15  2.30e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.49     2.00     0.42     0.42   | 3.49e-14  8.44e-15  2.48e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     1.35     1.64     0.15     0.15   | 7.77e-14  9.89e-15  1.11e-14 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.14     1.17     0.32     0.32   | 3.16e-14  4.98e-15  2.85e-15 |
 USNO |   287   287     0   287     1.06     1.03     0.28     0.28   | 6.94e-14  1.67e-14  5.56e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.00     0.90     0.30     0.30   | 9.66e-14  7.47e-14  1.83e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.48     0.73     4.49     4.49   | 5.66e-14  2.15e-14  2.48e-14 |
 IRKT |   288   288     0   134     0.59     0.70     0.61     0.61   | 9.46e-14  4.35e-14  1.07e-14 |
 NOVM |   204   200     2   204     0.71     0.66     0.28     0.28   | 1.83e-13  5.81e-14         - |
 G01  |   288   288     0   288     2.21     0.64     0.75     0.75   | 6.01e-14  1.57e-14  1.03e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.84     0.63     0.13     0.13   | 5.68e-14  1.99e-14  4.03e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.82     0.61     0.09     0.09   | 3.84e-14  5.89e-15  8.73e-16 |
 CONZ |   288   288     0   288     0.67     0.41     0.14     0.14   | 8.58e-14  1.34e-14  2.57e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     0.56     0.28     0.08     0.08   | 5.09e-14  6.96e-15  1.81e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.53     0.25     0.01     0.01   | 2.70e-13  7.75e-14  8.32e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.35     0.18     0.75     0.75   | 7.28e-13  6.97e-14  2.67e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.68     0.18     0.81     0.81   | 2.17e-13  5.61e-14  1.64e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.43     0.17     0.04     0.04   | 3.62e-13  1.18e-13  6.52e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.42     0.16     0.03     0.03   | 3.80e-13  1.22e-13  5.17e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.33     0.10     0.03     0.03   | 2.27e-13  1.95e-14  4.61e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.32     0.09     0.37     0.37   | 5.55e-13  1.25e-13  7.62e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.22     0.22   | 4.76e-13  1.25e-13  5.70e-14 |
 G26  |   282   282     1   282     0.93     0.08     0.02     0.02   | 2.91e-12  5.42e-13  1.62e-13 |
 G02  |   288   288     0   288     0.36     0.07     1.12     1.12   | 5.49e-13  5.73e-14  1.48e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.35     0.07     0.31     0.31   | 5.22e-13  6.69e-14  3.51e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.35     0.07     1.34     1.34   | 5.88e-13  5.99e-14  1.65e-14 |
 SYDN |   283   283     0   283     0.27     0.07     3.17     3.17   | 5.06e-13  1.71e-13  5.49e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.34     0.06     0.38     0.38   | 5.27e-13  5.95e-14  1.45e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.91     0.91   | 6.35e-13  6.48e-14  1.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.33     0.33   | 6.68e-13  6.52e-14  3.53e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.65     0.65   | 7.52e-13  6.80e-14  4.86e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.12     0.12   | 6.09e-13  6.40e-14  2.18e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.52     0.52   | 6.91e-13  8.00e-14  2.80e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.91     0.91   | 6.56e-13  6.47e-14  3.34e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.19     0.19   | 6.09e-13  6.78e-14  6.86e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.30     0.05     1.34     1.34   | 7.14e-13  8.41e-14  4.00e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.29     0.29   | 7.17e-13  7.44e-14  2.32e-14 |
 G06  |   288   273     4   123     0.16     0.03     0.20     0.20   | 6.78e-13  2.24e-13  1.17e-13 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-14  9.57e-15  8.08e-15 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-13  2.71e-13  4.63e-13 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.60e-13  2.57e-13  9.66e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  5.41e-13  2.02e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  5.24e-13  1.50e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.88e-13  3.74e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  3.88e-13  3.32e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-13  9.35e-14  2.25e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.61e-13  7.90e-14  3.69e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.28e-13  9.32e-14  2.96e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  1.01e-13  1.71e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.98e-13  6.12e-14  3.20e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  2.99e-13  1.77e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-13  1.25e-13  1.76e-13 |
 GODZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-13  2.05e-13  2.16e-13 |
 GRAS |   288   265    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-11  7.15e-12  1.51e-12 |
 GRAZ |   288   133   102     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-11  7.67e-12  1.37e-12 |
 HOB2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.10e-14  1.18e-14  3.78e-15 |
 KIRU |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-13  3.79e-13  6.37e-13 |
 MAC1 |   288   272     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  6.44e-13  1.09e-13 |
 MATE |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-11  9.10e-12  3.66e-12 |
 NNOR |   288   226    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  2.50e-13  5.06e-14 |
 NYAL |   288   253    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.26e-13  1.21e-13  2.19e-14 |
 PRDS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-14  6.72e-15  2.81e-15 |
 STR1 |   260   260     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.92e-13  2.45e-13  5.73e-14 |
 SUWN |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  7.91e-13  1.99e-13 |
 SYOG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-13  1.97e-13  2.66e-14 |
 TIDB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-13  1.69e-14  3.34e-15 |
 TLSE |   173   165     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  6.44e-13         - |
 WROC |   288   255    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  1.09e-12  3.22e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-14  3.13e-15  1.33e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  3.97e-13  1.52e-13 |
 GMAS |   220   220     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  2.68e-13  3.61e-14 |
 NOT1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-14  1.18e-14  8.79e-15 |
 BRST |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  7.54e-13  1.20e-13 |
 AJAC |   287   263    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  9.94e-13  2.48e-13 |
 DUBO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  4.29e-13  8.32e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.47e-22  5.15e-20  2.00e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     YELL      NRC1      TIDB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
