
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1739   Day: 6   MJD: 56423                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 112499   2786   -1174     149     17     17     18     70     56    102   14.87
 emr |  2880     0 101406     29    3725   -1307     14     14     16     92     94     81   18.04
 esa |  2880     0 119979    324   -1871    1949     15     16     13    105    111     86   18.56
 grg |  2880     0 120049   3961     114    -438     20     19     21    147    135    174   12.51
 mit |  2880     0 109113   7765     137    -233     23     22     23    207    227    105   10.61
 gfz |   288     0  56530    345     -23    -426     21     23     21    100     83    103   10.57
 igr |   288     0  40977     38    3697   -1681     17     25     14     71     73     70    0.00
 jpl |   288     0  24739      4    3540   -1269     16     21     13    104    124     91   14.85
 ngs |    96     0   2879      0   -1206     113   2327   2327      0   3353   3353      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -76    44     3  -144   179    78    35    76  -386     - |
    2 |   -35    -5    32    60   -60   -15    12   -58  -496     - |
    3 |   -29    13   149   -42  -197    84    86   -24 -3795     - |
    4 |    -1    66    29    -5  -166    67   -82    26   581     - |
    5 |    90    29   -13   -91   -76   108    20   132  -718     - |
    6 |   -21    93    94    80  -393     4    51    31 -5240     - |
    7 |   -29    66  -131   204   -90   -31   -78    66 -1964     - |
    8 |     6    62    11    51  -182    13    18  -104 -2522     - |
    9 |    78   237    44  -220  -354    85   -11   110 -2145     - |
   10 |   -13   -51   101   276  -379    79   -10  -180 -2990     - |
   11 |    13   -47   -11    56    17    89    61   -55  3409     - |
   12 |   -87   -10   -91    90   211  -164   -88    -8 -1681     - |
   13 |    29    42    56     X  -195   -58   -55   -74  3402     - |
   14 |    14   -51    28    63   -43    36    36  -122  3142     - |
   15 |    56    41    32   -62  -150    47    -4   106   223     - |
   16 |    25    -2    87  -175    10    58   103    54  2792     - |
   17 |    42    17  -210  -124   387    50   -12   251  -554     - |
   18 |    14    26   -40  -103   118    -2    21    66  2775     - |
   19 |    -2  -318   123    32   308   -26   174  -116  -415     - |
   20 |    23   -35   130  -148   -35    39    55    21  3300     - |
   21 |    33   -30   -29  -145   231   -16    55   -22  2780     - |
   22 |   -67   -96   155    39   -48   -58   102   -94  1281     - |
   23 |    12   -59  -158   332     X  -102   -32  -160   517     - |
   24 |   -65   -65   -67    84   212   -22   -64    60  1056     - |
   25 |   -55  -124   -15    62   247  -100   -27    25  1133     - |
   26 |   -18    74     2    78  -200    16   -87    23 -2179     - |
   28 |   -60   -23    59    66   -34   -40   -16  -145  4033     - |
   29 |   118    94  -234  -123   196    -4   -25   234 -1486     - |
   31 |     3    13  -259   -33   480  -137  -135     6 -1909     - |
   32 |     X    -5   120  -161     X   -27   -52   -77 -1909     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -    70     -   -83     -     -     -     - |
 ABPO |    53     -    20     -     -  -110    54     -     -     - |
 ADIS |     -     -   -29     X     -    51    26     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -   -41    49     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -62    62     -     -     -   -18     -     -     -     - |
 ALGO |   -39    27     -     -    90   -81  -197     -     -     - |
 ALIC |  -113     -    11   355   -37   -47    18  -141     -     - |
 ALRT |  -109     -    59   102     -   -71     1     -     -     - |
 AMC2 |   -50     -     -    -1    62    11    28     -     -     - |
 ANKR |   -32     -    59   -78     -    34    44     -     -     - |
 AREQ |  -126    53     -     1     -    85     -     -     -     - |
 AREV |     -     -    -7     -     -    12     5     -     -     - |
 ARTU |   -59     -     8    -6     -   -25     9    72     -     - |
 ASPA |     -     -     9     4     -   -20     -     -     -     - |
 AUCK |    63     -   -51    33     8   -47   -35     -     -     - |
 BAKE |     -     -   -13   134     -  -120  -103     -     -     - |
 BAKO |     -     -     -     -   -65    65     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -24    41     -    -5     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   101     -     -   -72    53   -75     -     - |
 BJFS |   -40     -   124  -143     -     7     -     -     -     - |
 BJNM |   -69    57     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -44     -   135   -72     -    -8    26   -59     -     - |
 BOR1 |  -132     -     -     -    56   130     -     -     -     - |
 BRAZ |  -180     -   137   103     -  -110  -110     -     -     - |
 BREW |    -1    91     -     -   -20     -     -   -96     -     - |
 BRFT |   -53     -    -6   203     -  -104    -6   -37     -     - |
 BRMU |  -123     -   126   -55   -18    43    14     -     -     - |
 BRST |  -132     -     -   157     -     -    40     -     -     - |
 BRUX |    10     -     -    19     -   -37    15     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -74   110     -     -     -     -     -     - |
 CAGZ |    44     -    61  -144     -     -    75     -     -     - |
 CAS1 |    -5     -   112   104    -5   -72    30  -168     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -     -    29     -   -20     -     - |
 CEDU |     -     -   -41   156     -  -114     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -    16     -     -   -39   -15     8     -     - |
 CHTI |     0     -    27  -167     -    46    -7    73     -     - |
 CHUR |   -69    72    74    45     -   -99   -36   -78     -     - |
 CNMR |     -     -     -     -     -    41     -   -29     -     - |
 COCO |     -     -    36    26     -   -94    54     -     -     - |
 CONZ |     -     -     -   209  -184   -63   -75     -     -     - |
 CRO1 |     -    86     2    46  -148   -76    16    11     -     - |
 CUSV |     -     -    96     -     -  -168   -22     -     -     - |
 DAEJ |   -19     -     -     -    18     9    18     -     -     - |
 DAV1 |     6     -   101   191  -246   -45    80   -86     -     - |
 DGAR |     -     -     -   186     -   -84     -   -97     -     - |
 DGAV |     -     -    48     -     -   -84   -28     -     -     - |
 DRAO |     -    73   -30    60   -11  -132     -     -     -     - |
 DUBO |     -     -     -   245  -211   -79   -51     -     -     - |
 DUM1 |     -     -   -47    78     -     -     -    -7     -     - |
 FAA1 |  -203     -   111    46     -    39    32     -     -     - |
 FAIR |     -   -26     -   135     -  -119     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -     -     -    74     -   -52     -     - |
 FLIN |  -111     -   170     -  -177    37    88     -     -     - |
 FLRS |   -88     -    87     -     -   -30     -     -     -     - |
 FUNC |  -151     -   121     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -95     -    16   171     -   -35     0   -44     -     - |
 GMSD |     -     -    96     -   -93   -75   -22     -     -     - |
 GODE |     -     -     -     -   -50    50     -     -     -     - |
 GOLD |  -142     -     3   225     -   -73     -     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -   -26    95   -64     -     -     -     - |
 GRAZ |   -82     -     -     -    26    89    64     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    68     -   -81  -119     -     -     - |
 GUAT |  -106     -   128   129  -136   -82    59     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -89   228     -  -111     -     -     -     - |
 HARV |     -     -     -     -     -  -157     -   112     -     - |
 HERS |   -80     -   143     -   -79     -    -5   -43     -     - |
 HERT |     -     -   -44    65     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   146  -150   -24     -     -     -     - |
 HOB2 |   125    -9    -7   -98   -80    51    62     -     -     - |
 HOFN |   -19     -  -178   289   -81    78    71     -     -     - |
 HOLB |   -10     -     -     -     -    14     -     -     -     - |
 HOLM |    -9     -    87    14     -   -19     -   -99     -     - |
 HRAO |   166     -   -51   -32     -  -108  -109     -     -     - |
 HYDE |     -     -    98   122  -197  -119   -71     -     -     - |
 IENG |   -77    75     -     -   -19     -   -11     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   233     -  -276     -     -     -     - |
 INEG |     -     -   103     -     -  -182     -     -     -     - |
 INVK |   -37     -     -     -     -    53    67     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   112  -398   183    91     -     -     -     - |
 IRKT |     -   126     -  -182     -     X     -     -     -     - |
 ISPA |    53     -    -2   -34     -   -44     1    10     -     - |
 JOZ2 |   -61     -    78     -   -52     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    75     -     -     -  -128     -     -     -     - |
 JPLM |     -    33     -     -    34   -91   -22     -     -     - |
 KARR |     -     -   -57   317     -  -275  -178     -     -     - |
 KELY |     -     -    85     -  -110   -41     -     -     -     - |
 KERG |     -  -103   132     -     -   -56    98     -     -     - |
 KIR0 |     -     -     -    37     -     -     -   -31     -     - |
 KIRU |   -50    80   -51     -     -    23   -13     -     -     - |
 KOKB |     -    94     -  -102   146     -     9  -133     -     - |
 KOSG |  -218     -     -     -   141   166     -     -     -     - |
 KOUR |   -93     -    14   -64   225   -68    -5    16     -     - |
 LAMA |  -114     -     -   211   -20   -68     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -  -132   195     -     X     -     -     -     - |
 MAC1 |   -20     -     -   277   -62   -71    -5  -119     -     - |
 MAG0 |    49     -     8     -     -   -90   -42     4     -     - |
 MAL2 |     -     -   -33   169     -    37    50  -126     -     - |
 MANA |     -     -     -    31     -   -37     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -85   -72   364  -160     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -151    66    85  -106     -    77    18     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -     -    95   -95     -     -     -     - |
 MAW1 |   -54     -    45    74   -12   -78    -5     -     -     - |
 MBAR |     -     -    53   -78     -     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -    -9   175     -  -191     -     -     -     - |
 MCM4 |   -16  -169     -   236     -    33   126     -     -     - |
 MDO1 |     -    64   -99    16     -    46     -     -     -     - |
 MDVJ |   179     -  -155   147     X  -154     -     -     -     - |
 MIZU |    17    20     -     -    87  -144   -58     -     -     - |
 MKEA |     -     -   177  -163     -  -117     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   145     -   -63     -     -  -136     -     - |
 MQZG |     -     -  -197   293     -     -     -     -     -     - |
 NAMA |     -     -   238     -     -  -418     -     -     -     - |
 NANO |   -88     -    67    98     -  -110   -44     -     -     - |
 NICO |     -     -    71    99  -183   -61   -14     -     -     - |
 NNOR |     -    70    21     -  -157     -   102     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -74   131     -   -25     -     -     -     - |
 NRC1 |   -60   108     -   -41   -21   -31    -3     -     -     - |
 NRIL |  -135     -    45   144     -  -119    21    42     -     - |
 NTUS |     -     -   172   -93   -55  -159    19     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    39     -     -   -68    31     -     -     - |
 NYAL |     -   114     -   337  -209    40  -200  -303     -     - |
 OHI2 |     -     -    38     -     -   -67     -     -     -     - |
 ONSA |     -    61   -24     X   -23   -44   183     -     -     - |
 OPMT |   -78     -     -     -    34    76     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   100     -   -62     -   -40     -     - |
 PDEL |  -117     -    35   390  -124   -90   -99  -103     -     - |
 PENC |     -     -    13   -20     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -29     -     -     -    50     -     -     -     - |
 PETS |     -     -    62     -     -  -109   -29     -     -     - |
 PIE1 |     -    63     -     -     -    44    42  -108     -     - |
 PIMO |     -     -   175  -217     -  -168    61    82     -     - |
 POL2 |     -     -     -    60     -   -71     4     -     -     - |
 POLV |     -     -  -143     X   140   111    88     -     -     - |
 POVE |     -     -     2     -     -    -4     -     -     -     - |
 PRDS |   -43    52     -     -    85  -114     -     -     -     - |
 PTBB |    -1    38   -46     -    17     -    49     -     -     - |
 QAQ1 |  -147    69    12   127     -   -82   -22    -1     -     - |
 RABT |     -     -     -     -     -   -24     -    17     -     - |
 RAMO |     -     -     -   175     -  -208     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    59     -     -  -104     -     -     -     - |
 RESO |   -54     -   110   -47     -   -62   -23     -     -     - |
 REUN |    52     -     -     -     -   -73   -16     -     -     - |
 REYK |  -189     -     -   388     X  -156     -     -     -     - |
 RIGA |     -     -     -     -   -44     -     -    32     -     - |
 RIO2 |     -     -   -77     -     -   135    61     -     -     - |
 RIOP |   -97     -   102     -   -58    17    39     -     -     - |
 SALU |     -     -    17     -     -   -30     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    71     -     -  -124     -     -     -     - |
 SCH2 |  -116    90   -26   126   -55   -68   -28    21     -     - |
 SCOR |     -     -   -49   282     -  -171     -   -54     -     - |
 SFER |     -    91     6  -119    44   -70     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -     -   -46     -    33     -     - |
 SOLA |     -     -     4     -     -    -7     -     -     -     - |
 SPT0 |   -66    58     -    28   -38     -   -35     -     -     - |
 SSIA |   -28     -     -     -     -    83    -4   -30     -     - |
 STHL |     -     -    49     -     -   -86    -9     -     -     - |
 STJO |     -    61    27    34   -34   -10    15  -106     -     - |
 STR1 |     -   -95     -   132     5     -     -     -     -     - |
 SUTH |    73     -     -  -140     -     -   119    46     -     - |
 SUTM |     -   -65     -     -     -   112     -     -     -     - |
 SUWN |     -    65     -     -     -  -111     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -37    55     -     -   128     -     -     - |
 SYDN |   -31     -     4     -    34     -   149     -     -     - |
 SYOG |   -45   -28   100   277  -107   -83    22  -145     -     - |
 TAH1 |    57     -     -     -     -   -80     -     -     -     - |
 TASH |     -     -   -29     -     -    51     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -     -     -     6     -    -4     -     - |
 THU3 |  -172    87     -   272     -  -111   -39   -84     -     - |
 TIDB |     -   -95     -   222   -55   -47   -75     -     -     - |
 TIXI |     -     -   102    42     -   -76    11  -109     -     - |
 TLSE |  -302     -     -   359     -     -     -     -     -     - |
 TNML |     -    59     -  -203   136     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -190     -   -33   508  -140   -18     8   -84     -     - |
 TRO1 |     -     -   102   119     -  -321  -305     -     -     - |
 TSKB |  -203   116     -     -     X    62    22     -     -     - |
 TWTF |   -72    17    75     -   -20   -39    17     -     -     - |
 UFPR |     -     -     5     -     -    -9     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -88     -     -    22   -27    94     -     - |
 UNSA |     -     -     X    24     -  -144    10    82     -     - |
 URUM |     -     -    41    71     -   -51   -19   -76     -     - |
 USN3 |   -80     -     -   180  -100     -   -16     -     -     - |
 USNO |     -     -     -  -110   129     -     -     -     -     - |
 USUD |     -   -35     -     -     -    60     -     -     -     - |
 VILL |     -    66   -14     -   -55   -33   -12     -     -     - |
 WAB2 |    -6     -     -     -    23   -14    35     -     -     - |
 WES2 |     -    48    20   -63    85  -128   -37     -     -     - |
 WHIT |    20    77   -37    -4     -   -73    -8   -12     -     - |
 WILL |   -19    54     -     -     -   -65     -     -     -     - |
 WROC |  -185     -     -   220     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -47   132     -  -228    55    56    19     -     -     - |
 WTZA |    15     -     -     -   -21     -    60     -     -     - |
 WTZR |   -40     -     -   149  -108   -12   -31     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   -26     -    31     -     -     -     - |
 YAKT |   -50    35    62     -     -   -98     1     -     -     - |
 YAR2 |     -     0     -     -     -     0     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -   -31    63     -     -   -19     -     - |
 YELL |  -251   158     -    61  -118   129    61     -     -     - |
 YIBL |     -     -   -71   421     -  -374     -     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -     -     -   -23    33    16     -     - |
 ZAMB |    67     -   -38   -45     -   -81    17    77     -     - |
 ZECK |     1     -   -17   107     -   -99   -23     -     -     - |
 ZIM2 |   -80     -    64     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -     -   -28    28    43     -     -     - |
 ZWE2 |   -24     -     -     -     -    34    26     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    20    20    12    16    21    22    23    23   692     - | 2880     82
    2 |     9    14    12    15    20    14    19    13   459     - | 2880    220
    3 |    14    14    16    19    22    14    16    16   983     - | 2880    963
    4 |    11    16    15    15    21    28    13    16  3831     - | 2880    527
    5 |    20    12    14    23    30    30    34    29   624     - | 2880    298
    6 |    16    16    16    19    12    10    20    12  1230     - | 2880   1267
    7 |    11    12    15    13    22    14    21    13   656     - | 2880    319
    8 |    12    13    12    12    16    19    30    16  2263     - | 2880   2243
    9 |    15    11    15    21    20    26    26    24  7917     - | 2880   4215
   10 |    12    12    16    19    29    26    23    23  5086     - | 2880   2448
   11 |    11    17    16    17    16    11    14    10   741     - | 2880    300
   12 |    18    14    13    27    20    20    25    20   538     - | 2880    314
   13 |    13    13    26     X    27    22    28    23  1090     - | 2880    223
   14 |    18    15    12    28    26    20    15    16   523     - | 2880    229
   15 |    30     9    17    20    22    22    25    21   760     - | 2880    198
   16 |    17    15    15    22    16    20    24    17   536     - | 2880    401
   17 |    21    14    20    16    23    42    40    40   450     - | 2880    230
   18 |    12    11    11    19    20    19    17    16   886     - | 2880    227
   19 |    22    13    17    19    22    23    24    21   799     - | 2880    151
   20 |    19    12    17    17    16    12    19    16   559     - | 2880    231
   21 |    17    12    12    15    16    10    15    18   688     - | 2880    369
   22 |    23    11    13    25    18    27    22    21  5005     - | 2880    859
   23 |    14    19    25    18     X    39    39    36   373     - | 2880    239
   24 |    24    12    19    17    19    15    25    17  2737     - | 2880   1982
   25 |    13    18    14    17    18    24    23    12   713     - | 2880    308
   26 |    16    13    14    22    26    14    16     9   805     - | 2880    401
   28 |    16    21    17    19    53    30    30    26  2409     - | 2880    296
   29 |    23    14    19    16    17    34    34    32   894     - | 2880    262
   31 |    19    17    13    23    18    21    15    16  1214     - | 2880    234
   32 |     X    14    16    24     X    27    45    24  2090     - | 2867   1003
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    16     -    19     -     -     -     - |  288  10170
 ABPO |    18     -    12     -     -    13    11     -     -     - |  288  14402
 ADIS |     -     -    18     X     -    32    17     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  287   2314
 ALBH |    14     9     -     -     -    28     -     -     -     - |  288   9153
 ALGO |    17     8     -     -    22    34    23     -     -     - |  288     37
 ALIC |    19     -    14    25    28    29    12    11     -     - |  288   3655
 ALRT |    15     -     6    11     -    10    10     -     -     - |  288   6355
 AMC2 |    11     -     -    19    30    18    15     -     -     - |  288     23
 ANKR |    23     -     9    16     -    25    10     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    13    17     -    17     -    31     -     -     -     - |  288   7466
 AREV |     -     -     9     -     -    15     6     -     -     - |  288   8955
 ARTU |    16     -     8    15     -    13     7     8     -     - |  288  11554
 ASPA |     -     -    28    45     -    40     -     -     -     - |  288  22521
 AUCK |    15     -    12    22    16    13    14     -     -     - |  288   6149
 BAKE |     -     -     8    15     -    17     6     -     -     - |  287    >>>
 BAKO |     -     -     -     -    19    19     -     -     -     - |  287   3602
 BARH |     -     -    11    20     -    26     -     -     -     - |  288   3284
 BJCO |     -     -    15     -     -    28    14    20     -     - |  288   9513
 BJFS |    16     -    10    14     -    11     -     -     -     - |  288  23345
 BJNM |    16    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 BOGT |    32     -    12    24     -    26    12    17     -     - |  288  19264
 BOR1 |    17     -     -     -    19    17     -     -     -     - |  288   6682
 BRAZ |    15     -    14    23     -    11    20     -     -     - |  288   9885
 BREW |     9    11     -     -    18     -     -    11     -     - |  288     22
 BRFT |    38     -    17    32     -    21    12    15     -     - |  288   3402
 BRMU |    15     -     9    14    20    19    12     -     -     - |  282   3152
 BRST |    12     -     -    15     -     -    29     -     -     - |  288   2131
 BRUX |    22     -     -    27     -    12    23     -     -     - |  288     21
 BUCU |     -     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   3317
 CAGZ |    22     -    12    18     -     -    12     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    19     -     9    16    21    16     7    16     -     - |  288   3183
 CCJ2 |     -     -     -     -     -    13     -     9     -     - |  288  10140
 CEDU |     -     -    18    24     -    38     -     -     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -     9     -     -    15     5    13     -     - |  288   8397
 CHTI |    14     -    13    22     -    12    13    14     -     - |  288  23248
 CHUR |    20     6     7    20     -     9    10    15     -     - |  288  39736
 CNMR |     -     -     -     -     -    27     -    19     -     - |  286   8005
 COCO |     -     -    23    34     -    37    15     -     -     - |  288  16414
 CONZ |     -     -     -    25    22    20    20     -     -     - |  288     61
 CRO1 |     -    19    17    29    38    32    19    14     -     - |  288     35
 CUSV |     -     -    11     -     -    20     7     -     -     - |  288  12323
 DAEJ |    13     -     -     -    18    17    21     -     -     - |  287    817
 DAV1 |    17     -     8    17    31    25    15    11     -     - |  288   2733
 DGAR |     -     -     -    25     -    26     -    13     -     - |  288  22011
 DGAV |     -     -     7     -     -    12     8     -     -     - |  288  12545
 DRAO |     -    10    11    13    22    21     -     -     -     - |  288   5537
 DUBO |     -     -     -    21    31    15    28     -     -     - |  288   7022
 DUM1 |     -     -    14    14     -     -     -    19     -     - |  287   6468
 FAA1 |    30     -    15    20     -    34    12     -     -     - |  286  26617
 FAIR |     -     9     -    12     -    13     -     -     -     - |  288   9045
 FALK |     -     -     -     -     -    26     -    18     -     - |  288   8672
 FLIN |     9     -    13     -    44    24    15     -     -     - |  288   4901
 FLRS |    29     -    14     -     -    20     -     -     -     - |  288   3491
 FUNC |    17     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   3958
 GLPS |    15     -    12    16     -    15     7    12     -     - |  288  15224
 GMSD |     -     -    12     -    23    15    12     -     -     - |  288   4156
 GODE |     -     -     -     -    25    25     -     -     -     - |  285     76
 GOLD |    15     -     9    15     -    10     -     -     -     - |  288   2434
 GOPE |     -     -     -    37    17    34     -     -     -     - |  288    456
 GRAZ |    14     -     -     -    18    11    11     -     -     - |  288   2562
 GUAM |     -     -     -    18     -    21    21     -     -     - |  288  17399
 GUAT |    16     -    18    18    22    26    14     -     -     - |  288   3976
 GUUG |     -     -    29    40     -    36     -     -     -     - |  288   7932
 HARV |     -     -     -     -     -     9     -     6     -     - |  288   5692
 HERS |    17     -    16     -    22     -    16    12     -     - |  288     31
 HERT |     -     -    16    24     -     -     -     -     -     - |  288   3845
 HNPT |     -     -     -    25    35    35     -     -     -     - |  288   3272
 HOB2 |    22    38    15    28    42    11     7     -     -     - |  288     23
 HOFN |    21     -    15    26    23    16    19     -     -     - |  288   1977
 HOLB |     8     -     -     -     -    11     -     -     -     - |  288   5423
 HOLM |    16     -     6    12     -    11     -    12     -     - |  288   7666
 HRAO |    13     -    14    20     -    28    13     -     -     - |  288  17689
 HYDE |     -     -    12    18    13    21    10     -     -     - |  288   3820
 IENG |    19    21     -     -    18     -    22     -     -     - |  288     65
 IISC |     -     -     -    14     -    17     -     -     -     - |  153  12790
 INEG |     -     -    28     -     -    50     -     -     -     - |   33    >>>
 INVK |    11     -     -     -     -    15    11     -     -     - |  288   7569
 IRKJ |     -     -    16    26    28    15     -     -     -     - |  288     79
 IRKT |     -    13     -    19     -     X     -     -     -     - |  186     81
 ISPA |    19     -    15    33     -    33    10    14     -     - |  288  23264
 JOZ2 |    16     -    14     -    20     -     -     -     -     - |  288   5231
 JOZE |     -    12     -     -     -    21     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    14     -     -    23    16    12     -     -     - |  288   4929
 KARR |     -     -    14    21     -    17    18     -     -     - |  288    >>>
 KELY |     -     -    15     -    16    16     -     -     -     - |  286   8867
 KERG |     -     9    11     -     -    15    10     -     -     - |  288  17912
 KIR0 |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  283   4822
 KIRU |    13    11    12     -     -     9    10     -     -     - |  288   2561
 KOKB |     -    16     -    16    17     -    16    12     -     - |  288     71
 KOSG |    25     -     -     -    25    21     -     -     -     - |  288   3154
 KOUR |    16     -    14    40    40    19     9    15     -     - |  288     40
 LAMA |    17     -     -    15    21    12     -     -     -     - |  288   2421
 LHAZ |     -     -     6     8     -     X     -     -     -     - |   99    >>>
 MAC1 |    18     -     -    20    30    19     9    11     -     - |  288   1645
 MAG0 |    12     -    10     -     -    26     8    12     -     - |  287   8533
 MAL2 |     -     -    13    36     -    23    13    19     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    28     -    34     -     -     -     - |  288   9460
 MAR6 |     -    11    12    16    25     -     -     -     -     - |  288   1818
 MAS1 |    17    28    16    25     -    13    16     -     -     - |  288  39635
 MAUI |     -     -     -     -    15    15     -     -     -     - |  288   6870
 MAW1 |    14     -    11    18    34    29    17     -     -     - |  288   2980
 MBAR |     -     -    16    23     -     -     -     -     -     - |  275    >>>
 MCIL |     -     -     9    15     -    15     -     -     -     - |  288  10080
 MCM4 |     9    10     -    10     -    10    19     -     -     - |  288   8900
 MDO1 |     -    16    15    20     -    53     -     -     -     - |  288  60737
 MDVJ |    21     -    25    28     X    52     -     -     -     - |  288     40
 MIZU |    13    12     -     -    24    24    11     -     -     - |  288    349
 MKEA |     -     -     9    16     -    16     -     -     -     - |  288  23929
 MOBS |     -     -    17     -    41     -     -    15     -     - |  288   3723
 MQZG |     -     -    14    20     -     -     -     -     -     - |  288   8128
 NAMA |     -     -    17     -     -    30     -     -     -     - |  282   8971
 NANO |    11     -    13    23     -    17    12     -     -     - |  288   3976
 NICO |     -     -    13    20    20    16    10     -     -     - |  288   2663
 NNOR |     -    18    11     -    23     -    14     -     -     - |  288    412
 NOVM |     -     -     7    16     -    15     -     -     -     - |  288     39
 NRC1 |    14    16     -    15    18    27    15     -     -     - |  288     28
 NRIL |    16     -    15    23     -    19    10    11     -     - |  288  10180
 NTUS |     -     -    16    37    29    24    17     -     -     - |  288   3834
 NYA1 |     -     -     3     -     -     6     4     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     6     -    13    32     9     8    14     -     - |  288    254
 OHI2 |     -     -    14     -     -    24     -     -     -     - |  264    >>>
 ONSA |     -    11    14     X    15     9    16     -     -     - |  288     24
 OPMT |     9     -     -     -    15    24     -     -     -     - |  287     18
 PALM |     -     -     -    14     -    16     -    11     -     - |  288  11099
 PDEL |    12     -    11    15    17    14    13    10     -     - |  288   3418
 PENC |     -     -    14    21     -     -     -     -     -     - |  236   3863
 PERT |     -     9     -     -     -    15     -     -     -     - |  288    >>>
 PETS |     -     -     6     -     -    10     8     -     -     - |  288  10165
 PIE1 |     -     9     -     -     -    16    13     5     -     - |  288     37
 PIMO |     -     -    17    32     -    25    10    18     -     - |  288  15773
 POL2 |     -     -     -     8     -     9    14     -     -     - |  288  12883
 POLV |     -     -    11     X    24     9    10     -     -     - |  288   2092
 POVE |     -     -    16     -     -    29     -     -     -     - |  288   8370
 PRDS |    12    13     -     -    31    21     -     -     -     - |  288    357
 PTBB |    14    14    14     -    14     -    13     -     -     - |  288     48
 QAQ1 |    14    11     8    16     -     9     9    11     -     - |  288   8456
 RABT |     -     -     -     -     -     8     -     6     -     - |  288  16172
 RAMO |     -     -     -    12     -    14     -     -     -     - |  288    >>>
 RECF |     -     -    15     -     -    26     -     -     -     - |  288   9251
 RESO |    13     -     7    11     -    11    15     -     -     - |  288   7487
 REUN |     9     -     -     -     -    13    11     -     -     - |  288   9188
 REYK |    56     -     -    35     X    50     -     -     -     - |  288   2273
 RIGA |     -     -     -     -    16     -     -    11     -     - |  288   3787
 RIO2 |     -     -     8     -     -    13    10     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    17     -    11     -    20    15    10     -     -     - |  288   6553
 SALU |     -     -    11     -     -    20     -     -     -     - |  288   8618
 SAVO |     -     -     8     -     -    14     -     -     -     - |  288   8903
 SCH2 |    18     7    10    22    23    24     8    18     -     - |  288   3763
 SCOR |     -     -     9    12     -     9     -     7     -     - |  288  10289
 SFER |     -    16    15    27    15    13     -     -     -     - |  288     75
 SHAO |     -     -     -     -     -    23     -    16     -     - |  288  17649
 SOLA |     -     -     7     -     -    13     -     -     -     - |  288   9055
 SPT0 |    13    10     -    14    12     -    26     -     -     - |  288     20
 SSIA |    20     -     -     -     -    41    26    25     -     - |  288   9200
 STHL |     -     -    14     -     -    25    11     -     -     - |  288  20716
 STJO |     -     9    12    21    21    15     7    10     -     - |  288    246
 STR1 |     -    12     -    10    19     -     -     -     -     - |  288    983
 SUTH |    14     -     -    13     -     -    18    11     -     - |  288  16307
 SUTM |     -     7     -     -     -    11     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     -    17     -     -     -    30     -     -     -     - |  288   4972
 SVTL |     -     -    12    17     -     -    10     -     -     - |  288    210
 SYDN |    26     -    22     -    25     -    14     -     -     - |  288    659
 SYOG |    13     7     9    17    19    18     9    10     -     - |  288    923
 TAH1 |    20     -     -     -     -    28     -     -     -     - |  288    499
 TASH |     -     -     8     -     -    14     -     -     -     - |  288    >>>
 TEHN |     -     -     -     -     -    18     -    13     -     - |  288  16758
 THU3 |    14     7     -    10     -     9     6    14     -     - |  288   6488
 TIDB |     -    21     -    21    20    19    12     -     -     - |  288     41
 TIXI |     -     -     8    14     -    14     6    12     -     - |  288    >>>
 TLSE |    19     -     -    23     -     -     -     -     -     - |   47   1158
 TNML |     -    27     -    36    21     -     -     -     -     - |  288   5034
 TOW2 |    21     -    14    25    24    16     9    14     -     - |  288   3328
 TRO1 |     -     -     7    13     -     8     9     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    48    43     -     -     X    36    30     -     -     - |  270    219
 TWTF |    21    19    15     -    29    25    26     -     -     - |  288     28
 UFPR |     -     -     7     -     -    12     -     -     -     - |  288   9380
 ULAB |     -     -     6     -     -    14     3    11     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X    18     -    26     9    17     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -    13    31     -    20    10    11     -     - |  288    >>>
 USN3 |    20     -     -    25    17     -    21     -     -     - |  288     39
 USNO |     -     -     -    47    56     -     -     -     -     - |    9     42
 USUD |     -    14     -     -     -    24     -     -     -     - |  288     32
 VILL |     -    19    25     -    27    15    26     -     -     - |  288   5616
 WAB2 |    11     -     -     -    10    14    23     -     -     - |  288     18
 WES2 |     -    22    21    25    16    21    15     -     -     - |  288     77
 WHIT |    17     9    11    16     -    32     9    15     -     - |  288  69673
 WILL |    18    12     -     -     -    16     -     -     -     - |  288  11133
 WROC |    11     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  173   1800
 WSRT |    16    11     -    18    17    16    16     -     -     - |  288     20
 WTZA |    12     -     -     -    17     -    22     -     -     - |  288    653
 WTZR |    24     -     -    19    16    28    18     -     -     - |  288     24
 XMIS |     -     -     -    23     -    27     -     -     -     - |  288   2790
 YAKT |    35    46    37     -     -    39    28     -     -     - |  288   9575
 YAR2 |     -     9     -     -     -    15     -     -     -     - |  288   8516
 YARR |     -     -     -    13    33     -     -    18     -     - |  288   2482
 YELL |    16     9     -    12    22    20    10     -     -     - |  288     13
 YIBL |     -     -     9    12     -    18     -     -     -     - |  288   9897
 YSSK |     -     -     -     -     -    10     6     7     -     - |  287  11647
 ZAMB |    22     -     9    14     -    14    10    11     -     - |  288  20007
 ZECK |    17     -     7    17     -    15     6     -     -     - |  288    198
 ZIM2 |    12     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  189   5426
 ZIMM |     -     -     -     -    12    12    24     -     -     - |  287   5365
 ZWE2 |    13     -     -     -     -    19    12     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    18    15    15    20    23    22    17    17  2327     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
grg |   LHAZ  | 1739-6 13:25:00 |        -555
mit |     23  | 1739-6  0:01:00 |       -1001
mit |     11  | 1739-6  5:32:00 |       -1049
mit |     11  | 1739-6  5:35:00 |         616
mit |     11  | 1739-6  5:37:30 |         531
mit |     32  | 1739-6 11:59:30 |       -3847
mit |     22  | 1739-6 21:14:30 |         543



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   286     1   288     4.20     4.22     4.22     4.22   | 5.23e-14  8.57e-15  1.65e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     3.20     4.22     3.11     3.11   | 3.19e-14  7.34e-15  1.94e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.19     4.22     4.22     4.22   | 4.53e-14  8.74e-15  3.96e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     4.19     4.22     4.22     4.22   | 6.33e-14  1.20e-14  1.95e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.99     4.22     4.22     4.22   | 3.35e-14  6.37e-15  2.61e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.16     4.22     4.22     4.22   | 3.77e-14  8.18e-15  4.89e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.19     4.22     4.22     4.22   | 3.52e-14  6.59e-15  3.12e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.78     4.22     4.22     4.22   | 5.86e-14  1.37e-14  2.57e-15 |
 USN3 |   288   281     2   288     3.61     4.22     4.22     4.22   | 6.19e-14  1.97e-14  2.93e-15 |
 WSRT |   288   287     2   288     4.19     4.22     4.22     4.22   | 2.78e-14  1.18e-14  3.79e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.62     4.22     0.85     0.85   | 4.15e-14  1.77e-14  6.13e-15 |
 WES2 |   288   288     1   288     4.09     4.22     3.31     3.31   | 4.75e-14  9.99e-15  6.00e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.19     4.22     4.21     4.21   | 5.92e-14  9.95e-15  3.56e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.19     4.22     4.22     4.22   | 2.88e-14  8.36e-15  1.62e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     3.82     4.22     4.22     4.22   | 4.73e-14  5.69e-15  4.90e-15 |
 SFER |   288   287     0   288     2.62     4.22     0.37     0.37   | 5.15e-14  8.96e-15  5.16e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     4.11     4.21     4.21     4.21   | 4.04e-14  9.05e-15  2.24e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.18     3.21     0.26     0.26   | 3.56e-14  5.10e-15  1.91e-15 |
 CRO1 |   288   286     1   288     1.93     2.52     1.15     1.15   | 8.19e-14  1.80e-14  3.34e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.88     2.40     0.71     0.71   | 6.13e-14  1.29e-14  4.51e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.79     2.17     4.22     4.22   | 9.02e-14  8.83e-15  3.48e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.78     2.16     4.22     4.22   | 1.17e-13  1.17e-14  3.39e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.74     2.05     3.22     3.22   | 1.09e-13  1.19e-14  3.14e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.67     1.89     1.88     1.88   | 1.21e-13  1.08e-14  4.32e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.62     1.77     0.29     0.29   | 5.77e-14  1.71e-14  2.46e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     1.58     1.70     0.38     0.38   | 5.96e-14  8.07e-15  2.49e-15 |
 GODE |   285   284     1   285     1.56     1.66     1.29     1.29   | 1.07e-13  3.45e-14  6.07e-15 |
 IRKT |   186   186     1   186     1.19     1.54     1.05     1.05   | 5.11e-14  2.35e-14         - |
 ALGO |   288   287     1   288     1.33     1.20     0.53     0.53   | 2.58e-14  9.44e-15  3.82e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     1.12     0.84     0.28     0.28   | 6.59e-14  5.96e-15  2.69e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.05     0.74     0.35     0.35   | 5.58e-14  7.57e-15  4.10e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.94     0.59     0.88     0.88   | 3.39e-14  1.24e-14  9.78e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.52     0.18     0.01     0.01   | 2.42e-13  6.36e-14  8.76e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.46     0.14     0.06     0.06   | 5.24e-14  1.43e-14  8.35e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.32     0.12     0.79     0.79   | 8.01e-13  6.80e-14  2.47e-14 |
 TAH1 |   288   288     0   288     0.40     0.11     0.06     0.06   | 4.05e-13  1.55e-13  7.16e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     0.39     0.10     0.06     0.06   | 3.57e-14  1.09e-14  2.92e-14 |
 MIZU |   288   288     1   288     0.38     0.10     0.04     0.04   | 3.77e-13  1.02e-13  2.31e-14 |
 TSKB |   270   270     0   270     0.36     0.09     0.02     0.02   | 1.93e-13  3.83e-14  5.35e-15 |
 G25  |   288   288     2   133     1.87     0.09     1.92     1.92   | 5.83e-14  4.30e-14  3.32e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.03     0.03   | 4.50e-13  1.37e-13  3.57e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.70     0.06     4.22     4.22   | 6.38e-14  1.65e-14  9.60e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.37     0.37   | 4.61e-13  1.23e-13  5.92e-14 |
 G26  |   288   287     0   288     0.70     0.05     0.02     0.02   | 2.35e-13  9.35e-14  3.30e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.22     0.22   | 4.93e-13  1.18e-13  4.15e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.33     0.04     1.39     1.39   | 5.95e-13  5.49e-14  1.15e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.31     0.31   | 5.63e-13  6.51e-14  2.51e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.31     0.31   | 5.84e-13  1.50e-13  8.06e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.04     1.06     1.06   | 5.71e-13  6.31e-14  1.78e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.38     0.38   | 5.86e-13  5.88e-14  1.24e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.92     0.92   | 6.26e-13  6.44e-14  1.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.33     0.33   | 6.57e-13  5.86e-14  1.77e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.65     0.65   | 6.85e-13  7.43e-14  3.96e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.92     0.92   | 6.66e-13  6.19e-14  2.58e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.50     0.50   | 7.09e-13  6.43e-14  2.53e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.11     0.11   | 6.38e-13  5.68e-14  1.35e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.34     1.34   | 7.94e-13  8.45e-14  3.19e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     0.26     0.03     0.26     0.26   | 5.45e-13  1.71e-13  1.58e-13 |
 G11  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.18     0.18   | 7.32e-13  8.09e-14  2.45e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.28     0.28   | 6.44e-13  6.75e-14  1.08e-14 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  2.66e-13  9.19e-14 |
 FLRS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.42e-13  7.28e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.45e-13  3.19e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.24e-13  3.11e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.66e-13  1.96e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  9.12e-14  2.06e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.40e-13  8.29e-14  2.62e-14 |
 G20  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.60e-13  8.75e-14  1.81e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.78e-13  1.12e-13  3.53e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.59e-13  8.22e-14  5.79e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  4.40e-13  2.40e-13 |
 G32  |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-13  9.71e-14  1.17e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.25e-13  4.86e-13  2.44e-13 |
 MAC1 |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  7.29e-13  5.76e-14 |
 NNOR |   288   258     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.78e-13  1.79e-13  3.20e-14 |
 NYAL |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.66e-13  1.35e-13  1.55e-14 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.35e-13  2.81e-13  8.84e-14 |
 SUWN |   288   235    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.76e-12  1.03e-12  3.76e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.91e-13  2.09e-13  9.37e-14 |
 TLSE |    47    47     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-12  5.46e-13         - |
 VILL |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  9.67e-13  6.34e-13 |
 WROC |   173     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29         - |
 WTZR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.38e-14  9.68e-15  2.51e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-14  4.75e-15  1.95e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.52e-13  1.15e-12  2.02e-13 |
 IRKJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.63e-14  1.67e-14  7.45e-15 |
 POLV |   288   156    78     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.39e-11  4.88e-12  1.09e-12 |
 BRST |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 AJAC |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 HNPT |   288   158    80     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.14e-11  5.44e-12  1.09e-12 |
 USNO |     9     9     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-13         -         - |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-14  1.87e-14  1.10e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.66e-22  1.26e-19  4.53e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FLRS      FLRS      PIE1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
