
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1741   Day: 2   MJD: 56433                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 115647    323   -1056    -159     19     18     22     88     82    104   10.96
 emr |  2880     0 102615    783     135    1289     14     13     20     95     98     79   13.71
 esa |  2880     0 120632      5    -350    -714     10     10     11    115    128     72   22.51
 gfz |  2871     0 126969    319    -216     235     14     14     15     77     63    102   15.99
 grg |  2880     0 120299    950    -208      61     18     17     21    152    141    179   11.72
 mit |  2880     0 109400   3916    -248     171     22     21     27    202    221    103    8.18
 igr |   288     0  37056    124   -1757    1078     15     18     13     75     57     80    0.00
 jpl |   288     0  27053      4     485    1084     14     17     12    102    100    103   16.92
 ngs |    96     0   2880      1   -1092    -168   1547   1547      0   3238   3238      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -99   104   -89   -29   105   124    37   -69   152     - |
    2 |   -38   -53    55    -6     4    -9    20    19    24     - |
    3 |   -53    67   103    32  -132  -207   -34    43 -3357     - |
    4 |   -66   -30    98    85  -141   -90   -56   -16 -1425     - |
    5 |    61    24   -24   131  -180   -84    18   143  -421     - |
    6 |   -66   119    96     5   -37  -336   -53    14 -5844     - |
    7 |    28   134   -71    26   -86   -13   -19    90  -889     - |
    8 |   -57   -16   179    22  -152  -215   -37     5  1525     - |
    9 |   -62    77   151    78  -173  -378   -89    55 -3795     - |
   10 |   -40  -123   201   -16   140  -435   -95  -142 -6091     - |
   11 |    10    -1   -53     9    15   103   102   -34  5834     - |
   12 |    28    40  -125   -83   108   263    53   -68  -389     - |
   13 |    -4    55    77   -60    -9  -140   -42  -135  2158     - |
   14 |   -13   -25     6    -4    38    12    43   -86  3366     - |
   15 |    20    17   -94    32   159   -95    16    33  -103     - |
   16 |   -26   -57   107    42  -265   103   -38   151  2480     - |
   17 |   109    41  -199    49  -185   473    29   144   402     - |
   18 |    85    54  -102    44  -145   194    61    22  2990     - |
   19 |    56  -281   -14  -139   324   258    87   -68  -547     - |
   20 |   -70   -95    94   -56   104   -66   -80    97  3103     - |
   21 |    32   -52    11    19  -180   236    48     1  2526     - |
   22 |  -121  -116   187   -45   -12   -56     9    19 -2280     - |
   23 |   128    48  -166  -113    36   401    39  -135   565     - |
   24 |    11    31   -77    28    49    24    -8   -16   321     - |
   25 |    36   -74   -72     3    71   191    25  -113  1353     - |
   26 |   -12   -30    15    10   171  -228   -84   -46 -2192     - |
   28 |   -68  -107   124   -69    44    21   -16   -99  5215     - |
   29 |    58   148  -306    63   144   167    30    99   618     - |
   31 |   195   184  -213   -28    34     X    59   107 -1456     - |
   32 |   -62   -82   101   -30   152  -214   -25   -12 -3824     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    16   -23     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |   -22     -    22   -70     -     -    35    52     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -  -168   240     -     -     -     - |
 ALBH |   -56    32     -    11     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |   116     -    65    42  -180  -163    73     -     -     - |
 ALRT |   -55     -    50  -101   132   -55   -30     -     -     - |
 AMC2 |    99     -     -   -48   -65    54    11     -     -     - |
 ANKR |   -14     -    49     -   -77     -    24     -     -     - |
 AREQ |  -106     1     -    70     X     X   -86     -     -     - |
 AREV |     -     -     6    -8     -     -    -8     -     -     - |
 ARTU |   -96     -   -32   -53   268     -   -35   -31     -     - |
 ASPA |   188     -  -152   194  -227     -   166    56     -     - |
 AUCK |   147     -   -57    39  -380   138    99   138     -     - |
 BAKE |     -     -   -46     -    88     -  -166     -     -     - |
 BAKO |   167     -     -   -59     -  -109     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -16   -44    90     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    62   -81     -     -    -1    -6     -     - |
 BJFS |   161     -    -2   -93    16     -     -   -25     -     - |
 BJNM |   -77    62     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   125  -104    95     -   -44  -134     -     - |
 BOR1 |  -152     -     -    91     -    25     -     -     -     - |
 BRAZ |   -35     -    61  -116    88   -20     -     -     -     - |
 BREW |   -29    93     -     -     -   -30     -   -43     -     - |
 BRMU |   -73     -    41  -107   160   -37     -     -     -     - |
 BRST |    -8     -   -46     -   112     -     -     -     -     - |
 BRUX |    21     -     -   -21    10     -    27     -     -     - |
 BUCU |     -     -    88     -    50     -     -  -152     -     - |
 CAGZ |     2     -   -86     -     -     -    28   112     -     - |
 CAS1 |   163     -   111   -97    10    -5     8  -166     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    81     -     -     -   -77     -     - |
 CEDU |     -     -    92     -    66     -     3  -169     -     - |
 CHTI |     4     -    10     9    59     -    -3   -65     -     - |
 CHUR |    72    59   160   -16  -308     -     7   -80     -     - |
 COCO |   221     -   -21  -164   202     -   -33   -99     -     - |
 CONT |     -     4     -     -     -     -     -    -3     -     - |
 CONZ |     -     -     -    -2    51   -69   -20     -     -     - |
 CRO1 |     -     -     -   -89   121     -  -144     -     -     - |
 CUSV |     -     -   144  -203     -     -   -94     -     -     - |
 DAEJ |   -21    74     -   -48     -    -3     -     -     -     - |
 DARW |    72    40   111   -55   109   -90    16  -206     -     - |
 DAV1 |   129     -    46  -133   315  -223    -2  -128     -     - |
 DGAR |   -77     -     -  -181   320     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    63  -106     -     -    11    17     -     - |
 DRAG |     -     -    44   -62     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |    13    54   -25   -94    57    64   -56     -     -     - |
 DUBO |    10     -    26  -129   117     -   347     -     -     - |
 DUM1 |     -     -   -35     -    68     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   134     -   -99   -25     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   180     -     -     -  -170     -     - |
 FLIN |    -6     -    65   -44     -   -85    59     -     -     - |
 FLRS |    92     -     -   -63     -     -    -1     -     -     - |
 GLPS |   -53     -    27    94   -90     -    26   -29     -     - |
 GLSV |   121     -   -36   -54    14    24   -47     -     -     - |
 GMSD |     -     -   120   -36     -   -40     4  -106     -     - |
 GODE |     -    58     -   -35     -   -28     -     -     -     - |
 GOLD |   -12     -    60   -57   -26     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -  -101   122    28     -     -     -     - |
 GRAS |    18     -    36   -63     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |    68     -     -   -68     -    43   -51     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    71  -143     -     8    31     -     - |
 GUAT |  -122     -   -31  -110   325     -   -84     -     -     - |
 GUUG |     -     -  -109   -35   282     -     -     -     -     - |
 HARB |    -9     -   160   -63     -     -     -  -148     -     - |
 HARV |     -     -     -   -85     -     -     -    81     -     - |
 HERS |   -65     X    62     -     -   -83   -21     -     -     - |
 HERT |     -     -    17     -   -32     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -56    87   -15     -     -     -     - |
 HOB2 |   197    25    -7    29  -123   -31   -16   -65     -     - |
 HOFN |   -60     -    51   -18   113  -186   -46     -     -     - |
 HOLB |   -48     -     -    33     -     -     -     -     -     - |
 HOLM |    57     -    54   -13    48     -     -  -131     -     - |
 HRAO |     -     -     -  -127   173     -   -65     -     -     - |
 IENG |   -90    15     -     -     -    95     -     -     -     - |
 IISC |     -     -    57   -56   -40     -    34     4     -     - |
 INVK |    28     -     -   -19     -     -    13     -     -     - |
 IQAL |     -     -    76     -     -     -     -  -102     -     - |
 IRKT |     -    62     -    53  -347   289     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -    41    36    32     -   -18  -110     -     - |
 JOZ2 |  -285     -   114     -     -    63     -     -     -     - |
 JPLM |     -    47     -   -36     -    -7   -32     -     -     - |
 KARR |     -     -  -105     -   201     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -    83  -133     -    31     -     -     -     - |
 KERG |     -   -68    35  -154   223     -  -155     -     -     - |
 KIRU |   -30    27    -8    10     -     -    12     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    46     -   -89     -   197     -     -     - |
 KOKB |     0    12     -     -    53    62   -51   -77     -     - |
 KOSG |     -     -     -   -48     -    95     -     -     -     - |
 KOUC |     X     -   -14   -51     X   105     -    18     -     - |
 KOUR |     -     -    86   -28   -78    56   -14   -60     -     - |
 LAMA |   -11     -     -  -127   148    51  -118     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    47     -   -91     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -23   -10     -    46     -    62     -     -     - |
 MAC1 |   111     -     -   -23   -40   -78    28    16     -     - |
 MAG0 |     -     -    22   -31     -     -     2     -     -     - |
 MAL2 |     -     -   -29     -   156     -    80   -70     -     - |
 MANA |     -     -     -   -46    22    58     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -36   -21     -   103   -28     -     -     -     - |
 MAS1 |  -158   -31   100   106   118     -   -26  -188     -     - |
 MATE |     -    21    10   -88    73     -     8     -     -     - |
 MAW1 |    96     -     0  -155   188   -96   -33     -     -     - |
 MBAR |     -     -   -94     -   138     -     -    29     -     - |
 MCIL |     -     -    58  -185   142     -     -     -     -     - |
 MCM4 |    61     X     -   -99    79     -    30     -     -     - |
 MDO1 |     -   -58    56   103  -180     -   -18     -     -     - |
 MDVJ |    95     -   -78     4    56     X     -     -     -     - |
 MIZU |   -42    37     -   -32     -    58   -13     -     -     - |
 MKEA |    92     -    54  -245   144     -     -     -     -     - |
 MOBS |    39     -    45     -     -  -171     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -33     -    65   -26     -     -     - |
 MQZG |     -     -    -4     -     8     -     -     -     -     - |
 NAMA |     -     -   266  -374     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -26     -   -19  -110   211     -  -100     -     -     - |
 NICO |   -17     -    29   -88   166   -74  -113     -     -     - |
 NIST |    39   -31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |    25     -    51   -87     X     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -    16   -10     -     -     0     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -94   -46   243     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -61   146     -   -50   -86    58   -25     -     -     - |
 NRIL |  -212     -    39   -66   504     -   -43  -201     -     - |
 NRMD |   150     -     -    -7  -147     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -   -37     X    70     X     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    90     -     -     -    38  -119     -     - |
 NYAL |     -    45     -  -170   367  -269     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    38     -   -73     -     -     -     -     - |
 ONSA |  -123     6    35   -28    68    15   -38     -     -     - |
 OPMT |   -85     -     -    14     -    86     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -43    -5    91     -     -     -     - |
 PDEL |    49     -    30   -86   200   -28  -102  -115     -     - |
 PETS |     -     -     -   -12     -     -    24    11     -     - |
 PIE1 |     -   167     -   -76     -     -     -   -64     -     - |
 PIMO |     -     -    23  -205   287     -     6   -37     -     - |
 POL2 |    96     -     -   103  -221     -     -    -8     -     - |
 POLV |     -     -     -    25  -133   142     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    -3     -     5     -    51     -     -     - |
 POVE |     -     -    28   -40     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -35    53     -    -7     -   -30     -     -     -     - |
 PTBB |    77    35   -69     -     -    30     -     -     -     - |
 QAQ1 |    25    93     -   -83    23     -    27   -28     -     - |
 QUIN |    14     -    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -    16     -     -   -89   -15     -     - |
 RECF |     -     -   134   -84     -     -     -  -100     -     - |
 RESO |   -66     -   -14   -64   177     -   -38     -     -     - |
 REYK |    68     -     -   -67   152  -180   -18     -     -     - |
 RIOP |    73     -   -25   -16     -     2    -2     -     -     - |
 SALU |     -     -   140    20     -     -     -  -205     -     - |
 SAVO |     -     -    63   -88     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -125    15   -39   -43   272   -57    14     -     -     - |
 SCOR |     -     -   -36   -84   324     -     -   -97     -     - |
 SFER |     -   -15   -34   -96   187    41     -     -     -     - |
 SHAO |   -33     -     -    23     -     -    74     -     -     - |
 SPT0 |  -108   -15     -     -   118     -     -     -     -     - |
 SSIA |   101     -     -  -111     -     -    45    39     -     - |
 STHL |    36     -    67  -119     -     -   -15     -     -     - |
 STJO |     -    95   -56   -82    66    65   -74    -3     -     - |
 STK2 |     -     -   130     -     -     -     -  -173     -     - |
 STR1 |     -    -2     -     -    37   -51     -     -     -     - |
 SUTH |    64     -     -     -   -60     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -   146     -  -125     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    21     -    67     -   102   -75     -     - |
 SYDN |   -78     -    59     -     -   -58    19     -     -     - |
 SYOG |    47   -23   101   -60   218  -127   -10  -181     -     - |
 THTI |     -     X    39   -54     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -58   174     -   -59   -39     -    35   -20     -     - |
 TIDB |     -    43     -    38  -176   107     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -    31     -   -59     -    -7     -     -     - |
 TLSE |    78     -    16   -75     -     -     -     -     -     - |
 TNML |     -   128     -     -  -110   -56     -     -     -     - |
 TOW2 |    49     -    18    -8    76    53     2  -127     -     - |
 TRO1 |     -     -   164     -  -316     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -65     -     -    45     -     -    65     -     -     - |
 TWTF |   -37   -23     -     5     -    77    28     -     -     - |
 UFPR |     -     -    17   -23     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -63     -     -     -     7    84     -     - |
 UNSA |     -     -   -40     -    76     -   -51     -     -     - |
 URUM |     -     -   -79     -   244     -   -99   -64     -     - |
 USN3 |   -64    77     -     -   -50    29     -     -     -     - |
 USUD |     -   -24     -    20     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    55   -56   -15     -    93   -49     -     -     - |
 WES2 |     -    64     9     -   -66   -39     -     -     -     - |
 WHIT |     7    47    24   -21   -94     -    20    10     -     - |
 WILL |    10    46     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -41     -    79     -   -35     -     -     - |
 WROC |  -106     -     -     -    99     -     -     -     -     - |
 WSRT |   113   187     -  -364    39   187  -156     2     -     - |
 WTZA |   -26     -     -     -     -    35    19     -     -     - |
 WTZR |   -28     -     -  -126   299  -145     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -  -380   519     -  -526     -     -     - |
 YAKT |   -44    28    35  -102     -     -    17    59     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   200   -24     -  -127     -     - |
 YEBE |     -   115     -     -  -209   107     -     -     -     - |
 YELL |  -291   132     -     0   183   -93   -32     -     -     - |
 YKRO |   -67     -    41   -12     -     -     1     -     -     - |
 ZAMB |   -52     -   -75   -84   302     -   -33     3     -     - |
 ZECK |    56     -    45     5  -245   144    33     -     -     - |
 ZIM2 |    62     -   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -24     -     -    11     -    11     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    12    10     8    14    16    18    15    15   366     - | 2880     81
    2 |    20    17     8    12    21    25     6    10   591     - | 2880    232
    3 |    15    16     9    11    15    12    11    14  3804     - | 2880   2331
    4 |     7    13     7    13    18    13     6    11  2871     - | 2880    478
    5 |    19    14     9    12    22    31    27    24   530     - | 2880    290
    6 |    11    15     8    13    17    13    13    12  2540     - | 2880    999
    7 |    25    12    12    14    14    21    21    19   710     - | 2880    180
    8 |    18    11     9    11    14    29    16     9  2824     - | 2880   3199
    9 |    13    12     7    12    16    10    19    13  3418     - | 2880   3463
   10 |    11    11     9     9    18    16    25    25  2586     - | 2880   1901
   11 |    15    13     7    16    17    16    18    14  1407     - | 2880    338
   12 |    22    14    11    11    17    25    14    15   348     - | 2880    396
   13 |    20    12     9    18    15    29    24    23  1076     - | 2880    296
   14 |    14    14    11    17    15    23    18    20   756     - | 2880    257
   15 |    30    14     8    17    19    16    13    11   455     - | 2880    258
   16 |    26    16    12    16    17    25    26    25   319     - | 2880    351
   17 |    18    14    12     9    18    17    25    24   716     - | 2880    319
   18 |    27    10    12    14    21    21     9    14   479     - | 2880    265
   19 |    13    13    10    11    15    35    19    17   334     - | 2880    172
   20 |    16    11    11     8    13    15    20    20   385     - | 2880    297
   21 |    11    10    10    16    18    22    12    13   619     - | 2880    241
   22 |    21     9    11    14    16    26    10    14   809     - | 2880    276
   23 |    23    11    10    20    16    14    24    23   706     - | 2880    198
   24 |    16    15     6    13    15    18    15    12   905     - | 2880    973
   25 |    20    15    10    19    18    26    28    21   528     - | 2880    273
   26 |    12    13    12    14    18    29    16    15   900     - | 2880    602
   28 |    14    10    13    13    18    19    24    19  1571     - | 2880    339
   29 |    10    15    12    14    14    19    23    18  1278     - | 2880    202
   31 |    19    12    12    15    18     X    21    21  1136     - | 2880    393
   32 |    18    11    12    19    22    13    15    10  1383     - | 2880    968
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    12    17     -     -     -     -     -     - |  288   5495
 ABPO |    24     -     9     9     -     -     8    11     -     - |  288  14623
 AJAC |     -     -     -     -    10    14     -     -     -     - |  287   2346
 ALBH |    16    15     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   9100
 ALIC |    32     -    13    21    23    31    13     -     -     - |  288   4688
 ALRT |    16     -     7     7    12    21    12     -     -     - |  288  11957
 AMC2 |    19     -     -    14    15    20    16     -     -     - |  288     18
 ANKR |    16     -     9     -    12     -    12     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    15    13     -    10     X     X    31     -     -     - |  285   6751
 AREV |     -     -     9    13     -     -     9     -     -     - |  288   8117
 ARTU |    12     -     6    12    15     -     5     9     -     - |  288   8837
 ASPA |    31     -    16    23    32     -    17    19     -     - |  288  12609
 AUCK |    30     -    18    20    39    34    15    15     -     - |  288   5615
 BAKE |     -     -     8     -    15     -    10     -     -     - |  220    >>>
 BAKO |    31     -     -    24     -    25     -     -     -     - |  288   3689
 BARH |     -     -    10    16    30     -     -     -     -     - |  288   3183
 BJCO |     -     -     9    13     -     -    24    12     -     - |  288   6467
 BJFS |    13     -    10    14    27     -     -    10     -     - |  288   7622
 BJNM |    12    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     56
 BOGT |     -     -    13    18    19     -     8    15     -     - |  288  16655
 BOR1 |    16     -     -     9     -    19     -     -     -     - |  288   5649
 BRAZ |    12     -    13    12    16    33     -     -     -     - |  288   7570
 BREW |    23    16     -     -     -    17     -     9     -     - |  288     31
 BRMU |    13     -    10    11    11    20     -     -     -     - |  288   3352
 BRST |    38     -    17     -    37     -     -     -     -     - |  264   1937
 BRUX |    17     -     -    11    16     -    10     -     -     - |  288     25
 BUCU |     -     -     9     -    15     -     -    10     -     - |  288   3513
 CAGZ |    20     -    13     -     -     -     8    14     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    35     -     9    11    13    33     8     8     -     - |  288   3573
 CCJ2 |     -     -     -    11     -     -     -    10     -     - |  288   7834
 CEDU |     -     -    11     -    20     -    12    13     -     - |  287    >>>
 CHTI |    35     -     8     9    14     -    11    17     -     - |  288   6385
 CHUR |    30    36    14    19    31     -    21    33     -     - |  288  60475
 COCO |    24     -    12    20    17     -     8    14     -     - |  288  16933
 CONT |     -    10     -     -     -     -     -     8     -     - |  288     66
 CONZ |     -     -     -    15    24    32    18     -     -     - |  288     39
 CRO1 |     -     -     -    35    47     -    23     -     -     - |  210    >>>
 CUSV |     -     -    11    16     -     -     9     -     -     - |  288  13515
 DAEJ |    18    16     -    15     -    24     -     -     -     - |  288    961
 DARW |    44    16    10    24    32    26     7    11     -     - |  288   4203
 DAV1 |    21     -    11    11    23    25     8    22     -     - |  288   3122
 DGAR |    17     -     -    10    20     -     -     -     -     - |  288  23911
 DGAV |     -     -     7    10     -     -     6     9     -     - |  288  12738
 DRAG |     -     -    17    23     -     -     -     -     -     - |  286   3766
 DRAO |    16    10     9    13    15    32    17     -     -     - |  288   3748
 DUBO |    22     -     8    12    18     -    28     -     -     - |  288  32341
 DUM1 |     -     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  287   5591
 FAIR |     -    10     -     9     9     -     -     -     -     - |  288  11716
 FALK |     -     -     -    14     -     -     -    13     -     - |  288   9349
 FLIN |    19     -     7     9     -    22    13     -     -     - |  288   3631
 FLRS |    17     -     -    12     -     -     7     -     -     - |  115   3147
 GLPS |    19     -    10    11    14     -     7    11     -     - |  288  13949
 GLSV |    12     -     7     8    15    15     6     -     -     - |  288   4756
 GMSD |     -     -    16    13     -    38     7    16     -     - |  288   4600
 GODE |     -    13     -    17     -    21     -     -     -     - |  288     59
 GOLD |    16     -     7     8    13     -     -     -     -     - |  288   9393
 GOPE |     -     -     -    15    18    47     -     -     -     - |  288    408
 GRAS |    17     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   2307
 GRAZ |    17     -     -     9     -    22    12     -     -     - |  288   2668
 GUAM |     -     -     -    25    30     -    19    19     -     - |  287  15000
 GUAT |    13     -    12    14    21     -    13     -     -     - |  288   3952
 GUUG |     -     -    18    23    32     -     -     -     -     - |  287   6108
 HARB |    23     -     7    12     -     -     -     9     -     - |  288  15350
 HARV |     -     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   3452
 HERS |    15     X     8     -     -    21    15     -     -     - |  288    124
 HERT |     -     -    11     -    21     -     -     -     -     - |  288   3268
 HNPT |     -     -     -    13    17    26     -     -     -     - |  288   3788
 HOB2 |    52     8     9    18    21    20     5     9     -     - |  288     74
 HOFN |    23     -    11     9    14    18    10     -     -     - |  288   2155
 HOLB |     8     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   3716
 HOLM |    14     -     6     8    13     -     -     9     -     - |  288   8817
 HRAO |     -     -     -    10    14     -    13     -     -     - |  288  17923
 IENG |    25    16     -     -     -    30     -     -     -     - |  288     33
 IISC |     -     -     9    15    18     -     9    11     -     - |  288  22485
 INVK |    13     -     -     9     -     -    16     -     -     - |  288   7864
 IQAL |     -     -    16     -     -     -     -    21     -     - |  288   3428
 IRKT |     -    49     -    23    17    37     -     -     -     - |  288    209
 ISPA |     -     -    10    12    20     -    10    12     -     - |  288  15581
 JOZ2 |    12     -    14     -     -    33     -     -     -     - |  288   4470
 JPLM |     -    14     -    11     -    18     9     -     -     - |  288   2843
 KARR |     -     -     6     -    12     -     -     -     -     - |  287    >>>
 KELY |     -     -     8     9     -    30     -     -     -     - |  288   9644
 KERG |     -    11    12    14    19     -    14     -     -     - |  288  16453
 KIRU |    15    15     9    16     -     -     9     -     -     - |  288   2533
 KIT3 |     -     -    14     -    27     -    17     -     -     - |  287    >>>
 KOKB |    18    11     -     -    16    23    10    10     -     - |  288     82
 KOSG |     -     -     -     8     -    16     -     -     -     - |  286   3897
 KOUC |     X     -     8    14     X    25     -    11     -     - |  283   5176
 KOUR |     -     -    26    27    43    47    13    24     -     - |  288     63
 LAMA |    15     -     -    11    15    16    15     -     -     - |  288   2820
 LHAZ |     -     -    32     -    62     -     -     -     -     - |  222    >>>
 LPGS |     -    16    12     -    18     -    13     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    33     -     -    20    18    24     8    11     -     - |  288   2500
 MAG0 |     -     -     5     7     -     -     5     -     -     - |  287   8119
 MAL2 |     -     -    11     -    24     -    12    11     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    20    25    40     -     -     -     - |  288   5544
 MAR6 |     -    12    12     -    17    19     -     -     -     - |  288    788
 MAS1 |    23    16     9    13    21     -     6    12     -     - |  288  17732
 MATE |     -    28    18    13    19     -     9     -     -     - |  278  47833
 MAW1 |    32     -    10    11    14    25    11     -     -     - |  288   3395
 MBAR |     -     -     7     -    12     -     -     8     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    10    12    24     -     -     -     -     - |  288   5916
 MCM4 |    32     X     -    18    19     -    16     -     -     - |  288   7649
 MDO1 |     -    43    15    15    20     -    15     -     -     - |  288  16203
 MDVJ |    24     -    12    17    23     X     -     -     -     - |  288     60
 MIZU |    11     8     -    12     -    24    14     -     -     - |  288    532
 MKEA |    15     -     6    12    14     -     -     -     -     - |  288  27444
 MOBS |    29     -    19     -     -    24     -     -     -     - |  288   4190
 MORP |     -     -     -    10     -    20    13     -     -     - |  288   3820
 MQZG |     -     -    11     -    21     -     -     -     -     - |  288   7071
 NAMA |     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   3331
 NANO |    17     -     7     9    16     -     9     -     -     - |  288   4073
 NICO |    20     -    16    16    49    31    15     -     -     - |  288   3245
 NIST |    15    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  220     22
 NKLG |    28     -    12    13     X     -     -     -     -     - |  288   7363
 NNOR |     -    22    11     -     -    24     -     -     -     - |  288    523
 NOVM |     -     -     7    12    19     -     -     -     -     - |  288     29
 NRC1 |    20    17     -    24    29    34    19     -     -     - |  288     34
 NRIL |    14     -     8    10    15     -     5     8     -     - |  288  19515
 NRMD |    24     -     -    16    23     -     -     -     -     - |  288   5216
 NTUS |     -     -    16     X    31     X     -     -     -     - |  265   4442
 NYA1 |     -     -     7     -     -     -     5    10     -     - |  276    >>>
 NYAL |     -     8     -     7    11    16     -     -     -     - |  288    417
 OHI2 |     -     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  287    >>>
 ONSA |    17    11     9     7    13    20    13     -     -     - |  288     16
 OPMT |    14     -     -    11     -    25     -     -     -     - |  287     15
 PALM |     -     -     -    16    19    36     -     -     -     - |  288   6610
 PDEL |    12     -     7    12    16    27     8    10     -     - |  288   3633
 PETS |     -     -     -     7     -     -     6     6     -     - |  288  10275
 PIE1 |     -     9     -     8     -     -     -     6     -     - |  288     68
 PIMO |     -     -    23    25    30     -    11    24     -     - |  288  15883
 POL2 |    19     -     -     9    16     -     -     7     -     - |  288  11274
 POLV |     -     -     -    22    27    24     -     -     -     - |  288   2373
 POTS |     -     -     5     -    10     -     6     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    18    25     -     -     -     -     -     - |  288   8073
 PRDS |    17    12     -    24     -    22     -     -     -     - |  288    101
 PTBB |    28    29    10     -     -    33     -     -     -     - |  288     40
 QAQ1 |    20    17     -     8    11     -     8    10     -     - |  288   7981
 QUIN |    15     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  14037
 RABT |     -     -     -    10     -     -     8     9     -     - |  288  15618
 RECF |     -     -     9    11     -     -     -    11     -     - |  288   8684
 RESO |    13     -     7    10    13     -    10     -     -     - |  288  13510
 REYK |    30     -     -    21    34    43    21     -     -     - |  288   2211
 RIOP |    16     -    13    10     -    21    15     -     -     - |  288   6076
 SALU |     -     -    15    15     -     -     -    22     -     - |  288   8192
 SAVO |     -     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   8054
 SCH2 |    17     8     8     9    16    42    11     -     -     - |  288   4295
 SCOR |     -     -     7     8    10     -     -     7     -     - |  288   7865
 SFER |     -    12    10    14    24    23     -     -     -     - |  288     87
 SHAO |    16     -     -    11     -     -    14     -     -     - |  287  18357
 SPT0 |    17    22     -     -    20     -     -     -     -     - |  288     39
 SSIA |    20     -     -    21     -     -    21    17     -     - |  288   5429
 STHL |    35     -    13    38     -     -    13     -     -     - |  288  23377
 STJO |     -     7     6    10    13    24     6    13     -     - |  288    186
 STK2 |     -     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288   6001
 STR1 |     -    17     -     -    19    15     -     -     -     - |  288   1186
 SUTH |    18     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288  17031
 SUWN |     -    34     -    29     -     -     -     -     -     - |  288   5223
 SVTL |     -     -     8     -    11     -    15     8     -     - |  288    245
 SYDN |    39     -    12     -     -    32    15     -     -     - |  286    577
 SYOG |    29    10     9    11    13    43     8     8     -     - |  288   1082
 THTI |     -     X     7    10     -     -     -     -     -     - |  288  13342
 THU3 |    16     7     -     8    15     -     8     7     -     - |  288   6492
 TIDB |     -    21     -    13    20    24     -     -     -     - |  288     45
 TIXI |     -     -     8     -    15     -    12     -     -     - |  263    >>>
 TLSE |    10     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   2019
 TNML |     -    17     -     -    28    24     -     -     -     - |  288    968
 TOW2 |    26     -     7    17    23    13     5     9     -     - |  288   3253
 TRO1 |     -     -    17     -    32     -     -     -     -     - |  276    >>>
 TSKB |    40     -     -    28     -     -    46     -     -     - |  258    111
 TWTF |    24    32     -    26     -    31    20     -     -     - |  288     46
 UFPR |     -     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  288   7954
 ULAB |     -     -     7     -     -     -     5    10     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -    31     -    59     -    28     -     -     - |   30    >>>
 URUM |     -     -    11     -    22     -     9     9     -     - |  288    >>>
 USN3 |    25    12     -     -    19    19     -     -     -     - |  288     23
 USUD |     -    24     -    21     -     -     -     -     -     - |  288     35
 VILL |     -    39    15    26     -    27    19     -     -     - |  288   2980
 WES2 |     -    18    24     -    17    47     -     -     -     - |  288     78
 WHIT |     8    10     5     8     9     -     3    10     -     - |  288  12044
 WILL |    17    11     -     9     -     -     -     -     -     - |  288  10113
 WIND |     -     -     9     -    17     -     9     -     -     - |  287    >>>
 WROC |    42     -     -     -    40     -     -     -     -     - |   51   2169
 WSRT |    13    10     -    10    16    34    19    14     -     - |  288     16
 WTZA |     7     -     -     -     -     9    34     -     -     - |  288    773
 WTZR |    22     -     -    12    13    24     -     -     -     - |  288     20
 XMIS |     -     -     -    24    33     -    26     -     -     - |  280   3395
 YAKT |    16    55    16    19     -     -    13    13     -     - |  288   8961
 YARR |     -     -     -     -    12    17     -     6     -     - |  288   3219
 YEBE |     -    14     -     -    22    31     -     -     -     - |  288    177
 YELL |    19    13     -    10     9    24    11     -     -     - |  288     33
 YKRO |    25     -     9    13     -     -     8     -     -     - |  288  24331
 ZAMB |    16     -     7     8    14     -     5     7     -     - |  288  16852
 ZECK |    16     -     9    11    13    25    12     -     -     - |  288     30
 ZIM2 |    25     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  202   6550
 ZIMM |    15     -     -    13     -    33     -     -     -     - |  288   6368
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    14    11    14    18    23    15    15  1548     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1741-2  0:10:00 |        -517
cod |   KOUC  | 1741-2  0:20:00 |        -616
cod |   KOUC  | 1741-2  0:25:00 |         979
cod |   KOUC  | 1741-2  0:30:00 |        2618
cod |   KOUC  | 1741-2  0:35:00 |       -4151
cod |   KOUC  | 1741-2  0:40:00 |         684
cod |   JOZ2  | 1741-2  4:30:00 |         562
emr |   MCM4  | 1741-2  7:20:00 |        1232
esa |   MBAR  | 1741-2 19:40:00 |        1239
esa |   MBAR  | 1741-2 19:45:00 |       -1251
esa |   NKLG  | 1741-2 20:00:00 |       -1228
esa |   NKLG  | 1741-2 20:05:00 |        1250
grg |   POL2  | 1741-2  5:05:00 |         723
grg |   CEDU  | 1741-2 19:35:00 |        -683
grg |   DAV1  | 1741-2 20:50:00 |     -185927
grg |   DAV1  | 1741-2 20:55:00 |      185578
grg |   FAA1  | 1741-2 23:20:00 |        1138



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.19     4.22     4.23     4.23   | 3.89e-14  6.60e-15  3.34e-15 |
 HOB2 |   288   282     2   288     3.23     4.22     2.46     2.46   | 6.32e-14  1.71e-14  2.27e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.19     4.22     4.23     4.23   | 3.94e-14  1.01e-14  2.04e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     4.19     4.22     4.23     4.23   | 4.81e-14  1.78e-14  2.48e-15 |
 ONSA |   288   286     1   288     4.01     4.22     4.23     4.23   | 3.86e-14  7.79e-15  2.16e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.13     4.22     4.23     4.23   | 3.85e-14  7.51e-15  4.87e-15 |
 SFER |   288   287     1   288     2.65     4.22     0.30     0.30   | 4.66e-14  7.88e-15  9.83e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.19     4.22     4.23     4.23   | 3.54e-14  9.40e-15  2.14e-15 |
 TWTF |   288   286     1   288     3.69     4.22     4.23     4.23   | 5.58e-14  1.45e-14  3.83e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.56     4.22     4.23     4.23   | 4.63e-14  9.07e-15  2.17e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     4.19     4.22     4.23     4.23   | 2.51e-14  5.41e-15  3.52e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.19     4.22     3.76     3.76   | 5.51e-14  7.01e-15  4.84e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.19     4.22     4.23     4.23   | 2.52e-14  6.95e-15  2.46e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.80     4.22     4.23     4.23   | 4.92e-14  9.79e-15  2.92e-15 |
 OPMT |   287   287     0   287     4.06     4.21     4.21     4.21   | 3.92e-14  7.53e-15  2.60e-15 |
 MATE |   278   275     1   238     2.79     3.47     0.36     0.36   | 4.02e-11  1.13e-11  2.35e-12 |
 NIST |   220   217     1   220     3.18     3.21     3.21     3.21   | 6.36e-14  8.39e-15  1.69e-15 |
 NOVM |   288   285     2   288     1.95     2.96     0.58     0.58   | 9.06e-14  1.23e-14  2.87e-15 |
 IRKT |   288   287     1   288     1.91     2.83     1.34     1.34   | 7.65e-14  1.28e-14  1.78e-14 |
 SVTL |   288   285     1   245     1.73     2.73     0.44     0.44   | 5.43e-14  3.00e-14  2.89e-14 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.79     2.49     4.19     4.19   | 8.85e-14  1.10e-14  3.13e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.78     2.45     4.23     4.23   | 1.04e-13  1.33e-14  4.51e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     1.69     2.22     0.32     0.32   | 4.98e-14  8.06e-15  5.47e-15 |
 KOUR |   288   285     1   288     1.68     2.19     0.24     0.24   | 8.64e-14  2.98e-14  6.11e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.68     2.19     1.49     1.49   | 9.22e-14  1.36e-14  4.03e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.67     2.17     0.77     0.77   | 4.31e-14  8.33e-15  4.78e-15 |
 CRO1 |   210   207     1   210     1.37     2.03     1.40     1.40   | 1.16e-07  3.66e-08         - |
 YELL |   288   288     0   288     1.14     1.01     0.23     0.23   | 3.31e-14  4.67e-15  1.60e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.07     0.89     0.28     0.28   | 6.29e-14  7.56e-15  7.42e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.01     0.79     0.75     0.75   | 3.53e-14  6.27e-15  4.83e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.18     0.60     4.23     4.23   | 5.10e-14  4.24e-14  3.60e-14 |
 YEBE |   288   287     1   272     0.72     0.42     3.96     3.96   | 6.31e-14  3.25e-14  2.15e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.52     0.21     0.01     0.01   | 2.44e-13  6.32e-14  5.69e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.50     0.19     0.05     0.05   | 4.41e-14  9.47e-15  7.92e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     0.42     0.14     0.05     0.05   | 4.39e-14  1.15e-14  1.17e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.32     0.13     0.62     0.62   | 8.45e-13  8.63e-14  1.57e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.62     0.13     0.64     0.64   | 2.11e-13  6.76e-14  1.48e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.38     0.11     0.03     0.03   | 3.86e-13  1.26e-13  6.52e-14 |
 TSKB |   258   255     1   258     0.36     0.11     0.01     0.01   | 4.47e-10  2.52e-11  9.67e-12 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.35     0.10     0.02     0.02   | 3.77e-13  9.91e-14  1.90e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.80     0.07     4.23     4.23   | 7.34e-14  1.77e-14  3.48e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.30     0.30   | 5.30e-13  1.07e-13  6.91e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.71     0.06     0.02     0.02   | 2.24e-13  8.82e-14  8.04e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.31     0.06     0.17     0.17   | 4.87e-13  1.49e-13  4.49e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.33     0.05     1.11     1.11   | 4.91e-13  6.26e-14  1.82e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.25     0.25   | 5.44e-13  5.73e-14  3.36e-14 |
 SYDN |   286   286     0   286     0.24     0.05     1.54     1.54   | 6.08e-13  1.78e-13  5.33e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.83     0.83   | 6.68e-13  6.89e-14  1.28e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.30     0.30   | 5.69e-13  5.60e-14  1.74e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.73     0.73   | 5.98e-13  6.46e-14  2.58e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.26     0.26   | 5.71e-13  5.50e-14  2.11e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.51     0.51   | 7.27e-13  8.45e-14  3.75e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.73     0.73   | 7.09e-13  6.35e-14  3.27e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.40     0.40   | 7.51e-13  7.28e-14  1.96e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.09     0.09   | 6.78e-13  7.77e-14  1.62e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.27     0.04     1.07     1.07   | 8.36e-13  8.36e-14  4.50e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.20     0.20   | 6.60e-13  2.21e-13  1.40e-13 |
 G11  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.14     0.14   | 6.90e-13  6.72e-14  5.06e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.22     0.22   | 7.03e-13  6.95e-14  3.64e-14 |
 G22  |   288   284     1   288     0.37     0.02     0.25     0.25   | 9.15e-13  8.41e-14  1.86e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  2.32e-13  6.04e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  3.79e-13  1.63e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.45e-13  4.31e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  3.41e-13  4.60e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.37e-13  2.30e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  8.63e-14  1.83e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.08e-13  7.70e-14  3.44e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.65e-13  1.09e-13  3.27e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  1.02e-13  1.82e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  2.58e-13  6.43e-14 |
 GRAS |   288   253    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  9.40e-13  2.55e-13 |
 HOFN |   288   267     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  9.58e-13  1.79e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.74e-13  3.96e-13  3.34e-13 |
 MAC1 |   288   267     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  1.22e-12  1.60e-13 |
 NNOR |   288   250    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.25e-13  3.68e-14 |
 NYAL |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.09e-13  1.65e-13  2.81e-14 |
 REYK |   288   251    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.26e-12  1.08e-12  1.83e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.40e-13  2.71e-13  1.04e-13 |
 SUWN |   288   256    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-12  1.06e-12  2.59e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.84e-13  1.45e-13  1.28e-13 |
 TLSE |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  8.18e-13  2.44e-13 |
 USUD |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-13  1.49e-14  3.17e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  9.41e-13  2.56e-13 |
 WROC |    51     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29         - |
 WTZR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.56e-14  8.03e-15  2.23e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-14  3.57e-15  2.29e-15 |
 GOLD |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.53e-13  7.50e-13  7.98e-13 |
 BRST |   264   263     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  9.12e-13  2.19e-13 |
 AJAC |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 TNML |   288   134    85     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  5.46e-13  1.07e-13 |
 IENG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.91e-14  1.35e-14  3.01e-15 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.87e-14  1.23e-14  3.48e-15 |
 IQAL |   288   281     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  9.65e-13  2.58e-13 |
 CONT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.54e-14  2.43e-14  5.07e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.27e-22  4.53e-20  1.23e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WROC      WROC      AJAC |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
