
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1741   Day: 4   MJD: 56435                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 115920    703   -1439     788     20     20     19     85     79    100   11.44
 emr |  2880     0 101664    635    2087     177     16     15     20     93     87    121   13.42
 esa |  2880     0 119853    573     158   -2170     15     16     13    113    119     95   16.67
 gfz |  2871     0 128101    628    -382    -132     12     11     13     78     75     85   19.98
 grg |  2880     0 121052    714    -351     264     15     13     20    173    174    170   14.91
 mit |  2880     0 109385   4250    -256      51     25     23     31    247    268    132    7.16
 igr |   288     0  38475    500     196     871     14     17     13     82     60     87    0.00
 jpl |   288     0  25620      2    2223     244     15     19     12    102    106    100   16.42
 ngs |    96     0   2880      0   -1476     785   1703   1703      0   3486   3486      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -58    31   -75   -28    43   194   -16    18    52     - |
    2 |   -12    10    77   -17   -11  -116    10    36 -1806     - |
    3 |   -98    87    23   -34   160  -291   -29   -40 -2625     - |
    4 |   -22    29   107    75  -167  -140   -59    47 -2172     - |
    5 |    -4   -55   -16    45    73  -155   -11   110  -934     - |
    6 |   -56   135    65    61   -21  -437     7   -11 -5901     - |
    7 |    -2   102   -26    34  -119   -17     5   177   -97     - |
    8 |   -23    -4   195     7   -98  -220    33   -35   473     - |
    9 |   -23   179   155    75  -188  -494    -9    68 -7431     - |
   10 |   -38   -58   158    58   113  -577   -40   -83 -3464     - |
   11 |     0     2  -159   -78   280    23   -40  -106  4240     - |
   12 |    51   -57   -79   -74    75   271   -30   -38  -539     - |
   13 |   -91    60    45  -137   296  -284  -100  -111  4059     - |
   14 |   -82    17     7     2    35    35    26  -135  2909     - |
   15 |    92    25    18    62  -184   -41    21    75  -688     - |
   16 |   -55   -22    35   -24    51     X    21    31  2753     - |
   17 |   166   -35  -188   109  -236   389    29   169 -5397     - |
   18 |    13    36  -118    80  -144   251    58    60  2619     - |
   19 |     1  -249   -37  -143   292   366    29  -118  -729     - |
   20 |   -83   -14    78   -34    51   -49   -10    68  2494     - |
   21 |    32   -98    -3    84  -153   231    80   -21  2625     - |
   22 |  -116  -111   180    43   -59     2    62  -104  1489     - |
   23 |   102    34  -136  -129    67   327    13   -76 -1015     - |
   24 |    55   -79   -46    19    34    37   -24    26  -644     - |
   25 |    67   -97   -56    -7    26   190     3   -87  1384     - |
   26 |    66    60    77    45  -147  -225   -50    38   -66     - |
   28 |   -89   -52   130   -42    17    46     8  -119  5886     - |
   29 |   125    98  -259    93  -191   320    48   168  3885     - |
   31 |   120    -7  -175   -51   -38   444    -2    28  -265     - |
   32 |   -38    34    21   -95   143   -77   -27   -33 -1092     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -    33   -44     -     -     -     -     - |
 ABPO |   -84     -    55    23     -     -    43   -24     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -    -5    10     -     -     -     - |
 ALBH |     -    51     -   -34     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |    42     -    26   -39   121  -274    16     -     -     - |
 ALRT |  -135     -    15  -125   254     -   -60     -     -     - |
 AMC2 |    41     -     -    76  -155    46    69     -     -     - |
 ANKR |    11     -    66     -   -82     -    16     -     -     - |
 AREQ |  -155   -21     -   -76   228    24  -146     -     -     - |
 AREV |     -     -     3   -44     -     -    15    51     -     - |
 ARTU |  -108     -   -17   -27   137     -   -24     2     -     - |
 ASPA |     -     -  -193   -26   152     -   102    89     -     - |
 AUCK |     -     -     2   133  -177    -6     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -   102     -  -114     -    46     -     -     - |
 BAKO |   166     -     -   -18     -  -215     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -50   -48   123     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   116   -39     -     -    63   -71     -     - |
 BJFS |   117     -    60   -47   -74   -41     -     -     -     - |
 BJNM |   -44    37     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   177    96  -309     -    65   -16     -     - |
 BOR1 |   -63     -     -    36     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    -9     -    69  -141   118     -   -92     -     -     - |
 BREW |   -53    53     -     -     -   -58     -    18     -     - |
 BRMU |     6     -    58   -50   106  -227   -41     -     -     - |
 BRST |    -5     -    42     -   -43     -    45     -     -     - |
 BRUX |    59     -     -    11   -60     -    59     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -37     -    41     -  -110     -     -     - |
 CAGZ |    33     -   -22     -     -     -    81     -     -     - |
 CAS1 |   172     -   151   -31  -112    -2   -37  -131     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    -8     -     -     -     9     -     - |
 CEDU |     -     -    42     -     X     -   -13   -43     -     - |
 CHTI |   -12     -   -42    34    -4     -    -9    14     -     - |
 CHUR |    23    77   115   -49  -116     -    29   -30     -     - |
 COCO |   205     -   -63  -146   120     -   -27    -9     -     - |
 CONZ |   230     -     -  -100    32  -143    25     -     -     - |
 CRO1 |     -    90     -   -51    65  -132   -34   -14     -     - |
 CUSV |     -     -   192  -161     -     -   -36     -     -     - |
 DAEJ |    -6   138     -   -65     -   -67     -     -     -     - |
 DARW |   176     -   105   -99   136    13     5  -229     -     - |
 DAV1 |    95     -    17  -102   106  -152   -32     -     -     - |
 DGAR |  -163     -     -  -164   344     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   124   -91     -     -   -37   -16     -     - |
 DRAG |     -     -    86   -71     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -   143   -80   -13    23   -96     -     -     -     - |
 DUBO |     -     -   -12   -52    84     -    65     -     -     - |
 FAA1 |     -     -     0    52   -71     -    34     -     -     - |
 FAIR |     -    45     -   -12   -25     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -    65     -     -     -   -79     -     - |
 FLIN |   -86     -    59     -     -     -     1     -     -     - |
 FLRS |    45     -    73   -87     -     -     7     -     -     - |
 GLPS |   -78     -    69    32    15     -    -3   -68     -     - |
 GLSV |   140     -   -36    32  -108   -22    54     7     -     - |
 GMSD |     -     -    97   -55     -   -72   -25     -     -     - |
 GODE |     -    68     -   -31     -   -41     -     -     -     - |
 GOLD |   -80     -    40   -31    58     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -   -11   -68   174     -     -     -     - |
 GRAS |    51     -    50   -64     -   -21   -32     -     -     - |
 GRAZ |    18     -     -    20     -   -84    12     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -53    71     -   -65     -     -     - |
 GUAT |  -133     -    59  -116   337  -310  -119     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -54   -51    -5     -     -   121     -     - |
 HARV |     -     -     -   -46     -     -     -    56     -     - |
 HERS |   161  -585   323     -     -    87   189     -     -     - |
 HERT |     -     -    43     -   -48     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    -9    82  -147     -     -     -     - |
 HOB2 |   219   132   -28    -5  -186  -134    19     -     -     - |
 HOFN |     8     -    88  -100   140  -249   -69     -     -     - |
 HOLB |    48     -     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 HOLM |   162     -   119   -92   -99   -74     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   -26   -97   159     -   -43     -     -     - |
 IENG |   -51    37     -     -     -    12     -     -     -     - |
 IISC |     -     -   -34     X    38     -  -106     -     -     - |
 INVK |   -66     -     -    38     -     -    43     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   117     X  -137     X     -     5     -     - |
 IRKT |     -   126     -    92  -361   255     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -   -59   129   176     -   -27  -256     -     - |
 JOZ2 |  -288     -   144     -     -    46     -     -     -     - |
 JPLM |     -    83     -   -24     -   -87    -1     -     -     - |
 KARR |     -     -   -63     -    70     -  -193     -     -     - |
 KELY |     -     -   137   -97     -   -50     -     -     -     - |
 KERG |     -    67    38  -208   176     -  -100     -     -     - |
 KIRU |     6    74   -51   -10     -     -    -1     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -52     -    58     -     -     -     -     - |
 KOKB |    67    95     -     -   -28   120   -76  -150     -     - |
 KOSG |  -133     -     -    23     -   147     -     -     -     - |
 KOUC |     X     -     X     8    -1     -     -   -10     -     - |
 KOUR |   -26     -    81    11   -95    15    33     -     -     - |
 LAMA |   -23     -     -   -93   190  -100   -80     -     -     - |
 LHAZ |     -     -  -106     -   118     -  -345     -     -     - |
 LPGS |     -   -18   -12     -     X     -    28    27     -     - |
 MAC1 |   142     -     -   -18   -94   -39    20    25     -     - |
 MAG0 |    -9     -    68   -71     -     -   -14    23     -     - |
 MAL2 |     -     -    23     -   -79     -   233    49     -     - |
 MANA |     -     -     -  -145   194     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -  -115    -6     -   184  -153     -     -     -     - |
 MAS1 |   -61    76    41   -12   -51     -   -15     -     -     - |
 MATE |     -   115    -1  -143   163  -152  -151     -     -     - |
 MAW1 |   142     -    87   -56  -108    25    42   -32     -     - |
 MBAR |     -     -   -34     -    38     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -   110  -146    73     -     -     -     -     - |
 MCM4 |    57     X     -  -104    96     -    25     -     -     - |
 MDO1 |     -     X    23   -65    62     -   -70     -     -     - |
 MDVJ |    47     -    16   -43     6     X     -     -     -     - |
 MIZU |   -83    96     -   -59     -   118    -7     -     -     - |
 MKEA |     -     -    64  -113    79     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    40     -     -   -93     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -    -6     -    17     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -   -34     -    38     -     -     -     -     - |
 NAMA |     -     -   329  -274     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    14     -    19   -90    88     -   -61     -     -     - |
 NICO |   -19     -    92   -94    61   -50   -92     -     -     - |
 NIST |   -87    74     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     4     -     X    -2     -     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -    61   -49     -     -     0     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -    24    78  -132     -     -     -     -     - |
 NRC1 |    43     -     -     1     6   -83     -     -     -     - |
 NRIL |  -126     -   109    50   -96     -    53     4     -     - |
 NRMD |     0     -     -  -138   185     -     X     -     -     - |
 NTUS |     -     -    64     X   -72     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -   101     -   -98   136  -204     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    60     -   140     -     -  -188     -     - |
 ONSA |  -148    66    18     6    45   -41     5     -     -     - |
 OPMT |  -117     -     -    64     -     3     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -78   105     X     -     -     -     - |
 PDEL |    -4     -    58   -97   279  -216   -83   -98     -     - |
 PIE1 |     -   132     -   -77     -     -     -   -15     -     - |
 PIMO |     -     -    38  -122   121     -    10     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -   -45   234     -   -65  -157     -     - |
 POLV |     -     -     -    28   -57    40     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    18     -   -21     -    94     -     -     - |
 POVE |     -     -   143    89     -     -     -  -254     -     - |
 PRDS |   -39    87     -   -42     -    15     -     -     -     - |
 PTBB |   -14    25     -     -     -   -24     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -74    69     -   -67    65     -    16    18     -     - |
 QIKI |     -     -     -    47     -     -     -   -57     -     - |
 QUIN |   -49     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -   -38     -     -     -    47     -     - |
 RAMO |     -     -    17     -   -83     -     -    58     -     - |
 RECF |     -     -   162   -65     -     -    96   -86     -     - |
 RESO |    19     -   100   -11    -4     -    11   -98     -     - |
 REUN |     X     -     -   -24    32     -    19     -     -     - |
 REYK |   101     -     -   -66   114  -186    37     -     -     - |
 RIOP |    32     -     1   -19     -     -   -13     -     -     - |
 SALU |     -     -   -20    16     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    94   -78     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -84    84   -18   -63    86   -22   -20    16     -     - |
 SCOR |     -     -   100   -50   -11     -     -   -30     -     - |
 SCUB |    31     -     -     -     -     -    14   -21     -     - |
 SFER |     -   122   -32  -155   167   -69     -     -     -     - |
 SHAO |   -61     -     -    35     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -81   -21     -     -   111   -63     -     -     -     - |
 SSIA |     9     -     -   -31     -     -     -    31     -     - |
 STHL |    68     -    78  -104     -     -   -20     -     -     - |
 STJO |    48    68    52   -22   102  -220   -18  -112     -     - |
 STR1 |     -   143     -     -   -66  -130     -     -     -     - |
 SUTH |   -44     -     -     -   158     -   -55  -113     -     - |
 SVTL |     -     -   106     -  -118     -   323     -     -     - |
 SYDN |   -29     -   -23     -     -    38     -    27     -     - |
 SYOG |    16    78    11  -180   168   -44   -87     -     -     - |
 THTI |     -     -    -6   -78   246     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -41    84     -   -71    51     -   -47     -     -     - |
 TIDB |     -   -54     -  -121   271  -128     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -23     -   135     -   -83   -99     -     - |
 TLSE |    62     -     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 TNML |     -    54    20     -   -36   -73     -     -     -     - |
 TOW2 |    29     -    29     0    43     X    33   -89     -     - |
 TRO1 |     -     -   263     -   -16     -  -160  -252     -     - |
 TSKB |  -172   141     -     2     -     -    11     -     -     - |
 TWTF |   -93    72     -   -33     -   196    -4   -37     -     - |
 UFPR |     -     -    43   -36     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -    14     -   -15     -   -71     -     -     - |
 URUM |     -     -  -113     -   127     -  -145     -     -     - |
 USN3 |    -3     -     -     -    49   -99     -     -     -     - |
 USUD |     -    66     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    45    -2    -7     -   -60     0     -     -     - |
 WAB2 |    33     -     -   -33     -    40     -     -     -     - |
 WES2 |     -    92    15  -161   244  -232     -     -     -     - |
 WHIT |   103    68    52    42  -199     -    53   -50     -     - |
 WILL |    -3    58     -   -37     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -13     -   -86     -     0    91     -     - |
 WROC |   135     -     -     -  -104     -     -     -     -     - |
 WSRT |  -133    15     -   208  -180   -23    71     -     -     - |
 WTZA |     9     -     -     -     -   -15     -     -     -     - |
 WTZR |   -25     -     -   -89   217  -164     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   111   -92     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -100     -     -  -163   270     -  -239     -     -     - |
 YAKT |  -142    74   111   -53     -     -    32     -     -     - |
 YAR2 |     -    -4     -     2     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   130    37     -  -134     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -  -171   356     -     -     -     - |
 YELL |  -232   123     -   -25   156  -115   -35     -     -     - |
 YKRO |   -87     -    57     3     -     -    45     -     -     - |
 YSSK |   -53     -     -    23     -     -    26     9     -     - |
 ZAMB |     2     -   -14   -78   -20     -     7   126     -     - |
 ZECK |    73     -   -17   -92    40    96   -27     -     -     - |
 ZIM2 |    63     -   -43     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     1     -     -    75     -     -     -   -92     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    25    23    14    16    14    20    12    14   321     - | 2880     97
    2 |    16    12    14    10    10    30    11    13   436     - | 2880    223
    3 |    12    15    17    12    11    22    12    12  2278     - | 2880   2263
    4 |    17    14    17    11    11    21    12    15  2473     - | 2880    539
    5 |    26    12    16     8    15    17    21    22   456     - | 2880    270
    6 |    18    17    11    10    12    10    11    14  1858     - | 2880    834
    7 |    24    18    15     8    13    21    30    32  1097     - | 2880    168
    8 |    13    15    19    10    12    25    14    16  2850     - | 2880   1919
    9 |    18    15    14    12    16    14    14    16  5048     - | 2880   3172
   10 |    13    12    14     6    13    23    16    20  1837     - | 2880   1456
   11 |    19    18    16    10    14    11    21    20   477     - | 2880    334
   12 |    18    12    17    11    21    31    15    20   312     - | 2880    343
   13 |    16    13    15     8    10    22    18    21   877     - | 2880    270
   14 |    18    16    15    11    13    29    22    29   361     - | 2880    231
   15 |    45    17    13    14    13    23    17    25   481     - | 2880    266
   16 |    15    16    12    16    16     X    14    16   664     - | 2880    320
   17 |    24    19    32    14    12    29    28    29  2367     - | 2880    286
   18 |    13    10    17    12    12    22    11    21   667     - | 2880    328
   19 |    18    18    20    13    13    16    19    21   706     - | 2880    308
   20 |    15    12    18    12    14    14    18    17   570     - | 2880    233
   21 |    10    14    15    11     9    34     7    11   332     - | 2880    333
   22 |    25    12    15    10    14    19    18    22  3032     - | 2880   2203
   23 |    19    12    15     9    12    17    14    16   439     - | 2880    187
   24 |    16    14    13     9    11    28    16    17  2239     - | 2880   2156
   25 |    19    15    15    16    13    24    22    19   389     - | 2880    255
   26 |    21    12    14    11    15    37    18    14  1006     - | 2880    580
   28 |    13    15    18    12    15    29    23    21  1399     - | 2880    971
   29 |    15    21    12    15    10    16    26    28  1887     - | 2880    432
   31 |    30    14    13    12    15    32    13    14   585     - | 2880    217
   32 |    22    16    16    15    16    15    21    19  2054     - | 2880   1342
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    19    26     -     -     -     -     - |    5   1306
 ABPO |    13     -    10     8     -     -     8     8     -     - |  288  14943
 AJAC |     -     -     -     -    10    20     -     -     -     - |  287   2440
 ALBH |     -    11     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   9380
 ALIC |    24     -    12    10    13    24     7     -     -     - |  288   3987
 ALRT |    12     -     8     9    13     -    11     -     -     - |  288   6527
 AMC2 |    13     -     -    18    17    28    26     -     -     - |  288     26
 ANKR |    21     -    12     -    16     -    12     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    13    11     -    15    16    20    20     -     -     - |  288   6667
 AREV |     -     -    10    12     -     -     7    10     -     - |  288  10380
 ARTU |    16     -     7     9    11     -     7    10     -     - |  288   8825
 ASPA |     -     -    17    21    28     -    16    25     -     - |  288  14918
 AUCK |     -     -    16    16    34    41     -     -     -     - |  288   6383
 BAKE |     -     -     8     -     9     -    10     -     -     - |  288    >>>
 BAKO |    17     -     -    11     -    36     -     -     -     - |  288   3888
 BARH |     -     -    14    15    26     -     -     -     -     - |  288   3436
 BJCO |     -     -    11     9     -     -    10    11     -     - |  288   8201
 BJFS |    20     -    16    10    18    27     -     -     -     - |  288   6844
 BJNM |    17    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     47
 BOGT |     -     -    15    18    14     -     7     9     -     - |  288  16295
 BOR1 |    11     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   9519
 BRAZ |    25     -    18    11    25     -    17     -     -     - |  288  10115
 BREW |    10    14     -     -     -    22     -     8     -     - |  288     50
 BRMU |    16     -    12    11    11    26    10     -     -     - |  288   3232
 BRST |    14     -    17     -    20     -    21     -     -     - |  276   1831
 BRUX |    15     -     -    13    15     -    13     -     -     - |  288     98
 BUCU |     -     -    16     -    18     -    18     -     -     - |  288   3591
 CAGZ |    14     -     9     -     -     -    14     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    14     -     9    10    12    38    18    19     -     - |  288   3447
 CCJ2 |     -     -     -    12     -     -     -    14     -     - |  288   9134
 CEDU |     -     -     7     -     X     -     9     8     -     - |  288    >>>
 CHTI |    25     -     9    13    17     -    11    10     -     - |  288   6119
 CHUR |    20    37     8     8    18     -    12    20     -     - |  288  15501
 COCO |    29     -    16    19    23     -    10    12     -     - |  288  12977
 CONZ |    48     -     -    15    24    36    13     -     -     - |  288     28
 CRO1 |     -    18     -    20    25    38    13    16     -     - |  288     44
 CUSV |     -     -    14    12     -     -    14     -     -     - |  288  13209
 DAEJ |    13    17     -    12     -    19     -     -     -     - |  288    820
 DARW |    27     -    23    23    35    32    18    21     -     - |  288   4253
 DAV1 |    27     -    11    14    17    56    15     -     -     - |  288   3362
 DGAR |    17     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  288  21446
 DGAV |     -     -     9     9     -     -     9    11     -     - |  288  12321
 DRAG |     -     -    21    17     -     -     -     -     -     - |  284   4277
 DRAO |     -     9     7     9    14    20     -     -     -     - |  288   3350
 DUBO |     -     -     8    10    19     -    10     -     -     - |  288  25873
 FAA1 |     -     -    23    20    39     -    21     -     -     - |  288  29074
 FAIR |     -    11     -    12    16     -     -     -     -     - |  288   9901
 FALK |     -     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   9028
 FLIN |    12     -     9     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 FLRS |    18     -     9     8     -     -    10     -     -     - |  288   3824
 GLPS |    19     -     8     9    13     -     9     9     -     - |  288  16188
 GLSV |    21     -    11    15    20    31    13    13     -     - |  288   4525
 GMSD |     -     -    11    10     -    30     8     -     -     - |  288   4301
 GODE |     -    19     -    14     -    34     -     -     -     - |  288     48
 GOLD |    15     -    10    10    18     -     -     -     -     - |  288  11584
 GOPE |     -     -     -    18    15    55     -     -     -     - |  288    668
 GRAS |    14     -    10    10     -    26     9     -     -     - |  288   2179
 GRAZ |    10     -     -    10     -    17     6     -     -     - |  288   2817
 GUAM |     -     -     -    15    20     -    15     -     -     - |  288  15652
 GUAT |    21     -    14    18    26    43    13     -     -     - |  288   3617
 GUUG |     -     -    17    17    27     -     -    15     -     - |  288   7971
 HARV |     -     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  288   4110
 HERS |    14    17    11     -     -    34    12     -     -     - |  288     39
 HERT |     -     -    17     -    20     -     -     -     -     - |  287   3782
 HNPT |     -     -     -    17    21    28     -     -     -     - |  288   3559
 HOB2 |    38    10    10    10    23    20    13     -     -     - |  288    170
 HOFN |    15     -    13    13    19    52    15     -     -     - |  288   2419
 HOLB |    14     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3592
 HOLM |    16     -    10    12    17    34     -     -     -     - |  288   6746
 HRAO |     -     -     7     8    14     -     7     -     -     - |  288  17224
 IENG |    14    21     -     -     -    32     -     -     -     - |  288     58
 IISC |     -     -    32     X    36     -    31     -     -     - |  281  21511
 INVK |    15     -     -     8     -     -    10     -     -     - |  288   7697
 IRKJ |     -     -    24     X    18     X     -    13     -     - |  288    160
 IRKT |     -    50     -    20    19    24     -     -     -     - |  288    264
 ISPA |     -     -    15    16    32     -     8    21     -     - |  288  19427
 JOZ2 |    48     -    25     -     -    26     -     -     -     - |  288   4423
 JPLM |     -    13     -     9     -    25     8     -     -     - |  288   3245
 KARR |     -     -    13     -    14     -    17     -     -     - |  288    >>>
 KELY |     -     -    10     9     -    35     -     -     -     - |  288   9596
 KERG |     -    11    12    14    16     -    17     -     -     - |  288  13498
 KIRU |    13    11     8     9     -     -     7     -     -     - |  288   3675
 KIT3 |     -     -    15     -    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    18    19     -     -    16    36    16    13     -     - |  288    123
 KOSG |    33     -     -    17     -    19     -     -     -     - |  288   3655
 KOUC |     X     -     X    13    18     -     -    13     -     - |  283   8315
 KOUR |    27     -    20    21    36    48    15     -     -     - |  288     44
 LAMA |    13     -     -     8    10    22     9     -     -     - |  288   2583
 LHAZ |     -     -    21     -    23     -    35     -     -     - |  266    >>>
 LPGS |     -    17     9     -     X     -    13    12     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    26     -     -    12    17    23     8     7     -     - |  288   2459
 MAG0 |    17     -     7     8     -     -     9     7     -     - |  287   8231
 MAL2 |     -     -    21     -    27     -    22    15     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    22    30     -     -     -     -     - |  287   8613
 MAR6 |     -    11    10     -    10    25     -     -     -     - |  288   4230
 MAS1 |    18    21    10    16    21     -    10     -     -     - |  288  16322
 MATE |     -    17    13    16    26    21    14     -     -     - |  288     27
 MAW1 |    17     -     8    11    14    35    11    10     -     - |  288   3510
 MBAR |     -     -    11     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    14    13    23     -     -     -     -     - |  288   8328
 MCM4 |    14     X     -     8    12     -    13     -     -     - |  288   6519
 MDO1 |     -     X    14    13    23     -    15     -     -     - |  288  14762
 MDVJ |    37     -    19    17    26     X     -     -     -     - |  288     52
 MIZU |    15    10     -    11     -    20    14     -     -     - |  288    604
 MKEA |     -     -     9     9    14     -     -     -     -     - |  288  25759
 MOBS |     -     -     6     -     -    13     -     -     -     - |  288   4616
 MORP |     -     -     -    15     -    41     -     -     -     - |  282   7421
 MQZG |     -     -    18     -    20     -     -     -     -     - |  288   6842
 NAMA |     -     -     6     5     -     -     -     -     -     - |  288   7408
 NANO |    12     -     7     9    17     -    10     -     -     - |  288   3824
 NICO |    11     -     8    10    16    33    11     -     -     - |  288   3514
 NIST |    22    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 NKLG |    16     -     X     9     -     -     -     -     -     - |  288   9800
 NNOR |     -    21    15     -     -    19     -     -     -     - |  288    459
 NOVM |     -     -    13    12    21     -     -     -     -     - |  288     36
 NRC1 |    27     -     -    20    35    27     -     -     -     - |  288     42
 NRIL |    13     -     7     7    11     -     6     8     -     - |  288  11185
 NRMD |    17     -     -    14    22     -     X     -     -     - |  287   8350
 NTUS |     -     -    30     X    33     -     -     -     -     - |   45   3456
 NYAL |     -    15     -     8    11    34     -     -     -     - |  288    505
 OHI2 |     -     -    13     -    18     -     -    15     -     - |  287    >>>
 ONSA |    13    14    11    11    19    22    12     -     -     - |  288     34
 OPMT |    15     -     -    11     -    33     -     -     -     - |  287     32
 PALM |     -     -     -     7     9     X     -     -     -     - |  243   6989
 PDEL |    15     -     8     7    12    27     9     9     -     - |  288   3608
 PIE1 |     -     8     -     7     -     -     -     5     -     - |  288     51
 PIMO |     -     -    19    28    36     -    15     -     -     - |  288  15909
 POL2 |     -     -     -    11    16     -    11     9     -     - |  288  10633
 POLV |     -     -     -    19    22    35     -     -     -     - |  288   2674
 POTS |     -     -     7     -     8     -     9     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    17    20     -     -     -    16     -     - |  288   8897
 PRDS |    13    11     -    27     -    52     -     -     -     - |  288    292
 PTBB |    10    10     -     -     -    15     -     -     -     - |  288     35
 QAQ1 |    21    13     -    10    12     -     8     9     -     - |  288   8615
 QIKI |     -     -     -     5     -     -     -     6     -     - |  288   9019
 QUIN |    11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  11728
 RABT |     -     -     -     5     -     -     -     6     -     - |  288  10530
 RAMO |     -     -    13     -    15     -     -    10     -     - |  284    >>>
 RECF |     -     -    17    19     -     -    16    21     -     - |  288  10469
 RESO |    14     -     7     8    16     -     8     9     -     - |  288   8443
 REUN |     X     -     -    33    44     -    21     -     -     - |  237   8995
 REYK |    42     -     -    19    22    39    19     -     -     - |  288   2567
 RIOP |    20     -    14     8     -     -    11     -     -     - |  288   8355
 SALU |     -     -    21    18     -     -     -     -     -     - |  288  10665
 SAVO |     -     -    12    10     -     -     -     -     -     - |  288  10216
 SCH2 |    15     7     6    12    14    46     7    11     -     - |  288   5211
 SCOR |     -     -     6     8    10     -     -     8     -     - |  288   9342
 SCUB |    14     -     -     -     -     -    13    10     -     - |  288  20865
 SFER |     -    12    10    12    24    18     -     -     -     - |  288     80
 SHAO |    14     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288  16471
 SPT0 |    10    12     -     -    12    18     -     -     -     - |  288     31
 SSIA |    18     -     -    14     -     -     -    14     -     - |  288   8139
 STHL |    20     -    12    15     -     -     6     -     -     - |  288  21184
 STJO |    14     7     8    12    17    36     8    11     -     - |  288    213
 STR1 |     -    20     -     -    13    25     -     -     -     - |  288    983
 SUTH |    14     -     -     -    13     -    11     8     -     - |  288  16043
 SVTL |     -     -    10     -    12     -    19     -     -     - |  288    268
 SYDN |    15     -    17     -     -    29     -    12     -     - |  288    878
 SYOG |    24     9     8    10    17    34    15     -     -     - |  288   1508
 THTI |     -     -    23    19    38     -     -     -     -     - |  288  14949
 THU3 |    14     8     -     7     8     -     8     -     -     - |  288   9367
 TIDB |     -    28     -    14    19    22     -     -     -     - |  288     72
 TIXI |     -     -    11     -    14     -     9    11     -     - |  288    >>>
 TLSE |    16     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  287   1846
 TNML |     -    28    29     -    44    34     -     -     -     - |  288   3463
 TOW2 |    19     -    14    17    30     X    11    20     -     - |  288   3276
 TRO1 |     -     -     8     -     9     -     6     5     -     - |  288    >>>
 TSKB |    16    31     -    21     -     -    17     -     -     - |  288  80585
 TWTF |    23    26     -    21     -    35    13    14     -     - |  288     48
 UFPR |     -     -    13    11     -     -     -     -     -     - |  288   8096
 UNSA |     -     -    22     -    24     -    17     -     -     - |   32    >>>
 URUM |     -     -     9     -    11     -    12     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    20     -     -     -    22    29     -     -     -     - |  288     31
 USUD |     -    25     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     53
 VILL |     -    29    16    22     -    44    16     -     -     - |  288   3983
 WAB2 |    20     -     -    18     -    26     -     -     -     - |  288     35
 WES2 |     -    35    21    16    32    27     -     -     -     - |  288    222
 WHIT |    11     9     8    10    13     -     8     8     -     - |  288 109700
 WILL |    11    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  288  12406
 WIND |     -     -     8     -    11     -     8     8     -     - |  288    >>>
 WROC |    11     -     -     -     8     -     -     -     -     - |    6   1324
 WSRT |    17     8     -     9    11    25     9     -     -     - |  288     24
 WTZA |    12     -     -     -     -    19     -     -     -     - |  288    451
 WTZR |    16     -     -    13    13    34     -     -     -     - |  288     36
 WUHN |     -     -    15    13     -     -     -     -     -     - |  285  10066
 XMIS |    33     -     -    22    25     -    26     -     -     - |  288   3181
 YAKT |    20    60    19    23     -     -    18     -     -     - |  288   9042
 YAR2 |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   9829
 YARR |     -     -     -     -    10    28     -    10     -     - |  288   3063
 YEBE |     -     -     -     -     9    19     -     -     -     - |  287    140
 YELL |    11    20     -     9    12    39    14     -     -     - |  288     32
 YKRO |    31     -    10    20     -     -    10     -     -     - |  288  22401
 YSSK |    12     -     -     8     -     -     6     5     -     - |  287  11842
 ZAMB |    22     -    11    11    14     -    10    10     -     - |  288  20146
 ZECK |    16     -    11    11    20    26     8     -     -     - |  288     70
 ZIM2 |    19     -    13     -     -     -     -     -     -     - |   42   1920
 ZIMM |    12     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  288   8902
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    20    16    15    12    16    25    14    15  1703     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1741-4  0:25:00 |        -595
cod |   KOUC  | 1741-4  0:30:00 |        1019
cod |   KOUC  | 1741-4  0:50:00 |        -605
cod |   KOUC  | 1741-4  1:15:00 |       -1082
cod |   KOUC  | 1741-4  1:25:00 |        1569
cod |   KOUC  | 1741-4  1:50:00 |        1567
cod |   JOZ2  | 1741-4  4:05:00 |         666
cod |   XMIS  | 1741-4  9:15:00 |         549
cod |   XMIS  | 1741-4 21:25:00 |       -2035
emr |   USNO  | 1741-4 20:05:00 |         564
esa |   KOUC  | 1741-4  0:25:00 |        -601
esa |   KOUC  | 1741-4  0:30:00 |        1023
esa |   KOUC  | 1741-4  0:50:00 |        -620
esa |   KOUC  | 1741-4  1:15:00 |       -1059
esa |   KOUC  | 1741-4  1:25:00 |        1547
esa |   KOUC  | 1741-4  1:50:00 |        1571
grg |   NRMD  | 1741-4 18:15:00 |        -658
mit |     16  | 1741-4  0:01:00 |       -2627



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.04     4.09     4.10     4.10   | 4.58e-14  8.45e-15  3.10e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     3.17     4.09     3.14     3.14   | 1.20e-13  3.61e-14  1.86e-14 |
 MATE |   288   286     1   288     3.29     4.09     0.53     0.53   | 4.58e-14  9.74e-15  3.08e-15 |
 MDVJ |   288   281     3   288     4.05     4.09     4.10     4.10   | 6.28e-14  1.81e-14  2.34e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.92     4.09     4.10     4.10   | 3.51e-14  8.02e-15  2.00e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.05     4.09     4.10     4.10   | 4.26e-14  6.93e-15  3.59e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.60     4.09     0.37     0.37   | 4.15e-14  7.38e-15  4.81e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.05     4.09     4.10     4.10   | 3.81e-14  7.66e-15  3.88e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.55     4.09     4.10     4.10   | 4.65e-14  1.04e-14  2.07e-15 |
 USN3 |   288   284     2   288     3.45     4.09     4.10     4.10   | 6.43e-14  1.40e-14  4.48e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.05     4.09     4.10     4.10   | 3.11e-14  7.07e-15  3.43e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.05     4.09     4.10     4.10   | 5.73e-14  1.06e-14  4.53e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     4.05     4.09     4.10     4.10   | 9.50e-14  2.86e-14  8.36e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     3.68     4.09     4.10     4.10   | 6.60e-14  9.45e-15  1.95e-15 |
 OPMT |   287   287     0   287     3.94     4.07     4.09     4.09   | 5.16e-14  8.53e-15  4.10e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     4.02     4.06     4.10     4.10   | 4.14e-14  6.10e-15  2.18e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.25     3.72     0.28     0.28   | 3.75e-14  8.16e-15  1.82e-15 |
 SVTL |   288   287     1   288     2.01     2.96     0.63     0.63   | 3.42e-14  1.54e-14  2.02e-14 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.91     2.68     0.72     0.72   | 5.61e-14  1.27e-14  4.75e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.89     2.62     1.14     1.14   | 9.10e-14  1.44e-14  3.68e-15 |
 IRKT |   288   287     1   288     1.87     2.56     1.69     1.69   | 5.34e-14  1.52e-14  1.51e-14 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.74     2.23     4.10     4.10   | 1.12e-13  1.31e-14  1.02e-14 |
 BREW |   288   288     0   288     1.72     2.18     4.10     4.10   | 1.12e-13  1.17e-14  2.51e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     1.66     2.03     0.40     0.40   | 5.57e-14  9.91e-15  4.58e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.65     1.99     0.30     0.30   | 5.66e-14  1.72e-14  6.88e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.64     1.98     0.97     0.97   | 6.19e-14  1.54e-14  7.33e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.64     1.96     1.86     1.86   | 1.08e-13  1.19e-14  4.46e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     1.63     1.96     0.54     0.54   | 7.90e-14  2.96e-14  9.84e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     1.13     0.93     0.29     0.29   | 6.28e-14  6.19e-15  2.11e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.06     0.82     0.35     0.35   | 5.41e-14  7.48e-15  4.94e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.00     0.73     0.94     0.94   | 4.18e-14  6.67e-15  1.96e-15 |
 NRC1 |   288   279     5    42     0.58     0.59     0.59     0.59   | 6.25e-14  1.38e-14  3.70e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.04     0.51     4.10     4.10   | 5.08e-14  4.41e-14  2.46e-14 |
 YEBE |   287   287     0   287     0.74     0.41     4.09     4.09   | 6.82e-14  3.01e-14  1.24e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.51     0.19     0.01     0.01   | 2.61e-13  7.53e-14  5.96e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.49     0.18     0.07     0.07   | 4.62e-14  2.14e-14  4.18e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     0.42     0.13     0.06     0.06   | 4.04e-14  8.81e-15  2.30e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.31     0.12     0.77     0.77   | 7.53e-13  7.13e-14  4.08e-14 |
 TSKB |   288   285     1   288     0.40     0.12     0.02     0.02   | 7.73e-11  1.58e-11  3.59e-12 |
 G32  |   288   288     0   288     0.60     0.11     0.80     0.80   | 2.30e-13  7.09e-14  1.75e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.37     0.10     0.03     0.03   | 3.69e-13  1.58e-13  3.58e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.34     0.09     0.03     0.03   | 4.30e-13  1.31e-13  4.30e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.79     0.06     4.10     4.10   | 6.74e-14  1.77e-14  7.80e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.36     0.36   | 5.06e-13  1.40e-13  5.09e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.69     0.05     0.02     0.02   | 1.96e-13  7.82e-14  7.87e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.22     0.22   | 4.42e-13  1.33e-13  4.49e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.32     0.04     1.36     1.36   | 5.83e-13  6.15e-14  1.29e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.31     0.31   | 5.53e-13  6.31e-14  1.91e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.41     0.41   | 5.45e-13  1.47e-13  4.37e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.04     1.02     1.02   | 6.70e-13  7.00e-14  3.08e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.37     0.37   | 5.10e-13  5.72e-14  1.99e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.90     0.90   | 6.03e-13  6.24e-14  1.53e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.33     0.33   | 6.41e-13  6.72e-14  2.44e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.63     0.63   | 6.84e-13  8.38e-14  2.52e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.90     0.90   | 6.90e-13  6.92e-14  3.22e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.49     0.49   | 7.73e-13  7.55e-14  3.10e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.11     0.11   | 7.02e-13  6.00e-14  4.25e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.31     1.31   | 7.71e-13  7.36e-14  2.73e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     0.25     0.03     0.25     0.25   | 5.98e-13  1.81e-13  8.88e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.17     0.17   | 6.71e-13  6.53e-14  3.97e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.27     0.27   | 7.02e-13  8.60e-14  5.26e-14 |
 G22  |   288   287     2   205     0.25     0.01     0.22     0.22   | 7.27e-13  1.02e-13  1.38e-13 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.11e-13  2.58e-13  8.56e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  4.58e-13  2.93e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  5.67e-13  2.11e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.14e-13  4.57e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  3.51e-13  1.42e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.44e-13  9.44e-14  2.31e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  8.91e-14  2.76e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.94e-13  9.73e-14  1.94e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  1.08e-13  2.61e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.86e-13  2.53e-13 |
 GRAS |   288   249    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  9.40e-13  2.65e-13 |
 HOFN |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  8.63e-13  1.96e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.06e-13  3.78e-13  3.33e-13 |
 MAC1 |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  9.26e-13  1.66e-13 |
 NNOR |   288   258     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  2.72e-13  2.50e-14 |
 NYAL |   288   261     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.18e-13  2.16e-13  2.70e-14 |
 REYK |   288   266     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  9.34e-13  1.99e-13 |
 STR1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.98e-13  2.68e-13  9.26e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.83e-13  2.06e-13  2.31e-13 |
 TLSE |   287   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  9.22e-13  2.04e-13 |
 USUD |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-13  1.41e-14  4.53e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.68e-13  5.52e-13  2.94e-13 |
 WROC |     6     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28         -         - |
 WTZR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.91e-14  7.41e-15  3.74e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-14  6.29e-15  3.73e-15 |
 GOLD |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.12e-13  9.20e-13  5.25e-13 |
 BRST |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  7.82e-13  1.69e-13 |
 AJAC |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 TNML |   287   149    79     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-11  4.12e-12  1.27e-12 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-14  1.45e-14  2.84e-15 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-14  1.23e-14  5.37e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.65e-22  6.62e-20  2.10e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WROC      AJAC      AJAC |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
