
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1751   Day: 0   MJD: 56501                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0      -2       4   1888   1888      0   3894   3894      0    0.00
 cod |   288     0  29922     96   -1026     706     27     27     27     93    104     88    9.81
 emr |   288     0  20793    684   -1366     260     24     24     25    129    103    147   11.28
 esa |   288     0  31720    959     400   -2463     13     13     13    109    132     98   24.88
 gfz |   288     0  36195    333      69    -176     13     12     13     69     54     73   25.12
 iga |    96     0   2976      1      -7      16     35     35      0     82     82      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0      -2      -1   1595   1595      0   3065   3065      0    0.00
 jpl |   288     0  25982    291    2787   -1284     12     11     12     86     96     81   28.91
 ngs |    96     0   2976      0      -5       7   1659   1659      0   3493   3493      0    0.00
 usn |   288     0  29153    388   -2772     112     52     60     48    160    186    147    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1030   -16  -140    16     9   -82  -313    39   840  -159 |
    2 |  -734     2   105    56   -42    41   809   -54  -349   129 |
    3 |  -834  -111   -81    75    75   -44 -3947   -60 -1806    -6 |
    4 | -6384    17    15   -30    22    63 -1036    -5 -5113   164 |
    5 |  -680   207    97  -202    39    81   432    32  -588   280 |
    6 |  -472  -137   -95    78   109   -71 -1566   -74 -1111   -28 |
    7 |  1759    95  -248  -110    59   -10   221   107  1267   293 |
    8 | -6757    54    63    38     9    48  7952   -83 -6477    78 |
    9 | -4711    18   -60   -21    44   -83 -6214     X -4420    99 |
   10 | -6889   -23   -47   152    34    -3 -6255  -134 -5575  -124 |
   11 |  5141    66  -112   -62     0  -119   195    75  4387   -59 |
   12 | -1561    61   -21    14     3   136  -345   -26 -1567   158 |
   13 |  2292    61  -120    62    17    50  -599   -42  2729   180 |
   14 |  3955   -25   -61    -2    41   -48  -132    -1  3603   -21 |
   15 |  -966    93   175  -154   -46    63   -55    75  -841   358 |
   16 |  3200   -49    88   -47     4   -19   579    19  2989  -136 |
   17 |   212   131   -84  -216    45   -18  1897   135   941   105 |
   18 |  6117    14    86  -215    -3   -42   905   150  5683   -33 |
   19 |  -349  -111   -70    91   -96   -35   734    70  -500   -31 |
   20 |  3920    20    13    25    10   -67   113   -42  3795  -297 |
   21 |  2640   -54     X   -54    25    39  -781    43  2701   -14 |
   22 | -2286  -123   103   115    55   -40 -1429  -145 -1921  -188 |
   23 |   314   151   -99   -24   -20    23   789    26   277    59 |
   24 | -2147    -3    97  -117    36    78     -    33 -1443   116 |
   25 |   764     2    40   -15    45   -71  -317   -42   831   -52 |
   26 | -2182    46    95   -32    68    26  2774   -84 -2352   111 |
   27 |   976    20   -54    64    38    89     -   -74   897     X |
   28 |  7153   -60   -50   164    -1    30  3418  -100  6217    94 |
   29 | -2361    20    -9  -248     8    57   358   203 -1786   227 |
   31 |   713    40    -8  -231    50    39  -856   145   266   104 |
   32 |  -863   -46    -4    74    19  -102  2679   -62 -1563  -410 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    19   -20     -     -     1     -     - |
 ADIS |     -     -     -    85   216     -     -  -260     -     - |
 ALGO |     -   -40    35     -     -     -     -     -     -   124 |
 ALIC |     -    56     -    -5   -15     -     -    -1     -   -24 |
 ALRT |     -    27     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -49    63     -     -     -     -    -8     -    43 |
 ANKR |     -   134     -     -   -63     -     -    10     -     - |
 ARTU |     -     -     -   -70    23     -     -    38     -   -40 |
 ASPA |     -   -72     -     X   131     -     -   -89     -  -173 |
 AUCK |     -    34     -   -68    55     -     -     -     -   -41 |
 BJCO |     -     -     -    31   -31     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -19     -    89    69     -     -  -127     -    80 |
 BRFT |     -   -93     -    -5   -77     -     -   102     -  -256 |
 BRMU |     -   -76     -     2    -3     -     -    27     -  -106 |
 BRUX |     -    48     -     -   -19     -     -     -     -     - |
 CAGZ |     -   117     -   -46     -     -     -     -     -   118 |
 CAS1 |     -     8     -    31   -43     -     -     7     -   -66 |
 CHAN |     -     -     -    69   -36     -     -   -25     -     - |
 CHTI |     -    54     -   -28     6     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   138     -   -12   -97     -     -    48     -    98 |
 COCO |     -    36     -    33   -64     -     -    15     -   -64 |
 CRO1 |     -     -   133     -   -42     -     -   -15     -   144 |
 CUSV |     -     -     -   161  -160     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -    35   -30     -     -     -     -     -     -  -235 |
 DARW |     -   -63     -    76    35     -     -   -71     -  -228 |
 DAV1 |     -    32     -    24   -35     -     -     -     -   -21 |
 DGAV |     -     -     -    17     2     -     -   -15     -     - |
 DRAO |     -    40     -     -   -89     -     -    64     -   -16 |
 DUBO |     -     -     -    11   -11     -     -     -     -   104 |
 GLPS |     -     0     -    78   -15     -     -   -51     -    -9 |
 GLSV |     -    33     -   -63    50     -     -     -     -  -107 |
 GMSD |     -     -     -    70    -1     -     -   -59     -     - |
 GODZ |     -     -    33   -15     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -    54     -     -   -47     -   137 |
 GRAS |     -    25     -     -   -10     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -    40     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -58     -     -    51     -   146 |
 GUAO |     -     -     -  -100     -     -     -    86     -     - |
 GUAT |     -    24     -    42   -49     -     -     -     -   -71 |
 HARB |     -    19  -382   121     -     -     -     -     -    92 |
 HERS |     -   -44    38     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    78  -204    29    31     -     -     -     -    24 |
 HOFN |     -   -74     -     -    29     -     -     -     -  -194 |
 HRAO |     -     -   111     -   -50     -     -     -     -   329 |
 IENG |     -   -46    40     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -18     -     -     -    15     -    91 |
 INVK |     -   -14     -     -     6     -     -     -     -   -57 |
 KARR |     -     -     -   203   -11     -     -  -136     -   -66 |
 KERG |     -     -     -    70   -70     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -   -36   -54    21     -     -     -    15     -     - |
 KOUR |     -   -41    21    -2   -55     -     -    55     -     - |
 LAMA |     -    10     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   212  -210     -     -     -     -   311 |
 LPGS |     -     -     -   -66    65     -     -     -     -    38 |
 MAC1 |     -   -28     -  -358   266     -     -    86     -   -89 |
 MAG0 |     -     2     -    31   -31     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    -4     0     -     -     4     -     - |
 MAS1 |     -   -16    -6   130     3     -     -  -107     -   -27 |
 MATE |     -     -   -11    18   -51     -     -    33     -  -168 |
 MAW1 |     -    50     -  -148    57     -     -    62     -    95 |
 MCM4 |     -  -155     -     -  -114     -     -   151     -  -178 |
 MDO1 |     -     -     -    25   -24     -     -     -     -   156 |
 METS |     -     2   111     -   -51     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -   -49    72   -13     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     2    10     -     -   -11     -    60 |
 MOBJ |     -     -     -    27     -     -     -   -23     -     - |
 NANO |     -     9     -     9   -13     -     -     -     -   -40 |
 NICO |     -  -114     -     X    44     -     -     -     -  -431 |
 NIST |     -     7    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -49     -    -3   -12     -     -    29     -  -110 |
 NNOR |     -     -    20    -9     -     -     -     -     -   121 |
 NRC1 |     -   -18  -186     -    90     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -    -7     -    50   -21     -     -   -22     -   -21 |
 NTUS |     -     -     -    12   -12     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -  -118   117     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    82  -107    15     X     -     -     -     -  -354 |
 NYAL |     -     -   217     -     -     -     -   -85     -   153 |
 OHI2 |     -     -     -     -    47     -     -   -41     -   103 |
 ONSA |     -     -   122     -   -55     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    20   -19     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    19     -     -    -7     -     -     -     -  -129 |
 PERT |     -     -     -     -    10     -     -    -9     -  -102 |
 PETS |     -     -     -    77   -17     -     -   -52     -     - |
 PIE1 |     -     -    88     -   -39     -     -     -     -   123 |
 PIMO |     -     -     -    56    99     -     -  -135     -    34 |
 POTS |     -     -     -  -133   131     -     -     -     -   123 |
 PTBB |     -   -43    38     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -  -154    16    15     -     -     -    33     -    19 |
 RESO |     -   -44     -     -    17     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -32     -     X    13     -     -     -     -  -164 |
 REYK |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -16    16     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -47     -     -    18     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -76     -    60   -27     -     -    -2     -    11 |
 SPT0 |     -   -40    35     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -   -20     -     -     -     -     -     7     -  -160 |
 STHL |     -   -64     -    19     7     -     -    -1     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -49     -     -    42     -    88 |
 SVTL |     -     -   248  -112     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    16   213  -107     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -19    70    -1   -23     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    38  -180     -     -    91     -    66 |
 THU3 |     -   -44  -130     -    39     -     -    31     -   -81 |
 TIDB |     -     -   147     -     -     -     -   -57     -    93 |
 TIXI |     -     -     -    38    -4     -     -   -29     -    46 |
 TOW2 |     -   -70     -    31     6     -     -    -8     -  -130 |
 TRO1 |     -    93     -     -   -36     -     -     -     -    57 |
 TSKB |     -   -69   -19     -    34     -     -     -     -    21 |
 TWTF |     -    17   -14     -     -     -     -     -     -    86 |
 UNSA |     -     -     -     X  -159     -     -   138     -     - |
 VALD |     -     -     -    58     -     -     -   -50     -     - |
 VILL |     -    -9    29    11   -20     -     -     -     -    13 |
 WAB2 |     -   -23    20     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -   164     3   -75     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    93     X   -15   -67     -     -    39     -    71 |
 WIND |     -     -     -   -98    97     -     -     -     -    -9 |
 WSRT |     -   -23   100     -   -76     -     -    34     -    52 |
 WTZA |     -   -45    39     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    64   -55     -     -     -     -     -     -  -100 |
 WUHN |     -     -  -290   115    16     -     -     -     -  -274 |
 YELL |     -     -  -427    50   -18     -     -   135     -    78 |
 YKRO |     -     -     -    27     -     -     -   -24     -     - |
 YSSK |     -     -     -    92   -45     -     -   -40     -     - |
 ZAMB |     -   -37     -   -31   -51     -     -    82     -   -36 |
 ZECK |     -    99     -    -2   -37     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    35     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   422    33    20    12    11    41   486    10   436    81 |  288    189
    2 |  1375    31    26    15     7    21   770    12  1263    42 |  288    266
    3 |  4272    14    20    12     9    26  2952    10  3185    80 |  288   3400
    4 |  3385    33    25    13     8    19   694    14  2841    32 |  288    823
    5 |   559    41    25    17     6    24   256    10   450    55 |  288    187
    6 |  1736    25    33    14    12    82  1644    13  1168   111 |  288   1260
    7 |   448    31    32    14     9    30   484    11   611    53 |  288    237
    8 |  2971    33    26    11    10    24  3608    14  3120    36 |  288   2791
    9 |  3937    27    20    10    11    26  5145     X  3897    43 |  288   2726
   10 |  3654    36    23    15     9    17  2428    12  3009    35 |  288   1492
   11 |  1874    26    16    13    10    38   281     8  1497    60 |  288    267
   12 |   534    35    31    10    13    22   459    11   557   111 |  288    300
   13 |  2123    39    23    18    21    17   519     9  2038    25 |  288    430
   14 |  1772    23    19    11    16    20   448    12  1507    71 |  288    298
   15 |   555    30    34    14    14    29   328    10   601    70 |  288    246
   16 |   749    19    18    13     8    42   301    14   636    44 |  288    274
   17 |  3058    19    26    12     9    29  1621     9  2592    55 |  288    580
   18 |   519    27    22    14    16    28   666    10   722    49 |  288    161
   19 |   350    17    27    15     8    30   355     8   337    37 |  288    186
   20 |   571    30    14    12     8    39   371    10   508    33 |  288    251
   21 |   594    31     X    12    12    42   508    13   538    91 |  288    372
   22 |  1120    20    31    11    15    45  1066    16   905    43 |  288    274
   23 |   405    25    23    19    14    18   514     8   507    54 |  288    237
   24 |  2518    18    18     7    11    33     -    12  2162    70 |  288    937
   25 |   561    32    20    11    12    26   441    12   409    42 |  288    176
   26 |   622    23    21    14    10    24  1142    11   609    61 |  288    422
   27 |   334    17    23    18    16    69     -    15   365     X |  288    148
   28 |  1613    30    20    10    11    20  2036    13  1585    32 |  288    280
   29 |  1354    23    36    13    13    33   330    11  1225    61 |  288    260
   31 |  1005    24    19    10    21    32   383    17  1107    75 |  288    230
   32 |  1409    28    20    14     8    54  2084     8  1017    50 |  288    594
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    10     9     -     -    11     -     - |  288  12376
 ADIS |     -     -     -    13    12     -     -    14     -     - |  288    >>>
 ALGO |     -    21    18     -     -     -     -     -     -    23 |  288     55
 ALIC |     -    44     -    14    12     -     -    10     -    14 |  288   3408
 ALRT |     -    24     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   7235
 AMC2 |     -    18    16     -     -     -     -     6     -    23 |  288     33
 ANKR |     -    23     -     -    10     -     -    10     -     - |  288    >>>
 ARTU |     -     -     -    13    16     -     -    15     -    32 |  283   6730
 ASPA |     -    33     -     X    23     -     -    15     -    37 |  288  19551
 AUCK |     -    28     -     9     9     -     -     -     -   212 |  288   5244
 BJCO |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     - |  288  10993
 BOGT |     -    35     -    18    14     -     -    10     -    27 |  288  14825
 BRFT |     -    25     -    18    12     -     -    11     -    52 |  288   3478
 BRMU |     -    19     -    14    11     -     -     9     -    40 |  281   3503
 BRUX |     -    18     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    299
 CAGZ |     -    24     -     9     -     -     -     -     -    26 |  276    >>>
 CAS1 |     -    48     -    14    16     -     -    14     -    16 |  288   3970
 CHAN |     -     -     -    17    12     -     -    16     -     - |  288   5739
 CHTI |     -    26     -     9    10     -     -     -     -     - |  288  16453
 CHUR |     -    30     -    14    14     -     -    28     -    22 |  288  22970
 COCO |     -    22     -    13    13     -     -    11     -    25 |  288  11951
 CRO1 |     -     -    31     -    24     -     -    20     -    46 |  288     60
 CUSV |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     - |  288  11878
 DAEJ |     -    32    28     -     -     -     -     -     -    31 |  287   1250
 DARW |     -    28     -    14    12     -     -    12     -    20 |  288   3204
 DAV1 |     -    33     -    10     9     -     -     -     -    24 |  288   2919
 DGAV |     -     -     -    12    10     -     -    14     -     - |  288  10491
 DRAO |     -    23     -     -     7     -     -    10     -    19 |  288   5368
 DUBO |     -     -     -     7     7     -     -     -     -    24 |  288  29795
 GLPS |     -    25     -    15     9     -     -     8     -    21 |  285  11472
 GLSV |     -    27     -     7     9     -     -     -     -    19 |  288   5164
 GMSD |     -     -     -    12    11     -     -    14     -     - |  288   5315
 GODZ |     -     -    17     8     -     -     -     -     -     - |  288   1720
 GOLD |     -     -     -     -    10     -     -     9     -    20 |  288   2212
 GRAS |     -    31     -     -    12     -     -     -     -     - |  216   6587
 GRAZ |     -    23     -     -     9     -     -     -     -     - |  283   2664
 GUAM |     -     -     -     -    18     -     -    15     -    51 |  288  14413
 GUAO |     -     -     -    12     -     -     -    10     -     - |  276    159
 GUAT |     -    31     -    15    12     -     -     -     -    44 |  288   3428
 HARB |     -    23    30    12     -     -     -     -     -    28 |  276  14646
 HERS |     -    16    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 HOB2 |     -    50    35    11    10     -     -     -     -    37 |  288    114
 HOFN |     -    19     -     -     8     -     -     -     -    17 |  288   2385
 HRAO |     -     -    51     -    23     -     -     -     -    49 |  277  13306
 IENG |     -    26    22     -     -     -     -     -     -     - |  288    186
 IISC |     -     -     -    13     -     -     -    11     -    28 |  288  16244
 INVK |     -    18     -     -     7     -     -     -     -    15 |  288   9093
 KARR |     -     -     -    14    11     -     -    13     -    27 |  288    >>>
 KERG |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     - |  276   7283
 KIRU |     -    26    19    16     -     -     -    13     -     - |  288   1901
 KOUR |     -    28    33    17    18     -     -    16     -     - |  288     45
 LAMA |     -    26     -     -    10     -     -     -     -     - |  286   2339
 LHAZ |     -     -     -    13    12     -     -     -     -    42 |  124    >>>
 LPGS |     -     -     -    11    11     -     -     -     -    36 |  276    >>>
 MAC1 |     -    27     -    12    10     -     -    11     -    27 |  262   2097
 MAG0 |     -    21     -     9     8     -     -     -     -     - |  287  11098
 MAL2 |     -     -     -    10    11     -     -    13     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    19    50    11    14     -     -     9     -    12 |  288  32036
 MATE |     -     -    25    11    10     -     -    12     -    17 |  288     62
 MAW1 |     -    49     -    11     8     -     -    13     -    33 |  288   3292
 MCM4 |     -    18     -     -     9     -     -     9     -    22 |  288   7843
 MDO1 |     -     -     -    10    10     -     -     -     -    44 |  276  24845
 METS |     -    27    22     -    14     -     -     -     -     - |  287    207
 MIZU |     -    39    26    18     -     -     -     -     -     - |  288    482
 MKEA |     -     -     -    10    13     -     -    11     -    22 |  288  18367
 MOBJ |     -     -     -    10     -     -     -     9     -     - |  276    >>>
 NANO |     -    22     -    12     9     -     -     -     -    20 |  288   3410
 NICO |     -    24     -     X     9     -     -     -     -    18 |  288   2396
 NIST |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     - |  287     21
 NKLG |     -    23     -    10    16     -     -    12     -    78 |  288  12976
 NNOR |     -     -    15     7     -     -     -     -     -    45 |  288    344
 NRC1 |     -    24    24     -    15     -     -     -     -     - |  288     42
 NRIL |     -    20     -    14    13     -     -    10     -    21 |  288   8578
 NTUS |     -     -     -    44    43     -     -     -     -     - |  288   2933
 NURK |     -     -     -    14    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -    14    14     8     X     -     -     -     -    88 |  284   8296
 NYAL |     -     -    15     -     -     -     -     6     -   106 |  243   5123
 OHI2 |     -     -     -     -    11     -     -    10     -    36 |  287    >>>
 ONSA |     -     -    22     -    10     -     -     -     -     - |  288     34
 PALV |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     - |  288   3724
 PDEL |     -    14     -     -     5     -     -     -     -    13 |  288   3470
 PERT |     -     -     -     -    11     -     -    10     -    32 |  288    >>>
 PETS |     -     -     -    11    12     -     -    12     -     - |  288  13849
 PIE1 |     -     -    23     -    10     -     -     -     -    18 |  288     44
 PIMO |     -     -     -    18    14     -     -    18     -    30 |  288  14134
 POTS |     -     -     -    19    18     -     -     -     -    44 |  267    >>>
 PTBB |     -    19    17     -     -     -     -     -     -     - |  286     66
 QAQ1 |     -    21    24    12     -     -     -    10     -    16 |  288   6607
 RESO |     -    17     -     -     7     -     -     -     -     - |  288  11500
 REUN |     -    59     -     X    23     -     -     -     -    29 |  233   6767
 REYK |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     - |  266   2650
 RIO2 |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    38     -     -    15     -     -     -     -     - |  268   6451
 SCH2 |     -    16     -    13    10     -     -    12     -    18 |  288   4037
 SPT0 |     -    14    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     50
 SSIA |     -    28     -     -     -     -     -     9     -    43 |  258   8080
 STHL |     -    32     -    11    17     -     -    14     -     - |  288  19408
 STJO |     -     -     -     -    20     -     -    18     -    37 |  287    576
 SVTL |     -     -    26    12     -     -     -     -     -     - |  288    205
 SYDN |     -    34    26    11     -     -     -     -     -     - |  288    623
 SYOG |     -    22    19    11    11     -     -     -     -     - |  288    731
 THTI |     -     -     -    15    17     -     -    13     -    55 |  274  19005
 THU3 |     -    19    20     -     8     -     -    10     -    18 |  288   6903
 TIDB |     -     -    26     -     -     -     -    10     -    21 |  288     41
 TIXI |     -     -     -    12    10     -     -    13     -    25 |  288    >>>
 TOW2 |     -    37     -    14    14     -     -    13     -    37 |  288   4878
 TRO1 |     -    24     -     -     9     -     -     -     -    19 |  288   7189
 TSKB |     -    41    38     -    24     -     -     -     -   158 |  230  12564
 TWTF |     -    38    33     -     -     -     -     -     -    28 |  283     24
 UNSA |     -     -     -     X    14     -     -    12     -     - |  232    >>>
 VALD |     -     -     -    16     -     -     -    14     -     - |  288   4356
 VILL |     -    24    41    16    16     -     -     -     -    23 |  288   6261
 WAB2 |     -    16    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     61
 WES2 |     -     -    29    13    12     -     -     -     -     - |  280     43
 WHIT |     -    23     X     9     9     -     -    10     -    17 |  288  46907
 WIND |     -     -     -    11    11     -     -     -     -   163 |  276    >>>
 WSRT |     -    22    23     -    18     -     -    11     -    31 |  288     30
 WTZA |     -    20    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    752
 WTZR |     -    19    16     -     -     -     -     -     -    31 |  288     76
 WUHN |     -     -    22    14    10     -     -     -     -    23 |  288  12557
 YELL |     -     -    21    18    15     -     -    24     -    26 |  288     24
 YKRO |     -     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288  20299
 YSSK |     -     -     -    13    11     -     -    10     -     - |  287  12643
 ZAMB |     -    20     -     7    14     -     -    13     -    22 |  288  11586
 ZECK |     -    26     -     7    11     -     -     -     -     - |  288     77
 ZWE2 |     -    19     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1888    27    25    13    13    35  1595    12  1659    52 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   NYA1  | 1751-0  2:50:00 |        -581
emr |   NYA1  | 1751-0  2:50:00 |       -1052
esa |   NYA1  | 1751-0  5:30:00 |        -625
esa |   MAW1  | 1751-0 22:25:00 |        2533



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   287     1   288     5.54     5.57     5.58     5.58   | 4.38e-14  1.07e-14  1.66e-15 |
 HOB2 |   288   279     3   288     4.88     5.57     4.36     4.36   | 7.47e-14  2.29e-14  1.56e-14 |
 MATE |   288   285     1   288     5.33     5.57     0.86     0.86   | 5.66e-14  9.59e-15  8.56e-15 |
 NRC1 |   288   280     3   288     5.53     5.57     5.58     5.58   | 6.16e-14  1.69e-14  3.09e-15 |
 WTZR |   288   281     3   288     5.44     5.57     5.58     5.58   | 6.66e-14  2.73e-14  5.41e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.54     5.57     5.58     5.58   | 5.44e-14  7.54e-15  2.12e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     5.52     5.55     5.56     5.56   | 1.09e-13  1.13e-14  2.82e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.49     5.53     5.58     5.58   | 5.29e-14  9.96e-15  2.49e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     5.48     5.53     5.57     5.57   | 4.40e-14  1.15e-14  3.18e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     5.49     5.53     5.57     5.57   | 6.14e-14  9.18e-15  3.68e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     3.25     5.53     0.38     0.38   | 6.74e-14  2.28e-14  4.74e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.71     5.50     0.60     0.60   | 5.72e-14  1.82e-14  2.86e-15 |
 TWTF |   283   283     0   283     4.74     5.46     5.48     5.48   | 4.03e-14  9.53e-15  2.28e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.62     5.44     5.58     5.58   | 9.03e-14  2.21e-14  5.30e-15 |
 ZECK |   288   288     1   272     4.86     5.24     5.25     5.25   | 3.49e-14  9.89e-15  1.51e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     2.32     4.48     5.46     5.46   | 9.97e-14  1.24e-14  2.40e-15 |
 GUAO |   276   276     0   276     1.89     3.08     0.43     0.43   | 8.96e-14  1.84e-14  1.07e-14 |
 G25  |   288   287     0   288     4.50     2.14     5.53     5.53   | 4.48e-14  1.83e-14  1.05e-14 |
 STJO |   287   287     0   287     1.34     1.50     0.22     0.22   | 6.84e-14  1.81e-14  4.47e-14 |
 G01  |   288   286     1   288     4.27     1.42     2.10     2.10   | 6.52e-14  2.37e-14  2.55e-14 |
 PTBB |   286   279     4    27     0.51     0.52     0.52     0.52   | 8.69e-14  1.88e-14  8.48e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.77     0.51     0.05     0.05   | 2.93e-14  9.63e-15  1.03e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.75     0.47     0.98     0.98   | 3.84e-13  9.75e-14  2.14e-14 |
 TSKB |   230   227     1   230     0.62     0.40     0.11     0.11   | 1.09e-11  3.41e-12  1.87e-12 |
 G26  |   288   288     0   288     0.96     0.32     0.24     0.24   | 1.76e-13  6.99e-14  4.85e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.48     0.29     0.36     0.36   | 7.05e-13  6.11e-14  1.61e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.53     0.24     0.10     0.10   | 3.67e-13  1.41e-13  3.56e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.41     0.14     1.01     1.01   | 4.76e-13  1.46e-13  8.04e-14 |
 WSRT |   288   279     5     7     0.13     0.13     0.13     0.13   | 7.78e-14  1.25e-14  2.63e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.46     0.13     0.13     0.13   | 4.71e-13  1.29e-13  1.01e-13 |
 G31  |   288   288     0   288     0.48     0.11     0.52     0.52   | 4.98e-13  5.39e-14  1.17e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.47     0.11     2.25     2.25   | 6.40e-13  6.98e-14  2.27e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.36     0.11     0.05     0.05   | 5.82e-13  1.57e-13  8.26e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.45     0.10     1.70     1.70   | 6.05e-13  6.18e-14  2.28e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.43     0.10     0.60     0.60   | 5.99e-13  6.66e-14  1.64e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.43     0.10     1.49     1.49   | 6.12e-13  6.31e-14  1.33e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.43     0.09     1.06     1.06   | 7.05e-13  6.77e-14  3.35e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.43     0.09     0.53     0.53   | 6.89e-13  6.93e-14  2.62e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.40     0.09     0.82     0.82   | 6.47e-13  6.21e-14  1.76e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.40     0.08     1.48     1.48   | 6.15e-13  6.59e-14  2.35e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.40     0.08     0.18     0.18   | 6.54e-13  7.34e-14  2.54e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.39     0.08     3.01     3.01   | 7.14e-13  6.65e-14  3.14e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.37     0.08     0.45     0.45   | 6.34e-13  5.92e-14  1.73e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.36     0.07     0.27     0.27   | 6.95e-13  6.88e-14  3.35e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.35     0.07     0.64     0.64   | 5.27e-13  1.47e-13  7.14e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.33     0.07     0.06     0.06   | 9.37e-13  8.21e-14  1.84e-14 |
 G32  |   288   288     1   288     1.15     0.06     0.46     0.46   | 2.32e-13  7.58e-14  4.15e-14 |
 ALGO |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-14  1.62e-14  3.16e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.51e-13  4.33e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  4.36e-13  3.42e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.89e-13  3.23e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.87e-13  1.07e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-13  8.71e-14  3.47e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-13  7.89e-14  3.83e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  9.40e-14  2.81e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  9.85e-14  4.10e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  3.93e-13  6.83e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-14  3.17e-14  1.29e-14 |
 HOFN |   288   263     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  1.12e-12  2.06e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.38e-13  3.14e-13  1.28e-13 |
 MAC1 |   262   253     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  6.11e-13  1.58e-13 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.03e-13  1.73e-14 |
 NICO |   288   248    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-11  1.05e-12  2.76e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  1.82e-13  2.93e-14 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-14  1.55e-14  4.03e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-14  6.60e-15  2.17e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.86e-13  9.96e-13  1.14e-13 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  3.15e-13  1.27e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.32e-13  1.76e-13  7.47e-14 |
 GRAS |   216   189    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-11  2.77e-12         - |
 REYK |   266   225    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  1.36e-12  2.38e-13 |
 IENG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.77e-14  1.30e-14  2.37e-14 |
 WES2 |   280   277     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-11  2.05e-12  6.70e-13 |
 GODZ |   286   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  2.41e-13  1.20e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.64e-22  3.42e-20  3.79e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
