
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1762   Day: 0   MJD: 56578                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 119362   3929    -682    -434     19     17     23    129    119    156    9.82
 emr |  2880     0 107068     31    2862    -553     13     12     16    127    130    109   15.85
 esa |  2880     0 123463    290    -423    -720     10      9     11    140    149    112   22.99
 gfz |  2871     0 131670    611     308   -1621     14     14     15    105     78    147   15.32
 grg |  2880     0 132290   1004      19    -238     13     10     18    118    108    135   15.74
 mit |  2880     7 110735  11525       9    -338     26     26     23    324    358    119    7.09
 igr |   288     0  43222    102   -5035    -589     15     20     14     89     64     95    0.00
 jpl |   288     0  25846    871    2598    -613     15     18     13    145    118    156   13.18
 ngs |    96     0   2976      8    -705    -438   1699   1699      0   3201   3201      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -53    75   -88     6   -55   298    37    13   209     - |
    2 |   -78    12    15   -45    68     X   -15  -118  -942     - |
    3 |    -2   -68   158    63   -75  -314    57   -82 -4497     - |
    4 |   -28   120   -13   -54  -131   223   -41     6 -3552     - |
    5 |   130   122   -13    10   -59  -329    19   144  -961     - |
    6 |    28   -20   161   -10    12  -521    -9   -26 -4414     - |
    7 |    85   118   -45    -9    34  -334    -5   112  -631     - |
    8 |     0   -52   163    91   -42  -543    52  -125  -483     - |
    9 |   -50    40   146   -32  -188     X    -1   -42  1964     - |
   10 |     X  -157   130   -95   143  -200  -104     X -1388     - |
   11 |    -7   -27  -109   132   -88   320    22    81  4501     - |
   12 |    81    85  -185   -94   232     X   -81   -85  -328     - |
   13 |    17    66     0   -31   156  -453   -39    -4  3295     - |
   14 |  -111  -162   -20   -90    86   606   -52   -86  3065     - |
   15 |   178   141   -79   -31    55  -383   -19   121  -849     - |
   16 |    95  -143    62    30  -112   185    28   -54  2533     - |
   17 |   159    64  -219    92   -28   205    71   112 -2115     - |
   18 |  -104  -153   -64    56   144   256   -43    64  3057     - |
   19 |    37  -257     7    21   -62   599   112   -14  -563     - |
   20 |     7  -167   190    60  -223   108    90    45  2369     - |
   21 |   -74   -87   -32    38    -8   349   -24   -60  3001     - |
   22 |  -155  -284   218   -25   -15   270     1  -222   461     - |
   23 |   136    87  -161   -49   -47   332    41   105  -477     - |
   24 |   -66   210   -68    53    51  -407    13   116  5131     - |
   25 |  -112    64   -69    41   -27   208   -20    56  2512     - |
   26 |   -74   133    41   -37   170  -624   -33   -24 -4699     - |
   27 |  -240    85   126    -5     -  -261    27    18   171     - |
   28 |   -86     2    81   -53    88  -202    -8  -185  1887     - |
   29 |   220   177  -227    23  -116   206   -26   192 -2843     - |
   31 |   107    79  -246   -36   100   342   -78   -42  -728     - |
   32 |   -38  -115   141   -23   -65    33    33     X -4608     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -  -151   211    20     -     -     -     -     - |
 ABPO |  -163     -   126    47     -     -    78  -152     -     - |
 ADIS |     -     -   325     -  -474     -   223     -     -     - |
 ALBH |     9     2     -  -110    99     -     -     -     -     - |
 ALGO |    47    33     -   -40   -31    13   -13     -     -     - |
 ALIC |  -235     -   -94   156   112    46     -     -     -     - |
 AMC2 |   -56     -    15   -10     -    52    57     -     -     - |
 ANKR |     -     -    -3     -     5     -   -15     -     -     - |
 AREQ |    42    10     -   -37     -     -    11     -     -     - |
 ARTU |   -27     -    -6   -66    85     -     8     6     -     - |
 AUCK |  -176     -   -82   280   166     -   144  -250     -     - |
 BAKE |     -     -    13  -127   105     -   -11     -     -     - |
 BAKO |  -190     -     -   122     -     X     -     -     -     - |
 BARH |     -     -  -129   251  -126   155     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   -58    86     -     -  -212     -     -     - |
 BJFS |  -161     -   208    85  -287     -     -     -     -     - |
 BJNM |   -16    10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   105    42   -41     -    46  -180     -     - |
 BOR1 |  -368     -     -   123   110     -     -     -     -     - |
 BRAZ |     X     -     9   -14     -     -     -     -     -     - |
 BREW |    -8    35     -     -   -53    51     -     -     -     - |
 BRFT |  -163     -   -38   177   167     -     8  -231     -     - |
 BRMU |  -122     -   -57   193  -145   309    86   -27     -     - |
 BRST |   156     -    69     -  -199     -   139     -     -     - |
 BRUX |    98     -     -    -1   -60     -    47     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -65     -    94     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -96     -    21   192    29   120    69  -289     -     - |
 CEDU |     -     -    45     -     0     -   185   -78     -     - |
 CGGN |     -     -   -18    27     -     -    28     -     -     - |
 CHPI |     -     -     X    -1     -     -    93     1     -     - |
 CHTI |  -290     -   -51   309   -45     -    59     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -    66   -64     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -87   -17    19  -102   204     -    37   -73     -     - |
 COCO |     -     -    18   240  -227     -   110   -41     -     - |
 CONZ |     -     -     -   136  -128    -6   -61     -     -     - |
 CRAO |     -     -     -     -   141     -     -  -168     -     - |
 CRO1 |     -     -     -     0    25   -56   104     -     -     - |
 CUSV |     -     -   -14    21     -     -   142     X     -     - |
 DAEJ |  -138   -14     -    59   -58   222   -99     -     -     - |
 DARW |  -131   -61    51   215  -194   112   118     -     -     - |
 DAV1 |  -159     -   -33   160   264  -197    49  -219     -     - |
 DGAR |     -     -     -  -146   223     -     -   -96     -     - |
 DGAV |     -     -    23   -34     -     -    48     -     -     - |
 DRAG |     -     -   -42   182   -61   119     -  -130     -     - |
 DRAO |  -224   -77    -9   315    29     -     -  -127     -     - |
 DUBO |   125     -    54   -49  -108     -    30     -     -     - |
 DUM1 |     -     -    -8     -    -5     -     -    20     -     - |
 FAA1 |  -234     -   -18    26   147     -     4     -     -     - |
 FAIR |     -    41     -   -22   -20     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -47     -     -     -    55     -     - |
 FLIN |     -     -    78     -  -114     -     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -  -127   191     -     -     -     -     -     - |
 FUNC |  -218     -    93     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -35     -   -23   -59   145     -   -25   -40     -     - |
 GLSV |   -43     -  -118   255  -116   150   174     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -84   126     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |   -42     -    41  -143   106     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -  -141   171   -76     -     -     -     - |
 GRAS |  -145     -   -58   179     -     -   204     -     -     - |
 GRAZ |  -146     -     -   164   -74    13    76     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -197   192     -  -171     -     -     - |
 GUAT |  -362     -   -36    67   221   -17   -13     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -87   265    19     -     -  -177     -     - |
 HARB |  -114   -55   -63    98   207     -  -179  -101     -     - |
 HARV |     -     -     -     2     -    -3     -     -     -     - |
 HERS |    81  -636   314     -     -    24   190   134     -     - |
 HERT |     X     -   -49     -    72     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    14     -     -    -4   -21     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -     X     4     -     -    -4     -     - |
 HNPT |     -     -     -   166  -231   155     -     -     -     - |
 HOB2 |    27   -41    -1   353  -193   192    71  -249     -     - |
 HOFN |  -220     -   189    84  -179   -93    26     -     -     - |
 HOLB |  -172     -     -   161   -49     -     -     -     -     - |
 HOLM |  -112     -    82   -52     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |    89     -     -  -158    98     -   -67     -     -     - |
 HYDE |     -     -  -109   163     X     -    61     -     -     - |
 IENG |   -33    28     -     -     -   -18    83     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -196   178     -     -    15     -     - |
 INVK |   -21     -     -   102   -86     -    91     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    35   -31     X   -45     -     -     -     - |
 IRKT |     -   -13     -    60  -141   168     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -   125     X  -234     -   141    60     -     - |
 JOZ2 |    26     -    12     -   -34     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -233     -     -   235     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -72     -   -81   151     -    11     -     -     - |
 KARR |  -176     -    43   163    23     -    13  -162     -     - |
 KELY |     -     -    70  -112   128     -     -     -     -     - |
 KERG |     -  -134   -85   183    81     -    48     -     -     - |
 KIRU |     1     4   -32   -42    83     -    60     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    44     -   -65     -    95     -     -     - |
 KOKB |     -  -173     -     -   197   -50  -115     -     -     - |
 KOSG |  -182     -     -   117     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |    -5     -    71   -33  -127   154    86     -     -     - |
 LAMA |  -157     -     -   177  -125   113    85     -     -     - |
 LEIJ |  -557     -     -     -   348     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -95   -21     -   127     -    -7     -     -     - |
 MAC1 |  -117     -     -   254   -84   112    20  -167     -     - |
 MAG0 |    51     -    17  -119     -     -    -1    70     -     - |
 MAL2 |     -     -    20     -   -29     -   -38     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   136   -95     -     -   -45     -     - |
 MAR6 |     -     9   -23     -    65   -94     -     -     -     - |
 MAS1 |  -186    15   101    71    24     -   -12  -169     -     - |
 MAT1 |     -     -     -     -   -20    45     -     -     -     - |
 MATE |     -   -94  -119   100   280     -    13  -131     -     - |
 MAUI |     -     -     -    97   -94     -     -     -     -     - |
 MAW1 |  -153     -   -97   165   -29   221  -150     -     -     - |
 MBAR |     -     -   -82     -   119     -     2     -     -     - |
 MCIL |     -     -   -56   154   270     -     -  -404     -     - |
 MCM4 |   -53   -45     -   -53   130     -   -22     -     -     - |
 MDO1 |     -    27  -102   -84   146     -    13    68     -     - |
 MDVJ |    55     -     5    33   -16     X     -   -68     -     - |
 MEDI |     -    19     -     -     -   -42     -     -     -     - |
 METS |    -4     -     -   -13     -    34   -19     -     -     - |
 MIZU |   -10    16     -   -67     -   124   -15     -     -     - |
 MKEA |     -     -    17  -152   123     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    10     -   -77   136     -     -     -     - |
 MONP |  -175     -   149     -  -210   227     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -    22     -   -31     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -28    28     -     -     -     -     - |
 NANO |  -105     -   -21   223  -122     -   103     -     -     - |
 NICO |  -204     -     -   216   -84     1    50     -     -     - |
 NIST |   -50    31     -     -     -     -     2     -     -     - |
 NIUM |     -     -   128   237     -     -     -  -499     -     - |
 NKLG |  -185     -   -50   211   149     -    33  -199     -     - |
 NNOR |     X    10   -48     -   124  -142    -8     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -35     6   -16     -     -    74     -     - |
 NRC1 |   -86   -66     -   -69   229   -93    31     -     -     - |
 NRIL |   -54     -   108   -61   -62     -    60    -2     -     - |
 NTUS |   -12     -   -41   137   -27   -87    92     -     -     - |
 NYA1 |    64     -   167    34  -316     -    47     -     -     - |
 NYAL |     -    20     -  -109   140  -122  -193     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    23     -    -9     -    -3   -26     -     - |
 ONSA |  -225   -28   -26   -35   286  -112   138     -     -     - |
 OPMT |   -80    52     -    48     -  -112     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    68     -   -99     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -121   118     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -90     -    -8   234  -165   185    98   -96     -     - |
 PENC |     -     -    25     -   -37     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   102     -     -  -103     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -   -19  -127    77     -    32    82     -     - |
 POL2 |    -6     -     -    58   -53     -    40     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   191  -300   255     -     -     -     - |
 POTS |     -     -  -143     -   209     -   -37     -     -     - |
 PRDS |   -53    31     -   -10     -    26    77     -     -     - |
 PTBB |    11   -36    45     -     -   -80    82     -     -     - |
 QAQ1 |    13   129     -  -154   -21     -   114    40     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -95    92     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -50     -    21     -     -     -     -     -     -     - |
 RCMN |  -311     -     -   199     -     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -   -24    35     -     -     -     -     -     - |
 RESO |  -104     -    89    55     -     -    39  -141     -     - |
 REUN |  -241     -     -    78    50     -   -56     -     -     - |
 REYK |     X     -     -   172  -146   -49   228     -     -     - |
 RIOP |  -137     -   -33   132     -     -    87     -     -     - |
 SALU |     -     -   -50    76     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -21    45   -17  -103   110     -   -20   -20     -     - |
 SCOR |     -     -    52   -74    99     -     -  -123     -     - |
 SFER |     -   -75   -63   177   -31    60   -92     -     -     - |
 SHAO |  -107     -     -   -51   195     -     8   -94     -     - |
 SOLA |     -     -  -101   152     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -23    37     -     -    34  -126   166     -     -     - |
 SSIA |  -141     -     -   198  -105     -     -     -     -     - |
 STHL |     -     -    -9   -75     -     -    26   103     -     - |
 STJO |     -    83     -   -46   -39    -3   -27     1     -     - |
 STR1 |     -   106     -     -  -107     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -265     -     -     -   165     -     -     -     -     - |
 SUTM |     -     3     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -  -146     -     7   132    18  -174     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -36     -    52     -   195     -     -     - |
 SYDN |  -124     -    53     -     -     -   181     -     -     - |
 SYOG |   -94   -55   -45   147   184   -87    34  -130     -     - |
 TEHN |     -     -     -   -27    26     -     -     -     -     - |
 THTI |     -  -148  -119   207   214     -     -  -110     -     - |
 THU3 |  -148   -16    32   -54   115     -   -19     -     -     - |
 TIDB |     -   -27     -  -101   175  -111    42     -     -     - |
 TIXI |     -     -    74     -   -95     -    37   -16     -     - |
 TLSE |  -144   -67   -92   112   155    61     -     -     -     - |
 TNML |     -    -6    53     -   -71     X     -     -     -     - |
 TOW2 |  -176     -    53   314   -88     -    59  -222     -     - |
 TRO1 |   -95     -   103   -78   148     -   -60  -194     -     - |
 TWTF |   -61    23     -    12    44   -94    11     -     -     - |
 UFPR |     -     -  -114   172     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -  -107     -   156     -   -49     -     -     - |
 UNSA |     -     -   -45     -    66     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -   -31     -   192     -   -86  -175     -     - |
 USN3 |   -43   -77    -5     -   165  -120     6     -     -     - |
 USNO |     -    85     -     -   -87   126     -     -     -     - |
 USUD |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -42    44    25   -10   -44     -    22     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -  -121   270     -     -     -     - |
 WAB2 |    44     -     -   -53     -    53   141     -     -     - |
 WHIT |    12    16    41   -52   -25     -    40    -8     -     - |
 WILL |  -267   -64     -   228   -65   165    16     -     -     - |
 WIND |     -     -   -29     -    43     -    28     -     -     - |
 WROC |     -     -     -     -    -9    19     -     -     -     - |
 WSRT |   109    62     -   -17   -81   -75   -35     -     -     - |
 WTZA |    28     -     -     -     -   -39    78     -     -     - |
 WTZR |  -194     -     -   127    47  -109   -40     -     -     - |
 WUHN |     -   202     -  -209     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   191  -186     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -    49     -   -50     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -     1    -2     -     -     -     - |
 YEBE |     -    42     -     -   -84    92     -     -     -     - |
 YELL |     -    62     -    -4   -97    85    45     -     -     - |
 YKRO |    45     -   -24   -37     -     -    28    51     -     - |
 YSSK |   -28     -     -    20     -     -    83    -2     -     - |
 ZAMB |   -20     -    21  -195   172     -   -42     -     -     - |
 ZECK |    26     -   -27   -72   106   -26   -24     -     -     - |
 ZIMM |  -231     -     -   231   -83     5     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    24    10     9     8     7    35    12    14   470     - | 2880    186
    2 |    19     9     6    10     9     X    22    20   794     - | 2880    231
    3 |    10    10     5    11    11    21    18    15  3897     - | 2880   1558
    4 |    22    13     9     8    10    23    14    13  1133     - | 2880   1253
    5 |    23    14    10    12     9    27    22    21   778     - | 2880    361
    6 |    13     9     5     8    13    24    11    12  1590     - | 2880   1191
    7 |    14    14     7    27     8    38    18    18  1281     - | 2880    312
    8 |    10    15     9    14    11    42    21    41  5053     - | 2880   4329
    9 |    15    16    12    36    12     X    12    15  3527     - | 2880   3489
   10 |     X    13    18    22    14    26    40     X  3009     - | 2879   1960
   11 |    16    11    15    12     6    26    15    12   951     - | 2880    393
   12 |    10    12     9     8    12     X    20    16   619     - | 2880    376
   13 |    11     9     9    22     9    32    12    12   724     - | 2880    520
   14 |    24    10    10     6    11    15    15    18   374     - | 2880    245
   15 |    17    12     7    15     8    26    24    18   459     - | 2880    181
   16 |    28    12     8    11    10    21    11    12   618     - | 2880    342
   17 |    14    12     6    14     8    32    17    18   608     - | 2880    350
   18 |    15    14     8     6     8    42    16    15   921     - | 2880    272
   19 |    14    12     6    10    11    30    17    10   330     - | 2880    186
   20 |    31    11     9    10    13    29    20    15   631     - | 2880    256
   21 |    14    10     7     5    11    17    13    13   442     - | 2880    308
   22 |    16    11     9    13     6    23    30    30  1497     - | 2880    315
   23 |    17     9    12    16    12    23    20    18   353     - | 2880    209
   24 |    15    11    20    16    15    19    29    18  2584     - | 2880   1110
   25 |    20    15     8    10    12    23    19    14   479     - | 2880    229
   26 |    11    12     7     9    11    20    14    11   771     - | 2880    295
   27 |    12    17     8    10     -    13    21    12   324     - | 2880    126
   28 |    20    16     7    13    12    21    26    25  1644     - | 2880    624
   29 |    15    14     9    10    13    18    24    26   787     - | 2880    217
   31 |    11    12     9    11    12    33    13    15  1251     - | 2880    290
   32 |    25    11    10    17    11    26    31     X  1829     - | 2880   1244
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    17    22    31     -     -     -     -     - |  288  10528
 ABPO |    25     -    11    20     -     -    10    20     -     - |  288  17505
 ADIS |     -     -    15     -    22     -    16     -     -     - |    4    >>>
 ALBH |    28    14     -    10    13     -     -     -     -     - |  288   9955
 ALGO |    23    13     -    21    20    19    24     -     -     - |  288     82
 ALIC |    21     -    14    10    16    26     -     -     -     - |  288   3719
 AMC2 |    14     -     8     9     -    17     7     -     -     - |  288     27
 ANKR |     -     -     7     -    10     -    13     -     -     - |  287    >>>
 AREQ |    28    18     -    10     -     -    12     -     -     - |  288   7829
 ARTU |    24     -     8    11    11     -     4    11     -     - |  288  13276
 AUCK |    23     -    10    15    19     -    13    10     -     - |  288   5124
 BAKE |     -     -     8     9    12     -     7     -     -     - |  288   6602
 BAKO |    28     -     -    18     -     X     -     -     -     - |  279   3328
 BARH |     -     -    10    11    15    14     -     -     -     - |  288   2992
 BJCO |     -     -    10    15     -     -     8     -     -     - |  288   7294
 BJFS |    23     -     7    12    16     -     -     -     -     - |  288  16229
 BJNM |    22    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  278     30
 BOGT |     -     -    10    15    22     -    11    27     -     - |  288  25758
 BOR1 |    18     -     -    13    15     -     -     -     -     - |  288   5350
 BRAZ |     X     -    28    42     -     -     -     -     -     - |   23   4372
 BREW |    28    12     -     -    13    13     -     -     -     - |  288     86
 BRFT |    32     -    16    26    30     -    13    23     -     - |  288   3549
 BRMU |    17     -    10    12    19    21     6    12     -     - |  288   3747
 BRST |    26     -    12     -    25     -    15     -     -     - |  288   1408
 BRUX |    23     -     -    14    10     -     7     -     -     - |  288    554
 BUCU |     -     -     6     -     9     -     -     -     -     - |  286   3545
 CAS1 |    26     -    12    15    21    25    10    19     -     - |  288   3607
 CEDU |     -     -    10     -    16     -    11    13     -     - |  288    >>>
 CGGN |     -     -    12    18     -     -     7     -     -     - |  288  23713
 CHPI |     -     -     X    10     -     -    11    11     -     - |  257  10967
 CHTI |    28     -    14    13    15     -    10     -     -     - |  288  16236
 CHUM |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     - |  287   9950
 CHUR |    28    12     9     8    16     -    15    11     -     - |  288  27880
 COCO |     -     -    18    17    25     -    15    14     -     - |  288  13619
 CONZ |     -     -     -    24    16    31    24     -     -     - |  288   2911
 CRAO |     -     -     -     -     9     -     -    11     -     - |  287  12164
 CRO1 |     -     -     -    25    22    26    27     -     -     - |  288     57
 CUSV |     -     -    12    18     -     -    10     X     -     - |  288  12399
 DAEJ |    24    22     -    10    14    24    19     -     -     - |  288   1162
 DARW |    22    19    16    19    31    27    15     -     -     - |  288   4253
 DAV1 |    23     -    10    11    15    32     9    10     -     - |  288   2889
 DGAR |     -     -     -    17    21     -     -    14     -     - |  288  24191
 DGAV |     -     -     8    12     -     -     8     -     -     - |  287  10564
 DRAG |     -     -     9    13    16    24     -    13     -     - |  288   3667
 DRAO |    13    10     9     7    20     -     -    10     -     - |  288   5570
 DUBO |    21     -    10     8    16     -     7     -     -     - |  288  23423
 DUM1 |     -     -     8     -    19     -     -    16     -     - |  287   6587
 FAA1 |    30     -    18    24    25     -    11     -     -     - |  288  25711
 FAIR |     -    10     -     9    11     -     -     -     -     - |  288  11175
 FALK |     -     -     -    21     -     -     -    24     -     - |  287   8823
 FLIN |     -     -    10     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 FLRS |     -     -    16    24     -     -     -     -     -     - |  275   3155
 FUNC |    19     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  285   3869
 GLPS |    26     -    10    11    16     -     9    11     -     - |  288  27667
 GLSV |    24     -     8    12    11    36     9     -     -     - |  288   4648
 GMSD |     -     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   5160
 GOLD |    28     -     9    13    19     -     -     -     -     - |  288   7565
 GOPE |     -     -     -    11    14    25     -     -     -     - |  288    433
 GRAS |    20     -     9    10     -     -    16     -     -     - |  288  14571
 GRAZ |    23     -     -    10     9    23    12     -     -     - |  288   2794
 GUAM |     -     -     -    21    21     -    17     -     -     - |  288  18179
 GUAT |    21     -    14    17    28    23    12     -     -     - |  288   3714
 GUUG |     -     -    14    22    26     -     -    23     -     - |  288   7301
 HARB |    21    12    12    16    18     -     9    13     -     - |  288  10529
 HARV |     -     -     -    10     -    21     -     -     -     - |  285   3780
 HERS |    21    12    12     -     -    34    14    13     -     - |  288     57
 HERT |     X     -    12     -    18     -     -     -     -     - |  287   3008
 HLFX |     -    12     -     -    12    14     -     -     -     - |  288   3736
 HNLC |     -     -     -     X    11     -     -    13     -     - |  285  18467
 HNPT |     -     -     -    19    18    24     -     -     -     - |  288   3786
 HOB2 |    37    11    17    15    20    30    15    14     -     - |  288     91
 HOFN |    22     -     9    13    14    25    11     -     -     - |  288   2073
 HOLB |    18     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  288   6476
 HOLM |    18     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   8476
 HRAO |    25     -     -    13    19     -    11     -     -     - |  288  19245
 HYDE |     -     -     7    10     X     -     8     -     -     - |  286   4691
 IENG |    25    22     -     -     -    20    16     -     -     - |  288     45
 IISC |     -     -     -    13    13     -     -    17     -     - |  288  26913
 INVK |    25     -     -    10    13     -    12     -     -     - |  288  10050
 IRKJ |     -     -     6     6     X    22     -     -     -     - |  288    110
 IRKT |     -    14     -    10    20    20     -     -     -     - |  288     97
 ISPA |     -     -    12     X    19     -    10    11     -     - |  285  24089
 JOZ2 |    36     -     8     -    23     -     -     -     -     - |  288   5353
 JOZE |     -    23     -     -    23     -     -     -     -     - |  287    >>>
 JPLM |     -    11     -    11    10     -    14     -     -     - |  288   5306
 KARR |    27     -    12     8    22     -     9     8     -     - |  288   9222
 KELY |     -     -     9     9    50     -     -     -     -     - |  288   8383
 KERG |     -    11    13    14    16     -    10     -     -     - |  288   5607
 KIRU |    16     9     9    10    19     -    22     -     -     - |  288   2609
 KIT3 |     -     -    11     -    16     -    12     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |     -    14     -     -    13    19    16     -     -     - |  288     89
 KOSG |    18     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2429
 KOUR |    36     -    16    29    33    30    21     -     -     - |  288     46
 LAMA |    22     -     -    13    16    18    12     -     -     - |  288   2313
 LEIJ |    27     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  257    >>>
 LPGS |     -    14    10     -    16     -    16     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    29     -     -    10    14    21     9    11     -     - |  288   2037
 MAG0 |    11     -     5    12     -     -    10     9     -     - |  287  12249
 MAL2 |     -     -    13     -    20     -    19     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    17    17     -     -    14     -     - |  288  14953
 MAR6 |     -    11    13     -    16    25     -     -     -     - |  287   2769
 MAS1 |    17    33    16    11    15     -    10    18     -     - |  288  13953
 MAT1 |     -     -     -     -     8    19     -     -     -     - |  287     77
 MATE |     -    10     9    43    49     -    30    18     -     - |  288  25279
 MAUI |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     - |  287  12113
 MAW1 |    31     -     9    14    24    22    13     -     -     - |  287   3124
 MBAR |     -     -    11     -    17     -    12     -     -     - |  287    >>>
 MCIL |     -     -    11    13    23     -     -    11     -     - |  288   7550
 MCM4 |    24    10     -    32    22     -    20     -     -     - |  288   9368
 MDO1 |     -    12    15    22    24     -    41    13     -     - |  288  15231
 MDVJ |    30     -    12    15    24     X     -    12     -     - |  288     33
 MEDI |     -     8     -     -     -    19     -     -     -     - |  286     31
 METS |    20     -     -    15     -    15    20     -     -     - |  287    147
 MIZU |    20    18     -    22     -    26    18     -     -     - |  288    466
 MKEA |     -     -    10    14    19     -     -     -     -     - |  288  31689
 MOBS |     -     -    15     -    19    25     -     -     -     - |  285   3032
 MONP |    15     -     9     -    12    17     -     -     -     - |  287   3092
 MQZG |     -     -    15     -    22     -     -     -     -     - |  287   7519
 NAIN |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     - |  287   8429
 NANO |    14     -     8     7    10     -     5     -     -     - |  288   3604
 NICO |    21     -     -    12    15    22    14     -     -     - |  288   2581
 NIST |    17    11     -     -     -     -    30     -     -     - |  276     47
 NIUM |     -     -    10    15     -     -     -    14     -     - |  287  12255
 NKLG |    27     -    11    11    20     -     9    16     -     - |  288   9483
 NNOR |     X    18    13     -    11    18    10     -     -     - |  288    288
 NOVM |     -     -     8    11    13     -     -    12     -     - |  288     47
 NRC1 |    16    12     -    14    15    22    13     -     -     - |  288     37
 NRIL |    13     -     7     7    12     -     5     8     -     - |  288   9716
 NTUS |    32     -    17    20    26    27    15     -     -     - |  288   3640
 NYA1 |    20     -    10     9    18     -     6     -     -     - |  288   8165
 NYAL |     -    10     -    10     7    19    13     -     -     - |  288    335
 OHI2 |     -     -     8     -    12     -    11     9     -     - |  287    >>>
 ONSA |    15    16    16    11    18    44    10     -     -     - |  288     41
 OPMT |    31    31     -    16     -    15     -     -     -     - |  288     42
 OUS2 |     -     -    13     -    19     -     -     -     -     - |  287    >>>
 PALM |     -     -     -    14    14     -     -     -     -     - |  287   6393
 PDEL |    17     -    12    19    22    32    11    16     -     - |  288   2891
 PENC |     -     -    11     -    16     -     -     -     -     - |  287   3652
 PERT |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIMO |     -     -    24    25    31     -    20    17     -     - |  285  19742
 POL2 |    29     -     -    10    16     -    16     -     -     - |  285  10153
 POLV |     -     -     -    11     9    19     -     -     -     - |  288   2663
 POTS |     -     -     7     -    11     -    13     -     -     - |  287    >>>
 PRDS |    21    18     -    12     -    16    14     -     -     - |  288    509
 PTBB |    23    24    12     -     -    25    10     -     -     - |  288     24
 QAQ1 |    18    10     -    11    13     -    10    10     -     - |  288   7374
 QIKI |     -     -     -    17    16     -     -     -     -     - |  287   8354
 QUIN |    21     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288  12929
 RCMN |    14     -     -     9     -     -     -     -     -     - |   74   2227
 RECF |     -     -    12    19     -     -     -     -     -     - |  285   8678
 RESO |    11     -     7     7     -     -    10    10     -     - |  288   9301
 REUN |    24     -     -    15    18     -    15     -     -     - |  288   5305
 REYK |     X     -     -    16    12    21    13     -     -     - |  288   2480
 RIOP |    23     -    15    30     -     -    22     -     -     - |  288  14421
 SALU |     -     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288  10126
 SCH2 |    21    12    10    13    16     -     6     9     -     - |  288   5265
 SCOR |     -     -    10    13    19     -     -    17     -     - |  288  26939
 SFER |     -    11    10     9    13    23    12     -     -     - |  288     82
 SHAO |    21     -     -    13    12     -    12    12     -     - |  288  15823
 SOLA |     -     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   8833
 SPT0 |    17    14     -     -    16    26    11     -     -     - |  288     62
 SSIA |    26     -     -    22    24     -     -     -     -     - |  288  13756
 STHL |     -     -     8    19     -     -    15    14     -     - |  288  23575
 STJO |     -    10     -    11    15    21     7    11     -     - |  288    173
 STR1 |     -    32     -     -    32     -     -     -     -     - |  287  26754
 SUTH |    20     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  285  18038
 SUTM |     -    15     -     -    15     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SUWN |     -    14     -    15    18    31    16     -     -     - |  288   4437
 SVTL |     -     -     9     -    13     -    11     -     -     - |  287    108
 SYDN |    27     -    11     -     -     -    20     -     -     - |  252    559
 SYOG |    24     8    11    12    19    26    12    11     -     - |  288   1080
 TEHN |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     - |  286  13752
 THTI |     -    12    17    23    19     -     -    12     -     - |  288  18950
 THU3 |    23    12     9    10    12     -     8     -     -     - |  288   9477
 TIDB |     -    13     -    25    28    30    18     -     -     - |  288     78
 TIXI |     -     -     9     -    13     -     7    11     -     - |  288    >>>
 TLSE |    13     7    10    11    15    24     -     -     -     - |  288   1621
 TNML |     -    38    17     -    22     X     -     -     -     - |  288   1297
 TOW2 |    25     -    12    13    16     -     8    11     -     - |  288   5740
 TRO1 |    25     -     9     9    18     -    10    11     -     - |  288   7449
 TWTF |    35    22     -    23    30    32    20     -     -     - |  288     42
 UFPR |     -     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288  13126
 ULAB |     -     -    11     -    16     -    13     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -    28     -    41     -     -     -     -     - |   45    >>>
 URUM |     -     -     8     -    12     -     7    11     -     - |  288    >>>
 USN3 |    22    10    12     -    18    27    35     -     -     - |  288     43
 USNO |     -    37     -     -    34    40     -     -     -     - |  182    117
 USUD |     -    11     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     91
 VILL |    24    23    15    13    16     -     8     -     -     - |  288   7430
 VNDP |     -     -     -     -     8    18     -     -     -     - |  286   4415
 WAB2 |    19     -     -    11     -    17    12     -     -     - |  288     84
 WHIT |    20    15    13     9    20     -     8     8     -     - |  288  13373
 WILL |    29    13     -     8     9    14    14     -     -     - |  288   4193
 WIND |     -     -     7     -    11     -    13     -     -     - |  287    >>>
 WROC |     -     -     -     -    10    22     -     -     -     - |  286   2667
 WSRT |    21     8     -    10    18    21     7     -     -     - |  288     43
 WTZA |    12     -     -     -     -    16     8     -     -     - |  286    469
 WTZR |    16     -     -    14    15    17    33     -     -     - |  288     26
 WUHN |     -    30     -    31     -     -     -     -     -     - |   20   2543
 XMIS |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     - |  286   2911
 YAR2 |     -     7     -     7     -     -     -     -     -     - |  288  10634
 YARR |     -     -     -     -     9    20     -     -     -     - |  286   3406
 YEBE |     -    13     -     -     9    22     -     -     -     - |  288     96
 YELL |     -    10     -     8    10    19     7     -     -     - |  288     28
 YKRO |    19     -     9    13     -     -    12    14     -     - |  288  22762
 YSSK |    24     -     -    11     -     -    16    15     -     - |  287  12859
 ZAMB |    30     -    14    14    19     -     9     -     -     - |  288  19154
 ZECK |    13     -     8     9    15    20     6     -     -     - |  288     26
 ZIMM |    19     -     -    13    13    17     -     -     -     - |  288   4190
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    13    10    15    14    26    16    16  1700     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   CHPI  | 1762-0  0:35:00 |         513
esa |   CHPI  | 1762-0  1:00:00 |         964
esa |   CHPI  | 1762-0  1:55:00 |         511
gfz |   HNLC  | 1762-0  1:30:00 |       -2336
gfz |   HNLC  | 1762-0  1:50:00 |       -1109
gfz |   HNLC  | 1762-0  8:15:00 |        8975
gfz |   HNLC  | 1762-0  8:20:00 |       -8792
gfz |   HNLC  | 1762-0 12:00:00 |        3615
gfz |   HNLC  | 1762-0 12:05:00 |       -3679
grg |   USNO  | 1762-0  0:25:00 |         806
grg |   IRKJ  | 1762-0  1:30:00 |         739
grg |   BRAZ  | 1762-0  2:15:00 |      145745
grg |   NYA1  | 1762-0  2:15:00 |         648
grg |   MATE  | 1762-0 10:45:00 |        -602
grg |   MONP  | 1762-0 11:35:00 |         666
grg |   KELY  | 1762-0 18:20:00 |        -663
grg |   MAW1  | 1762-0 21:00:00 |        -758
grg |   MAW1  | 1762-0 21:25:00 |         636
grg |   IRKJ  | 1762-0 21:35:00 |        1229
grg |   MAW1  | 1762-0 22:20:00 |        -734
grg |   CEDU  | 1762-0 23:25:00 |         760
mit |     14  | 1762-0  0:01:00 |        -667
mit |      4  | 1762-0  0:01:00 |        -641
mit |     12  | 1762-0  0:01:00 |         767
mit |      2  | 1762-0  0:01:00 |       -1911
mit |   MAW1  | 1762-0 21:30:00 |       -2126
mit |     17  | 1762-0 22:35:30 |        1262
mit |     17  | 1762-0 22:38:30 |        -926
mit |     17  | 1762-0 22:40:30 |        1228
mit |     17  | 1762-0 22:41:30 |       -1256
mit |     17  | 1762-0 23:46:30 |        1230
mit |     17  | 1762-0 23:49:30 |        -576



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     3.55     4.11     4.11     4.11   | 3.90e-14  5.78e-15  1.62e-15 |
 MATE |   288   282     2   288     3.48     4.11     0.74     0.74   | 1.97e-11  6.05e-12  3.48e-12 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.82     4.11     4.11     4.11   | 4.40e-14  8.35e-15  1.74e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.99     4.11     4.11     4.11   | 3.31e-14  9.99e-15  2.23e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.39     4.11     4.11     4.11   | 3.95e-14  6.24e-15  1.34e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.53     4.11     4.11     4.11   | 3.92e-14  6.67e-15  3.12e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     3.02     4.11     0.64     0.64   | 3.58e-14  8.30e-15  4.30e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     3.77     4.11     4.11     4.11   | 5.70e-14  8.87e-15  2.00e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.93     4.11     4.11     4.11   | 5.29e-14  1.03e-14  2.00e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     2.89     4.11     4.11     4.11   | 4.99e-14  9.42e-15  3.21e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.26     4.11     0.54     0.54   | 3.53e-14  7.16e-15  2.31e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.08     4.11     4.11     4.11   | 7.01e-14  6.53e-15  2.75e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.31     4.11     1.31     1.31   | 3.99e-14  6.76e-15  7.37e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.04     4.11     4.11     4.11   | 3.67e-14  6.42e-15  2.39e-15 |
 MEDI |   286   283     1   286     3.20     4.07     0.61     0.61   | 1.47e-13  1.10e-14  3.59e-15 |
 BJNM |   278   278     0   278     2.98     3.95     3.96     3.96   | 4.48e-14  6.50e-15  2.62e-15 |
 NIST |   276   276     0   276     3.48     3.90     3.94     3.94   | 4.05e-14  5.42e-15  1.26e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.70     3.85     0.83     0.83   | 5.18e-14  5.01e-15  1.33e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.46     3.20     0.54     0.54   | 5.78e-14  1.21e-14  4.17e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.17     2.50     2.54     2.54   | 3.70e-14  5.28e-15  1.08e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     2.15     2.44     1.00     1.00   | 7.32e-14  9.74e-15  3.07e-15 |
 MAT1 |   287   287     0   287     2.09     2.33     3.79     3.79   | 5.91e-14  1.24e-14  1.13e-14 |
 IRKJ |   288   287     1   288     2.10     2.33     0.83     0.83   | 4.16e-14  9.48e-15  1.17e-14 |
 ALGO |   288   285     1   288     2.10     2.32     1.00     1.00   | 6.24e-14  1.62e-14  4.69e-15 |
 IRKT |   288   287     1   288     2.09     2.32     2.27     2.27   | 5.45e-14  1.87e-14  7.37e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.66     1.46     1.21     1.21   | 1.20e-13  2.18e-14  4.21e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.64     1.43     4.11     4.11   | 8.61e-14  1.43e-14  4.23e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.59     1.34     4.11     4.11   | 1.07e-13  9.65e-15  4.32e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.48     1.16     3.28     3.28   | 1.12e-13  1.09e-14  2.46e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.27     0.85     0.23     0.23   | 3.60e-14  7.59e-15  1.38e-14 |
 USNO |   182   182     0   182     0.83     0.59     0.32     0.32   | 1.55e-13  5.04e-14         - |
 STJO |   288   288     0   288     1.00     0.53     0.16     0.16   | 5.01e-14  1.37e-14  1.34e-14 |
 HOB2 |   288   288     2   288     0.95     0.48     2.33     2.33   | 6.09e-14  2.38e-14  1.08e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.07     0.29     4.11     4.11   | 5.52e-14  1.94e-14  2.44e-14 |
 SVTL |   287   287     1   287     0.72     0.28     1.16     1.16   | 4.06e-14  1.23e-14  1.12e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.30     0.08     0.90     0.90   | 7.27e-13  7.65e-14  3.61e-14 |
 G32  |   288   285     1   288     0.59     0.08     0.92     0.92   | 2.31e-13  1.23e-13  1.87e-13 |
 MIZU |   288   288     1   288     0.34     0.06     0.04     0.04   | 3.90e-13  1.26e-13  3.18e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.41     0.41   | 4.24e-13  9.05e-14  2.60e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.03     0.03   | 4.59e-13  1.15e-13  4.74e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.76     0.04     0.03     0.03   | 1.96e-13  7.05e-14  3.95e-14 |
 WTZA |   286   286     0   286     0.26     0.04     0.50     0.50   | 5.24e-13  1.43e-13  3.20e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.02     0.02   | 5.08e-14  7.82e-15  2.19e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.24     0.24   | 5.26e-13  1.10e-13  1.66e-13 |
 G31  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.36     0.36   | 5.42e-13  6.03e-14  2.42e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.23     0.03     0.02     0.02   | 8.23e-13  7.17e-14  1.25e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.29     0.03     1.46     1.46   | 6.03e-13  5.78e-14  1.89e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.29     0.03     1.18     1.18   | 5.53e-13  6.19e-14  2.68e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.42     0.42   | 5.46e-13  5.30e-14  1.34e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.73     0.73   | 6.01e-13  7.31e-14  2.37e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.00     1.00   | 6.23e-13  6.97e-14  3.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.37     0.37   | 6.22e-13  9.39e-14  2.62e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.03     1.03   | 6.10e-13  6.01e-14  2.38e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.13     0.13   | 6.31e-13  5.97e-14  2.30e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.56     0.56   | 7.32e-13  8.09e-14  3.31e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.59     0.02     0.72     0.72   | 5.00e-14  1.87e-14  2.83e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.48     1.48   | 7.33e-13  7.33e-14  4.41e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.27     0.27   | 4.93e-13  2.19e-13  8.96e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.19     0.19   | 7.59e-13  7.97e-14  3.93e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.30     0.30   | 6.50e-13  7.07e-14  3.57e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.06     0.06   | 7.02e-13  7.64e-14  3.79e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-13  2.06e-13  1.44e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.83e-13  1.38e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.10e-13  5.76e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.78e-13  5.06e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.53e-13  1.32e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-13  1.40e-13  3.86e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.81e-13  7.81e-14  3.41e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.39e-13  1.03e-13  2.29e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  1.06e-13  2.85e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  3.04e-13  6.58e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.24e-14  2.06e-14  1.06e-14 |
 HOFN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.69e-13  3.14e-13  2.20e-13 |
 KOSG |   286   263    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  1.01e-12  2.23e-13 |
 LAMA |   288   150    93     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.01e-11  5.52e-12  7.53e-13 |
 MAR6 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-13  8.81e-14  1.19e-13 |
 NNOR |   288   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.08e-13  1.17e-13  2.03e-14 |
 NYAL |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-13  1.26e-13  2.32e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-14  5.84e-15  2.03e-15 |
 REYK |   288   191    64     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-11  3.80e-12  3.96e-13 |
 STR1 |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-11  6.02e-12  2.64e-12 |
 SYDN |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-13  1.93e-13  4.81e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.25e-13  1.77e-13  1.27e-13 |
 TIDB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-13  1.47e-14  5.55e-15 |
 TLSE |   288   270     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  9.11e-13  1.61e-13 |
 VILL |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-13  5.45e-13  6.71e-13 |
 WROC |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-14  4.57e-15  1.40e-15 |
 GOLD |   288   253    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  7.39e-13  1.53e-13 |
 YEBE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.73e-14  7.99e-15  4.56e-15 |
 POLV |   288   241    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  1.01e-12  2.55e-13 |
 BRST |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  8.05e-13  1.30e-13 |
 MONP |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  4.81e-13  1.40e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.18e-22  7.36e-20  2.56e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     HOFN      HOFN      WROC |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
