
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1764   Day: 3   MJD: 56595                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     196    -273   1838   1838      0   3202   3202      0    0.00
 cod |   288     0  30515   1008      52    -674     27     31     25    112    116    110   10.10
 emr |   288     0  22083    337     250    -620     20     20     19    135     78    163   16.05
 esa |   288     0  31847    499   -2387    2157     11     11     11     89     94     87   28.58
 gfz |   288     0  36932      9     164    -412     14     13     14     93     86     95   23.91
 iga |    96     0   2976      4     203    -281     27     27      0     72     72      0    0.00
 igu |    96     0   2784     12     244    -500   1258   1258      0   2101   2101      0    0.00
 jpl |   288     0  23525   1181     848     -89     16     14     18    118    134    106   21.36
 ngs |    96     0   2976      0     200    -273   1697   1697      0   2904   2904      0    0.00
 usn |   288     0  29355    498    -815    -224     47     61     40    140    164    129    0.00
 whu |   288     0  29577    744    3147   -6585     31     31     31    410    590    303    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   650     X   -82    34   -67   -44  -100    90   519  -222  -488 |
    2 | -1153    59   -16    96   -82    44  -211   -52  -881    84   538 |
    3 | -4305   138  -102    37    53   -55   355   -97 -4266  -117  -480 |
    4 | -3277   126    66   -26  -114    76  1243    53 -2664   117   372 |
    5 | -1458   138    47   -62   -91    97   551    84 -1140   242   124 |
    6 | -2918   187   -90    65  -121    29 -2010    31 -3577   -55  -805 |
    7 |  -440   136     6   -82   -49     9 -1364    95  -327    87  -203 |
    8 | -2201    13    47    22    10   -30  3493   -82 -2044   -15    56 |
    9 |  4154    54   102   -17   -23   -17  5730   -54  1651   -32  -113 |
   10 | -3060   -34   -96   128   -78   -85 -1638     X -1800  -257   590 |
   11 |  3730    -3  -183   -34    28  -110  -899   153  3684    61   -59 |
   12 |  -242   124   -80    12   -85   -14  -224    82  -235    56   416 |
   13 |  1113    63   -15    70  -141    47 -1364    45  1345    96  -148 |
   14 |  2480    44   -17    25   -65   -32  -671    31  2379    44  -202 |
   15 |  -204   115     4   -18  -174    59  -233   162  -287   199 -1048 |
   16 |  2660    81    16    -1    38   -13  -553   -90  2699  -118  -487 |
   17 |  1217   238    -4  -206    10   -15   691   155   401    71  -163 |
   18 |  4209     7  -112   -37     8   -67  -154   122  3899    38  -773 |
   19 | -2262     8   -48    94   -37   -54 -1013   -52 -1839  -169  -177 |
   20 |  3139     1   -26    72    32   -50   271  -113  3250  -284   -72 |
   21 |  2955    39    49   -21   -42    51   646    20  3218  -132  -591 |
   22 |  1446   -61    41   113    49    29 -1928  -208   675   -23  -574 |
   23 |  -510    22    17   -72  -131    37   572   219  -522    49  -108 |
   24 |  3093   -49     8   -78   -24    72     -   148  3017    46  -113 |
   25 |  1051   -10   -56   -30   -38   -44 -1347   129  1014  -102   697 |
   26 | -4304    29    19    34  -133    52     -    75 -3902   151  -582 |
   27 |   934    67  -213   160    28   -27   255  -117   910     X  2139 |
   28 | -1758   -20    44    89   -19    44  -343  -121  -380  -124   -28 |
   29 | -3356   286    -3  -207  -200    70 -1267   367 -2686   276   -20 |
   31 |  2340   198    51  -195   -66    71  3756   203  1623   122   -64 |
   32 | -3739  -105   -18    68   -27  -154 -1495     X -3752  -352  -162 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    43   -95     -     -    50     -     -   -49 |
 ADIS |     -     -     -    18   -21     -     -     -     -     -   -30 |
 ALGO |     -   146  -304   118     -     -     -     -     -    48   128 |
 AMC2 |     -   -95   -11    26     -     -     -    20     -   -56    47 |
 ANKR |     -     -     -     -   -71     -     -    80     -     -     - |
 AREQ |     -    71     -   139  -110     -     -   -94     -     -    24 |
 ARTU |     -    15     -     4   -78     -     -    76     -   -58    20 |
 ASPA |     -  -174     -     X    74     -     -     -     -   -67  -266 |
 AUCK |     -  -114     -  -129   202     -     -     -     -    32  -140 |
 BAKE |     -     -     -    65   -78     -     -     -     -    50    36 |
 BJCO |     -     -     -  -113   135     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -24  -108     -     -   152     -   -68   -24 |
 BRAZ |     -  -217     -     -    92     -     -     -     -  -201  -117 |
 BRFT |     -   -63     -    15   116     -     -  -122     -     8     - |
 BRMU |     -  -131     -   -47   111     -     -     -     -   -76   -13 |
 BRUX |     -    92     -     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     -     -   -50    60     -     -     -     -     -  -192 |
 CEDU |     -     -     -   -64    76     -     -     -     -   134   -60 |
 CGGN |     -     -     -     -   -80     -     -    90     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    50  -119     -     -    69     -    -1   -83 |
 CHUR |     -    85     -   -30     -     -     -     -     -   -35     - |
 COCO |     -     -     -   -58    70     -     -     0     -   175    67 |
 CONT |     -     -   248     -     -     -     -  -186     -     -     - |
 CONZ |     -     -   -45   -33    67     -     -     -     -   -69  1102 |
 CRO1 |     -     -    49     -   -82     -     -    55     -    -5     - |
 CUSV |     -     -     -    68   -81     -     -     X     -     -  -374 |
 DAEJ |     -   169  -106     -     -     -     -     -     -   318     - |
 DARW |     -     -     -    35   140     -     -  -203     -   -70   -49 |
 DAV1 |     -   -75     -   -43    83     -     -     -     -    73  -196 |
 DGAV |     -     -     -     5    -7     -     -     -     -     -    97 |
 DUBO |     -     -     -    61   -79     -     -     7     -    78     - |
 FAA1 |     -  -166     -   105   -55     -     -     -     -     -     - |
 FRDN |     -     -     -   -19     -     -     -    26     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -    98   -58     -     -   -64     -   -27   102 |
 GLSV |     -    -4     -  -127   147     -     -     -     -    23     - |
 GMSD |     -     -     -   -65    77     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    32     -   -21     -     -     -     -   -33     - |
 GODZ |     -     -   111   -62     -     -     -     -     -     -  -127 |
 GOLD |     -     -     -    78   -93     -     -     -     -   -76    10 |
 GRAS |     -  -104     -     -    44     -     -     -     -     -  -103 |
 GUAM |     -     -     -     -   -65     -     -    73     -   302     - |
 GUAT |     -   -99     -   -40    88     -     -     -     -    21  -196 |
 HARB |     -  -211  -136   -14   197     -     -     -     -   -39   -28 |
 HERS |     -     8    -5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     X  -352    -4   241     -     -     -     -   310    21 |
 HOFN |     -  -163     -     -    69     -     -     -     -   -71     - |
 HOLB |     -     6     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 HYDE |     -     -     -   -71    84     -     -     -     -    17  -112 |
 IENG |     -   -15     9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -     0     -     -     0     -     -     -     -   -94    96 |
 IRKM |     -     -   161     -     -     -     -  -121     -     -     - |
 ISPA |     -    29     -    15   -28     -     -     -     -   -86    85 |
 JPLM |     -     -    66     -     -     -     -   -49     -    79     - |
 KARR |     -   -90     -    91   148     -     -  -246     -   -70     - |
 KERG |     -     -     -   -86   103     -     -     -     -   275    25 |
 KIRU |     -    50    28   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -15    56     -     -     -     -   -35     -   -60   -54 |
 KOUR |     -    20   -12    66   -80     -     -     -     -     -   -24 |
 KUUJ |     -     -     -   -12     -     -     -    16     -     -    28 |
 LAMA |     -  -169     -     -    71     -     -     -     -     -   555 |
 LPGS |     -     -     -   -10    12     -     -     -     -   -26    51 |
 MAC1 |     -   -75     -   -52   196     -     -  -116     -    91   -39 |
 MAG0 |     -    60     -    46   -80     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -29   -13   156   -98     -     -   -77     -   -59     - |
 MATE |     -     -   230  -128     9     -     -     -     -  -229     - |
 MAW1 |     -     X     -   -99   118     -     -     -     -   100   -66 |
 MCM4 |     -    22     -     -    -9     -     -     -     -   -15    23 |
 METS |     -   -30    46     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    97   -61     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   119     -     -   -50     -     -     -     -    58   -43 |
 MORP |     -     -     -     -    29     -     -   -33     -     -    29 |
 NANO |     -  -119     -     -    50     -     -     -     -   -34  -154 |
 NICO |     -     -     -   -87   104     -     -     -     -  -125  1106 |
 NIST |     -   -14     9     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 NKLG |     -  -192     -   -17   144     -     -   -49     -   -65     0 |
 NNOR |     -     -     1    -1     -     -     -     -     -    47    45 |
 NRC1 |     -   122   -79     -     1     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -  -132     -    55   -51     -     -    56     -  -136    17 |
 NTUS |     -    -2     -   -41    47     -     -     -     -     -  -153 |
 NURK |     -     -     -   -93   112     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   118  -498   245    -7     -     -     -     -    77   118 |
 OHI2 |     -     -     -     -    11     -     -   -12     -   139    85 |
 ONSA |     -   -99   307     -  -164     -     -     -     -     -   -81 |
 PALV |     -     -     -    67   -80     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -27     -     -   115     -     -  -116     -    20     - |
 PENC |     -     -     -    -6     -     -     -     7     -     -     - |
 PERT |     -     -     -     -   127     -     -  -142     -    22     - |
 PETS |     -     -     -     -     5     -     -    -6     -     -    36 |
 PIMO |     -     -     -    -9   -23     -     -    39     -    19     - |
 POTS |     -     -     -   -16    19     -     -     -     -   131     - |
 PRDS |     -     -   374  -210     -     -     -     -     -     -  -201 |
 PTBB |     -   -45    28     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -    78  -113     -     -     -    93     -  -138     - |
 RABT |     -    12     -     -     -     -     -    -6     -   -61   -67 |
 RESO |     -    26     -     -   -11     -     -     -     -     -    55 |
 REUN |     -  -310     -     -   131     -     -     -     -  -302  -298 |
 REYK |     -     -     -   -58    69     -     -     -     -     -  1161 |
 RIO2 |     -     -     -    -9    11     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -170     -     -    72     -     -     -     -     -  -198 |
 SCH2 |     -    58     -    37   -67     -     -     -     -    35    47 |
 SPT0 |     -  -163   102     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -    23     -     -     -     -     -   -11     -   142     - |
 STHL |     -    -4     -    14   -49     -     -    39     -     -     - |
 SVTL |     -     -   442  -248     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    18  -179    98     -     -     -     -     -     -   -51 |
 SYOG |     -   106    55     X   120     -     -  -226     -   208   -20 |
 THU3 |     -   -10    47     -   -27     -     -     -     -   -49     - |
 TIDB |     -     -    20     -     -     -     -   -15     -   -43     - |
 TLSE |     -  -148     -     -    63     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -  -196     -    32   213     -     -  -189     -    72  -120 |
 TRO1 |     -    26     -     -   -26     -     -    17     -  -121     - |
 TSKB |     -  -182     -   -57   145     -     -     -     -   -17     - |
 ULAB |     -     -     -   -46    55     -     -     -     -   -97     - |
 UNSA |     -     -     -     -    91     -     -  -102     -     -     - |
 URUM |     -     -     -   111   -48     -     -   -95     -     -    38 |
 USN3 |     -    42   -26     -     -     -     -     -     -   -64     - |
 USUD |     -     -   -81     -     -     -     -    61     -     -     - |
 VACS |     -     -     -   216     -     -     -  -290     -     -     - |
 VILL |     -     -   -23    58   -55     -     -     -     -   -56     - |
 WAB2 |     -    38   -24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -  -146    68     -    16     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    86     X   -31   -45     -     -    49     -     -   -10 |
 WIND |     -     -     -   -37    45     -     -     -     -  -253     - |
 WSRT |     -    26    18     -   -23     -     -     -     -  -138    34 |
 WTZA |     -    39   -24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -92    -3     -    41     -     -     -     -   -20  1024 |
 YAKT |     -   -46     0     3   -63     -     -    88     -     -    60 |
 YELL |     -     -   -27   101   -98     -     -     X     -   294    17 |
 YKRO |     -     2     -    -1     -     -     -     -     -     -   117 |
 YSSK |     -   137     -    41  -122     -     -    18     -     -     - |
 ZAMB |     -   106     -    49  -156     -     -    62     -   -66     0 |
 ZECK |     -    62     -    70  -106     -     -     -     -     -    13 |
 ZWE2 |     -    63     -     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   733     X    31    16     8    17   411    11   703    85    32 |  288    178
    2 |   592    31    25    13    20    20   399    15   594    50    22 |  288    256
    3 |  1692    38    19    10    17    18  2174    12  1687    55    15 |  288   1530
    4 |  1336    13    32    10    11    29   869    14  1471    43    20 |  288    844
    5 |   568    19    19     8    19    36   490    16   601    56    23 |  288    412
    6 |  2231    42    17    10     9    22  1681    11  1888    70    13 |  288    866
    7 |   799    29    15    11     8    32   903    10   855    50    23 |  288    282
    8 |  2869    25    15    16    12    31  3343    11  2744    43    28 |  288   2360
    9 |  4642    27    16    15    31    38  2526    11  3622    49    29 |  288   3937
   10 |  5812    30    20     8    13    41  3120     X  5635    69    71 |  288   2605
   11 |  1153    42    23     9     9    14   806    12  1007    71    16 |  288    350
   12 |  1017    25    15    18    12    34   415    14  1005    48    33 |  288    392
   13 |   522    29    12    13    10    15   741    16   724    52    27 |  288    355
   14 |   734    34    12     8    17    20   651    16   545    81    22 |  288    322
   15 |   627    23    23    10    19    21   223    11   584    82    15 |  288    187
   16 |   720    32    16    12    10    28   458    10   782    55    31 |  288    400
   17 |  1590    29    24    11     7    23   602    11  1267    64    34 |  288    239
   18 |   803    34    19     7    10    22   427    15   922    49    34 |  288    229
   19 |   830    35    20     8     9    16   641     9   930    62    34 |  288    221
   20 |   551    21    20     9    10    25   333    15   576    60    56 |  288    259
   21 |   703    29    18    17     5    28   416    14   495    49    28 |  288    337
   22 |  2511    24    13     7    10    24  1106    13  2270    76    39 |  288    373
   23 |   395    32    20    13     9    28   347    23   450    64    25 |  288    193
   24 |  1349    39    32    12    16    35     -    11  1355    55    32 |  288   1225
   25 |   633    22    15    12    21    36   738    18   541    67    31 |  288    235
   26 |  1054    34    26    10    17    20     -    26  1111    54    22 |  288    449
   27 |   442    45    14    18     8    30   322     9   448     X    44 |  288    159
   28 |  2417    27    14    10     7    23   622    12  2576    65    25 |  288    261
   29 |   651    48    25    11    11    20   847    13   691    69    23 |  288    170
   31 |  1856    40    27    11    15    17  1819    12  1307    61    40 |  288    209
   32 |  1560    30    19    15    19    48   578     X  1400    67    52 |  288   1238
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    10    10     -     -    13     -     -    22 |  288  25352
 ADIS |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    19 |  276    >>>
 ALGO |     -    19    17     8     -     -     -     -     -    16    25 |  288     23
 AMC2 |     -    17    12     8     -     -     -    11     -    14    34 |  288     40
 ANKR |     -     -     -     -     8     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    44     -    14     9     -     -    14     -     -    25 |  288   7240
 ARTU |     -    23     -     8    10     -     -     9     -    18    16 |  288  18784
 ASPA |     -    25     -     X    11     -     -     -     -    28    27 |  280  21846
 AUCK |     -    32     -     8    16     -     -     -     -    26    58 |  288  11528
 BAKE |     -     -     -     8     9     -     -     -     -    34    16 |  288   5930
 BJCO |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288  11950
 BOGT |     -     -     -    17    17     -     -    19     -    35    17 |  288  26720
 BRAZ |     -    29     -     -    12     -     -     -     -    46    20 |  277  15199
 BRFT |     -    33     -    15    19     -     -    18     -    52     - |  288   3909
 BRMU |     -    29     -    14    14     -     -     -     -    27    44 |  252   3009
 BRUX |     -    12     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288    520
 CAS1 |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    33 |  237   3802
 CEDU |     -     -     -     8    10     -     -     -     -    24    15 |  288    >>>
 CGGN |     -     -     -     -    14     -     -    16     -     -     - |  288  25956
 CHPI |     -     -     -     9    13     -     -    14     -    71    27 |  288  16013
 CHUR |     -    23     -     8     -     -     -     -     -    13     - |  288   3092
 COCO |     -     -     -    22    34     -     -    19     -    22    28 |  288  13184
 CONT |     -     -    12     -     -     -     -     9     -     -     - |  281   2492
 CONZ |     -     -    29    18    33     -     -     -     -    59    41 |  287   3667
 CRO1 |     -     -    32     -    25     -     -    18     -    36     - |  288     44
 CUSV |     -     -     -    12    15     -     -     X     -     -    34 |  288  11666
 DAEJ |     -    23    14     -     -     -     -     -     -    44     - |  251    814
 DARW |     -     -     -    16    19     -     -    21     -    41    37 |  288   3609
 DAV1 |     -    49     -    13     9     -     -     -     -    19    25 |  288   3377
 DGAV |     -     -     -    14    17     -     -     -     -     -    81 |  240   7165
 DUBO |     -     -     -     7    12     -     -    12     -    29     - |  288  56233
 FAA1 |     -    30     -    17    27     -     -     -     -     -     - |  286  15320
 FRDN |     -     -     -     5     -     -     -     7     -     -     - |  288    >>>
 GLPS |     -     -     -    23    20     -     -    45     -    40    45 |  284  26449
 GLSV |     -    22     -     9     8     -     -     -     -    24     - |  288   5241
 GMSD |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   3847
 GODE |     -     -    11     -     7     -     -     -     -    19     - |  288    163
 GODZ |     -     -    14     8     -     -     -     -     -     -    19 |  276   6024
 GOLD |     -     -     -     8    10     -     -     -     -    21    17 |  288   3626
 GRAS |     -    17     -     -     7     -     -     -     -     -    20 |  288  20098
 GUAM |     -     -     -     -    23     -     -    25     -    58     - |  282  20428
 GUAT |     -    29     -    13    14     -     -     -     -    30    36 |  288   3710
 HARB |     -    30    26    16    15     -     -     -     -    32    29 |  288   1435
 HERS |     -    19    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 HOB2 |     -     X    35    18    10     -     -     -     -    27    33 |  288     75
 HOFN |     -    14     -     -     6     -     -     -     -    15     - |  288   2294
 HOLB |     -    27     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  264   5877
 HYDE |     -     -     -     7     9     -     -     -     -    46    23 |  288   4320
 IENG |     -    23    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 INVK |     -    26     -     -    11     -     -     -     -    78    21 |  288  11073
 IRKM |     -     -    16     -     -     -     -    12     -     -     - |  288    583
 ISPA |     -    45     -    14    12     -     -     -     -    42    19 |  267  26112
 JPLM |     -     -    20     -     -     -     -    15     -    29     - |  288   9049
 KARR |     -    36     -    17    12     -     -    19     -    58     - |  288   9023
 KERG |     -     -     -     8    10     -     -     -     -    18    43 |  276  11746
 KIRU |     -    24    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   6306
 KOKB |     -    21    13     -     -     -     -    10     -    32    22 |  288    112
 KOUR |     -    29    45    20    22     -     -     -     -     -    39 |  288     58
 KUUJ |     -     -     -    11     -     -     -    14     -     -    30 |  288   5253
 LAMA |     -    12     -     -     5     -     -     -     -     -    16 |  288   2142
 LPGS |     -     -     -    12    14     -     -     -     -    52    27 |  288    >>>
 MAC1 |     -    48     -    14    24     -     -    25     -   216    34 |  288   2197
 MAG0 |     -    16     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  287  12433
 MAS1 |     -    12    21    11    13     -     -    13     -    25     - |  288  14655
 MATE |     -     -    39    14    16     -     -     -     -    17     - |  288  29004
 MAW1 |     -     X     -     6     7     -     -     -     -    22    26 |  288   3767
 MCM4 |     -    25     -     -    10     -     -     -     -    19    22 |  288  13890
 METS |     -    28    11     -     9     -     -     -     -     -     - |  287    177
 MIZU |     -    20    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    357
 MKEA |     -    15     -     -     6     -     -     -     -    33    19 |  288  36354
 MORP |     -     -     -     -    14     -     -    16     -     -    28 |  288  20717
 NANO |     -    25     -     -    11     -     -     -     -    19    49 |  288   3857
 NICO |     -     -     -     7     8     -     -     -     -    24    25 |  276   2884
 NIST |     -    18    11     -     -     -     -     -     -     -    46 |  286     30
 NKLG |     -    28     -    12    15     -     -    18     -    40    25 |  288  14533
 NNOR |     -     -    24    13     -     -     -     -     -    38    24 |  288    324
 NRC1 |     -    12    12     -    10     -     -     -     -     -     X |  288     96
 NRIL |     -    25     -     7    12     -     -    13     -    15    15 |  288  21014
 NTUS |     -    27     -    19    22     -     -     -     -     -    60 |  287   3715
 NURK |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     -     - |  228    >>>
 NYA1 |     -    23    11     9     9     -     -     -     -    14    15 |  288  13750
 OHI2 |     -     -     -     -    11     -     -    13     -    25    46 |  287    >>>
 ONSA |     -    27     9     -    10     -     -     -     -     -    16 |  288     16
 PALV |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  276  12605
 PDEL |     -    22     -     -     8     -     -     9     -    26     - |  288   3328
 PENC |     -     -     -     7     -     -     -    10     -     -     - |  288   4116
 PERT |     -     -     -     -    12     -     -    14     -    29     - |  288    >>>
 PETS |     -     -     -     -     9     -     -    10     -     -    13 |  288  15119
 PIMO |     -     -     -    11    17     -     -    24     -    33     - |  288  20370
 POTS |     -     -     -     7     8     -     -     -     -    22     - |  288    >>>
 PRDS |     -     -     7     4     -     -     -     -     -     -    34 |  288    195
 PTBB |     -     8     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     44
 QAQ1 |     -     -    23    16     -     -     -    14     -    19     - |  288  12405
 RABT |     -    17     -     -     -     -     -     8     -    19    27 |  288  19354
 RESO |     -    17     -     -     7     -     -     -     -     -    45 |  288   9127
 REUN |     -    30     -     -    13     -     -     -     -    32    38 |  212   5275
 REYK |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    48 |  261   2238
 RIO2 |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    37     -     -    16     -     -     -     -     -    44 |  253  11449
 SCH2 |     -    27     -     5    10     -     -     -     -    23    26 |  288   5252
 SPT0 |     -    29    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 SSIA |     -    26     -     -     -     -     -    12     -    15     - |  288   8799
 STHL |     -    25     -    15    11     -     -    12     -     -     - |  288  29000
 SVTL |     -     -    14     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    285
 SYDN |     -    23    38    22     -     -     -     -     -     -    33 |  287    782
 SYOG |     -    25    14     X    12     -     -    21     -    16    21 |  288   1042
 THU3 |     -    19     8     -     9     -     -     -     -     9     - |  288   8124
 TIDB |     -     -    16     -     -     -     -    12     -    24     - |  288     31
 TLSE |     -    11     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   1613
 TOW2 |     -    25     -    13    16     -     -    15     -    22    47 |  288   6331
 TRO1 |     -    22     -     -     8     -     -    15     -    17     - |  288  11108
 TSKB |     -    25     -    12    12     -     -     -     -    16     - |  288   8735
 ULAB |     -     -     -     7     8     -     -     -     -    18     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    61     -     -    68     -     -     - |  242    >>>
 URUM |     -     -     -     8    13     -     -    17     -     -    17 |  288    >>>
 USN3 |     -    19    12     -     -     -     -     -     -    12     - |  288     20
 USUD |     -     -    17     -     -     -     -    13     -     -     - |  288     42
 VACS |     -     -     -    12     -     -     -    16     -     -     - |  288   7512
 VILL |     -     -    20     7    11     -     -     -     -    22     - |  288   4160
 WAB2 |     -    15     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    101
 WES2 |     -    17    17     -    14     -     -     -     -     -     - |  288    202
 WHIT |     -    15     X     9    10     -     -    16     -     -    38 |  288   4584
 WIND |     -     -     -     8     9     -     -     -     -    20     - |  288    >>>
 WSRT |     -    21     9     -     7     -     -     -     -    16    20 |  288     17
 WTZA |     -    13     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    460
 WTZR |     -    18    14     -    14     -     -     -     -    18    21 |  288     31
 YAKT |     -    58    30    16    17     -     -    20     -     -    16 |  288  10707
 YELL |     -     -    24     7    15     -     -     X     -    17    19 |  288     21
 YKRO |     -    25     -     9     -     -     -     -     -     -    36 |  288  24827
 YSSK |     -    16     -     8    10     -     -     9     -     -     - |  287  13676
 ZAMB |     -    22     -    14    16     -     -    13     -    22    25 |  288  26162
 ZECK |     -    18     -     9     7     -     -     -     -     -    20 |  288    112
 ZWE2 |     -    24     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1839    28    20    12    14    27  1258    17  1698    47    32 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   QAQ1  | 1764-3 21:30:00 |       -1260
esa |   QAQ1  | 1764-3 21:45:00 |        2453
jpl |   SYOG  | 1764-3 22:00:00 |         567



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     5.47     5.51     5.50     5.50   | 7.23e-14  7.49e-15  1.67e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     5.07     5.51     0.71     0.71   | 1.97e-11  6.04e-12  1.72e-12 |
 NRC1 |   288   285     1   288     5.47     5.51     5.50     5.50   | 3.44e-14  5.83e-15  1.30e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.33     5.51     5.50     5.50   | 3.52e-14  7.17e-15  2.74e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     5.47     5.51     5.50     5.50   | 4.99e-14  7.20e-15  2.61e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     4.94     5.51     5.50     5.50   | 3.60e-14  6.92e-15  2.35e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     4.65     5.51     0.49     0.49   | 4.52e-14  5.05e-15  7.73e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.47     5.51     5.50     5.50   | 4.24e-14  9.39e-15  2.47e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     4.73     5.51     5.50     5.50   | 4.33e-14  6.42e-15  3.97e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     5.47     5.51     5.50     5.50   | 2.92e-14  6.22e-15  1.74e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     4.02     5.51     5.50     5.50   | 4.41e-14  1.08e-14  3.08e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.86     5.51     5.50     5.50   | 4.16e-14  9.59e-15  2.24e-15 |
 PTBB |   287   287     0   287     5.19     5.49     5.48     5.48   | 3.63e-14  5.76e-15  4.01e-15 |
 NIST |   286   283     1   286     5.38     5.47     5.46     5.46   | 5.74e-14  8.57e-15  2.71e-15 |
 KOUR |   288   285     2   288     3.20     4.97     0.57     0.57   | 7.11e-14  1.53e-14  3.99e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.77     3.75     5.11     5.11   | 1.13e-13  1.35e-14  3.17e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.41     2.83     3.56     3.56   | 8.96e-14  1.23e-14  1.02e-14 |
 CRO1 |   288   285     1   288     2.33     2.64     5.50     5.50   | 1.13e-13  1.90e-14  4.75e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     2.21     2.39     0.69     0.69   | 3.74e-14  1.76e-14  2.21e-14 |
 TIDB |   288   288     0   288     2.06     2.07     3.72     3.72   | 1.08e-13  1.16e-14  3.95e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     1.99     1.93     1.07     1.07   | 6.42e-14  2.03e-14  5.48e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.45     1.02     0.07     0.07   | 3.34e-14  2.27e-14  1.62e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.43     0.14     0.28     0.28   | 6.75e-13  7.01e-14  2.60e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.52     0.13     0.55     0.55   | 3.84e-13  1.40e-13  6.45e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.48     0.11     0.07     0.07   | 3.97e-13  1.03e-13  2.76e-14 |
 PRDS |   288   287     1   288     0.47     0.11     0.06     0.06   | 2.95e-14  8.15e-15  4.74e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.38     0.07     0.78     0.78   | 4.69e-13  1.08e-13  2.37e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.41     0.06     0.09     0.09   | 5.35e-13  1.45e-13  9.89e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.44     0.06     0.39     0.39   | 5.06e-13  5.81e-14  9.99e-15 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.32     0.05     0.04     0.04   | 5.63e-13  1.95e-13  9.17e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.41     0.05     1.62     1.62   | 5.91e-13  6.55e-14  1.68e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.40     0.05     0.45     0.45   | 6.15e-13  5.66e-14  1.54e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.39     0.05     0.78     0.78   | 6.77e-13  7.86e-14  3.62e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.70     0.05     1.18     1.18   | 7.86e-14  1.79e-14  2.17e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.39     0.39   | 6.04e-13  5.74e-14  2.98e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.38     0.04     1.07     1.07   | 6.27e-13  6.00e-14  1.44e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.37     0.04     0.14     0.14   | 6.18e-13  6.14e-14  2.09e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.37     0.04     1.13     1.13   | 7.32e-13  6.88e-14  2.16e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.05     0.05   | 6.98e-13  8.04e-14  1.58e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.60     0.60   | 7.49e-13  7.47e-14  4.86e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.36     0.04     1.69     1.69   | 6.98e-13  7.75e-14  4.47e-14 |
 G06  |   288   287     0   288     0.33     0.04     0.30     0.30   | 4.70e-13  1.97e-13  3.57e-14 |
 G11  |   288   287     0   288     0.33     0.03     0.20     0.20   | 9.02e-13  7.98e-14  3.36e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.32     0.32   | 6.28e-13  7.29e-14  1.80e-14 |
 G32  |   288   285     2   288     1.01     0.03     0.33     0.33   | 2.44e-13  1.36e-13  1.75e-13 |
 METS |   287   287     0   106     0.12     0.02     0.01     0.01   | 8.87e-13  7.29e-14  1.39e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-14  7.10e-15  1.63e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G02  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.05e-13  6.67e-14  2.92e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.87e-13  1.78e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  5.11e-13  3.13e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.11e-13  4.01e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.47e-13  2.73e-13 |
 G13  |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.39e-13  3.71e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  9.05e-14  2.49e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  8.94e-14  1.89e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  9.86e-14  3.94e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.71e-13  1.53e-13 |
 G25  |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-14  4.30e-14  2.51e-14 |
 G26  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-13  6.55e-14  4.13e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-14  1.92e-14  9.53e-15 |
 HOFN |   288   236    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-12  8.67e-13  1.79e-13 |
 KIRU |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.75e-13  3.93e-13  8.89e-13 |
 MAC1 |   288   256     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  7.28e-13  1.44e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  1.51e-13  2.60e-14 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-14  5.45e-15  1.36e-15 |
 GOLD |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.33e-13  7.35e-13  2.03e-13 |
 LAMA |   286   232    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-11  2.72e-12  4.74e-13 |
 DAEJ |   251   251     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.91e-13  3.23e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.41e-13  1.82e-13  6.67e-14 |
 TLSE |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  8.08e-13  1.43e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-14  9.83e-15  1.17e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-13  4.14e-13  1.62e-13 |
 REYK |   261   204    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-12  9.90e-13  1.50e-13 |
 WES2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-14  5.75e-15  1.35e-14 |
 CONT |   281   230    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-13  5.67e-14  9.20e-14 |
 IRKM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-13  3.41e-14  2.57e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.03e-22  7.38e-20  2.81e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
