
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1767   Day: 1   MJD: 56614                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 121570    134   -1067     249     21     21     20    126    124    130    9.07
 emr |  2880     0 106782    398    1511    -227     17     16     19    136    142     98   11.72
 esa |  2880     0 122804     68   -1053    1197      9      8     10    136    149     96   23.72
 gfz |  2871     0 130170    313     -78    -244     11     10     13     72     60     92   18.79
 grg |  2880     0 132471   2066       4    -141     15     13     19    138    129    154   13.27
 mit |  2880     1 111610  28525      19     141     26     27     24    214    231    158    6.35
 igr |   288     0  44060    122    8501    -318     16     21     15     85     67     88    0.00
 jpl |   288     0  24717    336     430    -174     14     18     11    154    132    165   17.07
 ngs |    96     0   2969      0   -1068     270   1754   1754      0   3497   3497      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     7    40   -88    34    68     X    22    20  1064     - |
    2 |  -235  -191   226   -20   -55     X   -57    73  -870     - |
    3 |   -32  -141    60   -13   122   -89    16  -172 -5800     - |
    4 |   -34    83    46    -3   -36  -212     5    76 -2660     - |
    5 |   133    69   -51    62   -60  -229    25   157  -233     - |
    6 |   -33  -157    94   -81   123     X   -68  -124 -2118     - |
    7 |    96    81   -93    -6    30     X    37    54  1627     - |
    8 |   -31   -14   105    73  -142  -225    29   -58    -2     - |
    9 |   -87    18   126   -26  -147     X   -44    10 -3468     - |
   10 |   -79   -65   144    21   -38  -269   -33   -90 -6350     - |
   11 |    31   -50  -167    64   -12   505     4    58  3660     - |
   12 |   112   183  -135   -62   -72   356   -16   -45 -1072     - |
   13 |    15   135   -56   -66   216  -317   -43   -18  3324     - |
   14 |   -40    -4    16   -52   143  -115   -37   -92  3951     - |
   15 |   141   101    28  -106     9  -221    -6    83  -357     - |
   16 |    59   -98   125    53  -358   240    55   -61  2977     - |
   17 |   196    -1  -228   110     5   193    51   170 -2740     - |
   18 |   -69   -28   -68    29    38   303   -52    43  3756     - |
   19 |    66   -75    22    34   -59     X    58   -60    48     - |
   20 |   -51  -180   146    46   -80  -108    15     0  3709     - |
   21 |    18   -84   -31   -36    76   200    -7   -30  3637     - |
   22 |  -196  -292   205   -69   144    45   -34  -307 -2045     - |
   23 |    84   155  -251   -62   315    43   -20    48 -1144     - |
   24 |   -72   137   -77     1    41     9    -2   137  2069     - |
   25 |   -19    75   -92    40   -52   192    -6   115  1141     - |
   26 |   -41    88    77   -70   -93     X   -64    30 -4982     - |
   27 |  -118   102    -5     -     -     X    96     -  1540     - |
   28 |   -82     4   156    -7   -71  -276    36  -115  5279     - |
   29 |   288   133  -213    61  -115   150    33   176 -1030     - |
   31 |   127   197  -223   -19   171     X   -33   -43   770     - |
   32 |  -158  -201   191    70  -110   -88    55   -35 -3561     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -47   180  -173     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    95   -39     -     -     4   -90     -     - |
 ADIS |     -     -   241     -  -430     -   164     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -  -148   309     -     -     -     - |
 ALBH |     -    42     -    10   -52     -     -     -     -     - |
 ALGO |    -2    21     -  -102   141   -27    47     -     -     - |
 ALIC |  -245     -   -45    19   215    11   -66     -     -     - |
 ALRT |   -90     -    26   -58   133     -   -30   -28     -     - |
 AMC2 |     -     -     -   -37     -   108    41     -     -     - |
 ANKR |     -     -    41     -  -134     -    46    48     -     - |
 AREQ |     -    45     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |   -34     -   -55   -82   191     -   -11    36     -     - |
 ASPA |   295     -    39   185  -526     -   182     -     -     - |
 AUCK |   -68     -    10   139  -168     -     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -   -20   -65   128     -   -36     -     -     - |
 BAKO |   -15     -     -     7     -     X     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    -6    93  -136     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   -39    49     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -109     -    49    -9     -     -     -     -     -     - |
 BJNM |   -11     8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -    91   -40   146     -   -36  -194     -     - |
 BOR1 |  -223     -     -    69    55     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -206     -   -35   -46   270     -   -56     -     -     - |
 BREW |     -   -11     -     -   -34    91     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -    68    52    64     -   -33  -213     -     - |
 BRMU |  -129     -    14    83  -119   129    29     -     -     - |
 BRST |    41     -     -     -   -28     -    76     -     -     - |
 BRUX |    68     -     -   -71    54     -   -20     -     -     - |
 BUCU |     -     -    37     -   -67     -     -     -     -     - |
 CAS1 |    -5     -   157   110   -80   176    34  -332     -     - |
 CEDU |     -     -    32     -   364     -    24  -327     -     - |
 CGGN |   219     -     -  -106     -     -    11     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -31     -     -    30    35     -     - |
 CHTI |  -119     -    -1   175    91     -     -  -198     -     - |
 CHUM |     -     -     -   121   356     -     -  -410     -     - |
 CHUR |   -66   -13     3   -62   184     -    17     -     -     - |
 COCO |   121     -   -22    -1   113     -   -30  -121     -     - |
 CONZ |     -     -     -  -126   208   -67  -160     -     -     - |
 CRO1 |     -    50     -  -149   156    19   -21     -     -     - |
 CUSV |     -     -    26   -33     -     -    54     X     -     - |
 DAEJ |  -100   -35     -  -103   130   244   -91     -     -     - |
 DARW |   -51     -    70    20   -79  -100    17     -     -     - |
 DAV1 |  -170     -    17   -34   158   -53   -54     -     -     - |
 DGAR |   -40     -     -    62   -68     -     -     5     -     - |
 DGAV |     -     -    50   -63     -     -    86     -     -     - |
 DRAG |     -     -   -20    64     X  -113     -     -     -     - |
 DRAO |     5    16   -17    59   -70     -   -75     -     -     - |
 DUBO |  -137     -   -43     -   165     -  -103     -     -     - |
 FAA1 |  -231     -   118    -1   -51     -    79     -     -     - |
 FAIR |  -104    83     -   -64    87     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -    70     -     -     -   -77     -     - |
 FLIN |   -35     -   115     -     X     -     -  -141     -     - |
 FLRS |     -     -   -48    61     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -55     -    35    24   -70     -    15     8     -     - |
 GLSV |    73     -   -36   127  -178    24    43     -     -     - |
 GMSD |     -     -  -122    43     -   344     -     -     -     - |
 GODE |   -23   -87     -   -62   235  -122   -28     -     -     - |
 GOLD |   -96     -    21   -64   119     -   -87     -     -     - |
 GOPE |   120     -     -   -91    58   -24     -     -     -     - |
 GRAS |   -91     -    -7    53     -     -     5     -     -     - |
 GRAZ |    26     -     -    39   -15  -124    14     -     -     - |
 GUAM |   125     -     -   -61     X     -    59     -     -     - |
 GUAT |   -58     -   -17    -5   180  -209   -18     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -37   208  -114     -     -   -89     -     - |
 HARB |  -136     7    17   138   183  -289  -189  -143     -     - |
 HERS |   -11     X   118     -     -   -78    18  -129     -     - |
 HERT |     -     -   -71     -   127     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    99     -     -  -127    83     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -    -9    13     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    -5    18   -26     -     -     -     - |
 HOB2 |    14   -14    34   194  -137   168    31  -215     -     - |
 HOFN |  -211     -    64    39    31  -122   -48     -     -     - |
 HOLB |   -37     -     -   165  -106     -     -   -79     -     - |
 HOLM |   -65     -    25     X     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   183     -     -   -76   -16     -   -71     -     -     - |
 HYDE |   -28     -     3    63    34   183   -18  -152     -     - |
 IENG |     4    27     -     -     -   -55    27     -     -     - |
 INVK |  -128     -     -   -22   109     -   -32     8     -     - |
 IRKJ |     -     -    27  -126     X   272     -     -     -     - |
 IRKT |     -    23     -  -230    89   453     -     -     -     - |
 ISPA |    56     -    54   -32  -109     -    41    15     -     - |
 JOZ2 |     -     -   -42     -     9   137     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -170     -     -   150     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    27     -   -38    36   -13   -47     -     -     - |
 KARR |  -161     -   146    25   231     -   -78  -319     -     - |
 KELY |     -     -   108  -112     X     -     -   -29     -     - |
 KERG |  -216  -213   -51   107   273     -    20     -     -     - |
 KIRU |    38    28    -6   -30     3     -    34     -     -     - |
 KIT3 |     -     -  -106     -   189     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -45    27     -     -    58   280   -30  -142     -     - |
 KOSG |   -49     -     -    23     -     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -    21   196  -172     -     -  -115     -     - |
 KOUR |   -55     -   -39    -3    35   182     4     -     -     - |
 KUUJ |     -     -    93     -     -     -     -  -130     -     - |
 LAMA |   -54     -     -    45  -117   191     2     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    26     -   -46     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    68   -48     -    28     -   -29     -     -     - |
 MAC1 |   -92     -     -   153   -66   253    16  -163     -     - |
 MAG0 |    96     -    19  -113     -     -   -34    47     -     - |
 MAL2 |  -180     -    10   -56   185     -     4     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -61    86     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -28   -57     -   187  -125     -     -     -     - |
 MAS1 |  -181    -4    81     2   -21     -   -65     -     -     - |
 MAT1 |     -     -     -     -    26   -55     -     -     -     - |
 MATE |     -    58    28    98    50   -39    -3  -211     -     - |
 MAUI |     -     -     -    93  -132     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -23     -    73   145   -25   -10    -1  -226     -     - |
 MBAR |     -     -   -28     -   157     -     -   -83     -     - |
 MCIL |     -     -    50   179    21     -     -  -283     -     - |
 MCM4 |  -342     -     -  -112   393     -   -86     -     -     - |
 MDO1 |  -150   -47    45    57   -19     -  -133     -     -     - |
 MDVJ |   106     -   -61    -9    50     X     -     -     -     - |
 MEDI |     -    18     -     -     -   -33     -     -     -     - |
 METS |   -15     -     -   -41     -   143   -40     -     -     - |
 MIZU |    16   -23     -   -98     -   313    13     -     -     - |
 MKEA |     -     -   -30   -71   153     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    44     -   -77    -3     -     -     -     - |
 MONP |   -94     -    36     -     X     -     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -    97     -  -174     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -78   110     -     -     -     -     - |
 NANO |  -133     -   -54    30   146     -   -44     -     -     - |
 NICO |  -198     -     -    83   -16    70   -31     -     -     - |
 NIST |   -66    51     -     -     -     -    -1     -     -     - |
 NKLG |  -106     -   -39   109   196     -   -21  -160     -     - |
 NNOR |     -    16   -23     -   180  -320   -21     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -66   -52   197     -     -    -4     -     - |
 NRC1 |   -11    78     -   -45     3     X     3     -     -     - |
 NRIL |  -110     -   102     8   -27     -    32   -71     -     - |
 NRMD |  -104     -     -   182  -187     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -30     -    23   103  -270   223   116     -     -     - |
 NYA1 |   -84     -    72   -69    27     -   -83     -     -     - |
 NYAL |     -   -36     -  -160   302   -93  -290     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    62     -  -105     -    24    -5     -     - |
 ONSA |   -76    46     -   -17    26    21   141     -     -     - |
 OPMT |    -8    60     -   -73     -   119     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    14     -   -24     -    47     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     9   -12     -     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    74  -105     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -12     -    -6    86   224   105   -72  -293     -     - |
 PENC |   -85     -     -     -    58     -     -     -     -     - |
 PERT |     -  -139     -     -   122     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -    -9    68   -35     -     7   -35     -     - |
 POL2 |   -46     -     -   -39    87     -     -     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   -51     X   152     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    28     -   -50     -    61     -     -     - |
 PRDS |  -134     4     -    15     -   135     0     -     -     - |
 PTBB |    14    15   -13     -     -     -    32     -     -     - |
 QAQ1 |    -8    76     -    22   -93     -    70     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -179   254     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -21     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -   -37     8     -     -    35     -     - |
 RECF |     -     -     5    -6     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     2     -    70   -90     -     -   -47     -     -     - |
 REUN |  -342     -     -   165     -     -    34     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   -19    85  -124    24     -     -     - |
 RIGA |     -     -     -     -     -   236     -   -88     -     - |
 RIOP |   -75     -    25     4     -     -    -6     -     -     - |
 SAVO |     -     -    26   -32     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -71     -   107     2  -196   114    71     -     -     - |
 SCOR |     -     -    31     2   -12     -     -   -36     -     - |
 SFER |     -     0     4    47   -38   -74     -     -     -     - |
 SHAO |    -9     -     -   -24    70     -    47   -23     -     - |
 SOLA |     -     -   -29    37     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |    20    60     -     -   -36   -66    87     -     -     - |
 SSIA |  -253     -     -    95    38     -  -247     -     -     - |
 STHL |     -     -   -42   -27     -     -    23    88     -     - |
 STJO |     -    99     -   -58   -87    86    32    32     -     - |
 STR1 |     -   -70     -     -    61     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -27     -     -     -    19     -   -45     -     -     - |
 SUTM |     -  -103     -     -    91     -     -     -     -     - |
 SUWN |  -291  -136     -    66   186    81     -     -     -     - |
 SYDN |  -305     -   177     -     -  -238  -133     -     -     - |
 SYOG |  -129   -98  -100   -63   425    36   -76     -     -     - |
 THTI |     -  -109   -20    64   249     -    -3  -160     -     - |
 THU3 |   -33    92     -   -27   -21     -    19     -     -     - |
 TIDB |     -   -57     -   -89   183   -14  -118     -     -     - |
 TIXI |     -     -    26     -    42     -   -54   -68     -     - |
 TLSE |  -104   -53   -90   109   172  -103   -90     -     -     - |
 TNML |     -    17    63     -   -69  -123     -     -     -     - |
 TOW2 |  -125     -    99   128    54   147   -26  -307     -     - |
 TRO1 |  -128     -    69   -26   231     -   -50  -179     -     - |
 TSKB |  -140   -99     -   129     -     -  -157     -     -     - |
 UFPR |     -     -   -70    88     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -    83     -  -148     -   170     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -   111     -   -20   -86     -     - |
 URUM |     -     -   -42     -    75     -  -122     -     -     - |
 USN3 |   122     -     -     -  -125    91   129     -     -     - |
 USNO |     -  -306     -     -   370  -341     -     -     -     - |
 USUD |     -   -80     -    50     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     8    45   -35   -27    60     -   -29     -     -     - |
 WAB2 |     9     -     -    -5     -     2     8     -     -     - |
 WES2 |   -88   -68    -2   -26   129    66    -1     -     -     - |
 WHIT |   -66    73   -21   -45    80     -    -4     -     -     - |
 WILL |  -199    60     -    83   -34     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -90     -   161     -   -55     -     -     - |
 WROC |     -     -     -     -    10   -21     -     -     -     - |
 WSRT |    69    59     -   -34    -3  -108   -38     -     -     - |
 WTZA |    11     -     -     -     -   -16    12     -     -     - |
 WTZR |   -87     -     -   -15   113   -67   -69     -     -     - |
 YAKT |    -9    38    14   -37     -     -    10     -     -     - |
 YAR2 |     -     3     -    -2     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   -24    50     -     -     -     - |
 YELL |     -   113   -85  -153   211   121   -84     -     -     - |
 YIBL |     -     -    -5  -180   265     -     -     -     -     - |
 YKRO |    50     -    -2   -12     -     -    24   -10     -     - |
 YSSK |   108     -     -   -66     -     -    30    15     -     - |
 ZAMB |  -107     -    55  -106    97     -   -29    21     -     - |
 ZECK |     0     -   -48   -90   165   104   -76     -     -     - |
 ZIMM |  -154     -     -    95   -28     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    24    14     5    13     8     X    18     9   408     - | 2880    121
    2 |    22    12     7    10    12     X    16    15   457     - | 2880    206
    3 |    16    17     7    12    12    35    28    27  1958     - | 2880   1382
    4 |    20    13    10    11    11    23    16    15  2633     - | 2880    839
    5 |    20    17     9    15    11    17    27    26   594     - | 2880    369
    6 |    19    20     9    10    13     X    25    22  1843     - | 2880   1101
    7 |    18    12     5     5    12     X    14    12  1004     - | 2880    261
    8 |    15    13     7     8    13    31    14    16  2011     - | 2880   2297
    9 |    15    11     7     9    12     X    12     7  3928     - | 2880   3687
   10 |    30    21     4    15    15    25    21    17  3779     - | 2880   2041
   11 |    21    15     7    12    12    41    16    12   625     - | 2880    343
   12 |    17    17    12    10    17    25    16    11   702     - | 2880    397
   13 |    30    12     7     8    12    36    12    10   423     - | 2880    307
   14 |    27    19     7    11    14    16    18    17   374     - | 2880    255
   15 |    22    16     6     6    14    27    23    16   385     - | 2880    270
   16 |    14    18     9    10    15    21    17    13   831     - | 2880    422
   17 |    35    25     8     9    15    24    29    28  1857     - | 2880    289
   18 |    17    18     7    11    12    16    12    10   607     - | 2880    249
   19 |    16    17    14    13    11     X    21    12   574     - | 2880    245
   20 |    20    12     7     9    12    32    11     8   521     - | 2880    307
   21 |    14    16     7    12    17    20    13     9   981     - | 2880    275
   22 |    11    15     7    13    10    24    50    49  1211     - | 2880    201
   23 |    33    14     9    12    13    38    22    13   596     - | 2880    311
   24 |    27    23     6    10    16    27    26    23  3716     - | 2880   1201
   25 |    30    18     9    15    16    28    21    20   399     - | 2880    297
   26 |    18    20     7    12    14     X    14     8  1220     - | 2880    296
   27 |    13    22    12     -     -     X    26     -   417     - | 2654    142
   28 |    23    17     7    11    16    24    23    20  4324     - | 2880    752
   29 |    16    15    10     9    16    30    31    29   394     - | 2880    229
   31 |    20    19     8    12    17     X    14    10  1039     - | 2880    199
   32 |    14    18     7     9    11    30    15     9  1337     - | 2880   1139
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    16    17    30     -     -     -     -     - |  288  17939
 ABPO |     -     -    11    16     -     -     6    18     -     - |  288  26318
 ADIS |     -     -    11     -    19     -    15     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     -    16    34     -     -     -     - |  282   2432
 ALBH |     -    13     -    10    12     -     -     -     -     - |  288  11722
 ALGO |    25    19     -    17    25    32    35     -     -     - |  288     95
 ALIC |    17     -     8     9    15    19     9     -     -     - |  288   2858
 ALRT |    11     -     6     8    12     -     9     8     -     - |  288   7725
 AMC2 |     -     -     -     8     -    24    15     -     -     - |  286     60
 ANKR |     -     -     6     -    15     -    10     8     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    13     -     8     -     -     -     -     -     - |  239    >>>
 ARTU |    22     -     7    12    13     -     5     8     -     - |  288  18270
 ASPA |    28     -    11    18    29     -    18     -     -     - |  288  16770
 AUCK |    23     -     9    12    24     -     -     -     -     - |  288  10302
 BAKE |     -     -     6     7    12     -     6     -     -     - |  288   8435
 BAKO |    23     -     -    11     -     X     -     -     -     - |  281   3334
 BARH |     -     -    15    19    35     -     -     -     -     - |  288   3721
 BJCO |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288  11322
 BJFS |    12     -     4     5     -     -     -     -     -     - |  288  20737
 BJNM |    19    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     75
 BOGT |     -     -    15    19    26     -    10    17     -     - |  288  28524
 BOR1 |    13     -     -    13    13     -     -     -     -     - |  288  14546
 BRAZ |    24     -    13    17    26     -    25     -     -     - |  283  17763
 BREW |     -    10     -     -     8    10     -     -     -     - |  288     60
 BRFT |     -     -    15    18    31     -    18    19     -     - |  288   4263
 BRMU |    27     -    10    16    27    32    15     -     -     - |  288   3361
 BRST |    27     -     -     -    18     -    27     -     -     - |  287   1540
 BRUX |    16     -     -    10    10     -    15     -     -     - |  288    441
 BUCU |     -     -    13     -    22     -     -     -     -     - |  272   3988
 CAS1 |    16     -    10     8    12    43     6    12     -     - |  288   3645
 CEDU |     -     -     7     -    11     -     8     9     -     - |  288    >>>
 CGGN |    20     -     -     9     -     -     9     -     -     - |  288  26517
 CHPI |     -     -     -    16     -     -     5    18     -     - |  286  16851
 CHTI |    20     -    10     9    23     -     -    10     -     - |  288  16354
 CHUM |     -     -     -    12    17     -     -    10     -     - |  288  14923
 CHUR |    24    27    28    14    20     -    12     -     -     - |  287    >>>
 COCO |    39     -    15    21    28     -    11    17     -     - |  288  15426
 CONZ |     -     -     -    15    16    33    33     -     -     - |  288   4271
 CRO1 |     -    19     -    23    27    27    16     -     -     - |  288     67
 CUSV |     -     -     6     7     -     -     7     X     -     - |  288  12487
 DAEJ |    23    23     -     9    15    19    14     -     -     - |  288    876
 DARW |    35     -    12    19    39    29    16     -     -     - |  288   4534
 DAV1 |    24     -    10     8    17    35     9     -     -     - |  288   3065
 DGAR |    26     -     -    18    23     -     -    16     -     - |  288  30431
 DGAV |     -     -     9    12     -     -    10     -     -     - |  288  12752
 DRAG |     -     -     6     7     X    26     -     -     -     - |  285   4671
 DRAO |     9    10     7    10    14     -    12     -     -     - |  288  10456
 DUBO |    37     -    21     -    34     -    25     -     -     - |  281    >>>
 FAA1 |    16     -     9    12    20     -    20     -     -     - |  288  19430
 FAIR |    12    13     -    11    14     -     -     -     -     - |  288  15475
 FALK |     -     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288  11653
 FLIN |     9     -     6     -     X     -     -     8     -     - |  288    >>>
 FLRS |     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   4254
 GLPS |    19     -    11     9    15     -     7     9     -     - |  288  32353
 GLSV |    18     -     6     8    13    18     8     -     -     - |  288   5302
 GMSD |     -     -     9    11     -    27     -     -     -     - |  288   4494
 GODE |    31    33     -    22    26    32    20     -     -     - |  288     89
 GOLD |    17     -     8     7    14     -    16     -     -     - |  288   5659
 GOPE |    13     -     -     9    17    34     -     -     -     - |  288    817
 GRAS |    13     -     5     6     -     -     8     -     -     - |  288  15523
 GRAZ |    18     -     -    12    17    22    16     -     -     - |  288   3130
 GUAM |    19     -     -     9     X     -    20     -     -     - |  110   9547
 GUAT |    23     -    11    11    19    25    14     -     -     - |  288   3820
 GUUG |     -     -    15    18    29     -     -    16     -     - |  288   8930
 HARB |    17    23    10    12    17    27    25     8     -     - |  288   1289
 HERS |     9     X     7     -     -    22    18     7     -     - |  288     40
 HERT |     -     -    10     -    17     -     -     -     -     - |  288   3604
 HLFX |     -    14     -     -    12    18     -     -     -     - |  288   5752
 HNLC |     -     -     -    27    39     -     -     -     -     - |  255  12582
 HNPT |     -     -     -    19    22    34     -     -     -     - |  288   3469
 HOB2 |    33     8    11    11    17    22     9    12     -     - |  288     86
 HOFN |    20     -     7     9    17    23     9     -     -     - |  288   2582
 HOLB |    17     -     -    10    23     -     -     6     -     - |  288  11143
 HOLM |    27     -    10     X     -     -     -     -     -     - |  277  17906
 HRAO |    24     -     -    13    18     -    13     -     -     - |  288  30322
 HYDE |    12     -     7     8    21    26     6     9     -     - |  288   4936
 IENG |    28    21     -     -     -    13    17     -     -     - |  287     46
 INVK |    10     -     -     8    11     -    13     6     -     - |  288  10508
 IRKJ |     -     -     8     8     X    19     -     -     -     - |  256     51
 IRKT |     -    14     -    14    16    28     -     -     -     - |  288     70
 ISPA |    13     -    14    14    18     -     7    12     -     - |  288  31051
 JOZ2 |     -     -     8     -    16    25     -     -     -     - |  288   4375
 JOZE |     -    12     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    16     -    14    12    19    20     -     -     - |  288   6663
 KARR |    23     -    14    15    33     -     7    15     -     - |  288  10338
 KELY |     -     -    11    18     X     -     -    12     -     - |  288  10891
 KERG |    19    12    12    14    16     -    10     -     -     - |  288  10901
 KIRU |    21    15     6    11    17     -    11     -     -     - |  288   9654
 KIT3 |     -     -    13     -    24     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    12    11     -     -    17    21    18    13     -     - |  288    149
 KOSG |    17     -     -     8     -     -     -     -     -     - |   96   2997
 KOUC |     -     -    13    20    32     -     -    19     -     - |  288  14255
 KOUR |    29     -    14    17    28    32    14     -     -     - |  283     55
 KUUJ |     -     -     8     -     -     -     -    11     -     - |  288   6637
 LAMA |    18     -     -    10    18    30    11     -     -     - |  288   2244
 LHAZ |     -     -    16     -    29     -     -     -     -     - |  255    >>>
 LPGS |     -    20    14     -    21     -    55     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    20     -     -    10    15    22     6     8     -     - |  288   1988
 MAG0 |    10     -     6     8     -     -     4     7     -     - |  287  12510
 MAL2 |    18     -    12    13    26     -    22     -     -     - |  288  15165
 MANA |     -     -     -    19    28     -     -     -     -     - |  279  13417
 MAR6 |     -    19    10     -    18    19     -     -     -     - |  288   3453
 MAS1 |    16    31    14    10    23     -     8     -     -     - |  288  14670
 MAT1 |     -     -     -     -    12    26     -     -     -     - |  283    108
 MATE |     -    12     9    10    17    23     5     7     -     - |  288    105
 MAUI |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     - |  288  10203
 MAW1 |    15     -     9     9    17    20     5    13     -     - |  288   3669
 MBAR |     -     -    11     -    23     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     6    12    18     -     -     7     -     - |  288   6664
 MCM4 |    17     -     -     7    12     -    20     -     -     - |  288  10627
 MDO1 |    19    13    11    14    24     -    23     -     -     - |  288  40805
 MDVJ |    22     -     8    10    16     X     -     -     -     - |  288     48
 MEDI |     -     8     -     -     -    15     -     -     -     - |  286     43
 METS |    15     -     -     9     -    19     6     -     -     - |  287    197
 MIZU |    24    21     -     9     -    18    18     -     -     - |  288    716
 MKEA |     -     -     7    11    16     -     -     -     -     - |  288  38153
 MOBS |     -     -     9     -    14    18     -     -     -     - |  288   3282
 MONP |    36     -    14     -     X     -     -     -     -     - |  286   9076
 MQZG |     -     -    11     -    20     -     -     -     -     - |  287   8049
 NAIN |     -     -     -    13    18     -     -     -     -     - |  288  11263
 NANO |    16     -     9    12    15     -     8     -     -     - |  288   3850
 NICO |    13     -     -    11    17    25    10     -     -     - |  288   4284
 NIST |    15    12     -     -     -     -    51     -     -     - |  288     53
 NKLG |    24     -    17    21    26     -    18    11     -     - |  288  15236
 NNOR |     -    19    12     -    25    23    14     -     -     - |  288    301
 NOVM |     -     -     9    10    16     -     -    10     -     - |  288     63
 NRC1 |    29    19     -    16    22     X    18     -     -     - |  288     41
 NRIL |    13     -     6    11    14     -     7     9     -     - |  288  10290
 NRMD |    20     -     -    15    21     -     -     -     -     - |  288  12266
 NTUS |    25     -    11    16    23    26    10     -     -     - |  288   3237
 NYA1 |    18     -     5    10    12     -     5     -     -     - |  288  19440
 NYAL |     -    10     -     7    18    21    11     -     -     - |  288    494
 OHI2 |     -     -    10     -    16     -     9     9     -     - |  287    >>>
 ONSA |    12    21     -     9    22    20    10     -     -     - |  288     43
 OPMT |    19    23     -    14     -    18     -     -     -     - |  288     61
 OUS2 |     -     -     7     -    13     -    15     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     - |  288   8250
 PARC |     -     -     -    14    20     -     -     -     -     - |  287  13006
 PDEL |    21     -     7    10    12    24     7     8     -     - |  288   4437
 PENC |    11     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  287   4144
 PERT |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIMO |     -     -    17    21    30     -     8    13     -     - |  288  20617
 POL2 |    14     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  288  15420
 POLV |     -     -     -     5     X    14     -     -     -     - |  275   2587
 POTS |     -     -    22     -    40     -    26     -     -     - |  275    >>>
 PRDS |    13    15     -    16     -    15    14     -     -     - |  288     69
 PTBB |    21    27    12     -     -     -    16     -     -     - |  273     75
 QAQ1 |    13    14     -     9    16     -    13     -     -     - |  288  11406
 QIKI |     -     -     -    23    32     -     -     -     -     - |  283  10674
 QUIN |    12     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288  13896
 RABT |     -     -     -    15    24     -     -    13     -     - |  288  27893
 RECF |     -     -    11    14     -     -     -     -     -     - |  283  15374
 RESO |    17     -     7     8     -     -     7     -     -     - |  288  10714
 REUN |    36     -     -    17     -     -    21     -     -     - |  281  12255
 REYK |     -     -     -    13    24    35    16     -     -     - |  288   2858
 RIGA |     -     -     -     -     -    11     -     4     -     - |  285   4656
 RIOP |    23     -    10    10     -     -    10     -     -     - |  288  10512
 SAVO |     -     -    17    22     -     -     -     -     -     - |  267  14414
 SCH2 |    17     -    19    17    22    42    15     -     -     - |  288   6396
 SCOR |     -     -     8     8    14     -     -     9     -     - |  288   9832
 SFER |     -    17     9     9    16    19     -     -     -     - |  288     89
 SHAO |    16     -     -     9    14     -     8    10     -     - |  288  17303
 SOLA |     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288  10955
 SPT0 |    16    16     -     -    13    19    11     -     -     - |  288     96
 SSIA |    24     -     -    19    28     -    22     -     -     - |  288  13003
 STHL |     -     -    12    17     -     -     7    14     -     - |  288  30678
 STJO |     -    11     -     9    13    27     6    10     -     - |  288     50
 STR1 |     -    35     -     -    31     -     -     -     -     - |  280  28844
 SUTH |    12     -     -     -     9     -    18     -     -     - |  288  26166
 SUTM |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |    12    26     -     9    22    19     -     -     -     - |  288   5038
 SYDN |    25     -    15     -     -    31    32     -     -     - |  241    414
 SYOG |    17     9    10    10    15    18     9     -     -     - |  288    911
 THTI |     -    13     9    13    19     -     9    11     -     - |  288  19684
 THU3 |    11    10     -    10    19     -     8     -     -     - |  288   7106
 TIDB |     -    17     -    11    14    37     7     -     -     - |  288     57
 TIXI |     -     -    13     -    13     -    16    16     -     - |  284    >>>
 TLSE |    25    21     8     9    14    17     6     -     -     - |  288   2208
 TNML |     -    21    13     -    27    19     -     -     -     - |  288   1739
 TOW2 |    22     -    10    13    21    25     6    13     -     - |  288   5931
 TRO1 |    20     -     9    11    16     -    10     9     -     - |  288  17371
 TSKB |    23    15     -    11     -     -     9     -     -     - |  288  10496
 UFPR |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  287  15326
 ULAB |     -     -     8     -    15     -    14     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    16     -    12    12     -     - |  249    >>>
 URUM |     -     -    11     -    20     -    16     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    27     -     -     -    21    27    26     -     -     - |  288     62
 USNO |     -    40     -     -    27    33     -     -     -     - |  237     47
 USUD |     -    18     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     80
 VILL |    10    50    14    10    17     -    10     -     -     - |  288  25527
 WAB2 |    22     -     -     6     -    27    13     -     -     - |  288     50
 WES2 |    32    24    14    20    22    23    20     -     -     - |  288   4712
 WHIT |    16    12     6    12    11     -     8     -     -     - |  288  55432
 WILL |    18    17     -    11    14     -     -     -     -     - |  288  13368
 WIND |     -     -     9     -    17     -    14     -     -     - |  288    >>>
 WROC |     -     -     -     -     8    17     -     -     -     - |  283   2708
 WSRT |    23    18     -    33    22    26    20     -     -     - |  288     28
 WTZA |    16     -     -     -     -    23    11     -     -     - |  286    522
 WTZR |    21     -     -     9    18    25    13     -     -     - |  288     41
 YAKT |    22    12     7    12     -     -    10     -     -     - |  288   9853
 YAR2 |     -    17     -    11     -     -     -     -     -     - |  288  13313
 YARR |     -     -     -     -    13    27     -     -     -     - |  282   2964
 YELL |     -    11     6     9    10    15     5     -     -     - |  288     51
 YIBL |     -     -    10    11    23     -     -     -     -     - |  288  10860
 YKRO |    29     -    11    17     -     -    10    18     -     - |  288  24452
 YSSK |    20     -     -     9     -     -     6     7     -     - |  287  12815
 ZAMB |    25     -    11    13    23     -     8    11     -     - |  288  34041
 ZECK |    14     -     7     6    15    30     8     -     -     - |  288     72
 ZIMM |    10     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  288  13577
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    21    17     9    12    16    27    17    15  1755     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   SYDN  | 1767-1  4:00:00 |        -556
grg |   IRKJ  | 1767-1  0:40:00 |      157873
grg |   DRAG  | 1767-1  1:55:00 |     -146396
grg |   IRKJ  | 1767-1  2:55:00 |     -216376
grg |   DRAG  | 1767-1  3:40:00 |      146413
grg |   USNO  | 1767-1  4:55:00 |        -583
grg |   YEBE  | 1767-1  8:35:00 |     -263321
grg |   YEBE  | 1767-1  8:40:00 |       14931
grg |   POLV  | 1767-1  8:45:00 |         578
grg |   YEBE  | 1767-1  8:45:00 |       10368
grg |   YEBE  | 1767-1  8:50:00 |        7091
grg |   YEBE  | 1767-1  8:55:00 |        5205
grg |   YEBE  | 1767-1  9:00:00 |      175670
grg |   IRKJ  | 1767-1 11:15:00 |         830
grg |   DRAG  | 1767-1 12:25:00 |        -566
grg |   KOUR  | 1767-1 23:35:00 |         564
mit |      7  | 1767-1 12:58:30 |        -514



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MATE |   288   288     0   288     3.59     4.25     0.80     0.80   | 4.16e-14  7.77e-15  1.28e-14 |
 MDVJ |   288   286     1   288     3.87     4.25     4.25     4.25   | 4.01e-14  6.23e-15  2.58e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     3.71     4.25     4.25     4.25   | 3.76e-14  6.16e-15  1.87e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     4.18     4.25     4.25     4.25   | 5.11e-14  1.21e-14  2.51e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.27     4.25     4.25     4.25   | 3.95e-14  6.64e-15  1.85e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.63     4.25     4.25     4.25   | 4.15e-14  8.16e-15  4.02e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.44     4.25     0.62     0.62   | 3.60e-14  5.66e-15  2.11e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.19     4.25     4.25     4.25   | 8.51e-14  1.04e-14  2.82e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     3.37     4.25     1.06     1.06   | 2.45e-14  4.84e-15  1.99e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.79     4.25     4.25     4.25   | 3.56e-14  6.26e-15  1.04e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.17     4.25     4.25     4.25   | 4.54e-14  7.59e-15  3.65e-15 |
 IENG |   287   287     0   287     3.38     4.23     1.38     1.38   | 3.16e-14  9.29e-15  1.75e-15 |
 AMC2 |   286   286     0   286     3.71     4.21     4.22     4.22   | 4.07e-14  6.94e-15  1.93e-15 |
 USN3 |   288   286     1   288     2.95     4.21     4.25     4.25   | 6.30e-14  2.34e-14  4.43e-15 |
 MEDI |   286   283     1   286     3.23     4.20     0.65     0.65   | 5.43e-14  8.36e-15  1.91e-15 |
 SFER |   288   287     1   288     2.91     4.12     0.67     0.67   | 4.26e-14  7.45e-15  5.45e-15 |
 PTBB |   273   270     1   273     3.29     4.00     4.02     4.02   | 4.47e-14  7.09e-15  1.30e-15 |
 GODE |   288   287     0   288     2.54     3.15     1.86     1.86   | 6.48e-14  1.67e-14  9.56e-15 |
 ALGO |   288   282     2   288     2.53     3.14     1.26     1.26   | 6.33e-14  2.10e-14  6.44e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.46     2.97     2.97     2.97   | 3.33e-14  4.62e-15  3.72e-15 |
 IRKT |   288   285     2   288     2.29     2.56     2.55     2.55   | 4.57e-14  1.50e-14  5.81e-15 |
 IRKJ |   256   256     0   256     1.99     2.22     0.85     0.85   | 6.18e-14  1.09e-14  2.80e-15 |
 MAT1 |   283   283     0   283     2.10     2.19     3.72     3.72   | 1.29e-13  1.46e-14  1.23e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     2.09     2.15     1.00     1.00   | 7.33e-14  1.41e-14  3.50e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.65     1.33     0.30     0.30   | 2.98e-14  7.43e-15  5.31e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.62     1.29     1.21     1.21   | 1.00e-13  1.49e-14  2.54e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.61     1.27     4.25     4.25   | 9.32e-14  1.26e-14  9.59e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.57     1.21     4.25     4.25   | 9.58e-14  1.03e-14  1.72e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.49     1.08     2.08     2.08   | 1.10e-13  1.17e-14  3.59e-15 |
 USUD |   288   287     0   288     1.47     1.05     3.34     3.34   | 1.01e-13  1.27e-14  4.44e-15 |
 USNO |   237   237     0   237     1.22     0.89     0.47     0.47   | 6.22e-14  2.05e-14  4.57e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.19     0.69     0.19     0.19   | 5.43e-14  1.21e-14  3.13e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.20     0.26     4.25     4.25   | 6.30e-14  2.16e-14  1.03e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.49     0.12     0.02     0.02   | 2.47e-13  7.33e-14  1.91e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.29     0.07     0.93     0.93   | 8.18e-13  7.44e-14  3.07e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.57     0.07     0.93     0.93   | 2.11e-13  5.97e-14  1.76e-13 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.34     0.06     0.03     0.03   | 4.05e-14  6.33e-15  1.46e-15 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.34     0.06     0.04     0.04   | 4.18e-13  1.04e-13  6.87e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.33     0.05     0.43     0.43   | 3.78e-13  1.04e-13  3.35e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.03     0.03   | 4.14e-13  1.38e-13  2.75e-14 |
 WTZA |   286   286     0   286     0.26     0.03     0.45     0.45   | 4.86e-13  1.38e-13  7.36e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.24     0.24   | 4.62e-13  1.29e-13  5.93e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.37     0.37   | 5.86e-13  6.02e-14  1.87e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.29     0.02     1.48     1.48   | 5.73e-13  6.22e-14  1.84e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.29     0.02     1.29     1.29   | 6.04e-13  6.39e-14  2.13e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.43     0.43   | 6.36e-13  6.33e-14  2.77e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.38     0.38   | 6.27e-13  6.50e-14  1.34e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.73     0.73   | 6.45e-13  7.25e-14  4.84e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.90     0.02     0.77     0.77   | 5.34e-14  4.22e-14  3.04e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.00     1.00   | 6.33e-13  7.14e-14  1.93e-14 |
 G27  |   266   266     0   266     0.23     0.02     0.12     0.12   | 5.65e-14  1.95e-14  1.37e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.13     0.13   | 6.89e-13  6.84e-14  2.25e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.04     1.04   | 6.79e-13  6.77e-14  2.38e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.57     0.57   | 6.71e-13  7.36e-14  3.52e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.51     1.51   | 7.45e-13  7.95e-14  4.94e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.29     0.29   | 5.26e-13  1.78e-13  6.74e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.30     0.30   | 7.29e-13  7.92e-14  1.75e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.19     0.19   | 7.66e-13  6.58e-14  3.75e-14 |
 G22  |   288   287     0   288     0.29     0.01     0.06     0.06   | 7.09e-13  6.51e-14  2.08e-14 |
 G26  |   288   288     0    17     0.05     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-13  5.88e-14  2.56e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.05e-13  2.65e-13  7.43e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  4.18e-13  1.71e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  4.58e-13  1.87e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  3.51e-13  5.18e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.60e-13  2.12e-13 |
 G13  |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.35e-13  2.37e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  8.95e-14  3.33e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  1.02e-13  3.34e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.65e-13  8.70e-14  2.52e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.40e-13  8.01e-14 |
 GRAS |   288   240    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-11  9.40e-12  1.91e-12 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-13  3.58e-13  1.64e-13 |
 HOB2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.39e-14  1.03e-14  2.17e-15 |
 HOFN |   288   234    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  9.83e-13  2.03e-13 |
 KOUR |   283   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-14  9.95e-15  3.10e-15 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.17e-13  1.56e-14 |
 NNOR |   288   266    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.54e-12  4.24e-13  9.80e-14 |
 NYAL |   288   272     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  2.51e-13  4.72e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-14  1.03e-14  2.48e-15 |
 REYK |   109    64    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-11  4.04e-12         - |
 STR1 |   280   277     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-11  6.24e-12  1.86e-12 |
 SYDN |   241   241     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.84e-13  1.71e-13  5.26e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.76e-13  1.81e-13  1.23e-13 |
 TLSE |   288   263     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  7.10e-13  1.27e-13 |
 WHIT |   288   279    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  1.23e-12  2.48e-12 |
 WROC |   283   264     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  9.50e-13  3.02e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-14  4.37e-15  1.33e-15 |
 BRST |   287   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  7.51e-13  1.53e-13 |
 AJAC |   282     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.19e-22  4.09e-20  1.30e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AJAC      AJAC      ONSA |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
