
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1769   Day: 6   MJD: 56633                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 120831    124   -1273     289     17     17     17    140    147    119   11.85
 emr |  2880     0 106684     80    2686   -1150     16     16     16    165    175    103   13.05
 esa |  2880     0 122921    538   -1596    1914     10     10     10    149    169     72   22.42
 gfz |  2871     0 132113   3636     423   -1044     10      9     12     83     83     83   21.49
 grg |  2880     0 130936   4841     190    -201     16     15     20    146    133    168   12.32
 mit |  2880     0 110903  19096      98     104     24     24     24    231    253    132    7.05
 igr |   288     0  43174    377    1841   -1079     13     17     12     80     50     86    0.00
 jpl |   288     0  24961    920    3056    -961     16     18     15    122    122    122   11.81
 ngs |    96     0   2975      1   -1250     277   1898   1898      0   3443   3443      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -33    80  -156     X    88   292   -16   -28   931     - |
    2 |  -552  -530   503   273  -298     X   -34     X -3523     - |
    3 |    15  -134   122   -14    54  -208    -7   -72 -6873     - |
    4 |    13   168     0   -19    61  -389   -33    48   432     - |
    5 |   154   106    -8    30  -105  -380    54   206  -908     - |
    6 |    -1  -214   159   -67    57     X   -62    -7  -750     - |
    7 |    84   101   -62    -6   -76     X   -10   108 -1863     - |
    8 |   -70     5   155    62  -198  -228    21     7 -4588     - |
    9 |   -44    26   168   -54  -208     X   -17   115  -182     - |
   10 |   -48   -56   143   -73   181  -360   -31   -78 -2994     - |
   11 |    39    16  -136   105  -122   207    33   139  5653     - |
   12 |    98   231  -214   -73    87   166   -35   -60 -2938     - |
   13 |    79    91   -52   -59   220  -338   -39   -13  4068     - |
   14 |     6   -15   -29   -45   165   -31    -3   -72  2653     - |
   15 |   126    49   -99  -114   198     X   -33    64   157     - |
   16 |    31  -209   100    90  -179    65    13   -64  3064     - |
   17 |   197   175  -261   115  -137    47   106   113   -89     - |
   18 |    -3   -48   -99   127   -93   170    66    91  3076     - |
   19 |    11  -126   -84   -23    70   487    28   -81 -1814     - |
   20 |    -9  -262   157    15   111  -226    22   -88  2782     - |
   21 |   -39   -87     0    25   -15   188    42   -87  2621     - |
   22 |  -196  -266   217   -37    50   242    -1  -299 -3804     - |
   23 |   180   162  -179   -58   -39   207    19    57   111     - |
   24 |    19   240   -94    23   -11  -245    18   104  1703     - |
   25 |   -49   196   -77    -5   -73   102   -13    33  1853     - |
   26 |    31   131    24  -123     X     X   -63     X  -973     - |
   27 |  -235     1   110   -17     -    89    59    44   867     - |
   28 |  -123    51   102   -63    89  -153     8  -147  5295     - |
   29 |   267   121  -242    57   -94    57    17   180 -1211     - |
   31 |   132   200  -315   -76   105   466  -100   -63  -886     - |
   32 |   -81  -197   143    -6   121  -129     4  -111 -1883     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -89    55    64     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    74   -92     -     -    10    25     -     - |
 ADIS |     -     -   238     -  -432     -   201     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -   -53    93     -     -     -     - |
 ALBH |     -    89     -   -18  -148   127     -     -     -     - |
 ALGO |   -36   -28     -     4   160  -180  -281     -     -     - |
 ALIC |  -167     -    41    51   -12    17     -     -     -     - |
 ALRT |   -68     -    63   -34     3     -    -3     6     -     - |
 AMC2 |   -28     -    33    32     -    -4    29   -90     -     - |
 ANKR |     -     -   -45     -    83     -   -29     -     -     - |
 AREQ |   -24    79     -   -32     -    -8    18     -     -     - |
 ARTU |    31     -    76     1  -167     -    37    -3     -     - |
 ASPA |   -11     -   -38   103  -103     -   123     -     -     - |
 AUCK |  -210     -    63   214  -294     -     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    23   -94   122     -   -44     -     -     - |
 BAKO |  -135     -     -    74     -     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -36   152  -199     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   -37    38     -     -   -21     -     -     - |
 BJFS |  -114     -   111    22  -131     -     -     -     -     - |
 BJNM |   -44    40     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -    91   -83   150     -   -26  -178     -     - |
 BOR1 |  -166     -     -    94    -5     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -173     -   114     X   -47     -   -44     -     -     - |
 BREW |     -   -16     -     -    82  -112     -     -     -     - |
 BRFT |  -166     -   -10   110   126     -     7  -179     -     - |
 BRMU |  -100     -    -2    77   -20   101     0   -75     -     - |
 BRST |   -58     -   -48     -   157   -23   -84     -     -     - |
 BRUX |   -68     -     -  -135   302     -  -103     -     -     - |
 BUCU |     -     -    39     -     X    -7     -   -71     -     - |
 BZRG |     -     -     -     -   270  -472     -     -     -     - |
 CAS1 |  -148     -    16    61    19   -23    31     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -56     -   101     -     1     -     -     - |
 CGGN |   117     -     -   -65     -     -    61     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -16     -     -    49    29     -     - |
 CHPI |     -     -    16   -17     -     -   -26     X     -     - |
 CHTI |  -121     -   -82   125    47     -  -130     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -   -16    27     -     -     -     -     - |
 CHUR |    15    54    -3   -78   116     -     6   -49     -     - |
 CNMR |     -     -     -    49     -     -     -   -90     -     - |
 COCO |    85     -    30    80  -292     -    44    14     -     - |
 CONT |     -    31     -     -     -     -   -14   -34     -     - |
 CONZ |     -     -     -    53    35  -232   -47     -     -     - |
 CRO1 |     -     -     -   -70   389  -196   -69  -165     -     - |
 CUSV |     -     -    67   -70     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |   -60     -     -  -122    56   376   -66     -     -     - |
 DARW |  -140     -    28     7   100   -46   -13     -     -     - |
 DAV1 |  -123     -    48    54    60  -217    32     -     -     - |
 DGAR |   -73     -     -  -174   358     -     -    39     -     - |
 DGAV |     -     -    87   -91     -     -    24     -     -     - |
 DRAG |     -     -  -291   206   290    19     -   -78     -     - |
 DRAO |   -96    85   -44    20   -16     -    68    65     -     - |
 DUBO |   -56     -     3    19    16     -    35     -     -     - |
 FAA1 |  -333     -    44     3   236     -   -11     -     -     - |
 FAIR |     -    15     -  -123   179     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -    75     -     -     -  -136     -     - |
 FLIN |    17     -     2     -   -20     -     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -   -43    45     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |  -137     -    27    50   148     -   -44  -157     -     - |
 GLSV |   -44     -   -83   152   -61   -21    66     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -39    11     -    92   -13     -     -     - |
 GODE |    28    69     -   -56    39   -71     6     -     -     - |
 GOLD |  -101     -    69    16   -55     -   -27     -     -     - |
 GOPE |   -14     -     -   -97   283  -175     -     -     -     - |
 GRAS |  -121     -    -9    77     -     -    11     -     -     - |
 GRAZ |  -193     -     -    30   233  -175   -44     -     -     - |
 GUAT |  -151     -     3    48   211  -271   -24     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -35   176  -249     -    72     -     -     - |
 HARB |  -229   -43   -16     7   497     -  -277  -222     -     - |
 HERS |   136  -598   277     -     -    -3     -     -     -     - |
 HERT |     -     -    10     -   -19     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -   103     -     -  -147    67     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -    29   -51     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    54   -17  -139     -     -     -     - |
 HOB2 |  -104   -87   -52   100   -30   247   -48     -     -     - |
 HOFN |  -131     -   158    27  -112  -171     3     -     -     - |
 HOLB |  -261     -     -    75   121     -     -     -     -     - |
 HOLM |     1     -    71   -34     -     -     -   -74     -     - |
 HRAO |   162     -     -   -20  -114     -   -29     -     -     - |
 HYDE |   -87     -   -10    73    19   -76    25     -     -     - |
 IENG |    19    38     -     -     -  -102    20     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -10    11     -     -     6     -     - |
 INVK |   -19     -     -    38   -46     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   114    -1     X   101     -  -275     -     - |
 IRKT |     -   -60     -     7     X    89     -     -     -     - |
 ISPA |    -6     -   -14   -39   169     -     -   -72     -     - |
 JOZ2 |     -     -   -38     -    63     9     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -98     -     -   104     -     -     -     -     - |
 KARR |  -135     -    30    89   133     -   -37  -224     -     - |
 KELY |     -     -    -1     1     X     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -60    80    19  -126     -    67     -     -     - |
 KIRU |   -74    19   -23    15    69     -    -6     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -36     -    66     -    17     -     -     - |
 KOKB |   -89   -46     -     -   218     -   -19   -88     -     - |
 KOUC |     -     -   -41   110     -     -     -  -122     -     - |
 KOUR |   -54     -     X  -129   270     X   -82     -     -     - |
 LAMA |   -32     -     -     -     -    54     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    18     -   -34     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     3    25     -   -48     -   114     -     -     - |
 MAC1 |   -89     -     -   116  -151    59    41     -     -     - |
 MAG0 |    20     -    47   -64     -     -   -26     -     -     - |
 MAL2 |   -94     -    28    -3    45     -    -4     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -91   158     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    67   -46     -    41  -119     -    41     -     - |
 MATE |     -    -1   -27    30    15   -30   -40     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -   -34    59     -     -     -     -     - |
 MAW1 |  -110     -     3   113    55   108   -14  -222     -     - |
 MBAR |     -     -     -     -    23     -     -   -24     -     - |
 MCIL |     -     -   -68   -81   266     -  -102     -     -     - |
 MCM4 |  -188  -302     -     X   603     -   -73  -111     -     - |
 MDO1 |     -   -28    51   -36     X     -     -     -     -     - |
 MDVJ |   -11     -   -78   -64   361  -168     -     -     -     - |
 MEDI |     -    -4     -     -     -     7     -     -     -     - |
 METS |   -50     -     -    49     -   -64     4     -     -     - |
 MIZU |    48     7     -   -31     -     -    14     -     -     - |
 MKEA |     -     -    77     8  -153     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -26     -    47     0     -     -     -     - |
 MONP |   -53     -    60     -  -105    82     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -    53     -     -     -   -96     -     - |
 MQZG |     -     -    -6     -    11     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -14    25     -     -     -     -     - |
 NANO |  -135     -   -36    89    39     -    12     -     -     - |
 NICO |  -129     -    -2   201  -184   -72    49     -     -     - |
 NKLG |  -174     -     9   -34   370     -   -62  -167     -     - |
 NNOR |     -   -13   -21     -   134  -143     2     -     -     - |
 NOVM |     -     -    15     8   -41     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -43    57     -   -16    33   -42   -23     -     -     - |
 NRIL |  -122     -     X     X   166     -     X   -50     -     - |
 NRMD |  -128     -     -    71     -     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -    20   -21     X     X     -     -     -     - |
 NYA1 |   -22     -   132     2  -137     -  -196   -88     -     - |
 NYAL |     -   -11     -   -76   257  -199  -258     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    32     -   -51     -    17    -8     -     - |
 ONSA |  -261    -9     -    37   290  -162   100     -     -     - |
 OPMT |     1    39     -   -24     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    43     -   -79     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -54    94     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -22     -   -10    77    26     5     6  -128     -     - |
 PENC |   -70     -     -     -    67     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -39     -     -    42     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -26     -     -    76    48     -     - |
 PIMO |     -     -    27   -85   104     -     8    -5     -     - |
 POL2 |     3     -     -    22   -41     -     -     -     -     - |
 POLV |     -     -     -    38     X  -115     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -46     -    85     -    46     -     -     - |
 POVE |     -     -   -14    15     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -17    88     -   -44     -     0   290     -     -     - |
 PTBB |    14    47    18     -     -  -167    59     -     -     - |
 QAQ1 |     1    39     -   -74    95     -    41    -9     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -50    87     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -21     -    11     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -39     -     -    -7   139     -   -63   -94     -     - |
 RECF |     -     -   -19    20     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    29     -    48   -70     -     -   -31     -     -     - |
 REUN |  -136     -     -    75     -     -    21     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    26    30  -136    69     -     -     - |
 RIOP |   -78     -    41     X     -     -    56     -     -     - |
 SAVO |     -     -    27   -28     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -61    31     4   -85   242   -52   -13   -48     -     - |
 SCOR |     -     -     4   -51    93     -     -   -16     -     - |
 SFER |     -   -64   -54   -33   311  -151     -     -     -     - |
 SHAO |   -64     -     -   -63   267     -   -54  -101     -     - |
 SPT0 |  -122   -38     -     -   257  -173     -     -     -     - |
 SSIA |   -36     -     -    66    11     -   -58   -94     -     - |
 STHL |     -     -   -16   -20     -     -    61    67     -     - |
 STJO |     -    -4     -    23    37    -8    21   -72     -     - |
 STR1 |     -    11     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 SUTH |    15     -     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 SUTM |     -   -69     -     -    73     -     -     -     -     - |
 SUWN |  -161   -62     -    44    83   109     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -34     -    62     -   149     -     -     - |
 SYDN |   -44     -    45     -     -   -68   302     -     -     - |
 SYOG |   -92    33   -12    85   -70    -7     8     -     -     - |
 TCMS |     -     -     2     -    -3     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -  -102   -19   262     -     -   -43     -     - |
 THU3 |  -194   -24     -   -22   248     -   -57     -     -     - |
 TIDB |     -   -69     -  -100   347    32  -116  -124     -     - |
 TLSE |   -70    34   -23    18   257    -7   -48  -221     -     - |
 TOW2 |  -210     -    24   109   227    61   -43  -306     -     - |
 TRO1 |  -128     -   104     7   -80     -   -46     -     -     - |
 TSKB |  -111   -52     -    93     -     -     5     -     -     - |
 TWTF |   -23   -18     -  -136   211    94    -2     -     -     - |
 UFPR |     -     -  -111   116     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -28     -    50     -    67     -     -     - |
 UNSA |     -     -    41     -   -75     -  -136     -     -     - |
 URUM |     -     -    72     -     3     -    -3  -139     -     - |
 USN3 |    62     8     -     -   -68     -    43     -     -     - |
 USNO |    96    60     -     -  -158    70     -     -     -     - |
 USUD |     -    10     -    -6     -     -    19     -     -     - |
 VILL |   -92   -23   -47   -61   304     -   -58     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -   102     -     -  -107     -     - |
 WAB2 |    79     -     -   -43     -    -3    80     -     -     - |
 WES2 |  -100    42   -22    12    27    77    19     -     -     - |
 WHIT |    13    52    52    34  -101     -    22  -126     -     - |
 WILL |  -333    -4     -   107   138     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -18     -    33     -   -30     -     -     - |
 WROC |     -     -     -     -    17   -29     -     -     -     - |
 WSRT |    67   107     -  -164   139   -53   -48     -     -     - |
 WTZA |    33     -     -     -     -   -55    57     -     -     - |
 WTZR |  -165     -     -    76   127  -177  -146     -     -     - |
 WUHN |     -   -92   145    -5  -176    33    10     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -     6   -11     -     -     -     -     - |
 YAKT |  -260     -  -173   421     -     -  -171  -167     -     - |
 YAR2 |     -   137     -   -83     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -    53   -93     -     -     -     - |
 YEBE |     -    89     -     -   -94     -     -     -     -     - |
 YELL |   -63    37    41   -31     -     -   -53     -     -     - |
 YSSK |    16     -     -    -9     -     -    11     -     -     - |
 ZAMB |     -     -  -105     -   192     -  -156     -     -     - |
 ZECK |     -     -   -71     -   130     -  -141     -     -     - |
 ZIMM |  -170     -     -   130   -63     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    13    14     7     X    14    18    13    16   869     - | 2880    693
    2 |    17    16    12    11    14     X    11     X   905     - | 2880    174
    3 |    15    20     9     9    19    31    16    12  3449     - | 2880   1976
    4 |    18    16    10    11    18    24    13    16  2227     - | 2880    736
    5 |    15    12     8    10    13    21    27    25   489     - | 2880    260
    6 |    20    18    12    12    16     X    19     9  1581     - | 2880    518
    7 |    11    17     7    10    18     X    14    17  1343     - | 2880    259
    8 |    14    15     9     7    16    21    11    15  3630     - | 2880   3051
    9 |    15    13     9     7    16     X    16    16  5399     - | 2880   3725
   10 |    14    13     7    10    13    30    15    16  4029     - | 2880   1949
   11 |    14    16     7     9    16    38    20    17   918     - | 2880    429
   12 |    13    12    10     5    13    25    13    20   727     - | 2880    361
   13 |    20    24     9     9    15    20    15    17   689     - | 2880    318
   14 |    21    16    10     5    17    29    17    16   619     - | 2880    268
   15 |    29    15    12     7    14     X    20    24   894     - | 2880    233
   16 |    17    20     8    10    17    29    13    13   485     - | 2880    434
   17 |    16    25     7    10    12    18    18    18   597     - | 2880    307
   18 |    14    12     7     7    13    13    17    14   430     - | 2880    221
   19 |    16    14     8     9    19    30    13    12  1196     - | 2880    201
   20 |    21    14     7     9    12    23    15    15   820     - | 2880    267
   21 |    29    11     8     7    14    17    12    15   457     - | 2880    255
   22 |    15    14     8     5    10    21    37    35  1767     - | 2880    342
   23 |    13    12    11     7    15    31    11    18   331     - | 2880    193
   24 |    13    20    16     9    13    25    24    26  1379     - | 2880   1229
   25 |    11    20    11     8    12    21    16    12   370     - | 2880    206
   26 |    27    16    22    18     X     X    25     X  1380     - | 2846    487
   27 |    15    19     6     8     -    27    17    11   676     - | 2880    192
   28 |    19    18    11    10    15    18    17    19  3160     - | 2880    698
   29 |    18    16     6     8    13    21    24    24   827     - | 2880    233
   31 |    14    17    11     8    21    17    11    15  1494     - | 2880    225
   32 |    13    13    11    13    15    29    15    18  2212     - | 2880   1364
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    19    26    30     -     -     -     -     - |  288   6883
 ABPO |     -     -    19    24     -     -     9    21     -     - |  288  23913
 ADIS |     -     -     9     -    17     -    18     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     -    12    21     -     -     -     - |  283   2406
 ALBH |     -     9     -     8    12    23     -     -     -     - |  288   9161
 ALGO |     9     8     -    12    12    21    26     -     -     - |  288     76
 ALIC |    12     -     8    10    21    32     -     -     -     - |  288   2874
 ALRT |     9     -     9    10    13     -     8    14     -     - |  288   6873
 AMC2 |    14     -     8     9     -    29     7    13     -     - |  288     11
 ANKR |     -     -     7     -    12     -    11     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    19    13     -    14     -    27    10     -     -     - |  288   4169
 ARTU |    12     -     5     8    15     -     5    12     -     - |  288  15570
 ASPA |    31     -    14    18    30     -    14     -     -     - |  288  24293
 AUCK |    19     -    11    14    26     -     -     -     -     - |  288   8582
 BAKE |     -     -     6    13    20     -     5     -     -     - |  288   6479
 BAKO |    18     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3365
 BARH |     -     -     7    11    20     -     -     -     -     - |  288   3664
 BJCO |     -     -    11    12     -     -    11     -     -     - |  288  10924
 BJFS |    15     -     8     7    13     -     -     -     -     - |  288  26294
 BJNM |    15    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     50
 BOGT |     -     -     9    10    21     -     7    11     -     - |  288  20915
 BOR1 |    12     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  288  14216
 BRAZ |    22     -    10     X    21     -    16     -     -     - |  260  10339
 BREW |     -    10     -     -    11    18     -     -     -     - |  288     25
 BRFT |    24     -    17    16    27     -    12    14     -     - |  288   4366
 BRMU |    12     -     9     9    16    23    18     8     -     - |  288   3271
 BRST |    17     -     8     -    31    18    13     -     -     - |  288   1911
 BRUX |    14     -     -     8    11     -    12     -     -     - |  288    587
 BUCU |     -     -     7     -     X    18     -    10     -     - |  288   4169
 BZRG |     -     -     -     -    14    25     -     -     -     - |  279   3865
 CAS1 |    17     -     9    11    16    20     9     -     -     - |  288   3386
 CEDU |     -     -     9     -    16     -    13     -     -     - |  288    >>>
 CGGN |    31     -     -    17     -     -    12     -     -     - |  262  19539
 CHAN |     -     -     -     5     -     -     5     8     -     - |  288   7791
 CHPI |     -     -     9     9     -     -    10     X     -     - |  281  10959
 CHTI |    28     -    12    14    23     -    12     -     -     - |  288  18655
 CHUM |     -     -     -     9    16     -     -     -     -     - |  288  13901
 CHUR |    18     7     7    10    20     -     5    16     -     - |  288  10032
 CNMR |     -     -     -    10     -     -     -    18     -     - |  288   8883
 COCO |    25     -    11    12    17     -     7    11     -     - |  288  15273
 CONT |     -    10     -     -     -     -    14    11     -     - |  288     54
 CONZ |     -     -     -    18    27    29    27     -     -     - |  286   2567
 CRO1 |     -     -     -    26    30    28    18    19     -     - |  285     47
 CUSV |     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288  11130
 DAEJ |    14     -     -    11    13    20    17     -     -     - |  287    647
 DARW |    28     -    13    17    36    37    15     -     -     - |  288   3766
 DAV1 |    22     -     9    11    18    29     8     -     -     - |  288   2652
 DGAR |    35     -     -    25    25     -     -    24     -     - |  288  28043
 DGAV |     -     -    20    21     -     -    14     -     -     - |  287  12150
 DRAG |     -     -     8     8    19    21     -    12     -     - |  287   3906
 DRAO |     7     8     7     7     9     -    11    13     -     - |  288   8281
 DUBO |    14     -     6     8    13     -     5     -     -     - |  288   3019
 FAA1 |    26     -    14    19    26     -    15     -     -     - |  288  19488
 FAIR |     -    11     -    14    18     -     -     -     -     - |  288   8638
 FALK |     -     -     -     8     -     -     -    15     -     - |  288  10013
 FLIN |     7     -     6     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 FLRS |     -     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288   2958
 GLPS |    15     -     8    10    14     -     8     9     -     - |  288  21632
 GLSV |    12     -     6     9    14    24     8     -     -     - |  288   2007
 GMSD |     -     -     9     9     -    33     9     -     -     - |  288   4889
 GODE |    15    22     -    16    15    17    20     -     -     - |  288     63
 GOLD |    18     -    13    18    18     -    12     -     -     - |  288   3927
 GOPE |    12     -     -    10    21    48     -     -     -     - |  288    542
 GRAS |    11     -     6     8     -     -     7     -     -     - |  288  22942
 GRAZ |    20     -     -    11    22    21    12     -     -     - |  288   2960
 GUAT |    21     -    10    12    18    19     8     -     -     - |  288   3246
 GUUG |     -     -    13    13    29     -    10     -     -     - |  288   8949
 HARB |    16    12    11    11    25     -    18    14     -     - |  288    933
 HERS |    15    17     9     -     -    20     -     -     -     - |  288     17
 HERT |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  288   4116
 HLFX |     -    12     -     -    14    22     -     -     -     - |  288   4713
 HNLC |     -     -     -    23    40     -     -     -     -     - |  218  11598
 HNPT |     -     -     -    16    27    34     -     -     -     - |  288   4043
 HOB2 |    29    15    11    11    20    30     8     -     -     - |  288     18
 HOFN |    19     -    11    11    17    21    12     -     -     - |  288   2051
 HOLB |    17     -     -     7    22     -     -     -     -     - |  288   8876
 HOLM |    10     -     7    10     -     -     -    16     -     - |  288  10386
 HRAO |    32     -     -    28    29     -    27     -     -     - |  284  24381
 HYDE |    13     -     8     9    13    23     8     -     -     - |  288   4917
 IENG |    12    13     -     -     -    18    17     -     -     - |  288     84
 IISC |     -     -     -    12    21     -     -    14     -     - |  288  28579
 INVK |     9     -     -     8    17     -     -     -     -     - |  288   8028
 IRKJ |     -     -     7     7     X    22     -     9     -     - |  288     52
 IRKT |     -     9     -     8     X    26     -     -     -     - |  288     85
 ISPA |    20     -    10    11    18     -     -    14     -     - |  288  22892
 JOZ2 |     -     -     6     -    11    22     -     -     -     - |  288   4859
 JOZE |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    15     -    10    11    30     -     7    13     -     - |  288  12392
 KELY |     -     -     6     6     X     -     -     -     -     - |  277   7740
 KERG |     -    34    20    24    32     -    13     -     -     - |  288   9423
 KIRU |    12    14     8     8    16     -     7     -     -     - |  288   7292
 KIT3 |     -     -    14     -    26     -    13     -     -     - |  286    >>>
 KOKB |    27    14     -     -    21     -    17    15     -     - |  288     56
 KOUC |     -     -     9    12     -     -     -    16     -     - |  288   9555
 KOUR |    21     -     X    14    24     X    17     -     -     - |  287     28
 LAMA |     9     -     -     -     -    14     -     -     -     - |  287   3096
 LHAZ |     -     -    26     -    47     -     -     -     -     - |  250    >>>
 LPGS |     -    29    18     -    29     -    20     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    15     -     -     7    13    16     9     -     -     - |  288   2748
 MAG0 |    11     -     7     7     -     -    10     -     -     - |  287  10171
 MAL2 |    30     -    10    12    28     -    12     -     -     - |  288  11965
 MANA |     -     -     -    17    30     -     -     -     -     - |  281  12312
 MAR6 |     -    17     7     -    17    16     -    10     -     - |  288   1902
 MATE |     -     8     6    10    10    15     6     -     -     - |  288   5076
 MAUI |     -     -     -     9    16     -     -     -     -     - |  287  11491
 MAW1 |    23     -    10    11    21    33     8    17     -     - |  288   3088
 MBAR |     -     -     -     -    12     -     -    13     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    14    14    32     -    10     -     -     - |  288   6812
 MCM4 |    20    14     -     X    38     -    13    32     -     - |  285  10013
 MDO1 |     -    24    10    15     X     -     -     -     -     - |  288  10932
 MDVJ |     7     -     8     8    11    26     -     -     -     - |  288     21
 MEDI |     -     9     -     -     -    17     -     -     -     - |  288     29
 METS |     8     -     -     6     -    14     8     -     -     - |  287    139
 MIZU |    15    23     -     9     -     -    13     -     -     - |  288    482
 MKEA |     -     -     9    13    18     -     -     -     -     - |  288  27835
 MOBS |     -     -     9     -    11    24     -     -     -     - |  288   3769
 MONP |    31     -     9     -    21    28     -     -     -     - |  286   6392
 MORP |     -     -     -     6     -     -     -    11     -     - |  288  24754
 MQZG |     -     -     9     -    17     -     -     -     -     - |  288   8887
 NAIN |     -     -     -     8    14     -     -     -     -     - |  288   8813
 NANO |    10     -     7     6    11     -     6     -     -     - |  288   4170
 NICO |    26     -    14    16    28    28    10     -     -     - |  288   2574
 NKLG |    19     -    12    13    28     -    15    20     -     - |  288  12477
 NNOR |     -    29    14     -    21    23    14     -     -     - |  288    379
 NOVM |     -     -     6     7    14     -     -     -     -     - |  288     18
 NRC1 |    10     8     -    11    17    21    18     -     -     - |  288     12
 NRIL |    14     -     X     X    10     -     X    16     -     - |  222  14033
 NRMD |    23     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  237  10469
 NTUS |     -     -     8     8     X     X     -     -     -     - |  102   3293
 NYA1 |    16     -     7    10    12     -     6    15     -     - |  288  16049
 NYAL |     -    12     -     9    13    16     8     -     -     - |  288    338
 OHI2 |     -     -     9     -    18     -    11    12     -     - |  287    >>>
 ONSA |    12    18     -     7    16    23     6     -     -     - |  288     14
 OPMT |     9    12     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     24
 OUS2 |     -     -     8     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     6    11     -     -     -     -     - |  206   9088
 PDEL |    14     -     9    14    25    32     8    12     -     - |  288   3562
 PENC |    10     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4385
 PERT |     -    22     -     -    23     -     -     -     -     - |  269    >>>
 PETS |     -     -     -     7     -     -    15    13     -     - |  288  13094
 PIMO |     -     -     9    10    18     -     6    14     -     - |  288  20259
 POL2 |    12     -     -     7    11     -     -     -     -     - |  288  12034
 POLV |     -     -     -     9     X    27     -     -     -     - |  285   2824
 POTS |     -     -     6     -    11     -     8     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    11    12     -     -     -     -     -     - |  288  10135
 PRDS |    16    14     -    10     -    26    15     -     -     - |  288    106
 PTBB |    15    22    11     -     -    18    11     -     -     - |  288     28
 QAQ1 |    11     9     -    10    14     -     8    14     -     - |  288   7927
 QIKI |     -     -     -     7    13     -     -     -     -     - |  263   8803
 QUIN |     9     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288  11024
 RABT |    16     -     -    10    17     -    14    10     -     - |  288  14391
 RECF |     -     -    11    12     -     -     -     -     -     - |  286  10597
 RESO |    18     -     7    10     -     -    15     -     -     - |  288  13310
 REUN |    20     -     -    11     -     -    15     -     -     - |  288   9313
 REYK |     -     -     -    12    25    26     9     -     -     - |  288   2149
 RIOP |    14     -     7     X     -     -    12     -     -     - |  288   6705
 SAVO |     -     -    15    15     -     -     -     -     -     - |  275   9881
 SCH2 |    22     9     8    11    16    39     9    18     -     - |  288   6548
 SCOR |     -     -     9     8    11     -     -    16     -     - |  288   7341
 SFER |     -    15     7    11    12    24     -     -     -     - |  288     71
 SHAO |    14     -     -     7    20     -     9    11     -     - |  288  13294
 SPT0 |    11     9     -     -    14    16     -     -     -     - |  288     27
 SSIA |    20     -     -    11    21     -    14    15     -     - |  288  11437
 STHL |     -     -    18    20     -     -    12    20     -     - |  288  21110
 STJO |     -    13     -    16    25    31    10    20     -     - |  288     93
 STR1 |     -    28     -     -    29     -     -     -     -     - |  287  26970
 SUTH |    15     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288  21420
 SUTM |     -    14     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |    16    21     -     8    18    23     -     -     -     - |  288   3468
 SVTL |     -     -     5     -     8     -    10     -     -     - |  288     13
 SYDN |    11     -     7     -     -    20    15     -     -     - |  286    779
 SYOG |    19    10     7    10    18    26     9     -     -     - |  288    753
 TCMS |     -     -    12     -    22     -     -     -     -     - |  287  54509
 THTI |     -     -    14    17    29     -     -    23     -     - |  288  25804
 THU3 |     9     8     -     9    19     -     8     -     -     - |  288   6808
 TIDB |     -    17     -    11    21    28    10    17     -     - |  288     25
 TLSE |    19    19     8    11    22    21     6    10     -     - |  288   1851
 TOW2 |    27     -    14    16    30    31     9    19     -     - |  288   5497
 TRO1 |    19     -     7     9    16     -     8     -     -     - |  288  15390
 TSKB |    20    14     -    12     -     -     9     -     -     - |  288  10076
 TWTF |    10    14     -    11    23    22    13     -     -     - |  288     63
 UFPR |     -     -    10    10     -     -     -     -     -     - |  288  10369
 ULAB |     -     -     9     -    16     -    12     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -    30     -    54     -    23     -     -     - |   62    >>>
 URUM |     -     -     9     -    13     -     9    12     -     - |  288    >>>
 USN3 |    13    11     -     -    14     -    20     -     -     - |  288     17
 USNO |    35    35     -     -    23    22     -     -     -     - |  288     36
 USUD |     -    17     -    10     -     -    13     -     -     - |  288     42
 VILL |     8    28     9    12    21     -     9     -     -     - |  288   2458
 VNDP |     -     -     -     -    10     -     -    10     -     - |  287  11750
 WAB2 |    14     -     -     8     -    15    15     -     -     - |  288     27
 WES2 |    13    12     7    11    15    20    18     -     -     - |  288   4799
 WHIT |    19    27     8    10    18     -     8    16     -     - |  288  85455
 WILL |    15    12     -     6    12     -     -     -     -     - |  288   8242
 WIND |     -     -    13     -    24     -    21     -     -     - |  287    >>>
 WROC |     -     -     -     -    13    22     -     -     -     - |  281   2230
 WSRT |    10     7     -     9    14    12     9     -     -     - |  288     10
 WTZA |    11     -     -     -     -    19    14     -     -     - |  287    630
 WTZR |    17     -     -     8    20    21    14     -     -     - |  288     21
 WUHN |     -    14    12    11    19    29    10     -     -     - |  288   2966
 XMIS |     -     -     -    10    17     -     -     -     -     - |  288   2648
 YAKT |    17     -    10    13     -     -     8    14     -     - |  288   8509
 YAR2 |     -    20     -    12     -     -     -     -     -     - |  288  12335
 YARR |     -     -     -     -    13    22     -     -     -     - |  284   3078
 YEBE |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     - |  287     66
 YELL |    16    14     7    12     -     -     6     -     -     - |  288     20
 YSSK |    11     -     -     6     -     -     9     -     -     - |  287  10711
 ZAMB |     -     -     7     -    14     -    14     -     -     - |  288    >>>
 ZECK |     -     -    10     -    18     -    11     -     -     - |  288    >>>
 ZIMM |     9     -     -     7     9     -     -     -     -     - |  288  13714
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    16    10    10    17    24    14    16  1899     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   KOUR  | 1769-6  1:35:00 |         919
esa |   DRAG  | 1769-6  4:45:00 |         505
esa |   CHPI  | 1769-6 23:55:00 |        1151
gfz |   YAKT  | 1769-6  1:35:00 |        -739
gfz |   BRAZ  | 1769-6  1:45:00 |       -1180
gfz |   MCM4  | 1769-6  5:50:00 |       -1557
grg |   MDO1  | 1769-6  1:20:00 |        2791
grg |   ALBH  | 1769-6  1:45:00 |     -154035
grg |   ALBH  | 1769-6  1:50:00 |      154295
grg |   IRKJ  | 1769-6  2:10:00 |        1122
grg |   NTUS  | 1769-6  8:45:00 |     -162906
grg |   IRKJ  | 1769-6 11:50:00 |        2606
grg |   IRKT  | 1769-6 16:10:00 |     -177845
grg |   IRKT  | 1769-6 16:35:00 |      177304
jpl |   CHPI  | 1769-6  0:40:00 |        1136
jpl |   MCM4  | 1769-6 22:55:00 |        3801
mit |      7  | 1769-6  0:01:00 |        -806
mit |      7  | 1769-6  1:14:00 |         700
mit |      7  | 1769-6  1:16:00 |        -669
mit |   KOUR  | 1769-6  1:55:00 |        -570
mit |      7  | 1769-6  2:27:00 |         673
mit |      7  | 1769-6  2:31:30 |        -700
mit |      7  | 1769-6  2:36:30 |         657
mit |     22  | 1769-6  3:37:00 |        -792
mit |     22  | 1769-6  3:38:30 |         663
mit |   KOUR  | 1769-6 23:05:00 |         535



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.10     4.21     4.22     4.22   | 3.27e-14  6.68e-15  1.12e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     4.16     4.21     4.22     4.22   | 4.08e-14  4.84e-15  1.88e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.17     4.21     4.22     4.22   | 2.40e-14  3.45e-15  1.23e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.04     4.21     4.22     4.22   | 3.63e-14  6.16e-15  1.32e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.55     4.21     4.22     4.22   | 3.15e-14  4.19e-15  2.77e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     3.71     4.21     4.22     4.22   | 3.95e-14  5.23e-15  2.24e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     3.18     4.21     0.74     0.74   | 3.46e-14  6.74e-15  6.67e-15 |
 SPT0 |   288   287     1   288     3.91     4.21     4.22     4.22   | 3.75e-14  6.58e-15  2.48e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.15     4.21     4.22     4.22   | 4.10e-14  8.90e-15  1.52e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.84     4.21     0.70     0.70   | 3.03e-14  4.25e-15  2.70e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.17     4.21     4.22     4.22   | 4.57e-14  5.31e-15  1.22e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     3.92     4.21     1.25     1.25   | 2.22e-14  3.88e-15  2.76e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     3.49     4.21     0.70     0.70   | 6.82e-14  8.04e-15  3.65e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.15     4.21     4.22     4.22   | 3.37e-14  4.26e-15  2.26e-15 |
 BJNM |   288   286     1   288     3.37     4.21     4.22     4.22   | 4.84e-14  5.89e-15  5.62e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.92     4.17     1.43     1.43   | 2.89e-14  8.95e-15  4.63e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     2.69     3.61     1.95     1.95   | 4.22e-14  1.07e-14  5.17e-15 |
 KOUR |   287   287     0   287     2.56     3.27     0.57     0.57   | 5.72e-14  1.24e-14  2.14e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     2.56     3.26     1.02     1.02   | 3.35e-14  9.15e-15  3.06e-15 |
 IRKT |   288   287     1   288     2.54     3.22     2.80     2.80   | 3.97e-14  7.84e-15  2.37e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     2.19     2.39     0.84     0.84   | 5.35e-14  2.30e-14  5.12e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.99     1.97     0.35     0.35   | 3.35e-14  7.97e-15  5.10e-15 |
 NOVM |   288   288     1   202     1.54     1.70     0.77     0.77   | 5.34e-14  6.74e-15  1.56e-15 |
 TWTF |   288   288     1   101     1.04     1.47     1.48     1.48   | 3.92e-14  6.87e-15  3.02e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.68     1.41     4.22     4.22   | 8.80e-14  1.07e-14  3.91e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     1.67     1.38     0.58     0.58   | 6.06e-14  9.79e-15  4.74e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     1.65     1.36     4.22     4.22   | 1.24e-13  1.02e-14  1.86e-15 |
 CRO1 |   285   285     0   285     1.64     1.36     1.73     1.73   | 1.24e-13  2.32e-14  4.28e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.55     1.19     2.13     2.13   | 1.21e-13  1.15e-14  2.88e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.54     1.19     3.43     3.43   | 1.12e-13  1.36e-14  2.89e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.34     0.89     0.21     0.21   | 5.81e-14  1.89e-14  6.34e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.27     0.80     3.66     3.66   | 3.72e-14  7.27e-15  1.44e-15 |
 YEBE |   287   284     1   287     1.18     0.69     4.20     4.20   | 9.76e-14  1.08e-14  6.28e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.01     0.51     1.55     1.55   | 2.65e-14  4.71e-15  1.32e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.52     0.13     0.02     0.02   | 2.62e-13  7.15e-14  3.95e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.42     0.09     0.04     0.04   | 4.56e-14  6.87e-15  2.90e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.31     0.08     0.96     0.96   | 7.16e-13  6.45e-14  1.86e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.59     0.07     0.94     0.94   | 2.10e-13  6.58e-14  2.16e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.35     0.06     0.04     0.04   | 3.84e-13  1.01e-13  6.45e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.34     0.06     0.43     0.43   | 4.36e-13  1.35e-13  6.62e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.03     0.03   | 4.50e-13  1.15e-13  2.63e-14 |
 G26  |   283   279     2   283     0.79     0.04     0.03     0.03   | 1.67e-12  5.20e-13  3.53e-13 |
 WTZA |   287   287     0   287     0.27     0.04     0.58     0.58   | 5.17e-13  1.16e-13  4.18e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.16     0.16   | 5.09e-14  2.23e-14  2.16e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.37     0.37   | 5.83e-13  6.56e-14  2.23e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.24     0.03     0.02     0.02   | 7.77e-13  6.32e-14  1.25e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.03     1.26     1.26   | 5.21e-13  6.09e-14  1.47e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.30     0.03     1.50     1.50   | 5.84e-13  5.22e-14  1.58e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.29     0.02     0.43     0.43   | 6.27e-13  6.92e-14  1.78e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.38     0.38   | 6.98e-13  6.13e-14  2.00e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.73     0.73   | 6.77e-13  8.37e-14  4.61e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.01     1.01   | 7.38e-13  7.09e-14  2.12e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.13     0.13   | 7.02e-13  6.16e-14  1.59e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.04     1.04   | 6.26e-13  6.57e-14  2.58e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.57     0.57   | 6.02e-13  7.22e-14  1.13e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.52     1.52   | 6.57e-13  7.70e-14  3.27e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.29     0.29   | 5.62e-13  1.40e-13  6.71e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.19     0.19   | 7.84e-13  7.50e-14  6.17e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.31     0.31   | 6.39e-13  7.32e-14  5.26e-14 |
 G22  |   288   282     5   288     0.30     0.01     0.06     0.06   | 7.93e-13  9.76e-14  2.37e-14 |
 CHUR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-13  4.08e-13  4.34e-13 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  2.54e-13  5.65e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  5.23e-13  3.09e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-13  1.35e-13  6.04e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  5.53e-13  4.38e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  3.41e-13  5.53e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  3.45e-13  9.29e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.88e-13  8.63e-14  2.64e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.31e-13  9.09e-14  3.43e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-13  7.98e-14  2.25e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-13  9.97e-14  2.44e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.89e-13  1.32e-13 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.07e-14  1.89e-14  2.80e-14 |
 GLSV |   288   235    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  7.39e-13  1.31e-13 |
 GRAS |   288   261    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-11  6.10e-12  1.29e-12 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-13  2.34e-13  1.09e-13 |
 HOFN |   288   245    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  9.12e-13  2.03e-13 |
 MAC1 |   288   249    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  1.02e-12  1.72e-13 |
 MATE |   288    39   177     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-10  1.17e-11  1.58e-12 |
 NNOR |   288   257    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  3.58e-13  6.29e-14 |
 NYAL |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.83e-13  1.41e-13  2.54e-14 |
 REYK |   288   249    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.12e-12  8.79e-13  2.03e-13 |
 STR1 |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-11  6.04e-12  2.35e-12 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-13  1.91e-13  6.95e-14 |
 SYOG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-13  2.30e-13  8.45e-14 |
 TLSE |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  7.79e-13  1.91e-13 |
 WROC |   281   252    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  1.03e-12  2.91e-13 |
 XMIS |   288   221    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-11  2.14e-12  5.15e-13 |
 ZECK |   288    37   179     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-05  1.87e-06  2.54e-07 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-14  3.96e-15  8.36e-16 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-13  3.15e-13  2.57e-13 |
 G01  |   288   178    57     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-11  1.63e-12  2.76e-13 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  7.77e-13  2.04e-13 |
 AJAC |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DUBO |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.34e-13  1.29e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-14  6.44e-15  1.16e-14 |
 MONP |   286   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  6.18e-13  1.91e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.17e-22  3.04e-20  1.11e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AJAC      AJAC      WTZR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
