
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1770   Day: 1   MJD: 56635                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     226    -316   2012   2012      0   4346   4346      0    0.00
 cod |   288     0  29190     72    -413    -664     23     27     21    135    129    138   12.15
 emr |   288     0  21865    357     612    -172     17     20     16    122     87    141   18.27
 esa |   288     0  30787    283   -1735    3708     11     12     11    102    156     68   28.68
 gfz |   288     0  35756    609     603    -190     14     14     14     88     82     90   23.34
 iga |    96     0   2976      5     226    -311     27     27      0     75     75      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     224    -319   1651   1651      0   3488   3488      0    0.00
 jpl |   288     0  24148      8    3245   -1081     17     17     17    151    184    128   17.56
 ngs |    96     0   2976      0     225    -316   1847   1847      0   3750   3750      0    0.00
 usn |   288     0  29119    433     394   -1778     42     65     28    142    173    128    0.00
 whu |   288     0  30561   1005    4039   -7591     61     47     65    331    216    367    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   600     0   -45   -38     X   -81  -456   106   677  -155  -516 |
    2 |    43  -417  -345   447   267   -58   376  -438  -311   254   332 |
    3 | -2647    47    18    32   -23   -11  5606   -74 -2769  -124  -191 |
    4 | -2088     7    63   -46   -10     2 -3955    18 -2684   112   -42 |
    5 |  -125   141    84  -182    26   -21  1583    78  -155   260  -281 |
    6 |  2423    76    30    11  -107    23  1979    40   396   -80  -184 |
    7 |  3257    78    75  -165   -22    -8  1004   167  2339     5  -235 |
    8 |-11560   -52    14     8    97    -2-11178  -120 -7893    -2    31 |
    9 | -6253   -52   -32     6    25   -33 -3560    26 -5705   -84  -147 |
   10 | -5666   -18   -12   154   -29   -32 -4055  -189 -4991  -230  -242 |
   11 |  3602    94     7  -151    13   -26   -48   158  3763    56   -91 |
   12 |  -430   130    58   -65  -135    35  1854   142  -381    93  -305 |
   13 |  2650   117   -53   -68   -19    -1  1480   109  2776    92  -135 |
   14 |  3211    85     1    38   -70    -3  1919   -29  3107   175  -107 |
   15 |  1000   183    -1  -112   -76   -19   337   157   824   266  -332 |
   16 |  4108    10    10    16    35    -4  1358   -89  3703  -137    11 |
   17 | -5069   229    98  -306     5   -54 -3022   232 -4301   113  -282 |
   18 |  3465    96   -57   -91    50   -60   862    75  3450    98   -42 |
   19 |   694    13     8    79   -88     7  1158   -28   534  -207  -109 |
   20 |  3233    42   -33    51   -49   -91   415   -13  3281  -208  -204 |
   21 |  1833   -12    60    66   -66    62   794   -75  1849    23   -84 |
   22 | -1818   -98    14   253   -14    63  -564  -340 -1493  -290   -81 |
   23 |  -367   131    50  -189   -77   -24   320   268  -210   116   -53 |
   24 |  2732    25   -54   -81    52     7     -   103  1283   177  -221 |
   25 |  2477    43    -7   -29   -62     2     -   108  2194   -45  -299 |
   26 | -2015    95    37   -38  -132    40 -1807   132 -2355   162    20 |
   27 |  1597   -48   -87   140    73   292  1422  -202  1498     X     X |
   28 |  8823   -89    32   157   -24     7  3872  -196  8085  -174  -103 |
   29 | -3082   229    19  -289   -14   -32 -1337   312 -2636   171  -194 |
   31 | -3458   152   188  -231   -52    63  -626   145 -2497    80  -221 |
   32 | -1186   -50     2    79    13   -39  4252  -113 -1394  -205  -191 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -59     -     -    78     -     -    40 |
 ADIS |     -     -     -    15   -19     -     -     -     -     -  1641 |
 ALGO |     -    99  -179    76     -     -     -     -     -    70    32 |
 ALIC |     -   -39     -   -19    44     -     -     -     -   -20  -240 |
 ALRT |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -   -20    78 |
 AMC2 |     -   -11    31   -12     -     -     -    -5     -    15   124 |
 ANKR |     -     -     -     -   -82     -     -   109     -     -     - |
 AREQ |     -    -7     -   112   -47     -     -  -116     -     -    84 |
 ARTU |     -     -     -    70  -116     -     -    45     -    38    60 |
 ASPA |     -     -     -  -104   128     -     -     -     -  -140  -181 |
 BAKE |     -     -     -    24   -29     -     -     -     -   -86    50 |
 BJCO |     -     -     -   -57    70     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -25  -124     -     -   204     -   -85    47 |
 BRAZ |     -  -131     -     -    68     -     -     -     -   -32  -146 |
 BRFT |     -   -58     -    40    58     -     -   -94     -    -9     - |
 BRMU |     -   -33     -   -32    80     -     -   -36     -   -39   -66 |
 BRST |     -   -55     -    23     -     -     -     -     -     -   -74 |
 BRUX |     -   122     -     -   -64     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -68     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -    19    66     -     -  -118     -   101   -32 |
 CGGN |     -     -     -     -  -104     -     -   139     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -    33   -68     -     -    40     -     -    21 |
 CHPI |     -     -     -    36   -60     -     -    23     -    42    49 |
 CHTI |     -   -23     -    43     -     -     -   -48     -     -  -242 |
 CHUR |     -    43     -    36     -     -     -   -87     -     6     - |
 COCO |     -    28     -    12   -29     -     -     -     -    57  -155 |
 CONT |     -     -     2     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 CONZ |     -     -  -148     -   116     -     -     -     -  -116  1077 |
 CRO1 |     -     -   202     -  -224     -     -    88     -    54     - |
 DAEJ |     -    55   -36     -     -     -     -     -     -   109     - |
 DARW |     -   -80     -    21    17     -     -     -     -  -115  -133 |
 DAV1 |     -   -99     -    -3    55     -     -     -     -   -32  -279 |
 DGAV |     -     -     -     3   -41     -     -    48     -     -    20 |
 DUBO |     -     -     -    38   -46     -     -     -     -   -38     - |
 FAA1 |     -  -170     -   224    25     -     -  -236     -     -     - |
 GLPS |     -   -61     -    55    35     -     -   -90     -   -92   157 |
 GMSD |     -     -     -   -49    60     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    66     -    94   -47     -     -  -136     -   -76    56 |
 GRAS |     -    67     -     -    32     -     -   -90     -     -   -79 |
 GRAZ |     -   -66     -     -    34     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -   -68     -   -18    56     -     -     -     -    -5  -237 |
 GUUG |     -     -     -  -154   189     -     -     -     -   -52  -148 |
 HARB |     -  -107  -155   149     -     -     -     -     -   -37   -21 |
 HERS |     -    39   -26     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    28   -40    40   121     -     -  -202     -   166   -18 |
 HRAO |     -     -    11     -    -9     -     -     -     -   255     - |
 HYDE |     -     -     -   -25    74     -     -   -58     -     2  -153 |
 IENG |     -    36   -24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -37     -     -    19     -     -     -     -  -107   128 |
 IRKM |     -     -    94     -     -     -     -   -98     -     -     - |
 KARR |     -  -162     -    48    28     -     -     -     -  -184     - |
 KERG |     -     -     -   -18    23     -     -     -     -    95   -96 |
 KIRU |     -    62   -38     1    -4     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -70    86     -     -     -     -   164     - |
 KOKB |     -     3     8     -     -     -     -   -10     -   -20    37 |
 KOUR |     -   -60    19     X    15     -     -     -     -     -    85 |
 LHAZ |     -     -     -    22   -27     -     -     -     -   122    -3 |
 LPGS |     -     -     -     8   -10     -     -     -     -   -69    49 |
 MAC1 |     -   -93     -   -66   122     -     -     -     -   -11   -93 |
 MAG0 |     -    83     -     -   -43     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -14     -    50   -52     -     -     -     -     -   -51 |
 MAR6 |     -     -   -81     -     -     -     -    85     -     -     - |
 MATE |     -     -  -148     -   116     -     -     -     -    57     - |
 MAW1 |     -   -13     -    11   104     -     -  -147     -    87   -98 |
 MCIL |     -     -     -   -69    85     -     -     -     -  -192  -152 |
 MCM4 |     -  -421     -     -     X     -     -   291     -  -484 -1396 |
 METS |     -    42   -55     -    21     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    83     8   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 MOBK |     -     -     -   -12     -     -     -    19     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -    52     -     -   -69     -     -    61 |
 NANO |     -   -18     -   -41    60     -     -     -     -   -53  -138 |
 NICO |     -  -239     -   -27   158     -     -     -     -  -206  1411 |
 NIST |     -     9    -6     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 NKLG |     -  -238     -    56    56     -     -     -     -   -65   -83 |
 NNOR |     -     -   -14     9     -     -     -     -     -    48   -21 |
 NRC1 |     -    78   -56     -     3     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -    51     -    42   -98     -     -    29     -     1    18 |
 NURK |     -     -     -   -79    97     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   472  -314     -     -     -     -     -     -   446   492 |
 NYAL |     -     -    54     -     -     -     -   -56     -   -50     - |
 ONSA |     -     -   123     -   -97     -     -     -     -     -    34 |
 OUS2 |     -     -     -   -51    63     -     -     -     -   -88     - |
 PALM |     -     -     -    37     -     -     -   -60     -     -     - |
 PDEL |     -    29     -     -    71     -     -  -114     -    16     - |
 PETS |     -     -     -    49   -16     -     -   -58     -     -    74 |
 PIMO |     -     -     -    10     9     -     -   -28     -   -32    76 |
 POTS |     -     -     -   -34    42     -     -     -     -   168     - |
 PRDS |     -  -157   366  -143     -     -     -     -     -     -  -162 |
 PTBB |     -    21   -14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -    32   -30     -     -     -    16     -    34     - |
 RESO |     -    39     -     -   -20     -     -     -     -     -    56 |
 REUN |     -  -237     -    28    93     -     -     -     -  -250  -275 |
 REYK |     -     -     -    32   -39     -     -     -     -     -  1038 |
 RIO2 |     -     -     -   -67    82     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -167     -     -    87     -     -     -     -     -  -202 |
 SCH2 |     -    -1     -    69   -73     -     -   -11     -    30    65 |
 SHAO |     -     -     -     -   -39     -     -    52     -    63     - |
 SPT0 |     -   248  -165     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -   -30     -     -     -     -     -    21     -    40     - |
 STHL |     -  -106     -   -19   -10     -     -   118     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -  -134     -     -   177     -   211    56 |
 SVTL |     -     -   197  -125     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -272   181     -     -     -     -     -     -     -  -345 |
 SYOG |     -   -36   -92     8    86     -     -     -     -   -15  -125 |
 THU3 |     -   -78    32     -   -71     -     -   116     -   -30     - |
 TIDB |     -     -   109     -   -85     -     -     -     -    34     - |
 TIXI |     -     -     -     4   -47     -     -    55     -  -114    39 |
 TOW2 |     -   -54     -    44   157     -     -  -244     -    26  -161 |
 TSKB |     -  -211     -     -   110     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    25   -17     -     -     -     -     -     -    51   216 |
 ULAB |     -     -     -   -69    85     -     -     -     -   -78    68 |
 UNSA |     -     -     -     -   -67     -     -    89     -     -   174 |
 URUM |     -     -     -    91    15     -     -  -168     -     -    92 |
 USN3 |     -  -528   351     -     -     -     -     -     -  -484     - |
 USUD |     -     -   -24     -     -     -     -    25     -     -     - |
 VILL |     -    77     5    39   -91     -     -     -     -   -38     - |
 WAB2 |     -    90   -60     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -  -114   -26   175  -119     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    22     X   -22   -65     -     -   105     -    -6    24 |
 WIND |     -     -     -     6    -8     -     -     -     -   -30     - |
 WSRT |     -   340   255     -  -376     -     -     -     -   183   233 |
 WTZA |     -    78   -52     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   193  -128     -     -     -     -     -     -   159  1267 |
 WUHN |     -     -     -    25   -31     -     -     -     -     -  -271 |
 XMIS |     -     -     -     -   102     -     -  -135     -     -  -123 |
 YAKT |     -     -    38  -124     -     -     -   155     -     -    25 |
 YELL |     -     -  -401   133   105     -     -    70     -   -14   205 |
 YSSK |     -     -     -     -   -92     -     -   122     -     -     - |
 ZAMB |     -    43     -    46     X     -     -  -101     -   -33    58 |
 ZECK |     -     -     -    15   -18     -     -     -     -     -   158 |
 ZWE2 |     -    86     -     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  1244    26    21    21     X    27  1010    12  1132    91    94 |  288    869
    2 |   379    22    22     7    18    26   522    16   586    69    49 |  288    217
    3 |  3349    20    21    12    11    17  2391    15  3288    50    50 |  288   1297
    4 |  2822    31    13     9    16    36  2194    18  2702   116    41 |  288    450
    5 |   595    33    11     8    17    17   615    21   543    44    29 |  288    307
    6 |  2020    28    15    10     7    18  1237    16  2738    62    48 |  288    558
    7 |   818    29    21     8    20    40   897    17  1081    51    46 |  288    279
    8 |  5007    37    16    17    10    21  4390    22  4204    29    35 |  288   3181
    9 |  4736    37    10    12    10    29  3573    20  4578    35    35 |  288   2408
   10 |  3757    16    12    17    17    22  3352    17  3833    68    35 |  288   2725
   11 |   694    18    18    15     7    18   342    11   804    65    41 |  288    390
   12 |  1632    22    32    12    11    30  1067    20  1003    55    29 |  288    453
   13 |   408    28    15     9     9    25   859    14   469    41    42 |  288    282
   14 |   742    14    19    15    10    46  1075    13   772    38    76 |  288    231
   15 |   608    20    30     6    24    31   332    17   474   114    66 |  288    251
   16 |   910    29    20    11    12    22   530    15   715    56    42 |  288    394
   17 |  1717    25    12    17    17    16  1979    18  1400    62    41 |  288    414
   18 |   822    39    11     9    29    17   698    17   729    74    36 |  288    236
   19 |   437    21    12     9     9    17   721    15   380    53    42 |  288    230
   20 |   335    14    29    12    11    12   317    12   442    66    33 |  288    342
   21 |   561    24    21    10    10    21   346    15   474    42    40 |  288    311
   22 |   673    24    37     9    13    22   434    12   562    64    42 |  288    260
   23 |   636    35    11    11     9    31   344    16   563    68    37 |  288    200
   24 |  4220    39    16    15    10    22     -    21  2383    37    25 |  288   1465
   25 |   535    28    12     6     6    22     -    20   498    42    23 |  288    190
   26 |  1312    28    22    17    23    76  1049    29   977   126   156 |  288    503
   27 |   402    31    13    17    16    19   902    20   390     X     X |  288    233
   28 |  1323    32    18    20     8    19  2124    21  2054    65    33 |  288   1082
   29 |  1548    43    23     8    17    19   960    19  1441    52    41 |  288    276
   31 |  1547    18    28    10    15    19   486    15  1471    45    26 |  288    223
   32 |  1610    20    29    12     8    12  2349    10  1569    62    33 |  288   1185
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    15     -     -    20     -     -    68 |  197  17810
 ADIS |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    30 |  288    >>>
 ALGO |     -    21    12    10     -     -     -     -     -    15    22 |  288     62
 ALIC |     -    21     -     8    14     -     -     -     -    22    28 |  288   3166
 ALRT |     -    11     -     -     6     -     -     -     -    11    22 |  288   8768
 AMC2 |     -    13    10     9     -     -     -    14     -    17    44 |  288     26
 ANKR |     -     -     -     -     6     -     -     8     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    46     -    14     9     -     -    16     -     -    55 |  288   5650
 ARTU |     -     -     -     6     9     -     -    14     -    28    18 |  288  14120
 ASPA |     -     -     -    32    39     -     -     -     -    72    87 |  115  16077
 BAKE |     -     -     -     4     5     -     -     -     -    26    33 |  276   8506
 BJCO |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  264   8993
 BOGT |     -     -     -     7    11     -     -    15     -    29    29 |  288  18870
 BRAZ |     -    18     -     -    10     -     -     -     -    33    36 |  280  11391
 BRFT |     -    24     -    17    17     -     -    28     -    58     - |  288   4803
 BRMU |     -    17     -     7    10     -     -    12     -    17    88 |  288   3047
 BRST |     -     8     -     3     -     -     -     -     -     -    22 |  276   2154
 BRUX |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288    353
 CAS1 |     -    26     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  276   3618
 CEDU |     -     -     -     8    10     -     -    14     -    37    24 |  288    >>>
 CGGN |     -     -     -     -    30     -     -    39     -     -     - |  284  21413
 CHAN |     -     -     -     6     7     -     -    12     -     -    15 |  288   8285
 CHPI |     -     -     -    12    11     -     -    20     -    38   103 |  288  10146
 CHTI |     -    16     -     7     -     -     -    13     -     -    45 |  288  13124
 CHUR |     -    12     -     8     -     -     -    11     -    12     - |  288  12078
 COCO |     -    36     -     7    16     -     -     -     -    37    26 |  288  16089
 CONT |     -     -     9     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     61
 CONZ |     -     -    21     -    16     -     -     -     -    23    91 |  281   2842
 CRO1 |     -     -    38     -    24     -     -    25     -    49     - |  288     46
 DAEJ |     -    11     7     -     -     -     -     -     -    22     - |  288   1297
 DARW |     -    23     -     7    14     -     -     -     -    29    49 |  288   3805
 DAV1 |     -    20     -     5     9     -     -     -     -    14   120 |  288   2929
 DGAV |     -     -     -    10    15     -     -    20     -     -    68 |  288  11856
 DUBO |     -     -     -     3     4     -     -     -     -    12     - |  276   2280
 FAA1 |     -    30     -    19    23     -     -    24     -     -     - |  288  14324
 GLPS |     -    32     -     9     8     -     -    16     -    24    26 |  288  23456
 GMSD |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     -     - |  288   3661
 GOLD |     -    16     -    12     9     -     -    13     -    14    24 |  288   3125
 GRAS |     -    11     -     -     6     -     -    11     -     -    20 |  288  14017
 GRAZ |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2807
 GUAT |     -    34     -    14    10     -     -     -     -    21    58 |  288   3104
 GUUG |     -     -     -     9    12     -     -     -     -    31    46 |  264   5891
 HARB |     -    24    21    12     -     -     -     -     -    18   147 |  288   1201
 HERS |     -    14     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 HOB2 |     -    37    27    15    19     -     -    15     -    32    60 |  288     42
 HRAO |     -     -    14     -    11     -     -     -     -    30     - |  276  26701
 HYDE |     -     -     -     7    10     -     -    12     -    18    46 |  288   4062
 IENG |     -     8     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     85
 INVK |     -     9     -     -     5     -     -     -     -    24    20 |  288   8629
 IRKM |     -     -    15     -     -     -     -    15     -     -     - |  271 106886
 KARR |     -    28     -     8    13     -     -     -     -    26     - |  288  13109
 KERG |     -     -     -     9    12     -     -     -     -    25   206 |  276   7545
 KIRU |     -    14    10     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   7971
 KIT3 |     -     -     -     6     8     -     -     -     -    20     - |  288    >>>
 KOKB |     -    21    22     -     -     -     -    23     -    23    29 |  288    106
 KOUR |     -    21    24     X    20     -     -     -     -     -   126 |  278     34
 LHAZ |     -     -     -    39    47     -     -     -     -    46   121 |  254    >>>
 LPGS |     -     -     -    14    18     -     -     -     -    56    35 |  288    >>>
 MAC1 |     -    35     -    11    15     -     -     -     -    38    54 |  288   2645
 MAG0 |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  287  10870
 MAL2 |     -    27     -    15    13     -     -     -     -     -    63 |  288  11304
 MAR6 |     -     -     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   6694
 MATE |     -     -     9     -     7     -     -     -     -    13     - |  286   4300
 MAW1 |     -    35     -     7     9     -     -    19     -    15    64 |  288   3979
 MCIL |     -     -     -    12    15     -     -     -     -    62    32 |  252   8634
 MCM4 |     -    45     -     -     X     -     -    31     -    50    43 |   86   9802
 METS |     -    13     7     -     8     -     -     -     -     -     - |  287    137
 MIZU |     -    10    14     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    549
 MOBK |     -     -     -     8     -     -     -    12     -     -     - |  288  14412
 MORP |     -     -     -     -     8     -     -    11     -     -    44 |  288  18807
 NANO |     -    10     -     5     6     -     -     -     -    12   132 |  288   3496
 NICO |     -    23     -     9     8     -     -     -     -    18   111 |  288   2562
 NIST |     -     7     5     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288     19
 NKLG |     -    28     -    15    22     -     -     -     -    45   109 |  288  12466
 NNOR |     -     -    32    20     -     -     -     -     -    41    54 |  287    478
 NRC1 |     -    17    12     -    11     -     -     -     -     -     X |  288     18
 NRIL |     -    19     -     5     9     -     -    16     -    13    17 |  288   8233
 NURK |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -    10     6     -     -     -     -     -     -    18    29 |  276  12656
 NYAL |     -     -     9     -     -     -     -     9     -    17     - |  288    401
 ONSA |     -     -     8     -     7     -     -     -     -     -    21 |  288     12
 OUS2 |     -     -     -     7     8     -     -     -     -    25     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    10     -     -     -    17     -     -     - |  288  10658
 PDEL |     -    19     -     -    11     -     -    11     -    24     - |  288   3264
 PETS |     -     -     -    12    11     -     -    15     -     -    17 |  288  13618
 PIMO |     -     -     -    13    20     -     -    32     -    33    33 |  288  16133
 POTS |     -     -     -     4     5     -     -     -     -    25     - |  288    >>>
 PRDS |     -    14    23    12     -     -     -     -     -     -    25 |  288    217
 PTBB |     -    11     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 QAQ1 |     -     -     8     5     -     -     -    10     -    18     - |  288   8401
 RESO |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    23 |  288   7345
 REUN |     -    24     -     8    12     -     -     -     -    27    63 |  288   6716
 REYK |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    84 |  288   2291
 RIO2 |     -     -     -    14    17     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    20     -     -    10     -     -     -     -     -    78 |  288   8194
 SCH2 |     -    16     -     7     7     -     -    13     -    32    39 |  288   5585
 SHAO |     -     -     -     -    10     -     -    13     -    21     - |  288  16737
 SPT0 |     -    10     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  167     49
 SSIA |     -    19     -     -     -     -     -    13     -    29     - |  288  10007
 STHL |     -    19     -    19    40     -     -    40     -     -     - |  288  23922
 STJO |     -     -     -     -     7     -     -    10     -    11    39 |  288    389
 SVTL |     -     -     5     3     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 SYDN |     -    22    14     -     -     -     -     -     -     -    81 |  284    550
 SYOG |     -    29    21    16    40     -     -     -     -    44    77 |  288    598
 THU3 |     -    12     7     -     8     -     -    12     -    18     - |  288   6480
 TIDB |     -     -    36     -    28     -     -     -     -    34     - |  287     52
 TIXI |     -     -     -    14     9     -     -    25     -    20    21 |  288    >>>
 TOW2 |     -    22     -     8    11     -     -    16     -    22    97 |  288   4894
 TSKB |     -    22     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   8873
 TWTF |     -    21    14     -     -     -     -     -     -    20    69 |  288     27
 ULAB |     -     -     -     6     7     -     -     -     -    28    16 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    21     -     -    28     -     -   165 |  283    >>>
 URUM |     -     -     -     8    10     -     -    16     -     -    16 |  288    >>>
 USN3 |     -    45    30     -     -     -     -     -     -    52     - |  207    155
 USUD |     -     -    16     -     -     -     -    17     -     -     - |  288     37
 VILL |     -    10    10     6     9     -     -     -     -    18     - |  288   7933
 WAB2 |     -     9     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 WES2 |     -    40    21    18    19     -     -     -     -     -     - |  288   4297
 WHIT |     -    13     X     7     7     -     -    13     -    12    71 |  288  61360
 WIND |     -     -     -     7     9     -     -     -     -    27     - |  288    >>>
 WSRT |     -    18     9     -    10     -     -     -     -    11    19 |  288     22
 WTZA |     -    11     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    387
 WTZR |     -    10     6     -     -     -     -     -     -    27    29 |  288     16
 WUHN |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    19 |  240   3405
 XMIS |     -     -     -     -    10     -     -    13     -     -    42 |  288   2700
 YAKT |     -     -    12    12     -     -     -    17     -     -    18 |  288   9009
 YELL |     -     -    13     7     7     -     -    11     -    16    15 |  288     22
 YSSK |     -     -     -     -     8     -     -    10     -     -     - |  287  10744
 ZAMB |     -    18     -     7     X     -     -    16     -    17   116 |  288  28015
 ZECK |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    22 |  276    >>>
 ZWE2 |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2012    24    18    12    14    28  1651    18  1847    43    61 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   KOUR  | 1770-1  1:05:00 |       -1265
esa |   KOUR  | 1770-1 23:35:00 |       -1007
gfz |      1  | 1770-1 18:05:00 |        -544



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.45     5.03     4.85     4.85   | 2.42e-14  7.22e-15  6.13e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     5.01     5.03     5.03     5.03   | 3.55e-14  5.23e-15  1.33e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     5.01     5.03     5.03     5.03   | 5.77e-14  5.62e-15  1.24e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     5.01     5.03     5.03     5.03   | 3.32e-14  4.75e-15  1.25e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.01     5.03     5.03     5.03   | 3.39e-14  4.32e-15  1.34e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     5.01     5.03     5.03     5.03   | 3.98e-14  5.22e-15  3.59e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.01     5.03     0.66     0.66   | 2.69e-14  4.08e-15  1.67e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.01     5.03     5.03     5.03   | 2.65e-14  5.18e-15  2.77e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     4.93     5.03     5.03     5.03   | 4.41e-14  5.51e-15  3.38e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.01     5.03     5.03     5.03   | 3.21e-14  4.98e-15  8.06e-16 |
 HERS |   288   288     0   288     5.00     5.03     5.03     5.03   | 4.62e-14  6.77e-15  2.47e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.84     4.88     4.89     4.89   | 9.32e-14  1.29e-14  2.65e-15 |
 KOUR |   278   277     2   278     3.35     4.81     0.67     0.67   | 6.72e-14  1.58e-14  3.98e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     2.66     4.57     1.50     1.50   | 7.30e-14  1.04e-14  1.97e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.51     4.18     4.31     4.31   | 9.24e-14  1.79e-14  6.74e-15 |
 CRO1 |   288   285     2   288     2.40     3.82     5.03     5.03   | 9.57e-14  1.62e-14  3.83e-15 |
 USN3 |   207   204     1   207     3.43     3.55     3.60     3.60   | 8.93e-14  1.73e-14         - |
 STJO |   288   288     0   288     2.25     3.36     0.30     0.30   | 5.31e-14  1.66e-14  2.47e-14 |
 TIDB |   287   287     0   287     2.17     3.15     4.96     4.96   | 1.24e-13  1.55e-14  8.01e-15 |
 SPT0 |   167   167     0   167     2.83     2.84     2.86     2.86   | 2.18e-14  8.62e-15         - |
 IENG |   288   288     0   154     2.22     2.63     2.63     2.63   | 3.13e-14  1.33e-14  8.20e-15 |
 SVTL |   288   288     1   288     1.94     2.49     0.10     0.10   | 2.73e-14  4.34e-15  2.28e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.38     1.58     4.54     4.54   | 4.61e-14  1.46e-14  2.58e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.71     0.33     0.01     0.01   | 2.31e-13  6.44e-14  9.65e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     0.65     0.28     0.08     0.08   | 3.44e-14  9.89e-15  9.11e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.46     0.22     0.31     0.31   | 7.36e-13  6.94e-14  2.38e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.53     0.19     0.58     0.58   | 3.85e-13  1.03e-13  3.44e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.51     0.17     0.08     0.08   | 3.65e-13  1.14e-13  3.74e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.41     0.11     0.96     0.96   | 4.66e-13  1.18e-13  3.84e-14 |
 IRKM |   271   265     2   271     0.37     0.10     0.03     0.03   | 1.10e-10  2.54e-11  1.13e-11 |
 G04  |   288   288     0   288     0.43     0.09     0.10     0.10   | 5.11e-13  1.50e-13  4.27e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.46     0.08     0.43     0.43   | 5.47e-13  6.05e-14  2.30e-14 |
 NYAL |   288   276     4   262     0.34     0.08     0.10     0.10   | 7.50e-13  1.90e-13  2.53e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.44     0.08     1.31     1.31   | 6.39e-13  6.81e-14  1.72e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.34     0.08     0.03     0.03   | 7.57e-13  6.05e-14  1.13e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.44     0.08     1.77     1.77   | 5.27e-13  5.29e-14  2.98e-14 |
 SYDN |   284   284     0   284     0.34     0.08     0.04     0.04   | 6.10e-13  1.56e-13  6.93e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.42     0.07     0.49     0.49   | 6.77e-13  6.78e-14  2.19e-14 |
 G22  |   288   285     1   288     0.39     0.07     0.06     0.06   | 6.89e-13  7.69e-14  3.00e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.41     0.07     0.43     0.43   | 7.27e-13  6.44e-14  2.89e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.40     0.07     0.84     0.84   | 6.41e-13  7.15e-14  4.81e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.40     0.07     1.15     1.15   | 7.00e-13  7.13e-14  2.92e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.40     0.06     0.15     0.15   | 6.59e-13  6.95e-14  3.59e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.39     0.06     1.20     1.20   | 7.69e-13  7.21e-14  2.13e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.38     0.06     0.65     0.65   | 6.40e-13  6.12e-14  4.00e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.38     0.06     1.80     1.80   | 7.05e-13  8.48e-14  5.62e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.45     0.06     0.01     0.01   | 5.84e-14  2.26e-14  2.53e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.36     0.06     0.33     0.33   | 5.50e-13  1.72e-13  4.57e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.35     0.35   | 6.32e-13  8.01e-14  9.08e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.22     0.22   | 7.80e-13  5.77e-14  5.42e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.08     0.04     0.36     0.36   | 2.03e-13  6.13e-14  1.80e-13 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G01  |   288   212    33     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  3.14e-13  5.29e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.80e-13  1.49e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  4.01e-13  3.77e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.99e-13  3.46e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  4.28e-13  1.74e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.55e-13  7.79e-14  2.04e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  9.78e-14  1.90e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-13  9.46e-14  3.33e-14 |
 G21  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.55e-13  9.31e-14  3.59e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  3.33e-13  1.15e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-13  8.30e-14  6.01e-14 |
 MAC1 |   288   258    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-12  1.09e-12  2.08e-13 |
 NICO |   288   245    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-12  9.62e-13  2.37e-13 |
 NNOR |   287   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  2.03e-13  2.94e-14 |
 TWTF |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-14  8.54e-15  2.94e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-14  3.83e-15  1.89e-15 |
 GOLD |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-13  2.60e-13  2.15e-13 |
 XMIS |   288   198    42     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-11  2.06e-12  6.43e-13 |
 DAEJ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-13  2.54e-13  5.77e-14 |
 SYOG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.61e-13  1.94e-13  6.39e-14 |
 GRAS |   288   258    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-11  7.91e-12  1.56e-12 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  3.54e-13  1.46e-13 |
 DAV1 |   288   229    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.51e-12  1.46e-12  2.74e-13 |
 REYK |   288   227    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.57e-12  1.02e-12  2.01e-13 |
 BRST |   276   271     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  8.47e-13  2.53e-13 |
 DUBO |   275   275     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.21e-12  4.38e-13  1.76e-13 |
 CONT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.78e-14  2.23e-14  5.62e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.59e-21  2.21e-19  6.51e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
