
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1781   Day: 3   MJD: 56714                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     16     312    -588   1811   1811      0   3475   3475      0    0.00
 cod |   288     0  28905    361    -101   -1080     22     27     19    109    124    102   13.78
 emr |   288     0  23225     28    -257     340     18     20     17    161    130    178   18.42
 esa |   288     0  29728    536    1232    1829     15     13     16    124    137    118   24.27
 gfz |   288     0  36027    554    -114    -427     15     14     15     89    120     76   23.52
 iga |    96     0   2976     13      -4    -110     39     39      0    108    108      0    0.00
 igu |    96     0   2880      6      32    -221   1638   1638      0   3109   3109      0    0.00
 jpl |   288     0  24517    567    1122    1114     18     16     19    134    135    133   20.02
 ngs |    96     0   2976      0      -6    -101   1719   1719      0   3333   3333      0    0.00
 usn |   288     0  29848    412    -996     738     56     88     37    175    209    160    0.00
 whu |   288     0  32130   1094    3123   -6929     55     49     56    287    238    304    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  2683     X   597  -292  -166   472     -     -  2874    64  -757 |
    2 |   195  -270  -242    26   538  -172  -293  -256    -1   543   685 |
    3 | -3097   -72   114   119   -26    68 -2801  -168 -2681     0  -265 |
    4 | -4178    36     5   -24     X   -24 -4898     X -3736   158  -119 |
    5 |  -109    64    46  -150     9   -18   325    85  -186   186  -287 |
    6 | -3631   -16   118   -10   -72    86 -2495     - -4150    18  -257 |
    7 | -1635   144    72  -237   -59    -8  -698   191 -1180    44  -147 |
    8 | -7904  -128    49    16    21    -6 -4597     - -7658     -   150 |
    9 |  3637   -71   -90   -26    30  -109  9249   130  1222   -43    12 |
   10 |  -307   -36   -99   181    29    50  5410  -138 -1084  -160  -136 |
   11 |  3472   -17   -77  -161    70   -66 -1655   195  3385   237   104 |
   12 |  -884    97    -1   -39     6    26   797   -25  -800   225  -174 |
   13 |  5401   169    -9  -101  -144    83  3231   183  5597   218   -78 |
   14 |  2513   -10   -65   106   -70    -8 -1434    20  2694    12    -6 |
   15 |  -691   182   -52  -117   -79    -8  -884   157  -528   258  -300 |
   16 |  2965  -125    51    87    11   -25  -509   -78  2922   -79  -127 |
   17 |  1614   107   -31  -265    76   -77   258   186   753   165  -105 |
   18 |  2905    42   -41   -78    57   -99 -1150    46  2971    36    19 |
   19 | -1155   -88   -30   126    35   -18   -59  -105  -895  -142   -87 |
   20 |  3709   -42   -60    63   -27   -56   504    40  3588  -172  -162 |
   21 |  2736  -125   -11    77    57   -31   201   -64  2723   -70    48 |
   22 |   -41  -252   -10   222    75    -5  1045  -176  -142  -228   -89 |
   23 |   -56   161   -13   -98  -154    44  -952   202   241   282   -35 |
   24 |   350    63    47   -30    -4    49   112   -42   466   107   -86 |
   25 |  1053   -69   -64    49    59   -32  -792   -23  1147    15   -63 |
   26 | -5250    59   -34   -49   -52    11  -191   110 -4656   126   -17 |
   27 |  1400  -132    34    80    67    91  1310  -116  1277     X     X |
   28 |   542  -104    40    72   -37   -18  1153    -9  2124     8   -48 |
   29 | -2203   102   -14  -181    15   -72  -462   144 -1928   220  -134 |
   31 |   590   144    46  -255     7   -12 -2223   159  -144   324   -95 |
   32 | -4037  -120   -63   145    24   -54  3104   -63 -4215  -196  -122 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -199   206     -     -     -     -     -   372 |
 ALGO |     -   -20    15     -     -     -     -     -     -  -168    67 |
 ALRT |     -   -29     -     -    17     -     -     -     -   -23   142 |
 AMC2 |     -   -79    33     -     -     -     -    24     -   -22    60 |
 ANKR |     -     -     -     -   -51     -     -    60     -     -     - |
 AREQ |     -    -9     -     -     -     -     -     6     -     -   -47 |
 AREV |     -     -     -    40   -41     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -     -     -    86  -128     -     -    46     -    66   133 |
 BAKE |     -     -     -   -14    27     -     -   -14     -    -4   -10 |
 BJCO |     -     -     -    -8     8     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -  -159   -70     -     -   276     -    71   117 |
 BRFT |     -     -     -    48   -49     -     -     -     -  -233     - |
 BRMU |     -  -126     -    49    25     -     -     -     -  -188  -139 |
 BRST |     -   -55     -    31     -     -     -     -     -     -   -92 |
 BRUX |     -    94     -     -   -55     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -97     -    48    10     -     -     -     -   -67  -315 |
 CCJ2 |     -     -     -     -    85     -     -  -100     -     -  -426 |
 CEDU |     -     -     -   138  -143     -     -     -     -    -1    17 |
 CGGN |     -     -     -     -     4     -     -    -5     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     5   -22     -     -    19     -     -   134 |
 CHTI |     -    -6     -     X     -     -     -     4     -     -   -59 |
 COCO |     -     -     -   100    20     -     -  -145     -    14   -39 |
 CONT |     -     -   -12     -     -     -     -    11     -     -     - |
 CONZ |     -     -  -120     -    94     -     -     -     -   -79  1000 |
 CRO1 |     -     -    85     -    16     -     -   -97     -   -53     - |
 CUSV |     -     -     -   306   135     -     -  -549     -     -   -95 |
 DAEJ |     -   -39    29     -     -     -     -     -     -  -414     - |
 DARW |     -  -119     -   165  -101     -     -     -     -  -210   -78 |
 DAV1 |     -  -187     -    66    42     -     -     -     -   -98  -263 |
 DGAV |     -     -     -   -45  -162     -     -   245     -     -  -225 |
 DUND |     -     -     -    86     -     -     -  -104     -     -     - |
 FAA1 |     -  -282     -   187   -20     -     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -     -   -90     -     -   106     -     -    81 |
 GLPS |     -     -     -   -35    10     -     -    30     -    24   127 |
 GLSV |     -     8     -     -    -5     -     -     -     -  -190     - |
 GMSD |     -     -     -   174   -21     -     -  -181     -     -     - |
 GODE |     -     -    15     -   -12     -     -     -     -    31     - |
 GODZ |     -     -   -37    28     -     -     -     -     -     -   106 |
 GRAS |     -     -     -     -   -61     -     -    71     -     -  -406 |
 GUAT |     -   -56     -     4    29     -     -     -     -  -237  -275 |
 GUUG |     -     -     -   -41    42     -     -     -     -   -16  -259 |
 HARB |     -    60  -209     -   129     -     -     -     -   189    82 |
 HERS |     -    66   -50     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    49   112    24    82     -     -  -260     -   100   -89 |
 HOFN |     -   -39     -     -    23     -     -     -     -  -176     - |
 HRAO |     -   145  -108     -     -     -     -     -     -   161     - |
 HYDE |     -     -     -   -22    23     -     -     -     -  -272   -77 |
 IENG |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -    84     -     -   -49     -     -     -     -   -23   121 |
 IRKM |     -     -   126     -     -     -     -  -116     -     -     - |
 ISBA |     -     -     -    50     -     -     -   -60     -     -     - |
 ISPA |     -    87     -    -3   -65     -     -    20     -   121   108 |
 JPLM |     -     -  -227   117    17     -     -    46     -    20     - |
 KARR |     -  -121     -    68     X     -     -     -     -  -540     - |
 KELY |     -     -     -     -  -135     -     -   158     -  -144    15 |
 KERG |     -     -     -   -10    10     -     -     -     -   347  -174 |
 KIRU |     -   136   -18   -67     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    -6     -     -     -     -     5     -  -122    50 |
 KOUR |     -   -70   104   -43     2     -     -     -     -     -   107 |
 LHAZ |     -     -     -    46   -47     -     -     -     -   137   189 |
 LPGS |     -     -     -   -69    71     -     -     -     -    37    46 |
 MAC1 |     -     -     -   -84    87     -     -     -     -   -75  -171 |
 MAG0 |     -    -5     -     -     3     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     4     -   -45    18     -     -    28     -     -    23 |
 MAR6 |     -     -  -122     -     -     -     -   112     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   -40   111    -2     -     -   -90     -    -7     - |
 MATE |     -    49    -8     -   -22     -     -     -     -   -24     - |
 MAW1 |     -  -100     -   101   100     -     -  -171     -    72  -129 |
 MBAR |     -     -     -  -100     -     -     -   121     -   105     - |
 MCIL |     -     -     -    85   -87     -     -     -     -  -198  -227 |
 MCM4 |     -    78     -     -   -46     -     -     -     -   130    46 |
 METS |     -    82   -37     -   -19     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    30   -23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MOBK |     -     -     -  -119     -     -     -   144     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -   -34     -     -    40     -     -   -29 |
 NANO |     -  -120     -    63     5     -     -     -     -  -180  -157 |
 NICO |     -     -     -   -97   100     -     -     -     -  -337  1236 |
 NIST |     -    13   -10     -     -     -     -     -     -     -  -125 |
 NKLG |     -  -101     -    83   -23     -     -     -     -   -30  -188 |
 NNOR |     -     -     5   -44     -     -     -    46     -   218    18 |
 NRC1 |     -    61  -195     -   117     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -    18     -    40   -69     -     -    22     -    25   174 |
 NYA1 |     -   149  -641   344    33     -     -     -     -   137   362 |
 OHI2 |     -     -     -     -    -2     -     -     2     -   207   210 |
 ONSA |     -    93    42     -   -87     -     -     -     -     -   153 |
 PDEL |     -    48     -     -    67     -     -  -112     -  -116     - |
 PETS |     -     -     -    79   -96     -     -    16     -     -    89 |
 PIE1 |     -     -   139    51  -162     -     -     -     -   -31     - |
 PIMO |     -     -     -  -330    92     -     -   292     -   383   223 |
 POL2 |     -    98     -     -   -57     -     -     X     -   112     - |
 POTS |     -     -     -  -130   135     -     -     -     -    58     - |
 PRDS |     -     -   422  -283     -     -     -   -46     -     -  -144 |
 PTBB |     -    42   -31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -22     1    12     -     -     -     -     -   -91     - |
 RESO |     -   -31     -     -    18     -     -     -     -     -   142 |
 REUN |     -     -     -     X    67     -     -   -79     -   -86  -149 |
 RIOP |     -   -36     -     -    21     -     -     -     -     -  -218 |
 SCH2 |     -    20     -    16   -75     -     -    55     -    69   121 |
 SEY1 |     -     -     -    33   -20     -     -   -16     -     -    62 |
 SPT0 |     -   256  -191     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -    12     -     -     -     -     -    -9     -  -148     - |
 STHL |     -     -     -   -81   101     -     -   -20     -     -     - |
 STJO |     -   -11     -     -    26     -     -   -23     -   -28   135 |
 STK2 |     -     -     -   153     -     -     -  -186     -     -  -359 |
 SVTL |     -     -   182  -139     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -173   283     -     -     -     -  -159     -     -   -89 |
 SYOG |     -   -72   -11   214  -124     -     -     -     -   120  -642 |
 THU3 |     -    24    37     -   -43     -     -     -     -     1     - |
 TIDB |     -     -    62     -   -49     -     -     -     -   102     - |
 TIXI |     -     -     -   -50   -65     -     -   137     -    -6    91 |
 TLSE |     -   -13     -     -     8     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -  -255     -    76    71     -     -     -     -  -163  -236 |
 TRO1 |     -   137     -     -   -80     -     -     -     -  -161     - |
 TSKB |     -  -120    -1     -    71     -     -     -     -    12     - |
 TWTF |     -    71   -53     -     -     -     -     -     -   132   134 |
 ULAB |     -     -     -  -149   154     -     -     -     -   -75    37 |
 UNSA |     -     -     -     -    27     -     -   -31     -     -  -221 |
 URUM |     -     -     -    87   -29     -     -   -67     -     -   176 |
 USN3 |     -   -32    24     -     -     -     -     -     -    20     - |
 VALD |     -     -     -   -39     -     -     -    47     -     -   -24 |
 VILL |     -     -    37   -20    -9     -     -     -     -    65     - |
 WAB2 |     -    24   -18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -  -131   639  -205   -82     -     -  -154     -  -232  -101 |
 WSRT |     -    84   -41     -   -18     -     -     -     -   -98   270 |
 WTZA |     -    38   -28     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   126   -94     -     -     -     -     -     -   -60  1380 |
 WUHN |     -     -    53  -105    60     -     -     -     -  -286  -177 |
 YAKT |     -     -    30    15     -     -     -   -45     -     -   116 |
 YELL |     -   121  -383   122   103     -     -     -     -    50   145 |
 YKRO |     -   152     -   -34     -     -     -   -63     -     -    86 |
 YSSK |     -    -5     -     -     3     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -   101     -    12  -131     -     -    71     -    25   104 |
 ZECK |     -   149     -    20  -106     -     -     -     -     -   146 |
 ZWE2 |     -    72     -     -   -42     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   585     X    17    15    15    69     -     -   460    76    64 |  288    326
    2 |   569    41    14    14    21    27   523    11   440   114    73 |  288    224
    3 |  3334    22    17    10    12    20  2387    22  3021   106    25 |  288   2782
    4 |   586    30    19    13     X    28  2338     X   852   120   165 |  288    711
    5 |   446    35    12    15    17    37   478    11   392   118    29 |  288    321
    6 |  3087    19    15    15    17   122  2558     -  2923   150    49 |  288    812
    7 |   588    33    17    12    12    23   498    16   406    51    25 |  288    223
    8 |  2965    33    17    14    15    31  3198     -  2975     -   114 |  288   2578
    9 |  3962    26    22    13    12    32  5276    19  4146   102    51 |  288   3761
   10 |  3026    41    22    15    14    29  2345    24  2384    96    31 |  288   1496
   11 |  1403    24    14    17    10    24  1033    18  1247    95    27 |  288    414
   12 |   659    27    26    10    22    37   390    12   644   104    44 |  288    308
   13 |  1632    30    32     9    13    23  1667    32  1515    85    23 |  288    351
   14 |   403    31    17     9    17    22   694    14   478    57    28 |  288    178
   15 |   463    19    11    17    16    45   417    10   529    83    26 |  288    209
   16 |   620    19    17    10    11    35   335    11   612   108    26 |  288    329
   17 |  2065    30    13     7    14    26   705    17  1598    62    61 |  288    529
   18 |   288    18    23    16    10    24   449    12   221    67    29 |  288    235
   19 |   579    13    16    14     7    26   322    14   546    85    27 |  288    203
   20 |   365    29    24    11    12    30   482    10   484    64    24 |  288    207
   21 |   503    34    24    15    15    32   482    14   479   125    65 |  288    483
   22 |   694    33    17    11    14    24   757    12   437    67    34 |  288    219
   23 |   376    25    28    18    12    26   596    18   374    72    20 |  288    306
   24 |  1108    34    46    19    23    64  1319    21  1237    72    54 |  288    913
   25 |   619    19    17     8    21    27   470    22   526    78    46 |  288    213
   26 |  1211    23    17    17    14    36   270    13  1356    75    32 |  288    293
   27 |   337    18    20    13    12    34   832    15   484     X     X |  288    215
   28 |  5170    30    14    11    12    28  2039    21  4716    55    29 |  288    768
   29 |   598    28    18    10    12    33   481    19   626    58    27 |  288    216
   31 |  2213    18    16     8    16    38  1296    16  2070    76    34 |  288    245
   32 |  1519    28    15    14    11    24  2282    14  1461    72    30 |  288   1133
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 ALGO |     -    10     8     -     -     -     -     -     -    14    30 |  287     38
 ALRT |     -    14     -     -     8     -     -     -     -    17    31 |  288  11316
 AMC2 |     -    19    14     -     -     -     -    17     -    17    45 |  286     28
 ANKR |     -     -     -     -    10     -     -    12     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    32     -     -     -     -     -    22     -     -    31 |  255  12596
 AREV |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -     - |  276  21079
 ARTU |     -     -     -     7     7     -     -     8     -    33    21 |  288  24560
 BAKE |     -     -     -     7     8     -     -    13     -    15    29 |  288   4207
 BJCO |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  276  13440
 BOGT |     -     -     -    14    17     -     -    23     -    69    22 |  288  30062
 BRFT |     -     -     -    21    22     -     -     -     -    75     - |  228   3282
 BRMU |     -    21     -    13    11     -     -     -     -    23    80 |  288   3583
 BRST |     -    15     -     9     -     -     -     -     -     -   178 |  276   2724
 BRUX |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    555
 CAS1 |     -    24     -     8    10     -     -     -     -    34    45 |  288   9948
 CCJ2 |     -     -     -     -    14     -     -    16     -     -    79 |  288  15578
 CEDU |     -     -     -     9     9     -     -     -     -    18    23 |  288    >>>
 CGGN |     -     -     -     -    14     -     -    17     -     -     - |  288  37122
 CHAN |     -     -     -     7    12     -     -    17     -     -    26 |  288  10900
 CHTI |     -    13     -     X     -     -     -     9     -     -    70 |  288  13038
 COCO |     -     -     -    16    19     -     -    27     -    39    20 |  288  18583
 CONT |     -     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  283     84
 CONZ |     -     -    14     -    11     -     -     -     -    36    66 |  285   3113
 CRO1 |     -     -    24     -    20     -     -    17     -    41     - |  288     42
 CUSV |     -     -     -    18    18     -     -    37     -     -    41 |  288  18612
 DAEJ |     -    16    12     -     -     -     -     -     -    51     - |  288    762
 DARW |     -    37     -    17    23     -     -     -     -    45    73 |  288   5158
 DAV1 |     -    16     -     7    10     -     -     -     -    39    43 |  288   2996
 DGAV |     -     -     -    17    14     -     -    24     -     -    58 |  288  16070
 DUND |     -     -     -     9     -     -     -    11     -     -     - |  276  19851
 FAA1 |     -    25     -    19    20     -     -     -     -     -     - |  288  19988
 FALK |     -     -     -     -    15     -     -    18     -     -    26 |  288  14496
 GLPS |     -     -     -    16    22     -     -    31     -    49    22 |  288  36057
 GLSV |     -    16     -     -     9     -     -     -     -    21     - |  288   1778
 GMSD |     -     -     -    13    17     -     -    20     -     -     - |  288   5679
 GODE |     -     -    10     -     8     -     -     -     -    19     - |  287     51
 GODZ |     -     -     9     7     -     -     -     -     -     -    21 |  288   6881
 GRAS |     -     -     -     -    25     -     -    29     -     -    98 |  279  17013
 GUAT |     -    17     -    13    17     -     -     -     -    29    50 |  276   3281
 GUUG |     -     -     -    13    14     -     -     -     -    41    58 |  276  13948
 HARB |     -    22    21     -    19     -     -     -     -    24    43 |  288   1708
 HERS |     -    12     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 HOB2 |     -    20    41    26    21     -     -    13     -    24    64 |  288     34
 HOFN |     -    15     -     -     9     -     -     -     -    21     - |  288   2155
 HRAO |     -    25    19     -     -     -     -     -     -    27     - |  288    256
 HYDE |     -     -     -    19    19     -     -     -     -    56    58 |  222   4816
 IENG |     -    14    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 INVK |     -    14     -     -     8     -     -     -     -    28    20 |  288  15737
 IRKM |     -     -     9     -     -     -     -     8     -     -     - |  288    442
 ISBA |     -     -     -    37     -     -     -    44     -     -     - |  276   8483
 ISPA |     -    28     -    17    16     -     -    14     -    22    24 |  284  38013
 JPLM |     -     -    26    15     9     -     -    11     -    22     - |  288   3490
 KARR |     -    25     -    14     X     -     -     -     -    17     - |  287  10537
 KELY |     -     -     -     -    19     -     -    22     -    38    26 |  288  12229
 KERG |     -     -     -    10    11     -     -     -     -    29   102 |  264  16603
 KIRU |     -    17    12    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4766
 KOKB |     -     -    24     -     -     -     -    22     -    68    45 |  288     79
 KOUR |     -    35    24    16    14     -     -     -     -     -    66 |  288     24
 LHAZ |     -     -     -    75    78     -     -     -     -   127   153 |  267    >>>
 LPGS |     -     -     -    12    13     -     -     -     -    52    32 |  275    >>>
 MAC1 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -    37    73 |  288   2057
 MAG0 |     -    25     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  287  11123
 MAL2 |     -    25     -    11    15     -     -    14     -     -    52 |  288  21885
 MAR6 |     -     -    16     -     -     -     -    15     -     -     - |  288    421
 MAS1 |     -     -    18    13    18     -     -    18     -    24     - |  288   3847
 MATE |     -    17    19     -    11     -     -     -     -    19     - |  288    233
 MAW1 |     -    17     -     9    15     -     -    22     -    36    35 |  288   6454
 MBAR |     -     -     -    12     -     -     -    14     -    93     - |  287    >>>
 MCIL |     -     -     -    10    10     -     -     -     -    53    34 |  252  19221
 MCM4 |     -    26     -     -    15     -     -     -     -    36    19 |  288  11672
 METS |     -    20    14     -    11     -     -     -     -     -     - |  287     94
 MIZU |     -    11     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    338
 MOBK |     -     -     -    10     -     -     -    12     -     -     - |  288   7025
 MORP |     -     -     -     -     6     -     -     7     -     -    36 |  288   5832
 NANO |     -    28     -     7    13     -     -     -     -    21   108 |  288   2861
 NICO |     -     -     -     7     8     -     -     -     -    25    26 |  288   2720
 NIST |     -    19    14     -     -     -     -     -     -     -    67 |  288     16
 NKLG |     -    21     -    12    15     -     -     -     -    24    42 |  288  16227
 NNOR |     -     -    39    34     -     -     -    16     -    14    43 |  288    509
 NRC1 |     -    17    14     -    10     -     -     -     -     -     X |  288     12
 NRIL |     -    18     -     6     8     -     -     8     -    20    21 |  288  16693
 NYA1 |     -    21    17    14     9     -     -     -     -    13    29 |  288  15589
 OHI2 |     -     -     -     -    13     -     -    16     -    47    78 |  287    >>>
 ONSA |     -    15    15     -     8     -     -     -     -     -    21 |  288     11
 PDEL |     -    19     -     -     8     -     -    14     -    52     - |  288   2895
 PETS |     -     -     -     7    11     -     -    12     -     -    17 |  288  12997
 PIE1 |     -     -    24    15     8     -     -     -     -    27     - |  288     20
 PIMO |     -     -     -    37    25     -     -    28     -    38    42 |  288  15910
 POL2 |     -    12     -     -     7     -     -     X     -    18     - |  206  11097
 POTS |     -     -     -     7     7     -     -     -     -    18     - |  276    >>>
 PRDS |     -     -    13     8     -     -     -     9     -     -    53 |  288     34
 PTBB |     -     9     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 QAQ1 |     -    15    15    13     -     -     -     -     -    33     - |  288  12297
 RESO |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -    23 |  288  12108
 REUN |     -     -     -     X    37     -     -    44     -    22   140 |  281  11245
 RIOP |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     -    52 |  278  18395
 SCH2 |     -    25     -     8    11     -     -    11     -    14    34 |  288   3822
 SEY1 |     -     -     -    29    27     -     -    38     -     -   106 |  288  13603
 SPT0 |     -    17    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 SSIA |     -    19     -     -     -     -     -    13     -    28     - |  288  17280
 STHL |     -     -     -    14    11     -     -    16     -     -     - |  288  32406
 STJO |     -    12     -     -     9     -     -    12     -    24    33 |  288    642
 STK2 |     -     -     -     7     -     -     -     9     -     -    51 |  264   7743
 SVTL |     -     -     9     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    259
 SYDN |     -    24    21     -     -     -     -    12     -     -    74 |  286   1059
 SYOG |     -    26    19    16     9     -     -     -     -    34    14 |  288  17013
 THU3 |     -    18    14     -     8     -     -     -     -    16     - |  288  14645
 TIDB |     -     -    19     -    15     -     -     -     -    25     - |  288     57
 TIXI |     -     -     -    10     8     -     -    15     -    53    24 |  288    >>>
 TLSE |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3234
 TOW2 |     -    26     -    16    14     -     -     -     -    26    81 |  288   5462
 TRO1 |     -    12     -     -     7     -     -     -     -    14     - |  288  11719
 TSKB |     -    19    14     -    13     -     -     -     -    20     - |  288   9024
 TWTF |     -    21    16     -     -     -     -     -     -    23    67 |  282     46
 ULAB |     -     -     -     6     7     -     -     -     -    29    23 |  228    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    12     -     -    14     -     -    92 |  244    >>>
 URUM |     -     -     -     9     9     -     -    17     -     -    18 |  288    >>>
 USN3 |     -    19    14     -     -     -     -     -     -    22     - |  288     19
 VALD |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     -    28 |  288   3893
 VILL |     -     -    19    11    14     -     -     -     -    29     - |  288   4221
 WAB2 |     -     9     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     43
 WHIT |     -    19    13     7    10     -     -    10     -    23    31 |  288  10728
 WSRT |     -    14     9     -     8     -     -     -     -    12    25 |  288     16
 WTZA |     -    12     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    463
 WTZR |     -    12     9     -     -     -     -     -     -    26    38 |  288     25
 WUHN |     -     -    26    12    15     -     -     -     -    48    33 |  288   4254
 YAKT |     -     -    12    11     -     -     -    13     -     -    26 |  288  14314
 YELL |     -    20     9    10     7     -     -     -     -    17    20 |  288     10
 YKRO |     -    33     -    21     -     -     -    13     -     -    59 |  288  29588
 YSSK |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  287  11689
 ZAMB |     -    28     -    16    19     -     -    13     -    29    59 |  288  32314
 ZECK |     -    20     -    11     8     -     -     -     -     -    22 |  288     36
 ZWE2 |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1811    23    18    16    16    39  1639    18  1720    56    55 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   PIMO  | 1781-3 15:10:00 |        1179
jpl |   POL2  | 1781-3  0:15:00 |       -3472
jpl |   POL2  | 1781-3  0:20:00 |        1705
jpl |   POL2  | 1781-3  0:25:00 |       -5665
jpl |   POL2  | 1781-3  0:30:00 |        5139
jpl |   POL2  | 1781-3  0:35:00 |        -944
jpl |   POL2  | 1781-3  0:40:00 |       -4533
jpl |     18  | 1781-3  1:50:00 |         628
jpl |     18  | 1781-3  2:05:00 |        -607



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HOB2 |   288   288     1   288     3.25     5.10     1.93     1.93   | 3.98e-14  1.12e-14  2.84e-15 |
 NIST |   288   288     1   288     5.07     5.10     5.09     5.09   | 3.23e-14  5.55e-15  1.52e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     5.07     5.10     5.09     5.09   | 2.54e-14  4.40e-15  7.55e-16 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.07     5.10     5.09     5.09   | 4.68e-14  6.35e-15  1.21e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     5.07     5.10     5.09     5.09   | 2.69e-14  5.79e-15  1.15e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     5.07     5.10     5.09     5.09   | 4.25e-14  6.18e-15  3.10e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     4.82     5.10     5.09     5.09   | 4.07e-14  7.57e-15  1.85e-15 |
 WAB2 |   288   288     1   288     5.07     5.10     0.82     0.82   | 3.14e-14  4.99e-15  3.41e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.07     5.10     5.09     5.09   | 3.54e-14  6.17e-15  1.38e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     4.65     5.10     5.09     5.09   | 4.76e-14  7.22e-15  2.85e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.07     5.10     5.09     5.09   | 2.23e-14  4.54e-15  1.02e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.40     5.10     5.09     5.09   | 4.06e-14  7.92e-15  1.60e-15 |
 GODE |   287   286     1   287     3.41     5.07     1.33     1.33   | 7.22e-14  1.46e-14  5.27e-15 |
 AMC2 |   286   283     1   286     5.02     5.06     5.06     5.06   | 5.06e-14  5.50e-15  2.93e-15 |
 TWTF |   282   279     1   282     4.31     4.98     4.99     4.99   | 5.88e-14  7.41e-15  5.35e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.42     4.01     1.93     1.93   | 3.48e-14  7.74e-15  1.77e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.37     3.82     1.74     1.74   | 3.33e-14  7.36e-15  1.83e-14 |
 KOKB |   288   288     1   288     2.16     3.18     3.46     3.46   | 9.82e-14  1.18e-14  6.01e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     2.12     3.07     0.30     0.30   | 6.65e-14  1.16e-14  1.74e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.09     2.97     5.09     5.09   | 8.89e-14  1.73e-14  2.72e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.92     2.52     5.09     5.09   | 1.07e-13  1.47e-14  4.92e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.02     1.31     4.53     4.53   | 4.50e-14  2.00e-14  2.29e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     0.90     0.56     0.11     0.11   | 3.50e-14  9.09e-15  3.41e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.63     0.27     0.01     0.01   | 2.48e-13  6.50e-14  1.87e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.95     0.23     0.22     0.22   | 2.01e-13  5.15e-14  3.75e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.54     0.20     0.05     0.05   | 1.36e-13  1.95e-14  4.06e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.41     0.18     0.29     0.29   | 7.31e-13  6.73e-14  2.77e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.46     0.14     0.51     0.51   | 3.72e-13  1.21e-13  6.36e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.44     0.13     0.07     0.07   | 3.61e-13  1.31e-13  2.81e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.35     0.09     0.75     0.75   | 4.71e-13  1.58e-13  4.33e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.92     0.08     0.03     0.03   | 5.70e-14  1.58e-14  1.19e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.33     0.07     0.03     0.03   | 6.71e-13  4.14e-14  8.20e-15 |
 G04  |   288   288     1   288     0.37     0.07     0.09     0.09   | 5.02e-13  1.64e-13  5.22e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.40     0.06     1.71     1.71   | 5.57e-13  5.61e-14  2.15e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.39     0.06     0.37     0.37   | 5.13e-13  5.18e-14  3.09e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.39     0.06     1.30     1.30   | 5.67e-13  6.76e-14  2.39e-14 |
 SYDN |   286   286     0   286     0.30     0.06     0.04     0.04   | 6.29e-13  1.71e-13  7.67e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.37     0.06     0.45     0.45   | 6.27e-13  8.06e-14  1.98e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.36     0.05     0.78     0.78   | 6.33e-13  6.15e-14  4.68e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.39     0.39   | 6.99e-13  6.31e-14  1.41e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.14     0.14   | 6.69e-13  6.21e-14  2.55e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.93     0.93   | 6.90e-13  6.06e-14  1.57e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.34     0.05     1.10     1.10   | 6.72e-13  6.85e-14  2.58e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.32     0.32   | 5.02e-13  1.48e-13  3.63e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.60     0.60   | 7.05e-13  7.80e-14  4.08e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.33     0.05     1.60     1.60   | 7.31e-13  6.40e-14  3.98e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.33     0.33   | 6.75e-13  7.52e-14  4.13e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.20     0.20   | 7.76e-13  8.52e-14  6.24e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.97     0.03     0.34     0.34   | 2.31e-13  8.11e-14  1.86e-13 |
 ALGO |   287   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-14  1.70e-14  8.93e-15 |
 BRFT |   228     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-14  3.92e-14  3.91e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.16e-13  2.99e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  5.36e-13  3.64e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  4.09e-13  5.62e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  3.36e-13  1.80e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  9.90e-14  4.40e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.40e-13  9.06e-14  6.90e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  9.81e-14  1.93e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  1.63e-13  4.69e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.94e-13  5.83e-14  2.40e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.34e-13  6.25e-14 |
 GLSV |   286   225    33     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.43e-11  1.66e-12  3.48e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-13  2.45e-14  3.32e-14 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.74e-14  1.05e-14  1.70e-15 |
 MAC1 |   288   271     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-12  7.66e-13  1.74e-13 |
 NICO |   287   221    36     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-11  1.77e-12  3.06e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  2.89e-13  4.62e-14 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-14  5.79e-15  1.67e-15 |
 VILL |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.73e-13  8.64e-13  3.23e-13 |
 WHIT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  7.26e-13  1.11e-12 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-14  4.03e-15  8.85e-16 |
 DAEJ |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  2.37e-13  3.92e-14 |
 TLSE |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  1.08e-12  3.84e-13 |
 GRAS |   279   247    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-11  7.12e-12  7.65e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-13  5.27e-13  1.67e-13 |
 BRST |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  8.42e-13  3.93e-13 |
 IENG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.88e-14  1.48e-14  3.29e-15 |
 NANO |   288   248    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.20e-12  1.00e-12  2.88e-13 |
 GODZ |   287   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  5.85e-13  4.26e-13 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-14  2.37e-14  1.25e-14 |
 CONT |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.21e-14  2.61e-14  7.87e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.37e-22  4.87e-20  1.68e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
